Příloha č. 9 k vyhlášce č. 49/2003 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY VYPROŠŤOVACÍHO AUTOMOBILU

1.	Vyprošťovací automobily se podle hmotnostní třídy člení na
a) vyprošťovací automobily nepřevyšující 14000 kg (M), nebo
b) vyprošťovací automobily převyšující 14000 kg (S).

Základní funkce

2.	Konstrukce a rozsah požárního příslušenství vyprošťovacího automobilu umožňuje
a) vyproštění a tažení vozidel i mimo pozemní komunikaci,
b) zvedání břemen jeřábovým výložníkem.

Kabina osádky

3.	Kabina osádky je vybavena nejméně 2 sedadly.

Podvozek

4.	Vyprošťovací automobil
a) má pohon všech náprav, které jsou vybaveny uzávěrkami diferenciálu nebo obdobným zařízením,
b) je v přední části vybaven lanovým navijákem s tažnou silou nejméně 45 kN,
c) je vybaven zařízením pro tažení požárního přívěsu.

Účelová nástavba

5.	Vyprošťovací automobil je vybaven účelovou nástavbou s výložníkem pro zvedání břemen o hmotnosti nejméně 14000 kg.

Požární příslušenství

6.	Vyprošťovací automobil je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění požárního příslušenství uvedeného v tabulce.

Název | Počet | Jednotka
Dopravní kužel | 2 | ks
Kladky | 1 | sada
Krumpáč | 2 | ks
Lékárnička velikost II | 1 | ks
Nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 | ks
Ocelová lana s oky - vyprošťovací | 1 | sada
Ochranné rukavice pracovní | 2 | pár
Páčidlo s úvazkem | 1 | ks
Ploché páčidlo | 1 | ks
Požární světlomet | 1 | ks
Práškový přenosný hasicí přistroj 27A144B^1. | 1 | ks
Přenosné oranžové výstražné zařízení se zdrojem | 1 |
Ruční svítilna | 2 | ks
Rukavice chirurgické | 12 | ks
Rýč | 2 | ks
Skříňka s nástroji | 1 | ks
Spojovací třmeny | 1 | sada
Vázací prostředky | 1 | sada

Doplňující poznámka:
^1. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.