Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku  v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru 

Část A

Druh chráněného prostoru	Korekce [dB]	
	1)	2)	3)	4)	
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní	-5	0	+5	+15	
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 	0	0	+5	+15	
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 	0	+5	+10	+20	

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB. 

Vysvětlivky:
1)	Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku6), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2)	Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.
3)	Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4)	Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

Část B

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku  v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti

Posuzovaná doba [hod.]	Korekce [dB]	
od  6:00 do  7:00	+10	
od  7:00 do 21:00	+15	
od 21:00 do 22:00	+10	
od 22:00 do  6:00	  +5	

Část C

Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti 
pro dobu kratší než 14 hodin

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s,  se vypočte ze vztahu

LAeq,s = LAeq,T + 10.lg [(429 + t1)/t1],

kde
t1  je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou
LAeq,T je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle § 11 odst. 3.

Část D

Způsob výpočtu hygienického limitu vysokoenergetického impulsního hluku

Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T vysokoenergetického impulsního hluku se vypočte ze vztahů

LCeq,T  = 2,0 LCE - 93 + 10.lg (N/N0 ) - 10.lg (T/T0) 	pro LCE > 100 dB

nebo

LCeq,T  = 1,18 LCE - 11 + 10.log (N/N0 ) - 10.lg (T/T0)  	pro LCE < 100 dB

kde N je počet impulsů za dobu T [s], N0 = 1 a T0 = 1 s.