Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů

Část I

Použitá označení a vysvětlení zkratek
a)	vztažné podmínky A pro emisní limit - koncentrace příslušné látky při tlaku 101,325 kPa a teplotě 273,15 K (dále jen „normální podmínky”) v suchém plynu, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu, obvykle kyslíku,
b)	vztažné podmínky B pro emisní limit - koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu, obvykle kyslíku,
c)	vztažné podmínky C pro emisní limit - koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek,
d)	NO_2 - oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý,
e)	TZL - tuhé znečišťující látky,
f)	SO_2 - oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý, pokud text této přílohy neuvádí jinak,
g)	HCl - plynné anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl, vyjma chloru
h)	HF - plynné anorganické sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF,
i)	O_2R - referenční obsah kyslíku,
j)	EL - emisní limit,
k)	PAH- polycyklické aromatické uhlovodíky,
l) VOC - těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík.

Závazné podmínky provozu zařízení na spalování odpadních plynů
Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002. Pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002 platí toto ustanovení od 1. ledna 2010.
Všechna, i nouzová, zařízení k likvidaci odpadních plynů se konstruují tak, aby při spalování odpadních plynů bylo zabezpečeno optimální vedení spalovacího režimu a snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší.
1.	Fléra (pochodeň) je zařízení pro snížení emisí látek znečišťujících ovzduší, které pracuje jako
a)	havarijní výpust plynů do vnějšího ovzduší
b)	při spojení technologických prostorů s vnějším ovzduším nebo
c)	při neustáleném a jinak těžce zpracovatelném přebytku plynů.
2.	Každá fléra je posuzována individuálně s ohledem na její konstrukci, lokalizaci a na spalované plynné médium. Při posuzování těchto zařízení je třeba dávat přednost asistovaným flérám, tj. flérám, které mají konstrukční možnost ovlivňovat množství přiváděného vzduchu a teploty spalování.
2.1. V případě kolísání výhřevnosti nebo množství odpadního plynu vstupujícího do fléry je odpadní plyn spalován současně s vhodným stabilizačním palivem. Spalovací zařízení je vybaveno regulací na stálou optimalizaci poměru stabilizačního paliva, spalovacího vzduchu a odpadního plynu.
2.2. Spalovací prostor fléry je tepelně izolován.

Část II

Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů
platné do 31. prosince 2009

1. Energetika
1.1. Třídění a úprava uhlí, briketárny
EL [mg/m^3] | O_2R [%] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | VOC | PAH | | |
Třídění a jiná studená úprava uhlí | střední zdroj
100 | | | | B |
Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkoteplotní karbonizace, sušení) | velký zdroj
100 | 50 | 0,2 | 5 | C |

1.2. Výroba koksu - koksovací baterie
EL [mg/m^a] | O_2R [%] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | | NO_2 | | PAH | | |
Otop koksárenských baterií | velký zdroj
| | 500 | | 5 | B |
Příprava uhelné vsázky | střední zdroj
100 | | | | | | C |
Koksování | velký zdroj
| | | | 0 2^2) | | C |
Vytlačování koksu | velký zdroj
100 | | | | 0,2^2) | | B |
Chlazení koksu | velký zdroj
^1) | | | | | | B |
Třídění koksu | střední zdroj
100 | | | | | | B |
Odkazy:
1)	0,1 kg TZL/t celkového hašeného koksu,
2)	způsob zjišťování bude uveden a odsouhlasen v provozním řádu.

Technické podmínky provozu:
a) plnicí plyny při plnění koksárenských komor je třeba odvádět do surového koksárenského plynu nebo do jiné koksovací komory. Podmínky průběhu operačního cyklu je třeba stanovit v provozním řádu,
b) zařízení chemických provozů koksoven je třeba zabezpečit proti únikům VOC do vnějšího ovzduší. Voda z přímého chlazení plynu nesmí být v přímém styku s ovzduším,
c) obsah sulfanu v koksárenském plynu na výstupu z chemických provozů nesmí překročit 500 mg/m^3. Obsah sulfanu se zjišťuje trvale provozním měřením,
d) vypouštění koksárenského plynu do ovzduší není dovoleno. Podmínky pro jeho případné řízené spalování v souladu s částí I je třeba stanovit v provozním řádu,
e) těsnost dveří koksárenských komor musí být trvale zajištěna pravidelným čištěním, seřizováním, opravami a náhradním způsobem tak, aby nebyly zjevné emise posuzované ze vzdálenosti cca 30 m u více než 10 % dveří komor na strojové i koksové straně, kontrola netěsností a jejich rozsah budou specifikovány v provozním řádu.

1.3. Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn), syntézních plynů a bioplynu
EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | SO_2 | NO_2 | CO | sulfan | amoniak | |
150 | 2 500 | 500 | 800 | 10 | 50 | A | velký zdroj

2. Výroba a zpracování kovů
2.1. Pražení nebo slinování kovové rudu včetně sirníkové rudy
EL [mg/m^3] | | |
TZL | SO_2 | NO_2 | CO | plynné sloučeniny rtuti | O_2R [%] | Vztažné podmínky | Kategorie
Příprava vsázky | střední zdroj
100^1) 50^2) | | | | | | C |
Spékací pásy aglomerace | velký zdroj
100^1) 50^2) | 400 | 400 | 6000 8000^3) | 1 | 19 | A |
Manipulace se spečencem jako chlazení, drcení, mletí, třídění | velký zdroj
100^1) 50^2) | | | | | | C |
Peletizační závody (jako drcení, sušení, peletizace) | velký zdroj
25^2) | | | | | | C |
Odkazy:
1)	Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002,
2)	platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002,
3)	platí pro karbonátové rudy.

2.2. Výroba surového železa nebo oceli
Z prvotních nebo druhotných surovin, včetně kontinuálního lití

2.2.1. Výroba železa
EL [mg/m^3] | O_2R [%] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | SO_2 | NO_2 | CO | | |
Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou | střední zdroj
100^1) 50^2) | | | | | C |
Odlévání (vysoká pec) | velký zdroj
100^1) 50^2) | | 400 | | | C^1) A^2) |
Ohřívače větru | velký zdroj
100^1) 50^2) | 2500 | 400 | 6000 | 7 | A |
Odkazy:
1)	Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002,
2)	platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002.

2.2.2. Výroba oceli
Například v konvertorech, Siemens-Martinských pecích, dvounístějových tandemových pecích, Marz-Böhlenových pecích
EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | SO_2 | NO_2 | CO | | |
Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem^1) | střední zdroj
100^2) 50^3) | | | | | C |
Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem | velký zdroj
75^2) 50^3) | 400 | 400 | | | C^2) B^3) |
Kyslíkový konvertor | velký zdroj
50^4) | | 400^3) | | | C^2), A^3) |
Elektrické obloukové pece | velký zdroj
50 | | 400 | 1000 | | A |
Pánvové pece | velký zdroj
50 | | 400 | 1000 | | A |
Elektrické indukční pece s hodinovým projektovaným výkonem nad 2,5 t/nad 5 tun^2) | velký zdroj
50 75^2) | | 400 | 1000 | | C |
Odkazy:
1)	Způsob odsávání a odlučovaní znečišťujících látek při dělení těžkého kovového odpadu řezáním kyslíkem je třeba uvést v provozním řádu,
2)	platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002,
3)	platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002,
4)	konvertorový plyn je třeba jímat s ohledem na procesní možnosti a dále jej využívat; číselná hodnota emisního limitu platí pro případ, že je vypouštěn do ovzduší.

2.3. Zpracování železných kovů
2.3.1. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování
Kategorie: velký zdroj - válcovna o projektovaném výkonu nad 10 t surové oceli za hodinu, střední zdroj - válcovna o projektovaném výkonu do 10 t včetně surové oceli za hodinu.
EL [mg/m^3] | Vztažné Podmínky
SO_2 | NO_2 | CO |
500^1) | 400 | 800 | A
Odkaz: 1) Platí pro ohřívací pece nepoužívající zemní plyn.

2.3.2. Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné zpracování
Kategorie: velký zdroj - kovárna se spotřebou tepelné energie nad 5 MW,
střední zdroj - kovárna se spotřebou tepelné energie 1 - 5 MW včetně.
Emisní limity uvedené v tabulce platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002.
| EL [mg/m^3] | | O_2R [%] | Vztažné podmínky
TZL | NO_2 | SO_2 | CO | |
50 | 400 | 500^1) | 800 | 5 | A
Odkaz: 1) Platí pro ohřívací pece nepoužívající zemní plyn.

2.3.3. Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů - procesní vany
Kategorie: velký zdroj - technologická linka s projektovaným výkonem vyšším než 1 t pokovené oceli za hodinu,
střední zdroj - technologická linka s projektovaným výkonem menším než 1 t pokovené oceli za hodinu včetně.

Technologický ohřev procesních van
EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky
TZL | NO_2 |
50 | 400 | A

Žárové pokovování zinkem
EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky
Zn |
10 | C

2.4. Slévárny železných kovů (slitin železa)
EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | NO_2 | CO | |
Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem^1) | střední zdroj
100 | | | C |
Tavení v elektrické obloukové peci | velký zdroj

EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | NO_2 | CO | |
75^2) 20^3) | 400 | 1000 | C^2) A^3) |
Tavení v elektrické indukční peci | velký zdroj
75^2) 20^3) | | | C^2) A^3) |
Kuplovny | | | | velký zdroj
100^2) 20^3) | 400 | 1000^4) | C^2) A^3) |
Tavení v rotační bubnové peci - kapalná paliva | velký zdroj
30 | 400 | 300 | | C |
Tavení v rotační bubnové - plynná paliva | velký zdroj
20 | 400 | 200 | | C |
Odkazy:
1)	Včetně ostatních technologických uzlů, jako jsou úpravárenské zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků, dokončovacích operací,
2)	platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002,
3)	platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002,
4)	platí v komíně za rekuperátorem u horkovětrných kuploven.

Technické podmínky provozu:
a) při výrobě forem a jader je třeba omezovat běžně dostupnými prostředky vznikající emise VOC,
b) u studenovětrných kuploven je třeba omezovat běžně dostupnými prostředky vznikající emise CO.

2.5. Metalurgie neželezných kovů
2.5.1. Úprava rud neželezných kovů
EL pro TZL [mg/m^3] | Vztažné podmínky | Kategorie
50 10^1) | A | velký zdroj
Odkaz: 1) Platí při zpracování rud na získání olova.

2.5.2. Výroba nebo tavení neželezných kovů, včetně slévání slitin a přetavování produktů
EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | NO_2 | Zinek | HF | |
Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem^1) | střední zdroj
100^2) 50^3) | | | | C |
Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů | velký zdroj

EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | NO_2 | Zinek | HF | |
10^4) 20^5) 50^6) | 400^3) | | | C^2) A_3) |
Elektrolytická výroba hliníku | velký zdroj
30 | | | 2 | C |
Roztavování a odlévání neželezných kovů a jejich slitin | velký zdroj^7) střední zdroj^8)
75^2) 50^3) | 400^3) | 10 | | C |
Odkazy:
1)	Včetně ostatních technologických uzlů, jako úpravárenských zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků, dokončovacích operací apod.,
2)	platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14.srpnem 2002,
3)	platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002,
4)	platí při výrobě olova,
5)	platí při výrobě mědi a zinku, včetně pecí typu Imperial Smelting,
6)	platí pro ostatní výroby,
7)	tavení a odlévání hliníku a jeho slitin, tavení a odlévání ostatních neželezných kovů s projektovaným výkonem vyšším než 100 t/rok,
8)	tavení a odlévání ostatních neželezných kovů s projektovaným výkonem menším než 100 t/rok.

Technické podmínky provozu:
a) při eletrolytické výrobě hliníku nesmí měrná výrobní emise TZL zjištěná z denních průměrů překročit hodnotu 5 kg/t hliníku a měrná výrobní emise HF nesmí překročit 0,5 kg/t hliníku,
b) při výrobě forem a jader je třeba omezovat běžně dostupnými prostředky vznikající emise VOC.

2.6. Povrchová úprava kovů, plastů a jiných nekovových předmětů - procesní vany
Platí pro pokovování i nekovových předmětů, ale nevztahuje se na nanášení nátěrových hmot. Platí pro procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace a leštění s použitím elektrolytických nebo chemických postupů a dále smaltování, tryskání a související operace.
Kategorie: velký zdroj - je-li obsah lázní (vyjma oplachu) větší než 30 m^3 včetně,
střední zdroj - je-li obsah lázní (vyjma oplachu) do 30 m^3.

EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky
TZL | NO_2 |
100^1) 50^2) | 1500^3) | B^4) C^4)
Odkazy:
1)	Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002,
2)	platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002,
3)	platí při použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení,
4)	vztažné podmínky B platí pro velké zdroje, vztažné podmínky C platí pro střední zdroje

2.7. Obrábění kovů (brusírny a obrobny)
Kategorie: střední zdroj - platí pro zařízení, jejichž celkový elektrický příkon je vyšší než 100 kW
EL pro TZL je 50 mg/m^3, při vztažných podmínkách C.

2.8. Svařování kovových materiálů
Kategorie: střední zdroj - zařízení, jejichž celkový elektrický příkon je roven nebo vyšší 1000 kVA
EL pro TZL pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 1. lednu 2007, je 50 mg/m^3 při vztažných podmínkách C.

3. Zpracování nerostů a výroba nekovových minerálních produktů
3.1. Výroba cementářského slínku a vápna
EL [mg/m^3] | O_2R  [%] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | SO_2 | NO_2 | CO | | |
Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice | střední zdroj
50 | | | | | C |
Výroby cementářského slínku v rotačních pecích | velký zdroj
50 | 400 | 1800^1) 1200^2) | | 10 | C^1) A^2) |
Ostatní technologická zařízení výroby cementu | velký zdroj
50 | | | | | C |
Výroby vápna v rotačních pecích | velký zdroj
50 | | 1800 | | | C |
Výroby vápna v šachtových a jiných pecích | velký zdroj
50 | | 1500 | ^3) | | C |
Odkazy:
1)	Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002,
2)	platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002,
3)	při výrobě vápna v šachtových koksových pecích nesmí být v odpadních plynech vyšší než 2 % obj.

3.2. Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest
Azbest je definován jako vláknité silikáty krocidolit (modrý azbest), aktinolit, antofylit, chrysotil (bílý azbest), amosit (hnědý azbest), tremolit.
Kategorie: velký zdroj - výroba materiálů obsahujících azbest, které by mohly vést k uvolnění azbestových vláken.
EL pro azbest je 0,1 mg/m^3.

3.3. Výroba skla, včetně skleněných vláken
EL [mg/m^3] | O_2R  [%] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | SO_2 | NO_2 | CO | jiné | | |
Výroby skla, vláken, zpracování sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování | velký zdroj
150^1) 100^2) | 500^3) 1700^4) | 2500^5 1100^6) 1600^7), ^8) | 800^9) | 10^10) 5^11) ^12) ^13) 50^14) 100^15) | 13^16) 17^17) | A |
Výroby skleněných vláken s použitím organických pojiv | velký zdroj
50^18) 75^19) | | | | | | C |
Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie, aj.) | střední zdroj
| | | | 7^14) | | C |
Odkazy:
1)	Platí při hmotnostním toku nižším než 2,5 kg/h,
2)	platí při hmotnostním toku rovném nebo vyšším než 2,5 kg/h,
3)	při spalování zemního plynu,
4)	pro ostatní paliva,
5)	platí pro regenerační kontinuální tavicí agregáty,
6)	platí pro diskontinuální tavicí agregáty,
7)	platí pro rekuperační kontinuální tavicí agregáty,
8)	při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot,
9)	platí při hmotnostním toku vyšším než 5 kg/h,
10)	platí pro olovo, antimon, mangan, vanad, cín, měď při celkovém hmotnostním toku všech těchto látek rovném nebo vyšším než 0,05 kg/h,
11)	platí pro olovo,
12)	platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002,
13)	platí pro kobalt, nikl, chrom, arsen, kadmium, selen při celkovém hmotnostním toku všech těchto látek rovném nebo vyšším než 0,01 kg/h,
14)	platí pro HF při hmotnostním toku 0,05 kg/h nebo vyšším,
15)	platí pro HCl při hmotnostním toku 0,05 kg/h nebo vyšším,
16)	platí pro kontinuální tavicí agregáty,
17)	při kyslíkovém tavení, u pecí s elektrickým otopem nebo u diskontinuálních agregátů v době, kdy nedochází ke spalovacímu procesu, se neprovádí přepočet na O_2R, přepočet na O_2R se neprovádí pro ty znečišťující látky, jejichž koncentrace je snižována instalovaným odlučovačem, u kterého je pro chlazení použito mísení spalin se vzduchem,

3.4. Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken
EL [mg/m^3] | Vztažné | Kategorie
TZL | SO_2 | NO_2 | VOC | |
Zpracování magnezitu křemence apod. a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence apod. | velký zdroj
50 | 400^1) | 1500^1) | | C^2) A^3) |
Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích | velký zdroj
100^2), ^4) 75^2), ^5) 50^3) | | | | C^2) A^3) |
Výroba nerostných vláken s použitím organických pojiv | velký zdroj
50^7) 75^8) | | | 50^6) | A |
Odkazy:
1)	Platí z výpalu hmoty,
2)	platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002,
3)	platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002,
4)	platí pro projektovaný výkon do 10t/hod,
5)	platí pro projektovaný výkon nad 10t/hod,
6)	platí při vztažných podmínkách B,
7)	v odpadních plynech z dopravy, manipulace se vsázkou a ostatních zařízení,
8)	v odpadních plynech z usazování, vytvrzování a sušení.

3.5. Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu
Kategorie: střední zdroj - zařízení o projektovaném výkonu menším nebo rovným 75 t/den,
velký zdroj - zařízení o projektovaném výkonu větším než 75 t/den.
EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky
TZL | SO_2 | NO_2 | CO | VOC |
150 | 2500 | 500 | 800 | 50 | B

3.6. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot
Technologické linky pro zpracování kamene, zpracování kameniva a přípravu stavebních hmot a betonu a recyklační linky o projektovaném výkonu vyšším než 25 m^3/den.
Kategorie: střední zdroj.
Technická podmínka provozu:
Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.

3.7. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů
EL pro TZL [mg/m^3] | O_2R [%] | Vztažné podmínky | Kategorie
20 | 17 | A | velký zdroj

4. Chemický průmysl
4.1. Výroba vybraných organických látek
4.1.1. Výroba 1,2-dichlorethanu, vinylchloridu a PVC
EL [mg/m^3] | Měrná výrobní emise [g/t] | Vztažné podmínky | Kategorie
1,2-dichlorethan | vinylchlorid | | |
Výroba 1,2-dichlorethanu | velký zdroj
5 | | | C |
Výroba vinylchloridu | velký zdroj
5 | 5 | | C |
Výroba PVC | velký zdroj
| 5 | 10^1) 100^2) | C |
Odkazy:
1) Platí pro vinylchlorid u hotového výrobku na hmotnostní jednotku PVC,
2) platí pro zbytkový obsah vinylchloridu v místě přechodu z uzavřeného systému na úpravu nebo na sušení v otevřeném systému v měsíčním průměru, v suspenzi polymeru na hmotnostní jednotku PVC.

4.1.2. Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu
EL pro akrylonitril [mg/m^3] | Vztažné podmínky | Kategorie
za zařízením na snižování emisí | ze sušáren | |
0,2^1)., ^2) 5^2), ^3) | | C | velký zdroj
10^4) | 20^4) | |
10^5), ^6) 35^6), ^7) | 25^8) | |
Odkazy:
1)	Platí ze zařízení na snižování emisí spalováním,
2)	platí u výroby vláken,
3)	platí na výstupu z ostatních zařízení na snižování emisí,
4)	platí u výroby a zpracování ACN polymerů,
5)	platí při mokrém procesu zvlákňování,
6)	platí u spřádání vláken,
7)	platí při suchém procesu zvlákňování,
8)	platí u výroby ABS polymerů (hmot).

Technická podmínka provozu:
Všechny plyny s obsahem akrylonitrilu při spřádání vláken, plyny z reaktorů, sběrných nádob na suspenze a propíracích filtrů, které obsahují akrylonitril a butadien, je třeba odvést do zařízení k omezování emisí.

4.1.3. Výroba a zpracování viskózy
EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky | Kategorie
sulfan | sirouhlík | sulfan a sirouhlík celkem | |
10 50^1) | 100 400^1) | 200^2) | C | velký zdroj
Odkazy:
1)	Platí pro výrobu kordového hedvábí,
2)	platí pro výrobu střiže a textilního hedvábí.

Technické podmínky provozu:
a) měrná výrobní emise sirouhlíku ve výrobě střiže a textilního hedvábí je 200000 [g/t],
b) odpadní plyny z výroby viskózy, přípravy zvlákňovacích lázní a podle technických možností i z ostatních operací je třeba odvést do zařízení k omezování emisí, zvlákňovací stroje při kontinuálním způsobu zvlákňování je třeba uzavřít, vznikající plyny odsávat a odvést do zařízení k omezování emisí.

4.1.4. Výroba gumárenských pomocných přípravků
EL [mg/m^3] | O_2R [%] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | NO_2 | | B | velký zdroj
20 | 700^1)^,2) | | | 11^2)

Odkazy:
1)	Platí v případě spalování odpadních plynů jiným způsobem, než podle části I. této přílohy.
2)	Neplatí pro technologická zařízení výroby sazí.

Technická podmínka provozu:
Výroba sazí musí být vybavena nepřetržitě provozovaným zařízením dodatečného spalování odpadních plynů.

4.2. Výroba anorganických látek
4.2.1. Výroba chloru
Kategorie: velký zdroj.
EL pro chlor v odpadním plynu z elektrolýzy a katalytické oxidace je 6 mg/m^3, při vztažných podmínkách C.
Měrná výrobní emise rtuti vztažená na roční projektovaný výkon výroby chloru je 1 g/t, pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002 je 0,01 g/t.

4.2.2. Výroba kyseliny chlorovodíkové
Kategorie: velký zdroj.
EL pro HCl je 25 mg/m^3, při vztažných podmínkách C.
Měrná výrobní emise HCl zjištěná z měsíčního průměru na jednu tunu kyseliny chlorovodíkové (přepočteno na 36 % kyselinu chlorovodíkovou) je 0,05 kg/t.

4.2.3. Výroba síry (Clausův proces)
EL pro sulfan [mg/m^3] | Měrná výrobní emise [%] | Vztažné podmínky | Kategorie
10 | 4^1) 2^2) 1,5^3) | A | velký zdroj

Odkazy:
1)	Platí u zařízení s projektovaným výkonem do 20 t/den síry včetně.
2)	Platí u zařízení s projektovaným výkonem 20 t/den až 50 t/den síry včetně.
3)	Platí u zařízení s projektovaným výkonem vyšším než 50 t/den síry.

Technické podmínky provozu:
a)	Výrobní emise sloučenin síry je uvedena v přepočtu na elementární síru.
b)	Odpadní plyny obsahující sulfan se spalují.

4.2.4. Výroba kapalného oxidu siřičitého
Kategorie: velký zdroj.
Technická podmínka provozu:
Odpadní plyn z výroby kapalného oxidu siřičitého je třeba zavádět ke zpracování do zařízení na výrobu kyseliny sírové nebo jiného zpracovatelského či odsiřovacího zařízení.

4.2.5. Výroba kyseliny sírové
Kategorie: velký zdroj.
Měrná výrobní emise SO_x je 2,2 kg/t vyrobené kyseliny sírové (zjištěno z měsíčního průměru a přepočteno na 100% kyselinu sírovou), při vztažných podmínkách C.

4.2.6. Výroba amoniaku
Kategorie: velký zdroj.
Měrná výrobní emise amoniaku je 0,2 kg/t vyrobeného amoniaku (zjištěno z měsíčního průměru), při vztažných podmínkách C.

4.2.7. Výroba kyseliny dusičné a jejích solí
EL [mg/m^3] | Měrná výrobní emise | Vztažné podmínky | Kategorie
NO_2 | amoniak | | |
450^1), ^2) | 300^4) | 1,6^5) | A^6) |
350^1), ^3) | | | C^6) |
Odkazy:
1)	Neplatí pro jednotky na úpravu koncentrace kyseliny dusičné,
2)	platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14.srpnem 2002,
3)	platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002,
4)	platí v případě použití selektivní redukce oxidů dusíku amoniakem,
5)	měrná výrobní emise NO_2 v kg/t vyrobené kyseliny dusičné, přepočteno na 65 % kyselinu dusičnou,
6)	vztažné podmínky A platí pro NO_2, vztažné podmínky C platí pro amoniak.

4.3. Výroba hnojiv
EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | SO_2 | NO_2 | amoniak | |
50 | 2 500 | 500 | 50 | B | velký zdroj

4.4. Výroby základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů
Kategorie: velký zdroj.
EL pro TZL je 5 mg/m^3 při hmotnostním toku 25 g/h a větším, při vztažných podmínkách B.

4.5. Chemické výroby výbušnin
Kategorie: velký zdroj při roční produkci výbušnin větší než 10 t,
střední zdroj při roční produkci 10 t a menší.
EL pro TZL [mg/m^3] | Vztažné podmínky
50 | B

4.6. Výroby oxidu titaničitého, litoponu, stálé běloby (blanc fix), pigmentů z titanové běloby, železitých a ostatních pigmentů
Kategorie: velký zdroj.

4.6.1. Výroby oxidu titaničitého (hlavní výpusti)
EL [mg/m^3] | Měrná výrobní emise | Vztažné podmínky
TZL | SO_2^1) | chlor | |
Sulfátový proces
50 | 500^4) | | 10^6) | B
Chlorový proces
50 | | 40^5) | 6^7) | B

4.6.2. Výroby ostatních pigmentů, výroba oxidu titaničitého (vedlejší výpusti)
Znečišťující Zátka | EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky
TZL | 150 | C
| 100^2) |
| 50^3) |
Odkazy pro technologii 4.6.:
1)	SO_2 se rozumí oxidy síry a kapičky kyseliny sírové,
2)	platí u výroby litoponu a u výroby stálé běloby (blanc fix), při výrobě železitých pigmentů, u dehydratačních pecí zelené skalice, u sušení zelené skalice v rotačních sušárnách, u sušení pigmentu v rotačních sušárnách; u kalcinace, kde je odtah zaveden do odlučovače jiné technologie, smí být kalcinace v provozu pouze za součinnosti tohoto odlučovacího zařízení,
3)	platí pro ostatní výroby,
4)	platí pro zařízení na koncentraci kyselého odpadu v přepočtu na ekvivalent SO_2.
5)	emise chloru nesmí v žádném okamžiku překročit tuto hodnotu,
6)	měrná výrobní emise SO_2 při rozkladu a kalcinaci v kg/t vyrobeného oxidu titaničitého,
7)	měrná výrobní emise chloru v g/t vyrobeného oxidu titaničitého.

4.7. Rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba, zpracování a skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek
Kategorie: velký zdroj - rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba a zpracování petrochemických výrobků,
střední zdroj - skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek o objemu nad 1000 m^3 nebo skladovací nádrže zdroje s ročním obratem nad 10 000 m^3.

4.7.1. Skladování a manipulace
Technické podmínky provozu:
a)	Při skladování surovin, meziproduktů a výrobků, které mají tlak par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K, je třeba skladovací nádrže o objemu nad 1000 m^3 nebo skladovací nádrže zdroje s ročním obratem nad 10 000 m^3 uspořádat a vybavit takto:
1.	skladovací nádrže s vnější plovoucí střechou musí být opatřeny účinným primárním a sekundárním těsněním okrajů střechy,
2.	nádrže s pevnou střechou
a)	vybavit vnitřní plovoucí střechou s těsněním, které zajistí snížení emisí nejméně o 90 % ve srovnání s emisemi z nádrže s pevnou střechou bez jakýchkoli opatření, nebo
b)	u nádrží s pevnou střechou je třeba zajistit zachycování, zpětné vracení a odstraňování par uvedených kapalin s účinností nejméně 99 %. K dosažení této účinnosti nesmí být použito spalování mimo případy, kdy je zpětné zkapalňování par nebezpečné nebo technicky neproveditelné. Spalování smí být použito jako druhý stupeň čištění,
3.	nádrže je třeba opatřit vhodnou izolací a reflexním nátěrem s nejméně 70 % odrazností sálavého tepla za účelem snížení objemových změn kapalin v nádržích v důsledku výkyvů venkovní teploty.
Pro skladovací nádrže zdrojů o objemu do 1 000 m^3 nebo pro zdroje s ročním obratem do 10 000 m^3 platí tato opatření v přiměřeném rozsahu.
b)	Při přečerpávání látek, které mají tlak par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K, například při jejich stáčení z mobilních zásobníků nebo při plnění mobilních zásobníků ze skladovacích nádrží, je třeba zajistit zachycování, zpětné vracení a odstraňování par těchto látek s účinností nejméně 99 % . Dále je třeba:
1. používat čerpadla bez úniku přečerpávaných látek, například s mechanickou ucpávkou,
2. alespoň jedno manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků uzpůsobit k plnění mobilních zásobníků spodem. Tento požadavek se netýká manipulačních zařízení, u kterých by instalací a používáním plnění spodem došlo ke zhoršení podmínek bezpečnosti práce (např. plnění karcinogenních a jiných nebezpečných látek).
3. manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků vrchem zajistit tak, aby konec plnicího potrubí byl během plnění udržován u dna mobilního zásobníku.

4.7.2. Plyny a páry z výrobních zařízení
Technické podmínky provozu:
a)	odpadní plyny, které se tvoří při běžném provozu, najíždění, odstavování a opravách technologických zařízení, a také odpadní plyny, které se tvoří při regeneraci katalyzátorů, je třeba odvádět k dodatečnému zpracování nebo spalování, případně využít jiné účinné opatření ke snížení emisí,
b)	ustanovení bodu a) se netýká zařízení pro řešení havarijních situací k tomuto účelu zvlášť konstruovaných, jako jsou pružinové pojistné ventily, pojistné membrány, vodní uzávěry nebo jiné systémy, jisticí zařízení nezávisle na obsluze, pokud by jejich zachycování, zpětné vracení a následné odstraňování zhoršilo podmínky bezpečnosti práce.

4.7.3. Regenerace a aktivace katalyzátorů pro katalytické štěpení ve fluidní vrstvě
EL [mg/m^3] | O_2R [%] | Vztažné podmínky
TZL | SO_2 | NO_2 | |
50 | 1700 | 700 | 17 | A

4.8. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování a výdej pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem
Kategorie: střední zdroj.

4.9. Výroba expandovaného polystyrénu
Kategorie: střední zdroj.
Technická podmínka provozu:
Při výrobě expandovaného polystyrénu používat minimálně 50 % podílu surovin obsahujících nejvýše 5 % pentanu.

5. Nakládání s odpady
5.1. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25000 t, mimo skládky inertního odpadu
Kategorie: střední zdroj.
Technická podmínka provozu:
Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.

5.2.Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů
Kategorie: střední zdroj.
Technická podmínka provozu:
Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.

6. Ostatní zařízení
6.1. Výroby buničiny, papíru, lepenky a jiných vláknitých materiálů
6.1.1. Výrobu buničinu ze dřeva a papíru z panenské buničinu
Měrná výrobní emise [g/t~ | Vztažné podmínky | Kategorie
SO_2 | sloučeniny síry vyjádřené jako síra | |
2000^1) | 350^2) | C | velký zdroj
Odkazy:
1)	Platí při sulfitovém způsobu výroby včetně emisí ze spalování sulfitových výluhů na hmotnostní jednotku vyrobené absolutně suché vařákové buničiny,
2)	platí u sulfátového způsobu výroby při centrální likvidaci zapáchajících látek, na jednotku vyrobené absolutně suché vařákové buničiny.
Technické podmínky provozu:
Při výrobě buničiny je třeba využít všechna dostupná technická řešení ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek z jednotlivých zdrojů emisí, například varna, odparka, vyvařovací kolona a provést místní nebo centrální odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí.

6.1.2. Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod bod 6.1.1.
Platí pro: výroby papíru a lepenky papírenskou technologií, které přímo nenavazují na výrobu buničiny nebo výroby lepenky z papíru.
Kategorie: střední zdroj.

6.2. Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií
Kategorie: střední zdroj - technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je od 1 t/den do 10 t/den včetně,
velký zdroj - technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je větší než 10 t/den.

6.3. Vydělávání kůží a kožešin
Kategorie: střední zdroj - technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je menší než 12 t hotových výrobků denně,
velký zdroj - technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně.

6.4. Potravinářský průmysl
Kategorie: střední zdroj.
a)	jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně,
b)	technologie na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z
1. živočišných surovin (jiných než mléka) o projektovaném výkonu větším než 75 t hotových výrobků denně,
2. rostlinných surovin o projektovaném výkonu větším než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí),
c)	zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok).

6.5. Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním či grafitací a zpracování uhlíkatých materiálů
EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | VOC | PAH | |
50 | 100^1) | 0,2 | C | velký zdroj
| 200^2) | | |
| 50^3) | | |
Odkazy:
1)	Platí z formovacích a mísicích zařízení, v nichž se zpracovávají smola, dehet nebo jiná kapalná pojiva při zvýšené teplotě,
2)	platí z kruhových pecí pro grafitové elektrody, uhlíkové elektrody a uhlíkové cihly,
3)	platí z jednotlivých komorových pecí, spojených komorových a tunelových pecí z impregnačních zařízení, v nichž se používají impregnační prostředky na bázi dehtu.

Technická podmínka provozu:
Emise VOC z tepelných procesů při výrobě uhlíkatých materiálů je třeba odvádět do zařízení k omezování emisí.

6.6. Krematoria
Zařízení určená pro spalování mrtvých lidských těl, orgánů a ostatků. Platí i pro zařízení spalující výhradně mrtvá těla zvířat, včetně jejich částí.
Kategorie: střední zdroj.
EL [mg/m^3] | O_2R [%] | Vztažné podmínky
TZL | NO_2 | CO | VOC | HF | HCl | |
50 | 350 | 100 | 15 | 30 | 30 | 17 | A

Technická podmínka provozu:
Ve spalovacím prostoru za posledním přívodem vzduchu je třeba udržovat takovou teplotu, která zajišťuje termickou a oxidační destrukci všech odcházejících znečišťujících látek (nejméně 850°C) s dobou setrvání spalin nejméně 2 s.

6.7. Veterinární asanační zařízení
Platí i pro sběr a zpracování zvířecích těl a výrobu krmiv nebo technických tuků z vedlejších produktů porážky, například kostí, chlupů, peří, paroží, drápů, krve apod.
Kategorie: střední zdroj.

6.8. Průmyslové zpracování dřeva
Neplatí pro pilařské provozy v tzv. manipulačních či expedičních skladech (krácení kmenů).
Kategorie: střední zdroj - pily, výroby nábytku a dřevěných konstrukčních desek a truhlárny a jiné opracování dřeva o roční spotřebě materiálu více než 150 m^3; výroby dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek.
EL pro TZL [mg/m^3] | Vztažné podmínky
50^1) 10^2) | C

Odkazy:
1)	Neplatí pro broušení,
2)	platí pro broušení ve výrobě dýh a překližek, ve výrobě desek a nábytku.

Technická podmínka provozu:
Teplota při sušení třísek a pilin musí být omezena tak, aby nedocházelo k jejich doutnání.

6.9. Čistírny odpadních vod
Kategorie: střední zdroj - zařízení s projektovanou kapacitou pro 2000 a více ekvivalentních obyvatel nebo zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody, nepřevoditelných na ekvivalentní obyvatele, v množství větším než 50 m^3/den.

6.10. Udírny
Kategorie: střední zdroj - zařízení s projektovaným výkonem na zpracování více než 1000 kg výrobků denně.

6.11. Výroba dřevěného uhlí
Kategorie: střední zdroj.
EL pro CO je 800 mg/m^3, při vztažných podmínkách C.

6.12. Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin)
Kategorie: střední zdroj - zařízení s projektovaným ročním výkonem 1 až 5 t VOC,
velký zdroj - zařízení s projektovaným ročním výkonem vyšším než 5 t VOC.

EL pro VOC je 50 mg/m^3, při vztažných podmínkách C.

6.13. Pražírny kávy
Kategorie: střední zdroj- zařízení o projektovaném výkonu výroby větším než 1 t/den.

Část III

Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů
platné od 1. ledna 2010

1. Energetika
1.1. Třídění a úprava uhlí, briketárny
EL [mg/m^3] | 0_2R [%] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | VOC | PAH | | |
Třídění a jiná studená úprava uhlí | střední zdroj
100 | | | | B |
Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkoteplotní karbonizace, sušení) | velký zdroj
100 | 50 | 0,2 | 5 | C |

1.2. Výroba koksu - koksovací baterie
EL [mg/m^3] | O_2R [%] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | | NO _2 | | PAH | | |
Otop koksárenských baterií | velký zdroj
| | 500 | | | 5 | B |
Příprava uhelné vsázky | střední zdroj
50 | | | | | | C |
Koksování | | | | | | | velký zdroj
| | | | 0,2^2) | | C |
Vytlačování koksu | velký zdroj
50 | | | | 0,2^2) | | B |
Chlazeni koksu | velký zdroj
^1) | | | | | | B |
Tříděni koksu | střední zdroj
50 | | | | | | B |
Odkazy:
l)	0,1 kg TZL/t celkového hašeného koksu při mokrém chlazení koksu,
2)	způsob zjišťování bude uveden a odsouhlasen v provozním řádu.

Technické podmínky provozu:
a)	plnicí plyny při plnění koksárenských komor je třeba odvádět do surového koksárenského plynu nebo do jiné koksovací komory. Podmínky průběhu operačního cykluje třeba stanovit v provozním řádu,
b)	zařízení chemických provozů koksoven je třeba zabezpečit proti únikům VOC do vnějšího
ovzduší. Voda z přímého chlazení plynu nesmí být v přímém styku s ovzduším,
c)	obsah sulfanu v koksárenském plynu na výstupu z chemických provozů nesmí překročit
500 mg/m3. Obsah sulfanu se zjišťuje trvale provozním měřením,
d)	vypouštění koksárenského plynu do ovzduší není dovoleno. Podmínky pro jeho případné řízené spalování v souladu s částí I je třeba stanovit v provozním řádu,
e)	těsnost dveří koksárenských komor musí být trvale zajištěna pravidelným čištěním, seřizováním, opravami a náhradním způsobem tak, aby nebyly zjevné emise posuzované ze vzdálenosti cca 30 m u více než 10 % dveří komor na strojové i koksové straně, kontrola netěsností a jejich rozsah budou specifikovány v provozním řádu,
f)	při vytlačování koksu z komor musí být odpadní plyny jímány a zaváděny do odprašovacího zařízení,
g)	hasicí věže musí být vybaveny přepážkami na snižování emisí. U nových hasících věží bude jejich minimální výška alespoň 30 m,
h)	při poruše na odsávání surového koksárenského plynu z baterii a při nutnosti spalovat jej na flérách musí být zastaveno vytlačování a plnění komor.

1.3. Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn), syntézních plynů a bioplynu
EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | SO_2 | NO_2 | CO | sulfan | amoniak | |
150 | 2 500 | 500 | 800 | 10 | 50 | A | velký zdroj

2. Výroba a zpracování kovů
2.1. Pražení nebo slinování kovové rudy včetně sirníkové rudy
EL [mg/m^3] | O_2R [%] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | SO_2 | NO_2 | CO | plynné sloučeniny rtuti | | |
Příprava vsázky | střední zdroj
50 | | | | | | C |
Spékací pásy aglomerace | velký zdroj
50 | 400 | 400 | 6000_1) 8000 | 1 | 19 | A |
Manipulace se spečencem (například chlazení, drcení, mletí,třídění) | velký zdroj
50 | | | | | | C |
Peletizační závody (například drcení, sušení, peletizace) | velký zdroj
25 | | | | | | |
Odkaz:
1)	Platí ro karbonátové rudy.

2.2. Výroba surového železa nebo oceli
Z prvotních nebo druhotných surovin, včetně kontinuálního lití

2.2.1. Výroba železa
EL [mg/m^3] | 0_2R [%] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | SO_2 | NO_2 | CO | | |
Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou | střední zdroj
50 | | | | | C |
Odlévání (vysoká pec) | velký zdroj

50 | | 400 | | | A |
Ohřívače větru | velký zdroj
50 | 2500 | 400 | 4000 | 7 | A |

2.2.2. Výroba oceli
Například v konvertorech, Siemens-Martinských pecích, dvounístějových tandemových pecích, Marz-B~hlenových pecích
EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | SO_2 | NO_2 | CO | VAH | |
Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem^l) | střední zdroj
50 | | | | | C |
Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem | velký zdroj
50 | 400 | 400 | ^2) | 0,2 | B |
Kyslíkový konvertor | velký zdroj
50^3) | 400 | 400 | 2) | 0,2 | A |
Elektrické obloukové pece | velký zdroj
20 | | 400 | 1000 | 0,2 | A |
Pánvové pece | velký zdroj
50 | 400 | 400 | 1000 | 0,2 | A |
Elektrické indukční pece s projektovaným výkonem nad 2,5 t/hod | velký zdroj
50 | | 400 | 1000 | 0,2 | C |
Odkazy:
1)	Způsob odsávání a odlučování znečišťujících látek při dělení těžkého kovového odpadu řezáním kyslíkem je třeba uvést v provozním řádu,
2)	emisním limitem je hodnota 16 kg CO/t tekuté oceli pro celkový hmotnostní tok pro nístějové pece s intenzifikací kyslíkem a 8 kg CO/t tekuté oceli pro kyslíkové konvertory,
3)	konvertorový plyn je třeba jímat s ohledem na procesní možnosti a dále jej využívat; číselná hodnota emisního limitu platí pro případ, že je vypouštěn do ovzduší.

2.3. Zpracování železných kovů
2.3.1. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování
Kategorie: velký zdroj - válcovna o projektovaném výkonu nad 10 t surové oceli za hodinu, střední zdroj - válcovna o projektovaném výkonu do 10 t včetně surové oceli za hodinu.

EL [mg/m^3] | Vztažné Podmínky
SO_2 | NO_2 | CO |
500^1) | 400 | 800 | A
Odkaz:
1)	Platí pro ohřívací pece nepoužívající zemní plyn.

2.3.2. Kovárny- ohřívací pece a pece na tepelné zpracování
Kategorie:velký zdroj - kovárna se spotřebou tepelné energie nad 5 MW,
střední zdroj - kovárna se spotřebou tepelné energie 1 - 5 MW včetně.
EL [mg/m^3] | O_2R [%] | Vztažné podmínky
TZL | NO2 | SO2 | CO | |
50 | 400 | 500i) | 800 | 5 | A
Odkaz:
1)	Platí pro ohřívací pece nepoužívající zemní plyn.

2.3.3. Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů - procesní vany
Kategorie: velký zdroj - technologická linka s projektovaným výkonem vyšším než 1 t pokovené oceli za hodinu,
střední zdroj - technologická linka s projektovaným výkonem menším než 1 t pokovené oceli za hodinu včetně.

Technologický ohřev procesních van
EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky
TZL NO_2 | NO_2 |
50 | 400 | A

Žárové pokovování zinkem
EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky
Zn |
10 | C

2.4. Slévárny železných kovů (slitin železa)
EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | NO_2 | CO | |
Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem^') | střední zdroj
100 | | | C |
Tavení v elektrické obloukové peci | velký zdroj
20 | 400 | 1000 | A |
Tavení v elektrické indukční peci | velký zdroj
20 | | | A |
Kuplovny | velký zdroj
20 | 400 | 1000^2) | A |
Tavení v rotační bubnové peci - kapalná paliva | velký zdroj
30 | 400 | 300 | C |
Tavení v rotační bubnové peci - plynná paliva | velký zdroj
20 | 400 | 200 | C |

Odkazy:
1)	Včetně ostatních technologických uzlů, jako jsou úpravárenské zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků, dokončovacích operací,
2)	platí v komíně za rekuperátorem u horkovětrných kuploven.

Technické podmínky provozu:
a)	při výrobě forem a jader je třeba omezovat běžně dostupnými prostředky vznikající emise VOC,
b)	u studenovětrných kuploven je třeba omezovat běžně dostupnými prostředky vznikající emise CO.

2.5. Metalurgie neželezných kovů
2.5.1. Úprava rud neželezných kovů
EL pro TZL [mg/m^3J | Vztažné podmínky | Kategorie
50 10^1) | A | velký zdroj
Odkaz:
1)	Platí při zpracování rud na získání olova.

2.5.2. Výroba nebo tavení neželezných kovů, včetně slévání slitin a přetavování produktů
EL [mg/m^3l | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | NO_2 | zinek | HF | |
Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem^') | střední zdroj
50 | | | | C |
Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů | velký zdroj
10^2) 20^3) 50^4) | 400 | | | A |
Elektrolytická výroba hliníku | velký zdroj
30 | | | 2 | C |
Roztavování a odlévání neželezných kovů a jejich slitin | velký zdroj^5) střední zdroj^6)
10 | 400 | 10 | | C |
Odkazy:
1)	Včetně ostatních technologických uzlů, jako úpravárenských zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků, dokončovacích operací apod.,
2)	platí při výrobě olova,
3)	platí při výrobě mědi a zinku, včetně pecí typu Imperial Smelting,
4)	platí pro ostatní výroby,
5)	tavení a odlévání hliníku a jeho slitin, tavení a odlévání ostatních neželezných kovů s projektovaným výkonem vyšším než 100 t/rok,
6)	tavení a odlévání ostatních neželezných kovů s projektovaným výkonem menším než 100 t/rok.
Technické podmínky provozu:
a)	při eletrolytické výrobě hliníku nesmí měrná výrobní emise TZL zjištěná z denních průměrů překročit hodnotu 5 kg/t hliníku a měrná výrobní emise HF nesmí překročit 0,5 kg/t hliníku,
b)	při výrobě forem a jader je třeba omezovat běžně dostupnými prostředky vznikající emise VOC,
c)	při roztavování hliníku se nesmí používat organické sloučeniny obsahující chlor.

2.6. Povrchová úprava kovů, plastů a jiných nekovových předmětů - procesní vany
Platí pro pokovování i nekovových předmětů, ale nevztahuje se na nanášení nátěrových hmot. Platí pro procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace a leštění s použitím elektrolytických nebo chemických postupů a dále smaltování, tryskání a související operace.

Kategorie: velký zdroj - je-li obsah lázní (vyjma oplachu) větší než 30 m^3,
střední zdroj - je-li obsah lázní (vyjma oplachu) do 30 m^3.

EL [mg/m^3l | Vztažné podmínky
TZL | NO_2 | HCl | B^3) C^3)
50 | 1500^1) | 10^2) |
Odkazy:
1)	Platí pro použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení,
2)	platí při použití HCl u povrchových úprav,
3)	vztažné podmínky B platí pro velké zdroje, vztažné podmínky C platí pro střední zdroje

2.7. Obrábění kovů(brusírny a obrobny)
Kategorie:střední zdroj - platí pro zařízení jejichž celkový elektrický příkon je vyšší než 100
kW.
El pro TZL je 50 mg/m^3, při vztažných podmínkách C

2.8. Svařování kovových materiálů
Kategorie:střední zdroj - platí pro zařízení jejichž celkový elektrický příkon je roven nebo vyšší 1000 kVA.
El pro TZL je 50 mg/m^3, při vztažných podmínkách C.

3. Zpracování nerostů a výroba nekovových minerálních produktů
3.1. Výroba cementářského slínku a vápna
EL [mg/m^3l | 0_2R [%] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | SO_2 | NO_2 | CO | | |
Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice | střední zdroj
50 | | | | | C |
Výroby cementářského slínku v rotačních pecích | velký zdroj
30 | 400 | 800 | | 10 | A |
Ostatní technologická zařízení výroby cementu | velký zdroj
30 | | | | | A |
Výroby vápna v rotačních pecích | velký zdroj
30 | | 1200 | | | A |
Výroby vápna v šachtových a jiných pecích | velký zdroj
50 | | 1200 | ^i) | | A |
Odkaz:
1)	Při výrobě vápna v šachtových koksových pecích nesmí být v odpadních plynech vyšší než 2 % obj.

3.2. Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest
Azbest je definován jako vláknité silikáty krocidolit (modrý azbest), aktinolit, antofylit, chrysotil (bílý azbest), amosit (hnědý azbest), tremolit.
Kategorie: velký zdroj - výroba materiálů obsahujících azbest, které by mohly vést k uvolnění azbestových vláken.
EL pro azbest je 0,1 mg/m^3.

3.3. Výroba skla, včetně skleněných vláken
EL [mg/m^3] | 0_2R [%] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | SO_2 | NO_2 | CO | jiné | | |
Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování | velký zdroj
1OO^1) 50^2),20) | 500^3) 1600^4).20) | 2500^5) 1100^6) 1600^7),8) | 800^9) | 5^10),11) 50^12) 30^13) | 8^14) 13^6),15) | A |
Výroby skleněných vláken s použitím organických pojiv | velký zdroj
50^16) 75^17) | | | | 50^18) | | C |
Zpracování z polotovarů a zušlechťování nebo střepů, skla (leštění, výroba bižuterie, malování, aj.) mačkání, tavení | střední zdroj
100^19) | | 500^19) | 800^19) | 7^12) | | |
Odkazy:
1)	Platí při hmotnostním toku nižším než 2,5 kg/h,
2)	platí při hmotnostním toku rovném nebo vyšším než 2,5 kg/h,
3)	platí při spalování zemního plynu,
4)	platí pro ostatní paliva,
5)	platí regenerační kontinuální tavicí agregáty,
6)	platí pro diskontinuální tavicí agregáty,
7)	platí pro rekuperační kontinuální tavicí agregáty,
8)	při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot,
9)	platí při hmotnostním toku vyšším než 5 kg/h,
10)	platí pro olovo, antimon, mangan, vanad, cín, měď při celkovém hmotnostním toku všech těchto látek rovném nebo vyšším než 0,05 kg/h,
11)	platí pro kobalt, nikl, chrom, arsen, kadmium, selen při celkovém hmotnostním toku všech těchto látek rovném nebo vyšším než 0,01 kg/h,
12)	platí pro HF při hmotnostním toku 0,05 kg/h nebo vyšším,
13)	platí pro HC1 při hmotnostním toku 0,05 kg/h nebo vyšším,
14)	platí pro kontinuální tavicí agregáty,
15)	platí při kyslíkovém tavení, u pecí s elektrickým otopem nebo u diskontinuálních agregátů
v době, kdy nedochází ke spalovacímu procesu se neprovádí přepočet na O_2R, přepočet na
0_2R se neprovádí pro ty znečišťující látky, jejichž koncentrace je snižována instalovaným
odlučovačem, u kterého je pro chlazení použito mísení spalin se vzduchem,
16)	v odpadních plynech z odsávání, dopravy, manipulace se vsázkou a ostatních zařízení,
která emitují TZL,
17)	v odpadních plynech z usazování, vytvrzování a sušení vláken s organickými pojivy,
18)	platí pro VOC,
19)	platí pro tavení z polotovarů nebo střepů,
20)	pro zdroje, které mají termíny generálních oprav uvedeny v rozhodnutích podle zvláštního právního předpisu, platí pro provedení generálních oprav.

3.4. Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken
EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | SO_2 | NO_2 | VOC | |
Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence, apod. | velký zdroj
20 | 400^1) | 1500^1) | | A |
Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích | velký zdroj
20 | | | | A |
Výroba nerostných vláken s použitím organických pojiv | velký zdroj
20 | | | 50 | A |
Odkaz:
1)	Platí z výpalu hmoty.

3.5. Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu
Kategorie: střední zdroj - zařízení o projektovaném výkonu menším nebo rovným 75 t/den,
velký zdroj - zařízení o projektovaném výkonu větším než 75 t/den.
EL [mg/m^3l | Vztažné podmínky
TZL | SO_2 | NO_2 | CO | VOC |
150 | 2500 | 500 | 800 | 50 | B

3.6. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot
___________
^6)	Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
Technologické linky pro zpracování kamene, zpracování kameniva a přípravu stavebních hmot a betonu a recyklační linky o projektovaném výkonu vyšším než 25 m^3/den
Kategorie: střední zdroj.
Technická podmínka provozu:
Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.

3.7. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů
EL pro TZL [mg/m^3] | O_2R [%] | Vztažné podmínky | Kategorie
20 | 17 | A | velký zdroj

4. Chemický průmysl
4.1. Výroba vybraných organických látek
4.1.1. Výroba 1,2-dichlorethanu, vinylchloridu a PVC
EL [mg/m^3] | Měrná výrobní emise [g/t] | Vztažné podmínky | Kategorie
1,2-dichlorethan | vinylchlorid | | |
Výroba 1,2-dichlorethanu | velký zdroj
5 | | | C |
Výroba vinylchloridu | velký zdroj
5 | 5 | | C |
Výroba PVC | velký zdroj
| 5 | 10^1) 100^2) | C |
Odkazy:
1)	Platí pro vinylchlorid u hotového výrobku na jednotku PVC,
2)	platí pro zbytkový obsah vinylchloridu v místě přechodu z uzavřeného systému na úpravu nebo na sušení v otevřeném systému v měsíčním průměru, v suspenzi polymeru na jednotku PVC.

4.1.2. Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu
EL pro akrylonitril [mg/m^3] | Vztažné podmínky | Kategorie
za zařízením na snižování emisí ze sušáren | |
0,2^1)'^2) 5^2), ^3) | | C | velký zdroj
1O^4) | 20^4) | |
10^5),6) 35^7),5) | 25^8) | |
Odkazy:
1)	Platí ze zařízení na snižování emisí spalováním,
2)	platí pro výrobu vláken,
3)	platí na výstupu z ostatních zařízení na snižování emisí,
4)	platí pro výrobu a zpracování ACN polymerů,
5)	platí u spřádání vláken,
6)	platí při mokrém procesu zvlákňování,
7)	platí při suchém procesu zvlákňování,
8)	platí pro výrobu ABS polymerů (hmot).

Technická podmínka provozu:
Všechny plyny s obsahem akrylonitrilu při spřádání vláken , plyny z reaktorů, sběrných nádob na suspenze a propíracích filtrů, které obsahují akrylonitril a butadien, je třeba odvést do zařízení k omezování emisí.

4.1.3. Výroba a zpracování viskózu
EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky | Kategorie
sulfan | sirouhlík | sulfan a sirouhlík celkem | |
10 50^1) | 100 400^1) | 200^2) | C | velký zdroj
Odkazy:
1)	Platí pro výrobu kordového hedvábí,
2)	platí pro výrobu střiže a textilního hedvábí.

Technické podmínky provozu:
a)	měrná výrobní emise sirouhlíku ve výrobě střiže a textilního hedvábí je 200 000 g/t,
b)	odpadní plyny z výroby viskózy, přípravy zvlákňovacích lázní a podle technických možností i z ostatních operací je třeba odvést do zařízení k omezování emisí, zvlákňovací stroje při kontinuálním způsobu zvlákňování je třeba uzavřít, vznikající plyny odsávat a odvést do zařízení k omezování emisí.

4.1.4. Výroba gumárenských pomocných přípravků
EL [mg/m^3] | 0_2R [%] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | NO_2 | | |
20 | 700^1) | 3 | B | velký zdroj
Odkaz:
I)	Platí v případě spalování odpadních plynů jiným způsobem, než podle části I. této přílohy.

Technická podmínka provozu:
Výroba sazí musí být vybavena nepřetržitě provozovaným zařízením dodatečného spalování odpadních plynů.

4.2. Výroba anorganických látek
4.2.1. Výroba chloru
Kategorie: velký zdroj.
EL pro chlor v odpadním plynu z elektrolýzy a katalytické oxidace je 3 mg/m^3, při vztažných podmínkách A.
Měrná výrobní emise rtuti vztažená na roční projektovaný výkon výroby chloru je 1 g/t, pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002 je 0,01 g/t.

4.2.2. Výroba kyseliny chlorovodíkové
Kategorie: velký zdroj.
EL pro HC1 je 25 mg/m^3, při vztažných podmínkách C.
Měrná výrobní emise HC1 zjištěná z měsíčního průměru na jednu tunu kyseliny chlorovodíkové (přepočteno na 36 % kyselinu chlorovodíkovou) je 0,05 kg/t.

4.2.3. Výroba síry (Clausův proces)
EL pro sulfan [mg/m^3] | Měrná výrobní emise sloučenin síry | Vztažné podmínky | Kategorie
10 | 4^1) 2^2) 0,2^3) | A | velký zdroj
Odkazy:
1)	Platí u zařízení s projektovaným výkonem do 20 t/den síry včetně,
2)	platí u zařízení s projektovaným výkonem 20 t/den až 50 t/den síry včetně,
3)	platí u zařízení s projektovaným výkonem vyšším než 50 t/den síry.

Technické podmínky provozu:
a)	výrobní emise sloučenin síry je uvedená v přepočtu na elementární síru,
b)	odpadní plyny obsahující sulfan je třeba spalovat.

4.2.4. Výroba kapalného oxidu siřičitého
Kategorie: velký zdroj.
Technická podmínka provozu:
Odpadní plyn z výroby kapalného oxidu siřičitého je třeba zavádět ke zpracování do zařízení na výrobu kyseliny sírové nebo jiného zpracovatelského či odsiřovacího zařízení.

4.2.5. Výroba kyseliny sírové
Kategorie: velký zdroj.
Měrná výrobní emise SOx je 2,2 kg/t vyrobené kyseliny sírové (zjištěno z měsíčního průměru a přepočteno na 100% kyselinu sírovou), při vztažných podmínkách C.

4.2.6. Výroba amoniaku
Kategorie: velký zdroj.
Měrná výrobní emise amoniaku je 0,2 kg/t vyrobeného amoniaku (zjištěno z měsíčního průměru), při vztažných podmínkách C.

4.2.7. Výroba kyseliny dusičné a jejích solí
EL [mg/m^3] | Měrná výrobní emise | Vztažné podmínky A^4) C^4) | Kategorie
NO_2 350^1) | amoniak 300^2) | |

Odkazy:
1)	Neplatí pro jednotky na úpravu koncentrace kyseliny dusičné,
2)	v případě použití selektivní redukce oxidů dusíku amoniakem,
3)	měrná výrobní emise NO_2 v kg/t vyrobené kyseliny dusičné, přepočteno na 65 % kyselinu dusičnou,
4)	vztažné podmínky A platí pro NO_2, vztažné podmínky C platí pro amoniak.

4.3. Výroba hnojiv
EL [mg/m^3l | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | SO_2 | NO_2 | amoniak | |
50 | 2 500 | 500 | 50 | B | velký zdroj

4.4. Výroby základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů
Kategorie: velký zdroj.
EL pro TZL je 5 mg/m^3 při hmotnostním toku 25 g/h a větším, při vztažných podmínkách B.

4.5. Chemické výroby výbušnin
Kategorie: velký zdroj - při roční produkci výbušnin větší než 10 t,
střední zdroj - při roční produkci 10 t a menší.

EL pro TZL [mg/m^3l | Vztažné podmínky
50 | B

4.6. Výroby oxidu titaničitého, litoponu, stálé běloby (blanc fix), pigmentů z titanové běloby, železitých a ostatních pigmentů
Kategorie: velký zdroj.

4.6.1. Výroby oxidu titaničitého (hlavní výpusti)
EL [mg/m^3l | Měrná výrobní emise SOx při rozkladu a kalcinaci [kg/t] | Vztažné podmínky
TZL | SO_2 | chlor | |
Sulfátový proces
50 | 500 | | 10 | B
Chlorový proces
50 | | 5 | | B

4.6.2.Výroby ostatních pigmentů, výroby oxidu titaničitého (vedlejší výpusti)
Znečišťující látka | EL [mg/m^3J | Vztažné podmínky
| 150 |
TZL | 100^2) | C
| 50^3) |
Odkazy pro technologii 4.6.:
l)	SO_2 se rozumí oxidy síry a kapičky kyseliny sírové,
2)	platí u výroby litoponu a u výroby stálé běloby (blanc fix), při výrobě železitých pigmentů, u dehydratačních pecí zelené skalice, u sušení zelené skalice v rotačních sušárnách, u sušení pigmentu v rotačních sušárnách; u kalcinace, kde je odtah zaveden do odlučovače jiné technologie, smí být kalcinace v provozu pouze za součinnosti tohoto odlučovacího zařízení,
3)	platí pro ostatní výroby.

4.7. Rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba, zpracování a skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek
Kategorie: velký zdroj - rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba a zpracování petrochemických výrobků,
střední zdroj - skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek o objemu nad 1000 m^3 nebo skladovací nádrže s ročním obratem nad 10 000 m^3.
4.7.1. Skladování a manipulace
Technické podmínky provozu:
a)	Při skladování surovin, meziproduktů a výrobků, které mají tlak par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K, je třeba skladovací nádrže o objemu nad 1000 m^3 nebo skladovací nádrže zdroje s ročním obratem nad 10 000 m^3 uspořádat a vybavit takto:
1.	skladovací nádrže s vnější plovoucí střechou musí být opatřeny účinným primárním a sekundárním těsněním okrajů střechy,
2.	nádrže s pevnou střechou
aa)	vybavit vnitřní plovoucí střechou s těsněním, které zajistí snížení emisí nejméně o 90 % ve srovnání s emisemi z nádrže s pevnou střechou bez jakýchkoli opatření, nebo
bb)	u nádrží s pevnou střechou je třeba zajistit zachycování, zpětné vracení a odstraňování par uvedených kapalin s účinností nejméně 99 %. K dosažení této účinnosti nesmí být použito spalování mimo případy, kdy je zpětné zkapalňování par nebezpečné nebo technicky neproveditelné. Spalování smí být použito jako druhý stupeň čištění,
3.	nádrže je třeba opatřit vhodnou izolací a reflexním nátěrem s nejméně 70 % odrazností sálavého tepla za účelem snížení objemových změn kapalin v nádržích v důsledku výkyvů venkovní teploty.

Pro skladovací nádrže zdrojů o objemu do 1 000 m^3 nebo pro zdroje s ročním obratem do 10 000 m^3 platí tato opatření v přiměřeném rozsahu.

b)	Při přečerpávání látek, které mají tlak par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K, například při jejich stáčení z mobilních zásobníků nebo při plnění mobilních zásobníků ze skladovacích nádrží, je třeba zajistit zachycování, zpětné vracení a odstraňování par těchto látek s účinností nejméně 99 % . Dále je třeba:
1.	používat čerpadla bez úniku přečerpávaných látek, například s mechanickou ucpávkou,
2.	alespoň jedno manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků uzpůsobit k plnění mobilních zásobníků spodem. Tento požadavek se netýká manipulačních zařízení, u kterých by instalací a používáním plnění spodem došlo ke zhoršení podmínek bezpečnosti práce (např. plnění karcinogenních a jiných nebezpečných látek),
3.	manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků vrchem zajistit tak, aby konec plnicího potrubí byl během plnění udržován u dna mobilního zásobníku.

4.7.2. Plyny a páry z výrobních zařízení
Technické podmínky provozu:
a)	odpadní plyny, které se tvoří při běžném provozu, najíždění, odstavování a opravách technologických zařízení, a také odpadní plyny, které se tvoří při regeneraci katalyzátorů, je třeba odvádět k dodatečnému zpracování nebo spalování, případně využít jiné účinné opatření ke snížení emisí,
b)	ustanovení bodu a) se netýká zařízení pro řešení havarijních situací k tomuto účelu zvlášť konstruovaných, jako jsou pružinové pojistné ventily, pojistné membrány, vodní uzávěry nebo jiné systémy, jisticí zařízení nezávisle na obsluze, pokud by jejich zachycování, zpětné vracení a následné odstraňování zhoršilo podmínky bezpečnosti práce.

4.7.3. Regenerace a aktivace katalyzátorů pro katalytické štěpení ve fluidní vrstvě
EL [mg/m^3] | 0_2R [%] | Vztažné podmínky
TZL | SO_2 | NO_2 | |
50 | 1700 | 700 | 17 | A

4.8. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem
Kategorie: střední zdroj.

4.9. Výroba expandovaného polystyrénu
Kategorie: střední zdroj.
Technická podmínka provozu:
Při výrobě expandovaného polystyrénu používat minimálně 50 % podílu surovin obsahujících nejvýše 5 % pentanu.

4.10. Výroba acetylenu mokrou metodou
Kategorie: střední zdroj.
EL pro VOC je 200 mg/m^3, při vztažných podmínkách B.

5. Nakládání s odpady
5.1. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25000 t, mimo skládky inertního odpadu
Kategorie: střední zdroj.
Technická podmínka provozu:
Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.

5.2.Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů
Kategorie: střední zdroj.
Technické podmínky provozu:
a)	Násypné bunkry musí mít uzavřené provedení s komorou pro vozidla, u otevřených hal a při vykládce svozových vozidel s odpady musí být plyny z bunkrů odsávány a odváděny do zařízení na čištění odpadních plynů,
b)	zkondenzované výpary a voda vznikající při kompostovacím procesu (zrání kompostů ) smí být u stavebně neuzavřených a nezakrytých kompostáren používána k vlhčení kompostu pouze tehdy, je-li zamezeno obtěžování okolí zápachem,
c)	odpadní plyny z dozrávání kompostů v uzavřených halách kompostárny musí být odváděny k biologickému filtru nebo do některého jiného rovnocenného zařízení na čištění odpadních plynů,
d)	vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.

6. Ostatní zařízení
6.1. Výroby buničiny, papíru,lepenky a jiných vláknitých materiálů
6.1.1. Výroby buničiny ze dřeva a papíru z panenské buničiny
Měrná výrobní emise [g/t] | Vztažné podmínky | Kategorie
SO_2 | sloučeniny síry vyjádřené jako síra | |
2000^1) | 350^2) | C | velký zdroj
Odkazy:
1)	Platí při sulfitovém způsobu výroby včetně emisí ze spalování sulfitových výluhů na hmotnostní jednotku vyrobené absolutně suché vařákové buničiny,
2)	u sulfátového způsobu výroby při centrální likvidaci zapáchajících látek, na jednotku vyrobené absolutně suché vařákové buničiny.

Technická podmínka provozu:
Při výrobě buničiny je třeba využít všechna dostupná technická řešení ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek z jednotlivých zdrojů emisí, například varna, odparka, vyvařovací kolona a provést místní nebo centrální odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí.

6.1.2. Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod bod 6.1.1.
Platí pro výroby papíru a lepenky papírenskou technologií, které přímo nenavazují na výrobu buničiny nebo výroby lepenky z papíru
Kategorie: střední zdroj.

6.2. Předúpravy(například praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií
Kategorie: střední zdroj - technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je od 1 t/den do 10 t/den včetně,
velký zdroj - technologická linka jejíž zpracovatelská kapacita je větší než 10 t/den.

6.3. Vydělávání kůží a kožešin
Kategorie: střední zdroj - technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je menši než 12 t hotových výrobků denně,
velký zdroj - technologická linka jejíž zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně.

6.4. Potravinářský průmysl
Kategorie: střední zdroj
a)	jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně,
b)	technologie na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z
1.	živočišných surovin (jiných než mléka) o projektovaném výkonu větším než 75 t hotových výrobků denně,
2.	rostlinných surovin o projektovaném výkonu větším než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí),
c)	zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok).

6.5. Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním či grafitací a zpracování uhlíkatých materiálů
EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky | Kategorie
TZL | VOC | PAH | | velký zdroj
50 | 100^1) 200^2) 50^3) | 0,2 | C |
Odkazy:
1)	Platí z formovacích a mísicích zařízení, v nichž se zpracovávají smola, dehet nebo jiná kapalná pojiva při zvýšené teplotě,
2)	platí z kruhových pecí pro grafitové elektrody, uhlíkové elektrody a uhlíkové cihly,
3)	platí z jednotlivých komorových pecí, spojených komorových a tunelových pecí z impregnačních zařízení, v nichž se používají impregnační prostředky na bázi dehtu.

Technická podmínka provozu:
Emise VOC z tepelných procesů při výrobě uhlíkatých materiálů je třeba odvádět do zařízení k omezování emisí.

6.6. Krematoria
Zařízení určená pro spalování mrtvých lidských těl, orgánů a ostatků. Platí i pro zařízení spalující výhradně mrtvá těla zvířat, včetně jejich částí.
Kategorie: střední zdroj.

EL [mg/m^3] | O_2R [%] | Vztažné podmínky
TZL | NO_2 | CO | VOC | HF | HC1 | |
50 | 350 | 100 | 15 | 30 | 30 | 17 | A
Technická podmínka provozu:
Ve spalovacím prostoru za posledním přívodem vzduchu je třeba udržovat takovou teplotu, která zajišťuje termickou a oxidační destrukci všech odcházejících znečišťujících látek (nejméně 850°C) s dobou setrvání spalin nejméně 2 s.

6.7. Veterinární asanační zařízení
Platí i pro sběr a zpracování zvířecích těl a výrobu krmiv nebo technických tuků z vedlejších produktů porážky, například kostí, chlupů, peří, paroží, drápů, krve apod.
Kategorie: střední zdroj.

6.8. Průmyslové zpracování dřeva
Neplatí pro pilařské provozy v tzv. manipulačních či expedičních skladech (krácení kmenů)
Kategorie: střední zdroj - pily, výroby nábytku a dřevěných konstrukčních desek a truhlárny a jiné opracování dřeva o roční spotřebě materiálu více než 150 m^3,
velký zdroj - výroby dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek.

EL [mg/m^3] | Vztažné podmínky
TZL | TOC |
50^1) 10^2) | 300^3) | C
Odkazy:
1)	Neplatí pro broušení,
2)	platí pro broušení ve výrobě dýh a překližek, ve výrobě desek a nábytku
3)	platí při sušení třísek a dřevních vláken .

Technická podmínka provozu:
Teplota při sušení třísek a pilin musí být omezena tak, aby nedocházelo k jejich doutnání.

6.9. Čistírny odpadních vod
Kategorie: střední zdroj - zařízení s projektovanou kapacitou pro 2000 a více ekvivalentních obyvatel nebo zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody, nepřevoditelných na ekvivalentní obyvatele, v množství větším než 50 m^3/den.
6.10. Udírny

Kategorie: střední zdroj - zařízení s projektovaným výkonem na zpracování více než 1000 kg výrobků denně.

Technická podmínka provozu:

Intenzivně zapáchající odpadní plyny musí být odváděny do zařízení k čištění odpadních plynů nebo musí být přijata rovnocenná opatření.

6.11. Výroba dřevěného uhlí
Kategorie: střední zdroj.
EL pro CO je 800 mg/m^3, při vztažných podmínkách C.

6.12. Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin)
Kategorie: střední zdroj - zařízení s projektovaným ročním výkonem 1 až 5 t VOC,
velký zdroj - zařízení s projektovaným ročním výkonem vyšším než 5 t VOC.
EL pro VOC je 50 mg/m^3, při vztažných podmínkách C.

6.13. Pražírny kávy, kávových náhražek, obilí, kakaových bobů nebo oříšků
Kategorie: střední zdroj - zařízení o projektovaném výkonu výroby větším než 1 t/den.