Příloha č. 1 k vyhlášce č.43/1997 Sb.

                   SEZNAM KONTROLOVANÉHO ZBOŽÍ
                    podle  § 2 odst. 3 zákona

                           ČÁST  I.

Seznam  kontrolovaného  zboží   a  technologií  dle  mezinárodních
                       kontrolních režimů

0A ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽNÍ CELKY A KOMPONENTY

0A001	"Jaderné reaktory" a jejich zařízení a součásti speciálně pro ně konstruované:
a.	"Jaderné reaktory", které jsou schopné pracovat tak, aby udržely řízenou štěpnou řetězovou reakci;
b.	Kovové nádoby nebo jejich hlavní části dílensky zhotovené, speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí aktivní zóny "jaderného reaktoru", včetně víka reaktorové tlakové nádoby;
c.	Manipulační zařízení speciálně konstruované nebo upravené pro zavážení "jaderného reaktoru" palivem nebo vyjímání paliva z "jaderného reaktoru";
d.	Regulační tyče speciálně konstruované nebo upravené pro řízení štěpného procesu v "jaderném reaktoru", jejich podpěrné nebo nosné konstrukce, pohonné mechanismy a vodicí trubky tyčí;
e.	Tlakové trubky speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí palivových článků a chladicího média primárního okruhu v "jaderném reaktoru" při pracovním tlaku přesahujícím 5,1 MPa;
f.	Kovové zirkonium a jeho slitiny ve formě trubek a montážních celků trubek, v nichž je hmotnostní poměr hafnia ku zirkoniu menší než 1:500, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v "jaderném reaktoru";
g.	Chladicí čerpadla speciálně konstruovaná nebo upravená pro oběh chladicího média primárního okruhu "jaderného reaktoru";
h.	Vestavby jaderných reaktorů speciálně konstruované nebo upravené pro užití v "jaderném reaktoru", včetně podpěrných nosníků aktivní zóny, palivových kanálů, tepelného stínění, přepážek, roštových desek aktivní zóny a difuzérových desek;

Poznámka:

V položce 0A001.h. se pod pojmem 'vestavby jaderných reaktorů' rozumí jakýkoli hlavní díl uvnitř reaktorové nádoby, který plní jednu nebo více funkcí jako nosná konstrukce aktivní zóny, uspořádání paliva usměrňování toku chladicího média primárního okruhu, radiační odstínění reaktorové nádoby nebo uložení přístrojového vybavení aktivní zóny.

i.	Tepelné výměníky (parogenerátory) speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním chladicím okruhu "jaderného reaktoru";
j.	Přístroje pro detekci a měření toku neutronů speciálně konstruované nebo upravené pro stanovení úrovně toku neutronů uvnitř aktivní zóny "jaderného reaktoru".

0B ZKUŠEBNÍ, INSPEKČNÍ A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

0B001	Provozní celky pro separaci izotopů "přírodního uranu", "ochuzeného uranu" a "zvláštních štěpných materiálů" a k 		tomu speciálně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti:
a.	Provozní celky pro separaci izotopů "přírodního uranu", "ochuzeného uranu" a "zvláštních štěpných materiálů", dále uvedené:
1.	Provozní celky pro separaci odstřeďováním plynů;
2.	Provozní celky pro separaci plynovou difuzí;
3.	Provozní celky pro aerodynamickou separaci;
4.	Provozní celky pro separaci chemickou výměnou;
5.	Provozní celky pro separaci výměnou iontů;
6.	Provozní celky pro izotopickou separaci atomových par za použití "laseru" ('AVLIS');
7.	Provozní celky pro izotopickou separaci molekul za použití "laseru" ('MLIS');
8.	Provozní celky pro plazmovou separaci;
9.	Provozní celky pro elektromagnetickou separaci;

b.	Plynové odstředivky a jejich sestavy a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro plynový 		odstředivkový separační proces:

Poznámka:

V položce 0B001.b. se pojmem 'materiál s vysokým poměrem pevnosti k hustotě' rozumí některý z těchto materiálů:
a.	Vysokopevnostní ocel tvrzená stárnutím, která má mez pevnosti v tahu 2050 MPa nebo více;
b.	Hliníkové slitiny s mezí pevnosti v tahu 460 MPa nebo více; nebo
c.	"Vláknité materiály" s "měrným modulem" větším než 3,18 x 106 m a "měrnou pevností v tahu" větší než 76, 2 x 103 m.

1.	Plynové odstředivky;
2.	Kompletní montážní celky rotorů;
3.	Trubkové rotorové válce o tloušťce 12 mm nebo menší, průměru mezi 75 mm a 400 mm, vyrobené z materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě;
4.	Kroužky nebo manžety o tloušťce stěny 3 mm nebo menší a o průměru mezi 75 mm a 400 mm, určené jako místní podpěra rotorového válce nebo umožňující spojení řady těchto válců dohromady, vyrobené z 'materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě';
5.	Přepážky o průměru mezi 75 mm a 400 mm pro umístění uvnitř rotorového válce, vyrobené z 'materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě';
6.	Horní a dolní víka o průměru mezi 75 mm a 400 mm pro uzavření rotorových válců, vyrobená z 'materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě';
7.	Magnetická závěsná ložiska, která sestávají z prstencového magnetu zavěšeného v pouzdře vyrobeném z "materiálů odolných vůči UF" nebo jimi chráněném, přičemž obsahují tlumicí médium a magnetickou spojku s pólovým nástavcem nebo s druhým magnetem připevněným k hornímu krytu rotoru;
8.	Speciálně připravená ložiska obsahující sestavu patního čepu s miskou namontovanou na tlumiči;
9.	Molekulární vývěvy obsahující válce, které mají obrobený vnitřní povrch a v něm obrobené nebo tvářené šroubovicové drážky;
10.	Kruhově tvarované statory pro vícefázové hysterezní (nebo reluktanční) střídavé motory pro synchronní provoz ve vakuu v kmitočtovém rozsahu 600 Hz až 2000 Hz a výkonovém rozmezí 50 VA až 1000 VA;
11.	Tělesa odstředivek pro uložení montážního celku rotoru, tvořená pevným válcem s tloušťkou stěn až 30 mm s přesně opracovanými konci a vyrobená z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněná;
12.	Odběrní trubky o vnitřním průměru do 12 mm speciálně upravené pro extrakci plynného UF6 z rotorového válce na principu působení Pitotovy trubice, vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné;
13.	Kmitočtové měniče (konvertory nebo invertory) speciálně konstruované nebo připravené pro napájení motorových statorů pro obohacovací plynové odstředivky, které mají všechny dále uvedené charakteristiky, a jejich speciálně konstruované součásti:
a. Vícefázový výstup 600 Hz až 2000 Hz;
b. Řízení kmitočtu lepší než 0,1 %;
c. Harmonické zkreslení menší než 2 %; a
d. Účinnost větší než 80 %;

c.	Zařízení a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro proces plynové difuzní separace:
1.	Plynové difuzní bariéry zhotovené z porézních kovových, polymerních nebo keramických "materiálů odolných vůči UF6" s velikostí pórů od 10 nm do 100 nm, s tloušťkou 5 mm nebo menší a u bariér tvaru trubky s průměrem 25 mm nebo méně;
2.	Tělesa plynových difuzérů, vyrobená z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněná;
3.	Kompresory (pístové, proudové radiální nebo axiální) nebo plynová dmychadla, se sacím objemem UF6 1 m3/min nebo více a s výstupním tlakem přesahujícím 666,7 kPa, vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné;
4.	Hřídelové ucpávky pro kompresory nebo plynová dmychadla uvedené v položce 0B001.c.3. konstruované na rychlost průniku vyrovnávacího plynu dovnitř menší než 1000 cm3/min;
5.	Tepelné výměníky zhotovené z hliníku, mědi, niklu nebo slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu, nebo kombinace těchto kovů jako plátované trubky, konstruované pro provoz při nižším než atmosférickém tlaku s takovým únikem, který omezuje vzestup tlaku na méně než 10 Pa za hodinu při tlakové diferenci 100 kPa;
6.	Vlnovcové ventily zhotovené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné, o průměru od 40 mm do 1500 mm;

d.	Zařízení a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro aerodynamický separační proces:
1.	Separační trysky sestávající ze zakřivených kanálů tvarovaných do štěrbiny s poloměrem zakřivení menším než 1 mm, odolné vůči UF6 a s uvnitř umístěným nožovým ostřím, které rozděluje plyn proudící tryskou do dvou proudů;
2.	Vírové trubice tvaru cylindrických nebo kónických trubek, speciálně konstruované pro separaci izotopů uranu, vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné, s průměrem mezi 0,5 cm a 4 cm a s poměrem délky ku průměru 20:1 nebo menším a s jedním nebo více tangenciálními vstupy;
3.	Kompresory (pístové, proudové radiální nebo axiální) nebo plynová dmychadla, se sacím objemem 2 m3/min nebo více, vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné, a hřídelové ucpávky pro ně;
4.	Tepelné výměníky vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné;
5.	Skříně aerodynamických separačních prvků, určené pro instalaci vírových trubic nebo separačních trysek, vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné;
6.	Vlnovcové ventily vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné, o průměru od 40 mm do 1500 mm;
7.	Zařízení pro separaci UF z nosného plynu (vodíku nebo helia) na obsah 1/106 (1 ppm) UF nebo méně, zahrnující:
a. Kryogenické tepelné výměníky a kryoseparátory pracující při teplotách 153 K (-120 oC) nebo nižších;
b. Kryogenická soustrojí dosahující teplot 153 K (-120o C) nebo nižších;
c. Separační trysky nebo vírové trubice pro separaci UF6 z nosného plynu;
d. Vymrazovací odlučovače UF6 pracující při teplotách 253 K (-20 oC) nebo nižších;

e.	Zařízení a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro separační proces na bázi chemické výměny:
1.	Pulsní kolony pro rychlou výměnu kapalina - kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 sekund nebo méně a odolné proti koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu, jako jsou fluorouhlíkové polymery, nebo ze skla nebo jimi chráněné);
2.	Odstředivkové extraktory pro rychlou výměnu kapalina - kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 sekund nebo méně a odolné proti koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu, jako jsou fluorouhlíkové polymery, nebo ze skla nebo jimi chráněné);
3.	Elektrochemické redukční články odolné proti koncentrovaným roztokům kyseliny chlorovodíkové, pro redukci uranu z jednoho valenčního stavu do druhého;
4.	Zařízení s elektrochemickými redukčními články pro získávání U+4 z organického toku, jehož části přicházející do styku s proudícím médiem, jsou vyrobené z vhodného materiálu (např. skla, fluorouhlíkových polymerů, polyfenylsulfátu, polyethersulfonu nebo pryskyřicí impregnovaného grafitu) nebo jsou tímto materiálem chráněné;
5.	Linky pro přípravu roztoku chloridu uranu vysoké čistoty postupem rozpouštění, extrakce z roztoku a/nebo se zařízením pro čištění na bázi iontové výměny a elektrolytickými články pro redukci U+6 nebo U+4 na U+3;
6.	Linky pro oxidaci uranu z U+3 na U+4;

f.	Zařízení a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro separační proces na bázi výměny iontů:
1.	Pryskyřičné měniče iontů s rychlou reakcí, blánovité nebo pórovité síťované pryskyřice, v nichž jsou aktivní skupiny chemické výměny omezeny na povlak na povrchu neaktivní pórovité nosné látky, a jiné kompozitní látky ve vhodné podobě, včetně částic nebo vláken s průměrem 0,2 mm nebo menším, odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové, navržené pro poločas výměny méně než 10 s a schopné pracovat při teplotách v rozsahu 373 K (100 oC) až 473 K (200 oC);
2.	Válcové kolony pro iontovou výměnu s průměrem větším než 1000 mm vyrobené z materiálu odolného vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. titan nebo fluorouhlíkové plasty) a schopné pracovat při teplotách v rozsahu 373 K (100 oC) až 473 K (200 oC) a tlaku vyšším než 0,7 MPa;
3.	Refluxní systémy iontové výměny (systémy pro chemickou nebo elektrochemickou oxidaci nebo redukci) pro regeneraci redukčních nebo oxidačních činidel používaných v kaskádách pro separační proces na bázi výměny iontů;

g.	Zařízení a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro proces izotopické separace atomových par za použití "laseru" ('AVLIS'):
1.	Vysoce výkonná pásová nebo řádkovací elektronová děla s užitečným výkonem na terčíku větším než 2,5 kW/cm pro použití v systémech odpařování uranu;
2.	Zařízení pro manipulaci s tekutým kovovým uranem nebo jeho slitinami, sestávající z tavicích kelímků vyrobených z materiálů odolných proti žáru a korozi nebo chráněných takovými materiály (jako např. tantal, grafit povlečený oxidem ytritým, grafit povlečený oxidy jiných vzácných zemin nebo jejich směsí), a chladicí soustavy tavicích kelímků;
(Viz též položka 2A225)
3.	Systémy jímačů produktu a zbytků zhotovené z materiálů odolných proti žáru a korozi parami nebo taveninou kovového uranu nebo vyložené takovými materiály, jako je oxidem ytritým povlečený grafit nebo tantal;
4.	Skříně separačních jednotek (válcové nebo hranolové nádoby) pro uložení zdroje par kovového uranu, elektronového děla a jímačů produktu a zbytků;
5.	"Lasery" a systémy "laserů" pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro rozšíření pracovní periody;
(Viz též položky 6A005 a 6A205)

h.	Zařízení a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro proces izotopické separace molekulových par za 		použití "laseru" ('MLIS') nebo chemické reakce způsobené selektivní laserovou aktivací izotopů ('CRISLA'):
1.	Nadzvukové expanzní trysky pro ochlazení směsi nosného plynu a UF6 na 150 K (-123 oC) nebo méně, vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6";
2.	Sběrače produktu pentafluoridu uranu (UF5), sestávající z filtru, sběračů nárazového nebo cyklonového typu nebo jejich kombinace, vyrobené z "materiálů odolných vůči UF5/UF6";
3.	Kompresory vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné a hřídelové ucpávky pro ně;
4.	Zařízení pro fluoraci z UF5 (tuhý) na UF6 (plynný);
5.	Zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (např. dusíku nebo argonu) zahrnující:
a. Kryogenické tepelné výměníky a kryoseparátory pracující při teplotách 153 K (-120 oC) nebo nižších;
b. Kryogenická soustrojí dosahující teplot 153 K (-120 oC) nebo nižších;
c. Vymrazovací odlučovače UF schopné pracovat při teplotách 253 K (-20 oC) nebo nižších;
6.	"Lasery" a systémy "laserů" pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro rozšíření pracovní periody;
(Viz též položky 6A005 a 6A205)
i.	Zařízení a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro proces plazmové izotopické separace:
1.	Mikrovlnné zdroje energie a antény pro produkci nebo urychlování iontů s výstupním kmitočtem větším než 30 GHz a průměrným výstupním výkonem větším než 50 kW;
2.	Vysokofrekvenční iontové budicí cívky pro kmitočty přes 100 kHz schopné pracovat s průměrným výkonem přes 40 kW;
3.	Systémy pro tvorbu uranového plazmatu;
4.	Zařízení pro manipulaci s taveninou kovového uranu nebo uranových slitin sestávající z tavicích kelímků, které jsou vyrobené z materiálů odolných proti žáru a korozi nebo takovými materiály vyložené (např. tantal, grafit povlečený oxidem ytritým, grafit povlečený oxidy jiných vzácných zemin nebo jejich směsí), a chladicí soustavy tavicích kelímků;
(Viz též položka 2A225)
5.	Jímače produktu a zbytků zhotovené z materiálů odolných proti žáru a korozi uranovými parami nebo vyložené takovými materiály, jako je oxidem ytritým povlečený grafit nebo tantal;
6.	Skříně separačních jednotek (válcové nádoby) pro uložení zdroje uranového plazmatu, vysoko-frekvenční cívky a jímačů produktu a zbytků, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. nerezové oceli);

j.	Zařízení a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro proces elektromagnetické separace:
1.	Iontové zdroje, jednotlivé nebo vícenásobné, sestávající ze zdroje par, ionizátoru a urychlovače, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu, nerezové oceli nebo mědi) a schopné produkovat celkový proud paprsku iontů 50 mA nebo větší;
2.	Iontové deskové kolektory pro pohlcování paprsku iontů obohaceného nebo ochuzeného uranu, sestávající ze dvou nebo více štěrbin a kapes, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu nebo nerezové oceli);
3.	Vakuové skříně pro elektromagnetickou separaci uranu vyrobené z nemagnetického materiálu (např. nerezové oceli) a navržené pro pracovní tlak 0,1 Pa nebo nižší;
4.	Pólové nástavce magnetů s průměrem větším než 2 m;
5.	Vysokonapěťové napáječe pro iontové zdroje mající všechny uvedené charakteristiky:
(Viz též položka 3A227)
a.   Schopné nepřetržitého provozu;
b. Výstupní napětí 20 000 V nebo vyšší;
c.   Výstupní proud 1 A nebo vyšší; a
d. Stabilita napětí lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin;
6.	Zdroje pro napájení magnetů (vysoce výkonné, stejnosměrné), mající všechny uvedené charakteristiky:
(Viz též položka 3A226)
a.   Schopné nepřetržitého provozu při výstupním proudu 500 A nebo větším a napětí 100 V nebo větším; a
b. Proudová nebo napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin.

0B002	Speciálně navržené nebo upravené pomocné systémy, zařízení a vybavení provozů pro izotopickou separaci 		uvedených v položce 0B001, které jsou vyrobeny z "materiálů odolných vůči UF6" nebo chráněné takovými 		materiály:
a.	Dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu;
b.	Desublimátory nebo vymrazovací odlučovače, jež jsou používány pro oddělení UF6 přiváděného z obohacovacího procesu pro následnou přeměnu zahřátím;
c.	Produktové a zbytkové stanice zajišťující dopravu UF6 do kontejnerů;
d.	Zkapalňovací nebo ztužovací stanice používané pro odvádění UF6 z obohacovacího procesu komprimací, ochlazováním a převáděním plynného UF6 do kapalné nebo tuhé formy;
e.	Potrubní systémy rozdělovačů a sběračů speciálně konstruované nebo upravené pro dopravu UF6 v rámci plynové difuze, odstředivkových nebo aerodynamických kaskád;
f.	1. Vakuové rozdělovače a sběrné komory pro sací množství 5 m3/min a více; nebo
	2. Vakuové vývěvy speciálně konstruované pro práci v atmosféře obsahující UF6;
g.	Hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6 včetně iontových zdrojů speciálně konstruované nebo upravené pro kontinuální odběr vzorků nástřiku, produktu nebo zbytků z proudu plynného UF6 a mající všechny uvedené charakteristiky:
1.	Jednotkovou rozlišovací schopnost vyšší než 320 unifikovaných atomových hmotnostních jednotek;
2.	Iontové zdroje vyrobené z chromniklové slitiny nebo monelu, nebo pokryté těmito kovy, anebo s niklovým plátováním;
3.	Iontové zdroje s ionizací elektronovým ostřelováním; a
4.	Jsou opatřené systémem jímačů vhodným pro provádění izotopické analýzy.

0B003	Provozní celky pro konverzi uranu a vybavení pro ně speciálně konstruované nebo upravené:
a.	Systémy pro konverzi koncentrátu uranové rudy na UO3;
b.	Systémy pro konverzi UO3 na UF6;
c.	Systémy pro konverzi UO3 na UO2;
d.	Systémy pro konverzi UO2 na UF4;
e.	Systémy pro konverzi UF4 na UF6;
f.	Systémy pro konverzi UF4 na kovový uran;
g.	Systémy pro konverzi UF6 na UO2;
h.	Systémy pro konverzi UF6 na UF4.

0B004	Provozní celky pro výrobu nebo koncentrování těžké vody, deuteria nebo deuteriových sloučenin, a jejich 			speciálně konstruované nebo upravené zařízení a součásti:
a.	Provozní celky pro výrobu těžké vody, deuteria nebo deuteriových sloučenin, a to:
1. Provozní celky pro výměnu typu voda-sirovodík;
2. Provozní celky pro výměnu typu čpavek-vodík;
b.	Tyto zařízení a součásti:
1. Patrové výměnné kolony pro výměnu typu voda-sirovodík s průměrem od 6 do 9 m vyrobené z jemnozrnné uhlíkaté oceli (např. ASTM A516), schopné provozu při tlaku větším nebo rovném 2 MPa a korozním úbytku 6 mm nebo větším;
2. Jednostupňové nízkotlaké (tj. 0,2 MPa) radiální oběhové kompresory nebo dmychadla pro plynný sirovodík (tj. plyn obsahující více než 70 % H2S) s průtočným množstvím větším nebo rovným 56 m3/s při sacím tlaku vyšším nebo rovném 1,8 MPa a opatřené ucpávkami pro provoz v mokrém vodíku;
3. Vysokotlaké výměnné kolony čpavek-vodík o výšce větší nebo rovné 35 m a průměru od 1,5 m do 2,5 m, schopné provozu při tlaku větším než 15 MPa;
4. Vnitřní vestavby kolon, včetně stupňových vestaveb a stupňových recirkulačních čerpadel, která mohou být i ponorná, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek-vodík;
5. Čpavkové štěpicí zařízení konstruované pro tlaky větší nebo rovné 3 MPa pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek-vodík;
6. Infračervené absorbční analyzátory schopné kontinuálně analyzovat poměr vodíku k deuteriu při koncentracích deuteria 90 % nebo větších;
7. Katalytické hořáky pro přeměnu plně obohaceného plynného deuteria na těžkou vodu za použití procesu výměny čpavek-vodík;
8. Kompletní systémy nebo kolony pro koncentrování těžké vody pro dosažení koncentrace deuteria potřebné pro použití v reaktoru.

0B005	Provozní celky speciálně konstruované pro výrobu palivových článků "jaderných reaktorů" a jejich speciálně 			konstruované nebo upravené vybavení.

Poznámka:
Provozní celky pro výrobu palivových článků "jaderných reaktorů" zahrnují takové vybavení, které:
a.	Normálně přichází do přímého styku s výrobním tokem jaderných materiálů nebo jej přímo zpracovává či řídí;
b.	Utěsňuje jaderný materiál uvnitř ochranného obalu;
c.	Kontroluje neporušenost ochranného obalu nebo těsnění; nebo
d.	Kontroluje konečnou úpravu tuhého paliva.

0B006	Provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků "jaderných reaktorů" a jejich speciálně 				konstruované nebo upravené vybavení a součásti.

Poznámka:
Položka 0B006 zahrnuje:
a.	Provozy na přepracování vyhořelých palivových článků "jaderných reaktorů" včetně vybavení a součástí, které normálně přicházejí do přímého styku s vyhořelým palivem a zpracovacím procesem základního jaderného materiálu a produktů štěpení a tento proces přímo regulují.
b.	Stroje na sekání nebo drcení palivových článků, tj. dálkově ovládaná zařízení pro řezání, sekání, drcení nebo stříhání vyhořelých palivových kazet, svazků nebo tyčí "jaderných reaktorů";
c.	Rozpouštěcí nádoby zabezpečené pro udržení podkritického stavu (například nádoby o malém průměru, prstencové nebo deskové nádoby), které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro rozpouštění vyhořelého paliva "jaderného reaktoru" jsou schopné odolávat horkým vysoce korozivním kapalinám a které lze dálkově plnit a obsluhovat;
d.	Protiproudé rozpouštědlové extraktory a zařízení pro iontovou výměnu speciálně konstruované nebo upravené pro použití v provozech na přepracování vyhořelého "přírodního uranu", "ochuzeného uranu" nebo "zvláštních štěpných materiálů";
e.	Provozní a skladovací nádoby speciálně konstruované nebo upravené pro bezpečné udržení podkritického stavu a odolávající korozivním účinkům kyseliny dusičné;

Poznámka:
Provozní a skladovací nádoby mohou mít tyto parametry:
1. Stěny nebo vnitřní konstrukce mají hodnotu bórového ekvivalentu (vypočtenou pro všechny prvky konstrukce podle definice v poznámce u položky 0C004) nejméně 2 %;
2. Maximální průměr 175 mm pro válcové nádoby; nebo
3. Maximální tloušťka 75 mm pro deskovou nebo prstencovou nádobu.

f.	Kompletní systémy speciálně konstruované nebo upravené pro konverzi plutonia z dusičnanové do oxidové formy;
g.	Kompletní systémy speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu kovového plutonia;
h.	Provozní řídicí a regulační technika speciálně konstruovaná nebo upravená pro sledování nebo řízení přepracování vyhořelého "přírodního uranu", "ochuzeného uranu" nebo "zvláštních štěpných materiálů".

0C MATERIÁLY

0C001	"Přírodní uran" nebo "ochuzený uran" nebo thorium v podobě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo 				koncentrátu a jakýkoli jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek.

Poznámka:
Položka 0C001 nezahrnuje:
a.	Čtyři nebo méně gramů "přírodního uranu" nebo "ochuzeného uranu," pokud jsou obsaženy v čidlech uvnitř přístrojů;
b.	"Ochuzený uran" speciálně připravený pro tyto civilní nejaderné aplikace:
1. Stínění;
2. Balení;
3. Přítěž o hmotnosti ne větší než 100 kg;
4. Protizávaží o hmotnosti ne větší než 100 kg;
c.	Slitiny obsahující méně než 5 % thoria;
d.	Keramické výrobky obsahující thorium, které byly vyrobeny pro nejaderné použití.

0C002	"Zvláštní štěpné materiály".

Poznámka:
Položka 0C002 nezahrnuje čtyři nebo méně "efektivních gramů", pokud jsou obsaženy v čidlech uvnitř přístrojů.

0C003	Deuterium, těžká voda (oxid deuteria) a jiné sloučeniny deuteria a směsi a roztoky obsahující deuterium, v nichž 			izotopický poměr deuteria k vodíku převyšuje 1:5000.

0C004	Grafit určený pro jaderné aplikace, o čistotě lepší než 5/106 (5 ppm) vyjádřeno "bórovým ekvivalentem" a o 			hustotě vyšší než 1,50 g/cm3.
(Viz též 1C107)

Poznámka 1:
Kontrole podle položky 0C004 nepodléhají:
a.   Výrobky z grafitu o hmotnosti menší než 1 kg, jiné než speciálně konstruované nebo upravené pro použití v jaderných reaktorech;
b. Grafitový prášek.

Poznámka 2:
V položce 0C004 je "bórový ekvivalent" (BE) definován jako součet všech BEZ pro nečistoty (s výjimkou BEuhlík      , jelikož uhlík není považován za nečistotu) včetně bóru, takto:
BEZ(ppm) = CF x koncentrace prvku Z v ppm, (ppm= 1/106),
přičemž:

CF je konverzní faktor daný výrazem 

          sZ AB
CF = ----- ,
          sB AZ

 sB, sZ jsou účinné průřezy záchytů tepelných neutronů přírodního bóru, resp. prvku Z (v jednotkách barn); a
AB, AZ je atomová hmotnost přírodního bóru, resp. prvku Z.

0C005	Speciálně připravené sloučeniny nebo prášky pro výrobu plynových difuzních bariér, odolné vůči UF6 (např. nikl nebo jeho slitiny obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu, oxid hlinitý a plně fluorované uhlovodíkové polymery), o čistotě vyšší než 99,9 % hmotnostních a o střední velikosti částic menší než 10 mikrometrů měřeno dle normy ASTM B330 a o vysoké rovnoměrnosti velikosti částic.

0D SOFTWARE

0D001	"Software" speciálně určený nebo upravený pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití" zboží kontrolovaného touto kategorií.

0E TECHNOLOGIE

0E001	"Technologie" potřebná pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití" zboží uvedeného v této kategorii.

Poznámky:
1.	"Technologie" přímo spojená s jakýmkoli zbožím kontrolovaným podle kategorie 0 je kontrolovaná v souladu s ustanoveními kategorie 0;
2.	"Technologie" potřebná pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití" kontrolovaného zboží zůstává v kontrolním režimu, i když je použitelná pro zboží nepodléhající kontrole;
3.	Udělení licence na vývoz a dovoz zboží této kategorie též opravňuje k vývozu a dovozu minimální "technologie", nezbytně nutné pro instalaci, provoz, údržbu a opravy zboží pro téhož konečného uživatele;
4.	Kontrola transferu "technologie" se netýká informací "veřejně dostupných" nebo pro "základní vědecký výzkum".

KATEGORIE 1 - MATERIÁLY, CHEMIKÁLIE, "MIKROORGANISMY" a "TOXINY"

1A     ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽNÍ CELKY A KOMPONENTY

1A001  Součásti vyrobené z fluorovaných sloučenin:
       a. Ucpávky, těsnění,  těsniva nebo palivové  vaky speciálně
          navržené pro použití v letectví nebo kosmonautice, které
          jsou vyrobené  z více než  50 % z  jakýchkoliv materiálů
          kontrolovaných položkou 1C009.b. nebo c.;
       b. Piezoelektrické    polymery   a    kopolymery   vyrobené
          z vinylidenfluoridu:
          1. Ve formě desek nebo fólií;
          2. O tloušťce více než 200 mikrometrů;
       c. Ucpávky, těsnění,  ventilová sedla, vaky  nebo membrány,
          které  jsou  vyrobené  z  fluoroelastomerů  obsahujících
          alespoň jeden  monomer vinyletheru, speciálně určené pro
          aplikaci  v  letectví,   kosmonautice  nebo  v  raketové
          technice.

          Poznámka:
          V  položce 1A001.c. raketová  technika znamená kompletní
          raketové   systémy   a   bezpilotní   vzdušné   dopravní
          prostředky.

1A002  "Kompozitní" struktury nebo lamináty:
       (Viz též položky 1A202, 9A010 a 9A110)
       a. Které   mají  organickou   "matrici"  a   jsou  vyrobeny
          z materiálů kontrolovaných  položkou 1C010.c., 1C010.d.,
          nebo 1C010.e.; nebo
       b. Které  mají  kovovou  nebo  uhlíkovou  "matrici"  a jsou
          vyrobeny z:
          1. Uhlíkatých "vláknitých materiálů", které mají:
             a. "Měrný modul" větší než 10,15 x 106 m; a zároveň
             b. "Měrnou pevnost v tahu" přesahující 177 x 103 m;
             nebo
          2. Materiálů kontrolovaných položkou 1C010.c..

       Poznámky:
       1. Položka  1A002  nekontroluje  kompozitní  struktury nebo
          lamináty vyrobené z epoxidových pryskyřic impregnujících
          uhlíkaté  "vláknité  materiály"  pro  opravy  konstrukcí
          letadel nebo laminátů, jejichž plocha nepřesahuje 1 m2.
       2. Položka  1A002  nekontroluje   dokončené  nebo  částečně
          zpracované díly speciálně určené  pro tyto čistě civilní
          aplikace:
          a. Sportovní potřeby;
          b. Automobilový průmysl;
          c. Průmysl obráběcích strojů;
          d. Lékařství.

1A003  Výrobky z nefluorovaných  polymerních látek, kontrolovaných
       podle 1C008.a.3., ve formě desek, fólií, pásů nebo proužků:
       a. O tloušťce větší než 0,254 mm; nebo
       b. Potažené nebo  laminované uhlíkem, grafitem,  kovem nebo
          magnetickými látkami.

       Poznámka:
       Položka 1A003 nekontroluje výrobky potažené nebo laminované
       mědí   a   určené   pro   výrobu   desek   tištěných  spojů
       v elektronice.

1A004  Ochranné a detekční prostředky a zařízení, jiné než uvedené
       v Seznamu vojenského materiálu, dále uvedené:
       (Viz též položky 2B351 a 2B352)
       a. Plynové masky, jejich  filtry a dekontaminační zařízení,
          konstruované nebo upravené pro ochranu proti biologickým
          prostředkům  nebo  radioaktivním  látkám "přizpůsobených
          pro případ války" nebo bojovým chemickým látkám a jejich
          speciálně konstruované součásti;
       b. Ochranné oděvy,  rukavice a obuv  speciálně konstruované
          nebo upravené pro  ochranu proti biologickým prostředkům
          nebo  radioaktivním  látkám  "přizpůsobených  pro případ
          války" nebo bojovým chemickým látkám;
       c. Radiační,   biologické  a   chemické  detekční   systémy
          speciálně  konstruované nebo  upravené pro  detekci nebo
          identifikaci biologických prostředků nebo radioaktivních
          látek  "přizpůsobených  pro případ války"  nebo bojových
          chemických   látek  a   jejich  speciálně   konstruované
          součásti.

       Poznámka:
       Položka 1A004 nekontroluje:
       a. Osobní dozimetry radioaktivního záření;
       b. Zařízení  konstrukčně  nebo  funkčně  omezené na ochranu
          proti nebezpečí  specifické  pro  civilní  průmysl, jako
          je  hornictví,  těžba  kamene,  zemědělství,   farmacie,
          lékařství,  veterinářství, ochrana  životního prostředí,
          odpadové hospodářství nebo potravinářství.

1A005  Osobní  neprůstřelné obleky a jejich speciálně konstruované
       díly, neodpovídající  vojenským normám nebo  podmínkám nebo
       jejich ekvivalentům v odolnosti.
       (Viz též Seznam vojenského materiálu)

       Poznámky:
       1. Položka 1A005 nekontroluje  individuální osobní soupravy
          neprůstřelných  obleků  a  jejich  příslušenství,  pokud
          doprovází  svého  uživatele   pro  jeho  vlastní  osobní
          ochranu.
       2. Položka    1A005   nekontroluje    neprůstřelné   obleky
          konstruované pro poskytování čelní ochrany proti úlomkům
          a tlakovým účinkům od nevojenských výbušnin.

1A102  Opětně sycené pyrolýzované materiály typu uhlík - uhlík pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104.

1A202  Kompozitní struktury, jiné než  uvedené v položce 1A002, ve
       formě  trubek  o  vnitřním  průměru  mezi  75  mm  a 400 mm
       vyrobené z některého  "vláknitého materiálu" kontrolovaného
       podle  položek   1C010.a.,  1C010.b.  nebo   1C210.a.  nebo
       z uhlíkových prepregů kontrolovaných položkou 1C210.c..
       (Viz též položky 9A010 a 9A110)

1A225  Platinové katalyzátory speciálně konstruované nebo upravené
       k uskutečnění   vodíkové  izotopové   výměny  mezi  vodíkem
       a vodou ke  zpětnému získání tritia  z těžké vody  nebo pro
       výrobu těžké vody.

1A226  Speciální  náplně  pro  oddělování  těžké  vody od obyčejné
       vody, vyrobené  ze síťoviny z  fosforového bronzu (chemicky
       upravené ke zvýšení smáčecích schopností), konstruované pro
       použití ve vakuových destilačních kolonách.

1A227  Okna stínící proti radiaci s vysokou hustotou (z olovnatého
       nebo podobného  skla), větší než 0,09  m2 na chladné straně
       a současně  s  hustotou  vyšší  než  3000  kg/m3  (3 g/cm3)
       a s  tloušťkou  alespoň  100  mm  a  větší,  včetně  pro ně
       speciálně navržených konstrukcí.

1B     ZKUŠEBNÍ, KONTROLNÍ A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

1B001  Zařízení  pro  výrobu  vláken,  prepregů,  polotovarů  nebo
       "kompozitů"  kontrolovaných  položkou   1A002  nebo  1C010,
       a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:
       (Viz též 1B101 a 1B201)
       a. Stroje   pro   navíjení   vláken,   jejichž  pohyby  pro
          pokládání, navíjení  a ovíjení vláken  jsou koordinovány
          a programovány  ve třech  nebo více  osách a  které jsou
          speciálně určeny pro výrobu "kompozitních" struktur nebo
          laminátů z "vláknitých materiálů";
       b. Stroje  pro  kladení  "pásků"  nebo  "kabílků",  jejichž
          pohyby určující  položení a vrstvení  "pásků", "kabílků"
          nebo fólií jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo
          více osách,  speciálně určené pro  výrobu "kompozitních"
          konstrukcí draků letadel nebo raket;

          Poznámka:
          Pro   položku  1B001.b.   znamenají  "rakety"  kompletní
          raketové   systémy  nebo   bezpilotní  vzdušné  dopravní
          prostředky.

       c. Vícesměrové,  vícerozměrové tkací  stroje nebo  splétací
          stroje,  včetně  adaptérů  a  modifikačních souprav, pro
          tkaní,  proplétání  nebo  oplétání  vláken  určených pro
          výrobu "kompozitních" konstrukcí,
          kromě:
          textilních  strojů,   které  nejsou  upraveny  pro  výše
          uvedené konečné použití;
       d. Zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro výrobu
          výztužných vláken, a to:
          1. Zařízení   pro  přeměnu   polymerních  vláken   (jako
             polyakrylonitrilových, viskózových, bitumenových nebo
             polykarbosilanových)  na uhlíková  vlákna nebo vlákna
             z karbidu  křemíku, včetně  speciálních zařízení  pro
             napínání těchto vláken během ohřevu;
          2. Zařízení pro  nanášení chemických látek  v parní fázi
             a to  prvků  nebo  sloučenin  na  zahřívané  vláknité
             substráty za účelem výroby vláken z karbidu křemíku;
          3. Zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických
             materiálů (jako například syntetický korund);
          4. Zařízení    na    přeměnu    prekurzorových    vláken
             obsahujících hliník na vlákna ze syntetického korundu
             tepelným zpracováním;
       e. Zařízení  na  výrobu  impregnovaných  vláken (prepregů),
          kontrolovaných podle 1C010.e., metodou horké taveniny;
       f. Zařízení pro  nedestruktivní zkoušení, které  je schopné
          trojrozměrné detekce  vad při použití  ultrazvukové nebo
          rentgenové tomografie a  které je speciálně konstruované
          pro "kompozitní" materiály.

1B002  Zařízení  a  jejich  součásti  speciálně  konstruované  pro
       výrobu  kovových slitin,  kovových práškových  slitin, nebo
       legovaných  materiálů  kontrolovaných  položkou 1C002.a.2.,
       1C002.b. nebo 1C002.c..

1B003  Obráběcí  a  tvářecí  nástroje,  formy  nebo  přípravky pro
       "superplastické  tváření" nebo  "difuzní spojování"  titanu
       nebo hliníku nebo jejich slitin, speciálně konstruované pro
       výrobu:
       a. Konstrukcí draků letadel nebo kosmických konstrukcí;
       b. Leteckých nebo kosmických motorů; nebo
       c. Speciálně  konstruovaných součástí  pro tyto konstrukce
          nebo motory.

1B101  Zařízení,  jiná než  uvedená  v  položce 1B001,  pro výrobu
       kompozitních struktur a  jejich speciálně navržené součásti
       a příslušenství:
       (Viz též položka 1B201)

       Poznámka:
       Položka  1B101  zahrnuje  součásti  a  příslušenství včetně
       forem,  šablon, lisovadel,  upínacích přípravků  a nástrojů
       pro lisování polotovarů,  vytvrzování, odlévání, sintrování
       nebo  lepení  kompozitních  struktur,  laminátů  a  výrobků
       z nich.

       a. Stroje   pro   navíjení   vláken,   jejichž  pohyby  pro
          pokládání, navíjení  a ovíjení vláken  jsou koordinovány
          a řízeny  ve třech  nebo více  osách, určené  pro výrobu
          kompozitních   struktur  nebo   laminátů  z   vláknitých
          materiálů, a jejich koordinační a programovací prvky;
       b. Stroje  pro  kladení  "pásků",  jejichž  pohyby určující
          položení  a  vrstvení  "pásků"   nebo  fólií  mohou  být
          koordinovány  a programovány  ve dvou  nebo více  osách,
          určené    pro   výrobu    kompozitních   draků   letadel
          a konstrukcí "raket";
       c. Zařízení  určená  nebo  upravená  pro  výrobu vláknitých
          materiálů:
          1. Zařízení   pro  přeměnu   polymerních  vláken   (jako
             například  polyakrylonitrilových,   viskózových  nebo
             polykarbosilanových),  včetně  zařízení  pro napínání
             vlákna během ohřevu;
          2. Zařízení  pro  napařování  prvků  nebo  sloučenin  na
             zahřáté vláknité substráty;
          3. Zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických
             materiálů (jako např. syntetický korund);
       d. Zařízení určená  nebo upravená pro  speciální povrchovou
          úpravu  vláken  nebo  pro  výrobu  prepregů a polotovarů
          uvedených v položce 9A110.

         Poznámka:
         Položka   1B101.d.   zahrnuje   zařízení   včetně  válců,
         napínacích  zařízení,  zařízení   pro  nanášení  povlaků,
         řezacích zařízení a raznic.

1B115  Zařízení  pro  výrobu,  manipulaci  a  přejímkové  zkoušení
       pohonných  látek nebo  jejich složek  uvedených  v  položce
       1C011,1C111 nebo  v Seznamu vojenského materiálu,  a pro ně
       speciálně navržené součásti.

       Poznámky:
       1. Pod  kontrolu  podle  1B115  spadají  jen takové mísiče,
          které  mají předpoklady  pro míchání  za vakua  od 0  do
          13,326 kPa a s regulací teploty mísicí komory:
          a. Dávkovací mísiče, které mají  celkový objem 110 litrů
             nebo  více  a  alespoň  jeden  mísicí/hnětací  hřídel
             excentricky umístěný;
          b. Kontinuální   mísiče,   které    mají   alespoň   dva
             mísicí/hnětací  hřídele  a   možnost  otevřít  mísicí
             komoru.
       2. Pro zařízení  speciálně určená pro  vojenskou výrobu viz
          Seznam vojenského materiálu.
       3. Položka   1B115   nekontroluje   zařízení  pro   výrobu,
          manipulaci a přejímkové zkoušení karbidu bóru.

1B116  Speciálně navržené trysky pro výrobu pyrolyticky upravených
       materiálů vytvořených  na formě, trnu  nebo jiném substrátu
       z prekurzorových  plynů,  které  se  rozkládají v teplotním
       intervalu 1573  K (1300 oC) až  3173 K (2900  oC) při tlaku
       130 Pa až 20 kPa.

1B201  Zařízení pro navíjení vláken,  jiná než uvedená v položkách
       1B001  nebo 1B101,  u nichž  jsou pohyby  pro nastavení  do
       správné   polohy,  pokládání,   vinutí   a  ovíjení  vláken
       koordinovány  a  programovány  ve  dvou  nebo  více  osách,
       speciálně konstruovaná k  výrobě kompozitních struktur nebo
       laminátů z "vláknitých materiálů" a schopná navíjet válcové
       rotory  s průměrem  75 mm  až 400  mm a  délkou 600 mm nebo
       větší,  programové a  koordinační řízení  pro tato zařízení
       včetně přesných ovíjecích trnů.

1B225  Zařízení  pro  elektrolytickou   výrobu  fluoru  s  výrobní
       kapacitou větší než 250 g fluoru za hodinu.

1B226  Elektromagnetické  izotopové  separátory  konstruované  pro
       vybavení  nebo  vybavené  jednoduchými  nebo  vícenásobnými
       iontovými  zdroji  poskytujícími  celkový  proud  iontového
       paprsku alespoň 50 mA.

       Poznámka:
       Položka 1B226 zahrnuje separátory:
       a. Schopné  obohacování  stabilních  izotopů;
       b. S iontovými  zdroji  i  s   jímači  v  magnetickém  poli
          a rovněž s jejich uspořádáním mimo toto pole.

1B227  Konvertory  k syntéze  amoniaku nebo  jednotky pro  syntézu
       amoniaku,  v  nichž  syntézní   plyn  (dusík  a  vodík)  je
       oddělován    z    vysokotlaké    amoniak/vodíkové    kolony
       a syntetizovaný amoniak je recyklován v dané koloně.

1B228  Vodíkové  kryogenní  destilační  kolony  se všemi uvedenými
       charakteristikami:
       a. Konstruované  pro provoz při vnitřní  teplotě 35 K (-238
          oC) nebo nižší;
       b. Konstruované pro  provoz při vnitřním tlaku  od 0,5 do 5
          MPa (5 až 50 bar);
       c. Zhotovené  z   "jemnozrnné  nerezové  oceli"   řady  300
          s nízkým obsahem síry  nebo z ekvivalentních kryogenních
          a s vodíkem kompatibilních materiálů; a zároveň
       d. S vnitřním  průměrem 1  m nebo  větším a  účinnou délkou
          5 m nebo větší.

       Technická poznámka:
       "Jemnozrnná  nerezová  ocel"  je  pro  účely  položky 1B228
       definována  jako  jemnozrnná   austenitická  nerezová  ocel
       s číslem zrnitosti (podle  ASTM nebo ekivivalentních norem)
       5 nebo větším.

1B229  Vodo-sirovodíkové   výměnné    patrové   kolony   zhotovené
       z "jemnozrnné  uhlíkaté  oceli"  a  s  průměrem  1,8 m nebo
       větším,  které mohou  pracovat při  jmenovitém tlaku  2 MPa
       nebo vyšším, a vestavby pro ně určené.

       Poznámky:
       1. Pro  kolony  speciálně  konstruované  nebo  upravené pro
          výrobu těžké vody viz položka 0B004.
       2. Vestavby patrových kolon jsou segmentová patra s účinným
          souhrnným průměrem 1,8 m  nebo větším, jsou konstruovány
          pro  zabezpečení   protiproudého  styku  látek   a  jsou
          zhotoveny  z materiálů  odolných vůči  korozi ve směsích
          sirovodík/voda.  Mohou   to  být  např.   sítová  patra,
          klapková    patra,   kloboučková    probublávací   patra
          nebo turboroštová patra.
       3. "Jemnozrnné  uhlíkaté  oceli"  jsou  pro  účely  položky
          1B229  definovány  jako   austenitické  oceli  s  číslem
          zrnitosti (podle ASTM nebo  ekvivalentních norem) 5 nebo
          větším.
       4. Materiály  odolné proti  korozi ve  směsi sirovodík/voda
          jsou  pro účely  položky 1B229  definovány jako nerezové
          oceli s obsahem uhlíku 0,03 % nebo menším.

1B230  Čerpadla  pro  oběh  katalyzátorů   na  bázi  zředěných  či
       koncentrovaných   roztoků  amidu   draselného  v   kapalném
       amoniaku    (KNH2/NH3),    která    mají    všechny    tyto
       charakteristiky:
       a. Vzduchotěsnost (tj. hermeticky uzavřená);
       b. Pro  koncentrované roztoky  amidu draselného  (1 %  nebo
          více) provozní  tlak 1,5 -  60 MPa (15  - 600 bar);  pro
          zředěné roztoky amidu draselného (méně než 1 %) provozní
          tlak 20 - 60 MPa (200 - 600 bar); a zároveň
       c. Kapacitu větší než 8,5 m3/hod.

1B231  Provozní celky, vybavení a příslušenství pro výrobu tritia:
       a. Provozní   celky  nebo   vybavení  pro   výrobu,  zpětné
          získávání,  extrakci,  koncentrování   tritia  nebo  pro
          manipulaci s ním;
       b. Příslušenství provozních celků  nebo vybavení pro výrobu
          tritia:
          1. Vodíkové  nebo héliové  chladicí jednotky  dosahující
             ochlazení  na  teplotu  23  K  (-250  oC) nebo nižší,
             s kapacitou odvodu tepla větší než 150 W; nebo
          2. Jímací   a   čisticí   systémy   vodíkových   izotopů
             používající  hydridy  kovů  jako  jímací nebo čisticí
             médium.

1B232  Turboexpandéry   nebo  soustrojí  turboexpandér - kompresor
       konstruované  pro  provoz  pod  35  K  (-238 oC)  a  průtok
       plynného vodíku 1000 kg/h nebo větší.

1B233  Provozní celky, vybavení nebo zařízení pro separaci izotopů
       lithia:
       a. Provozní  celky  nebo   vybavení  pro  separaci  izotopů
          lithia;
       b. Zařízení pro separaci izotopů lithia, dále uvedená:
          1. Náplňové   výměnné   kolony   typu  kapalina-kapalina
             speciálně konstruované pro amalgamy lithia;
          2. Čerpadla amalgamů rtuti a/nebo lithia;
          3. Kyvety pro elektrolýzu amalgamů lithia;
          4. Odpařováky   pro   koncentrované   roztoky  hydroxidu
             lithného.

1C     MATERIÁLY

       Technická poznámka:
       Kovy a jejich slitiny:
       Není-li  stanoveno jinak,  zahrnují položky  1C001 až 1C012
       kovy a slitiny v těchto surových a polotovarových formách:
       Surové formy:
       Anody,  koule,  tyče  (včetně  válcovaných  a litých tyčí),
       sochory,   bloky,  brikety,   spečence,  katody,  krystaly,
       kostky,  zrna,  granule,  pelety,  prášky,  broky,  ingoty,
       housky, rondely, pláty, bramy, houba, špalky;
       Polotovary (i pokud jsou  povlečené, plátované, vrtané nebo
       děrované):
       a. Tvářené  nebo opracované  materiály vyrobené válcováním,
          tažením,  vytlačováním, kováním,  zpětným protlačováním,
          lisováním,   granulací,  atomizací,   a  broušením,  tj.
          úhelníky,  profilové nosníky,  kotouče, prášek,  vločky,
          fólie a plechy, výkovky, plech, prášek, výlisky, stužky,
          kroužky,   tyče   (včetně   holých   svařovacích  drátů,
          válcovaných tyčí  a válcovaného drátu),  profily, tlusté
          plechy,   pásy,  potrubí,   trubky  (včetně   kruhových,
          čtvercových   a   uzavřených   průřezů),   tažený   nebo
          protlačovaný drát;
       b. Litý  materiál  odlévaný  do  pískových,  kovových  nebo
          sádrových  forem, kokil  nebo jiných  typů forem, včetně
          vysokotlakých  odlitků, spékaných  materiálů a materiálů
          zhotovených práškovou metalurgií.

       Účel kontroly nemá být  zmařen vývozem nejmenovaných útvarů
       prohlašovaných za  finální výrobky, přičemž  ve skutečnosti
       představují surové nebo polotovarové formy.

1C001  Materiály  speciálně  navržené  pro  použití jako absorbéry
       elektromagnetických vln, nebo přirozeně vodivé polymery:
       (Viz též položka 1C101)
       a. Materiály pro pohlcování kmitočtů větších než 2 x 108 Hz
          ale menších než 3 x 1012 Hz;

          Poznámky:
          1. Položka 1C001.a.nekontroluje:
             a. Absorbéry  vlasového typu,  zhotovené z přírodních
                nebo  syntetických vláken,  s nemagnetickou zátěží
                pro zajištění absorpce;
             b. Absorbéry, které nemají  žádnou magnetickou ztrátu
                a jejichž   dopadový  povrch   nemá  rovinný  tvar
                (včetně  jehlanů,  kuželů,  klínů  a prolamovaných
                povrchů);
             c. Rovinné   absorbéry,  které   mají  všechny   tyto
                charakteristiky:
                1. Jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:
                   a. Plastové pěnové materiály (tuhé nebo pružné)
                      obsahující  uhlíkové plnivo,  nebo organické
                      materiály,  včetně pojiv,  vydávajících více
                      než 5%  ozvěnu ve srovnání  s kovem v  šířce
                      pásma  více než    15  % středního  kmitočtu
                      dopadající energie a  které nevydrží teploty
                      vyšší než 450 K (177 oC); nebo
                   b. Keramické materiály vydávající  více než 20%
                      ozvěnu  ve srovnání  s kovem  v šířce  pásma
                      více   než       15   %  středního  kmitočtu
                      dopadající energie a  které nevydrží teplotu
                      vyšší než 800 K (527 oC);

                Technická  poznámka:
                Absorpční  zkušební vzorky  pro položku  1C001.a.,
                poznámka  1.c.1.  mají   být  čtvercové  o  straně
                nejméně   5  vlnových   délek  středního  kmitočtu
                a umístěné v dálkovém poli vyzařujícího prvku.

                2. Pevnost v tahu menší než 7 MPa (7 x 106 N/m2);
                   a zároveň
                3. Pevnost v tlaku  menší  než 14  MPa (14  x 106
                   N/m2);
             d. Rovinné  absorbéry vyrobené  ze spékaného  feritu,
                mající:
                1. Měrnou přitažlivost větší než 4,4; a zároveň
                2. Maximální pracovní teplotu 548 K (275oC);
          2. Nic  v  položce  1C001.a.  neuvolňuje  z  kontrolního
             režimu  magnetické  materiály  poskytující  absorpci,
             pokud jsou obsaženy v nátěrových hmotách.

       b. Materiály   pro   pohlcování    kmitočtů   větších   než
          1,5 x 1014 Hz, ale  menších  než  3,7 x 1014 Hz, přičemž
          nejsou propustné pro viditelné světlo;
       c. Vodivé  polymerní  materiály   s  objemovou  elektrickou
          vodivostí větší  než 10 000 S/m  (Siemens na metr)  nebo
          povrchovou  rezistivitou ve  čtverci menší  než 100 ohm,
          a to na bázi těchto polymerů:
          1. Polyanilinu;
          2. Polypyrolu;
          3. Polythiofenu;
          4. Polyfenylenvinylenu; nebo
          5. Polythienylenvinylenu.

       Technická    poznámka:
       Objemová  elektrická  vodivost  a  povrchová rezistivita se
       stanovují  podle ASTM  D-257 nebo  ekvivalentních národních
       norem.

1C002  Tyto  kovové slitiny,  práškové slitiny  kovů nebo legované
       materiály:
       (Viz též položka 1C202)
       Poznámka:
       Položka 1C002 nekontroluje kovové slitiny, práškové slitiny
       nebo legované materiály určené jako podkladový materiál pro
       nanášení.

       a. Kovové slitiny:
          1. Dále  uvedené slitiny  na bázi  niklu nebo  titanu ve
             formě aluminidů v surové nebo polotovarové formě:
             a. Aluminidy  niklu  obsahující  minimálně 15 % hmot.
                hliníku  a maximálně  38% hmot.  hliníku a nejméně
                jeden přídavný slitinový prvek;
             b. Aluminidy titanu  obsahující minimálně  10 % hmot.
                hliníku  a maximálně  38% hmot.  hliníku a nejméně
                jeden přídavný slitinový prvek;
          2. Dále uvedené slitiny kovů  vyrobené ze slitin kovů ve
             formě  prášku  nebo  částic  kontrolovaných  položkou
             1C002.b.:
             a. Slitiny niklu s:
                1. Životností na  mezi pevnosti při  tečení 10 000
                   hodin  nebo vyšší  při 923  K (650 oC) a napětí
                   676 MPa; nebo
                2. Nízkocyklovou  únavovou   životností  minimálně
                   10 000  cyklů při  823 K (550 oC) a  maximálním
                   napětí 1095 MPa;
             b. Slitiny niobu s:
                1. Životností na  mezi pevnosti při  tečení 10 000
                   hodin nebo  vyšší při 1 073 K (800 oC) a napětí
                   400 MPa; nebo
                2. Nízkocyklovou  únavovou   životností  minimálně
                   10 000  cyklů při  973 K  (700 oC) a maximálním
                   napětí 700 MPa;
             c. Slitiny titanu s:
                1. Životností   na   mezi   pevnosti   při  tečení
                   minimálně  10 000  hodin   při  723  K (450 oC)
                   a napětí 200 MPa; nebo
                2. Nízkocyklovou  únavovou   životností  minimálně
                   10 000  cyklů při  723 K  (450 oC) a maximálním
                   napětí 400 MPa;
             d. Slitiny hliníku s pevností v tahu:
                1. Minimálně 240 MPa při 473 K (200 oC); nebo
                2. Minimálně 415 MPa při 298 K (25 oC);
             e. Slitiny  hořčíku s  pevností v  tahu minimálně 345
                MPa  a rychlostí  koroze maximálně  1 mm/rok v  3%
                vodném  roztoku  chloridu  sodného,  měřenou podle
                normy  ASTM  G-31   nebo  ekvivalentních  státních
                norem;

       Technické poznámky :
       1. Slitiny  kovů v  1C002.a. jsou  slitiny, které  obsahují
          vyšší    hmotnostní   procento    uvedeného   kovu   než
          kteréhokoliv jiného prvku.
       2. Životnost na mezi pevnosti při  tečení se měří v souladu
          s normou  ASTM   E-139   nebo  ekvivalentními   státními
          normami.
       3. Nízkocyklová  únavová   životnost  se  měří   v  souladu
          s normou  ASTM  E-606  "Doporučená  praxe  pro  zkoušení
          nízkocyklové únavové životnosti s konstantní amplitudou"
          nebo   ekvivalentními  státními   normami.  Zkoušení  je
          axiální  s  poměrným  napětím  rovným  1  a součinitelem
          koncentrace  napětí  Kt  rovněž  1.  Poměrné  napětí  se
          definuje  jako maximální  napětí minus  minimální napětí
          děleno maximálním napětím.

       b. Slitiny kovů ve formě  prášku nebo částic pro  materiály
          kontrolované položkou 1C002.a., a to:
          1. Vyrobené z některé ze slitinových soustav:

             Technická poznámka:
             X  v následujícím  textu  nahrazuje jeden  nebo  více
             legovacích prvků.

             a. Slitin  niklu (Ni-Al-X,  Ni-X-Al)  atestované  pro
                součásti nebo díly turbosoustrojí,  tj. s méně než
                3 nekovovými částicemi (zavedenými během výrobního
                procesu),  které  jsou  větší  než 100 mikrometrů,
                v 109 částic slitiny;
             b. Slitin  niobu  (Nb-Al-X nebo Nb-X-Al, Nb-Si-X nebo
                Nb-X-Si, Nb-Ti-X nebo Nb-X-Ti);
             c. Slitin titanu (Ti-Al-X nebo Ti-X-Al);
             d. Slitin hliníku (Al-Mg-X nebo Al-X-Mg, Al-Zn-X nebo
                Al-X-Zn, Al-Fe-X nebo Al-X-Fe); nebo
             e. Slitin hořčíku (Mg-Al-X nebo Mg-X-Al);  a zároveň
          2. Vyrobené  v  řízeném   prostředí  některým  z  těchto
             procesů:
             a. "Vakuovou atomizací";
             b. "Plynovou atomizací";
             c. "Rotační atomizací";
             d. "Kalením na chlazenou kovovou desku";
             e. "Tavným zvlákňováním" a "rozmělňováním";
             f. "Tavnou extrakcí" a "rozmělňováním"; nebo
             g. "Mechanickým legováním";
       c. Legované  materiály,  ve  formě  nerozmělněných  vloček,
          proužků nebo tenkých tyčí vyrobených v řízeném prostředí
          "kalením   na   chlazenou    kovovou   desku",   "tavným
          zvlákňováním"  nebo  "tavnou   extrakcí",  používané  ve
          výrobě   slitin  kovů   ve  formě   prášku  nebo  částic
          kontrolovaných položkou 1C002.b..

1C003  Magnetické kovy, všech typů a v jakékoliv formě, pokud mají
       některou z těchto charakteristik:
       a. Počáteční  relativní  permeabilitu   větší  než  120 000
          a tloušťku maximálně 0,05 mm;

          Technická  poznámka:
          Měření  počáteční permeability  se musí  provádět s plně
          vyžíhanými materiály.

       b. Magnetostrikční slitiny mající:
          1. Magnetostrikci nasycení minimálně 5 x 10-4; nebo
          2. Magnetomechanický  faktor  vazby [k]  větší než  0,8;
             nebo
       c. Pásy z amorfních  nebo mikrokrystalických slitin, mající
          všechny tyto charakteristiky:
          1. Složení  minimálně 75  % hmot.  železa, kobaltu  nebo
             niklu;
          2. Nasycenou magnetickou indukci [Bs] 1,6  T nebo větší;
             a zároveň
          3. Některou z těchto charakteristik:
             a. Tloušťku pásu 0,02 mm nebo menší; nebo
             b. Elektrický měrný odpor 2 x 10-6 ohm.m nebo větší.

          Technická poznámka:
          Mikrokrystalické  materiály  v   položce  1C003.c.  jsou
          takové,  které mají  velikost krystalického  zrna 50  nm
          nebo menší, určeno rentgenovou difrakcí.

1C004  Uran-titanové slitiny nebo slitiny  wolframu s "matricí" na
       bázi  železa,  niklu  nebo  mědi,  které  mají všechny tyto
       charakteristiky:
       a. Hustotu větší než 17 500 kg/m3 (17,5 g/cm3);
       b. Mez pružnosti přesahující 880 MPa;
       c. Mez pevnosti v tahu větší než 1270 MPa; a zároveň
       d. Prodloužení přesahující 8 %.

1C005  "Supravodivé"  kompozitní vodiče  o  délce  větší než 100 m
       nebo o hmotnosti přesahující 100 g:
       a. Vícevláknové "supravodivé"  kompozitní vodiče obsahující
          jedno nebo více niob-titanových vláken:
          1. Zalitých v  "matrici" jiné než  mědi nebo v  jiné než
             směsné "matrici" na bázi mědi; nebo
          2. S  plochou   průřezu   menší   než   28  x  10-6  mm2
             (6 mikrometrů v průměru pro kruhová vlákna);
       b. "Supravodivé"  kompozitní vodiče  sestávající z  jednoho
          nebo    více   "supravodivých"    vláken   jiných    než
          niob-titanových:
          1. S "kritickou teplotou" při  nulové magnetické indukci
             větší  než 9,85  K (-263,31  oC) ale  menší než  24 K
             (-249,16 oC);
          2. S plochou průřezu menší než 28 x 10-6 mm2 ; a zároveň
          3. Která  zůstávají v  "supravodivém" stavu  při teplotě
             4,2  K  (-268,96  oC),  když  jsou  vystavena účinkům
             magnetického  pole  odpovídajícím  magnetické indukci
             12 T.

1C006  Tekutiny a mazací materiály:
       a. Hydraulické  tekutiny (kapaliny)  obsahující jako hlavní
          složky některou z těchto sloučenin nebo látek:
          1. Syntetické       uhlovodíkové        oleje       nebo
             silikonuhlovodíkové  oleje, které  mají všechny  tyto
             charakteristiky:
             a. Bod vzplanutí větší než 477 K (204 oC);
             b. Teplotu tuhnutí 239 K (-34 oC) nebo menší;
             c. Číslo viskozity 75 nebo větší; a zároveň
             d. Tepelnou stabilitu 616 K (343 oC); nebo

             Poznámka:
             Pro     účely     položky     1C006.a.1.     obsahují
             silikonuhlovodíkové  oleje   výhradně  křemík,  vodík
             a uhlík.

          2. Chlorfluorouhlovodíky,   které   mají   všechny  tyto
             charakteristiky:
             a. Nemají bod vzplanutí;
             b. Mají   teplotu   samovznícení   větší   než  977 K
                (704 oC);
             c. Mají teplotu tuhnutí 219 K (-54 oC) nebo menší;
             d. Mají číslo viskozity 80 nebo větší; a zároveň
             e. Mají bod varu 473 K (200 oC) nebo vyšší;

             Poznámka:
             Pro     účely     položky     1C006.a.2.     obsahují
             chlorfluorouhlovodíky výhradně uhlík, fluor a chlór.

       b. Mazací materiály obsahující  jako hlavní složky některou
          z těchto sloučenin nebo látek:
          1. Ethery  nebo thioethery  fenylenu nebo alkylfenylenu,
             nebo  jejich  směsi,  které  obsahují  více  než  dvě
             etherové  nebo  thioetherové   funkční  skupiny  nebo
             jejich směsi; nebo
          2. Fluorované   silikonové   kapaliny   s   kinematickou
             viskozitou menší než 5000 mm2/s (5000 cS) měřenou při
             teplotě 298 K (25 oC);
       c. Tlumicí  nebo  flotační  tekutiny  o čistotě přesahující
          99,8 %,  které obsahují méně  než 25 částic  o velikosti
          200 mikrometrů  nebo větší ve 100  ml a vyrobené alespoň
          z 85 % z kterékoliv z těchto sloučenin nebo látek:
          1. Dibromtetrafluoretanu;
          2. Polychlortrifluoretylenu (pouze olejovité a voskovité
             modifikace); nebo
          3. Polybromtrifluoretylenu;
       d. Fluorouhlíkaté chladicí kapaliny pro elektroniku, mající
          všechny tyto charakteristiky:
          1. Hmotnostní  obsah 85  %  nebo  více některé  z těchto
             látek nebo jejich směsí:
             a. Monomerické  formy  perfluorpolyalkylethertriazinu
                nebo perfluoralifatických etherů;
             b. Perfluoralkylaminy;
             c. Perfluorcykloalkany; nebo
             d. Perfluoralkany;
          2. Hustotu při 298 K (25 oC) 1,5 kg/l nebo vyšší;
          3. Tekuté skupenství při 273 K (0 oC); a zároveň
          4. Hmotnostní obsah fluoru 60 % nebo více.

       Technická poznámka:
       Pro účely položky 1C006:
       a. Bod vzplanutí se stanovuje metodou stanovení v otevřeném
          kalíšku  popsanou   v  ASTM  D-92   nebo  ekvivalentních
          státních normách.
       b. Bod  tuhnutí  se stanovuje metodou popsanou v ASTM D-97
          nebo ekvivalentních státních normách.
       c. Číslo  viskozity se  stanovuje metodou  popsanou v  ASTM
          D-2270 nebo ekvivalentních státních normách.
       d. Tepelná  stálost  se  stanovuje  dále uvedeným zkušebním
          postupem nebo podle ekvivalentních státních norem:
          20 ml zkoušené  tekutiny se vloží do komory  o objemu 46
          ml zhotovené z nerezové  oceli třídy 317, která obsahuje
          kuličky z  nástrojové oceli M-10, oceli  52100 a lodního
          bronzu (60 %  Cu, 39 % Zn, 0,75 %  Sn); každá kulička má
          jmenovitý průměr  12,5 mm. Komora  se vypláchne dusíkem,
          uzavře za  atmosférického tlaku a její  teplota se zvýší
          a udržuje na 644   6 K (371   6 oC) po dobu šesti hodin.
          Vzorek se pokládá za tepelně stálý, jestliže po skončení
          uvedeného postupu jsou splněny tyto podmínky:
          1. Ztráta  hmotnosti  každé  kuličky  je  menší  než 10
             mg/1 mm2 povrchu kuličky;
          2. Změna původní  viskozity stanovené při 311  K (38 oC)
             je menší než 25 %; a zároveň
          3. Celkové číslo kyselosti nebo zásaditosti je menší než
             0,40.
       e. Teplota samovznícení  se stanovuje podle  metody popsané
          v ASTM E-659 nebo ekvivalentních státních normách.

1C007  Materiály   na   bázi   keramiky,   nekompozitní  keramické
       materiály,  "kompozitní" materiály  s keramickou  "matricí"
       a jejich prekurzorové materiály:
       (Viz též položka 1C107)
       a. Základní  materiály  z   jednoduchých  nebo  komplexních
          boridů titanu, jejichž  celkový obsah kovových nečistot,
          vyjma záměrně přidávaných,  je menší  než  5/1000  (5000
          ppm), průměrná velikost částic je maximálně 5 mikrometrů
          a které  nemají  více  než  10  %  částic větších než 10
          mikrometrů;
       b. Nekompozitní   keramické   materiály   v   surové   nebo
          polotovarové  formě,  skládající   se  z  boridů  titanu
          o hustotě minimálně 98 % hustoty teoretické;

          Poznámka:
          Položka 1C007.b. nekontroluje brusiva.

       c. "Kompozitní"   materiály   typu   keramika-keramika   se
          skleněnou  nebo  oxidovou  "matricí"  a vyztužené vlákny
          z kteréhokoliv z těchto systémů:
          1. Si-N;
          2. Si-C;
          3. Si-Al-O-N; nebo
          4. Si-O-N;
       d. "Kompozitní"  materiály typu  keramika-keramika, též  se
          spojitou  kovovou  fází,   obsahující  jemně  rozptýlené
          částice nebo fáze  jakéhokoliv vláknitého materiálu nebo
          materiálu ve formě whiskerů, kde "matrici" tvoří karbidy
          nebo nitridy křemíku, zirkonia nebo bóru;
       e. Prekurzorové  materiály  (tj.   účelové  polymerní  nebo
          organokovové materiály)  pro výrobu jakékoliv  fáze nebo
          fází materiálů kontrolovaných položkou 1C007.c., a to:
          1. Polydiorganosilany (pro výrobu karbidu křemíku);
          2. Polysilazany (pro výrobu nitridu křemíku);
          3. Polykarbosilazany (pro výrobu keramiky s křemíkovými,
             uhlíkovými a dusíkovými složkami);
       f. "Kompozitní" materiály typu keramika-keramika s oxidovou
          nebo  skleněnou  "matricí"  vyztuženou  spojitými vlákny
          z některého z těchto materiálů:
          1. Al2O3; nebo
          2. Si-C-N.

1C008  Nefluorované polymerní látky:
       a. 1. Bismaleinimidy;
          2. Aromatické polyamid-imidy;
          3. Aromatické polyimidy;
          4. Aromatické polyetherimidy, jejichž teplota zeskelnění
             [Tg]  je  větší  než  513 K  (240 oC),  měřeno suchou
             metodou popsanou v normě ASTM D 3418;
          Poznámka:
          Položka   1C008.a.  nekontroluje   netavitelné  lisovací
          prášky nebo výlisky.

       b. Termoplastové  kopolymery tekutých  krystalů, které mají
          teplotu  tepelné deformace  větší  než  523 K  (250 oC),
          měřenou   podle   metody   A   normy   ASTM  D-648  nebo
          ekvivalentních státních norem,  při zatížení  1,82  MPa,
          a skládající se:
          1. Z některé z těchto skupin látek:
             a. Fenylen, bifenylen nebo naftalen; nebo
             b. Fenylen,  bifenylen  nebo  naftalen  s   metylovou
             terciární  butylovou  nebo  fenylovou  substituovanou
             skupinou; a zároveň
          2. Z kterékoli z těchto kyselin:
             a. Kyselina tereftalová;
             b. Kyselina 6-hydroxy-2-naftoová; nebo
             c. Kyselina 4-hydroxybenzoová
       c. Polyarylenetherketony:
          1. Polyetheretherketon (PEEK);
          2. Polyetherketonketon (PEKK);
          3. Polyetherketon (PEK);
          4. Polyetherketonetherketonketon (PEKEKK);
       d. Polyarylenketony;
       e. Polyarylensulfidy, kde arylenovou skupinou je bifenylen,
          trifenylen nebo jejich kombinace;
       f. Polybifenylenethersulfon.

1C009  Nezpracované fluorované sloučeniny:
       a. Kopolymery vinylidenfluoridu,  které mají více  než 75 %
          beta-krystalické struktury bez prodlužování;
       b. Fluorované  polyimidy obsahující  10 %  a více  vázaného
          fluoru;
       c. Fluorované fosfazenové elastomery obsahující 30 % a více
          vázaného fluoru.

1C010  "Vláknité  materiály",  které  lze  použít  ve  strukturách
       "kompozitů"  nebo  v  laminátech  s  organickou  "matricí",
       kovovou "matricí" nebo uhlíkovou "matricí":
       (Viz též položka 1C210)
       a. Organické  "vláknité   materiály",  kromě  polyethylenu,
          které mají:
          1. "Měrný modul" větší než 12,7 x 106 m; a zároveň
          2. "Měrnou pevnost v tahu" větší než 235 x 103 m;

          Poznámka:
          Položka 1C010.a. nekontroluje polyethylén.

       b. Uhlíkaté "vláknité materiály", které mají:
          1. "Měrný modul" větší než 12,7 x 106 m; a zároveň
          2. "Měrnou pevnost v tahu" větší než 235 x 103 m;

          Technická  poznámka:
          Vlastnosti  materiálů  popsaných  v  položce 1C010.b. je
          třeba  stanovovat podle  metod SRM  12 až  17 doporučení
          SACMA,  nebo  zkoušek  v  tahu  daných  v ekvivalentních
          státních normách, jako  je například japonská průmyslová
          norma JIS-R-7601, odst. 6.6.2,  a jako výsledek je třeba
          brát průměrnou hodnotu dávky.

          Poznámka:
          Položka   1C010.b.    nekontroluje   textilie   vyrobené
          z "vláknitých  materiálů" pro  opravy konstrukcí letadel
          nebo  laminátů, ve  kterých velikost  jednotlivých listů
          nepřesahuje 0,5 x 0,9 m.

       c. Anorganické "vláknité materiály", které mají:
          1. "Měrný modul" větší než 2,54 x 106 m; a zároveň
          2. Bod tání, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře
             větší než 1922 K (1649 oC);

          Poznámka:
          Položka 1C010.c. nekontroluje:
          1. Nespojitá,    vícefázová,    polykrystalická   vlákna
             ze syntetického korundu ve formě sekaných vláken nebo
             rohože   s  nahodile   orientovanými  vlákny,   které
             obsahují  minimálně  3  %  hmot.  oxidu  křemičitého,
             s "měrným modulem" menším než 10 x 106 m;
          2. Molybdenová vlákna nebo vlákna ze slitin molybdenu;
          3. Bórová vlákna;
          4. Nespojitá   keramická  vlákna,   jejichž  bod   tání,
             rozkladu nebo sublimace v  inertní atmosféře je nižší
             než 2043 K (1770 oC).

       d. "Vláknité materiály":
          1. Sestávající z některé z uvedených látek:
             a. Polyetherimidů kontrolovaných položkou 1C008.a;
                nebo
             b. Materiálů   kontrolovaných    položkou   1C008.b.,
                1C008.c., 1C008.d., 1C008.e. nebo 1C008.f.; nebo
          2. "Směsové",  sestávající  z  materiálů  kontrolovaných
             položkou  1C010.d.1.a.  nebo  1C010.d.1.b.  a  jiných
             materiálů kontrolovaných  položkou 1C010.a., 1C010.b.
             nebo 1C010.c.;
       e. Pryskyřicí    nebo    bitumenem    impregnovaná   vlákna
          (prepregy),   kovem   nebo   uhlíkem   potažená   vlákna
          (polotovary) nebo "polotovary z uhlíkových vláken", a to:
          1. Vyrobené  z   "vláknitých  materiálů"  kontrolovaných
             položkou 1C010.a.,  1C010.b., nebo  1C010.c.; nebo
          2. Vyrobené  z organických  nebo uhlíkatých  "vláknitých
             materiálů":
             a. Které  mají  "měrnou  pevnost  v  tahu"  větší než
                177 x 103 m;
             b. Které mají "měrný modul" větší než 10,15 x 106 m;
             c. Které  nejsou kontrolovány položkou  1C010.a. nebo
                1C010.b.; a zároveň
             d. Které  jsou impregnovány  materiály kontrolovanými
                položkami  1C008 nebo  1C009.b., majícími  teplotu
                zeskelnění  [Tg]  vyšší  než  383 K (110 oC)  nebo
                fenolickými  či  epoxidovými  pryskyřicemi,  které
                mají  teplotu  zeskelnění  [Tg]  vyšší  než  418 K
                (145 oC).

          Poznámka:
          Položka 1C010.e. nekontroluje:
          1. "Matricí"   z   epoxidové   pryskyřice   impregnované
             uhlíkaté  "vláknité materiály"  (prepregy) pro opravy
             konstrukcí letadel nebo lamináty, ve kterých velikost
             jednotlivých listů prepregu nepřesahuje 0,5 x 0,9 m;
          2. Prepregy  impregnované   fenolickými  či  epoxidovými
             pryskyřicemi,  které  mají  teplotu  zeskelnění  [Tg]
             nižší  než  433 K   (160 oC)  a  zároveň  vytvrzovací
             teplotu nižší než teplotu zeskelnění.

          Technická poznámka:
          Teplota  zeskelnění [Tg]  pro účely  materiálů uvedených
          v položce  1C010.e. se  stanoví suchou  metodou popsanou
          v normě  ASTM D  3418. Teplota  zeskelnění pro fenolické
          a epoxidové  pryskyřice  se  stanoví  za  použití  suché
          metody  popsané v  normě ASTM  D 4065  při kmitočtu 1 Hz
          a ohřevu o 2 K (2 oC) za minutu.

1C011  Kovy a sloučeniny, dále uvedené:
       (Viz též položka 1C111 a Seznam vojenského materiálu)
       a. Kovový prášek s částicemi  menšími než 60 mikrometrů, ať
          již   kulovitými,   rozprašovanými,   vločkovitými  nebo
          mletými, vyrobený z materiálu  sestávajícího z 99 % nebo
          více  zirkonia, hořčíku nebo jejich slitin;

          Poznámka:
          Kovy nebo  slitiny popsané v  položce 1C011.a. podléhají
          kontrole  i  když  jsou  zapouzdřeny hliníkem, hořčíkem,
          zirkoniem nebo beryliem.

       b. Bór  nebo  karbid  bóru,  s  čistotou  85  %  nebo vyšší
          a zároveň s velikostí částic 60 mikrometrů nebo méně;

          Poznámka:
          Kovy nebo  slitiny popsané v  položce 1C011.b. podléhají
          kontrole  i  když  jsou  zapouzdřeny hliníkem, hořčíkem,
          zirkoniem nebo beryliem.

       c. Guanidin nitrát.

1C012  Materiály pro jaderné tepelné zdroje, a to:
       a. Plutonium  v  jakékoliv   formě  s  izotopickým  obsahem
          plutonia-238 větším než 50 % hmotnostních;

          Poznámka:
          Položka 1C012.a. nekontroluje:
          1. Dodávky s obsahem plutonia 1 g nebo méně;
          2. Dodávky  tří nebo  méně "efektivních  gramů", jsou-li
             obsaženy v čidlech uvnitř přístrojů;

       b. "Předem  separované"  neptunium-237  v jakékoli formě.
          Poznámka:
          Položka   1C012.b.   nekontroluje   dodávky   s  obsahem
          neptunia-237 1 gram nebo méně.

1C101  Materiály  a  přístroje  pro  snížení rozpoznatelnosti jako
       například radarové  odrazivosti, infračervené, ultrafialové
       a akustické   rozpoznatelnosti,   jiné   než   kontrolované
       položkou 1C001, použitelné v "raketách" a jejich systémech.

       Poznámky:
       1. Položka 1C101 zahrnuje:
          a. Konstrukční  materiály a  povlaky speciálně  navržené
             pro snížení radarové odrazivosti;
          b. Povlaky,  včetně nátěrových  hmot, speciálně navržené
             pro  redukovanou nebo  záměrně pozměněnou  odrazivost
             nebo  emisivitu  v  mikrovlnném,  infračerveném  nebo
             ultrafialovém spektru;
       2. Položka 1C101 nezahrnuje povlaky, pokud  jsou  speciálně
          použity pro tepelnou regulaci kosmických družic.

1C107  Grafit a keramické materiály:
       a. Jemnozrnný  rekrystalizovaný grafit  se sypnou  hustotou
          alespoň  1720  kg/m3  (1,72  g/cm3)  při  288  K (15 oC)
          s velikostí částic 100 mikrometrů nebo méně, pyrolytické
          nebo vláknité vyztužené  grafity použitelné pro raketové
          trysky a  čelní štíty kosmických zařízení  pro návrat do
          atmosféry;
       b. Keramické  kompozitní materiály  (dielektrická konstanta
          menší  než 6  při kmitočtech  od 100  Hz do  10 000 MHz)
          použitelné    také   pro    kryty   radarových    antén,
          a zpracovatelná  nevypálená keramika  vyztužená karbidem
          křemíku použitelná pro čelní štíty.

1C111  Pohonné hmoty  a chemikálie jako složky  pro pohonné hmoty,
       jiné než uvedené v položce 1C011, a to:
       a. Hnací látky:
          1. Sférický hliníkový prášek, jiný než uvedený v Seznamu
             vojenského  materiálu, s  částicemi stejného  průměru
             menšími   než  500   mikrometrů  a   obsahem  hliníku
             minimálně 97 % hmot.;
          2. Kovová  prášková paliva,  jiná než  uvedená v Seznamu
             vojenského materiálu,  s částicemi o  velikosti menší
             než  500  mikrometrů,  ať  již sférické, atomizované,
             globulární,  vločkové  nebo  mleté  formy, obsahující
             97 % hmot. nebo více kterékoliv z těchto látek:
             a. Zirkonium;
             b. Berylium;
             c. Bór;
             d. Hořčík; nebo
             e. Slitiny kovů podle bodů a. až d.;
          3. Kapalná oxidační činidla, a to:
             a. Oxid dusitý;
             b. Oxid dusičitý;
             c. Oxid dusičný;

       b. Polymerní látky:
          1. Polybutadien s koncovou karboxy skupinou (CTPB);
          2. Polybutadien s koncovou hydroxy skupinou (HTPB), jiný
             než uvedený v Seznamu vojenského materiálu;
          3. Polybutadien-kyselina akrylová (PBAA);
          4. Polybutadien-kyselina akrylová-akrylonitril (PBAN);
       c. Jiné přísady a činidla do pohonných látek:
          1. Butacen; (Viz též Seznam vojenského materiálu)
          2. Triethylenglykoldinitrát (TEGDN);
          3. 2-nitrodifenylamin;
          4. Trimethylolethantrinitrát (TMETN);
          5. Diethylenglykoldinitrát (DEGDN).
          6. Deriváty ferocenu, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu.

       Poznámka:
       Pro hnací  látky a složky pohonných  hmot neuvedené v 1C111
       viz Seznam vojenského materiálu.

1C116  Vysokopevnostní  ocele  tvrzené   stárnutím  (ocele  obecně
       charakterizované   vysokým  obsahem   niklu,  velmi  nízkým
       obsahem   uhlíku  a   použitím  substitučních   prvků  nebo
       precipitačních složek k  vyvolání tvrzení stárnutím), které
       mají mez  pevnosti v tahu  1500 MPa nebo  větší při teplotě
       293 K   (20 oC),  ve   formě  plechu,   plátů  nebo  trubek
       o tloušťce stěny nebo plechu nejvýše 5 mm.
       (Viz též položka 1C216)

1C117  Wolfram,   molybden  a   slitiny  těchto   kovů  ve   formě
       stejnoměrných   sférických    nebo   atomizovaných   částic
       o průměru 500 mikrometrů nebo  menším, s čistotou 97 % nebo
       větší, pro výrobu součástí raketových motorů, tj. tepelných
       štítů,  kořenů trysek,  hrdel trysek  a řídicích  ploch pro
       vektorové řízení tahu.

1C202  Slitiny  jiné  než  uvedené  v  položce  1C002.a.2.c.  nebo
       1C002.a.2.d., a to:
       a. Slitiny hliníku  schopné dosáhnout meze  pevnosti v tahu
          460 MPa  nebo větší při 293  K (20 oC), ve  tvaru trubek
          nebo   plného  válcového   materiálu  (včetně  výkovků),
          s vnějším průměrem větším než 75 mm;
       b. Slitiny  titanu schopné  dosáhnout meze  pevnosti v tahu
          900 MPa  nebo větší při 293  K (20 oC), ve  tvaru trubek
          nebo   plného  válcového   materiálu  (včetně  výkovků),
          s vnějším průměrem větším než 75 mm.

       Technická  poznámka:
       Pojem "schopné  dosáhnout meze pevnosti"  zahrnuje  slitiny
       před nebo po zpracování.

1C210  "Vláknité  materiály"  nebo   prepregy,  jiné  než  uvedené
       v položce 1C010.a. nebo 1C010.b., a to:
       a. Uhlíkaté  nebo  aramidové  "vláknité  materiály"  mající
          "měrný  modul"  12,7  x  106  m  nebo větší nebo "měrnou
          pevnost v tahu" 235 x 103 m nebo větší;
          kromě:
          aramidových   "vláknitých  materiálů",   které  obsahují
          0,25 %  hmotnostních nebo  více povrchových modifikátorů
          na bázi esterů;
       b. Skelné   "vláknité  materiály"   mající  "měrný   modul"
          3,18 x 106  m  nebo  větší  a  "měrnou  pevnost  v tahu"
          76,2 x 103 m nebo větší; nebo
       c. Termosetovou  pryskyřicí impregnované  souvislé "příze",
          "přásty", "kabílky" nebo "pásky" s šířkou  ne větší než
          15 mm (prepregy), připravené  z uhlíkatých nebo skelných
          "vláknitých  materiálů"  kontrolovaných  podle  1C210.a.
          nebo 1C210.b..

       Technická poznámka:
       Pryskyřice vytvoří matrici kompozitu.
       Poznámka:
       Pojem  "vláknité materiály"  se  v  1C210 omezuje  pouze na
       souvislá "elementární vlákna", "příze", "přásty", "kabílky"
       nebo "pásky".

1C216  Vysokopevnostní  ocel, jiná  než uvedená  v položce  1C116,
       schopná dosáhnout meze pevnosti v  tahu 2050 MPa nebo větší
       při teplotě  293  K (20 oC);
       kromě:
       tvarů jejichž žádný lineární rozměr nepřesahuje 75 mm.

       Technická  poznámka:
       Pojem   "schopná   dosáhnout    meze   pevnosti"   zahrnuje
       vysokopevnostní ocel před nebo po tepelném zpracování.

1C225  Bór obohacený izotopem bóru 10 (10B) více, než je obohacení vyskytující se v přírodě, a to: elementární bór, sloučeniny, směsi obsahující bór, výrobky z nich, jakož i jejich odpad nebo zbytky.

Poznámka:
V položce 1C225 zahrnují směsi obsahující bór i materiály obsahující bór.

Technická poznámka:

Obohacení bóru izotopem bóru 10 vyskytující se v přírodě činí průměrně 18,5 % hmotnostních (20 % atomů).

1C226  Wolfram,  a  to:  součásti  vyrobené  z  wolframu,  karbidu
       wolframu  nebo  wolframových  slitin   (s  více  než  90  %
       wolframu) mající  hmotnost větší než 20  kg a mající dutinu
       s válcovou symetrií (včetně  válcových segmentů) s vnitřním
       průměrem větším než 100 mm a menším než 300 mm;
       kromě:
       součástí  speciálně navržených  jako závaží nebo kolimátory
       gama paprsků.

1C227  Vápník (vysoce  čistý) obsahující současně  méně než 1/1000
       (1000  ppm) hmotnosti  kovových nečistot  jiných než hořčík
       a méně než 10/106 (10 ppm) bóru.

1C228  Hořčík (vysoce čistý) obsahující  současně méně než 200/106
       (200  ppm) hmotnosti  kovových nečistot  jiných než  vápník
       a méně než 10/106 (10 ppm) bóru.

1C229  Vysoce  čistý vizmut  (99,99 %  nebo lepší)  s velmi nízkým
       obsahem stříbra, méně než 10/106 (10 ppm).

1C230  Kovové   berylium,  slitiny   obsahující  více   než  50  %
       hmotnostních  berylia,  sloučeniny   berylia  nebo  výrobky
       z těchto materiálů;
       kromě:
       a. Kovových okének pro rentgenová  zařízení nebo pro měřicí
          přístroje do vrtných sond;
       b. Oxidových  útvarů  ve  formě  výrobků   nebo  polotovarů
          speciálně  určených pro  části elektronických  součástek
          nebo jako substráty pro elektronické obvody;
       c. Berylu (silikátu  berylia a aluminia)  v podobě smaragdů
          nebo akvamarinů.

       Poznámka:
       Položka  1C230  zahrnuje  rovněž  odpad  a  šrot obsahující
       berylium podle výše uvedené definice.

1C231  Kovové hafnium, sloučeniny a slitiny hafnia obsahující více
       než 60 % hmotnostních hafnia a výrobky z těchto materiálů.

Poznámka:
Tato položka zahrnuje rovněž odpad nebo šrot obsahující výše definované materiály.

1C232  Hélium-3   nebo  hélium   izotopicky  obohacené   o  izotop
       hélium-3,  směsi   obsahující  hélium-3  nebo   výrobky  či
       přístroje obsahující některou z uvedených látek;
       kromě:
       výrobků nebo  přístrojů obsahujících méně  než 1 g  izotopu
       hélium-3.

1C233  Lithium obohacené o izotop lithium-6 (6Li) na atomový poměr
       větší než 7,5 %,  slitiny, sloučeniny nebo směsi obsahující
       lithium  obohacené  izotopem  lithium-6,  nebo  výrobky  či
       přístroje obsahující některou z uvedených látek;
       kromě:
       termoluminiscenčních dozimetrů.

       Technická poznámka:
       V přírodě se  vyskytující koncentrace izotopu  lithium-6 je
       charakterizována atomovým poměrem 7,5 %.

Poznámka:
Tato položka zahrnuje rovněž odpad nebo šrot obsahující výše definované materiály.

1C234  Zirkonium  s hmotnostním  obsahem hafnia  menším než  1 díl
       hafnia  ku  500  dílů   zirkonia,  ve  formě  kovu,  slitin
       obsahujících  více  než  50  %  hmotnostních  zirkonia nebo
       sloučenin, nebo výrobků celých z těchto látek;
       kromě:
       zirkonia ve formě fólie o tloušťce nepřesahující 0,1 mm.

       Technická  poznámka:
       Položka  1C234  zahrnuje  rovněž  odpad  a  šrot obsahující
       zirkonium podle výše uvedené definice.

1C235  Tritium,   sloučeniny  tritia,   směsi  obsahující  tritium
       s atomovým  poměrem  tritia  k  vodíku převyšujícím 1:1000,
       nebo výrobky  či přístroje obsahující  některou z uvedených
       látek;
       kromě:
       látek  nebo  přístrojů  obsahujících  ne  více než 1480 GBq
       (40 Ci) tritia v jakékoli formě.

1C236  Radionuklidy emitující  alfa záření s  poločasem rozpadu 10
       dní nebo více, ale méně  než 200 let, sloučeniny nebo směsi
       obsahující některý z takových  radionuklidů s celkovou alfa
       aktivitou 37 GBq/kg (1 curie na kg) nebo větší nebo výrobky
       či přístroje obsahující některou z uvedených látek;
       kromě:
       výrobků  nebo  přístrojů  obsahujících  méně  než  3,7  GBq
       (100 milicurie) alfa aktivity.

1C237  Radium-226,   sloučeniny    radia-226,   směsi   obsahující
       radium-226, nebo  výrobky či přístroje  obsahující některou
       z uvedených látek;
       kromě:
       a. Lékařských přístrojů;
       b. Výrobků nebo přístrojů obsahujících ne více než 0,37 GBq
          (10 milicurie) radia-226 v jakékoli formě.

1C238  Chlortrifluorid (ClF3).

1C239  Vysoce  účinné  výbušniny,  jiné   než  uvedené  v  Seznamu
       vojenského  materiálu, nebo  substance či  směsi obsahující
       více než  2 % jakékoliv  výbušniny s krystalickou  hustotou
       větší  než  1800  kg/m3  (1,8  g/cm3)  a  mající  detonační
       rychlost větší než 8000 m/s.
       (Viz též Seznam vojenského materiálu)

1C240  Práškový  nikl nebo  porézní  kovový  nikl, jiný  než podle
       položky 0C005, a to:
       a. Prášek  o  hmotnostním  obsahu  niklu  99,0  % nebo více
          a o  střední  velikosti  částic  méně  než 10 mikrometrů
          měřeno  podle  normy  American  Society  for Testing and
          Materials (ASTM) B 330;
          kromě:
          vláknitého niklového prášku;
       b. Porézní  kovový nikl  vyrobený z  materiálů definovaných
          položkou  1C240.a.;
          kromě:
          jednotlivých plechů  z porézního kovového  niklu o ploše
          nepřesahující 0,1 m2.

          Poznámka:
          1C240.b. se vztahuje na porézní kov zpracovaný lisováním
          a spékáním   materiálu   podle   1C240.a.   pro  získání
          materiálu s jemnými propojenými póry v jeho struktuře.

1C350  CHEMIKÁLIE, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY JAKO
       PREKURZORY PRO OTRAVNÉ CHEMICKÉ LÁTKY:
       (viz též Seznam vojenského materiálu)

Poř.         Název zboží                 Reg. číslo    Položka
 č.                                         CAS        Celního
                                                       sazebníku - zrušeno
------------------------------------------------------------------
1.   thiodiglykol                        111-48-8      
     (viz též část II/2.13.)
2.   fosforoxychlorid                    10025-87-3    
     (viz též část II/3.5.)
3.   dimethylmethylfosfonát              756-79-6      
     (viz též část II/2.4)
4.   methylfosfonyldifluorid             676-99-3      
     (viz též Seznam vojenského materiálu a část II/1.9.)
5.   methylfosfonyldichlorid             676-97-1      
     (viz též část II/2.4.)
6.   dimethylfosfit                      868-85-9      
     (viz též část II/3.10.)
7.   fosfortrichlorid                    7719-12-2     
     (viz též část II/3.6.)
8.   trimethylfosfit                     121-45-9      
     (viz též část II/3.8.)
9.   thionylchlorid                      7719-09-7     
     (viz též část II/3.14.)
10.  3-hydroxy-1-methylpiperidin         3554-74-3     
11.  N, N-diisopropyl-beta-aminoethyl-
     chlorid                             96-79-7       
     (viz též část II/2.10.)
12.  N, N-diisopropyl-beta-aminoethan-
     thiol                               5842-07-9     
     (viz též část II/2.12.)
13.  3-chinuklidinol                     1619-34-7     
     (viz též část II/2.9.)
14.  fluorid draselný                    7789-23-3     
15.  2-chlorethanol                      107-07-3      
16.  dimethylamin                        124-40-3      
17.  diethylethylfosfonát                78-38-6       
     (viz též část II/2.4.)
18.  diethyl-N, N-dimethylfosforamidát   2404-03-7     
     (viz též část II/2.6.)
19.  diethylfosfit                       762-04-9      
     (viz též část II/3.11.)
20.  dimethylaminhydrochlorid            506-59-2      
21.  ethylfosfinyldichlorid              1498-40-4     
     (viz též část II/2.4.)
22.  ethylfosfonyldichlorid              1066-50-8     
     (viz též část II/2.4.)
23.  ethylfosfonyldifluorid              753-98-0      
     (viz též část II/1.9.)
24.  fluorovodík                         7664-39-3     
25.  methylbenzilát                      76-89-1       
26.  methylfosfinyldichlorid             676-83-5      
     (viz též část II/2.4.)
27.  N, N-diisopropyl-beta-aminoethanol  96-80-0       
     (viz též část II/2.11.)
28.  pinakolylalkohol                    464-07-3      
     (viz též část II/2.14.)
29.  O-ethyl-2-diisopropylaminoethyl-
     methylfosfonit                      57856-11-8    
     (viz též Seznam vojenského materiálu a část II/1.10.)
30.  triethylfosfit                      122-52-1      
     (viz též část II/3.9.)
31.  chlorid arzenitý                    7784-34-1     
     (viz též část II/2.7.)
32.  kyselina benzilová                  76-93-7       
     (viz též část II/2.8.)
33.  diethylmethylfosfonit               15715-41-0    
     (viz též část II/2.4.)
34.  dimethylethylfosfonát               6163-75-3     
     (viz též část II/2.4.)
35.  ethylfosfinyldifluorid              430-78-4      
     (viz též část II/2.4.)
36.  methylfosfinyldifluorid             753-59-3      
     (viz též část II/2.4.)
37.  3-chinuklidon                       3731-38-2     
38.  chlorid fosforečný                  10026-13-8    
     (viz též část II/3.7.)
39.  pinakolon                           75-97-8       
40.  kyanid draselný                     151-50-8      
41.  hydrogenfluorid draselný            7789-29-9     
42.  hydrogenfluorid amonný              1341-49-7     
43.  fluorid sodný                       7681-49-4     
44.  hydrogenfluorid sodný               1333-83-1     
45.  kyanid sodný                        143-33-9      
46.  triethanolamin                      102-71-6      
     (viz též část II/3.17.)
47.  sirník fosforečný                   1314-80-3     
48.  diisopropylamin                     108-18-9      
49.  N, N-diethylethanolamin             100-37-8      
50.  sirník sodný                        1313-82-2     
51.  chlorid sirný                       10025-67-9    
     (viz též část II/3.12.)
52.  chlorid sirnatý                     10545-99-0    
     (viz též část II/3.13.)
53.  triethanolaminhydrochlorid          637-39-8      
54.  N, N-diisopropyl-beta- amino-
     ethylchloridhydrochlorid            4261-68-1     
     (viz též část II/2.10.)

Poznámka:
Kontrola se  vztahuje také na "směsi  chemikálií" obsahující látky
uvedené v odstavci 1C350 v těchto případech:
a. Pro položky 4, 23 a 29 odstavce 1C350 bez ohledu na koncentraci
   těchto položek ve "směsi chemikálií";
b. Pro položky 1,  3, 5, 11, 12, 13,  17, 18, 21, 22, 26,  27, 28,
   31, 32, 33, 34, 35, 36 a 54 odstavce 1C350 tehdy, pokud alespoň
   jedna  z  těchto  položek  tvoří  ve  "směsi chemikálií" složku
   s hmotnostním podílem větším než 10 % bez rozpouštědel;
c. Pro "směsi  chemikálií" obsahující jiné  položky odstavce 1C350
   než uvedené  v bodě a. nebo b. této  Poznámky,  přičemž alespoň
   jedna  z takových  položek tvoří  ve "směsi  chemikálií" složku
   s hmotnostním podílem větším než 25 % bez rozpouštědel;

kromě:
"Směsí chemikálií" podle bodů a.,  b. nebo c. této Poznámky, pokud
některá z  položek odstavce 1C350 tvoří  běžnou složku spotřebního
zboží v maloobchodním balení pro osobní potřebu.

1C351  Lidské patogeny, zoonózy a "toxiny":
       a. Viry, ať  již přírodní, zesílené  nebo modifikované, buď
          ve  formě "izolované  živé kultury"  nebo jako  substrát
          obsahující  živou hmotu,  která byla  úmyslně naočkována
          nebo nakažena takovou kulturou, a to:
          1. Virus Chikungunya;
          2. Congo-Crimean haemorrhagic fever virus;
             (vir konžsko-krymské krvácivé horečky);
          3. Dengue fever virus (vir Denguovy horečky);
          4. Eastern equine encephalitis virus
             (vir východní koňské encefalitidy);
          5. Virus Ebola;
          6. Virus Hantaan;
          7. Virus Junin;
          8. Lassa fever virus (vir lasské horečky);
          9. Lymphocytic choriomeningitis virus
             (vir lymfocytické choriomeningitidy);
         10. Virus Machupo;
         11. Virus Marburg;
         12. Monkey pox virus (vir opičích neštovic);
         13. Rift Valley fever virus (vir horečky z Rift Valley);
         14. Tick-borne encephalitis virus (vir klíšťové
             encefalitidy - ruské jarní-letní encefalitidy);
         15. Variola virus (vir černých neštovic);
         16. Venezuelan equine encephalitis virus
             (vir venezuelské koňské encefalitidy);
         17. Western equine encephalitis virus
             (vir západní koňské encefalitidy);
         18. White pox (vir bílých neštovic);
         19. Yellow fever virus (vir žluté zimnice);
         20. Japanese encephalitis virus (vir japonské
             encefalitidy);
       b. Ricketsie, ať již  přírodní, zesílené nebo modifikované,
          buď ve formě "izolované živé kultury" nebo jako substrát
          obsahující  živou hmotu,  která byla  úmyslně naočkována
          nebo nakažena takovou kulturou, a to:
          1. Coxiella burnetii;
          2. Bartonella quintana  (Rochalimea quintana, Rickettsia
             quintana);
          3. Rickettsia prowasecki;
          4. Rickettsia rickettsii;
       c. Bakterie, ať  již přírodní, zesílené  nebo modifikované,
          buď ve formě "izolované živé kultury" nebo jako substrát
          obsahující  živou hmotu,  která byla  úmyslně naočkována
          nebo nakažena takovou kulturou, a to:
          1. Bacillus anthracis;
          2. Brucella abortus;
          3. Brucella melitensis;
          4. Brucella suis;
          5. Chlamydia psittaci;
          6. Clostridium botulinum;
          7. Francisella tularensis;
          8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);
          9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
         10. Salmonella typhi;
         11. Shigella dysenteriae;
         12. Vibrio cholerae;
         13. Yersinia pestis;
       d. "Toxiny" dále uvedené a jejich "složky toxinů":

          Poznámka:
          Kontrola se vztahuje také na "směsi s toxiny" obsahující
          dále uvedené hmoty  v těchto případech:
          a. pokud  některá  z  hmot  podléhajících kontrole podle
             odstavce 1C351.d.  má ve  "směsi s toxiny" hmotnostní
             podíl větší než 1 %;
          b. pokud   "směs   s   toxiny"   obsahuje   také   jinou
             z biologických  hmot  kontrolovaných  podle  odstavců
             1C351, 1C352, 1C353 nebo 1C354; nebo
          c. pokud "směs s toxiny" spadá pod  kontrolu jako  "směs
             chemikálií" podle Poznámky k odst. 1C350.

          1. Botulinum toxin (Botulinové toxiny);
          2. Toxiny Clostridium perfringens;
          3. Conotoxin;
          4. Ricin (viz část II., poř. č. 1.8.);
   5. Saxitoxin (viz část II., poř. č. 1.7.)
          6. Shiga toxin;
          7. Toxiny Staphylococcus aureus;
          8. Tetrodotoxin;
          9. Verotoxin;
         10. Microcystin (Cyanginosin);
11. Aflatoxiny;

       kromě:
       Jakéhokoli  zboží  uvedeného  v  odstavci  1C351  ve  formě
       "vakciny" nebo "imunotoxinu".

1C352  Živočišné patogeny, a to:
       a. Viry, ať  již přírodní, zesílené  nebo modifikované, buď
          ve  formě "izolované  živé kultury"  nebo jako  substrát
          obsahující  živou hmotu,  která byla  úmyslně naočkována
          nebo nakažena takovou kulturou, a to:
          1. African swine fever virus
             (vir africké prasečí horečky);
          2. Avian influenza virus (vir ptačí chřipky), který je:
             a. Necharakterizovaný; nebo
             b. Definovaný  v  Direktivě  Evropských  společenství
                92/40/EEC (Official Journal č. L16 ze dne 23.1.92,
                s.19) jako vir s vysokou patogenitou, a to:
                1. Vir  typu  A, který má IVPI  (index  nitrožilní
                   patogenity)  u  šestitýdenních  kuřat větší než
                   1,2; nebo
                2. Vir  typu  A,  podtypu  H5  nebo  H7,  u něhož
                   nukleotidové řetězce  vykázaly násobné základní
                   aminokyseliny na štěpné straně hemoglutininu;
          3. Bluetongue virus (vir žlutého jazyka);
          4. Foot  and  mouth  disease  virus  (vir  choroby nohou
             a úst);
          5. Goat pox virus (vir kozích neštovic);
          6. Porcine herpes virus (Aujeszky's disease)
             (lišej, Aujeszkého choroba);
          7. Swine fewer virus (syn. hog cholera virus)
             (vir prasečí cholery);
          8. Virus Lyssa;
          9. Newcastle disease virus (vir newcastleské choroby);
         10. Peste  des  petits  ruminants  virus  (vir  dobytčího
             moru);
         11. Porcine enterovirus  type 9  (swine vesicular disease
             virus) (prasečí enterovirus typu 9);
         12. Virus Rinderpest;
         13. Sheep pox virus (vir ovčích neštovic);
         14. Teschen disease virus (vir Teschenovy choroby);
         15. Vesicular    stomatitis   virus    (vir   vesikulární
             stomatitidy);
       b. Mycoplasma  mycoides,  ať  již  přírodní,  zesílené nebo
          modifikované, buď ve formě "izolované živé kultury" nebo
          jako  substrát  obsahující   živý  materiál,  který  byl
          úmyslně  naočkován  nebo   nakažen  kulturou  mycoplasma
          mycoides;
       kromě:
       jakéhokoli zboží uvedeného v 1C352 ve formě "vakciny".

1C353  Geneticky modifikované "mikroorganismy", a to:
       a. Geneticky  modifikované "mikroorganismy"  nebo genetické
          prvky,   které   obsahují   řetězce   nukleové  kyseliny
          související    s    patogenitou    organismů   uvedených
          v odstavcích  1C351.a., 1C351.b.,  1C351.c., 1C352  nebo
          1C354;
       b. Geneticky  modifikované "mikroorganismy"  nebo genetické
          prvky, které obsahují kódování řetězce nukleové kyseliny
          na některý z "toxinů"  nebo jejich "složek toxinů" podle
          odstavce 1C351.d..

1C354  Rostlinné patogeny, a to:
       a. Bakterie, ať  již přírodní, zesílené  nebo modifikované,
          buď ve formě "izolované živé kultury" nebo jako substrát
          obsahující  živou hmotu,  která byla  úmyslně naočkována
          nebo nakažena takovou kulturou, a to:
          1. Xanthomonas albilineans;
          2. Xanthomonas   campestris  pv.   citri  včetně   kmenů
             označovaných  jako Xanthomonas  campestris pv.  citri
             typu   A,B,C,D,E   nebo   jiné,   klasifikované  jako
             Xanthomonas    citri,Xanthomonas    campestris    pv.
             aurantofolia   nebo    Xanthomonas   campestris   pv.
             citrumelo;
       b. Houby, ať již přírodní,  zesílené nebo modifikované, buď
          ve  formě "izolované  živé kultury"  nebo jako  substrát
          obsahující  živou hmotu,  která byla  úmyslně naočkována
          nebo nakažena takovou kulturou, a to:
          1. Colletotrichum coffeanum var.virulans (Colletotrichum
             kahawae);
          2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
          3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);
          4. Puccinia  graminis  (syn.  Puccinia  graminis  f. sp.
             tritici);
          5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);
          6. Magnaporthe grisea  (Pyricularia grisea / Pyricularia
             oryzae).

1D     SOFTWARE

1D001  "Software"  speciálně navržený  nebo upravený  pro "vývoj",
       "výrobu"  nebo  "použití"  zboží  kontrolovaného  položkami
       1B001, 1B002 a 1B003.

1D002  "Software"   pro   "vývoj"    laminátů   nebo   "kompozitů"
       s organickou  "matricí", kovovou  "matricí" nebo  uhlíkovou
       "matricí".

1D101  "Software"   speciálně   navržený   pro   "použití"   zboží
       kontrolovaného položkou 1B101.

1D103  "Software"   speciálně   navržený   pro   analýzu   snížené
       rozpoznatelnosti    jako   např.    radarové   odrazivosti,
       infračervené, ultrafialové a akustické rozpoznatelnosti.

1D201  "Software"   speciálně   navržený   pro   "použití"   zboží
       kontrolovaného položkou 1B201.

1E     TECHNOLOGIE

1E001  "Technologie" potřebná  pro "vývoj"  nebo "výrobu" zařízení
       nebo    materiálů   kontrolovaných    položkami   1A001.b.,
       1A001.c., 1A002 až 1A005, 1B nebo 1C.

1E002  Jiné "technologie", zde uvedené:
       a. "Technologie"     pro      "vývoj"     nebo     "výrobu"
          polybenzothiazolů nebo polybenzoxazolů;
       b. "Technologie"     pro      "vývoj"     nebo     "výrobu"
          fluoroelastomerových   sloučenin   obsahujících  alespoň
          jeden monomer vinyletheru;
       c. "Technologie" pro návrh  nebo "výrobu" těchto základních
          materiálů  nebo  jiných  než  "kompozitních" keramických
          materiálů:
          1. Základní   materiály,   které   mají   všechny   tyto
             vlastnosti:
             a. Některé z těchto složení:
                1. Jednoduché   nebo   komplexní   oxidy  zirkonia
                   a komplexní oxidy křemíku nebo hliníku;
                2. Jednoduché nitridy  bóru (krychlové krystalické
                   formy);
                3. Jednoduché nebo komplexní  karbidy křemíku nebo
                   bóru; nebo
                4. Jednoduché nebo komplexní nitridy křemíku;
             b. Celkový  obsah kovových  nečistot, kromě záměrných
                přísad, menší než:
                1. 1/1000  (1000  ppm)  u  jednoduchých oxidů nebo
                   karbidů; nebo
                2. 5/1000 (5000 ppm)  u komplexních sloučenin nebo
                   jednoduchých nitridů; a zároveň
             c. Mající některou z těchto charakteristik:
                1. Průměrnou velikost  částic   5  mikrometrů nebo
                   menší,   přičemž   obsah   částic  větších  než
                   10 mikrometrů nepřesahuje 10 %; nebo

                   Poznámka:
                   V   případě  oxidu  zirkoničitého  ('zirconia')
                   jsou tyto hranice 1 resp. 5 mikrometrů.

                2. Mající všechny tyto charakteristiky:
                   a. Destičky s  poměrem délky k  tloušťce větším
                      než 5;
                   b. Whiskery  s poměrem  délky k  průměru větším
                      než 10  u průměrů menších  než 2 mikrometry;
                      a zároveň
                   c. Kontinuální  nebo   sekaná  vlákna,  jejichž
                      průměr je menší než 10 mikrometrů;
          2. Jiné  než  "kompozitní"  keramické  materiály,  kromě
             brusiv, skládající se z materiálů popsaných v položce
             1E002.c.1;

          Poznámka:
          Položka 1E002.c.2. nekontroluje  technologii pro vývoj a
          výrobu brusiv.

       d. "Technologie"  pro  "výrobu"  aromatických polyamidových
          vláken;
       e. "Technologie"   pro   instalaci,   údržbu   nebo  opravy
          materiálů kontrolovaných položkou 1C001;
       f. "Technologie"  pro   opravy  "kompozitních"  konstrukcí,
          laminátů nebo materiálů  kontrolovaných položkami 1A002,
          1C007.c. nebo 1C007.d..

          Poznámka:
          Položka  1E002.f. nekontroluje  "technologii" pro opravy
          konstrukcí "civilních letadel"  z uhlíkových "vláknitých
          materiálů"    a    epoxidových    pryskyřic,    uvedenou
          v příručkách výrobce.

1E101  "Technologie" potřebná  pro "použití"  zboží kontrolovaného
       položkami 1A102, 1B001, 1B101,  1B115, 1B116, 1C001, 1C101,
       1C107, 1C111 až 1C117, 1D101 nebo 1D103.

1E102  "Technologie"    potřebná    pro    "vývoj"     "software"
        kontrolovaného položkami 1D001, 1D101 nebo 1D103.

1E103  "Technologie"  pro regulaci  teploty, tlaku  nebo atmosféry
       v autoklávech  nebo  hydroklávech,  pokud  jsou použity pro
       "výrobu" "kompozitů" nebo částečné zpracování "kompozitů".

1E104  "Technologie"   pro   "výrobu"   pyrolyticky   derivovaných
       materiálů  vytvářených na  formě, trnu  nebo jiné  podložce
       z prekurzorových  plynů,  které  se  rozkládají v teplotním
       intervalu  1573 K  (1300 oC) až  3173 K  (2900 oC) za tlaku
       130 Pa až 20 kPa.

       Poznámka:
       Položka  1E104 zahrnuje  rovněž "technologii"  pro přípravu
       prekurzorových  plynů,  výrobní  postupy  a  parametry  pro
       řízení výrobních toků.

1E201  "Technologie" potřebná  pro "použití"  zboží kontrolovaného
       položkami 1A002,  1A202, 1A225, 1A226,  1A227, 1B201, 1B225
       až  1B233,  1C002.a.2.c.,  1C002.a.2.d.,  1C010.b.,  1C202,
       1C210, 1C216, 1C225 až 1C240 nebo 1D201.

1E202  "Technologie"  potřebná  pro  "vývoj"  nebo  "výrobu" zboží
       kontrolovaného položkami 1A202, 1A225, 1A226 nebo 1A227.

1E203  "Technologie"     potřebná     pro    "vývoj"    "software"
        kontrolovaného položkou 1D201.

KATEGORIE 2 - ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ

2A     ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽNÍ CELKY A KOMPONENTY
       (Pro bezhlučná ložiska viz Seznam vojenského materiálu)

2A001  Valivá uložení a ložiskové  systémy, dále uvedené, a jejich
       součásti:

          Poznámka:
          Položka   2A001  nekontroluje   kuličky  s   tolerancemi
          specifikovanými  výrobcem  v  souladu  s  ISO 3290, jako
          třídu 5 nebo horší.

       a. Kuličková ložiska  nebo ložiska s  plnými válečky, která
          podle  specifikace  výrobce  mají  tolerance  vyhovující
          ABEC 7,  ABEC   7P,  ABEC 7T  (podle   'Annular  Bearing
          Engineers  Committee')  nebo  Standardu  ISO  třídy 4 či
          lepší  (nebo  ekvivalentním   státním  normám)  a  která
          zároveň  mají  kroužky,  kuličky  nebo  válečky vyrobené
          z monelu nebo berylia;

          Poznámka:
          Položka 2A001.a. nekontroluje kuželíková ložiska.

       b. Jiná  kuličková ložiska  nebo ložiska  s plnými válečky,
          která   podle   specifikace   výrobce   mají   tolerance
          vyhovující ABEC 9, ABEC 9P nebo Standardu ISO třídy 2 či
          lepší (nebo ekvivalentním státním normám);

          Poznámka:
          Položka 2A001.b. nekontroluje kuželíková ložiska.

       c. Aktivní  magnetické ložiskové  systémy, mající  některou
          z těchto charakteristik:
          1. Materiál s  magnetickou indukcí 2,0  Tesla nebo vyšší
             a zároveň mez kluzu vyšší než 414 MPa;
          2. Konstrukci    motoru   s    plně   elektromagnetickou
             prostorovou homopolární předmagnetizací; nebo
          3. Vysokoteplotní  polohová  čidla  (450  K  nebo vyšší,
             177 oC nebo vyšší).

2A225  Tavicí   kelímky   vyrobené   z   materiálů  odolných  vůči
       roztaveným kovovým aktinidům, a to:
       a. Kelímky  o  objemu  mezi  150  ml  a  8 litry a vyrobené
          z některého z následujících  materiálů, majících čistotu
          98 % nebo větší nebo takovým materiálem pokryté:
          1. fluorid vápenatý (CaF2);
          2. zirkoničitan vápenatý (Ca2ZrO3);
          3. sulfid ceritý (Ce2S3);
          4. oxid erbitý ('erbia') (Er2O3);
          5. oxid hafničitý ('hafnia') (HfO2);
          6. oxid hořečnatý (MgO);
          7. nitridovaná  slitina   niobu,  titanu  a  wolframu
             (přibližně 50% Nb, 30 % Ti, 20 % W);
          8. oxid ytritý ('yttria') (Y2O3);
          9. oxid zirkoničitý ('zirconia') (ZrO2);
       b. Kelímky  o objemu  mezi 50  ml a  dvěma litry, vyrobené
          z tantalu  o  čistotě  99,9  %  nebo  větší nebo takovým
          materiálem vyložené;
       c. Kelímky  o objemu  mezi 50  ml a  dvěma litry,  vyrobené
          z tantalu  (o  čistotě  98%  nebo  větší)  nebo vyložené
          takovým  tantalem,  povlečené  karbidem,  nitridem  nebo
          boridem tantalu (nebo jakoukoliv kombinaci těchto).

2A226  Ventily  o   'jmenovitém   rozměru'   5  mm   nebo   větší,
       s vlnovcovými  ucpávkami, zhotovené z  hliníku, hliníkových
       slitin, niklu nebo slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu.
       nebo   takovými   materiály   vyložené,   s   ručním   nebo
       automatickým ovládáním.

       Poznámka:
       Pro  ventily s  různými  průměry  vstupu a  výstupu znamená
       uvedený 'jmenovitý rozměr' nejmenší z průměrů.

2B     ZKUŠEBNÍ, KONTROLNÍ A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

       Technické poznámky:
       1. Druhotné  paralelní kopírovací  osy, například  osa w na
          vodorovné vyvrtávačce,  nebo druhotná osa  rotace, která
          je rovnoběžná  s prvotní osou  rotace, se nepočítají  do
          celkového počtu os kopírovacích pohybů.
          Poznámka:
          Osa rotace  se nemusí otáčet přes  360o. Osa rotace může
          být  poháněna  lineárním   zařízením  (například  maticí
          a šroubkem nebo hřebenem a pastorkem).
       2. Názvosloví os  musí být v  souladu s mezinárodní  normou
          ISO  841   Číslicově  řízené  stroje   -  názvosloví  os
          a pohybů.
       3. Pro  účely  položek  2B001  až  2B009   jsou  "naklápěcí
         vřetena" počítána jako osy rotace.
     4. Místo zkoušek jednotlivých strojů mohou být pro každý model použity 'uváděné přesnosti nastavení polohy', vyhodnocené z měření provedeného podle normy ISO 230-2:1997.

    Poznámka:

    'Uváděná přesnost nastavení polohy' je hodnota , kterou je nutno použít jako údaj pro srovnání přesnosti modelu s hodnotami uvedenými v položkách 2B001.a. až 2B001.c. Způsob určení této hodnoty je následující:
    1. Vybrat pět strojů modelu, který má být hodnocen;
    2. Změřit přesnost každé lineární osy v souladu s normou ISO 230-2:1997;
    3. Určit hodnotu A pro každou osu každého stroje (metodika určení je popsána v ISO normě);
    4. Určit střední hodnotu A¬ z hodnot A pro každou osu modelu. Tato střední hodnota se stává 'uváděnou hodnotou přesnosti nastavení polohy' modelu stroje;
    5. Počet 'uváděných hodnot přesnosti nastavení polohy' je totožný s počtem lineárních os modelu;
    6. U strojů, které nejsou kontrolovány položkami 2B001.a. až 2B001.c. a kterákoliv z os modelu dosahuje 'uváděné hodnoty přesnosti nastavení polohy' 5 mikronů nebo lepší pro brusky a 6,5 mikronů nebo lepší pro soustruhy a frézky, výrobce prověří tuto hodnotu každých 18 měsíců.
2B001  Obráběcí stroje  pro úběr nebo  dělení kovů, keramiky  nebo
       "kompozitů"  dále uvedené  a jejich  kombinace, které podle
       specifikací   výrobce  mohou   být  vybaveny  elektronickým
       vybavením pro "číslicové řízení":
       (Viz též položka 2B201)
       a. Obráběcí  stroje   pro  soustružení,  mající   obě  tyto
          charakteristiky:
          1.	Dosažitelnou  přesnost  nastavení  polohy  při  všech
             	kompenzacích rovnou nebo menší (lepší) než 4,5 mikrometrů 
	podle ISO 230-2:1997 podél kterékoli lineární osy
             	a zároveň
          2. Dvě nebo více os pohybu, které mohou být koordinovány
             současně za účelem "řízení kopírování";

          Poznámka:
          Položka   2B001.a.  nekontroluje   soustružnické  stroje
          speciálně konstruované pro výrobu kontaktních čoček.

       b. Obráběcí stroje pro frézování,  mající některou z těchto
          charakteristik:
          1. a. Dosažitelnou  přesnost nastavení  polohy při všech
                kompenzacích  rovnou nebo menší (lepší) než 4,5 mikrometrů 
	podle ISO 230-2:1997 podél kterékoli lineární osy; a zároveň
             b. Tři  lineární  osy  plus  jednu  osu rotace, které
                mohou být koordinovány  současně za účelem "řízení
                kopírování";
          2. Pět nebo více  os, které mohou být koordinovány
             současně za účelem "řízení kopírování"; nebo
          3. Dosažitelnou    přesnost    nastavení    polohy   pro
             souřadnicové vyvrtávačky při všech kompenzacích 
	rovnou nebo menší (lepší) než 3,0 mikrometry podle 
	ISO 230-2:1997 podél kterékoli lineární osy;
       c. Obráběcí stroje  pro broušení, mající  některou z těchto
          charakteristik:
          1. a. Dosažitelnou  přesnost nastavení  polohy při všech
                kompenzacích  rovnou nebo menší (lepší) než 3,0 mikrometry
	podle ISO 230-2:1997 podél kterékoli lineární osy; a zároveň
             b. Tři  nebo více  os, které  mohou být  koordinovány
                současně za účelem "řízení kopírování"; nebo
          2. Pět  nebo  více  os,  které  mohou  být  koordinovány
             současně za účelem "řízení kopírování";

          Poznámka:
          Položka 2B001.c. nekontroluje tyto brousicí stroje:
          1. Brusky  na  kulato  pro  broušení vnějších, vnitřních
             nebo  obojích   válcových  ploch,  mající   obě  tyto
             charakteristiky:
             a. Jsou omezeny  jen na válcové plochy;  a zároveň
             b. Jsou omezeny  velikostí obrobku 150  mm na vnějším
                průměru nebo délce.
          2. Stroje   speciálně  konstruované   jako  souřadnicové
             brusky s některou z těchto charakteristik:
             a. Osa  c je  použita pro  nastavení brusného kotouče
                kolmo k broušenému povrchu; nebo
             b. Osa  a  je  konfigurována  pro  broušení bubnových
                vaček.
          3. Nástrojařské  brusky dodávané  jako kompletní systémy
             se  "softwarem"  speciálně  konstruované  pro  výrobu
             obráběcích nebo stříhacích nástrojů.
          4. Brusky na klikové nebo vačkové hřídele.
          5. Rovinné brusky.

       d. 	Elektrojiskrové bezdrátové obráběcí stroje ('Electrical Discharge
	Machines'), mající dvě nebo více os rotace, které lze současně
    	koordinovat za účelem "řízení kopírování";
       e. Obráběcí  stroje  pro   odebírání  kovů,  keramiky  nebo
          kompozitů:
          1. Pomocí:
             a. Paprsku   vody   nebo   jiné   kapaliny,  případně
                obsahující abrazivní přísady;
             b. Svazku elektronových paprsků; nebo
             c. Paprsku "laseru" ; a zároveň
          2. Mající dvě nebo více os rotace, které:
             a. Lze   současně  koordinovat   za  účelem   "řízení
                kopírování"; a zároveň
             b. Mají "přesnost nastavení  polohy" menší (lepší)
                   než 0,003o;
       f. Vrtací  stroje na  hluboké díry  a soustružnické  stroje
          upravené pro vrtání hlubokých děr, se schopností hloubky
          vrtání   přesahující   5000   mm   a   jejich  speciálně
          konstruované součásti.

2B002  zrušeno

2B003  "Číslicově  řízené"  nebo  ručně  ovládané  obráběcí stroje
       a jejich  speciálně  konstruované  součásti,  řídicí  prvky
       a příslušenství,  speciálně  konstruované  pro ševingování,
       superfinišování,  broušení  nebo  honování  kalených (Rc=40
       nebo   více)   čelních   nebo   šikmozubých  ozubených  kol
       s roztečným průměrem  větším než 1250 mm a  čelní šířkou 15
       %  roztečného průměru  nebo větší,  dokončovaných na  třídu
       kvality AGMA 14 nebo lepší (ekvivalentní ISO 1328 třída 3).

2B004  Vytápěné    "izostatické    lisy"    s    oběma   uvedenými
       charakteristikami a jejich  speciálně konstruované lisovací
       nástroje,  formy, součásti,  příslušenství včetně  řídicích
       systémů:
       (Viz též položky 2B104 a 2B204)
       a. S  řízenou  teplotou  prostředí  uvnitř  uzavřené dutiny
          a s průměrem vnitřní komory 406 mm nebo více; a zároveň
       b. Mající některou z těchto charakteristik:
          1. Maximální pracovní tlak větší než 207 MPa;
          2. Řízenou   teplotu    prostředí   přesahující   1773 K
             (1500 oC); nebo
          3. Zařízení pro uhlovodíkovou impregnaci  a odstraňování
             vznikajících plynných produktů rozkladu.

       Technická poznámka:
       Rozměr  vnitřní  komory  je  rozměr  té  komory,  v  níž se
       dosahuje  současně pracovní  teplota a  pracovní tlak  a do
       kterého se nezahrnují upínací  přípravky. Tento rozměr bude
       menší  hodnotou buď  vnitřního průměru  tlakové komory nebo
       vnitřního  průměru izolované  pecní komory  v závislosti na
       tom, která z těchto komor je vložena do druhé.

2B005  Zařízení, která  jsou uvedena dále,  speciálně konstruovaná
       pro nanášení,  zpracování a regulaci  anorganických krycích
       vrstev, povlaků a povrchových modifikací, na neelektronické
       podkladové   substráty,   postupy   uvedenými   v   Tabulce
       a připojených  Poznámkách  za  položkou  2E003.f., a jejich
       speciálně    konstruované    součásti    pro   automatickou
       manipulaci, nastavování polohy a ovládání:
       a. Provozní   zařízení  "řízené   uloženým  programem"  pro
          chemické  nanášení v  parní fázi  ('CVD'), které splňuje
          oba tyto požadavky:
          1. Proces modifikovaný pro jedno z dále uvedeného:
             a. Pulzační 'CVD';
             b. Řízené nukleační tepelné nanášení ('CNTD');
             c. Plazmou   prováděné    nebo   podporované   'CVD';
             a zároveň
          2. Obsahující některý ze znaků:
             a. Vysokovakuové (0,01 Pa nebo méně) rotační ucpávky;
                nebo
             b. Řízení tloušťky povlaku 'in situ';
       b. Provozní   zařízení  "řízené   uloženým  programem"  pro
          iontovou  implantaci,  které  pracuje  s  proudy  svazku
          paprsků 5 mA nebo více;
       c. Provozní   zařízení  "řízené   uloženým  programem"  pro
          fyzikální   parní   nanášení   s   elektronovým  svazkem
          ('EB-PVD'), které obsahuje:
          1. Energetické systémy s jmenovitou hodnotou přes 80 kW;
          2. "Laserový"  systém  k řízení  výšky hladiny kapaliny,
             který  přesně  reguluje   rychlost  podávání  ingotů;
             a zároveň
          3. Počítačem  řízený  monitor   rychlosti  pracující  na
             principu fotoluminiscence ionizovaných atomů v proudu
             odpařené látky pro řízení rychlosti nanášení povlaků,
             které obsahují dva nebo více prvků;
       d. Plazmové stříkací zařízení  "řízené uloženým programem",
          které:
          1. Pracuje s řízeným prostředím  za sníženého tlaku (tj.
             při 10  kPa nebo méně,  měřeno v okolí  do 300 mm  od
             výstupu  hubice  pistole)  ve  vakuové komoře schopné
             evakuace až na 0,01 Pa před procesem stříkání; nebo
          2. Obsahuje řízení tloušťky povlaku 'in situ';
       e. Provozní   zařízení  "řízené   uloženým  programem"  pro
          nanášení  naprašováním  schopné  proudových  hustot  0,1
          mA/mm2  nebo  vyšších   při  nanášecích  rychlostech  15
          mikrometrů za hodinu nebo více;
       f. Provozní   zařízení  "řízené   uloženým  programem"  pro
          nanášení   v   katodickém   oblouku   a  obsahující  síť
          elektromagnetů pro řízení obloukového bodu na katodě;
       g. Provozní   zařízení  "řízené   uloženým  programem"  pro
          iontové  pokovování,  které  umožňuje  měření  'in situ'
          některé z veličin:
          1. Tloušťky  povlaku na  podkladovém materiálu  a řízení
             rychlosti; nebo
          2. Optických charakteristik.

       Poznámka:
       Položka 2B005 neukládá kontrolu  na standardní zařízení pro
       přípravu   povlaků  chemickým   nanášením  v   parní  fázi,
       katodickým  obloukem,  naprašováním,  iontovým  pokovováním
       nebo iotovou implantací speciálně konstruované pro stříhací
       nebo obráběcí nástroje.

2B006  Měřicí stroje a zařízení  pro rozměrovou kontrolu:
       a. Stroje pro kontrolu  délkových rozměrů řízené počítačem,
          "číslicově  řízené"  nebo  "řízené  uloženým programem",
          které  mají   třírozměrovou  (volumetrickou)  "nejistotu
          měření" délky  rovnající se nebo menší  (lepší) než (1,7
          + L/1000)  mikrometrů  (L  je  měřená  délka v  mm)  při
          zkoušce podle normy ISO 10360-2;
          (Viz též položka 2B206)
       b. Přístroje pro měření lineárního nebo úhlového posunu:
          1. Lineární   měřicí  přístroje,   které  mají  některou
             z těchto charakteristik:
             a. Bezdotykový    měřicí   systém    s   "rozlišovací
                schopností" rovnající se 0,2 mikrometru nebo menší
                (lepší) v měřicím rozsahu do 0,2 mm;
             b. Systémy   s  lineárními   napěťovými  diferenčními
                transformátory,     které     mají     obě    tyto
                charakteristiky:
                1. "Linearitu"  rovnající  se   0,1 %  nebo  menší
                   (lepší) v měřicím rozsahu do 5 mm; a zároveň
                2. Kolísání  údajů rovnající  se 0,1 % za den nebo
                   menší  (lepší)  při  standardní  okolní teplotě
                   zkušební místnosti  1 K; nebo
             c. Měřicí    systémy,    které    mají    obě    tyto
                charakteristiky:
                1. Obsahují "laser"; a zároveň
                2. Zachovávají   po   dobu    alespoň   12   hodin
                   v teplotním   rozmezí   1 K   kolem  standardní
                   teploty a při standardním tlaku:
                   a. "Rozlišovací schopnost"  0,1 mikrometru nebo
                      menší (lepší) po celé stupnici; a zároveň
                   b. "Nejistotu  měření" rovnající  se nebo menší
                      (lepší) než (0,2 + L/2000)  mikrometru (L je
                      měřená délka v mm);

             Poznámka:
             Položka     2B006.b.1.    nekontroluje     "laserové"
             interferometry  s  uzavřenou  nebo  otevřenou zpětnou
             vazbou  pro  měření  odchylek  pohybu saní obráběcích
             strojů,  pro měřicí  a kontrolní  stroje nebo podobná
             zařízení.

          2. Úhlové měřicí přístroje,  které mají "odchylku úhlové
             polohy" 0,00025o nebo menší (lepší);

             Poznámka:
             Položka 2B006.b.2. nekontroluje   optické  přístroje,
             jako  jsou  například  autokolimátory,  které pracují
             s  kolimovaným  světlem  pro  detekci úhlového posunu
             zrcadla.

       c. Zařízení  pro  měření  nepravidelností  povrchu  měřením
          optického rozptylu  jako funkce úhlu,  jejichž citlivost
          je 0,5 nm nebo menší (lepší);

       Poznámky:
       1. Obráběcí  stroje  použitelné  jako  měřicí  stroje  jsou
          kontrolovány,  jestliže splňují  nebo přesahují kritéria
          specifikované pro  funkci obráběcího stroje  nebo funkci
          měřicího stroje.
       2. Stroj  popsaný v  2B006 je  kontrolován, když přestupuje
          prahové  hodnoty  kontroly  kdekoliv  ve  svém pracovním
          rozsahu.

2B007  "Roboty",  jejich  speciálně  konstruované  řídicí jednotky
       a "koncové efektory":
       (Viz též položka 2B207)
       a. Schopné zpracování v reálném čase úplného trojrozměrného
          obrazu nebo  úplné analýzy trojrozměrné  scény za účelem
          vytvoření nebo modifikace  "programů" nebo pro vytvoření
          nebo modifikaci číslicových programových dat;

          Poznámka:
          Omezení na  analýzu scény nezahrnuje  aproximaci třetího
          rozměru  zobrazením  pod  daným  úhlem nebo interpretaci
          omezené  stupnice  šedi  pro  rozeznávání  hloubky  nebo
          textury pro ověřené zadání (2 1/2 D).
       b. Speciálně    konstruované,   aby    vyhověly    národním
          bezpečnostním   předpisům  pro   manipulaci  s   látkami
          s vysokým stupněm nebezpečí výbuchu;
       c. Speciálně  konstruované  nebo  vypočtené  jako  radiačně
          odolné, aby vydržely 5000  Gy (Si) bez zhoršení provozní
          způsobilosti;  nebo
       d. Speciálně konstruované pro provoz ve výškách nad 30 km.

2B008  Montážní celky, jednotky nebo vložky speciálně konstruované
       pro obráběcí stroje či  zařízení kontrolované podle položky
       2B006 nebo 2B007:
       a. Zpětnovazebné   jednotky   lineární   polohy,  například
          přístroje   indukčního   typu,   měřítka   se  stupnicí,
          infračervené systémy nebo "laserové" systémy, které mají
          celkovou  "přesnost"  menší  (lepší)  než  [800  +  (600
          x L/1000)] nm (L je efektivní délka v mm);
          (Pro  "laserové"  systémy  viz  též  poznámku  k položce
          2B006.b.1.)
       b. Zpětnovazebné   jednotky    úhlové   polohy,   například
          přístroje   indukčního   typu,   měřítka   se  stupnicí,
          infračervené systémy nebo "laserové" systémy, které mají
          "přesnost" menší (lepší) než 0,00025o;
          (Pro  "laserové"  systémy  viz  též  poznámku  k položce
          2B006.b.1.)
       c. "Kombinované otočné stoly" a "naklápěcí vřetena", pomocí
          nichž    mohou,   podle    specifikací   výrobce,    být
          modernizovány  obráběcí  stroje  tak,  že  dosáhnou nebo
          překročí prahové hodnoty specifikované v kapitole 2B.

2B009  Stroje pro  kontinuální tváření a  kovotlačitelské tváření,
       které mohou  být v souladu se  specifikací výrobce vybaveny
       jednotkami pro "číslicové řízení" nebo počítačovým řízením,
       a mají obě tyto charakteristiky:
       (Viz též položky 2B109 a 2B209)
       a. Dvě nebo více os,  které mohou být koordinovány současně
          pro "řízení kopírování"; a zároveň
       b. Sílu tvářecí kladky větší než 60 kN.

       Technická poznámka:
       Stroje   kombinující   funkce   kovotlačitelského   tváření
       a kontinuálního  tváření  jsou   pro  účely  položky  2B009
       považovány za stroje pro kontinuální tváření.

2B104  Zařízení  a  řídicí  prvky,   navržené  nebo  upravené  pro
       zhušťování  a pyrolýzu  raketových trysek  a čelních  štítů
       kosmických zařízení pro sestup  do atmosféry z kompozitních
       materiálů.

       Poznámka:
       Patří sem jen takovéto "izostatické lisy" a pece:
       a. "Izostatické  lisy", jiné  než uvedené  v položce 2B004,
          mající všechny tyto charakteristiky:
          1. Dosažitelný pracovní tlak 69 MPa nebo větší;
          2. Konstruované pro dosažení a udržování řízené  teploty
             prostředí 873 K (600 oC) nebo vyšší;
          3. Vybavené   komorou   s   vnitřním   průměrem   dutiny
             254 mm nebo větším;
       b. Pece  pro   chemické  nanášení  v   parní  fázi  ('CVD')
          konstruované   nebo   upravené    pro   kompozity   typu
          uhlík-uhlík.

2B109  Stroje pro kontinuální tváření,  jiné než uvedené v položce
       2B009, a jejich speciálně konstruované součásti, pokud:
       (Viz též položka 2B209)
       a. Mohou  být  v  souladu  se  specifikací výrobce vybaveny
          jednotkami  pro  "číslicové   řízení"  nebo  počítačovým
          řízením,  i  když  nejsou  takovým  zařízením  vybaveny;
          a zároveň
       b. Mají  více než  dvě  osy,  které mohou  být koordinovány
          současně pro "řízení kopírování".

       Technická poznámka:
       1. Stroje  kombinující   funkce  kovotlačitelského  tváření
          a kontinuálního  tváření  jsou  pro  účely položky 2B115
          považovány za stroje pro kontinuální tváření.
       2. Položka 2B109 nekontroluje stroje, které nejsou použitelné ve výrobě pohonných jednotek a příslušenství (např. motorových skříní) pro systémy uvedené v položkách 9A005, 9A007.a. nebo 9A105.a.

2B116  Vibrační testovací systémy, zařízení a jejich součásti:
       a. Vibrační  testovací  systémy   používající  techniky  se
          zpětnou  vazbou  nebo  uzavřenou  smyčkou  a  obsahující
          digitální  řídicí  jednotku,  schopné  dosažení  vibrací
          o efektivní  hodnotě 10  g nebo  více v  celém pracovním
          rozsahu mezi 20 až 2000 Hz a vyvozující síly na "měřicím
          stole" 50 kN nebo více;
       b. Digitální  řídicí  jednotky   kombinované  se  speciálně
          navrženým programovým  vybavením pro vibrační  testy, se
          "šířkou  pásma   v  reálném  čase"   větší  než  5   kHz
          a konstruované  pro použití s  testovacími systémy podle
          2B116.a.;
       c. Budiče   vibrací  (vibrační   jednotky)  s   připojenými
          zesilovači  nebo  bez  nich,  schopné  vyvozovat síly na
          "měřicím stole" 50 kN nebo více a použitelné v systémech
          pro zkoušení vibrací podle 2B116.a.;
       d. Upevňovací konstrukce pro zkušební vzorky a elektronické
          jednotky určené  pro kombinaci více  vibračních jednotek
          do  kompletních  systémů   schopných  udílení  efektivní
          složené  síly  na  "měřicím  stole"  50  kN  nebo  více,
          použitelné  v  systémech   pro  zkoušení  vibrací  podle
          2B116.a..

       Poznámka:
       V  položce  2B116 se  "měřicím stolem"  rozumí plochý  stůl
       nebo povrch bez upevňovacích přípravků.

2B201  Obráběcí stroje  dále uvedené, jiné  než uvedené v  položce
       2B001,   pro   úběr   nebo   dělení   kovů,  keramiky  nebo
       "kompozitů", schopné podle specifikací výrobce být vybaveny
       elektronickým  vybavením  pro  "řízení  kopírování" ve dvou
       nebo více osách:
       a. Obráběcí stroje pro frézování,  mající některou z těchto
          charakteristik:
          1. 	Dosažitelnou  přesnost nastavení  polohy při všech
                kompenzacích  rovnou nebo menší (lepší) než 4,5 mikrometrů 
	podle ISO 230-2:1997 podél kterékoli lineární osy; nebo
          2. 	Dvě nebo více kopírovacích rotačních os;

          Poznámka:
          Položka 2B201.a. nekontroluje tyto frézovací stroje:
          a. Dráha pohybu v ose x je delší než 2 m; a zároveň
          b. Přesnost nastavení polohy na ose x je více vež (horší
             než) 0,03 mm.

    b. Obráběcí stroje pro broušení, mající některou z těchto charakteristik:

 1. Dosažitelnou přesnost nastavení polohy při všech kompenzacích 
rovnou nebo menší (lepší) než 3 mikrometry podle ISO 230-2:1997 podél kterékoli lineární osy; nebo

 2. Dvě nebo více kopírovacích os.

          Poznámka:
          Položka 2B201.b. nekontroluje tyto brousicí stroje:
          a. Brusky  na  kulato  pro  broušení vnějších, vnitřních
             nebo  obojích  válcových  ploch,  mající všechny tyto
             charakteristiky:
             1. Jsou omezeny  jen na válcové plochy;  a zároveň
             2. Jsou omezeny  velikostí obrobku 150  mm na vnějším
                průměru nebo délce;
             3. Nemají  více  než  dvě  osy,  které  lze  současně
                koordinovat   za   účelem   "řízení   kopírování";
                a zároveň
             4. Nemají kopírovací osu c;
          b. Souřadnicové brusky pouze s osami  x, y, c a a, pokud
             osa c je použita pro nastavení brusného kotouče kolmo
             k broušenému povrchu a zároveň osa a je konfigurována
             pro broušení bubnových vaček;
          c. Nástrojařské  brusky dodávané  jako kompletní systémy
             se  "softwarem"  speciálně  konstruované  pro  výrobu
             obráběcích nebo stříhacích nástrojů;
          d. Brusky na klikové nebo vačkové hřídele.

2B204  "Izostatické lisy"  jiné než uvedené  v položce 2B004  nebo
       2B104 a příslušná zařízení,  schopné dosahovat  pracovní  tlak  69 MPa  a vyšší,
       vybavené  vnitřní  komorou  s  průměrem  dutiny  větším než
       152 mm  a pro  ně speciálně  konstruované lisovací nástroje
       a formy nebo řídicí systémy.

       Technická poznámka:
       Rozměr  vnitřní  komory  je  rozměr  té  komory,  v  níž se
       dosahuje  současně pracovní  teplota a  pracovní tlak  a do
       kterého se nezahrnují upínací  přípravky. Tento rozměr bude
       menší  hodnotou buď  vnitřního průměru  tlakové komory nebo
       vnitřního  průměru izolované  pecní komory  v závislosti na
       tom, která z těchto komor je vložena do druhé.

2B206  Měřicí stroje a zařízení  pro rozměrovou kontrolu, jiné než
       uvedené v položce 2B006, dále uvedené:
       a. Stroje pro kontrolu  délkových rozměrů řízené počítačem,
          "číslicově řízené" nebo počítačem řízené, s oběma těmito
          charakteristikami:
          1. Dvě nebo více os; a zároveň
          2. Jednorozměrovou "nejistotu měření" délky rovnající se
             nebo lepší  (menší) než  (1,25  + L/1000)  mikrometrů
             (L  je   měřená  délka  v  mm)   při  zkoušce  měrkou
             o přesnosti  menší  (lepší)  než  0,2 mikrometru (viz
             VDI/VDE 2617 Part 1, Part 2);
       b. Systémy  pro  současnou   délkovou  a  úhlovou  kontrolu
          polokoulí, mající obě tyto charakteristiky:
          1. "Nejistotu  měření" podél  kterékoli z  lineárních os
             rovnu nebo menší (lepší)  než 3,5 mikrometrů na délce
             5 mm; a zároveň
          2. "Odchylku úhlové polohy" rovnu nebo menší (lepší) než
             0,02 o.

       Technická poznámka:
       1. Obráběcí stroj, který může  být použit jako měřicí stroj
          spadá  pod  kontrolu,   pokud  dosahuje  nebo  přesahuje
          kritéria buď pro obráběcí stroje nebo pro měřicí stroje.
       2. Stroj  specifikovaný podle  2B206 je  kontrolován, pokud
          přesahuje prahové hodnoty kdekoli v měřicím rozsahu.
       3. Měrka  použitá pro  určení nejistoty  měření rozměrového
          měřicího stroje je popsána v normě VDI/VDE 2617, Part 2,
          3 a 4.

2B207  "Roboty"   nebo  "koncové   efektory",  jiné   než  uvedené
       v položce  2B007,  speciálně  konstruované  pro  manipulaci
       v souladu  s  národními  bezpečnostními  předpisy pro látky
       s vysokým  stupněm nebezpečí  výbuchu (např.  s elektrickým
       kódem pro  vyhodnocení dotyku s  výbušnou látkou) a  pro ně
       speciálně konstruované řídicí jednotky.

2B209  Stroje pro kontinuální tváření nebo kovotlačitelské tvářecí
       stroje  schopné  funkcí  kontinuálního  tváření,  jiné  než
       uvedené v položce 2B009 nebo 2B109, nebo jejich tvářecí trny:
       a. 1. Mající   tři   nebo   více   kladek  (aktivních  nebo
             vodicích); a zároveň
          2. V souladu se  specifikací výrobce mohou  být vybaveny
             jednotkami    "číslicového   řízení"    nebo   řízení
             počítačem;
       b. Trny  pro tváření  válcových rotorů  s vnitřním průměrem
          mezi 75 mm a 400 mm.

       Poznámka:
       Položka  2B209 zahrnuje  i stroje,  které mají  pouze jednu
       kladku určenou  pro tváření materiálu a  dvě pomocné kladky
       pro  oporu tvářecího  trnu,  které  se nepodílejí  přímo na
       tvářecím procesu.

2B225  Dálkově ovládané  manipulátory, které lze  použít k dálkově
       řízeným  činnostem  v  radiochemické  separaci  a v horkých
       komorách, přičemž:
       a. Jsou schopny prostupovat stěnou  komory o tloušťce 0,6 m
          nebo větší; nebo
       b. Jsou  schopny  přemostit  horní  okraj  stěny komory při
          tloušťce stěny 0,6 m nebo větší.

       Poznámka:
       Dálkově   ovládané   manipulátory   zabezpečují   převádění
       činností  lidské obsluhy  na manipulační  rameno a  koncové
       uchopovací  prostředky. Mohou  být na  kopírovacím principu
       ('master/slave')  anebo ovládané  prostřednictvím joysticku
       nebo klávesnice.

2B226  Indukční pece  vakuové nebo s  řízenou atmosférou (inertním
       plynem),  schopné  provozu  nad  1123  K  (850  oC), mající
       indukční cívky o  průměru 600 mm nebo menším  a příkon 5 kW
       nebo  větší, a  pro  ně  speciálně navržené  zdroje energie
       s výstupním výkonem 5 kW nebo větším.
       (Viz též oddíl 3B)

       Technická  poznámka:
       Položka 2B226 nezahrnuje  pece konstruované  pro zpracování
       polovodičových destiček.

2B227  Metalurgické pece vakuové a s řízenou atmosférou pro tavení
       a lití   včetně  pro   ně  speciálně   sestavených  systémů
       počítačového řízení a monitorovacích systémů:
       a. Obloukové  pece  pro  přetavování  a  lití s využitelnou
          elektrodovou  kapacitou mezi  1 l  až 20  l (1000 cm3 až
          20 000 cm3)  schopné provozu při  tavicích teplotách nad
          1973 K (1700 oC);
       b. Tavicí  pece s  elektronovým paprskem  a plazmové tavicí
          a rozprašovací pece  s příkonem 50 kW  a větším, schopné
          provozu při tavicích teplotách nad 1473 K (1200 oC).

2B228  Zařízení pro výrobu a montáž rotorů a tváření vlnovců:
       a. Zařízení  pro montáž  sekcí trubek  rotorů pro  plynovou
          odstředivkovou  separaci,  jejich  přepážek  a koncových
          víček  včetně  přesných   trnů,  upínačů   a  lisovacích
          zařízení pro uložení lisovaná za tepla;
       b. Vyrovnávací zařízení pro usměrňování sekcí trubek rotorů
          plynových odstředivek na společnou osu;

          Technická poznámka:
          Běžně se takové zařízení skládá z přesných měřicích sond
          spojených  s počítačem,  který na  základě jejich  údajů
          řídí   činnost   např.   pneumatických  otočných   ramen
          používaných pro nasměrování sekcí trubek rotoru.

       c. Trny  a  formy  pro  tváření  vlnovců  s  jedním záhybem
          vyrobených   z   vysoce   pevných   hliníkových  slitin,
          vysokopevnostní  oceli zpevňované  stárnutím nebo vysoce
          pevných  vláknitých  materiálů.   Vlnovce  mají  všechny
          následující rozměry:
          1. Vnitřní průměr 75 mm až 400 mm;
          2. Délku 12,7 mm nebo větší; a zároveň
          3. Hloubku jednoduchého záhybu větší než 2 mm.

2B229  Odstředivé zařízení pro vyvažování  ve více rovinách, pevné
       či přenosné, horizontální nebo vertikální, a to:
       a. Odstředivé   vyvažovací    zařízení   konstruované   pro
          vyvažování pružných  rotorů o délce  600 mm nebo  větší,
          mající všechny tyto charakteristiky:
          1. Oběžný průměr  nebo  průměr  ložiskového čepu  větší než 75 mm;
          2. Hmotnostní kapacitu od 0,9 do 23 kg; a zároveň
          3. Schopné vyvažovací  rychlosti otáčení vyšší  než 5000
             otáček za minutu;
       b. Odstředivé   vyvažovací    zařízení   konstruované   pro
          vyvažování  dutých  válcových  součástí  rotoru,  mající
          všechny tyto charakteristiky:
          1. Průměr ložiska větší než 75 mm;
          2. Hmotnostní kapacitu od 0,9 do 23 kg;
          3. Schopné  vyvážení až  na zbytkový  nevývažek v  jedné
             rovině 0,01 kg.mm/kg nebo lepší; a zároveň
          4. Řemenový pohon.

2B230  "Měřiče tlaku" schopné měření absolutního tlaku o libovolné
       hodnotě  mezi 0  až 13  kPa, se  snímači tlaku  zhotovenými
       z niklu,  slitin niklu  s hmotnostním  obsahem niklu větším
       než  60  %,  z  hliníku  nebo  hliníkových  slitin,  mající
       některou z charakteristik:
       a. Měřicí rozsah  do 13  kPa a  přesnost lepší  než    1 %
          v celém rozsahu stupnice; nebo
       b. Měřicí  rozsah 13  kPa nebo  větší a  přesnost lepší než
            130 Pa.

       Technická poznámka:
       Pro  účely položky  2B230 "přesnost"  zahrnuje nelinearitu,
       hysterezi a opakovatelnost měření za dané okolní teploty.

2B231  Vakuové  vývěvy s  velikostí  vstupního  hrdla 380  mm nebo
       větší  a  se  sacím  průtokem  15 000  litrů/s nebo vyšším,
       schopné dosahovat výsledného vakua lepšího než 13 mPa.

       Technické poznámky:
       1. Výsledné  vakuum je  určováno  na  vstupu do  vývěvy při
          zablokování tohoto vstupu.
       2. Sací  průtok  je  určován  v  měrném  prostoru s plynným
          dusíkem nebo vzduchem.

2B232  Vícestupňové vystřelovací systémy s lehkým plynem nebo jiné
       vysokorychlostní     vystřelovací     systémy     (cívkové,
       elektromagnetické,  elektrotermální  nebo  jiné zdokonalené
       systémy)  schopné urychlit  projektily na  2 km  za sekundu
       nebo více.

2B350  Zařízení a příslušenství pro  chemickou výrobu:
       a. Reakční nádoby nebo reaktory,  s míchadly nebo bez nich,
          s celkovým vnitřním  objemem větším než  0,1 m3 (100  l)
          a menším než 20 m3 (20  000 l), jejichž všechny povrchy,
          přicházející  do  přímého  styku  se zpracovávanými nebo
          uchovávanými  chemikáliemi,  jsou  vyrobeny  z některého
          z těchto materiálů:
          1. Slitiny  s více  než 25 %  hmotnostních  niklu a 20 %
             hmotnostních chromu;
          2. Fluoropolymery;
          3. Sklo  (včetně zeskelněného  nebo smaltovaného povrchu
             nebo skleněného obložení);
          4. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu;
          5. Tantal nebo slitiny tantalu;
          6. Titan nebo slitiny titanu; nebo
          7. Zirkonium nebo slitiny zirkonia;
       b. Míchadla   pro   použití   v   reakčních  nádobách  nebo
          reaktorech,   u   kterých   všechny   povrchy  míchadel,
          přicházející  do  přímého  styku  se zpracovávanými nebo
          uchovávanými  chemikáliemi,  jsou  vyrobeny  z některého
          z těchto materiálů:
          1. Slitiny  s více  než 25 %  hmotnostních  niklu a 20 %
             hmotnostních chromu;
          2. Fluoropolymery;
          3. Sklo  (včetně zeskelněného  nebo smaltovaného povrchu
             nebo skleněného obložení);
          4. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu;
          5. Tantal nebo slitiny tantalu;
          6. Titan nebo slitiny titanu; nebo
          7. Zirkonium nebo slitiny zirkonia;
       c. Skladovací zásobníky, kontejnery  nebo nádrže s celkovým
          vnitřním  objemem větším  než  0,1  m3 (100  l), jejichž
          všechny  povrchy, které  přicházejí do  přímého styku se
          zpracovávanými  nebo   uchovávanými  chemikáliemi,  jsou
          vyrobeny z některého z těchto materiálů:
          1. Slitiny  s více  než 25 %  hmotnostních  niklu a 20 %
             hmotnostních chromu;
          2. Fluoropolymery;
          3. Sklo  (včetně zeskelněného  nebo smaltovaného povrchu
             nebo skleněného obložení);
          4. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu;
          5. Tantal nebo slitiny tantalu;
          6. Titan nebo slitiny titanu; nebo
          7. Zirkonium nebo slitiny zirkonia;
       d. Výměníky tepla  nebo kondenzátory s  plochou povrchu pro
          přenos tepla  menší než 20 m2,  jejichž všechny povrchy,
          které  přicházejí  do  přímého  styku  se zpracovávanými
          chemikáliemi,  jsou   vyrobeny  z  některého   z  těchto
          materiálů:
          1. Slitiny  s více  než 25 %  hmotnostních  niklu a 20 %
             hmotnostních chromu;
          2. Fluoropolymery;
          3. Sklo  (včetně zeskelněného  nebo smaltovaného povrchu
             nebo skleněného obložení);
          4. Grafit;
          5. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu;
          6. Tantal nebo slitiny tantalu;
          7. Titan nebo slitiny titanu; nebo
          8. Zirkonium nebo slitiny zirkonia;
       e. Destilační  nebo  absorpční  kolony  s vnitřním průměrem
          větším  než  0,1  m,   jejichž  všechny  povrchy,  které
          přicházejí   do   přímého    styku   se   zpracovávanými
          chemikáliemi,  jsou   vyrobeny  z  některého   z  těchto
          materiálů:
          1. Slitiny  s více  než 25 %  hmotnostních  niklu a 20 %
             hmotnostních chromu;
          2. Fluoropolymery;
          3. Sklo  (včetně zeskelněného  nebo smaltovaného povrchu
             nebo skleněného obložení);
          4. Grafit;
          5. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu;
          6. Tantal nebo slitiny tantalu;
          7. Titan nebo slitiny titanu; nebo
          8. Zirkonium nebo slitiny zirkonia;
       f. Dálkově   ovládaná  plnicí   zařízení,  jejichž  všechny
          povrchy,   které   přicházejí   do   přímého   styku  se
          zpracovávanými  chemikáliemi, jsou  vyrobeny z některého
          z těchto materiálů:
          1. Slitiny  s více  než 25 %  hmotnostních  niklu a 20 %
             hmotnostních chromu; nebo
          2. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu;
       g. Vícenásobně těsněné ventily vybavené vývodem pro detekci
          úniku, vlnovcové  ventily, zpětné ventily  (klapky) nebo
          membránové  ventily,  jejichž   všechny  povrchy,  které
          přicházejí  do  přímého  styku  se  zpracovávanými  nebo
          uchovávanými  chemikáliemi,  jsou  vyrobeny  z některého
          z těchto materiálů:
          1. Slitiny  s více  než 25 %  hmotnostních  niklu a 20 %
             hmotnostních chromu;
          2. Fluoropolymery;
          3. Sklo  (včetně zeskelněného  nebo smaltovaného povrchu
             nebo skleněného obložení);
          4. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu;
          5. Tantal nebo slitiny tantalu;
          6. Titan nebo slitiny titanu; nebo
          7. Zirkonium nebo slitiny zirkonia;
       h. Vícenásobně   chráněné  potrubí   vybavené  vývodem  pro
          detekci úniku,  jehož všechny povrchy,  které přicházejí
          do  přímého  styku  se  zpracovávanými nebo uchovávanými
          chemikáliemi,  jsou   vyrobeny  z  některého   z  těchto
          materiálů:
          1. Slitiny  s více  než 25 %  hmotnostních  niklu a 20 %
             hmotnostních chromu;
          2. Fluoropolymery;
          3. Sklo  (včetně zeskelněného  nebo smaltovaného povrchu
             nebo skleněného obložení);
          4. Grafit;
          5. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu;
          6. Tantal nebo slitiny tantalu;
          7. Titan nebo slitiny titanu; nebo
          8. Zirkonium nebo slitiny zirkonia;
       i. Vícenásobně   těsněné,  s   uzavřeným  nebo  magnetickým
          pohonem,  vlnovcové  nebo  membránové  vývěvy / čerpadla
          s  maximálním  od  výrobce udávaným  průtokem větším než
          0, 6  m3/h nebo vakuové  vývěvy s maximálním  od výrobce
          udávaným průtokem  větším než 5  m3/h při teplotě  273 K
          (0 oC)  a  tlaku  101,30  kPa,  jejichž všechny povrchy,
          které  přicházejí  do  přímého  styku  se zpracovávanými
          chemikáliemi,  jsou   vyrobeny  z  některého   z  těchto
          materiálů:
          1. Slitiny  s více  než 25 %  hmotnostních  niklu a 20 %
             hmotnostních chromu;
          2. Keramika;
          3. Ferrosilikon;
          4. Fluoropolymery;
          5. Sklo  (včetně zeskelněného  nebo smaltovaného povrchu
             nebo skleněného obložení);
          6. Grafit;
          7. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu;
          8. Tantal nebo slitiny tantalu;
          9. Titan nebo slitiny titanu; nebo
         10. Zirkonium nebo slitiny zirkonia;
       j. Spalovny  chemických  odpadů  pro  likvidaci  chemikálií
          kontrolovaných  položkou  1C350,  které  mají  speciálně
          konstruované   systémy    přívodu    odpadů,   speciální
          manipulační  systémy  a  průměrnou  teplotu ve spalovací
          komoře  větší  než  1273 K  (1000 oC),  jejichž  všechny
          povrchy  systému  přívodu  odpadů,  které  přicházejí do
          přímého styku  s tokem odpadů jsou  vyrobeny z některého
          z uvedených materiálů nebo jím obloženy:
          1. Slitiny  s více  než 25 %  hmotnostních  niklu a 20 %
             hmotnostních chromu;
          2. Keramika; nebo
          3. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmotnostních niklu.

2B351  Monitorovací systémy toxických  plynů včetně odpovídajících
       detektorů:
       a. Konstruované   pro  nepřetržitý   provoz  a   použitelné
          k  detekci   bojových   chemických   látek,   chemikálií
          kontrolovaných  podle  odstavce  1C350  nebo organických
          sloučenin  s obsahem  fosforu, síry,  fluoru nebo chlóru
          v koncentracích nižších než 0,3 mg/m3; nebo
       b. Určené   k   detekci    na   bázi   inhibiční   aktivity
          cholinesterázy.

2B352  Biotechnologická zařízení:
       a. Kompletní  biotechnologické vybavení  v ochranném obalu
          úrovně P3 nebo P4;

          Technická poznámka:
          Úrovně P3  nebo P4 (BL3,  BL4, L3, L4)  ochranného obalu
          jsou   specifikovány  podle   příručky  WHO   Laboratory
          Biosafety manual (Ženeva, 1983).
       b. Fermentory     vhodné    ke     kultivaci    patogenních
          mikroorganizmů,  virů  anebo   k  tvorbě  toxinů,  které
          neuvolňují aerosoly a mají  celkovou kapacitu 100 l nebo
          větší;

          Technická poznámka:
          Fermentory  zahrnují  bioreaktory,  chemostaty a systémy
          s kontinuálním průtokem.

       c. Odstředivé separátory schopné  kontinuálního provozu bez
          úniku aerosolů, mající všechny tyto charakteristiky:
          1. Průtočné množství přesahující 100 litrů za hodinu;
          2. Součásti jsou z leštěné nerezové oceli nebo titanu;
          3. Dvojité  nebo  vícenásobné  těsnicí  uzávěry prostoru
             s parami;
          4. Schopné  'in-situ' sterilizace v uzavřeném stavu;

          Technická poznámka:
          Odstředivé separátory zahrnují i dekantéry.

       d. Zařízení   pro   příčnou   filtraci   konstruovaná   pro
          nepřetržitou  separaci  bez  úniku  aerosolů, mající obě
          tyto charakteristiky:
          1. Plochu  5 m2 nebo větší; a zároveň
          2. Schopné  'in-situ' sterilizace;
       e. Parou  sterilizovatelné  zařízení pro  vysušování mrazem
          s  kapacitou kondenzátoru  větší než  50 kg  ledu za  24
          hodin a menší než 1000 kg ledu za 24 hodin;
       f. Zařízení, které je zabudováno nebo uloženo  v  ochranném
          obalu P3 nebo P4:
          1. Nezávisle  větrané  poloviční   nebo  úplné  ochranné
             obaly;
          2. Biologické bezpečnostní skříně  nebo izolátory, které
             umožňují  uvnitř provádět  manuální činnost,  přičemž
             zaručují   prostředí  ekvivalentní  podle  třídy  III
             biologické ochrany;

             Poznámka:
             Pro  účely  položky   2B352.f.2.  izolátory  zahrnují
             i pružné  izolátory,  sušicí  boxy,  anaerobní komory
             a rukávové boxy.

       g. Komory   určené  k   aerosolovým  imunologickým   testům
          s "mikroorganismy" nebo  "toxiny"  o kapacitě  1 m3 nebo
          větší.

2C     MATERIÁLY

       (Žádné)

2D     SOFTWARE

2D001  "Software"   speciálně  navržený   nebo  modifikovaný   pro
       "vývoj",  "výrobu" nebo  "použití" zařízení  kontrolovaných
       podle položek 2A001 nebo 2B001 až 2B009.

2D002  "Software"  pro  elektronické  jednotky,  i  když je uložen
       v elektronické  jednotce  nebo  systému,  umožňující takové
       elektronické   jednotce  nebo   systému  vykonávat   funkce
       jednotky "číslicového řízení", přičemž má některou z těchto
       schopností:
       a. Koordinovat současně  více než 4 osy  pohybů pro "řízení
          kopírování"; nebo
       b. "Zpracování  v reálném  čase" dat  pro modifikaci  dráhy
          obráběcího  nástroje,  posuvu  a  otáček  vřetene  během
          obráběcích operací některým z postupů:
          1. Automatickou kalkulací a modifikací dat součástkového
             programu  pro  obrábění  ve   dvou  nebo  více  osách
             prostřednictvím   měřicích   cyklů   a   přístupu  ke
             zdrojovým datům; nebo
          2. "Adaptivním  řízením"  s  více  než  jednou fyzikální
             veličinou   měřenou  a   zpracovanou  prostřednictvím
             výpočtového  modelování  (strategie),  aby  mohla být
             změněna  jedna nebo  více instrukcí  pro obrábění pro
             optimalizaci tohoto procesu.

       Poznámka:
       Položka  2D002 nekontroluje  "software" speciálně  navržený
       nebo upravený  pro činnost obráběcích  strojů nespadajících
       pod kontrolu podle Kategorie 2.

2D101  "Software"   speciálně  navržený   pro  "použití"  zařízení
       kontrolovaného položkami 2B104, 2B109 nebo 2B116.
       (Viz též položka 9D004)

2D201  "Software"   speciálně  navržený   pro  "použití"  zařízení
       kontrolovaného položkami 2B204,  2B206, 2B207, 2B209. 2B227
       nebo 2B229.

2D202  "Software"  speciálně navržený  nebo upravený  pro "vývoj",
       "výrobu"  nebo "použití"  zařízení kontrolovaného položkami
       2B201.

2E     TECHNOLOGIE

2E001  "Technologie" potřebná pro "vývoj" zařízení nebo "software"
       podléhajících kontrole podle oddílů 2A, 2B nebo 2D.

2E002  "Technologie" potřebná pro "výrobu"  zařízení podléhajícího
       kontrole podle oddílů 2A nebo 2B.

2E003  Jiné "technologie", dále uvedené:
       a. "Technologie"  pro  "vývoj"  interaktivní  grafiky  jako
          integrované části v  jednotkách "číslicového řízení" pro
          přípravu nebo úpravu součástkových programů;
       b. "Technologie" pro kovozpracující výrobní procesy, a to:
          1. "Technologie"  pro  navrhování  lisovacích  nástrojů,
             forem  nebo  přípravků  speciálně  určených  pro tyto
             procesy:
             a. "Superplastické tváření";
             b. "Difuzní spojování";
             c. "Přímočinné hydraulické lisování";
          2. Technická data obsahující  technologické postupy nebo
             parametry pro řízení:
             a. "Superplastického tváření"  slitin hliníku, slitin
                titanu nebo "vysoce legovaných slitin":
                1. Příprava povrchu;
                2. Rychlost deformace;
                3. Teplota;
                4. Tlak;
             b. "Difuzního  spojování" "vysoce  legovaných slitin"
                nebo titanových slitin:
                1. Příprava povrchu;
                2. Teplota;
                3. Tlak;
             c. "Přímočinného hydraulického lisování"  hliníkových
                slitin nebo titanových slitin:
                1. Tlak;
                2. Doba cyklu;
             d. "Izostatického  zhutňování  za  tepla"  titanových
                slitin, hliníkových slitin nebo "vysoce legovaných
                slitin":
                1. Teplota;
                2. Tlak;
                3. Doba cyklu;
       c. "Technologie  pro  "vývoj"  nebo  "výrobu" hydraulických
          přetahovacích  strojů  a  jejich  tvářecích nástrojů pro
          výrobu konstrukcí draků letadel;
       d. "Technologie   pro  "vývoj"   zařízení  pro   generování
          strojních   obráběcích   instrukcí   (tj.  součástkových
          programů)  z  konstrukčních  dat  uložených v jednotkách
          "číslicového řízení";
       e. "Technologie  pro "vývoj"  integrovaného "software"  pro
          začlenění  expertních  systémů   pro  významnou  podporu
          rozhodování   o   dílenských   operacích   do   jednotek
          "číslicového řízení";
       f. "Technologie" pro aplikaci anorganických krycích povlaků
          nebo povlaků pro modifikaci anorganického povrchu, které
          jsou specifikovány ve sloupci 3 dále uvedené Tabulky, na
          podkladové    substráty     jiné    než    elektronické,
          specifikované  ve  sloupci  2  Tabulky,  prostřednictvím
          nanášecích  procesů,  které  jsou  uvedeny  ve sloupci 1
          Tabulky a které jsou definovány v Technické poznámce;

          (Odkazy v Tabulce jsou  číslovány v souladu s Poznámkami
          - viz dále)

 TABULKA TECHNIKY NANÁŠENÍ POVLAKŮ

+-------------------+--------------------------+------------------------+
|   Proces 1)       |  Podkladový substrát     |    Výsledný povlak     |
+-------------------+--------------------------+------------------------+
|       1           |          2               |          3             |
+-------------------+--------------------------+------------------------+
|A. Chemické        | "Vysoce legované         | Aluminidy pro vnitřní  |
|   nanášení        | slitiny"                 | kanály                 |
|   v parní fázi    |                          |                        |
|   ('CVD')         | Keramika 19) a skla      | Silicidy, karbidy,     |
|                   | s nízkou                 | dielektrické           |
|                   | roztažností 14)          | vrstvy 15)             |
|                   |                          | diamant,  			|
|                   |                          | uhlík s vlastnostmi diamantu 17)  |
|                   | "Kompozity"              | Silicidy, karbidy,     |
|                   | s uhlík-uhlíkovou,       | žáruvzdorné kovy,      |
|                   | keramickou a kovovou     | jejich směsi 4),       |
|                   | matricí                  | dielektrické           |
|                   |                          | vrstvy 15), aluminidy, |
|                   |                          | legované aluminidy 2)  |
|                   |                          | , nitrid bóru               |
|                   | Cementovaný karbid       | Karbidy, wolfram,      |
|                   | wolframu 16), karbid     | jejich směsi 4),       |
|                   | křemíku 18)              | dielektrické           |
|                   |                          | vrstvy 15)             |
|                   | Molybden a molybdenové   | Dielektrické           |
|                   | slitiny                  | vrstvy 15)             |
|                   |                          |                        |
|                   | Berylium a slitiny       | Dielektrické           |
|                   | berylia                  | vrstvy 15)             |
|                   |                          | diamant, uhlík 			|
|                   |                          |  s vlastnostmi diamantu 17)     |
|                   | Materiály okének         | Dielektrické           |
|                   | čidel 9)                 | vrstvy 15)             |
|                   |                          | diamant, uhlík 			|
|                   |                          |  s vlastnostmi diamantu 17)     |
+-------------------+--------------------------+------------------------+
|B. Fyzikální       |                          |                        |
|   nanášení        |                          |                        |
|   v parní fázi    |                          |                        |
|   s tepelným      |                          |                        |
|   odpařením:      |                          |                        |
|                   |                          |                        |
|B.1. Fyzikální     | "Vysoce legované         | Legované silicidy,     |
|     nanášení      |  slitiny"                | legované aluminidy 2)  |
|     v parní fázi: |                          | MCrAlX 5),             |
|     elektronový   |                          | modifikovaný oxid      |
|     paprsek       |                          | zirkoničitý 12),       |
|                   |                          | silicidy, aluminidy,   |
|                   |                          | jejich směsi 4)        |
|                   |                          |                        |
|                   | Keramika 19) a skla      | Dielektrické           |
|                   | s nízkou                 | vrstvy 15)             |
|                   | roztažností 14)          |                        |
|                   |                          |                        |
|                   | Korozivzdorná ocel 7)    | MCrAlX 5),             |
|                   |                          | modifikovaný oxid      |
|                   |                          | zirkoničitý 12),       |
|                   |                          | jejich směsi 4)        |
|                   | Kompozity                | Silicidy, karbidy,     |
|                   | s uhlík-uhlíkovou,       | žáruvzdorné kovy,      |
|                   | keramickou a kovovou     | jejich směsi 4),       |
|                   | matricí                  | dielektrické           |
|                   |                          | vrstvy 15)             |
|                   |                          | , nitrid bóru               |
|                   | Cementovaný karbid       | Karbidy, wolfram,      |
|                   | wolframu 16), karbid     | jejich směsi 4),       |
|                   | křemíku 18)              | dielektrické           |
|                   |                          | vrstvy 15)             |
|                   | Molybden a slitiny       | Dielektrické           |
|                   | molybdenu                | vrstvy 15)             |
|                   |                          |                        |
|                   | Berylium a slitiny       | Dielektrické           |
|                   | berylia                  | vrstvy 15), boridy     |
|                   |                          | berylium               |
|                   | Materiály okének         | Dielektrické           |
|                   | čidel 9)                 | vrstvy 15)             |
|                   |                          |                        |
|                   | Slitiny titanu 13)       | Boridy, nitridy        |
|                   |                          |                        |
|B.2. Fyzikální     | Keramika 19) a skla      | Dielektrické           |
|     nanášení      | s nízkou                 | vrstvy 15)             |
|     v parní fázi  | roztažností 14)          | uhlík s vlastnostmi diamantu 17)  |
|     s odporovým   |                          |                        |
|     ohřevem za    | "Kompozity"              | Dielektrické           |
|     podpory iontů | s uhlík-uhlíkovou,       | vrstvy 15)             |
|     (iontové      | keramickou a kovovou     |                        |
|     pokovování)   | "matricí"                |                        |
|     (viz Technická|                          |                        |
|     poznámka c.)  | Cementovaný karbid       | Dielektrické           |
|                   | wolframu 16), karbid     | vrstvy 15)             |
|                   | křemíku 18)              |                        |
|                   |                          |                        |
|                   | Molybden a slitiny       | Dielektrické           |
|                   | molybdenu                | vrstvy 15)             |
|                   |                          |                        |
|                   | Berylium a slitiny       | Dielektrické           |
|                   | berylia                  | vrstvy 15)             |
|                   |                          |                        |
|                   | Materiály okének         | Dielektrické           |
|                   | čidel 9)                 | vrstvy 15)             |
|                   |                          | uhlík s vlastnostmi diamantu 17)  |
|B.3. Fyzikální     | Keramika 19) a skla      | Silicidy, dielektrické |
|     nanášení      | s nízkou                 | vrstvy 15)             |
|     v parní fázi: | roztažností 14)          | uhlík s vlastnostmi diamantu 17)  |
|     odpařování    |                          |                        |
|     "laserem"     | "Kompozity"              | Dielektrické           |
|                   | s uhlík-uhlíkovou,       | vrstvy 15)             |
|                   | keramickou a kovovou     |                        |
|                   | "matricí"                |                        |
|                   |                          |                        |
|                   | Cementovaný karbid       | Dielektrické           |
|                   | wolframu 16), karbid     | vrstvy 15)             |
|                   | křemíku 18)              |                        |
|                   | Molybden a slitiny       | Dielektrické           |
|                   | molybdenu                | vrstvy 15)             |
|                   |                          |                        |
|                   | Berylium a slitiny       | Dielektrické           |
|                   | berylia                  | vrstvy 15)             |
|                   |                          |                        |
|                   | Materiály okének         | Dielektrické           |
|                   | čidel 9)                 | vrstvy 15), uhlík      |
|                   |                          | jako diamant           |
|                   |                          |                        |
|B.4. Fyzikální     | "Vysoce legované         | Legované silicidy,     |
|     nanášení      | slitiny"                 | legované aluminidy 2), |
|     v parní fázi: |                          | MCrAlX 5)              |
|     katodický     |                          |                        |
|     obloukový     | Kompozity                | Boridy, karbidy,       |
|     výboj         | s polymerovou            | nitridy                |
|                   | a organickou matricí     |                        |
|                   |                          | uhlík s vlastnostmi diamantu 17)  |
+-------------------+--------------------------+------------------------+
|C. Cementování     | Uhlík-uhlíkové,          | Silicidy, karbidy,     |
|   v prášku 10)    | keramické a kovové       | jejich směsi 4)        |
|   (viz též A      | matrice                  |                        |
|   výše, kde je    |                          |                        |
|   cementování     | Slitiny titanu 13)       | Silicidy, aluminidy,   |
|   neprováděné     |                          | legované aluminidy 2)  |
|   v prášku)       |                          |                        |
|                   | Žáruvzdorné kovy a       | Silicidy, oxidy        |
|                   | slitiny 8)               |                        |
|                   |                          |                        |
+-------------------+--------------------------+------------------------+
|D. Plazmové        | "Vysoce legované         | MCrAlX 5),             |
|   stříkání        | slitiny"                 | modifikovaný oxid      |
|                   |                          | zirkoničitý 12),       |
|                   |                          | jejich směsi 4),       |
|                   |                          | obrusný nikl-grafit,   |
|                   |                          | obrusné materiály      |
|                   |                          | obsahující Ni-Cr-Al,   |
|                   |                          | obrusný                |
|                   |                          | Al-Si-polyester,       |
|                   |                          | legované aluminidy 2)  |
|                   |                          |                        |
|                   | Slitiny hliníku 6)       | MCrAlX 5),             |
|                   |                          | modifikovaný oxid      |
|                   |                          | zirkoničitý 12),       |
|                   |                          | silicidy, jejich       |
|                   |                          | směsi 4)               |
|                   |                          |                        |
|                   | Žáruvzdorné kovy a       | Aluminidy, silicidy,   |
|                   | slitiny 8)               | karbidy                |
|                   | Ocel odolávající         |                        |
|                   | korozi 7)                | Modifikovaný oxid      |
|                   |                          | zirkoničitý 12), jeho  |
|                   |                          | směsi 4),MCrAlX  5)      |
|                   |                          |                        |
|                   | Slitiny titanu 13)       | Karbidy, aluminidy,    |
|                   |                          | silicidy, legované     |
|                   |                          | aluminidy 2),          |
|                   |                          | obrusný                |
|                   |                          | nikl-grafit,           |
|                   |                          | obrusné materiály      |
|                   |                          | obsahující Ni-Cr-Al,   |
|                   |                          | obrusný                |
|                   |                          | Al-Si-polyester.       |
|                   |                          |                        |
+-------------------+--------------------------+------------------------+
|E. Nanášení řídké  | Žáruvzdorné kovy a       | Tavené silicidy,       |
|   kaše            | slitiny 8)               | tavené aluminidy;      |
|                   |                          | nikoli pro odporové    |
|                   | Kompozity                | topné prvky            |
|                   | s uhlík-uhlíkovou,       |                        |
|                   | keramickou               | Silicidy, karbidy,     |
|                   | a kovovou matricí        | jejich směsi 4)        |
|                   |                          |                        |
+-------------------+--------------------------+------------------------+
|F. Nanášení        | "Vysoce legované         | Legované silicidy,     |
|   naprašováním    | slitiny"                 | legované aluminidy 2), |
|                   |                          | aluminidy modifikované |
|                   |                          | vzácnými kovy 3),      |
|                   |                          | MCrAlX 5),             |
|                   |                          | modifikovaný oxid      |
|                   |                          | zirkoničitý 12),       |
|                   |                          | platina, jejich        |
|                   |                          | směsi 4)               |
|                   |                          |                        |
|                   | Keramika 19) a skla      | Silicidy, platina,     |
|                   | s nízkou                 | jejich směsi 4),       |
|                   | roztažností 14)          | dielektrické           |
|                   |                          | vrstvy 15)             |
|                   |                          | uhlík s vlastnostmi diamantu 17)  |
|                   | Slitiny titanu 13)       | Boridy, nitridy,       |
|                   |                          | oxidy, silicidy,       |
|                   |                          | aluminidy, legované    |
|                   |                          | aluminidy 2), karbidy  |
|                   |                          |                        |
|                   | Kompozity                | Silicidy, karbidy,     |
|                   | s uhlík-uhlíkovou,       | žáruvzdorné kovy,      |
|                   | keramickou               | jejich směsi 4),       |
|                   | a kovovou matricí        | dielektrické           |
|                   |                          | vrstvy 15)             |
|                   |                          |                        |
|                   | Cementovaný karbid       | Karbidy, wolfram,      |
|                   | wolframu 16), karbid     | jejich směsi 4),       |
|                   | křemíku 18)              | dielektrické           |
|                   |                          | vrstvy 15)             |
|                   |                          | , nitrid bóru               |
|                   | Molybden a slitiny       | Dielektrické           |
|                   | molybdenu                | vrstvy 15)             |
|                   |                          |                        |
|                   | Berylium a slitiny       | Boridy, dielektrické   |
|                   | berylia                  | vrstvy 15)             |
|                   |                          | berylium               |
|                   | Materiály okének         | Dielektrické           |
|                   | čidel 9)                 | vrstvy 15)             |
|                   |                          | uhlík s vlastnostmi diamantu 17)  |
|                   | Žáruvzdorné kovy         | Aluminidy, silicidy,   |
|                   | a slitiny 8)             | oxidy, karbidy         |
|                   |                          |                        |
|                   |                          |                        |
+-------------------+--------------------------+------------------------+
|G. Iontová         | Oceli pro                | Přídavky chromu, niobu |
|   implantace      | vysokoteplotní ložiska   | nebo tantalu           |
|                   |                          |                        |
|                   | Slitiny titanu 13)       | Boridy, nitridy        |
|                   |                          |                        |
|                   | Berylium a slitiny       | Boridy                 |
|                   | berylia                  |                        |
|                   |                          |                        |
|                   | Cementovaný karbid       | Karbidy, nitridy       |
|                   | wolframu 16)             |                        |
+-------------------+--------------------------+------------------------+                                                                    

       Poznámky k Tabulce technik nanášení povlaků:

       1. Proces zahrnuje jak přípravu  nových povlaků, tak opravu
          a obnovu povlaků.
       2. Pojem  legované  aluminidy   zahrnuje  povlaky  vyrobené
          v jednom nebo více krocích, v kterých se před nebo během
          aplikace  aluminidového povlaku  nanáší jeden  nebo více
          prvků  byť  i  nanášených  jiným  povlakovacím procesem.
          Nezahrnuje  ale  vícenásobné  použití  pochodu cementace
          v prášku   v  jediném   kroku  pro   získání  legovaných
          aluminidů.
       3. Aluminidy   modifikované   ušlechtilými   kovy  zahrnují
          povlaky  připravené  v  několika  krocích,  v  nichž  se
          ušlechtilý  kov  nebo  ušlechtilé  kovy ukládají nějakým
          jiným povlakovacím procesem  před aplikací aluminidového
          povlaku.
       4. Směsi  zde znamenají  směsné struktury,  které sestávají
          z infiltrovaného  materiálu,   odstupňovaných  kompozic,
          současně  nanášených  povlaků   a  vícevrstvých  povlaků
          a získávají  se jedním  nebo více  povlakovacími procesy
          specifikovanými v Tabulce.
       5. MCrAlX  se  vztahuje  na  povlakovou  slitinu,  kde M je
          kobalt,    železo,    nikl    nebo    jejich   kombinace
          a X   představuje   hafnium,   ytrium,   křemík,  tantal
          v jakémkoliv  množství nebo  jiných úmyslných  přísadách
          přes 0,01 % hmot. v různých podílech a kombinacích;
          kromě:
          a. CoCrAlY povlaků,  které obsahují méně  než 22 %  hmot
             chromu,  méně než  7 %  hmot hliníku  a méně  než 2 %
             hmot. ytria;
          b. CoCrAlY  povlaků, které  obsahují  22  až 24  % hmot.
             chromu, 10 až 12 % hmot. hliníku a 0,5 až 0,7 % hmot.
             ytria; nebo
          c. NiCrAlY  povlaků, které  obsahují  21  až 23  % hmot.
             chromu, 10 až 12 % hmot. hliníku a 0,9 až 1,1 % hmot.
             ytria.
       6. Hliníkovými slitinami se rozumí  slitiny, které mají mez
          pevnosti  v  tahu  190  MPa  nebo  větší měřenou při 293
          K (20 oC).
       7. Korozivzdorná  ocel znamená  ocel podle  AISI ('American
          Iron and Steel Institute') řady 300 nebo ocel vyhovující
          ekvivalentním státním normám.
       8. Žáruvzdorné  kovy  sestávají  z  těchto  kovů  a  jejich
          slitin:   niobu   ('kolumbium'),   molybdenu,   wolframu
          a tantalu.
9. Materiály okének čidel: syntetický korund ('alumina'), křemík, germanium, sulfid zinečnatý, selenid zinečnatý, arzenid galia, diamant, galiumfosfit, zafír a tyto halogenidy kovů: fluorid zirkonia a fluorid hafnia pro okénka čidel o průměru větším než 40 mm.
      10. "Technologie"  pro  jednostupňovou  cementaci  v  prášku
          plných profilů křídel není touto Kategorií kontrolována.
      11. Tyto   polymery:    polyimid,   polyester,   polysulfid,
          polykarbonáty a polyuretany.
      12. Modifikovaný   oxid  zirkoničitý   ('zirconia')  znamená
          s přísadou   oxidů  jiných   kovů,  například   vápníku,
          hořčíku,  ytria,  hafnia,  oxidů  vzácných  zemin,  atd.
          k oxidu    zirkoničitému   pro    stabilizaci   určitých
          krystalografických  fází  a  fázových  složení.  Povlaky
          používané  pro   tepelnou  bariéru  zhotovené   z  oxidu
          zirkoničitého,  modifikovaného  vápníkem  nebo  hořčíkem
          mísením nebo tavením, nejsou kontrolovány.
      13. Slitiny   titanu   znamenají    slitiny   pro   letectví
          a kosmonautiku, které  mají mez pevnosti v  tahu 900 MPa
          nebo větší měřenou při 293 K (20 oC).
      14. Skla  s nízkou  roztažností znamenají  skla, která  mají
          koeficient tepelné  roztažnosti 1 x 10-7  K-1 nebo menší
          měřený při 293 K (20 oC).
      15. Dielektrické vrstvy jsou povlaky vytvořené z více vrstev
          izolačních materiálů, v nichž se využívají interferenční
          vlastnosti  systému  složeného  z  materiálů o rozličném
          indexu lomu pro odrážení,  prostup nebo absorpci různých
          vlnových pásem.  Dielektrické vrstvy se  zde vztahují na
          více   než   čtyři   dielektrické   vrstvy  nebo  vrstvy
          dielektrického/kovového "kompozitu".
      16. Cementovaný  karbid  wolframu  nezahrnuje  materiály pro
          řezné   a   tvářecí   nástroje   sestávající  z  karbidu
          wolframu/(kobaltu,niklu),   karbidu   chromu/nikl-chromu
          a karbidu chromu/niklu.
17. Kontrolnímu režimu nepodléhá "technologie" speciálně vyvinutá pro nanášení uhlíku s vlastnostmi diamantu na následující podpoložky:
	magnetické řídicí disky a hlavy, oční brýle z polykarbonátu, zařízení pro výrobu předmětů sloužících pouze k jednomu použití, pekárenské zařízení, ventily pro kohoutky, akustické membrány pro reproduktory, součásti motorů pro automobily, řezné nástroje, nástroje pro lisování a děrování, vysoce kvalitní čočky pro fotoaparáty nebo teleskopy, kancelářské mechanické zařízení, mikrofóny nebo lékařské přístroje.

18. Karbid křemíku nezahrnuje materiály řezných a tvarovacích nástrojů.

19. Pro účely této položky keramické substráty nezahrnují keramické materiály obsahující 5 % hmotnostních nebo více jílu nebo cementu (samostatně každé složky nebo obou v kombinaci).

       Technická poznámka k Tabulce technik nanášení povlaků:
       Procesy uvedené ve sloupci 1 Tabulky jsou definovány takto:
       a. Chemické  nanášení v  parní fázi  ('CVD') je  proces pro
          nanesení   krycího   povlaku   nebo   vytvoření  povlaku
          modifikací  povrchu, v  kterém se  na zahřátý podkladový
          substrát   usazuje  nějaký   kov,  slitina,  "kompozit",
          dielektrikum   nebo   keramika.   Plynné   reaktanty  se
          rozkládají   nebo  slučují   v  blízkosti   podkladového
          substrátu, čímž dochází k nanesení žádaného materiálu ve
          formě  prvku,  slitiny  nebo  sloučeniny  na  podkladový
          substrát.  Energii   pro  tento  proces   rozkladu  nebo
          chemické   reakce  lze   zajistit  teplem   podkladového
          substrátu,  plazmou  doutnavého   výboje  nebo  paprskem
          "laseru".

          Poznámka:
          1. Do 'CVD'  patří tyto procesy:  nanášení ve směrovaném
             proudu  plynu  na  podkladový  substrát,  který  není
             ponořen  v  práškové  směsi;  pulzační  'CVD'; řízený
             nukleační  tepelný rozklad  ('CNTD'); 'CVD' prováděné
             plazmou nebo za podpory plazmy.
          2. V prášku znamená,  že podkladový substrát  je zasypán
             v práškové směsi.
          3. Plynné  reaktanty využívané  v procesu  s podkladovým
             substrátem neponořeným do práškové směsi se získávají
             za  použití  stejných  základních  reakcí a parametrů
             jako  v  procesu  cementace  v  prášku  až  na to, že
             potahovaný  substrát  není  v  kontaktu  s  práškovou
             směsí.

       b. Fyzikální nanášení  v parní fázi  s tepelným odpařováním
          ('TE-PVD') je proces  přípravy krycího povlaku prováděný
          ve vakuu při tlaku pod  0,1 Pa za použití zdroje tepelné
          energie  k  odpařování   materiálu  povlaku.  Při  tomto
          procesu  kondenzují nebo  se ukládají  odpařené látky na
          vhodně  umístěných  podkladových  substrátech. Přidávání
          plynů do  vakuové komory během  povlakovacího procesu za
          účelem   syntézy  sloučenin   pro  povlak   je  obvyklou
          modifikací   tohoto  procesu.   Běžnou  modifikací  této
          techniky   je   také   použití   svazku  iontových  nebo
          elektronových  paprsků  nebo  plazmy  za účelem vyvolání
          nebo podpory vytváření  povlaku. Charakteristickým rysem
          těchto  postupů může  být použití  monitorů k provoznímu
          měření optických charakteristik a tloušťky povlaků.
          Specifické procesy napařování 'TE-PVD' jsou tyto:
          1. 'PVD'  se  svazkem   elektronových  paprsků,  kde  se
             elektronový  paprsek  používá  k  ohřevu  a  odpaření
             materiálu, který tvoří povlak;
          2. 'PVD'   s   odporovým   ohřevem,   kde  se  používají
             elektrické  odporové topné  zdroje schopné  vytvářet,
             regulovat  a  směrovat   tok  odpařených  povlakových
             materiálů;
          3. "Laserové" odpařování pracuje  s "laserovými" paprsky
             buď pulzovanými nebo ve spojité vlně, které zahřívají
             materiál tvořící povlak;
          4. Nanášení     v     katodickém     oblouku     používá
             spotřebovatelnou  katodu z  materiálu, který  vytváří
             povlak, a obloukový výboj  vytvořený na jejím povrchu
             mžikovým  sepnutím  zemního  spouštěče.  Řízený pohyb
             hoření oblouku eroduje  povrch katody, přičemž vzniká
             vysoce ionizovaná  plazma. Anodou může  být buď kužel
             uchycený  na  obvodu   katody  přes  izolátor,  anebo
             komora. Pro  nanášení mimo osu  přímé viditelnosti se
             aplikuje předpětí podkladového substrátu.

             Poznámka:
             Tato   definice  nezahrnuje   nanášení  s   neřízeným
             katodickým  obloukem  bez  předpětí  na  podkladových
             substrátech.
       c. Iontové  pokovování  je  speciální  modifikací  obecného
          procesu 'TE-PVD',  v kterém se používá  plazma nebo jiný
          zdroj   iontů  pro   ionizaci  nanášených   látek  a  na
          podkladový substrát se přikládá záporné předpětí, aby se
          usnadnila   extrakce   látek,   které  se   mají  nanést
          z plazmy. Zavádění reaktivních  látek, odpařování tuhých
          látek v provozní komoře  a použití monitorů pro provozní
          měření  optických  vlastností  a  tlouštěk  povlaků jsou
          obvyklé modifikace tohoto procesu.
       d. Cementování  v   prášku  je  proces   vytvoření  povlaku
          modifikací  povrchu  nebo  tvorby  krycího  povlaku, při
          kterém je  podkladový substrát zasypán  v práškové směsi
          ('pack'), která se skládá z:
          1. Prášků z kovů, které  se mají nanést (obvykle hliník,
             chrom, křemík nebo jejich kombinace);
          2. Aktivátoru (obvykle halogenidová sůl); a zároveň
          3. Inertního prášku (většinou oxid hlinitý - 'alumina').
          Podkladový  substrát   i  prášková  směs   jsou  uloženy
          v retortě,   která   je   vyhřívána   na   teplotu  1030
          K (757 oC) až  1375 K (1102 oC) po  dobu postačující pro
          nanesení povlaku.
       e. Plazmové  stříkání je  proces přípravy  krycího povlaku,
          v němž   plazmový   hořák   ('pistole'),   který   tvoří
          a reguluje plazmu,  přijímá povlakový materiál  ve formě
          prášku  nebo  drátu,  taví   a  vrhá  ho  na  podkladový
          substrát,  na  kterém  se  pak  vytváří celistvě spojený
          povlak.  Plazmovým  stříkáním  se  rozumí buď nízkotlaké
          plazmové   stříkání   nebo   vysokorychlostní   plazmové
          stříkání prováděné pod vodou.

          Poznámka:
          1. Nízkotlaké  se rozumí  za tlaku,  který je  nižší než
             okolní atmosférický tlak.
          2. Vysokorychlostní  se  vztahuje  na  rychlost plynu na
             výstupu trysky, která je vyšší  než 750 m/s při 293 K
             (20 oC) a 0,1 MPa.

       f. Nanášením  řídké   kaše  se  rozumí   vytvoření  povlaku
          modifikací povrchu nebo tvorba krycího povlaku, při němž
          se  keramický nebo  kovový prášek  s organickým  pojivem
          suspenduje v kapalině a  aplikuje na podkladový substrát
          buď stříkáním, ponořením nebo  natíráním, pak se suší na
          vzduchu nebo  v peci a následně  tepelně zpracovává, aby
          byl získán žádaný povlak.
       g. Naprašování je proces tvorby krycího povlaku založený na
          jevu přenosu  pohybové energie, v němž  se v elektrickém
          poli  urychlují  kladné  ionty  směrem  k  povrchu terče
          (povlakový  materiál).  Kinetická  energie  dopadajících
          iontů způsobuje,  že se z povrchu  terče uvolňují atomy,
          které  se   ukládají  na  vhodně   nastavený  podkladový
          substrát.
          Poznámka:
          1. Tabulka    zahrnuje    pouze    proces    triodového,
             magnetronového nebo reaktivního naprašování, které se
             používá  pro  zvýšení   adheze  povlaku  a  rychlosti
             nanášení,  a   vysokofrekvenční  naprašování  ('RF'),
             používané za účelem odpařování nekovových povlakových
             materiálů.
          2. Pro  aktivaci nanášení  lze používat  iontové paprsky
             o nízké energii (pod 5 keV).

       h. Iontová   implantace   je   proces   vytvoření   povlaku
          modifikací  povrchu, při  němž  se  prvek, kterým  se má
          legovat,  ionizuje,  urychluje  v  gradientu  potenciálu
          a implantuje do povrchové vrstvy podkladového substrátu.
          Patří sem procesy, v nichž se iontová implantace provádí
          současně   s  naprašováním   nebo  fyzikálním  nanášením
          v parní fázi za pomoci elektronového paprsku.

2E101  "Technologie"   potřebná   pro   "použití"  zařízení   nebo
       "software"  podléhajících  kontrole  podle  položek  2B004,
       2B104, 2B115, 2B116 nebo 2D101.

2E201  "Technologie"   potřebná   pro   "použití"  zařízení   nebo
       "software"  podléhajících  kontrole  podle  položek  2A225,
       2A226,  2B001,  2B006,  2B007.b.,  2B007.c., 2B008,  2B009,
       2B204, 2B207, 2B215, 2B225 až 2B232 nebo 2D201.

2E301  "Technologie"  potřebná pro  "použití" zboží kontrolovaného
       položkami 2B350 až 2B352.

KATEGORIE 3 - ELEKTRONIKA

3A     ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽNÍ CELKY A KOMPONENTY

       Poznámky:
       1. Zařízení,   montážní   celky    a   komponenty   uvedené
          v odstavcích  3A001  nebo  3A002  jiné  než  v položkách
          3A001.a.3. až 3A001.a.10. nebo 3A001.a.12., přičemž jsou
          speciálně  navrženy pro  jiná zařízení  nebo  pokud mají
          stejné funkční charakteristiky  jako tato jiná zařízení,
          podléhají   kontrolnímu  režimu   podle  těchto   jiných
          zařízení.
       2. Integrované  obvody  popsané  v  položkách 3A001.a.3. až
          3A001.a.9.   nebo   3A001.a.12.,    které   jsou   pevně
          naprogramovány nebo  navrženy pro specifické  funkce pro
          jiná zařízení, podléhají kontrolnímu režimu podle těchto
          jiných zařízení.
          Věcná poznámka:
          Pokud  nelze  určit  kontrolní  režim  zmíněných  jiných
          zařízení, kontrolní  režim integrovaných obvodů  se řídí
          zněním položek 3A001.a.3. až 3A001.a.9. nebo 3A001.a.12.
          Pokud  je   integrovaný  obvod  na   křemíkové  podložce
          charakterizován  jako "mikropočítačový  mikroobvod" nebo
          mikroregulátorový    mikroobvod   popsaný    v   položce
          v 3A001.a.3. a má délku slova  operandů resp. dat 8 bitů
          nebo   méně,   podléhají    kontrolnímu   režimu   podle
          3A001.a.3..

3A001  Elektronická zařízení a součásti.
       a. Tyto univerzální integrované obvody:

          Poznámka 1:
          Kontrolní  režim  polovodičových  destiček  (dokončených
          nebo  i  nedokončených)  s  určenou  funkcí  je stanoven
          položkou 3A001.a..
          Poznámka 2:
          Do integrovaných obvodů patří tyto typy:
          "Monolitické integrované obvody";
          "Hybridní integrované obvody";
          "Vícečipové integrované obvody";
          "Integrované    obvody   vrstvového    typu"   včetně
          křemíkových obvodů na safírové podložce;
          "Optické integrované obvody".

          1. Integrované obvody, navržené  nebo klasifikované jako
             radiačně odolné, které vydrží:
             a. Celkovou   radiační   dávku    5000   grayů   (Si)
                [5 x 105 rad (Si)] nebo vyšší; nebo
             b. Rychlost  dávky 5  MGy/s (Si)  [5x108 rad/s  (Si)]
                nebo vyšší;
          2. "Mikroprocesorové    mikroobvody",   "mikropočítačové
             mikroobvody",      mikroregulátorové     mikroobvody,
             elektricky  vymazatelné  programovatelné  permanentní
             paměti ('EEPROM'), statické paměti s náhodným výběrem
             ('SRAM'),   vyrovnávací   paměti   'flash',  paměťové
             integrované obvody vyrobené  ze složených polovodičů,
             analogově číslicové a číslicově analogové převodníky,
             elektro-optické nebo "optické integrované obvody" pro
             "zpracování signálu",  programovatelná hradlová pole,
             programovatelná  logická   pole,  integrované  obvody
             neuronových  sítí,   zákaznické  integrované  obvody,
             jejichž  funkce  není  známá  nebo  nelze  určit, zda
             zařízení  jejich  konečného  užití  podléhá kontrole,
             nebo  procesory pro  rychlou Fourierovu  transformaci
             ('FFT'), takové, které:
             a. Jsou  určeny  k  provozu  při  okolní teplotě  nad
                398 K (+125 oC);
             b. Jsou  určeny  k  provozu  při  okolní teplotě  pod
                218 K (-55 oC); nebo
             c. Jsou určeny  k provozu v  celém intervalu okolních
                teplot od 218 K (-55 oC) do 398 K (+125 oC);

             Poznámka:
             Položka 3A001.a.2. neplatí pro integrované obvody pro
             civilní  automobily  nebo  pro  aplikace v železniční
             dopravě;

          3. "Mikroprocesorové    mikroobvody",   "mikropočítačové
             mikroobvody"  a mikroregulátorové  mikroobvody, které
             mají některou z těchto charakteristik:

             Poznámka:
             Do  3A001.a.3. patří  číslicové  signálové procesory,
             číslicové maticové procesory a číslicové koprocesory.

             a. "Složený  teoretický  výkon"  ('CTP')   260  Mtops
                (milionů  teoretických  operací  za  sekundu) nebo
                více   a  zároveň   aritmeticko-logickou  jednotku
                s přístupovou šířkou 32 bitů nebo více;
             b. Jsou  vyrobeny ze  složených polovodičů  a pracují
                při  hodinových frekvencích  převyšujících 40 MHz;
                nebo
             c. Více  než jednu  datovou nebo  instrukční sběrnici
                nebo sériový komunikační  vstupní kanál pro vnější
                propojení    v    rámci    paralelního   procesoru
                s přenosovou rychlostí větší než 2,5 MByte/s;
          4. Paměťové  integrované  obvody  vyrobené  ze složených
             polovodičů;
          5. Integrované obvody analogově  číslicových a číslicově
             analogových převodníků, a to:
             a. Analogově   číslicové   převodníky,   které   mají
                některou z těchto charakteristik:
                1. Rozlišení 8  bitů nebo větší, ale  menší než 12
                   bitů,  s  celkovou  dobou  převodu na maximální
                   rozlišení menší než 10 ns;
                2. Rozlišení 12  bitů s celkovou  dobou převodu na
                   maximální rozlišení menší než 200 ns; nebo
                3. Rozlišení  větší než  12 bitů  s celkovou dobou
                   převodu  na  maximální  rozlišení  menší  než 2
                   mikrosekundy;
             b. Číslicově  analogové  převodníky  s  rozlišením 12
                bitů  nebo  větším  a  "dobou  ustálení" menší než
                10 ns;
          6. Elektro-optické  a "optické  integrované obvody"  pro
             "zpracování   signálu",  které   mají  všechny   tyto
             charakteristiky:
             a. Jednu nebo více vnitřních "laserových" diod;
             b. Jeden  nebo  více   vnitřních  prvků  pro  detekci
                světla; a zároveň
             c. Optické vlnovody;
          7. Uživatelem  programovatelná  hradlová  pole ('FPGA'),
             která mají některou z těchto charakteristik:
             a. Ekvivalentní  počet využitelných  hradel větší než
                30 000 (dvouvstupová hradla); nebo
             b. Typickou "dobu zpoždění  základního hradla"  menší
                než 0,4 ns;
          8. Uživatelem  programovatelná  logická  pole  ('FPLA'),
             která mají některou z těchto charakteristik:
             a. Ekvivalentní  počet využitelných  hradel větší než
                30 000 (dvouvstupová hradla); nebo
             b. Překlápěcí kmitočet větší než 133 MHz;
          9. Integrované obvody neuronových sítí;
         10. Zákaznické  integrované obvody,  jejichž funkce  není
             známá  nebo výrobci  není známo,  zda zařízení jejich
             konečného užití podléhá kontrole, které mají některou
             z těchto charakteristik:
             a. Více než 208 vývodů;
             b. Typickou "dobu zpoždění  základního hradla"  menší
                než 0,35 ns; nebo
             c. Pracovní kmitočet větší než 3 GHz;
         11. Číslicové   integrované  obvody   jiné  než   popsané
             v 3A001.a.3.  až 3A001.a.10.  nebo 3A001.a.12., které
             jsou  založeny  na   jakémkoliv  složeném  polovodiči
             a které mají některou z těchto charakteristik:
             a. Ekvivalentní   počet   hradel    větší   než   3000
                (dvouvstupová hradla); nebo
             b. Překlápěcí kmitočet větší než 1,2 GHz;
         12. Procesory   pro   rychlou   Fourierovu   transformaci
             ('FFT'), které mají některou z těchto charakteristik:
             a. Provádějí 1024 bodovou komplexní 'FFT' za méně než
                1 milisekundu;
             b. Provádějí  N  bodovou  komplexní  'FFT'  (pokud je
                N různé od  1024) za méně  než N.log2(N/10240) ms,
                kde N je počet bodů; nebo
             c. Provádějí    motýlkové    operace    ('butterfly')
                s frekvencí vyšší než 5,12 MHz;
       b. Mikrovlnná    zařízení     nebo    zařízení    pracující
          s milimetrovými vlnami:
          1. Vakuové elektronky a jejich katody:

             Poznámka:
             Položka  3A001.b.1. nekontroluje  elektronky navržené
             nebo    konstruované   pro    činnost   v   civilních
             telekomunikačních  pásmech přidělených  podle ITU při
             kmitočtech nepřesahujících 31 GHz.

             a. Elektronky  s  postupnou  vlnou,  impulsovou  nebo
                trvalou vlnou, s těmito charakteristikami:
                1. Pracující při kmitočtech vyšších než 31 GHz;
                2. Mající  topný prvek  katody s  dobou náběhu  na
                   jmenovitý 'RF' výkon méně než 3 sekundy;
                3. Elektronky  s  vázanou   dutinou,  nebo  jejich
                   deriváty  s  "okamžitou šířkou pásma"  více než
                   7 % nebo špičkovým výkonem převyšujícím 2,5 kW;
                4. Elektronky  s postupnou  vlnou a  elektrodou ve
                   tvaru  šroubovice nebo  jejich deriváty,  které
                   mají některou z těchto charakteristik:
                   a. "Okamžitou šířku  pásma" větší než  1 oktáva
                      při  součinu  jmenovitého  průměrného výkonu
                      (v  kW)  a  maximálního  pracovního kmitočtu
                      (v GHz) větším než 0,5;
                   b. "Okamžitou šířku  pásma" menší nebo  rovnu 1
                      oktávě  při  součinu  jmenovitého průměrného
                      výkonu  (v  kW)   a  maximálního  pracovního
                      kmitočtu (v GHz) větším než 1; nebo
                   c. Jsou "vhodné pro kosmické aplikace";
             b. Zesilovací elektronky  se zkříženými poli  o zisku
                větším než 17 dB;
             c. Impregnované  katody  pro  elektronky,  které mají
                některou z těchto charakteristik:
                1. Dobu  náběhu na  jmenovitou emisi  menší než  3
                   sekundy; nebo
                2. Produkují trvalou emisní  proudovou hustotu při
                   jmenovitých  pracovních  podmínkách,  která  je
                   větší než 5 A/cm2;
          2. Mikrovlnné  integrované  obvody  nebo  moduly,  které
             obsahují  "monolitické integrované  obvody" pracující
             při kmitočtech větších než 3 GHz;

             Poznámka:
             Položka  3A001.b.2. nekontroluje  obvody nebo  moduly
             pro   zařízení   pracující    výlučně   v   civilních
             telekomunikačních  pásmech přidělených  podle ITU při
             kmitočtech nepřesahujících 31 GHz.

          3. Mikrovlnné   tranzistory   navržené  pro  provoz  při
             kmitočtech přesahujících 31 GHz;
          4. Mikrovlnné zesilovače v pevné fázi:
             a. S pracovními   kmitočty  vyššími   než  10,5  GHz,
                přičemž mají "okamžitou šířku  pásma" větší než je
                polovina oktávy; nebo
             b. S pracovními   kmitočty  vyššími než 31 GHz;
          5. Elektronicky   nebo   magneticky   laditelné  pásmové
             propustě   nebo  zdrže,   které  mají   více  než   5
             laditelných rezonátorů  s možností ladění  1,5:1 přes
             kmitočtové   pásmo   (fmax/fmin)   za   méně  než  10
             mikrosekund; a zároveň
             a. S  šířkou pásma propustě více než 0,5 % středového
                kmitočtu; nebo
             b. S šířkou  pásma zdrže  méně než  0,5 %  středového
                kmitočtu;
          6. Mikrovlnné   montážní  celky   schopné  pracovat  při
             kmitočtech větších než 31 GHz;
          7. Směšovače a konvertory navržené k rozšíření funkčního
             pásma  zařízení popsaných  v 3A002.c.,  3A002.e. nebo
             3A002.f. nad tam uvedené meze;
          8. Mikrovlnné  výkonové zesilovače  s elektronkami podle
             3A001.b. a zároveň se všemi těmito charakteristikami:
             a. Pracovní kmitočet nad 3 GHz;
             b. Poměrnou  hustotu  výkonu   přesahující  80  W/kg;
                a zároveň
             c. Objem menší než 400 cm3;

             Poznámka:
             Položka  3A001.b.8.  nekontroluje  zařízení  navržené
             nebo    konstruované   pro    provoz   v    civilních
             telekomunikačních pásmech přidělených podle ITU.

       c. Tato  zařízení  s  akustickou  vlnou  a jejich speciálně
          konstruované součásti:
          1. Zařízení     s     povrchovou     akustickou    vlnou
             a s podpovrchovou  akustickou vlnou (tj.  zařízení na
             "zpracování signálu", která  používají elastické vlny
             v materiálech),   která   mají   některou   z  těchto
             charakteristik:
             a. Nosný kmitočet větší než 2,5 GHz;
             b. Nosný kmitočet přesahující 1 GHz, ale ne větší než
                2,5   GHz;   a   zároveň   s   některou  z  těchto
                charakteristik:
                1. Potlačení postranních laloků kmitočtu větší než
                   55 dB;
                2. Součin       maximální       doby      zpoždění
                   (v mikrosekundách) a šířky  pásma (v MHz) větší
                   než 100;
                3. Šířku pásma větší než 250 MHz; nebo
                4. Disperzní  zpoždění větší  než 10  mikrosekund;
                nebo
             c. Nosný  kmitočet   1  GHz  nebo   nižší  a  zároveň
                s některou z těchto charakteristik:
                1. Součin       maximální       doby      zpoždění
                   (v mikrosekundách) a šířky  pásma (v MHz) větší
                   než 100;
                2. Disperzní  zpoždění větší  než 10  mikrosekund;
                   nebo
                3. Potlačení postranních laloků kmitočtu větší než
                   55 dB a zároveň šířku pásma větší než 50 MHz;
          2. Zařízení s prostorovou akustickou vlnou (tj. zařízení
             na  "zpracování signálu",  která používají  elastické
             vlny),  jež  dovolují  přímé  zpracování  signálů při
             kmitočtech větších než 1 GHz;
          3. Akusticko-optická  zařízení na  "zpracování signálu",
             která  používají  interakci  mezi  akustickými vlnami
             (prostorovými  nebo povrchovými)  a světelnými vlnami
             dovolující  přímé  zpracování  signálů  nebo  obrazů,
             včetně spektrální analýzy, korelace nebo konvoluce;
       d. Elektronická zařízení a přístroje nebo obvody obsahující
          součástky   vyrobené    ze   "supravodivých"   materiálů
          speciálně  určených   pro  činnost  při   teplotách  pod
          "kritickou  teplotou" alespoň  jedné ze  "supravodivých"
          složek, které mají některou z těchto charakteristik:
          1. Elektromagnetické zesílení:
             a. Při kmitočtech  maximálně 31 GHz  s šumovým číslem
                menším než 0,5 dB; nebo
             b. Při kmitočtech přesahujících 31 GHz;
          2. Spínání  proudu  pro   číslicové  obvody  používající
             "supravodivá"  hradla  se  součinem  doby zpoždění na
             jedno hradlo (v sekundách) a výkonové ztráty na jedno
             hradlo (ve wattech)  (tzv. energetický součin) menším
             než 10-14J; nebo
          3. Frekvenční  selekci  při  všech  kmitočtech, kde jsou
             použity  rezonanční   obvody,  odpovídající  činiteli
             jakosti Q přes 10 000;
       e. Vysokoenergetická zařízení, a to:
          1. Baterie:

             Poznámka:
             Položka  3A001.e.1.  nekontroluje  baterie  s objemem
             maximálně 27 cm3 (například  standardní C články nebo
             baterie R14).

             a. Primární  články  a  baterie,  které  mají hustotu
                energie  přesahující 480  Wh/kg a  jsou určeny pro
                provoz  v  teplotním  rozmezí  od  méně  než 243 K
                (-30 oC) do více než 343 K (+70 oC);
             b. Opakovaně nabíjitelné články a baterie, které mají
                hustotu energie větší než  150 Wh/kg po 75 cyklech
                nabití/vybití při vybíjecím  proudu C/5 hodin (kde
                C je  jmenovitá  kapacita  v  ampérhodinách), když
                pracují  v  teplotním  rozmezí  od  méně než 253 K
                (-20 oC) do více než 333 K (+60 oC);

             Technická  poznámka:
             Hustota energie se  získá násobením průměrného výkonu
             ve wattech (průměrné napětí  ve voltech krát průměrný
             proud v ampérech) dobou  vybíjení (v hodinách) na 75%
             napětí  naprázdno  a   vydělením  celkovou  hmotností
             článku (nebo baterie) v kilogramech.

             c. "Vhodná pro  kosmické aplikace" a  radiačně odolná
                pole  fotočlánků  s  měrným  výkonem  přesahujícím
                160 W/m2 při  pracovní teplotě 301 K  (+28 oC) při
                osvětlení  wolframovou žárovkou  o teplotě  vlákna
                2 800 K (2 527 oC) a světelném toku 1 kW/m2;
          2. Vysokoenergetické akumulační kondenzátory:
             (Viz též položka 3A201.a.)
             a. Kondenzátory s opakovacím kmitočtem méně než 10 Hz
                (jednorázové akumulační  kondenzátory), které mají
                všechny tyto charakteristiky:
                1. Jmenovité napětí minimálně 5 kV;
                2. Hustotu energie minimálně 250 J/kg; a zároveň
                3. Celkovou energii minimálně 25 kJ;
             b. Kondenzátory  s opakovacím  kmitočtem minimálně 10
                Hz, které mají všechny tyto charakteristiky:
                1. Jmenovité napětí minimálně 5 kV;
                2. Hustotu energie minimálně 50 J/kg;
                3. Celkovou energii minimálně 100 J; a zároveň
                4. Životnost minimálně 10 000 cyklů nabití/vybití;
          3. "Supravodivé" elektromagnety nebo solenoidy speciálně
             konstruované k plnému nabití  nebo vybití za méně než
             jednu    sekundu,    které    mají    všechny    tyto
             charakteristiky:
             (Viz též položka 3A201.b.)
             a. Energii dodanou  během vybití alespoň  10 kJ během
                první sekundy;
             b. Vnitřní  průměr vinutí  vedoucích proud  větší než
                250 mm; a zároveň
             c. Jsou  určeny  pro  magnetickou  indukci  větší než
                8 T  nebo "celkovou  proudovou hustotu"  ve vinutí
                větší než 300 A/mm2;

             Poznámka:
             Položka    3A001.e.3.   nekontroluje    "supravodivé"
             elektromagnety nebo  solenoidy speciálně konstruované
             pro   lékařská  zobrazovací   zařízení  na   principu
             magnetické rezonance ('MRI').

       f. Snímače absolutní polohy se  vstupem z otočného hřídele,
          které mají některou z těchto charakteristik:
          1. Rozlišení  lepší  než  1/265 000  (rozlišení 18 bitů)
             z celého rozsahu stupnice; nebo
          2. Přesnost lepší než  2,5 úhlové vteřiny.

3A002  Univerzální elektronická zařízení;
       a. Dále  uvedená  záznamová  zařízení  a  pro  ně speciálně
          konstruované zkušební pásky:
          1. Analogová   přístrojová    záznamová   magnetopásková
             zařízení   včetně    zařízení   umožňujících   záznam
             číslicových  signálů  (například  za  použití  modulu
             s vysokou  hustotou  číslicového  záznamu  - 'HDDR'),
             které mají jakoukoliv z těchto charakteristik:
             a. Šířku pásma větší než  4 MHz na jeden elektronický
                kanál nebo stopu;
             b. Šířku pásma větší než  2 MHz na jeden elektronický
                kanál nebo  jednu stopu a  které mají více  než 42
                stop; nebo
             c. Chybu   (základní)    časového   posunu,   měřenou
                v souladu  s příslušnými  dokumenty 'IRIG' ('Inter
                Range    Instrumentation   Group')    nebo   'EIA'
                ('Electronic  Industries Association'),  menší než
                  0,1 mikrosekundy;

             Poznámka:
             Analogová  záznamová zařízení  speciálně konstruovaná
             pro   civilní   videozáznam   nejsou   považována  za
             přístrojová záznamová zařízení.

          2. Číslicové videorekordéry s  magnetickou páskou, které
             mají  maximální  přenosovou  rychlost  na  číslicovém
             rozhraní větší než 180 Mbit/s;
             kromě:
             Těch, které jsou speciálně konstruovány pro televizní
             záznam    podle   normy    nebo   doporučení   'CCIR'
             ('International  Radio Consultative  Committee') nebo
             'IEC'  ('International   Technical  Commission')  pro
             civilní televizní aplikace;
          3. Číslicová přístrojová  magnetopásková zařízení, která
             využívají techniku spirálového  snímání nebo techniku
             pevných hlav a mají některou z těchto charakteristik:
             a. Přenosovou    rychlost     číslicového    rozhraní
                přesahující 175 Mbit/s; nebo
             b. Jsou "vhodné pro kosmické aplikace";

             Poznámka:
             Položka  3A002.a.3. nekontroluje  analogová záznamová
             zařízení  vybavená převodní  elektronikou typu 'HDDR'
             v konfiguraci pro záznam pouze číslicových dat.

          4. Zařízení s přenosovou  rychlostí číslicového rozhraní
             větší než  175 Mbit/s, která jsou  určena k tomu, aby
             umožnila    použití     číslicových    videorekordérů
             s magnetickou  páskou jako  číslicových přístrojových
             zařízení pro záznam dat;
          5. Digitizéry  vlnových  průběhů  a  záznamová  zařízení
             přechodových     dějů,     splňující     obě     tyto
             charakteristiky:
             (Viz též položka 3A202)
             a. Rychlost  digitalizace alespoň  200 milionů vzorků
                za   sekundu  při   rozlišení  nejméně   10  bitů;
                a zároveň
             b. Spojitý přenos alespoň 2 Gbit/s;

        Technická poznámka :
             Pro přístroje tohoto typu s architekturou paralelních
             sběrnic je rychlost spojitého přenosu definována jako
             součin  nejvyšší  rychlosti  přenosu  slov krát počet
             bitů ve slově.
             Pro účely  položky 3A002.a.5. znamená  spojitý přenos
             nejvyšší  rychlost přenosu  dat, při  níž je přístroj
             schopen  dodávat  data  do  velkokapacitní paměti bez
             ztráty jakékoliv informace a při zachování vzorkovací
             rychlosti analogově-číslicové konverze.

       b.  "Elektronické  sestavy"  "kmitočtových  syntetizátorů",
            které  mají   "dobu  přepínání  kmitočtu"   z  jednoho
            kmitočtu na druhý menší než 1 ms;
       c. "Analyzátory signálu":
          1. Schopné analyzovat kmitočty větší než 31 GHz; nebo
          2. "Dynamické  analyzátory  signálu"   s  "šířkou  pásma
             v reálném čase" přesahující 25,6 kHz;

             Poznámka:
             Položka  3A002.c.2.  nekontroluje  takové  "dynamické
             analyzátory signálu", které  používají pásmové filtry
             s konstantním  procentem.
             Technická poznámka:
             Pásmové  filtry  s  konstantním  procentem jsou známy
             také  jako  oktávové  filtry  nebo  filtry  se zlomky
             oktáv.

       d. Generátory   signálů  na   bázi  syntetizátorů  kmitočtu
          produkující   výstupní    kmitočty,   jejichž   přesnost
          a krátkodobá a dlouhodobá stabilita jsou řízeny vnitřním
          hlavním kmitočtem, nebo jsou od něj odvozeny či jsou jím
          modifikovány,   a   které   mají   některou   z   těchto
          charakteristik:
          1. Maximální syntetizovaný kmitočet přesahující 31 GHz;
          2. "Dobu přepínání kmitočtu" z jednoho kmitočtu na druhý
             menší než 1 ms; nebo
          3. Fázový šum  s jedním postranním  pásmem ('SSB') lepší
             než -(126 + 20 log10F - 20 log10f) v dBc/Hz, kde F je
             posun  od pracovního  kmitočtu v  Hz a  f je pracovní
             kmitočet v MHz;

          Poznámka:
          Položka  3A002.d.  nekontroluje   zařízení,  v  němž  je
          výstupní kmitočet buď produkován sečtením nebo odečtením
          dvou nebo  více krystalem řízených  kmitočtů nebo jejich
          sečtením či odečtením, po kterém se výsledek násobí.

       e. Síťové  analyzátory  s  maximálním  pracovním  kmitočtem
          přesahujícím 40 GHz;
       f. Mikrovlnné  zkušební  přijímače,  které  mají  obě  tyto
          charakteristiky:
          1. Maximální pracovní kmitočet větší než 40 GHz,
          2. Schopnost měřit současně amplitudu a fázi;
       g. Atomové kmitočtové normály, které mají některou z těchto
          charakteristik:
          1. Mají  dlouhodobou stabilitu  (stárnutí) menší (lepší)
             než 1 x 10-11/měsíc; nebo

             Poznámka:
             Položka  3A002.g.1.  nekontroluje  rubidiové normály,
             které nejsou "vhodné pro kosmické aplikace".

          2. Jsou "vhodné pro kosmické aplikace";

3A101  Elektronická  zařízení,  přístroje  a  součásti,  jiné  než
       uvedené v položce 3A001:
       a. Analogově  digitální převodníky,  použitelné v raketách,
          navržené  tak,  aby  splňovaly  vojenské specifikace pro
          práci ve ztížených podmínkách;
       b. Urychlovače  schopné  dodávat  elektromagnetické  záření
          produkované  brzdným  zářením  z  urychlených  elektronů
          2 MeV nebo více a systémy obsahující tyto urychlovače.

          Poznámka:
          Položka 3A101.b. nezahrnuje  zařízení speciálně navržená
          pro lékařské účely.

3A201  Elektronické součásti, jiné než uvedené v položce 3A001:
       a. Kondenzátory s těmito charakteristikami:
          1. Pracovní  napětí větší  než 1,4  kV, uchovaná energie
             větší než 10  J, kapacita větší než 500  nF a sériová
             induktance menší než 50 nH; nebo
          2. Pracovní napětí  větší než 750 V,  kapacita větší než
             250 nF a sériová induktance menší než 10 nH;
       b. Supravodivé solenoidní elektromagnety se všemi uvedenými
          charakteristikami:
          1. Schopné  vytvořit magnetické  pole větší  než 2 T (20
             kilogauss);
          2. S poměrem  L/D  (délka   dělená  vnitřním  poloměrem)
             větším než 2;
          3. S vnitřním průměrem větším než 300 mm; a zároveň
          4. S  rovnoměrností magnetického  pole lepší než  1 % na
             středových 50 % vnitřního objemu;

          Poznámka:
          Položka  3A201.b.  se  nevztahuje  na  magnety speciálně
          konstruované  a  exportované  jako  součásti  lékařských
          snímkovacích  systémů s  nukleární magnetickou rezonancí
          ('NMR'). Přitom "jako součásti" nemusí nezbytně znamenat
          fyzickou  součást  v  rámci  stejné  dodávky.  Separátní
          dodávky z  různých zdrojů jsou  povoleny za předpokladu,
          že příslušná  exportní dokumentace jasně  vymezuje vztah
          těchto dodávek "jako součástí" snímkovacího systému.

       c. Zábleskové rentgenové generátory nebo pulsní elektronové
          urychlovače s energetickými maximy 500 keV nebo většími;
          kromě:
          Urychlovačů, které  jsou součástí zařízení  určených pro
          jiné  účely  než   rentgenové  záření  nebo  elektronový
          paprsek (např. elektronový  mikroskop) a zařízení určená
          pro lékařské účely:
          1. Urychlovače mající maximum energie  elektronů 500 keV
             nebo větší, avšak menší než  25 MeV a s účinností (K)
             0,25 nebo vyšší, kde K je definováno takto:

                        K = 1,7 x 103V2,65Q,
             kde    V    je    maximální    elektronová    energie
             v megaelektronvoltech a Q je celkový  urychlený náboj
             v coulombech,  jestliže  doba  trvání  pulsu  paprsku
             urychlovače je menší nebo rovna 1 mikrosekundě; pokud
             doba  trvání pulsu  paprsku urychlovače  je větší než
             1 mikrosekunda,  představuje  Q  maximální  urychlený
             náboj  v  jedné  mikrosekundě  [Q  je rovno integrálu
             i podle t pro dobu méně  než 1 mikrosekunda nebo dobu
             trvání  pulsu  (Q  =  integrál  idt),  kde i je proud
             paprsku v ampérech a t je doba v sekundách]; nebo
          2. Urychlovače mající  maximum energie elektronů  25 MeV
             a větší a  špičkový výkon větší  než 50 MW  [špičkový
             výkon  =  (špičkové  napětí  ve  voltech) x (špičkový
             proud paprsku v ampérech)].

          Technická poznámka:
          a. Doba trvání  pulsu paprsku -  v zařízeních založených
             na  mikrovlnných  urychlovacích  dutinách  je to doba
             menší  než  1  mikrosekunda  nebo  doba  trvání dávky
             svazku paprsků vyvolaných  jedním pulsem mikrovlnného
             modulátoru.
          b. Špičkový proud  paprsku - v  zařízeních založených na
             mikrovlnných  urychlovacích dutinách  je to  průměrný
             proud po dobu trvání dávky svazku paprsků.

3A202  zrušen

3A225  Frekvenční   měniče   (konvertory   nebo   invertory)  nebo
       generátory, jiné než uvedené  v položce 0B001.c.11. a které
       mají všechny tyto charakteristiky:
       a. Vícefázový výstup s výkonem 40 W nebo větším;
       b. Schopné provozu při frekvenčním rozsahu 600 až 2000 Hz;
       c. Celkové harmonické zkreslení menší než 10 %; a zároveň
       d. Řízení kmitočtu lepší než 0,1 %.

3A226  Zdroje  stejnosměrného proudu  o vysokém  výkonu, jiné  než
       uvedené v položce 0B001.j.6., schopné nepřetržitého provozu
       déle než 8  hodin při napětí 100 V  nebo větší a výstupnímu
       proudu 500 A  nebo větší, s regulací  proudu a napětí lepší
       než 0,1%.

3A227  Zdroje  stejnosměrného proudu  o vysokém  napětí, jiné  než
       uvedené v položce 0B001.j.5., schopné nepřetržitého provozu
       déle  než  8  hodin  při  napětí  20  000  V  nebo  větší a
       výstupnímu  proudu  1  A  nebo  větší,  s  regulací  proudu
       a napětí lepší než 0,1%.

3A228  Spínací zařízení, dále uvedená:
       a. Elektronky   se  studenou   katodou  (včetně   plynových
          'krytronů' a vakuových  'sprytronů'), plněné či neplněné
          plynem,  provozované podobně  jako jiskřiště, obsahující
          tři   nebo   více   elektrod   a   mající  všechny  tyto
          charakteristiky:
          1. Špičkové anodové napětí 2500 V nebo více;
          2. Špičkový anodový proud,  100 A nebo více; a zároveň
          3. Anodové zpoždění  10 mikrosekund nebo menší;
       b. Spouštěcí   jiskřiště   mající   anodové   zpoždění   15
          mikrosekund nebo méně a špičkový proud 500 A nebo větší;
       c. Moduly  nebo  montážní  celky  s  rychlou spínací funkcí
          mající všechny následující charakteristiky:
          1. Špičkové anodové napětí větší než 2000 V;
          2. Špičkový anodový proud 500 A nebo větší; a zároveň
          3. Spínací čas 1 mikrosekunda nebo menší.

3A229  Odpalovací  zařízení  a  ekvivalentní  vysokoproudé  pulsní
       generátory (pro řízené rozněcovače):
       (Viz též Seznam vojenského materiálu)
       a. Explozivní  rozbuškové  odpalovací  systémy konstruované
          pro   řízení  vícenásobných   rozbušek  zahrnutých   pod
          položkou 3A232;
       b. Modulární elektrické pulsní  generátory konstruované pro
          použití přenosné,  mobilní nebo ve  ztížených podmínkách
          (včetně budičů pro xenonové výbojky) mající všechny tyto
          charakteristiky:
          1. Schopnost   předat  svou   energii  v   méně  než  15
             mikrosekundách;
          2. Mající výstup o více než 100 A;
          3. Mající  náběhový  čas  menší  než  10 mikrosekund při
             zatížení  menším   než  40  ohmů   (náběhový  čas  je
             definován  jako  časový  interval  od  10 %  do  90 %
             proudové amplitudy při odporovém zatížení);
          4. Uzavřeny v prachotěsném obalu;
          5. Žádný rozměr nepřesahuje 254 mm;
          6. Hmotnost menší než 25 kg; a zároveň
          7. Určeny pro  použití v rozšířeném  teplotním intervalu
             [223 K až 373 K  (-50 oC až 100 oC)] nebo určeny jako
             vhodné pro letecké a kosmické použití.
3A230  Vysokorychlostní  pulsní  generátory  s  výstupním  napětím
       větším než  6 V při  odporovém zatížení menším  než 55 ohmů
       a pulsním přechodovým časem nižším než 500 pikosekund.

       Technická poznámka:
       Pro položku  3A230 je pulsní přechodový  čas definován jako
       časový interval mezi 10 % a 90 % napěťové amplitudy.

3A231  Neutronové    generátorové    systémy,    včetně    trubic,
       konstruované  pro  provoz  bez  vnějšího  vakuového systému
       a využívající   elektrostatické    zrychlení   k   vyvolání
       tritium-deuteriové jaderné reakce.

3A232  Rozněcovače a vícebodové rozbuškové systémy:
       (Viz též Seznam vojenského materiálu)
       a. Elektricky řízené rozněcovače:
          1. Výbušný můstek ('EB');
          2. Výbušný můstkový drát ('EBW');
          3. Nárazové rozbušky;
          4. Výbušné fóliové rozbušky ('EFI');
       b. Systémy  využívající  jednoduché  nebo  násobné rozbušky
          konstruované k téměř současné iniciaci výbušného povrchu
          (více   než  5000   mm2)  na   základě  jednoho  signálu
          k odpálení (s iniciačním  časováním, šířícím se povrchem
          za méně než 2,5 mikrosekund).

       Poznámka:
       Tato položka nezahrnuje rozbušky používající pouze primární
       výbušné látky, jako je azid olovnatý.

       Technická poznámka:
       Všechny uvedené rozbušky používají drobné elektrické vodiče
       (můstky,  můstkové dráty  nebo fólie),  které se explozivně
       odpařují,  když   jimi  projde  rychlý   elektrický  impuls
       o vysokém  proudu.  V  nenárazových  typech  výbušný  vodič
       nastartuje   chemickou   detonaci   při   dotyku  s  vysoce
       explozivní   látkou   jako   je   pentaerytritoltetranitrát
       ('PETN').  V  nárazových  rozbuškách  explozivní odpařování
       elektrického  vodiče přirazí  nárazník přes  mezeru a dopad
       nárazu   nastartuje   chemickou   detonaci.   Nárazník   je
       v některých  typech  spouštěn   magnetickou  silou.  Termín
       výbušná  fólie  může  označovat   jak  rozbušku  'EB',  tak
       nárazovou.

3A233  Hmotnostní   spektrometry,  jiné  než   uvedené  v  položce
       0B002.g., schopné měřit ionty  o atomové hmotnosti 230 nebo
       vyšší a  mající rozlišovací schopnost  lepší než 2  částice
       při 230, a jejich iontové zdroje:
       a. Plazmové   hmotnostní  spektrometry  s induktivní vazbou
          ('ICP/MS');
       b. Hmotnostní spektrometry s doutnavým výbojem ('GDMS');
       c. Hmotnostní spektrometry s tepelnou ionizací ('TIMS');
       d. Hmotnostní  spektrometry  s  elektronovým ostřelováním,
          které mají komoru zdroje zhotovenou z materiálu odolného
          proti působení UF6 nebo takovým materiálem pokrytou nebo
          vyloženou;
       e. Hmotnostní spektrometry  s molekulovým  paprskem, které
          mají:
          1. Komoru  zdroje  zhotovenou   z  nerezové  oceli  nebo
             molybdenu a mají vymrazovací kapsu schopnou ochlazení
             na 193 K (-80 oC) nebo nižší; nebo
          2. Komoru zdroje  zhotovenou z materiálu  odolného proti
             působení  UF6 nebo  takovým materiálem  pokrytou nebo
             vyloženou;
       f. Hmotnostní   spektrometry   vybavené   mikrofluorizačním
          iontovým  zdrojem zkonstruované  pro použití  s aktinidy
          nebo fluoridy aktinidů.

3B     ZKUŠEBNÍ, KONTROLNÍ A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

3B001  Dále uvedená  zařízení pro výrobu  polovodičových součástek
       nebo  materiálů  a  jejich  speciálně konstruované součásti
       a příslušenství:
       a. Zařízení pro epitaxiální  růst krystalů "řízená uloženým
          programem":
          1. Schopná  produkovat  vrstvy s  rovnoměrností tloušťky
             lepší než    2,5 %  v rozsahu vzdáleností  75 mm nebo
             více;
          2. Reaktory  pro  chemickou  depozici  z  par organokovů
             ('MOCVD')  speciálně konstruované  pro růst  krystalů
             složených polovodičů chemickou  reakcí mezi materiály
             kontrolovanými položkou 3C003 nebo 3C004;
          3. Zařízení pro epitaxiální  růst s molekulárním svazkem
             při použití plynných nebo pevných zdrojů;
       b. Zařízení "řízená uloženým programem" určená pro iontovou
          implantaci, mající některou z těchto charakteristik:
          1. Urychlující napětí větší než 1 MeV;
          2. Speciálně  určená  a  optimalizovaná  pro  provoz při
             urychlujícím napětí méně než 2 keV;
          3. Schopnost přímého zápisu; nebo
          4. Schopná implantace kyslíku  při vysokých energiích do
             zahřáté "podložky" z polovodičového materiálu.
       c. Plazmatická  zařízení pro  anizotropní leptání  za sucha
          "řízená uloženým programem", dále uvedená:
          1. S   provozem    kazeta-kazeta   a    uzávěry   náplně
             ('load-locks'),   která   mají   některou   z  těchto
             charakteristik:
             a. Magnetické vymezení plazmatu; nebo
             b. Elektronovou cyklotronovou rezonanci ('ECR');
          2. Speciálně  konstruovaná   pro  zařízení  kontrolovaná
             položkou   3B001.c.,  a   současně  mající   některou
             z těchto charakteristik:
             a. Magnetické vymezení plazmatu; nebo
             b. Elektronovou cyklotronovou rezonanci ('ECR');
       d. Zařízení  pro chemické nanášení v  parní fázi ('CVD') za
          podpory plazmatu "řízená uloženým programem":
          1. S   provozem    kazeta-kazeta   a    uzávěry   náplně
             ('load-locks'), a  současně mající některou  z těchto
             charakteristik:
             a. Magnetické vymezení plazmatu; nebo
             b. Elektronovou cyklotronovou rezonanci ('ECR');
          2. Speciálně  konstruovaná   pro  zařízení  kontrolovaná
             položkou   3B001.c.,  a   současně  mající   některou
             z těchto charakteristik:
             a. Magnetické vymezení plazmatu; nebo
             b. Elektronovou cyklotronovou rezonanci ('ECR');
       e. Vícekomorové centrální manipulační  systémy pro destičky
          polovodičů  s automatickým  vkládáním, "řízené  uloženým
          programem", které mají všechny tyto charakteristiky:
          1. Prostředky pro  vstup a výstup  destiček, k nimž  lze
             připojit   více  než   dvě  zařízení   na  zpracování
             polovodičů; a zároveň
          2. Jsou   konstruovány   jako   integrovaný   systém  do
             vakuového  prostředí pro  sekvenční zpracování  mnoha
             plátků;

          Poznámka:
          Položka  3B001.e. nekontroluje  automatické robotizované
          manipulační  systémy  pro   destičky  polovodičů,  které
          nejsou konstruovány pro činnost ve vakuovém prostředí.

       f. Litografická zařízení "řízená uloženým programem":
          1. Krokovací  zařízení  pro   nastavování  a  exponování
             destiček  polovodičů za  použití foto-optických  nebo
             rentgenových  metod,  která  mají  některou  z těchto
             charakteristik:
             a. Vlnovou délku světelného zdroje kratší než 350 nm;
             b. Jsou  schopna exponovat  obrazce s  rozlišením pod
                0,5 mikrometru, kde rozlišení je dáno vzorcem:

                               (lambda) x K
                MRF = -------------------
                                      na
             kde značí:
                MRF      rozměr  nejmenšího  rozlišitelného prvku;
                lambda   vlnová  délka expozičního  světelného zdroje
                         v mikrometrech;
                K        faktor o hodnotě 0,7;
                na       číselná apertura;
          2. Zařízení speciálně konstruovaná pro výrobu masek nebo
             zpracování   polovodičových   součástek   za  použití
             vychylovaného   zaostřeného   elektronového  paprsku,
             iontového  paprsku nebo  "laserového" paprsku,  která
             mají některou z těchto charakteristik:
             a. Stopu paprsku menší než 0,2 mikrometru;
             b. Jsou  schopna vytvořit  obrazec s  velikostí prvku
                menší než 1 mikrometr; nebo
             c. Mají  přesnost překrytí  lepší než    0,20 mikrometru
                (3 sigma);
             g. Masky nebo  optické mřížky konstruované  pro integrované
                 obvody kontrolované položkou 3A001;
              h. Vícevrstvé masky s vrstvou působící fázový posun.

3B002  Zkušební  zařízení "řízená  uloženým programem",  speciálně
       konstruovaná   pro    zkoušení   polovodičových   součástek
       a nezapouzdřených čipů:
       a. Pro  zkoušení S-parametrů  tranzistorových součástek při
          kmitočtech větších než 31 GHz; nebo
       b. Pro  zkoušení integrovaných  obvodů, která  jsou schopna
          provádět funkční zkoušení podle pravdivostní tabulky při
          rychlosti testovacích vzorků větší než 60 MHz;

          Poznámka:
          Položka   3B002.b.    nekontroluje   zkušební   zařízení
          speciálně konstruovaná pro zkoušení:
          1. "Elektronických   sestav"  nebo  "řad"   obvodů   pro
             aplikace ve spotřební elektronice nebo zařízeních pro
             zábavu;
          2. Nekontrolovaných       elektronických      součástek,
             "elektronických sestav" nebo integrovaných obvodů.

       c. Pro  zkoušení  mikrovlnných   integrovaných  obvodů  při
          kmitočtech větších než 3 GHz;

          Poznámka:
          Položka   3B002.c.    nekontroluje   zkušební   zařízení
          speciálně   konstruovaná   pro   zkoušení   mikrovlnných
          integrovaných  obvodů pracujících  jenom ve standardních
          civilních   telekomunikačních  pásmech   při  kmitočtech
          nepřesahujících 31 GHz.

       d. Systémy s elektronovým  svazkem konstruované pro činnost
          při max. 3 keV, nebo systémy s "laserovým" paprskem, pro
          bezdotykové     zkoušení     polovodičových    součástek
          s připojeným    napájením,   které    mají   obě    tyto
          charakteristiky:
          1. Funkci na základě stroboskopického jevu při klíčování
             paprsku nebo detektoru; a zároveň
          2. Elektronový    spektrometr    pro    měření    napětí
             s rozlišením menším než 0,5 V.

          Poznámka:
          Položka  3B002.d.  kontroluje   pouze  takové  řádkovací
          elektronové    mikroskopy,    které    jsou    speciálně
          konstruovány  a  přístrojově  vybaveny  pro  bezdotykové
          zkoušení    polovodičových   součástek    s   připojeným
          napájením.

3C     MATERIÁLY

3C001  Heteroepitaxní materiály sestávající z "podložky" s více na
       sobě uspořádanými epitaxně narostlými vrstvami z:
       a. Křemíku;
       b. Germania; nebo
       c. Sloučenin galia nebo india typu III/V.

       Technická  poznámka:
       Sloučeniny  typu  III/V  jsou  polykrystalické nebo binární
       nebo komplexní monokrystalické produkty sestávající z prvků
       skupin IIIA a VA  Mendělejevovy periodické tabulky (arzenid
       galia, arzenid galito-hlinitý, fosfid india, atd.).

3C002  Materiály  rezistů  a   "podložky"  pokryté  kontrolovanými
       rezisty:
       a. Pozitivní    rezisty   pro    polovodičovou   litografii
          optimalizované pro použití  s vlnovou délkou expozičního
          světla pod 350 nm;
       b. Všechny rezisty pro použití s elektronovými paprsky nebo
          iontovými  paprsky, o  citlivosti 0,01 mikrocoulombu/mm2
          a lepší;
       c. Všechny  rezisty  pro  použití  s  rentgenovými paprsky,
          o citlivosti 2,5 mJ/mm2 nebo lepší;
       d. Všechny    rezisty   optimalizované    pro   technologie
          zobrazování povrchu, včetně silylátovaných rezistů.

       Technická poznámka:
       Silylační techniky jsou definovány jako procesy používající
       oxidaci  povrchu  rezistu  ke  zlepšení  vlastností jak při
       suchém, tak při mokrém vyvolávání.

3C003  Organo-anorganické sloučeniny:
       a. Organo-kovové  sloučeniny  hliníku,  galia  nebo  india,
          které mají čistotu (vztaženo na kov) lepší než 99,999 %;
       b. Organické   sloučeniny   arzénu,   antimonu   a  fosforu
          o čistotě  (vztaženo na  anorganickou složku)  lepší než
          99,999 %.

       Poznámka:
       Položka 3C003 kontroluje jen ty sloučeniny, jejichž kovový,
       polokovový  nebo nekovový  prvek  je  přímo vázán  na uhlík
       organické části molekuly.

3C004  Hydridy fosforu,  arzénu nebo antimonu,  které mají čistotu
       lepší než  99,999 %, případně  zředěné v inertních  plynech
       nebo vodíku.

       Poznámka:
       Položka  3C004  nekontroluje  hydridy,  které  obsahují  20
       molárních procent nebo více inertních plynů nebo vodíku.

3D     SOFTWARE

3D001  "Software"  speciálně  určený  pro  "vývoj",  nebo "výrobu"
       zařízení kontrolovaných položkami 3A001.b. až 3A002.g. nebo
       3B.

3D002  "Software"  speciálně  určený  pro  "použití"  v zařízeních
       "řízených  uloženým   programem"  kontrolovaných  položkami
       3B.
3D003  "Software"  pro  počítačem  zpracované  konstrukce  ('CAD')
       topografií  polovodičových   součástek  nebo  integrovaných
       obvodů, který má některou z těchto charakteristik:
       a. Zahrnuje návrhová  pravidla nebo pravidla  pro ověřování
          obvodů;
       b. Provádí simulaci fyzikálního uspořádání obvodů; nebo
       c. Obsahuje simulátory litografického zpracování pro návrh;

          Technická  poznámka:
          Simulátor  litografického  zpracování  je  sada programů
          používaná   ve   fázi   návrhu   pro   definování  sledu
          litografických,  leptacích  a   depozičních  kroků,  jež
          transformují     obrazce    masek     do    specifických
          topografických obrazců ve  vodičích, dielektrických nebo
          polovodičových materiálech.

       Poznámka:
       Položka 3D003 nekontroluje  "software" speciálně určený pro
       vstup    schémat,     logickou    simulaci,    rozmísťování
       a propojování,   verifikaci  návrhu   nebo  generaci  pásky
       obrazců.
       Věcná poznámka:
       Knihovny programů, návrhové  atributy nebo související data
       pro  návrh  polovodičových   součástek  nebo  integrovaných
       obvodů se pokládají za "technologii".

3D101  "Software"   speciálně   určený   pro   "použití"  zařízení
       uvedeného v položce 3A101.b..

3E     TECHNOLOGIE

3E001  "Technologie" potřebná  pro "vývoj"  nebo "výrobu" zařízení
       nebo materiálů, kontrolovaných podle  odstavců 3A, 3B, nebo
       3C.

       Poznámka:
       Položka 3E001  nekontroluje "technologie" pro  "vývoj" nebo
       "výrobu":
       a. Mikrovlnných tranzistorů, pracujících při kmitočtech pod
          31 GHz;
       b. Integrovaných   obvodů   kontrolovaných   podle  položek
          3A001.a.3.   až   3A001.a.12.,   které   mají  obě  tyto
          charakteristiky:
          1. Používají technologii  s rozlišením 0,7  mikrometru nebo
             větším; a zároveň
          2. Nemají vícevrstvé struktury.
             Věcná poznámka:
             Pojem vícevrstvé struktury v  poznámce b.2. u položky
             3E001  se  nevztahuje  na  součástky  s nejvýše dvěma
             kovovými   vrstvami   a    nejvýše   dvěma   vrstvami
             z polykrystalického křemíku.

3E002  Jiné "technologie" pro "vývoj" nebo "výrobu":
       a. Vakuových mikroelektronických součástek;
       b. Heterostrukturních  polovodičových součástek,  jako jsou
          tranzistory  s vysokou  pohyblivostí elektronů ('HEMT'),
          heteropřechodové    bipolární    tranzistory    ('HBT'),
          součástky  se supermřížkami  nebo součástky  využívající
          kvantových jevů ('quantum  well', např. kvantové 'dráty'
          či kvantové 'tečky');
       c. Supravodivých elektronických součástek;
  d. Podložek z diamantových vrstev pro elektronické součástky;
 e.   Křemíkových podložek s izolátorem pro integrované obvody, kde izolátorem je kysličník křemičitý;
 f.  Podložek z karbidu křemíku pro elektronické součástky.

3E101  "Technologie"   potřebná    pro   "použití"  zařízení  nebo
       "software",  uvedených v  položkách 3A001.a.1., 3A001.a.2.,
       3A101 nebo 3D101.

3E102  "Technologie"  potřebná  pro  "vývoj" "software", uvedeného
       v položce 3D101.

3E201  "Technologie"  potřebná  pro  "použití" zařízení, uvedených
       v  položkách  3A001.e.2.,  3A001.e.3.,  3A001.e.5.,  3A201,
       3A202, 3A225 až 3A231.

KATEGORIE 4 - POČÍTAČE

       Poznámka 1:
       Počítače,    jejich    příslušenství    nebo    "software",
       vykonávající telekomunikační funkce  nebo funkce "lokálních
       sítí" ('LAN'),  se musí také  hodnotit podle charakteristik
       výkonu v Kategorii 5 (Část 1 - Telekomunikace).

       Věcné poznámky:
       1. Řídicí  jednotky,  které  přímo  propojují sběrnice nebo
          kanály  základních  jednotek  ('CPU'),  řídicí  jednotky
          diskové paměti  nebo "hlavní paměti",  nejsou považovány
          za telekomunikační  zařízení popsané v  Kategorii 5 Část
          1 - Telekomunikace.
       2. Pro  kontrolní  režim "software"  speciálně navržený pro
          přepojování     paketů,      viz     Kategorie     5D001
          (Telekomunikace).

       Poznámka 2:
       Počítače, jejich příslušenství nebo "software" vykonávající
       šifrovací    funkce,   kryptoanalytické    funkce,   funkce
       zajišťující    víceúrovňové    zabezpečení    nebo   funkce
       zabezpečující   izolaci  uživatele,   nebo  které   omezují
       elektromagnetickou  kompatibilitu ('EMC'),  se musí  rovněž
       vyhodnocovat  podle charakteristik  v Kategorii  5 (Část  2
       - Bezpečnost informací.

4A     ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽNÍ CELKY A KOMPONENTY

4A001  Elektronické počítače a  jejich příslušenství uvedené dále,
       jejich  "elektronické  sestavy"  a  speciálně  konstruované
       součásti:
       (Viz též položka 4A101)
       a. Speciálně konstruované  tak, aby měly  některou z těchto
          charakteristik:
          1. Určené  pro  práci  při   okolní  teplotě  pod  228 K
             (-45 oC) nebo nad 358 K (+85 oC); nebo

             Poznámka:
             Položka  4A001.a.1.  neplatí  pro  počítače speciálně
             konstruované  pro aplikace  v civilních  automobilech
             a vlacích.

          2. Jsou  radiačně  odolné   tak,  že  přesahují  některý
             z těchto parametrů:
             a. Celková    radiační   dávka    5000   grayů   (Si)
                [5 x 105 rad  (Si)]);
             b. Narušení   při  rychlosti   dávky  5   MGy/s  (Si)
                [5 x 108 rad/s (Si)]; nebo
             c. Narušení  způsobené  jednorázovým  dějem  1 x 10-7
                chyb/bit/den;
       b. Mají  charakteristiky  nebo   vykonávají  funkce,  které
          přesahují   meze   uvedené   v   Kategorii   5  (Část  2
          - Bezpečnost informací).

4A002  "Hybridní počítače",  uvedené dále, a  jejich "elektronické
       sestavy" a speciálně konstruované součásti:
       (Viz též  položka 4A102)
       a. Obsahující  "číslicové  počítače"  kontrolované položkou
          4A003;
       b. Obsahující analogově číslicové  nebo číslicově analogové
          převodníky, které mají obě tyto charakteristiky:
          1. 32 kanálů nebo více; a zároveň
          2. Rozlišení  14 bitů  (plus znaménkový  bit) nebo větší
             s převodní rychlostí 200 000  převodů za sekundu nebo
             více.

4A003  "Číslicové  počítače",   "elektronické  sestavy  ",  jejich
       příslušenství a speciálně pro ně konstruované součásti:

       Poznámky:
       1. Položka 4A003 zahrnuje také:
          a. vektorové procesory;
          b. procesorová pole;
          c. komunikační procesory;
          d. logické procesory;
          e. zařízení pro  "zlepšení obrazu";
          f. zařízení pro "zpracování signálů".
       2. "Číslicové počítače" nebo  jejich příslušenství, popsané
          v položce 4A003,  podléhají kontrole jako  jiná zařízení
          nebo systémy při splnění všech těchto předpokladů:
          a. "Číslicové  počítače" nebo  jejich příslušenství jsou
             nezbytně nutné pro provoz těchto jiných zařízení nebo
             systémů;
          b. "Číslicové počítače" nebo jejich příslušenství nejsou
             "hlavním prvkem" těchto jiných zařízení nebo systémů.
             Věcné poznámky:
             1. Zařízení  pro "zpracování  signálů" nebo "zlepšení
                obrazu",   speciálně  určená   pro  jiná  zařízení
                s funkcemi omezenými na funkce vyžadované pro tato
                jiná zařízení,  podléhají kontrole jako  tato jiná
                zařízení,   i   když   se   přestupuje   kritérium
                "hlavního prvku".
             2. "Číslicové počítače" nebo jejich příslušenství pro
                vybavení  telekomunikací  viz  Kategorie  5  (Část
                1 - Telekomunikace).
          c. "Technologie"  pro  "číslicové   počítače"  a  jejich
             příslušenství je uvedena v odstavci 4E.

       a. Konstruované nebo upravené pro "poruchovou odolnost";

          Poznámka:
          Pro účely položky 4A003.a.  se "číslicové počítače" nebo
          jejich  příslušenství nepokládají  za konstruované  nebo
          upravené z hlediska  "poruchové odolnosti" (tolerance na
          chyby), pokud používají:
          1. Algoritmy  detekce  nebo   korekce  chyby  v  "hlavní
             paměti";
          2. Propojení  dvou  "číslicových  počítačů"  takové,  že
             v případě selhání aktivní  základní jednotky ('CPU'),
             může  rezervní,  ale   zrcadlově  pracující  základní
             jednotka dále pokračovat v řízení funkcí systému;
          3. Propojení  dvou základních  jednotek datovými  kanály
             nebo  použitím sdílené  paměti, které  dovoluje první
             základní jednotce provádět jinou práci po dobu, dokud
             druhá základní jednotka neselže, v kterémžto okamžiku
             první   základní  jednotka   převezme  řízení  funkcí
             systému; nebo
          4. Synchronizaci   dvou   základních   jednotek   pomocí
             "software"   tak,   aby   první   základní   jednotka
             rozpoznala selhání druhé základní jednotky a převzala
             její úkoly.

       b. "Číslicové  počítače",  které  mají  "složený teoretický
          výkon"   ('CTP')  přesahující   2000  milionů   složených
          teoretických operací za sekundu ('Mtops');
       c. "Elektronické  sestavy"   speciálně   konstruované  nebo
          upravené pro zvýšení výkonu agregací "výpočetních prvků"
          ('CE')  takové, že  "složený teoretický  výkon" agregátu
          přesahuje mez podle položky 4A003.b.;

          Poznámky:
          1. Položka 4A003.c. se týká jen takových "elektronických
             sestav"   a    programovatelných   propojení,   která
             nepřestupují  meze   uvedené  v  4A003.b.,   když  se
             dodávají  jako  nezabudované  "elektronické sestavy".
             Netýká se  "elektronických  sestav" vnitřně omezených
             svou  konstrukcí pro  použití jako  příslušenství pro
             zařízení  kontrolovaná  položkou  4A003.d.,  4A003.e.
             nebo 4A003.f..
          2. Položka  4A003.c. nekontroluje  žádnou "elektronickou
             sestavu"  speciálně konstruovanou  pro nějaký výrobek
             nebo  skupinu výrobků,  jejichž maximální konfigurace
             nepřestupuje  meze,  které  jsou  uvedeny  v  položce
             4A003.b..

       d. Grafické   akcelerátory    nebo   grafické   koprocesory
          s "rychlostí třírozměrových vektorů" přes 3 000 000;
       e. Zařízení provádějící analogově  číslicové nebo číslicově
          analogové   převody,  které   přestupují  meze   uvedené
          v položce 3A001.a.5.;
       f. zrušeno

       g. Zařízení  speciálně  navržená  tak,  že umožňují externí
          propojení   "číslicových   počítačů"   nebo  připojených
          zařízení při přenosových rychlostech dat nad 80 MByte/s.

          Poznámka:
          Položka   4A003.g.   nekontroluje   vnitřní  propojovací
          zařízení (t.j. propojovací desky, sběrnice) nebo pasivní
          propojovací zařízení.

4A004  Počítače   uvedené   dále   a   jejich  speciálně  navržené
       příslušenství, "elektronické sestavy" a součásti:
       a. "Systolické počítače";
       b. "Neuronové počítače";
       c. "Optické počítače".

4A101  Analogové  počítače,  "číslicové  počítače"  nebo digitální
       diferenční   analyzátory,  jiné   než  uvedené   v  položce
       4A001.a.1.,  které  jsou  vybaveny  pro  práci ve ztížených
       podmínkách  nebo  pro použití v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104.

4A102  "Hybridní  počítače"  speciálně  navržené  pro  modelování,
       simulaci  nebo  návrhovou integraci kosmických nosných prostředků uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raket uvedených v položce 9A104.

       Poznámka:
       Tato  kontrola  se  provede  pouze  v  případě, že zboží je
       dodáváno  spolu  se  "software"  podle  položek  7D103 nebo
       9D103.

4B     ZKUŠEBNÍ, KONTROLNÍ A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

       (Žádné)

4C     MATERIÁLY

       (Žádné)

4D     SOFTWARE

       Poznámka:
       "Software"  pro "vývoj",  "výrobu" nebo  "použití" zařízení
       popsaných v jiných Kategoriích  je  uveden vždy v příslušné
       Kategorii. Odstavec  4D zahrnuje kontrolu  "software" pouze
       pro zařízení popsaná v této Kategorii.

4D001  "Software"  speciálně  určený  nebo  upravený  pro "vývoj",
       "výrobu" nebo "použití" zařízení, materiálů nebo "software"
       uvedený v položkách 4A001 až 4A004 nebo v odstavci 4D.
4D002  "Software" speciálně  určený nebo modifikovaný  pro podporu
       "technologie" uvedené v odstavci 4E.

4D003  Specifický "software":
       a. "Software"   operačních  systémů,   nástroje  pro  vývoj
          "software" a překladače  speciálně navržené pro zařízení
          na  "zpracování  vícenásobného  toku  dat" ve "zdrojovém
          kódu";
       b. "Expertní systémy" nebo "software" pro inferenční stroje
          "expertních systémů", poskytující současně:
          1. Časově závislá pravidla; a zároveň
          2. Zákonitosti     pro     manipulaci     s     časovými
             charakteristikami pravidel a faktů;
       c. "Software",  který  má   charakteristiky  nebo  vykonává
          funkce   přesahující  meze   v  Kategorii   5  (Část   2
          - Bezpečnost informací);
Poznámka:
Položka   4D003.c.   nekontroluje   "software",   který   doprovází   uživatele   a   je   určen   pro   jeho   osobní   potřeby.

       d. Operační  systémy  speciálně  navržené  pro  zařízení se
          "zpracováním v  reálném čase", které  zaručují "celkovou
          čekací dobu přerušení" menší než 20 mikrosekund.

4E     TECHNOLOGIE

4E001  "Technologie" potřebná pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití"
       zařízení nebo "software" uvedených v odstavcích 4A nebo 4D.

       Technická poznámka ke Kategorii 4:

       "SLOŽENÝ TEORETICKÝ VÝKON" ('CTP')

       Zkratky používané v této Technické poznámce:

       'CE'        výpočetní  prvek (typicky aritmetickologická
                   jednotka)
       'FP'        pohyblivá řádová čárka
       'XP'        pevná řádová čárka
       't'         doba výpočtu (provádění operací)
       'XOR'       logická funkce nonekvivalence
       'CPU'       základní (centrální) jednotka
       'TP'        teoretický výkon (jednoho 'CE')
       'CTP'       složený teoretický výkon (více 'CE')
       'R'         efektivní výpočetní rychlost
       'WL'        délka slova
       'L'         nastavení délky slova
        *          násobení

       Doba  výpočtu  't'  se  vyjadřuje  v  mikrosekundách,  'TP'
       a 'CTP'  se  vyjadřuje  v  'Mtops'  (milionech teoretických
       operací za sekundu) a 'WL' se vyjadřuje v bitech.

       Shrnutí metod výpočtu 'CTP':
       'CTP' je  mírou výpočetního výkonu a  určuje se v milionech
       teoretických  operací  za   sekundu  (Mtops).  Při  výpočtu
       složeného    teoretického   výkonu    ('CTP')   konfigurace
       výpočetních prvků ('CE') postupujte podle těchto tří kroků:
       1. Vypočítejte efektivní  výpočetní rychlost 'R'  pro každý
          výpočetní prvek ('CE');
       2. Použijte nastavení délky slova ('L') k výpočtu efektivní
          výpočetní  rychlosti  ('R'),   a  následně  teoretického
          výkonu ('TP') pro každý výpočetní prvek ('CE').
       3. Je-li  těchto výpočetních  prvků ('CE')  více než jeden,
          teoretické  výkony  ('TP')   slučte  a  získáte  složený
          teoretický výkon ('CTP') pro konfiguraci.

       Podrobnosti  těchto kroků  jsou vysvětleny  v následujících
       odstavcích.

       Poznámka 1:
       Pokud je  konfigurace více 'CE'  taková, že některé  z nich
       sdílejí paměťové  subsystémy a další  je nesdílejí, provádí
       se výpočet  'CTP' hierarchicky ve  2 krocích: -  za prvé se
       sdružují skupiny  'CE', které sdílejí paměť,  - za druhé se
       počítá 'CTP' skupin s použitím výpočetní metody pro násobné
       'CE', které nesdílejí paměť.

       Poznámka  2:
       Výpočetní prvky ('CE'), jejichž funkce je omezena na funkce
       vstupu/výstupu  a periferní  funkce (např.  řídicí jednotky
       disků, komunikačních  systémů a zobrazovacích  jednotek) se
       nezahrnují do výpočtu 'CTP').

 Dále uvedená  tabulka ukazuje způsob  výpočtu efektivní výpočetní
 rychlosti ('R') pro každý výpočetní prvek ('CE'):

 Krok 1: Efektivní výpočetní rychlost 'R'
 ________________________________________
                                                                   
 Pro výpočetní prvky ('CE')                                        
        realizující:              Efektivní výpočetní rychlost 'R' 
 (Každý 'CE' musí být                                              
 vyhodnocován nezávisle)                                           
                                                                   
 Jenom XP (Rxp)                   1/(3*(txp add))                  
                                                                   
 Když se nevykonává sčítání,                                       
 použijte:                        1/(txp mult)                     
                                                                   
 Když se nevykonává ani sčítání                                    
 ani násobení, použijte                                            
 nejrychlejší dostupnou                                            
 aritmetickou operaci, a to:                                       
 Viz poznámky X a Z               1/(3*txp)                        
                                                                   
 Jenom FP (Rfp)                                                    
 Viz poznámky X a Y               max (1/tfp add, 1/tfp mult)      
                                                                   
 Jak FP tak XP (R)                Vypočítejte Rxp i Rfp            

 Pro jednoduché logické           1/(3*tlog)                       
 procesory nevykonávající žádnou  kde tlog je doba výpočtu pro     
 ze  specifikovaných              XOR nebo nejrychlejší            
 aritmetických operací.           jednoduchá logická operace       
                                  u logického obvodu               
                                  nerealizujícího XOR.             
                                  Viz poznámky X a Z.              
                                                                   
 Pro speciální logické            R = R'*WL/64                     
 procesory nepoužívající žádnou   kde R' je počet výsledků za      
 ze   specifikovaných             sekundu,  WL je počet bitů, na   
 aritmetických                    kterých probíhá logická          
 nebo logických operací           operace, a 64 je normalizační    
                                  faktor na 64-bitové operace.     

 Poznámka W:
 Pro  výpočetní  prvek  ('CE')  s  postupným  zpracováním toku dat
 ('pipeline'),   který   je   schopen   zpracovávat   více  než  1
 aritmetickou a logickou operaci v každém strojovém cyklu poté, co
 je naplněn  daty, může být zavedena  specifická rychlost v režimu
 'pipeline'. Efektivní výpočetní rychlost ('R') pro takový 'CE' je
 pak maximum rychlostí v režimech, využívajících i nevyužívajících
 'pipeline'.

 Poznámka X:
 Pro  výpočetní prvek  ('CE'), který  vykonává více  aritmetických
 operací konkrétního  typu v jednom  cyklu (například dvě  sčítání
 v jednom cyklu) je doba výpočtu 't' dána vztahem:

                     (doba cyklu)
 t = ______________________________________________
     (počet identických operací ve strojovém cyklu)

 Výpočetní prvky,  které vykonávají různé  typy aritmetických nebo
 logických operací  v jednom strojovém cyklu, se pokládají za více
 separátních výpočetních prvků, které pracují současně (například,
 výpočetní prvek provádějící sčítání a násobení v jednom cyklu, se
 bere  jako dva  výpočetní prvky,  z nichž  první vykonává sčítání
 v jednom cyklu a druhý provádí násobení rovněž v jednom cyklu).

 Když jeden výpočetní prvek  provádí skalární i vektorovou funkci,
 pak použijte hodnotu s kratší dobou výpočtu.

 Poznámka Y:
 Jestliže 'CE' neprovádí žádné  sčítání nebo násobení s pohyblivou
 řádovou čárkou  ('FP'), ale provádí  dělení s pohyblivou  řádovou
 čárkou, pak:
                            1
                 Rfp =  _________
                        tfp divide

 Jestliže  'CE' vykonává  operaci převrácené  hodnoty v  pohyblivé
 řádové čárce, ale nevykonává  'FP' sčítání, násobení nebo dělení,
 pak:

                             1
                 Rfp =   _________
                        tfp reciprocal

 Nerealizuje-li   se  žádná   ze  specifikovaných   instrukcí,  je
 efektivní 'FP' rychlost rovna nule.

 Poznámka Z:
 V jednoduchých logických operacích vykonává jedna instrukce jednu
 logickou manipulaci s ne více než dvěma operandy daných délek.

 Ve  složitých logických  operacích vykonává  jedna instrukce více
 logických  manipulací,  aby  vytvořila  jeden  nebo více výsledků
 z dvou nebo více operandů.

 Rychlosti  je   třeba  počítat  pro   všechny  podporované  délky
 operandů,   uvažujíce  jak   standardní  režim   zpracování,  tak
 'pipeline'  (pokud  přichází  v  úvahu)  za  použití nejrychlejší
 výkonné instrukce pro každou délku operandu v pořadí:
 1. 'Pipelinové'  operace a  operace registr  - registr.  Vypusťte
    extrémně krátké  operační časy, které se  mohou vyskytnout pro
    operace  na  předem  určeném  operandu  nebo  předem  určených
    operandech (například  násobení nulou nebo  1). Nerealizují-li
    se žádné operace registr - registr, pokračujte podle bodu (2).
 2. Rychlejší  z operací  registr -  paměť nebo  paměť -  registr;
    pokud tyto také neexistují, pokračujte podle bodu (3).
 3. Paměť - paměť.

 V  každém případě  uvedeném výše použijte  nejkratší dobu operace
 zaručovanou výrobcem.

 Krok 2: 'TP' pro každou podporovanou délku operandu 'WL'
 ________________________________________________________
                               
 Nastavte  efektivní rychlost  R  nebo  R' pomocí  nastavení délky
 slova L takto:
                  TP = R*L, kde L = (1/3 + WL/96)

 Poznámka:
 Délka  slova 'WL'  použitá v  těchto výpočtech  je délka operandu
 v bitech.  (Používají-li  se  operandy  o  různé  délce,  vyberte
 největší délku slova.) Kombinace  jednotek pro zpracování mantisy
 a exponentu u  procesoru pracujícího v pohyblivé  řádové čárce se
 považuje  pro účely  výpočty 'CTP'  za jeden  'CE' s délkou slova
 ('WL') rovnou  počtu bitů v datové  reprezentaci (typicky 32 nebo
 64).

 Toto   nastavení   se   neuplatňuje   na  specializované  logické
 procesory, které nepoužívají instrukce 'XOR'. V tomto případě:
                          TP = R

 Vyberte maximální výslednou hodnotu 'TP' pro:
 Každý  'CE' realizující  operace  pouze  s pevnou  řádovou čárkou
 (Rxp);
 Každý 'CE' realizující operace  pouze s pohyblivou řádovou čárkou
 (Rfp);
 Každý  'CE' realizující  kombinaci  operací  v pohyblivé  a pevné
 řádové čárce (R);
 Každý  jednoduchý  logický   procesor  nevykonávající  žádnou  ze
 specifikovaných aritmetických operací; a zároveň
 Každý  speciální   logický  procesor,  nepoužívající   žádnou  ze
 specifikovaných aritmetických nebo logických operací.

 Krok 3: 'CTP' pro kombinace 'CE' včetně 'CPU'
 _____________________________________________
                                             
 Pro základní  jednotku ('CPU') s jedním  výpočetním prvkem ('CE')
 je:                    CTP = TP

 přičemž pro   výpočetní  prvky   vykonávající  operace
 s pohyblivou i pevnou řádovou čárkou je:
                    TP = max (TPfp, TPxp)

 'CTP' pro  kombinaci více výpočetních  prvků pracujících současně
 se počítá takto:

 Poznámka 1:
 V případě  konfigurací,  které   nedovolují  současný  běh  všech
 výpočetních   prvků  je   třeba  použít   tu  možnou  konfiguraci
 výpočetních prvků, která zajišťuje  největší 'CTP'. Než se odvodí
 'CTP'  konfigurace,   bere  se  'TP'   každého  z  přispívajících
 výpočetních  prvků  jako   maximální  teoreticky  možná  hodnota,
 dosažitelná při samostatné činnosti výpočetního prvku.

 Věcná poznámka :
 K  určení možných kombinací samostatně pracujících 'CE' generujte
 posloupnost instrukcí, která iniciuje  operace více 'CE' počínaje
 nejpomalejším 'CE' (to je  tím výpočetním prvkem, který potřebuje
 nejvíce cyklů  k provedení operace)  a konče nejrychlejším  'CE'.
 Pro každý cyklus posloupnosti platí,  že ta kombinace 'CE', která
 je funkční  během tohoto cyklu,  je možnou kombinací.  Instrukční
 posloupnost   musí   brát   v   úvahu   všechna   technická  nebo
 i architektonická omezení překrývajících se operací.

 Poznámka 2:
 Jednotlivý   čip  nebo   montážní  deska   může  obsahovat   více
 výpočetních prvků.

 Poznámka 3:
 Existence  současných   operací  se  předpokládá,   když  výrobce
 počítače  uvádí  v  manuálu   nebo  brožuře  počítače  souběžnou,
 paralelní nebo současnou funkci resp. zpracování.

 Poznámka 4:
 Hodnoty  'CTP'  se  nesdružují  pro  kombinace  'CE',  které jsou
 propojeny  "lokální   sítí"  ('LAN'),  rozlehlou   sítí  ('WAN'),
 sdílenými vstupními a výstupními  spoji či zařízeními nebo řadiči
 vstupů/výstupů   a   libovolnými   telekomunikačními   spojeními,
 realizovanými softwarově.
 Poznámka  5:
 Hodnoty 'CTP'  je naopak nutno sdružovat  pro vícenásobné sestavy
 'CE',  které   jsou  speciálně  navrženy  k   tomu,  aby  zvýšily
 výkonnost,  a  to  v   případech,  kdy  'CE'  pracují  simultánně
 a sdílejí  paměť, anebo  když  se  jedná o  kombinace vícenásobná
 paměť/'CE',  jež  fungují  současně  a  využívají  specializované
 technické prostředky ('hardware').
 Sdružování se nepoužije na sestavy, popsané v položce 4A003.d.

             CTP =  TP1 + C2*TP2 +  ... + Cn*TPn

 kde TP1 je  nejvyšší z teoretických výkonů; TP2  je druhý nevyšší
 ..., a  TPn nejnižší; Ci  je koeficient určený  'vahou' propojení
 mezi výpočetními prvky a to takto:

 Pro  více výpočetních  prvků pracujících  současně a  sdílejících
 paměť:
              C2 = C3 = C4 = ... = Cn = 0,75

 Poznámka 1:
 Pokud hodnota  takto vypočteného 'CTP'  nepřevýší 194 Mtops,  lze
 pro výpočet Ci použít vztahu:

            Ci = 0,75 / (m)1/2          (i = 2, ..., n),

 kde  m je  počet 'CE'  nebo skupin  'CE', sdílejících přístup,
 platí-li:
 1. TPi každého 'CE' nebo skupin 'CE' nepřevyšuje 30 Mtops.
 2. 'CE' nebo skupiny 'CE' sdílejí přístup do hlavní paměti (paměť
    'cache' se neuvažuje) jedním kanálem.
 3. Pouze jeden 'CE'  nebo jedna skupina 'CE' může  v daný okamžik
    používat kanál.

    Druhotná poznámka:
    Toto se nevztahuje na položky kontrolované podle Kategorie 3.

 Poznámka 2:
 Výpočetní  prvky sdílejí  paměť,  když  mají přístup  do nějakého
 společného segmentu paměti s obvody v pevné fázi. Tato paměť může
 obsahovat  rychlou vyrovnávací  paměť 'cache',  hlavní paměť nebo
 jinou  vnitřní  paměť.  Periferní  paměťová  zařízení  jako  jsou
 diskové jednotky, páskové jednotky nebo 'RAM' disky sem nepatří.

 Pro více výpočetních prvků nebo skupin 'CE', nesdílejících paměť,
 propojených jedním nebo více datovými kanály, platí:

      Ci = 0,75 * ki    (i = 2, ... 32)  (viz Poznámka na konci)
         = 0,60 * ki    (i = 33, ... 64)
         = 0,45 * ki    (i = 65, ... 256)
         = 0,30 * ki    (i > 256)

      hodnota Ci je  odvozena od počtu 'CE', ne  od počtu uzlových
      bodů;
      kde:     ki = min (Si/Kr, 1)
               Kr = normalizační faktor o hodnotě 20 MByte/s
               Si = součet   maximálních   přenosových   rychlostí
                    (v   MByte/s)   pro   všechny   datové  kanály
                    připojené  do  i-tého  'CE'  nebo skupiny 'CE'
                    sdílejících paměť.

 Počítáme-li  Ci  pro  skupinu  'CE',  pak  číslo  prvního 'CE' ve
 skupině  definuje vztah  pro výpočet  Ci. Tak  např. při sdružení
 skupin  obsahujících každá  3  'CE',  dvacátá druhá  skupina bude
 obsahovat 'CE'64,  'CE'65 a 'CE'66.  Charakteristická mez Ci  pro
 tuto skupinu je pak 0,60.

 Sdružování ('CE' nebo skupin 'CE')  musí být od nejrychlejšího do
 nejpomalejšího, tzn.:
                   TP1   >=  TP2 ... >=   TPn

 a  v případě TPi = TPi+1 od největší do nejmenší rychlosti, t.j.:
                    Ci   >=  Ci+1

 Poznámka:
 Faktor ki se nepoužije na 'CE'2  až 'CE'12, pokud TPi těchto 'CE'
 nebo  skupin 'CE'  je více  než 50  Mtops, tzn.  Ci pro  'CE'2 až
 'CE'12 je vždy 0,75.

KATEGORIE 5 - TELEKOMUNIKACE A "BEZPEČNOST INFORMACÍ"

ČÁST 1 - TELEKOMUNIKACE

       Poznámky:
       1. Kontrolní  režim  těch  součástí,  "laserů",  zkušebního
          a výrobního    zařízení,    materiálů    včetně   jejich
          "software",   které  jsou   speciálně  konstruovány  pro
          telekomunikační  zařízení  nebo  systémy,  je  definován
          touto Kategorií.
       2. "Číslicové   počítače",    jejich   příslušenství   nebo
          "software", jsou-li nezbytně nutné  pro provoz a podporu
          telekomunikačních  zařízení popsaných  v této kategorii,
          se  pokládají  za  speciálně  konstruované  součásti  za
          předpokladu, že jde o standardní modely obvykle dodávané
          výrobcem. Toto zahrnuje i počítačové systémy pro provoz,
          správu, údržbu, řízení nebo účtování.

5A1    ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽNÍ CELKY A KOMPONENTY

5A001  a. Jakýkoliv  typ  telekomunikačních  příslušenství,  která
          mají  některou z  dále uvedených  charakteristik, funkcí
          nebo schopností:
          1. Zařízení  speciálně  konstruovaná  tak,  aby vydržela
             přechodové  elektronické jevy  nebo elektromagnetické
             impulsy pocházející z jaderného výbuchu;
          2. Zařízení  speciálně  upravená  pro  radiační odolnost
             vůči gama, neutronovému nebo iontovému záření;
          3. Zařízení   speciálně  konstruovaná   pro  provoz  vně
             teplotního  rozmezí   od  218 K  (-55 oC)   do  397 K
             (+124 oC);

             Poznámka:
             Položka 5A001.a.3. se  vztahuje pouze na elektronické
             zařízení.

         Poznámka:
         Položka 5A001.a.2. a  5A001.a.3. se nevztahuje na palubní
         vybavení kosmických družic.

       b. Telekomunikační přenosová zařízení nebo systémy a jejich
          speciálně  konstruované součásti  a příslušenství, která
          mají  některou z  dále uvedených  charakteristik, funkcí
          nebo vlastností:

          Poznámka:   zrušeno

          1. zrušeno
          2. Komunikační systémy pro použití pod vodou, s některou
             z těchto charakteristik:
             a. Akustický  nosný kmitočet  vně rozsahu  20 kHz  až
                60 kHz;
             b. Používají  elektromagnetický  nosný kmitočet nižší
                než 30 kHz; nebo
             c. Používají metody elektronického řízení paprsku;
          3. až 6. zrušeny

          7. Radiokomunikační přenosová zařízení pracující v pásmu
             1,5  až  87,5  MHz,  která  mají  některou  z  těchto
             charakteristik:
             a. Obsahují adaptivní  techniky zajišťující potlačení
                interferenčního signálu o více než 15 dB;
             b. 1. Automaticky   předpovídají   a   volí  kmitočty
                   a "celkové  číslicové  přenosové  rychlosti" na
                   kanál pro optimalizaci přenosu; a zároveň
                2. Obsahují   konfiguraci   lineárního  výkonového
                   zesilovače,    který   je    schopen   současně
                   podporovat  více signálů  při výstupním  výkonu
                   minimálně  1 kW  v kmitočtovém  rozsahu 1,5  až
                   30 MHz,   nebo  při   výkonu  minimálně   250 W
                   v kmitočtovém  rozsahu  30  až  87,5  MHz, a to
                   v "okamžité  šířce  pásma"  1  oktávy  či  více
                   a s  výstupním  obsahem  harmonických  kmitočtů
                   a zkreslení lepším než -80 dB; nebo
          8. Radiokomunikační  zařízení,  která  používají  metody
             "rozprostřeného      spektra"       nebo      "rychlé
             přeladitelnosti"  (frekvenční   agilita)  s  některou
             z těchto charakteristik:
             a. Kódy pro rozprostření programovatelné uživatelem;
                nebo
             b. Celkovou  šířku pásma  přenosu, která  je 100 nebo
                vícekrát   větší  než   šířka  pásma  kteréhokoliv
                informačního kanálu a přesahuje 50 kHz;

                Poznámka:
                Položka   5A001.b.8.b.    nekontroluje   celulární
                radiokomunikační  zařízení  pracující  v civilních
                pásmech.

             Poznámka:
             Položka  5A001.b.8.  nekontroluje  zařízení pracující
             s výstupním výkonem 1,0 W nebo menším.

          9. Číslicově  řízené radiopřijímače,  které mají všechny
             tyto charakteristiky:
             a. Více než 1000 kanálů;
             b. "Dobu přepínání kmitočtu" menší než 1 ms;
             c. Prohledávají  nebo   projíždějí  automaticky  část
                elektromagnetického spektra; a zároveň
             d. Identifikují přijímané signály  nebo typ vysílače;

             Poznámka:
             Položka     5A001.b.9.     nekontroluje     celulární
             radiokomunikační   zařízení  pracující   v  civilních
             pásmech.
             nebo

         10. Zařízení  zajišťující funkce  číslicového "zpracování
             signálu"  pro  kódování  hovoru  při  rychlostech pod
             2400 bit/s;
       c. zrušeno
       d. Komunikační  kabely s  optickými vlákny,  optická vlákna
          a příslušenství:
         1. Optická vlákna delší než 500 m, u kterých výrobce deklaruje schopnost vydržet namáhání v tahu při ověřovací zkoušce 2 x 109 N/m2 nebo větší;

                Technická poznámka:
                Ověřovací   zkouška:  Provozní   zkušební  postup,
                'on-line' nebo  'off-line', při němž  se na vlákno
                o délce 0,5  až 3 m  pohybující se rychlostí  2 až
                5 m/s  mezi dvěma  hnacími kladkami  o průměru asi
                150   mm  dynamicky   působí  předepsaným  tahovým
                napětím.   Jmenovitá   okolní   teplota   je   293
                K (20 oC) a relativní vlhkost 40 %.
                Věcná poznámka :
                Ověřovací zkoušku lze  provádět podle ekvivalentní
                státní normy.

          2. Kabely z  optických vláken a  příslušenství s určením
             pro použití pod vodou;
             (Konektory a průchodky kabelů  z optických vláken pro
             trupy ponorek viz položka 8A002.c.)

             Poznámka:
             Položka  5A001.d.2.  nekontroluje  standardní civilní
             telekomunikační kabely a jejich příslušenství.

       e. "Elektronicky  řiditelné   sfázované  anténní  soustavy"
          pracující nad 31 GHz.

          Poznámka:
          Položka  5A001.e.  nekontroluje  "elektronicky řiditelné
          sfázované  anténní  soustavy"   speciálně   určené  pro
          přistávací systémy s  přístroji vyhovujícími normám ICAO
          ('International   Civil   Aviation   Organisation')  pro
          mikrovlnné přistávací systémy ('MLS').

5A101  Příslušenství pro telemetrii  a dálkové ovládání použitelné
       pro "rakety".

       Poznámka:
       Položka   5A101  nekontroluje    příslušenství    speciálně
       konstruované pro dálkové ovládání modelů letadel, lodí nebo
       dopravních prostředků, které má intenzitu elektrického pole
       nejvýše 200 mikrovoltů na metr při vzdálenosti 500 m.

5B1    ZKUŠEBNÍ, KONTROLNÍ A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

5B001   a. Zařízení a jejich speciálně navržené součásti nebo příslušenství speciálně konstruovaná pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití" zařízení, funkcí nebo schopností podléhajících kontrole podle 5A001, 5B001, 5D001 nebo 5E001.    
Poznámka:    
Položka 5B001.a. nekontroluje zařízení pro hodnocení optických vláken, která nepoužívají polovodičové "lasery".
 b. Zařízení a jejich speciálně navržené součásti nebo příslušenství speciálně konstruovaná pro "vývoj" některých následujících telekomunikačních přenosových zařízení nebo přepojovacích zařízení "řízených uloženým programem":    
1. Zařízení, která používají číslicové techniky včetně "asynchronního přenosového režimu" ('ATM'), určená pro práci při "celkové číslicové přenosové rychlosti" přesahující 1,5 Gbit/s;   
2. Zařízení, která používají "laser" a mají některou z těchto charakteristik:
    a. Mají vlnovou délku přenosu větší než 1750 nm;
    b. Provádějí "optické zesílení";
    c. Používají koherentní optický přenos nebo koherentní optickou detekci (zvané také optický heterodyn nebo homodyn); nebo
    d. Používají analogovou techniku a mají šířku pásma větší než 2,5 GHz;   

 Poznámka:    
Položka 5B001.b.2.d. nekontroluje zařízení speciálně konstruovaná pro "vývoj" komerčních televizních systémů.    
3. Zařízení, která používají "optické přepojování";    
4. Radiokomunikační zařízení s některou z následujících charakteristik:
    a. Používají techniku kvadraturní amplitudové modulace ('QAM') nad úrovní 128; nebo
    b. Pracují při vstupní nebo výstupní frekvenci přesahující 31 GHz; nebo    

Poznámka:    
Položka 5B001.b.4.b. nekontroluje zařízení speciálně konstruovaná pro "vývoj" zařízení navržených nebo upravených pro provoz v kterémkoliv pásmu přiděleném ITU.   
 5. Zařízení, která používají "signalizaci ve společném kanálu" pracující v neasociovaném nebo quasi- -asociovaném režimu.

5C1    MATERIÁLY

5C001 zrušeno

5D1    SOFTWARE

5D001 a.   "Software" speciálně navržený nebo upravený pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití" zařízení, funkcí nebo 		schopností uvedených v položkách 5A001 nebo 5B001.
b. "Software" speciálně navržený nebo upravený pro podporu "technologií" uvedených v položce 5E001.
c.   Specifický "software":    
1. "Software" speciálně navržený nebo upravený pro zajištění charakteristik, funkcí nebo schopností zařízení uvedených v položkách 5A001 nebo 5B001;    
2. "Software", který zajišťuje schopnost regenerovat "zdrojový kód" telekomunikačního "software" uvedeného v položce 5D001;    
3. "Software" v jiném než strojovém kódu speciálně navržený pro "dynamické adaptivní směrování".
d. "Software" speciálně navržený nebo upravený pro "vývoj" některého z následujících telekomunikačních přenosových nebo přepojovacích zařízení "řízených uloženým programem":    
1. Zařízení, která používají číslicové techniky včetně techniky "asynchronního přenosového režimu" ('ATM'), určená pro práci při "celkové číslicové přenosové rychlosti" přesahující 1,5 Gbit/s;    
2. Zařízení, která používají "laser" a mají některou z následujících charakteristik:
    a.   Mají vlnovou délku přenosu větší než 1750 nm; nebo
    b. Používají analogové techniky a mají šířku pásma větší než 2,5 GHz;   

 Poznámka:   
 Položka 5D001.d.2.b. nekontroluje "software" speciálně navržený nebo upravený pro "vývoj" komerčních televizních systémů.    
3. Zařízení, která používají "optické přepojování"; nebo    
4. Radiokomunikační zařízení s některou z následujících charakteristik:
    a. Používají techniku kvadraturní amplitudové modulace (QAM) nad úrovní 128; nebo
    b. Pracují při vstupní nebo výstupní frekvenci přesahující 31 GHz.    

Poznámka:    
Položka 5D001.d.4.b. nekontroluje "software" speciálně navržený nebo upravený pro "vývoj" zařízení navržených nebo upravených pro provoz v kterémkoliv pásmu přiděleném ITU.

5E1    TECHNOLOGIE

5E001 a.   "Technologie" potřebná pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití" (vyjma provozu) zařízení, funkcí nebo schopností nebo "software" uvedených v položkách 5A001, 5B001 nebo 5D001.
    b. Specifické "technologie":    
1. "Technologie" "potřebná" pro "vývoj" nebo "výrobu" telekomunikačních zařízení speciálně navržených pro použití na palubách kosmických družic;    
2. "Technologie" pro "vývoj" nebo "použití" laserových komunikačních technik se schopností automaticky zachytit a sledovat signály a udržovat spojení přes exosféru nebo pod povrchem (vody);    
3. "Technologie" pro "vývoj" číslicových celulárních radiokomunikačních systémů;   
4. "Technologie" pro "vývoj" technik "rozprostřeného spektra" nebo rychlé přeladitelnosti (frekvenční skákání).
c. "Technologie" potřebná pro "vývoj" nebo "výrobu" některých následujících telekomunikačních přenosových zařízení nebo přepojovacích zařízení "řízených uloženým programem", funkcí nebo schopností:    
1. Zařízení, která používají číslicové techniky včetně "asynchronního přenosového režimu" ('ATM') určená pro práci při "celkové číslicové přenosové rychlosti" přesahující 1,5 Gbit/s;    
2. Zařízení, která používají "laser" a mají některou z následujících charakteristik:
    a. Mají vlnovou délku přenosu větší než 1750 nm;
    b. Provádějí "optické zesílení" za použití fluoridových zesilovačů nadopovaných praseody-     nem (PDFFA);
    c. Používají koherentní optický přenos nebo koherentní optickou detekci (zvané také optický heterodyn nebo        homodyn);
    d. Používají multiplexní postupy dělení vlnové délky přesahující 8 optických nosičů v samostatném optickém okně; nebo
    e. Používají analogovou techniku a mají šířku pásma větší než 2,5 GHz;   

Poznámka:    
Položka   5E001.c.2.e.   nekontroluje   "technologii"   pro   "vývoj"   nebo   "výrobu"   komerčních   televizních   systémů.

3. Zařízení, která používají "optické přepínání";   
4. Radiokomunikační zařízení s některou z následujících charakteristik:
    a.  Používají techniku kvadraturní amplitudové modulace (QAM) nad úrovní 128; nebo
    b. Pracují při vstupní nebo výstupní frekvenci přesahující 31 GHz; nebo    

Poznámka:    
Položka 5E001.c.4.b. nekontroluje "technologii" pro "vývoj" nebo "výrobu" zařízení navržených nebo upravených pro provoz v kterémkoliv pásmu přiděleném ITU.    

5. Zařízení, která používají "signalizaci ve společném kanálu", která pracuje v neasociovaném nebo quasi-asociovaném režimu.

5E101  "Technologie" potřebná pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití"
       zařízení uvedených v položce 5A101.

ČÁST 2 - BEZPEČNOST INFORMACÍ

Poznámka 1:
V této části je definován kontrolní režim pro zařízení, "software", systémy, aplikačně specifické "elektronické sestavy", moduly, integrované obvody, součásti nebo funkce pro "bezpečnost informací", i když jsou komponentami nebo "elektronickými sestavami" jiného zařízení.

Poznámka 2:
Kategorie 5 - Část 2 nekontroluje produkty, jestliže doprovázejí uživatele a jsou určeny pro jeho osobní potřeby. 

Poznámka 3:
Kryptografická poznámka

5A002 a 5D002 nekontrolují zboží, které splňuje všechny následující požadavky:

a.   Je obecně zpřístupněné veřejnosti prodejem bez jakéhokoliv omezení ze skladů v maloobchodním prodeji, a to prostřednictvím některého z následujících způsobů:

  1. pultovním prodejem;

  2. zásilkovým prodejem;

  3. elektronickým prodejem; nebo

  4. telefonickou objednávkou;

b. Kryptografické funkce produktu nemohou být jednoduše změněny uživatelem;

c.   Je navrženo tak, aby instalace byl schopen sám uživatel bez další podstatné podpory dodavatele;

d. Neobsahuje "symetrický algoritmus" s délkou klíče převyšující 64 bitů; a

e. V případě nutnosti jsou podrobnosti o zboží dostupné a budou poskytnuty na vyžádání kompetentním úřadům státu.

Technická poznámka:
Pro kategorii 5 - Část 2 platí, že paritní bity nejsou zahrnuty do délky klíče.

5A2  ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽNÍ CELKY A KOMPONENTY

5A002 a. Systémy, zařízení, aplikačně specifické "elektronické sestavy", moduly nebo integrované obvody pro "bezpečnost informací" dále uvedené a jiné jejich speciálně konstruované součásti:

Poznámka:
Pro kontrolu přijímacích zařízení systémů globálních satelitních navigačních systémů (např. 'GPS' nebo 'GLONASS') používajících dešifrování viz položka 7A005.

1. Navržené nebo upravené pro použití "šifrování" a používající číslicové metody pro jakékoliv šifrovací funkce kromě autentizace nebo digitálního podpisu, které mají některou z následujících charakteristik:

 Technické poznámky:
 1. Funkce autentizace a digitálního podpisu zahrnují jejich funkci klíčového hospodářství;
 2. Autentizace zahrnuje všechny aspekty kontroly přístupu, ve kterých nedochází k šifrování souborů nebo textu, ledaže by byly přímo spojené s ochranou přístupových hesel, osobních identifikačních čísel (PINů) nebo podobných dat za účelem zabránění neautorizovanému přístupu;
 3. "Šifrování" nezahrnuje 'pevné' datové komprese nebo kódovací techniky.

 Poznámka:
 5A002.a.1. zahrnuje zařízení navržené a upravené k použití "šifrování" s využitím analogových principů v případě, že jsou implementovány s digitálními technikami.

 a.   "Symetrický algoritmus" využívající klíč o délce nad 56 bitů; nebo
 b. "Asymetrický algoritmus", jehož bezpečnost je založena na:

   1. Rozkladu celých čísel o délce nad 512 bitů (např. RSA);
   2. Výpočtu diskrétních logaritmů multiplikativní grupy konečného pole o velikosti větší než 512 bitů (např.    Diffie-Hellman nad Z/pZ); nebo
   3. Diskrétních logaritmech v jiné grupě, než byla zmíněna v 5A002.a.1.b.2. nad 112 bitů (např. Diffie-Hellman nad eliptickou křivkou);

2. Navržené nebo upravené k výkonu kryptoanalytických funkcí;

3. Nepoužit;

4. Speciálně navržené nebo upravené ke snížení kompromitujícího elektromagnetického vyzařování signálů nesoucích informace za rámec, který je nezbytný z důvodů ohrožení zdraví, bezpečnosti či standardů pro elektromagnetické rušení;

5. Navržené nebo upravené pro použití šifrovacích metod za účelem generování kódu rozprostření pro systémy "rozprostřeného spektra" nebo kódu kmitočtového skákání pro systémy "rychlé přeladitelnosti";

6. Navržené nebo upravené pro zajištění certifikované nebo schopné certifikace "víceúrovňové bezpečnosti" nebo izolace uživatele na úrovni přesahující třídu B2 Kritérií hodnocení důvěrnosti počítačových systémů ('TCSEC') nebo ekvivalentních;

7. Komunikační kabelové systémy navržené nebo upravené pro detekci nedovoleného vstupu do spojení, které pro tento účel používají mechanické, elektrické nebo elektronické prostředky;

Poznámka:
Položka 5A002 nekontroluje:
a.   "Personalizované inteligentní karty" ('smart card'), jejichž kryptografická schopnost je omezena na užití v zařízeních či v systémech, vyloučených z kontroly podle bodů b. až f. této poznámky.
Věcná poznámka:
Jestliže "personalizované inteligentní karty" mají více funkcí, kontrolní status každé z nich je posuzován samostatně.

b. Přijímací zařízení pro rozhlas, placenou televizi nebo podobné typy televize zákaznického typu s omezeným okruhem příjemců, bez číslicového zakódování, ledaže jsou užívány výlučně pro zasílání informací o poplatcích nebo programu zpět vysílajícímu;

  c.   Zařízení, kde kryptografická (šifrovací) schopnost není uživateli dostupná, a které je speciálně navrženo a výhradně určeno pro:

  1. Spouštění programového vybavení chráněného proti kopírování;
  2. Přístup k:

 a) nepřepisovatelným paměťovým médiím s ochranou proti kopírování; nebo
 b) informaci uchovávané v šifrované formě na paměťovém médiu (např. ve spojení s ochranou duševního vlastnictví ), je-li paměťové médium nabízeno veřejnosti k prodeji v identickém uspořádání; nebo

  3. Jednorázové zkopírování audio a audiovizuálních záznamů chráněných copyrightem;

d. Šifrovací zařízení speciálně navržené a výhradně určené pro použití v přístrojích pro bankovní a 'peněžní operace';

Technická poznámka:
 Pro účely Poznámky d. v položce 5A002 'peněžní operace' zahrnují inkaso nebo úhradu poplatků nebo úvěrové funkce.

  e. Přenosné (osobní) nebo mobilní radiotelefony pro civilní účely, např. pro použití v civilních celulárních komerčních radiokomunikačních systémech, které nejsou schopné šifrování typu bod-bod; 
  f. Bezdrátové telefonní zařízení neschopné šifrování typu bod-bod, kde maximální efektivní dosah nezesíleného bezdrátového spojení (tj. jednoduchý přenos mezi terminálem a domácí základovou stanicí) je menší než 400 m podle specifikace výrobce.

5B2    ZKUŠEBNÍ, KONTROLNÍ A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

5B002  a. Zařízení speciálně určená pro:
          1. Vývoj  zařízení  nebo  funkčních  jednotek  uvedených
             v položkách  5A002, 5B002,  5D002 nebo  5E002, včetně
             měřicích nebo zkušebních zařízení;
          2. Výrobu  zařízení nebo  funkčních  jednotek  uvedených
             v položkách  5A002, 5B002,  5D002 nebo  5E002, včetně
             měřicích,  zkušebních, opravárenských  nebo výrobních
             zařízení;
       b. Měřicí  zařízení  speciálně   určená  pro  vyhodnocování
          a ověřování funkcí "bezpečnosti informací" podle položek
          5A002 nebo 5D002.

5C2    MATERIÁLY

       (Žádné)

5D2    SOFTWARE

5D002  a. "Software" speciálně navržený nebo upravený pro "vývoj",
          "výrobu"   nebo  "použití"   zařízení  nebo   "software"
          kontrolovaných v 5A002, 5B002 nebo 5D002;
       b. "Software" speciálně navržený  nebo upravený pro podporu
          "technologií" kontrolovaných v 5E002;
       c. Specifický "software":
          1. "Software",  který má  charakteristiky, nebo vykonává
             či  simuluje funkce  zařízení kontrolovaných  v 5A002
             nebo 5B002;
          2. "Software" pro  certifikaci "software" kontrolovaného
             podle 5D002.c.1..

       Poznámka:
       Položka  5D002 nekontroluje:
       a. "Software",    "potřebný"    pro    "použití"   zařízení
          vyloučených z kontroly podle Poznámky k položce 5A002.
       b. "Software",   umožňující  některou   z  funkcí  zařízení
          vyloučených z kontroly podle Poznámky k položce 5A002.

5E2    TECHNOLOGIE

5E002  "Technologie" potřebná pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití"
       zařízení  nebo "software"  uvedených v položce 5A002, 5B002
      nebo 5D002.

KATEGORIE 6 - ČIDLA A LASERY

6A     ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽNÍ CELKY A KOMPONENTY

6A001  Akustika:
       a. Námořní   akustické   systémy,   zařízení   nebo  jejich
          speciálně konstruované součásti:
          1. Aktivní (vysílací nebo vysílací a přijímací) systémy,
             zařízení    nebo   jejich    speciálně   konstruované
             součásti:

             Poznámka:
             Položka  6A001.a.1. nekontroluje:
             a. Akustické měřiče hloubky  pracující vertikálně pod
                aparaturou,   pokud  nemají   prohledávací  funkci
                přesahující   + - 20o a jsou omezeny na měření hloubky
                vody,   vzdálenosti  ponořených   nebo  pohřbených
                předmětů nebo vyhledávání ryb.
             b. Akustické majáky:
                1. Akustické tísňové majáky;
                2. Bzučáky  speciálně  určené  pro  stanovení nebo
                   návrat do určité polohy pod vodou.

             a. Širokozáběrové  hloubkové  vyměřovací  systémy pro
                topografické mapování mořského dna se všemi těmito
                charakteristikami:
                1. Určené pro měření pod  úhlem odchylujícím se od
                   vertikály více než 20o;
                2. Pro  měření  hloubek   větších  než  600 m  pod
                   hladinou vody; a zároveň
                3. Konstruované    pro     některou    z    těchto
                   charakteristik:
                   a. Obsahují více paprsků, z nichž kterýkoliv je
                      užší než 1,9o; nebo
                   b. Poskytují  přesnost  údajů  lepší  než 0,3 %
                      hloubky vody  přes celý záběr,  přičemž tato
                      hodnota  je   průměrem  jednotlivých  měření
                      provedených v záběru;
             b. Systémy pro detekci nebo určování polohy předmětů,
                které mají některou z těchto charakteristik:
                1. Vysílací kmitočet pod 10 kHz;
                2. Hladinu  akustického tlaku  přesahující 224  dB
                   (referenční 1 mikropascal na  1 m) pro zařízení
                   s pracovním kmitočtem  v pásmu od 10  kHz do 24
                   kHz včetně;
                3. Hladinu  akustického tlaku  235 dB  (referenční
                   1 mikropascal na 1 m)  pro zařízení s pracovním
                   kmitočtem mezi 24 kHz a 30 kHz;
                4. Tvoří  paprsky užší  než 1o  na kterékoliv  ose
                   a mají pracovní kmitočet menší než 100 kHz;
                5. Konstruované  pro provozní  dosah jednoznačného
                   rozlišení větší než 5120 m;
                6. Konstruované  tak, že  vydrží během  normálního
                   provozu  tlak v  hloubkách  přes  1000 m a mají
                   snímače s některou z těchto charakteristik:
                   a. Dynamicky kompenzované na tlak; nebo
                   b. Mají snímací prvek jiný než ze zirkoničitan-
                      titaničitanu olova; nebo
             c. Akustické  projektory,  včetně  měničů, obsahující
                piezoelektrické, magnetostrikční, elektrostrikční,
                elektrodynamické nebo hydraulické prvky, pracující
                individuálně  nebo v  navržené kombinaci  a mající
                některou z těchto charakteristik:

                Poznámka 1:
                Kontrolní  režim  akustických  projektorů,  včetně
                měničů, speciálně navržených pro jiná zařízení se
                určuje   kontrolním    režimem   oněch   zařízení.

                Poznámka 2:
                Položka  6A001.a.1.c.   nekontroluje  elektronické
                zdroje, které směrují  zvuk jenom vertikálně, nebo
                mechanické   (například  vzduchová   pistole  nebo
                pistole  pracující  na  principu  parního rázu) či
                chemické (například výbušninové) zdroje.

                1. Hustotu  okamžité vyzařované  akustické energie
                   přesahující    0,01 mW/mm2/Hz    u    přístrojů
                   pracujících při kmitočtech pod 10 kHz;
                2. Hustotu  trvale  vyzařované  akustické  energie
                   větší    než   0,001 mW/mm2/Hz    u   přístrojů
                   pracujících při kmitočtech pod 10 kHz;

                Technická poznámka:
                Hustota   akustické  energie   se  získá   dělením
                výstupního  akustického   výkonu  součinem  plochy
                vyzařujícího povrchu a pracovního kmitočtu.

                3. Jsou   konstruovány   tak,   aby   vydržely  za
                   normálního provozu tlak v hloubkách větších než
                   1000 m; nebo
                4. Potlačení postranních laloků přesahující 22 dB;
             d. Akustické   systémy,   zařízení   nebo   speciálně
                navržené součásti pro stanovení polohy povrchových
                plavidel nebo plavidel  pohybujících se pod vodou,
                mající některou z těchto charakteristik:

                Poznámka:
                Položka  6A001.a.1.d. zahrnuje také:
                a. Zařízení,     která     používají    koherentní
                   "zpracování  signálu"  mezi   dvěma  nebo  více
                   majáky   a   hydrofonovou   jednotku    nesenou
                   povrchovým plavidlem  nebo podvodním plavidlem;
                b. Zařízení,   která   jsou   schopná  automaticky
                   korigovat  chyby  šíření  rychlosti  zvuku  pro
                   výpočet polohy.

                1. Konstruované  pro  provoz  v  dosahu větším než
                   1000 m  při  přesnosti  určení  polohy pod 10 m
                   (střední  kvadratická chyba)  měřeno na  dosahu
                   1000 m; nebo
                2. Konstruované tak, aby vydržely tlak v hloubkách
                   větších než 1000 m;
          2. Uvedené   pasivní   (přijímací,   v   běžné  aplikaci
             související  či  nesouvisející  s  odděleným aktivním
             zařízením)  systémy, zařízení  nebo speciálně  pro ně
             konstruované součásti:
             a. Hydrofony  (snímače)  mající   některou  z  těchto
                charakteristik:
                1. Obsahující  kontinuální pružná  čidla (senzory)
                   nebo sestavy  diskrétních čidel buď  s průměrem
                   nebo s délkou menší než  20 mm a s mezerou mezi
                   jednotlivými prvky menší než 20 mm;
                2. Mající některý z těchto snímacích prvků:
                   a. Optická vlákna;
                   b. Piezoelektrické polymery; nebo
                   c. Ohebné piezoelektrické keramické materiály;
                3. Citlivost   hydrofonu   lepší   než   -180   dB
                   v jakékoliv hloubce bez kompenzace zrychlení;
                4. Určené  pro provoz  v hloubkách nepřesahujících
                   35 m, citlivost hydrofonu lepší než -186 dB při
                   kompenzaci zrychlení;
                5. Určené   pro   normální   provoz   v  hloubkách
                   přesahujících  35 m, citlivost  hydrofonu lepší
                   než -192 dB při kompenzaci zrychlení;
                6. Určené   pro   normální   provoz   v  hloubkách
                   přesahujících 100 m,  citlivost hydrofonu lepší
                   než -204 dB; nebo
                7. Určené  pro  provoz  v  hloubkách  větších  než
                   1000 m;

                Technická poznámka:
                Citlivost    hydrofonu    je    definována    jako
                dvacetinásobek   dekadického    logaritmu   poměru
                efektivního   výstupního  napětí   k  referenčnímu
                efektivnímu  1 V,  když  je  čidlo  hydrofonu  bez
                předzesilovače umístěno v  akustickém poli rovinné
                vlny   s   efektivním   tlakem   1   mikropascalu.
                Například,    hydrofon   s    citlivostí   -160 dB
                (referenční 1 V na mikropascal)  by v takovém poli
                poskytoval výstupní napětí 10-8 V, kdežto hydrofon
                s citlivostí   -180 dB  by   dával  výstup   jenom
                10-9 V, takže -160 dB je lepší než -180 dB.

             b. Vlečená pole akustických hydrofonů mající některou
                z těchto charakteristik:
                1. Rozteč skupin hydrofonů menší než 12,5 m;
                2. Rozteč skupin  hydrofonů od 12,5 m  do méně než
                   25 m  a  určená  nebo  schopná  modifikace  pro
                   provoz v hloubkách větších než 35 m; nebo

                   Technická  poznámka:
                   Pojem  'schopná modifikace',  uvedený v položce
                   6A001.a.2.b.2.,  znamená   obsahovat  opatření,
                   která dovolují změnu  elektrické instalace nebo
                   propojení   za  účelem   změny  mezních  hodnot
                   vzájemné vzdálenosti (rozteče) skupin hydrofonů
                   nebo  pracovní  hloubky.  Jde  o tato opatření:
                   náhradní drátové  spoje s více  než 10 %  počtu
                   drátů,  bloky  pro   nastavení  rozteče  skupin
                   hydrofonů  nebo vnitřní  zařízení pro  vymezení
                   hloubky,  která jsou  seříditelná nebo ovládají
                   více než jednu skupinu hydrofonů.

                3. Rozteč skupin hydrofonů 25 m nebo více a určená
                   pro činnost v hloubkách přesahujících 100 m;
                4. Směrová   čidla   kontrolovaná   podle  položky
                   6A001.a.2.d.;
                5. Podélně vyztužené hadicové pole;
                6. Smontovaný systém menší než 40 mm v průměru;
                7. Multiplexované    signály    skupin   hydrofonů
                   konstruovaných    pro   provoz    v   hloubkách
                   přesahujících  35 m nebo  majících nastavitelná
                   nebo  odnímatelná  čidla  pro  umožnění provozu
                   v hloubkách přesahujících 35 m; nebo
                8. Charakteristiky     hydrofonů     specifikované
                   položkou 6A001.a.2.a.;
             c. Vyhodnocovací   zařízení   speciálně   určená  pro
                vlečené  akustické hydrofonní  systémy, která mají
                "programovatelností      přístupnou     uživateli"
                a zároveň   časové    nebo   kmitočtové   doménové
                zpracování a korelaci,  včetně spektrální analýzy,
                číslicového  filtrování  a  tvarování  paprsku  za
                použití  rychlé Fourierovy  nebo jiné transformace
                či zpracování;
             d. Směrová čidla s těmito charakteristikami:
                1. Přesnost lepší než   0,5o; a zároveň
                2. S některou s těchto charakteristik:
                   a. Konstruovaná pro začlenění do soustavy hadic
                      a pro  provoz  v  hloubkách  přes  35 m nebo
                      mající    nastavitelné    nebo   odnímatelné
                      zařízení  pro  snímání  hloubky  pro  provoz
                      v hloubkách přesahujících 35 m; nebo
                   b. Konstruovaná  pro montáž  vně soustavy hadic
                      a se  snímací  jednotkou  schopnou  pracovat
                      s natáčením  360o v  hloubkách přesahujících
                      35 m;
             e. Kabelové  systémy pro  spodky lodí  nebo přístavní
                zálivy s některou s těchto charakteristik:
                1. Obsahující hydrofony kontrolované podle položky
                   6A001.a.2.a.;
                2. Obsahující  multiplexované  zpracování  signálů
                   skupin   hydrofonů   pracujících   v  hloubkách
                   větších než 35 m  nebo mající nastavitelné nebo
                   odnímatelné snímače hloubky schopné pracovat  v
                   hloubkách větších než 35 m; nebo
                3. Vyhodnocovací  zařízení  speciálně konstruované
                   pro  kabelové  systémy  pro  spodky  lodí  nebo
                   přístavní    zálivy    s    "programovatelností
                   přístupnou  uživateli"  a  zároveň  časové nebo
                   kmitočtové   doménové   zpracování   zahrnující
                   spektrální  analýzu,  číslicovou  filtraci nebo
                   tvarování    paprsku     používající    rychlou
                   Fourierovu    nebo   jinou    transformaci   či
                   zpracování;
       b. Sonarová   zvuková  navigační   a  zaměřovací   zařízení
          s korelací  rychlosti navržená  pro měření  horizontální
          rychlosti   nosiče  zařízení   vůči  mořskému   dnu  při
          vzdálenostech  mezi  nosičem  a  mořským  dnem  více než
          500 m.

6A002  Optická čidla:
       (Viz též položka 6A102)
       a. Optické detektory, dále uvedené:

          Poznámka:  Položka 6A002.a. nekontroluje germaniové nebo
          křemíkové fotočlánky.
          1. Polovodičové    detektory   "vhodné    pro   kosmické
             aplikace", dále uvedené:
             a. Polovodičové   detektory   "vhodné   pro  kosmické
                aplikace" s oběma těmito charakteristikami:
                1. Maximální  citlivost v  rozmezí vlnových  délek
                   nad 10 nm ale nepřesahujících 300 nm; a zároveň
                2. Odezvu  menší než  0,1 %  vztaženo k  maximální
                   odezvě při vlnové délce větší než 400 nm;
             b. Polovodičové   detektory   "vhodné   pro  kosmické
                aplikace" s oběma těmito charakteristikami:
                1. Maximální  citlivost v  rozmezí vlnových  délek
                   nad   900 nm   ale   nepřesahujících   1200 nm;
                   a zároveň
                2. "Časovou konstantu" odezvy 95 ns nebo méně;
             c. Polovodičové   detektory   "vhodné   pro  kosmické
                aplikace"   s  maximální   citlivostí  v   rozmezí
                vlnových  délek  nad  1200  nm ale nepřesahujících
                30 000 nm;
          2. Elektronkové  zesilovače  obrazu  a  jejich speciálně
             konstruované součásti, dále uvedené:
             a. Elektronkové zesilovače obrazu, které mají všechny
                tyto charakteristiky:
                1. Maximální  citlivost v  rozmezí vlnových  délek
                   nad 400 nm ale nepřesahujících 1050 nm;
                2. Obsahují  mikrokanálovou   desku  pro  zesílení
                   elektronového obrazu s roztečí otvorů menší než
                   15 mikrometrů; a zároveň
                3. Tyto fotokatody:
                   a. Fotokatody  S-20,   S-25  nebo   vícenásobné
                      alkalické fotokatody se světelnou citlivostí
                      přesahující 0,24 mA/lm;
                   b. Fotokatody GaAs nebo GaInAs; nebo
                   c. Fotokatody  z  jiných  sloučenin  polovodičů
                      skupiny III-V;

                      Poznámka:
                      Položka     6A002.a.2.a.3.c.    nekontroluje
                      fotokatody    ze     sloučenin    polovodičů
                      s maximální  radiantovou citlivostí  10 mA/W
                      nebo nižší.

             b. Tyto speciálně konstruované součásti:
                1. Mikrokanálové  desky, které  mají rozteč otvorů
                   15 mikrometrů nebo menší;
                2. Fotokatody GaAs nebo GaInAs.
                3. Fotokatody z jiných polovodičů skupiny III-V;

                   Poznámka:
                   Položka  6A002.a.2.b.3.   nekontroluje  složené
                   polovodičové fotokatody s maximální radiantovou
                   citlivostí 10 mA/W nebo nižší.

          3. "Ohnisková  pole",  jiná  než  "vhodná  pro  kosmické
             aplikace", dále uvedená:

             Technická poznámka:
             Lineární  a  plošná  víceprvková  pole detektorů jsou
             definována jako "ohnisková pole".

             Poznámka 1:
             Položka  6A002.a.3. zahrnuje  i   fotovoltaická  pole
             a fotoodporová pole.

             Poznámka 2:
             Položka  6A02.a.3. nekontroluje  křemíková "ohnisková
             pole",   víceprvkové   detektory   s   maximálně   16
             zapouzdřenými     fotoelektrickými     články    nebo
             pyroelektrické   detektory,    používající   některou
             z uvedených látek:
             a. Sulfid olova;
             b. Triglycinsulfát a varianty;
             c. Titaničitan olovo-lanthan-zirkonia a varianty;
             d. Tantaličnan lithný;
             e. Polyvinylidenfluorid a varianty;
             f. Niobičnan stroncium-barya a varianty;
             g. Selenid olova.

             a. "Ohnisková  pole", jiná  než "vhodná  pro kosmické
                aplikace", s oběma těmito charakteristikami:
                1. Jednotlivé   prvky   s   maximální   citlivostí
                   v rozmezí  vlnových  délek  nad  900 nm ale pod
                   1 050 nm; a zároveň
                2. "Časovou konstantu" odezvy menší než 0,5 ns;
             b. "Ohnisková  pole", jiná  než "vhodná  pro kosmické
                aplikace", s oběma těmito charakteristikami:
                1. Jednotlivé   prvky   s   maximální   citlivostí
                   v rozmezí  vlnových délek  nad 1050 nm  ale pod
                   1200 nm; a zároveň
                2. "Časovou  konstantu" odezvy  95 ns nebo  menší;
             c. "Ohnisková  pole", jiná  než "vhodná  pro kosmické
                aplikace",   s  jednotlivými   prvky  o  maximální
                citlivosti  v rozmezí  vlnových délek  nad 1200 nm
                ale nepřesahujících 30 000 nm;
       b. "Jednospektrální zobrazovací  snímače" a "vícespektrální
          zobrazovací snímače"  určené pro dálkové  snímání, které
          mají některou z těchto charakteristik:
          1. Okamžité   zorné   pole   ('IFOV')   užší   než  200
             mikroradiánů; nebo
          2. Jsou  specifikované  pro  provoz  v  rozmezí vlnových
             délek  nad  400 nm   ale  nepřesahujících  30 000 nm,
             přičemž mají obě tyto charakteristiky:
             a. Poskytují  výstupní zobrazovací  data v číslicovém
                tvaru; a zároveň
             b. Mají některou z těchto charakteristik:
                1. Jsou "vhodné pro kosmické aplikace"; nebo
                2. Určené pro letecké  aplikace, přičemž používají
                   jiné než křemíkové detektory a mají 'IFOV' užší
                   než 2,5 miliradiánu;
       c. Zobrazovací zařízení  k přímému pozorování  pracující ve
          viditelném nebo infračerveném spektru obsahující  cokoli
          z tohoto:
          1. Elektronkové  zesilovače  obrazu  uvedené  v  položce
             6A002.a.2.a.; nebo
          2. "Ohnisková pole" uvedená v položce 6A002.a.3.;

          Technická poznámka:
          Zobrazovací  zařízení  k  přímému  pozorování je takové,
          které pracuje  ve viditelném nebo  infračerveném spektru
          a předkládá pozorovateli vizuální obraz bez jeho přeměny
          na elektronický signál  pro televizní zobrazení, přičemž
          nemůže  obraz  zaznamenat   nebo  uchovat  fotograficky,
          elektronicky ani jinými prostředky.

          Poznámka:
          Položka  6A002.c.  nekontroluje  dále  uvedená zařízení,
          která mají jiné než GaAs nebo GaInAs fotokatody:
          a. Průmyslové   nebo  civilní   poplašné  systémy  proti
             nežádoucímu vnikání, systémy  pro řízení dopravy nebo
             výrobních toků nebo počítací systémy;
          b. Lékařská zařízení;
          c. Průmyslová  zařízení používané  pro kontrolu, třídění
             nebo analýzu vlastností materiálů;
          d. Plamenové detektory pro průmyslové pece;
          e. Zařízení speciálně určená pro laboratorní použití.

       d. Speciální podpůrné součásti pro optické snímače:
          1. Kryochladiče "vhodné pro kosmické aplikace";
          2. Kryochladiče,  které  nejsou   "vhodné  pro  kosmické
             aplikace" s  chladicím zdrojem pro  teploty pod 218 K
             (-55 oC):
             a. Pracující v uzavřeném cyklu a jejichž střední doba
                provozu do  poruchy ('MTTF') nebo  jejichž střední
                doba mezi dvěma  poruchami ('MTBF') přesahuje 2500
                hodin; nebo
             b. Joule-Thomsonovy     samoregulační    minichladiče
                ('JT') s průměrem menším než 8 mm;
          3. Citlivá   optická  vlákna   speciálně  vyrobená   buď
             kompozičně nebo strukturně nebo modifikovaná povlakem
             pro    dosažení   citlivosti    akustické,   tepelné,
             elektromagnetické, na setrvačný pohyb nebo na jaderné
             záření;
       e. "Ohnisková   pole",  "vhodná   pro  kosmické   aplikace"
          a zároveň  mající  více  než  2048  prvků  na jedno pole
          a špičkovou  odezvu  ve   vlnovém  rozsahu  přesahujícím
          300 nm ale nepřesahujícím 900 nm.

6A003  Kamery:
       (Viz též položka 6A203)

       Poznámka:
       Pro kamery speciálně konstruované nebo upravené pro použití
       pod vodou viz položky 8A002.d. a 8A002.e..

       a. Přístrojové kamery:
          1. Rychloběžné  filmové   záznamové  kamery  používající
             jakýkoli  formát  filmu  od  8  mm  do  16 mm včetně,
             v nichž se  film kontinuálně posouvá  během intervalu
             záznamu,  a  které  jsou  schopny  pracovat rychlostí
             větší než 13 150 snímků za sekundu;

             Poznámka:
             Položka  6A003.a.1.  nekontroluje  filmové  záznamové
             kamery pro normální civilní účely.

          2. Mechanické  rychloběžné  kamery,   v  nichž  se  film
             nepohybuje,  schopné  zaznamenat  více  než 1 000 000
             snímků za  sekundu na celé výšce  snímku 35 mm filmu,
             nebo  při  úměrně   vyšších  rychlostech  na  menších
             výškách snímku,  nebo při úměrně  nižších rychlostech
             na větších výškách snímku;
          3. Mechanické   nebo   elektronické   zábleskové  kamery
             s rychlostí zápisu větší než 10 mm za mikrosekundu;
          4. Elektronické   snímkovací   kamery,   které   pracují
             s rychlostí vyšší než 1 000 000 snímků za sekundu;
          5. Elektronické    kamery,   které    mají   obě    tyto
             charakteristiky:
             a. Rychlost elektronické  závěrky (dosažitelnost času
                osvitu) kratší  než 1 mikrosekunda  na jeden úplný
                snímek; a zároveň
             b. Čtecí čas dovolující rychlost snímkování větší než
                125 úplných snímků za sekundu;
       b. Zobrazovací kamery:

          Poznámka:
          Položka  6A003.b.  nekontroluje  televizní  kamery  nebo
          videokamery   speciálně   konstruované   pro   televizní
          vysílání.

          1. Videokamery, které mají polovodičová čidla a některou
             z těchto charakteristik:
             a. Více  než  4  x  106  "aktivních obrazových prvků"
                ('pixel')  v jednom  polovodičovém poli  v případě
                monochromatických (černobílých) kamer;
             b. Více  než  4  x  106  "aktivních obrazových prvků"
                v jednom  polovodičovém poli  v případě  barevných
                kamer, obsahujících tři polovodičová pole; nebo
             c. Více  než 12  x 106  "aktivních obrazových  prvků"
                ('pixelů') v případě  barevných kamer obsahujících
                jedno polovodičové pole;
          2. Rastrovací  kamery a  jejich systémy  s oběma  těmito
             charakteristikami:
             a. Obsahující  lineární detektorová  pole s  více než
                8 192 prvky v každém z nich; a zároveň
             b. Mající mechanické řádkování v jednom směru;
          3. Zobrazovací   kamery  obsahující   zesilovače  obrazu
             uvedené v položce 6A002.a.2.a.;
          4. Zobrazovací   kamery   obsahující   "ohnisková  pole"
             uvedená v položce 6A002.a.3..

Poznámka:
	Položka 6A003.b.4. nekontroluje zobrazovací kamery obsahující lineární "ohnisková pole" s dvanácti 		prvky nebo méně, v jejichž prvku nedochází k časovému zpoždění a integraci a jsou určeny pro:

    a. Průmyslové nebo občanské poplašné systémy, řízení provozu nebo průmyslové přepravy nebo počítací systémy;
    b. Průmyslová zařízení používaná pro kontrolu nebo sledování oběhu tepla v budovách, zařízeních nebo průmyslových procesech;
    c. Průmyslová zařízení používaná pro kontrolu, výběr nebo analýzu vlastností materiálů;
   d. Zařízení speciálně určená pro laboratorní užití; nebo
   e. Lékařská zařízení.

6A004  Optika:
       a. Optická zrcadla (reflektory), a to:
          1. "Deformovatelná   zrcadla"  buď   se  spojitým   nebo
             víceprvkovým povrchem a jejich speciálně konstruované
             součásti  schopné dynamicky přemísťovat části povrchu
             zrcadla rychlostmi přesahujícími 100 Hz;
          2. Lehká  monolitická zrcadla  s průměrnou "ekvivalentní
             hustotou"  menší než  30 kg/m2  a celkovou  hmotností
             přes 10 kg;
          3. Lehké  "kompozitní" nebo  pěnové zrcadlové konstrukce
             s průměrnou   "ekvivalentní   hustotou"   menší   než
             30 kg/m2 a celkovou hmotností přes 2 kg;
          4. Zrcadla  s řízením  směru vyzařování  o průměru  nebo
             délce  hlavní osy  větší  než  100 mm,  která udržují
             plochost na  hodnotě lambda/2 nebo  lepší (při lambda
             rovnajícím se 633 nm) v řídicím rozsahu přes 100 Hz;
       b. Optické součásti vyrobené ze  selenidu zinku (ZnSe) nebo
          sulfidu  zinku (ZnS)  s propustností  ve vlnovém rozsahu
          nad  3000 nm, ale nepřesahujícím 25 000 nm  a s některou
          z těchto charakteristik:
          1. Objem větší než 100 cm3; nebo
          2. Průměr či délka hlavní osy  přes 80 mm a tloušťka nad
             20 mm;
       c. Součásti   optických   systémů   "vhodné   pro  kosmické
          aplikace":
          1. Odlehčené  na méně  než 20  % "ekvivalentní  hustoty"
             v porovnání  s  plným   polotovarem  stejné  apertury
             a tloušťky;
          2. Substráty,  případně   opatřené  povrchovými  povlaky
             (jednovrstvovými  nebo vícevrstvovými,  kovovými nebo
             dielektrickými,    vodivými,     polovodivými    nebo
             izolujícími) nebo ochrannými fóliemi;
          3. Segmenty nebo sestavy zrcadel,  které jsou určeny pro
             montáž v  kosmickém prostoru do  optického systému se
             sběrnou aperturou ekvivalentní jednoduchému optickému
             prvku o průměru 1 metru nebo větší;
          4. Vyrobené  z  "kompozitních"   materiálů,  které  mají
             koeficient  lineární  tepelné  roztažnosti  ve  směru
             kterékoli  souřadnice  rovnající  se  5  x  10-6 nebo
             menší;
       d. Optická ovládací zařízení:
          1. Speciálně  určená  pro  udržování  tvaru povrchu nebo
             orientace  součástí "vhodných  pro kosmické aplikace"
             kontrolovaných položkou 6A004.c.1. nebo 6A004.c.3.;
          2. Která   mají  pásmové   šířky  nastavení   směrování,
             sledování,  stabilizace nebo  rezonátoru 100  Hz nebo
             větší a přesnost 10 mikroradiánů nebo lepší;
          3. Kardanové  závěsy se všemi těmito charakteristikami:
             a. Maximální  výkyv  přes  5o;
             b. Pásmová šířku 100 Hz nebo větší;
             c. Chyby  úhlového  zaměřování  rovné  nebo menší než
                200 mikroradiánů; a zároveň
             d. Některou z těchto charakteristik:
                1. Průměr nebo délku hlavní osy větší než  0,15 m,
                   ale  nepřesahujícím  1   m  a  zároveň  schopné
                   úhlových zrychlení  přesahujících 2 radiány/s2;
                   nebo
                2. Průměr  nebo  délku  hlavní  osy  větším než 1m
                   a    zároveň    schopné    úhlových   zrychlení
                   přesahujících 0,5 radiánů/s2;
          4. Speciálně  určená pro  udržování seřízení zrcadlových
             systémů s  fázovanými poli nebo  fázovanými segmenty,
             které  sestávají ze  zrcadel s  průměrem nebo  délkou
             hlavní osy segmentu 1 m nebo větším.

6A005  "Lasery",  jiné  než  uvedené  v  položkách 0B001.g.5. nebo
       0B001.h.6., součásti a optická zařízení, dále uvedené:
       (Viz též položka 6A205)

       Poznámky:
          1. Impulsové   "lasery"   zahrnují   "lasery"  pracující
             v režimu  spojité  vlny  ('CW')  se   superponovanými
             impulsy.
          2. Pulsně  buzené  "lasery"   zahrnují  "lasery",  které
             pracují ve spojitě  buzeném režimu se superponovanými
             budicími pulsy.
          3. Kontrolní  režim  pro   Ramanovy  "lasery"  je  určen
             parametry   napájecích   zdrojů   "laserů".   Čerpací
             zdrojové  "lasery"  mohou  být  jakékoliv  z "laserů"
             popsaných dále.

       a. Plynové "lasery":
          1. Excimerové  "lasery",  které  mají  některou z těchto
             charakteristik:
             a. Výstupní   vlnovou  délku   nepřesahující  150  nm
                a zároveň některou z těchto charakteristik:
                1. Výstupní  energii větší  než 50  mJ na  impuls;
                   nebo
                2. Průměrný nebo 'CW' výkon větší než 1 W;
             b. Výstupní  vlnovou  délku   větší  než  150 nm, ale
                nepřesahující 190 nm  a  zároveň některou z těchto
                charakteristik:
                1. Výstupní  energii větší  než 1,5  J na  impuls;
                   nebo
                2. Průměrný nebo 'CW' výkon přesahující 120 W;
             c. Výstupní  vlnovou  délku  přesahující  190 nm, ale
                nepřesahující 360 nm  a  zároveň některou z těchto
                charakteristik:
                1. Výstupní energii větší než 10 J na impuls; nebo
                2. Průměrný  nebo  'CW'  výkon  přesahující 500 W;
                   nebo
             d. Výstupní   vlnovou   délku   přesahující  360   nm
                a zároveň některou z těchto charakteristik:
                1. Výstupní energii  přesahující 1,5 J  na impuls;
                   nebo
                2. Průměrný nebo 'CW' výkon větší než 30 W;
          2. "Lasery" pracující s parami kovů, dále uvedené:
             a. "Lasery" s parami mědi  (Cu) s průměrným nebo 'CW'
                výkonem větším než 20 W;
             b. "Lasery" s parami zlata (Au) s průměrným nebo 'CW'
                výkonem větším než 5 W;
             c. Sodíkové (Na)  "lasery"   s  průměrným  nebo  'CW'
                výkonem větším než 5 W;
             d. Baryové (Ba)  "lasery"    s  průměrným  nebo  'CW'
                výkonem větším než 2 W;
          3. "Lasery"   s  oxidem   uhelnatým  (CO),   které  mají
             některou z těchto charakteristik:
             a. Výstupní   energii  větší  než   2  J  na  impuls
                a impulsní "špičkový výkon" větší než 5 kW; nebo
             b. Průměrný nebo 'CW' výkon přesahující 5 kW;
          4. "Lasery"  s   oxidem  uhličitým  (CO2),   které  mají
             některou z těchto charakteristik:
             a. 'CW' výkon větší než 15 kW;
             b. Impulsní  výstup s  "trváním impulsu" přesahujícím
                10 mikrosekund; a zároveň
                1. Průměrný výkon větší než 10 kW; nebo
                2. Impulsní  "špičkový výkon"  přesahující 100 kW;
                   nebo
             c. Impulsní výstup s "trváním impulsu" 10 mikrosekund
                nebo menší; a zároveň
                1. Impulsní energii větší než 5 J na impuls; nebo
                2. Průměrný výkon přesahující 2,5 kW;
          5. "Chemické lasery", dále uvedené:
             a. Fluorovodíkové (HF) "lasery";
             b. Deuterium-fluoridové (DF) "lasery";
             c. "Přenosové lasery":
                1. Kyslík-jódové (O2-I) "lasery";
                2. "Lasery"  fluorid  deuteria  -  oxid  uhličitý
                   (DF-CO2);
          6. Iontové "lasery"  a "lasery" s  plynovým výbojem, tj.
             kryptonové  nebo  argonové  iontové  "lasery",  které
             mají některou z těchto charakteristik:
             a. Výstupní  energii  větší  než   1,5  J  na  impuls
                a impulsní "špičkový výkon" přesahující 50 W; nebo
             b. Průměrný nebo 'CW' výkon přesahující 50 W;
          7. Jiné plynové  "lasery", které mají  některou z těchto
             charakteristik:

             Poznámka:
             Položka 6A005.a.7. nekontroluje dusíkové "lasery".

             a. Výstupní   vlnovou  délku   nepřesahující  150  nm
                a zároveň  některou z těchto charakteristik:
                1. Výstupní  energii přesahující  50 mJ  na impuls
                   a impulsní "špičkový výkon" větší než 1 W; nebo
                2. Průměrný nebo 'CW' výkon přesahující 1 W;
             b. Výstupní  vlnovou  délku  přesahující 150 nm,  ale
                nepřesahující 800 nm a zároveň   některou z těchto
                charakteristik:
                1. Výstupní  energii  větší  než  1,5  J na impuls
                   a impulsní  "špičkový výkon"  přesahující 30 W;
                   nebo
                2. Průměrný nebo 'CW' výkon přesahující 30 W;
             c. Výstupní  vlnovou  délku  větší  než  800  nm, ale
                nepřesahující 1400 nm a  zároveň některou z těchto
                charakteristik:
                1. Výstupní energii  přesahující 0,25 J  na impuls
                   a impulsní  "špičkový výkon"  přesahující 10 W;
                   nebo
                2. Průměrný nebo 'CW' výkon přesahující 10 W; nebo
             d. Výstupní   vlnovou   délku   přesahující  1400  nm
                a zároveň průměrný nebo 'CW' výkon větší než 1 W;
     b. Polovodičové "lasery" s vlnovou délkou menší než 950 nm nebo větší než 2000 nm, dále uvedené:

   1. Samostatné jednomodové polovodičové "lasery", které mají průměrný nebo CW výkon větší než 100 mW.

   2. Samostatné polovodičové "lasery" s vícepřechodovým modem a pole jednotlivých polovodičových "laserů", mající některou z těchto charakteristik:

a. Výstupní energii přesahující 500 mikrojoulů na impuls a impulsní "špičkový výkon" větší než 10 W; nebo

b. Průměrný nebo CW výkon větší než 10 W.

          Technická poznámka:
          Polovodičové  "lasery"  se   běžně  nazývají  "laserové"
          diody.

          Poznámky:
          1. Položka  6A005.b.  zahrnuje   i  polovodičové  lasery
             s konektory pro připojení vývodů z optických vláken.
          2. Kontrolní  režim pro  polovodičové "lasery" speciálně
             navržené   pro   jiná   zařízení   se   určuje  podle
             kontrolního režimu oněch zařízení.

       c. "Lasery" v tuhé fázi, dále uvedené:
          1. "Laditelné"    "lasery"   s    některou   z    těchto
             charakteristik:

             Poznámka:
             Položka  6A005.c.1.  zahrnuje  i  titan-safírové (Ti:
             Al2O3), thulium-YAG (TM:YAG), thulium-YSGG (TM:YSGG),
             alexandritové  (CR:BeAl2O4)  a  "lasery"  s  barevným
             středem.

             a. Výstupní vlnovou délku menší  než 600 nm a zároveň
                s některou z těchto charakteristik:
                1. Výstupní  energii přesahující  50 mJ  na impuls
                   a impulsní  "špičkový výkon"  přesahující 1  W;
                   nebo
                2. Průměrný nebo 'CW' výkon větší než 1 W;
             b. Výstupní  vlnovou  délku  600  nm  nebo  více, ale
                nepřesahující  1400   nm  a  zároveň   s  některou
                z těchto charakteristik:
                1. Výstupní  energii  přesahující  1  J  na impuls
                   a impulsní  "špičkový  výkon"  větší  než 20 W;
                   nebo
                2. Průměrný nebo 'CW' výkon přesahující 20 W; nebo
             c. Výstupní   vlnovou  délku   přesahující  1400   nm
                a zároveň s některou z těchto charakteristik:
                1. Výstupní  energii přesahující  50 mJ  na impuls
                   a impulsní "špičkový výkon" větší než 1 W; nebo
                2. Průměrný nebo 'CW' výkon přesahující 1 W;
          2. Jiné než "laditelné" "lasery", dále uvedené:

             Poznámka:
             Položka  6A005.c.2. zahrnuje  i  "lasery"  s pracovní
             látkou v tuhé fázi a atomovým přechodem.

             a. "Lasery" se sklem s příměsí neodymu, dále uvedené:
                1. "Lasery  s modulací  jakosti rezonátoru", které
                   mají některou z těchto charakteristik:
                   a. Výstupní  energie  přesahující   20  J,  ale
                      nepřesahující  50  J  na  impuls  a průměrný
                      výkon větší než 10 W; nebo
                   b. Výstupní energii přesahující 50 J na impuls;
                2. "Lasery" bez modulace jakosti rezonátoru, které
                   mají některou z těchto charakteristik:
                   a. Výstupní   energii  větší   než  50   J, ale
                      nepřesahující  100  J  na  impuls a průměrný
                      výkon větší než 20 W; nebo
                   b. Výstupní   energii  přesahující   100  J  na
                      impuls;
             b. Neodymem  dopované "lasery"  (jiné než  skleněné),
                uvedené   dále,   s    výstupní   vlnovou   délkou
                přesahující  1000  nm, ale  nepřesahující 1100 nm,
                dále uvedené:

                Poznámka:
                Pro   neodymem   dopované   "lasery"   (jiné   než
                skleněné),  které  mají   výstupní  vlnovou  délku
                nepřesahující 1000 nm nebo přesahující 1100 nm viz
                položka 6A005.c.2.d..

                1. "Lasery s modulací jakosti rezonátoru" impulsně
                   buzené,  s  vázanými  vidy,  které mají "trvání
                   impulsu" menší  než 1 ns  a zároveň s  některou
                   z těchto charakteristik:
                   a. Špičkový výkon přesahující 5 GW;
                   b. Průměrný výkon přesahující 10 W; nebo
                   c. Impulsní energii větší než 0,1 J;
                2. "Lasery s modulací jakosti rezonátoru" impulsně
                   buzené, s  "trváním impulsu" 1  ns nebo  větším
                   a zároveň s některou z těchto charakteristik:
                   a. V jednopřechodovém modu mají na výstupu:
                      1. "Špičkový výkon" přesahující 100 MW;
                      2. Průměrný výkon větším než 20 W; nebo
                      3. Impulsní energii větší než 2 J; nebo
                   b. Ve vícepřechodovém modu mají na výstupu:
                      1. "Špičkový výkon" přesahující 400 MW;
                      2. Průměrný výkon větší než 2 kW; nebo
                      3. Impulsní energii větší než 2 J;
                3. Impulsně buzené "lasery",  bez modulace jakosti
                   rezonátoru, mající:
                   a. V jednopřechodovém modu na výstupu:
                      1. "Špičkový  výkon" větší  než 500  kW;
                         nebo
                      2. Průměrný  výkon  přesahující  150 W;
                         nebo
                   b. Ve vícepřechodovém modu na výstupu:
                      1. "Špičkový výkon" větší než 1 MW; nebo
                      2. Průměrný výkon větší než 2 kW;
                4. Kontinuálně buzené "lasery", které mají:
                   a. V jednopřechodovém modu na výstupu:
                      1. "Špičkový výkon"  přesahující 500 kW;
                         nebo
                      2. Průměrný nebo 'CW'  výkon větší než 150W;
                         nebo
                   b. Ve vícepřechodovém modu na výstupu:
                      1. "Špičkový výkon" větší než 1 MW; nebo
                      2. Průměrný nebo 'CW' výkon větší než 2 kW;
             c. Jiné  "lasery",  které  nejsou  "laditelné" a mají
                některou z těchto charakteristik:
                1. Vlnovou  délku  menší  než  150  nm  a  zároveň
                   některou z těchto charakteristik:
                   a. Výstupní energii přesahující 50 mJ na impuls
                      a impulsní "špičkový  výkon" větší než  1 W;
                      nebo
                   b. Průměrný nebo 'CW' výkon větší než 1 W;
                2. Vlnovou   délku   150    nm   nebo   více,  ale
                   nepřesahující   800  nm  a  zároveň s  některou
                   z těchto charakteristik:
                   a. Výstupní energii přesahující 1,5 J na impuls
                      a impulsní  "špičkový výkon"  přesahující 30
                      W; nebo
                   b. Průměrný nebo 'CW' výkon přesahující 30 W;
                3. Vlnovou   délku   přesahující    800   nm,  ale
                   nepřesahující 1400 nm, a to:
                   a. "Lasery   s  modulací   jakosti  rezonátoru"
                      mající:
                      1. Výstupní  energii  přesahující  0,5  J na
                         impuls a impulsní  "špičkový výkon" větší
                         než 50 W; nebo
                      2. Průměrný výkon větší než:
                         a. 10 W u jednomodových "laserů"; nebo
                         b. 30 W u vícemodových "laserů";
                   b. "Lasery"  bez  modulace  jakosti  rezonátoru
                      mající:
                      1. Výstupní  energii  přesahující   2  J  na
                         impuls a impulsní  "špičkový výkon" větší
                         než 50 W; nebo
                      2. Průměrný nebo 'CW' výkon  větší než 50 W;
                         nebo
                4. Vlnovou  délku  přesahující  1400  nm a zároveň
                   některou z těchto charakteristik:
                   a. Výstupní  energii  přesahující   100  mJ  na
                      impuls a impulsní "špičkový výkon" větší než
                      1 W; nebo
                   b. Průměrný nebo 'CW' výkon větší než 1 W;
       d. "Lasery" na bázi barviva nebo jiné kapalinové "lasery",
          které mají některou z těchto charakteristik:
          1. Vlnovou  délku menší než 150 nm a  zároveň   některou
             z těchto charakteristik:
             a. Výstupní  energii  přesahující  50  mJ  na  impuls
                a impulsní "špičkový výkon" větší než 1 W; nebo
             b. Průměrný nebo 'CW' výkon větší než 1 W;
          2. Vlnovou  délku 150  nm nebo větší, ale  nepřesahující
             800 nm a zároveň   některou z těchto charakteristik:
             a. Výstupní  energii  přesahující  1,5  J  na  impuls
                a impulsní "špičkový výkon" větší než 20 W;
             b. Průměrný nebo 'CW' výkon větší než 20 W; nebo
             c. Impulsní  podélně kmitající  oscilátor s průměrným
                výkonem  větším  než  1  W  a opakovacím kmitočtem
                větším  než 1  kHz, jestliže  je "trvání  impulsu"
                menší než 100 ns;
          3. Vlnovou  délku přesahující  800 nm, ale nepřesahující
             1400 nm a zároveň  některou z těchto charakteristik:
             a. Výstupní  energii  přesahující  0,5  J  na  impuls
                a impulsní "špičkový výkon" větší než 10 W; nebo
             b. Průměrný nebo 'CW' výkon větší než 10 W; nebo
          4. Vlnovou délku větší než 1400  nm a zároveň   některou
             z těchto charakteristik:
             a. Výstupní  energii  přesahující  100  mJ  na impuls
                a impulsní "špičkový výkon" větší než 1 W; nebo
             b. Průměrný nebo 'CW' výkon větší než 1 W;
       e. Součásti, dále uvedené:
          1. Zrcadla   chlazená   buď   aktivním   chlazením  nebo
             pomocí tepelných trubic;

             Technická poznámka:
             Aktivní  chlazení  je  chladicí  technika pro optické
             součásti,   které  používá   proudící  tekutiny   pod
             povrchem  (jmenovitě  méně  než  1  mm  pod  optickým
             povrchem) optické  součásti za účelem  odebrání tepla
             z optiky.

          2. Optická   zrcadla   nebo   prostupné   nebo  částečně
             prostupné   optické  nebo   elektro-optické  součásti
             speciálně  konstruované pro  použití s kontrolovanými
             "lasery";
       f. Optická zařízení, dále uvedená:

          Poznámka:
          Pro optické součásti se  společnou aperturou, které jsou
          schopné  pracovat v  aplikacích "laserů  se supervysokým
          výkonem" ('SHPL'), viz Seznam vojenského materiálu.

          1. Zařízení  pro  měření  dynamické  vlnoplochy  (fáze),
             která  jsou  schopna  zmapovat  nejméně  50  poloh na
             vlnoploše   paprsku  a   mající  některou   z  těchto
             charakteristik:
             a. S četností  snímků 100  Hz nebo  více a  s fázovým
                rozlišením alespoň 5 % vlnové délky paprsku; nebo
             b. S četností snímků  1000 Hz nebo  více a s  fázovým
                rozlišením alespoň 20 % vlnové délky paprsku;
          2. "Laserová" diagnostická zařízení schopná měřit úhlové
             chyby  směrování  systémů   "laserů  se  supervysokým
             výkonem" ('SHPL') 10 mikroradiánů a menší;
          3. Optická  zařízení,  sestavy  nebo  součásti speciálně
             konstruované  pro  sfázovanou   soustavu  'SHPL'  pro
             koherentní  paprskovou  kombinaci   s  přesností  buď
             Lambda/10    při    určené    vlnové    délce   anebo
             0,1 mikrometru, menší z obou hodnot;
          4. Projekční   teleskopy   speciálně   konstruované  pro
             použití se systémy 'SHPL'.

6A006  "Magnetometry",   "magnetické   gradiometry",  "gradiometry
       s vlastní   magnetizací",  kompenzační   systémy  a  jejich
       speciálně konstruované součásti, dále uvedené:

       Poznámka:
       Pod  6A006 nespadají  přístroje speciálně  konstruované pro
       biomagnetická  měření  pro   lékařskou  diagnostiku.

       a. "Magnetometry" používající  "supravodivou" "technologii"
          opticky     čerpanou    nebo     z    jaderné    precese
          (proton/Overhauser), s "úrovní  šumu" (citlivostí) nižší
          (lepší)  než  0,05  nT   efektivní  vztaženo  na  druhou
          odmocninu Hz;
       b. "Magnetometry"  s  indukční  cívkou,  které mají "úroveň
          šumu"  (citlivost) nižší  (lepší) než  některá z  těchto
          charakteristik:
          1. 0,05 nT efektivní vztaženo na druhou odmocninu Hz při
             kmitočtech menších než 1 Hz; nebo
          2. 1 x 10-3 nT efektivní vztaženo na druhou odmocninu Hz
             při kmitočtech 1 Hz až 10 Hz; nebo
          3. 1 x 10-4 nT efektivní vztaženo na druhou odmocninu Hz
             při kmitočtech vyšších než 10 Hz;
       c. Vláknové  optické  "magnetometry",  které  mají "úroveň
          šumu"  (citlivost)  nižší  (lepší)  než  1  nT efektivní
          vztaženo na druhou odmocninu Hz;
       d. "Magnetické gradiometry" používající více "magnetometrů"
          kontrolovaných   položkou    6A006.a.,   6A006.b.   nebo
          6A006.c.;
       e. Vláknové  optické "gradiometry  s vlastní  magnetizací",
          které  mají  "hladinu   šumu"  (citlivost)  magnetického
          gradientového pole nižší (lepší)  než 0,3 nT/m efektivní
          vztaženo na druhou odmocninu Hz;
       f. "Gradiometry s vlastní magnetizací" používající techniku
          jinou  než je  optika  s  vláknovým závěsem,  které mají
          "hladinu šumu" (citlivost) nižší  (lepší) než 0,015 nT/m
          efektivní vztaženo na druhou odmocninu Hz;
       g. Magnetické  kompenzační  systémy  pro  magnetická  čidla
          (snímače)   konstruované   pro   provoz   na   mobilních
          plošinách;
       h. "Supravodivé"   elektromagnetické   snímače,  obsahující
          součásti vyrobené ze "supravodivých" materiálů:
          1. Konstruované pro provoz  při teplotách pod "kritickou
             teplotou"  alespoň  jedné  z  jejich  "supravodivých"
             součástí (včetně  prvků s Josephsonovým  efektem nebo
             "supravodivých"   kvantových   interferenčních  prvků
             - 'SQUIDS');
          2. Konstruované  pro  snímání  změn  elektromagnetického
             pole při kmitočtech 1 kHz nebo menších; a zároveň
          3. Mající některou z těchto charakteristik:
             a. Obsahují   tenkovrstvové   'SQUIDS'   s  nejmenším
                charakteristickým   rozměrem   pod   2  mikrometry
                a s  připojenými vstupními a  výstupními vazbovými
                obvody;
             b. Konstruovány  pro provoz  při sledovací  rychlosti
                magnetického  pole  přesahující   1  x  106  kvant
                magnetického toku za sekundu;
             c. Konstruovány  pro funkci  bez magnetického stínění
                v okolním magnetickém poli země; nebo
             d. Teplotní   koeficient   menší   než   0,1   kvanta
                magnetického toku na kelvin.

6A007  Gravimetry a gravitační gradiometry:
       (Viz též položka 6A107)
       a. Gravimetry  pro  pozemní  použití,  které mají statickou
          přesnost  menší   (lepší)  než  0,1  x   10-6  m/s2  (10
          mikrogalů);

          Poznámka:
          Položka   6A007.a.   nekontroluje   pozemní   gravimetry
          s křemenným prvkem (Wordenova typu);

       b. Gravimetry  pro  mobilní  plošiny  pro  pozemní, námořní
          (včetně pod vodou), kosmické nebo letecké použití, které
          mají obě tyto charakteristiky:
          1. Statickou přesnost  menší (lepší) než  7 x 10-6  m/s2
             (0,7 miligalu); a zároveň
          2. Provozní  přesnost menší  (lepší) než  7 x 10-6  m/s2
             (0,7 miligalu) s registrací  doby do ustáleného stavu
             menší než 2 minuty  za jakékoliv kombinace korektivní
             kompenzace obsluhou a pohybových vlivů;
       b. Gravitační gradiometry.

6A008  Radarové systémy,  zařízení a sestavy,  které mají některou
       z dále   uvedených  charakteristik,   a  jejich   speciálně
       konstruované součásti:
       (Viz též položka 6A108)
       Poznámka:
       Položka 6A008 nekontroluje:
          a. Sekundární přehledové radiolokátory ('SSR');
          b. Automobilové radary určené pro prevenci srážky;
          c. Zobrazovací  jednotky  nebo  monitory  používané  pro
             řízení letového  provozu ('ATC'), které  mají ne více
             než 12 rozlišitelných prvků na mm;
          d. Meteorologické (povětrnostní) radary.

       a. Pracují  při kmitočtech  od 40   GHz do  230 GHz  a mají
          průměrný výkon větší než 100 mW;
       b. Mají laditelnou šířku pásma větší než   6,25 % středního
          pracovního kmitočtu;

          Technická poznámka:
          Střední pracovní kmitočet se rovná jedné polovině součtu
          nejvyššího  plus  nejnižšího  specifikovaného pracovního
          kmitočtu.

       c. Jsou schopné pracovat současně  na více než dvou nosných
          kmitočtech;
       d. Jsou schopné pracovat v  radarovém režimu se syntetickou
          aperturou   ('SAR'),   inverzní   syntetickou  aperturou
          ('ISAR')   nebo v leteckém  režimu  s   bočním  pohledem
          ('SLAR');
       e. Mají    "elektronicky   řiditelné    sfázované   anténní
          soustavy";
       f. Schopné vyhledat nekooperativní cíle ve výšce;

          Poznámka:
          Položka   6A008.f.   nekontroluje   přesná  přibližovací
          radarová zařízení ('PAR') vyhovující normám ICAO.

       g. Speciálně  navržené pro  výškový provoz  (namontované na
          balonu nebo  letadle) a používají  zpracování Dopplerova
          signálu pro detekci pohyblivých cílů;
       h. Mají  zpracování radarových  signálů za  použití některé
          z charakteristik:
          1. Techniky "rozprostřeného spektra radaru"; nebo
          2. Techniky "rychlé přeladitelnosti radaru";
       i. Zajišťují   pozemní  základnový   provoz  s   maximálním
          "dosahem přístrojů" přesahujícím 185 km;

          Poznámka:
          Položka  6A008.i. nekontroluje:
          a. Pozemní radary určené pro pátrání po lovištích ryb.
          b. Pozemní  radarové  vybavení  speciálně  navržené  pro
             řízení letového provozu po  letové trase a "software"
             speciálně k tomu navržený, pokud:
             1. Má největší "dosah přístrojů" 500 km nebo méně;
             2. Je  konfigurováno  tak,  že  cílová  radarová data
                mohou  být vysílána  pouze ve  směru od stanoviště
                radaru  k  jednomu  nebo  více civilním střediskům
                řízení letového provozu.
             3. Nemá žádné  prostředky pro dálkové  řízení snímací
                rychlosti  radaru  od  středisek  řízení  letového
                provozu na trase;
             4. Je určeno k stabilní instalaci.
          c. Radary pro sledování meteorologických balónů.

       j. "Laserový" radar nebo  zařízení na světelnou radiolokaci
          ('LIDAR') s některou z těchto charakteristik:
          1. "Vhodné pro kosmické aplikace"; nebo
          2. Používající  koherentní  homodynní  nebo  heterodynní
             detekční  techniky  a  mající  úhlové rozlišení menší
             (lepší) než 20 mikroradiánů;

          Poznámka:
          Položka 6A008.j. nekontroluje zařízení 'LIDAR' speciálně
          určená pro vědecké nebo meteorologické pozorování.

       k. Mají  podsystémy  pro   zpracování  signálu  používající
          "kompresi impulsů" s některou z těchto charakteristik:
          1. Poměr "komprese impulsů" přesahující 150; nebo
          2. Šířku impulsu menší než 200 ns; nebo
       l. Mají podsystémy  pro zpracování dat s  některou z těchto
          charakteristik:
          1. "Automatické   sledování    cíle"   poskytující   při
             jakémkoliv natočení  antény předpověď polohy  cíle až
             do doby dalšího průchodu paprsku antény;

             Poznámka:
             Položka 6A008.l.1.  nekontroluje schopnost konfliktní
             pohotovosti v systémech  řízení letového provozu nebo
             námořních nebo přístavních radarech.

          2. Vypočítávají  rychlost  cíle   od  primárního  radaru
             majícího    neperiodickou    (proměnlivou)    snímací
             rychlost;
          3. Zpracování  pro  automatické  rozpoznání  podle vzoru
             (extrakce   charakteristického  rysu)   a  porovnáním
             s databázemi  charakteristiky cíle  (tvarem vlny nebo
             zobrazování), pro identifikaci nebo klasifikaci cíle;
             nebo
          4. Superpozici a korelaci nebo  syntézu dat ze dvou nebo
             více    "geograficky   rozptýlených"    a   "vzájemně
             propojených  radarových čidel"  za účelem  zvýraznění
             a lepšího rozlišení cílů.

             Poznámka:
             Položka  6A008.l.4.  nekontroluje  zařízení používaná
             pro řízení námořního provozu.

6A102  Radiačně  odolné  detektory,  jiné  než  uvedené  v položce
       6A002, pro použití v  ochraně proti jaderným účinkům (např.
       elektromagnetickým  pulsům  ('EMP'),  rentgenovému  záření,
       kombinovaným tepelným a tlakovým  účinkům) a použitelné pro
       "rakety",  navržené nebo  klasifikované pro  odolnost proti
       úrovni  radiace,  která  dosahuje  nebo  přesahuje celkovou
       radiační dávku 5000 grayů (Si) [(5 x 105 rad (Si)].
       Technická poznámka:
       Detektor   se  pro   účely  položky   6A102  definuje  jako
       mechanické,  elektrické,  optické  nebo  chemické zařízení,
       které   automaticky   identifikuje   a   zaznamenává   nebo
       registruje určitý  podnět, jako je  změna tlaku či  teploty
       prostředí,  elektrický nebo  elektromagnetický signál  nebo
       záření z radioaktivního materiálu.

6A107 Gravimetry a součásti pro gravimetry a gravitační gradiometry, dále uvedené:

a. Gravimetry jiné než uvedené v položce 6A007.b., navržené nebo přizpůsobené pro letecké nebo námořní použití, které mají statickou nebo provozní přesnost 7 x 10-6 m/s2 (0,7 miligalu) nebo menší (lepší) a zároveň dobu registrace ustáleného stavu dvě minuty nebo méně;

b. Speciálně konstruované součásti pro gravimetry uvedené v položce 6A007.b. nebo 6A107.a. a pro gravitační gradiometry uvedené v položce 6A007.c.

6A108  Radarové  a  jiné   sledovací  systémy,  jiné  než  uvedené
       v položce 6A008:
       a. Radarové a  laserové radarové systémy  konstruované nebo
          upravené pro použití v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104;
       b. Přesné sledovací systémy, použitelné v "raketách":
          1. Sledovací systémy, které  používají kódový translátor
             instalovaný   na  raketovém   systému  nebo  vzdušném
             bezpilotním  prostředku ve  spojení s  pozemními nebo
             vzduchem    nesenými   referenčními    systémy   nebo
             družicovými  navigačními  systémy  pro  měření letové
             polohy a rychlosti v reálném čase;
          2. Radary  přístrojového  vybavení  včetně  přidružených
             optických/infračervených  sledovačů,  mající  všechny
             tyto charakteristiky:
             a. Úhlové rozlišení lepší než 3 miliradiány;
             b. Dosah  30 km  nebo větší  s rozlišením vzdálenosti
                lepším než 10 m efektivní hodnoty;
             c. Rozlišení rychlosti lepší než 3 m/s.

6A202  Elektronky   fotonásobičů  s   plochou  katody   větší  než
       0,002 m2  (20 cm2)  a s  náběhovým časem  pulsu menším  než
       1 ns.

6A203  Kamery a součásti, jiné než uvedené v položce 6A003:
       a. Mechanické  kamery s  rotujícím zrcadlem,  dále uvedené,
          a jejich speciálně konstruované součásti:
          1. Snímkovací kamery  se snímkovací rychlostí  větší než
             225 000 snímků za sekundu;
          2. Zábleskové kamery s rychlostí zápisu větší než 0,5 mm
             za  mikrosekundu;

          Poznámka:
          Součásti  těchto  kamer  zahrnují  i jejich elektronické
          synchronizační jednotky a rotorové sestavy skládající se
          z turbín, zrcadel a ložisek.

       b. Elektronické zábleskové  a snímkovací kamery, přístroje  a trubice,
          dále uvedené:
          1. Elektronické  zábleskové kamery  schopné rozlišit čas
             50  nanosekund  nebo  menší  a  příslušné  zábleskové
             trubice;
          2. Elektronické   (nebo    s   elektronickou   závěrkou)
             snímkovací kamery schopné pracovat s expozičním časem
             50 nanosekund nebo menším;
          3. Snímkovací  elektronky   a  polovodičová  zobrazovací
             zařízení  dále  uvedené   pro  používání  v  kamerách
             kontrolovaných výše v položce 6A203.b.2.:
             a. Zaostřovací  trubice  se  zesilovačem  jasu obrazu
                s fotokatodou  povlečenou  transparentním  vodivým
                pokrytím ke snížení plošného odporu fotokatody;
             b. Vidikonové trubice s hradlovým křemíkovým anodovým
                násobičem ('SIT'), v  nichž rychlý systém umožňuje
                hradlování  elektronů  z   fotokatody  dříve,  než
                dopadnou na plochu 'SIT';
             c. Kerrova   nebo   'pocket'   buňka  elektro-optické
                zavěrky; nebo
             d. Jiné snímkovací trubice a polovodičová zobrazovací
                zařízení  s rychlým  zobrazovacím závěrkovým časem
                menším  než 50  ns, speciálně  navržené pro kamery
                uvedené v položce 6A203.b.2.
       c. Radiačně  odolné  televizní  kamery  nebo  jejich čočky,
          speciálně  konstruované nebo  klasifikované jako  odolné
          proti radiaci,  aby vydržely více než  50 000 grayů (Si)
          [5 x 106 rad (Si)] bez zhoršení provozních parametrů.

6A205  "Lasery" jiné než podle 0B001.g.5., 0B001.h.6. nebo 6A005:
       a. "Lasery"  na  bázi  iontů  argonu  s průměrným výstupním
          výkonem 40  W a větším,  provozované ve vlnovém  rozsahu
          mezi 400 nm a 515 nm;
       b. Laditelné  jednomodové oscilátory  pulsních "laserů"  na
          bázi  barviva s  průměrným  výstupním  výkonem 1  W nebo
          větším,  opakovacím kmitočtem  vyšším než  1 kHz, šířkou
          impulsu menší  než 100 ns  a vlnovou délkou  mezi 300 nm
          a 800 nm;
       c. Laditelné zesilovače  a oscilátory pulsních  "laserů" na
          bázi barviva,  s průměrným výstupním  výkonem větším než
          30 W,  opakovacím kmitočtem přes  1 kHz, šířkou  impulsu
          menší než 100 ns a vlnovou délkou mezi 300 nm a 800 nm;
          kromě:
          jednomodových oscilátorů;
       d. "Lasery" na  bázi oxidu uhličitého,  pracující v pulsním
          režimu,  s opakovacím  kmitočtem přes  250 Hz, průměrným
          výstupním výkonem přes 500 W  a délkou impulsu menší než
          200  ns,  provozované  ve  vlnovém  rozsahu mezi 9000 nm
          a 11 000 nm;
       e. Para-vodíkové  Ramanovy  fázovače  určené  pro práci při
          výstupní  vlnové   délce  16  mikrometrů   a  opakovacím
          kmitočtu vyšším než 250 Hz;
       f. Pulsně  buzené  neodymem  dopované  "lasery"  s modulací
          jakosti rezonátoru (jiné než  skleněné), se všemi těmito
          charakteristikami:
          1. Výstupní  vlnovou  délku  přesahující  1000  nm,  ale
             nepřesahující 1100 nm;
          2. Trvání pulsu rovno nebo větší  než 1 ns; a zároveň
          3. Vícepřechodový výstup o průměrném výkonu přesahujícím
             50 W.

6A225  Rychlostní    interferometry     pro    měření    rychlostí
       přesahujících 1 km/s během  časových intervalů kratších než
       10  mikrosekund ('VISAR',  Dopplerův laserový interferometr
       - 'DLI' atd.).

6A226  Snímače tlaku:
       a. Manganinová   čidla   pro   tlaky   větší   než  10  GPa
          (100 kilobarů); nebo
       b. Křemenné tlakové  převodníky pro tlaky vyšší  než 10 GPa
          (100 kilobarů).

6B     ZKUŠEBNÍ, KONTROLNÍ A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

6B004  Optická zařízení, dále uvedená:
       a. Zařízení   pro   měření   absolutního   činitele  odrazu
          s přesností   0,1 % hodnoty činitele odrazu.
       b. Zařízení jiná než pro měření rozptylu optických povrchů,
          mající nezastíněnou aperturu větší než 0,1 m,  speciálně
          konstruovaná pro bezkontaktní optické měření nerovinných
          tvarových  povrchů (profilů)  s  přesností  2 nm  a méně
          (lepší) vůči požadovanému povrchu.

       Poznámka:
       Položka  6B004 nekontroluje mikroskopy.

6B007  Zařízení  pro  výrobu,  seřizování  a  kalibraci  pozemních
       gravimetrů se  statickou přesností lepší než  1 x 10-6 m/s2
       (0,1 miligalu).

6B008  Impulsní  radarové  systémy  měření  účinného průřezu cíle,
       které  mají  šířky  vysílacího  impulsu  maximálně  100  ns
       a jejich speciálně konstruované součásti.
       (Viz též položka 6B108)

6B108  Systémy  jiné   než  uvedené  v   položce  6B008  speciálně
       konstruované  pro  radarové  měření  účinného průřezu cíle,
       použitelné pro "rakety" a jejich subsystémy.

6C     MATERIÁLY

6C002 Materiály pro optické snímače, dále uvedené:

a.  Elementární telur (Te) o čistotě minimálně 99,9995 %;
b. Monokrystaly kadmium-zinek-teluridu (CdZnTe) s obsahem zinku menším než 6 % hmotnostních, nebo teluridu kadmia (CdTe) nebo rtuť-kadmium-teluridu (HgCdTe) jakékoliv čistoty, včetně epitaxních plátků z těchto monokrystalů.

6C004  Optické materiály, dále uvedené:
       a. "Substrátové polotovary"  ze selenidu zinku  (ZnSe) nebo
          sulfidu   zinku  (ZnS)   vyrobené  procesem   chemického
          nanášení v parní fázi:
          1. Větší než 100 cm3 v objemu; nebo
          2. Větší  než  80  mm  v  průměru  s tloušťkou minimálně
             20 mm;
       b. Polotovary z těchto elektrooptických materiálů :
          1. Titanylarsenátu draselného ('KTA');
          2. Selenidu galium-stříbra (AgGaSe2);
          3. Selenidu  thalium-arzenu (Tl3AsSe3,  známý také  jako
             'TAS');
       c. Nelineární  optické materiály:
          1. Se susceptibilitou  třetího řádu (chi  3) rovnou nebo
             větší než 10-6m2/V2 nebo větší; a zároveň
          2. S dobou odezvy menší než 1 ms;
       d. "Substrátové polotovary" nanesených  materiálů z karbidu
          křemíku  nebo  berylium-berylia  (Be/Be)  o průměru nebo
          délce hlavní osy přes 300 mm;
       e. Sklo,  včetně  taveného  oxidu  křemičitého, fosfátového
          skla,  fluorofosfátového  skla,  fluoridu  zirkoničitého
          (ZrF4) nebo fluoridu hafničitého (HfF4) mající:
          1. Koncentraci  hydroxylového  iontu   (OH-)  menší  než
             5/106 (5 ppm);
          2. Úroveň znečištění integrovanými  kovy menší než 1/106
             (1 ppm); a zároveň
          3. Vysokou   homogenitu   (index   refrakční   variance)
             méně než 5 x 10-6;
       f. Synteticky vyrobený diamantový materiál s absorpcí menší
          než  10-3 m-1  (10-5 cm-1)  pro vlnové  délky větší  než
          200 nm, ale nepřesahující 14 000 nm.

6C005  Krystalický "laserový" výchozí materiál v nehotové formě:
       a. Safír dopovaný titanem;
       b. Alexandrit.

6D     SOFTWARE

6D001  "Software"  speciálně  určený  pro  "vývoj"  nebo  "výrobu"
       zařízení kontrolovaných položkami  6A004, 6A005, 6A008 nebo
       6B008.

6D002  "Software"   speciálně   určený   pro   "použití"  zařízení
       kontrolovaných položkami 6A002.b., 6A008 nebo 6B008.

6D003  Jiný "software":
       a. 1. "Software"   pro   "zpracování    v   reálném   čase"
             akustických  dat   pro  pasivní  příjem   za  použití
             vlečených polí hydrofonů;
          2. "Zdrojový  kód"  pro   "zpracování  v  reálném  čase"
             akustických  dat   pro  pasivní  příjem   za  použití
             vlečených polí hydrofonů;
          3. "Software"  speciálně navržený  pro kabelové  systémy
             pro   spodky  lodí   nebo  přístavní   zálivy  mající
             formování  paprsků   nebo  "zdrojový  kód"   pro  pro
             "zpracování  v  reálném  čase"  akustických  dat  pro
             zpracování v mobilních prostředcích;
       b. 1. "Software"    speciálně    určený    pro   magnetické
             kompenzační  systémy pro  magnetická čidla  (snímače)
             určená pro provoz na mobilních plošinách;
          2. "Software"  speciálně určený  pro detekci  magnetické
             anomálie na mobilních plošinách;
       c. "Software" speciálně určený pro korekci pohybových vlivů
          gravimetrů nebo gravitačních gradiometrů;
       d. 1. Aplikační  "software" "programů"  pro řízení letového
             provozu   používaný   na   víceúčelových   počítačích
             umístěných  ve střediscích  řízení letového  provozu,
             který je schopen:
             a. Zpracovávat a  zobrazovat více než  150 současných
                "systémových stop"; nebo
             b. Přijímat  radarová  cílová  data  z  více než čtyř
                primárních radarů;
          2. "Software" pro návrh  nebo "výrobu" anténních kopulí,
             které:
             a. Jsou   speciálně  určeny  k ochraně  "elektronicky
                řiditelných    sfázovaných    anténních   soustav"
                kontrolovaných položkou 6A008.e.; a zároveň
             b. Způsobují  potlačení 'průměrné úrovně  postranních
                laloků' o  více  než  40dB  pod  špičkovou hodnotu
                hlavního paprsku.

             Technická poznámka:
'Průměrná úroveň postranních laloků' v položce 6D003.d.2.b. je měřena přes celý vyzařovací diagram s vyloučením úhlového rozsahu zahrnujícího hlavní paprsek a první dva postranní laloky po obou stranách hlavního paprsku.

6D102  "Software" speciálně navržený pro "použití" zboží uvedeného
       v položce 6A108.

6D103  "Software",  který dodatečně  zpracovává zaznamenaná letová
       data,  získaná  ze  systémů  uvedených  v položce 6A108.b.,
       přičemž umožňuje určit polohu  vzdušného prostředku po celé
       jeho letové dráze.

6E     TECHNOLOGIE

6E001  "Technologie" potřebná pro "vývoj" zařízení, materiálů nebo
       "software" uvedených v odstavcích 6A, 6B, 6C nebo 6D.

6E002  "Technologie" potřebná pro "výrobu" zařízení nebo materiálů
       uvedených v odstavcích 6A, 6B nebo 6C.

6E003  Jiné "technologie", dále uvedené:
       a. 1. "Technologie"  pro potahování  a zpracování optického
             povrchu   potřebná    pro   dosažení   stejnoměrnosti
             minimálně  99,5 % u  optických povlaků o průměru nebo
             délce  hlavní  osy  500  mm  nebo  více  a s celkovou
             ztrátou (absorpcí nebo rozptylem) menší než 5 x 10-3;
             (Viz též položka 2E003.f.)
          2. Výrobní   "technologie"  pro   soustružení  optických
             výrobků   s   jednobřitovým   diamantovým   nástrojem
             poskytující   přesnost  povrchu   lepší  než   10  nm
             efektivních na nerovinném povrchu větším než 0,5 m2;
       b "Technologie"  "potřebná"  pro   "vývoj",  "výrobu"  nebo
         "použití"   speciálně   konstruovaných   diagnostických
         přístrojů nebo terčů ve zkušebních systémech pro zkoušení
         "laserů se  supervysokým výkonem" ('SHPL')  nebo zkoušení
         či hodnocení materiálů ozářených paprsky 'SHPL';
       c. "Technologie"  "potřebná"  pro   "vývoj"  nebo  "výrobu"
          indukčních   "magnetometrů"   nebo   systémů  indukčních
          "magnetometrů", které mají hladinu šumu:
          1. Menší než 0,05 nT  efektivní vztaženo na odmocninu Hz
             při kmitočtech menších než 1 Hz; nebo
          2. 1 x 10-3 nT efektivní vztaženo na druhou odmocninu Hz
             při kmitočtech 1 Hz a vyšších.

6E101  "Technologie"   potřebná   pro   "použití"  zařízení   nebo
       "software"   uvedených   v   položkách   6A002,   6A007.b.,
       6A007.c.,  6A008, 6A102,  6A107, 6A108,  6B108, 6D102  nebo
       6D103.

       Poznámka:
       Tato položka kontroluje  "technologii" pro zařízení uvedené
       v položce 6A008 pouze takovou, která je určena pro vzduchem
       nesené aplikace a je použitelná v "raketách".

6E201  "Technologie"  potřebná  pro "použití"  zařízení  uvedených
       v    položkách    6A003,     6A005.a.1.c.,    6A005.a.2.a.,
       6A005.c.1.b.,  6A005.c.2.c.2.,   6A005.c.2.d.2.b.,   6A202,
       6A203, 6A205, 6A225 nebo 6A226.

KATEGORIE 7 - NAVIGACE A LETECKÁ ELEKTRONIKA

7A     ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽNÍ CELKY A KOMPONENTY

       Poznámka:
       Pro automatické piloty ponorných plavidel viz Kategorie 8.
       Pro radar viz Kategorie 6.

7A001  Měřiče   zrychlení  určené   pro  použití   v  inerciálních
       navigačních  nebo  naváděcích  systémech  a mající některou
       z dále   uvedených  charakteristik,   a  jejich   speciálně
       konstruované součásti:
       (Viz též položka 7A101)
       a. "Stabilitu" "systematické  chyby" menší (lepší)  než 130
          mikro g  vztaženo na pevnou  kalibrační  hodnotu za dobu
          jednoho roku;
       b. "Stabilitu"  "konstanty  stupnice"   menší  (lepší)  než
          130/106 (130 ppm)  vztaženo na pevnou kalibrační hodnotu
          za dobu jednoho roku; nebo
       c. Jsou určeny pro práci  při úrovních lineárního zrychlení
          větších než 100 g.

7A002  Gyroskopy,   které   mají   některou   z   dále   uvedených
       charakteristik, a jejich speciálně konstruované součásti:
       (Viz též položka 7A102)
       a. "Stabilitu"  "driftové rychlosti",  měřenou v  prostředí
          1 g po dobu tří měsíců  a vztaženou na pevnou kalibrační
          hodnotu:
          1. Menší (lepší) než 0,1o  za hodinu, jsou-li určeny pro
             provoz  při úrovních  lineárního zrychlení  pod 10 g;
             nebo
          2. Menší (lepší) než 0,5o  za hodinu, jsou-li určeny pro
             provoz v rozmezí 10 g až 100 g včetně; nebo
       b. Určeny pro činnost při zrychleních větších než 100 g.

7A003  Inerciální  navigační  systémy   (s  výkyvnou  nebo  pevnou
       montáží)  a  inerciální   zařízení  určené  pro  "letadla",
       pozemní vozidla nebo "kosmické lodi" pro určování polohy,u,
       navigaci nebo řízení, které  mají některou z dále uvedených
       charakteristik, a jejich speciálně konstruované součásti:
       (Viz též položka 7A103)
       a. Navigační chybu (volnou inerciální) 1,48 km (0,8 námořní
          míle)  za hodinu  (50% kružnice  stejné pravděpodobnosti
          - 'CEP') nebo menší (lepší) po normálním seřízení; nebo

          Poznámka:
          Parametry  podle  položky  7A003.a.  se  aplikují  spolu
          s některou z těchto podmínek okolního prostředí:
          1. Náhodné vibrační zatížení o průměrné hodnotě 7,7 g po
             dobu první půlhodiny při  celkové době trvání zkoušky
             1 a  půl hodiny  ve směru  každé ze  tří kolmých  os,
             přičemž vibrace mají tyto parametry:
             a. Konstantní hodnotu výkonového frekvenčního spektra
                ('PSD')  0,04 g2/Hz  při frekvenčním  intervalu od
                15 do 1000 Hz; a zároveň
             b. 'PSD'  se zeslabuje  s kmitočtem  od 0,04 g2/Hz do
                0,01 g2/Hz  ve  frekvenčním  intervalu  od 1000 do
                2000 Hz; nebo
          2. Úhlové výchylky jsou prováděny rychlostí 2,62 radiánů
             za sekundu (150 stupňů za sekundu); nebo
          3. V  souladu   s   národními   normami   ekvivalentními
             k podmínkám uvedeným v bodech 1. a 2..

       b. Jsou určeny pro práci  při úrovních lineárního zrychlení
          přesahujících 10 g;

          Poznámka:
          Položka 7A003 nekontroluje inerciální navigační systémy,
          které  jsou  certifikovány  úřady  pro  civilní letectví
          "účstnických států" pro "civilní letadla".

7A004  Gyroskopicko - astronomické kompasy a jiné přístroje, které
       odvozují   polohu  nebo   orientaci  pomocí   automatického
       sledování   nebeských   těles   nebo   kosmických   družic,
       s přesností azimutu  rovnající se nebo menší  (lepší) než 5
       sekund oblouku.
       (Viz též položka 7A104)

7A005  Přijímací   zařízení  pro   signál  globálního  družicového
       systému pro  určování polohy (např.  'GPS' nebo 'GLONASS'),
       která  mají  některou   z  dále  uvedených  charakteristik,
       a jejich speciálně konstruované součásti:
       (Viz též položka 7A105)
       a. Pracují s kódováním/dekódováním; nebo
       b. Mají anténu s řiditelným nulovým bodem.

7A006  Palubní letadlové výškoměry pracující při kmitočtech jiných
       než  4,2 až  4,4 GHz  včetně, které  mají některou z těchto
       charakteristik:
       (Viz též položka 7A106)
       a. "Optimalizaci výkonu"; nebo
       b. Používají modulaci klíčování fázovým posuvem.

7A007  Zařízení pro vyhledávání směru pracující při kmitočtech nad
       30  MHz,  dále  uvedená,  a  jejich  speciálně konstruované
       součásti:
       a.  S "šířkou spojitého spektra" 1 MHz nebo větší;
       b. Současně   zpracovávající  více   než  100  kmitočtových
          kanálů; a zároveň
       c. Zpracovávající více než  1000 výsledků vyhledávání směru
          za sekundu v jednom kmitočtovém kanálu.

7A101  Měřiče  zrychlení,  jiné  než   uvedené  v  položce  7A001,
       s prahovou  hodnotou  0,05  g  nebo  menší  nebo  s  chybou
       linearity  do 0,25 %  celého rozsahu  stupnice, které  jsou
       navrženy pro  použití v inerciálních  navigačních systémech
       nebo   naváděcích   systémech   všech   typů,  a  speciálně
       konstruované součásti pro ně.

       Poznámka:
       Položka  7A101  nekontroluje  měřiče  zrychlení, které jsou
       speciálně  konstruovány a  vyvinuty jako  snímače v systému
       měření  během  vrtání  ('MWD')  pro  použití při obslužných
       pracích u hlubinných vrtů.

7A102  Všechny druhy gyroskopů, jiné  než uvedené v položce 7A002,
       použitelné v  "raketách", s jmenovitou  stabilitou driftové
       rychlosti menší  než 0,5o (1 sigma  nebo efektivní hodnota)
       za  hodinu  v  prostředí  1  g,  a  speciálně  konstruované
       součásti pro ně.

7A103  Přístrojová technika, zařízení a systémy pro navigaci, jiné
       než  uvedené   v  položce  7A003,   a  příslušné  speciálně
       konstruované součásti:
       a. Inerciální   nebo  jiná   zařízení  používající   měřiče
          zrychlení popsané  v položkách 7A001,  7A002, 7A101 nebo
          7A102 a systémy obsahující takové přístrojové vybavení;

          Poznámka:
          Položka 7A103.a. nekontroluje zařízení obsahující měřiče
          zrychlení  podle  položky  7A001,  které  jsou speciálně
          konstruovány  a vyvinuty  jako snímače  v systému měření
          během vrtání ('MWD') pro  použití při obslužných pracích
          u hlubinných vrtů.

       b. Integrované  letové přístrojové  systémy, které obsahují
          gyrostabilizátory nebo automatické  piloty navržené nebo
          upravené pro použití v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104:

7A104  Gyroskopicko - astronomické kompasy  a jiné přístroje, jiné
       než  uvedené v  položce 7A004,  které odvozují  polohu nebo
       orientaci  pomocí automatického  sledování nebeských  těles
       nebo kosmických  družic, a speciálně  konstruované součásti
       pro ně.

7A105  Přijímací   zařízení  pro   signál  globálního  družicového
       systému pro určování polohy  ('GPS') nebo podobných družic,
       jiná  než  uvedená  v  položce  7A005,  schopná  poskytovat
       navigační informace  za dále uvedených  provozních podmínek
       a konstruovaná  nebo  upravená   pro použití v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104:
       a. Při rychlostech přesahujících 515 m/s; a zároveň
       b. Ve výškách větších než 18 km.

7A106  Výškoměry, jiné než uvedené v položce 7A006, s radarem nebo
       laserovým radarem,  konstruované nebo upravené  pro použití v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104:

7A115  Pasivní   čidla  pro   stanovení  azimutů   ke  specifickým
       elektromagnetickým   zdrojům  (zaměřovací   zařízení)  nebo
       terénním  charakteristikám, konstruovaná  nebo upravená pro použití v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104:

       Poznámka:
       Položka  7A115 zahrnuje čidla pro tyto systémy:
       a. Zařízení pro mapování terénních obrysů;
       b. Zařízení se zobrazovacími snímači;
       c. Zařízení s interferometry.

7A116  Systémy  pro řízení  letu, konstruované  nebo upravené pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104:
       a. Hydraulické,        mechanické,       elektromechanické,
          elektrooptické nebo  s přenosem elektrických  impulsů po
          vodičích ('fly-by-wire');
       b. Zařízení pro řízení letové polohy.

7A117  "Naváděcí   systémy",  použitelné   v  "raketách",  schopné
       dosahovat  přesnost  systému  max.  3,33  %  doletu  (např.
       "kružnice stejné pravděpodobnosti" ('CEP')  10 km nebo méně
       při doletu 300 km).

7B     ZKUŠEBNÍ, KONTROLNÍ A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

7B001  Zkušební,  kalibrační  nebo  seřizovací  zařízení speciálně
       určená pro zařízení kontrolovaná podle odstavce 7A.

       Poznámka:
       Položka   7B001  nekontroluje   zkušební,  kalibrační  nebo
       seřizovací zařízení pro Stupeň  údržby I nebo Stupeň údržby
       II.

       Technické poznámky:
       1. Stupeň údržby I
          Porucha   inerciální  navigační   jednotky  se  detekuje
          v letadle  indikacemi  z  řídicí  a zobrazovací jednotky
          ('CDU')  nebo  podle  zprávy  z  příslušného podsystému.
          Podle manuálu výrobce lze  lokalizovat poruchu na úrovni
          nesprávně  pracující  snadno  výměnné  jednotky ('LRU').
          Operátor jednotku vyjme a nahradí ji jinou.

       2. Stupeň údržby II
          Vadná  'LRU' se  posílá  do  dílny údržby  (výrobce nebo
          operátora  odpovědného  za  Stupeň  údržby  II). V dílně
          údržby se vadná 'LRU' zkouší vhodnými prostředky, aby se
          prověřila  a lokalizovala  montážní sestava  vyměnitelná
          v dílně  ('SRA')   s  vadným  modulem,   který  způsobil
          poruchu.  Tato 'SRA'  se  vyjme  a nahradí  jinou. Vadná
          'SRA'  (nebo  případně  celá   'LRU')  se  potom  zasílá
          výrobci.
          Věcná poznámka:
          Stupeň  údržby  II  nezahrnuje  demontáž  kontrolovaných
          měřičů zrychlení nebo gyroskopických snímačů z 'SRA'.

7B002  Zařízení, uvedená dále, speciálně určená pro charakterizaci
       zrcadel pro prstencové "laserové" gyroskopy:
       (Viz též položka 7B102)
       a. Měřiče  rozptylu,  které  mají  přesnost  měření  10/106
          (10 ppm) nebo menší (lepší);
       b. Měřiče  profilu,  které  mají  přesnost  měření  0,5  nm
          (5  ngströmů) nebo menší (lepší).

7B003  Zařízení    speciálně    určená    pro    výrobu   zařízení
       kontrolovaných podle odstavce 7A, včetně těchto:
       a. Zkušební stanice ladění gyroskopů;
       b. Stanice dynamického vyvažování gyroskopů;
       c. Stanice pro záběh gyroskopů nebo zkoušení motorů;
       d. Stanice pro evakuování a plnění gyroskopů;
       e. Odstředivkové přípravky pro gyroskopická ložiska;
       f. Stanice pro seřizování os měřičů zrychlení.

7B102  Měřiče    odrazivosti,     speciálně    konstruované    pro
       charakterizaci    zrcadel    pro    "laserové"   gyroskopy,
       s přesností 50/106 (50 ppm) nebo méně (lepší).

7B103  Speciálně konstruované "výrobní celky" pro vybavení uvedené
       v položce 7A117.

7C     MATERIÁLY

       (Žádné)

7D     SOFTWARE

7D001  "Software" speciálně určený nebo  upravený pro "vývoj" nebo
       "výrobu" zařízení kontrolovaných podle odstavce 7A nebo 7B.

7D002  "Zdrojový   kód"  pro   "použití"  jakéhokoli  inerciálního
       navigačního   zařízení,    včetně   inerciálních   zařízení
       nekontrolovaných  položkou 7A003  nebo 7A004,  nebo systémů
       měřících všechny tři polohové úhly letadla ('AHRS');
       kromě:
       'AHRS' s výkyvnou montáží.

       Technická poznámka:
       'AHRS' se  obecně liší od  inerciálních navigačních systémů
       ('INS')  v  tom,  že  'AHRS'  poskytuje  informaci  o směru
       a normálně  neposkytuje  informace  o  zrychlení, rychlosti
       a poloze, poskytované od 'INS'.

7D003  Jiný "software":
       a. "Software" speciálně navržený nebo upravený pro zlepšení
          operačního výkonu nebo  zmenšení navigační chyby systémů
          na úrovně specifikované v položkách 7A003 nebo 7A004;
       b. "Zdrojový kód"  pro hybridní integrované  systémy, který
          zlepšuje  operační výkon  nebo zmenšuje  navigační chybu
          systémů  na   úroveň  specifikovanou  v   položce  7A003
          kontinuální  kombinací  inerciálních  údajů  s  některým
          z těchto navigačních údajů:
          1. Rychlost podle Dopplerova radaru;
          2. Odkazy z globálního  družicového systému pro určování
             polohy (např. 'GPS' nebo 'GLONASS'); nebo
          3. Databáze terénu;
       c. "Zdrojový  kód"  pro  integrované  systémy  letecké nebo
          raketové elektroniky, které kombinují data čidel snímačů
          a používají   "expertní   systémy"   založené   na  bázi
          znalostí;
       d. "Zdrojový kód" pro vývoj:
          1. Číslicových    systémů    optimalizace    letu    pro
             "plné řízení letu";
          2. Integrovaných systémů pro řízení pohonu a navigace;
          3. Systémů řízení letu  s přenosem řídicích elektrických
             signálů  po  vodičích  ('fly-by-wire')  nebo řídicích
             světelných    signálů     po    optických    vláknech
             ('fly-by-light');
          4. "Aktivních   systémů   řízení   letu"   s  poruchovou
             odolností nebo s automatickou rekonfigurací;
          5. Automatických zařízení pro vyhledávání trasy nesených
             vzduchem;
          6. Systémů  výškových dat  na bázi  pozemních statických
             dat;
          7. Letových    projekčních     zobrazovacích    jednotek
             rastrového  typu  nebo  trojrozměrných  zobrazovacích
             jednotek.
       e. "Software" pro počítačovou  podporu konstruování ('CAD')
          speciálně navržený pro "vývoj" "aktivních systémů řízení
          letu",  pro   víceosou  regulaci  v   přenosem  řídicích
          elektrických  signálů po  vodičích ('fly-by-wire')  nebo
          řídicích   světelných  signálů   po  optických  vláknech
          ('fly-by-light')  pro   vrtulníky  nebo  "protimomentové
          cirkulační  systémy  nebo  cirkulační  systémy směrového
          řízení" vrtulníků, jejichž "technologie" je kontrolována
          položkami 7E004.b., 7E004.c.1. nebo 7E004.c.2..

7D101  "Software"   speciálně  navržený   pro  "použití"  zařízení
       uvedených  v  položkách  7A001  až  7A006,  7A101 až 7A106,
       7A115, 7B002, 7B003, 7B102 nebo 7B103.

7D102  Integrační  "software"  pro  zařízení  uvedená  v položkách
       7A003 nebo 7A103.

7D103  Speciálně  navržený  "software"  pro  modelování,  simulaci
       "naváděcích  systémů" uvedených  v položce  7A117 nebo  s kosmickými nosnými prostředky uvedenými v položce 9A004 nebo sondážními raketami uvedenými v položce 9A104.

       Poznámka:
       "Software"  uvedený  v  položce  7D103  zůstává kontrolován
       i při  kombinaci  se  speciálně  určeným  hardware uvedeným
       v položce 4A102.

7E     TECHNOLOGIE

7E001  "Technologie" potřebná  k technologii  pro "vývoj" zařízení
       nebo "software"  kontrolovaného podle odstavců  7A, 7B nebo
       7D.

7E002  "Technologie" potřebná pro "výrobu" zařízení kontrolovaného
       podle odstavců 7A nebo 7B.

7E003  "Technologie" potřebná  k technologii  pro opravy, renovaci
       nebo  celkové  opravy   zařízení  kontrolovaných  položkami
       7A001 až 7A004;

       Poznámka:
       Položka 7E003  nekontroluje "technologii" pro  údržbu přímo
       spojených s  kalibrací, demontáží nebo  výměnou poškozených
       nebo nepoužitelných snadno  výměnných jednotek ('LRU') nebo
       dílensky   vyměnitelných    jednotek   ('SRA')   "civilních
       letadel",  jak je  popsáno ve  Stupni údržby  I nebo Stupni
       údržby II (viz Technická poznámka k položce 7B001).

7E004  Jiné "technologie":
       a. "Technologie" pro "vývoj" nebo "výrobu":
          1. Vzduchem nesených automatických zaměřovacích zařízení
             pracujících při kmitočtech přesahujících 5 MHz;
          2. Systémů  výškových dat  na bázi  pozemních dat  jenom
             statických,   tj.   které   pracují   s   konvenčními
             vzduchovými datovými sondami;
          3. Letových    projekčních     zobrazovacích    jednotek
             rastrového  typu  nebo  trojrozměrných  zobrazovacích
             jednotek pro "letadla";
          4. Inerciálních  navigačních  systémů nebo  gyroskopicko
             -   astronomických    kompasů   obsahujících   měřiče
             zrychlení nebo gyroskopy  kontrolované položkou 7A001
             nebo 7A002;
          5. Elektrických     pohonů     (tj.    elektromechanické,
             elektrohydraulické  a  kombinované  pohonné  agregáty)
             speciálně konstruovaných pro "ovládání letu";
          6. "Řízení   letu  polem   optických  čidel"   speciálně
             konstruované pro "aktivní systémy řízení letu";
       b. "Technologie"  pro  "vývoj"  "aktivních  systémů  řízení
          letu"  (včetně   systémů  řízení  s   přenosem  řídicích
          elektrických  signálů po  vodičích ('fly-by-wire')  nebo
          světelných     signálů     po     optických     vláknech
          ('fly-by-light'):
          1. Návrh     konfigurace     pro     propojování    více
             mikroelektronických   prvků   zpracování   (palubních
             počítačů) k docílení "zpracování  v reálném čase" pro
             realizaci zákonů řízení;
          2. Kompenzace zákonů řízení  na umístění čidel (snímačů)
             nebo  na   dynamické  zatížení  draku   letadla,  tj.
             kompenzace na vibrační prostředí  čidla nebo na změnu
             polohy těžiště vůči poloze čidla;
          3. Elektronická   optimalizace   zpracování  vícenásobně
             poskytovaných   dat  nebo   vícenásobně  zálohovaných
             systémů  pro  detekci  poruchy,  poruchovou odolnost,
             izolaci poruchy nebo rekonfiguraci;

             Poznámka:
             Položka  7E004.b.3.  nekontroluje  "technologie"  pro
             návrh fyzického uspořádání redundance.

          4. Letové  ovládací prvky,  které dovolují rekonfiguraci
             ovládacích prvků síly a momentu za letu pro autonomní
             řízení  vzdušného  dopravního  prostředku  v  reálném
             čase;
          5. Integrace číslicových  dat pro řízení  letu, navigaci
             a řízení  pohonu do  číslicového systému optimalizace
             letu pro "plné řízení letu";

             Poznámka:
             Položka 7E004.b.5. nekontroluje:
             1. "Technologii" pro "vývoj"  a integraci číslicového
                řízení letu,  dat pro navigaci a  řízení motorů do
                systémů optimalizace letu pro "optimalizaci letové
                dráhy";
             2. "Technologii" pro "vývoj" přístrojových systémů na
                "letadle" integrovaných výhradně pro 'VOR', 'DME',
                'ILS' nebo 'MLS' navigaci nebo přibližování.

          6. Číslicové ovládací systémy  letadel s plnou autoritou
             nebo  vícečidlové  systémy  řízení  raket  obsahující
             "expertní systémy" založené na bázi znalostí;
             (Pro    "technologii"     pro    "číslicový    systém
             automatického   řízení  motoru   s  plnou  autoritou"
             ('FADEC') viz položka 9E003.a.9.)
       c. "Technologie" pro "vývoj" systémů helikoptér:
          1. Víceosé  regulátory s  přenosem řídicích elektrických
             signálů  po vodičích  ('fly-by-wire') nebo světelných
             signálů   po  optických   vláknech  ('fly-by-light'),
             v nichž jsou  spojeny funkce alespoň  dvou ovládacích
             prvků, uvedených dále, do jednoho ovládacího prvku:
             a. Kolektivní ovládací prvky;
             b. Ovládací prvky cykliky;
             c. Směrové ovládací prvky;
          2. "Protimomentové  cirkulační  systémy  nebo cirkulační
             systémy směrového řízení";
          3. Rotorové  listy,  které  mají  "profil  s  měnitelnou
             geometrií"  pro  použití  v  systémech  používajících
             řízení jednotlivých listů.

7E101  "Technologie"  potřebná  pro  "použití"  zařízení uvedených
       v  položkách  7A001  až  7A006,  7A101  až  7A106, 7A115 až
       7A117, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101 až 7D103.

7E102  "Technologie"    pro    ochranu    letecké    elektroniky a
       elektrických   podsystémů   proti   nahodilým  poruchám  od
       elektromagnetických  impulsů  ('EMP')  a  elektromagnetické
       interference ('EMI') z vnějších zdrojů, a to:
       a. Vývojová "technologie" pro systémy stínění;
       b. Vývojová   "technologie"   pro   sestrojování   radiačně
          odolných elektrických obvodů a podsystémů;
       c. Vývojová "technologie" pro  stanovení kritérií odolnosti
          podle předchozích bodů a. a b..

7E104  "Technologie"  pro  integraci  dat  řízení  letu,  navádění
       a pohonu   do   systému   optimalizace   letu   za   účelem
       optimalizace trajektorie raketového systému.

KATEGORIE 8 - NÁMOŘNÍ TECHNIKA

8A     ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽNÍ CELKY A KOMPONENTY

8A001  Ponorná nebo povrchová plavidla:

       Poznámka:
       Pro kontrolní režim  vybavení ponorných plavidel viz:
       Kategorie   5   -   "Bezpečnost   informací"  pro  kódovací
       komunikační vybavení;
       Kategorie   6 pro snímače;
       Kategorie 7 a 8 pro navigační vybavení;
       Kategorie 8A pro vybavení pro práci pod vodou.

       a. Upoutaná ponorná  plavidla s posádkou  určená pro provoz
          v hloubkách přesahujících 1000 m;
       b. Neupoutaná ponorná plavidla s posádkou:
          1. Určená pro autonomní provoz a mající nosnost:
             a. Minimálně   10   %   své   hmotnosti  na  vzduchu;
                a zároveň
             b. 15 kN nebo více;
          2. Určená pro  provoz v hloubkách  přesahujících 1000 m;
             nebo
          3. a. Určená pro posádku čtyř nebo více mužů;
             b. Určená  pro  autonomní  provoz  po  dobu 10  hodin
                nebo více;
             c. Mající   akční dosah   46 km  (25  námořních  mil)
                nebo více; a zároveň
             d. Mající délku 21 metrů nebo menší;

       Technické poznámky:
       1. Pro  účely položky  8A001.b. se  pojmem autonomní provoz
          rozumí provoz při úplném  ponoření, bez dýchací trubice,
          všechny   systémy   pracují   při   minimální   cestovní
          rychlosti,  při níž  ještě může  ponorný systém bezpečně
          řídit  svou  hloubku   dynamicky  pouze  použitím  svých
          hloubkových   nosných   ploch   (křídel),   bez  potřeby
          podpůrného  plavidla nebo  podpůrné základny  na povrchu
          mořského dna nebo pobřeží  a obsahující propulsní systém
          pro použití na povrchu nebo v ponořeném stavu.
       2. Pro účely položky 8A001.b.  se pojmem akční dosah rozumí
          polovina  maximální  vzdálenosti,  kterou  může  ponorné
          plavidlo urazit.

       c. Upoutaná ponorná  plavidla bez posádky  určená k provozu
          v hloubkách  přes  1000  m,  mající  některou  z  těchto
          charakteristik:
          1. Konstruovaná  pro manévrování  s vlastním  pohonem za
             použití propulsních nebo vodometných motorů uvedených
             v položce 8A002.a.2; nebo
          2. Mající spojení pro přenos dat po optických vláknech;
       d. Neupoutaná ponorná plavidla  bez posádky mající některou
          z těchto charakteristik:
          1. Konstruovaná   pro  rozhodování   o  kursu  vztaženém
             k jakékoliv  geografické referenci  bez lidské pomoci
             v reálném čase;
          2. Mající akustické spojení pro  přenos dat nebo povelů;
             nebo
          3. Mající  spojení   pro  přenos  dat   nebo  povelů  po
             optických vláknech delší než 1000 m;
       e. Oceánské záchranné soustavy s  nosností přesahující 5 MN
          pro vynášení předmětů z hloubek větších než 250 m, které
          mají některou z těchto charakteristik:
          1. Dynamické polohovací systémy schopné udržet polohu do
             20 metrů od daného bodu vybavené navigačním systémem;
             nebo
          2. Navigační  systémy podle  mořského dna  a integrované
             navigační  systémy  pro   hloubky  větší  než  1000 m
             s přesností  nastavení polohy  do 10  metrů od předem
             stanoveného bodu;
       f. Vznášedlová   plavidla  na   vzduchovém  polštáři   (typ
          s poddajnou zástěrou) se všemi těmito charakteristikami:
          1. Maximální  konstrukční  rychlostí  při  plném nákladu
             větší   než    55   km/h   (30    uzlů)   při   výšce
             charakteristické vlny 1,25 m (stav moře 3) nebo více;
          2. Tlakem  vzduchového  polštáře  přesahujícím  3830 Pa;
             a zároveň
          3. Poměrem  výtlaku prázdná  loď/plný náklad  menším než
             0,70;
       g. Vznášedlová   plavidla  na   vzduchovém  polštáři   (typ
          s tuhými  bočnicemi) s  maximální konstrukční  rychlostí
          při plném nákladu větší než 74 km/h (40  uzlů) při výšce
          charakteristické vlny 3,25 m (stav moře 5) nebo větší;
       h. Křídlová  plavidla s  aktivními systémy  pro automatické
          ovládání soustav nosných křídel, s maximální konstrukční
          rychlostí při plném nákladu 74 km/h (40 uzlů) nebo větší
          při  výšce charakteristické  vlny 3,25  m (stav  moře 5)
          nebo větší;
       i. Plavidla  s   malou  plochou  roviny   vodorysky  mající
          některou z těchto charakteristik:
          1. S  výtlakem  při  plném  nákladu  větším  než 500 tun
             a maximální  konstrukční rychlostí  při plném nákladu
             větší   než    64   km/h   (35    uzlů)   při   výšce
             charakteristické vlny 3,25 m  (stav moře 5) či větší;
             nebo
          2. S  výtlakem  při plném  nákladu větším  než 1500  tun
             a maximální  konstrukční rychlostí  při plném nákladu
             přes  46 km/h  (25 uzlů)  při výšce  charakteristické
             vlny 4 m (stav moře 6) nebo větší;

          Technická poznámka:
          Plavidlo s malou plochou  roviny vodorysky je definováno
          tímto  vzorcem:  plocha  roviny  vodorysky při operačním
          konstrukčním ponoru  je menší než  2 x (vytlačený  objem
          při operačním konstrukčním ponoru)2/3.

8A002  Systémy nebo zařízení:

       Poznámka:
       Pro komunikační systémy pod vodou viz Kategorie 5, část 1 -
       - Telekomunikace.

       a. Systémy   nebo  zařízení   speciálně  konstruované  nebo
          upravené   pro  ponorná   plavidla  určená   pro  provoz
          v hloubkách přesahujících 1000 m:
          1. Tlakové  pláště  nebo   tlakové  trupy  s  maximálním
             průměrem vnitřní komory větším než 1,5 m;
          2. Propulsní  nebo  vodometné   motory  na  stejnosměrný
             proud;
          3. Kabely   pro  spojení   používající  optická   vlákna
             a mající syntetické výztužné  prvky, včetně konektorů
             pro tyto kabely;
       b. Systémy   speciálně  konstruované   nebo  upravené   pro
          automatické    řízení    pohybu    ponorných    plavidel
          kontrolovaných položkou 8A001, které používají navigační
          data a mají prvky servořízení v uzavřené smyčce, které:
          1. Umožňují plavidlu pohybovat se  v rozmezí do 10 metrů
             od  předem  stanoveného  bodu  všemi  směry ve vodním
             sloupci;
          2. Udržují  polohu plavidla  v  rozmezí  do 10  metrů od
             předem  stanoveného   bodu  všemi  směry   ve  vodním
             sloupci; nebo
          3. Udržují polohu plavidla v  rozmezí do 10 metrů pomocí
             sledování  kabelu uloženého  na mořském  dnu nebo pod
             ním;
       c. Průchodky trupu nebo konektory  pro soustavy s optickými
          vlákny;
       d. Systémy pro vidění pod vodou, dále uvedené:
          1. Televizní systémy a televizní kamery, dále uvedené:
             a. Televizní  systémy (sestávající  z kamery, světel,
                monitorovacího    a     signálového    přenosového
                zařízení),  které mají  mezní rozlišení  větší než
                800 řádků  při měření na vzduchu  a jsou speciálně
                konstruovány  nebo upraveny  pro dálkově  ovládaný
                provoz s ponorným plavidlem; nebo
             b. Televizní kamery pro použití pod vodou, které mají
                mezní rozlišení  více než 1100 řádků při měření na
                vzduchu;
             c. Televizní  kamery  pro   nízké  hladiny  osvětlení
                speciálně  konstruované nebo  upravené pro použití
                pod vodou, které obsahují:
                1. Elektronky  pro  zesílení  obrazu  kontrolované
                   položkou 6A002.a.2.a.; a zároveň
                2. Více  než 150 000  "aktivních obrazových prvků"
                   ('pixel')    v    jednom    plošném    snímacím
                   polovodičovém systému;

             Technická poznámka:
             Mezní  rozlišení  v  televizi  je míra horizontálního
             rozlišení  obvykle  vyjadřovaného  maximálním  počtem
             řádků  na  výšku   obrazu  rozlišených  na  zkušebním
             diagramu za použití Standardu IEEE 208/1960 nebo jiné
             ekvivalentní normy.
          2. Systémy,  speciálně  konstruované  nebo  upravené pro
             dálkově ovládaný  provoz s ponorným  plavidlem, které
             používají  techniky pro  minimalizaci vlivů  zpětného
             rozptylu,  včetně osvětlovacích  těles s  hradlovaným
             dosahem nebo "laserových" systémů;
       e. Fotografické  tiché kamery  speciálně konstruované  nebo
          upravené pro  použití pod vodou v  hloubkách přes 150 m,
          používající formát filmu 35 mm nebo větší; a zároveň:
          1. Označující  film  údaji  získávanými  ze  zdroje mimo
             kameru;
          2. Mající   automatickou    korekci   zpětné   ohniskové
             vzdálenosti; nebo
          3. Mající   řízení   automatické   kompenzace  speciálně
             konstruované   tak,  aby   pouzdro  s   kamerou  bylo
             použitelné pod vodou v hloubkách přes 1000 metrů;
       f. Elektronické zobrazovací  systémy speciálně konstruované
          nebo upravené pro použití  pod vodou, které jsou schopné
          uchovávat číslicově více než 50 exponovaných obrazů;
       g. Světelné  systémy, uvedené  dále, speciálně konstruované
          nebo upravené pro použití pod vodou:
          1. Stroboskopické  světelné  systémy  schopné světelného
             výkonu více než 300 J  na záblesk a rychlost záblesku
             větší než 5 záblesků za sekundu;
          2. Světelné  systémy  s   argonovým  obloukem  speciálně
             konstruované pro použití v hloubkách přes 1000 metrů;
       h. "Roboty" speciálně  konstruované pro použití  pod vodou,
          řízené  za  použití  jednoúčelového  počítače s uloženým
          programem, mající některou z těchto charakteristik:
          1. Systémy  pro řízení "robota" za  použití informací ze
             snímačů  síly nebo  krouticího momentu  působících na
             vnější předmět nebo informací  z hmatových čidel mezi
             "robotem" a vnějším předmětem; nebo
          2. Schopnost vynaložit sílu 250  N a větší nebo krouticí
             moment   250   N.m   a   větší,   přičemž   ve  svých
             konstrukčních  prvcích  používají   slitiny  na  bázi
             titanu nebo "vláknité materiály" z "kompozitů";
       i. Dálkově   ovládané   článkové   manipulátory   speciálně
          konstruované  nebo  upravené  pro  použití  s  ponornými
          plavidly:
          1. Systémy pro řízení  manipulátoru za použití informací
             ze snímačů síly nebo krouticího momentu působících na
             vnější předmět nebo informací  z hmatových čidel mezi
             manipulátorem a vnějším předmětem; nebo
          2. Řízené   proporcionálními   kopírovacími   technikami
             ('master-slave')    nebo    použitím   jednoúčelového
             počítače s uloženým programem,  přičemž mají 5 stupňů
             volnosti pohybu nebo více;

             Poznámka:
             Při určování počtu stupňů volnosti pohybu se počítají
             pouze  ty  funkce,  které  mají proporcionální řízení
             používající polohovou zpětnou vazbu nebo jednoúčelový
             počítač s uloženým programem.

       j. Na   vzduchu   nezávislé   pohonné   soustavy  speciálně
          konstruované pro použití pod vodou:
          1. Na  vzduchu  nezávislé   pohonné  soustavy  s  motory
             s Braytonovým  nebo  Rankinovým  cyklem,  které  mají
             některou z těchto charakteristik:
             a. Systémy  chemické  pračky  na  plyn nebo absorbéru
                speciálně  konstruované   pro  odstraňování  oxidu
                uhličitého,  oxidu  uhelnatého  a  pevných  částic
                z recirkulovaných výfukových plynů motoru;
             b. Systémy   speciálně  konstruované   pro  používání
                monoatomového plynu;
             c. Zařízení  nebo  obaly  speciálně  konstruované pro
                tlumení hluku  pod vodou o kmitočtech  pod 10 kHz,
                nebo  speciální upevňovací  zařízení pro  zmírnění
                otřesů; nebo
             d. Systémy speciálně konstruované pro:
                1. Stlačování    reakčních   zplodin    nebo   pro
                   přetvoření paliva;
                2. Skladování produktů reakce; a zároveň
                3. Vypouštění  reakčních produktů  proti tlaku 100
                   kPa nebo většímu;
          2. Na vzduchu nezávislé  systémy naftových motorů, které
             mají všechny tyto charakteristiky:
             a. Systémy  chemické  pračky  na  plyn nebo absorbéru
                speciálně  konstruované   pro  odstraňování  oxidu
                uhličitého,  oxidu uhelnatého  a pevných částic
                z recirkulovaných výfukových plynů motoru;
             b. Systémy   speciálně  konstruované   pro  používání
                monoatomového plynu;
             c. Zařízení  nebo pláště  speciálně  konstruované pro
                tlumení hluku  pod vodou o kmitočtech  pod 10 kHz,
                nebo  speciální upevňovací  zařízení pro  zmírnění
                otřesů; a zároveň
             d. Speciálně  konstruované  výfukové  soustavy, které
                nevypouštějí spaliny kontinuálně;
          3. Na  vzduchu nezávislé  pohonné soustavy  s palivovými
             články o výkonu přesahujícím 2 kW, které mají:
             a. Zařízení  nebo  obaly  speciálně  konstruované pro
                tlumení hluku  pod vodou o kmitočtech  pod 10 kHz,
                nebo  speciální upevňovací  zařízení pro  zmírnění
                otřesů; nebo
             b. Systémy speciálně konstruované pro:
                1. Stlačování    reakčních   zplodin    nebo   pro
                   přetvoření paliva;
                2. Skladování produktů reakce; a zároveň
                3. Vypouštění  reakčních produktů  proti tlaku 100
                   kPa nebo většímu;
          4. Motory  se Stirlingovým  cyklem nezávislé  na přívodu
             vzduchu se všemi těmito charakteristikami:
             a. Zařízení  nebo  obaly  speciálně  konstruované pro
                tlumení hluku  pod vodou o kmitočtech  pod 10 kHz,
                nebo  speciální upevňovací  zařízení pro  zmírnění
                otřesů; a zároveň
             b. Systémy  speciálně   konstruované  pro  stlačování
                reakčních zplodin a  vypouštění reakčních produktů
                proti tlaku 100 kPa nebo většímu;
       k. Zástěry, těsnění a ohebné prsty mající některou z těchto
          charakteristik:
          1. Konstruované pro  vzduchové polštáře o  tlaku 3830 Pa
             nebo  větším,  pracující  při  výšce charakteristické
             vlny  1,25 m  (stav moře  3) nebo  větší a  speciálně
             určené  pro  vznášedlová  plavidla  (typ  s poddajnou
             zástěrou) kontrolovaná položkou 8A001.f.;
          2. Konstruované pro  vzduchové polštáře o  tlaku 6224 Pa
             nebo  větším,  pracující  při  výšce charakteristické
             vlny  3,25 m  (stav moře  5) nebo  větší a  speciálně
             určené  pro   vznášedlová  plavidla  (typ   s  tuhými
             bočnicemi) kontrolovaná položkou 8A001.g.;
       l. Nadnášecí dmychadla s jmenovitým  výkonem větším než 400
          kW  speciálně  konstruovaná   pro  vznášedlová  plavidla
          kontrolovaná položkou 8A001.f. nebo 8A001.g.;
       m. Plně  ponořená  subkavitační  nebo  superkavitační nosná
          křídla speciálně konstruovaná  pro plavidla kontrolovaná
          položkou 8A001.h.;
       n. Aktivní systémy speciálně konstruované nebo upravené pro
          automatickou  kontrolu mořem  vyvolaného pohybu plavidel
          nebo  vznášedlových  plavidel  kontrolovaných  položkami
          8A001.f., 8A001.g., 8A001.h. nebo 8A001.i.;
       o. Lodní vrtule,  hnací systémy, zdroje  energie a zařízení
          pro tlumení hluku, dále uvedené:
          1. Lodní  vrtule   nebo  soustavy  pro   přenos  výkonu,
             speciálně   konstruované  pro   vznášedlová  plavidla
             (s  poddajnou  zástěrou  nebo  s  tuhými  bočnicemi),
             plavidla  s  nosnými  křídly  nebo  plavidla  s malou
             plochou   roviny  vodorysky   kontrolované  položkami
             8A001.f., 8A001.g., 8A001.h. nebo 8A001.i.:
             a. Superkavitační, superventilační, částečně ponořené
                nebo povrchem prostupující vrtule s výkonem větším
                než 7,5 MW;
             b. Protisměrně  rotující vrtulové  soustavy s výkonem
                větším než 15 MW;
             c. Soustavy, které používají techniky předvíření nebo
                dodatečného víření pro zklidnění toku do vrtule;
             d. Lehké  redukční  převodovky   s  vysokým  převodem
                (faktor K přes 300);
             e. Hřídelové  soustavy pro  přenos výkonu, které mají
                součásti z "kompozitů",  schopné přenášet více než
                1 MW;
          2. Lodní vrtule, soustavy pro  zdroj a přenos výkonu pro
             použití na plavidlech:
             a. Stavitelné vrtule  a montážní celky  jejich nábojů
                s jmenovitým výkonem přes 30 MW;
             b. Elektrické propulsní motory s vnitřním kapalinovým
                chlazením s výkonem větším než 2,5 MW;
             c. "Supravodivé"  propulsní  motory  nebo  elektrické
                propulsní   motory    s   permanentním   magnetem,
                s výkonem přesahujícím 0,1 MW;
             d. Hřídelové soustavy  pro přenos výkonu,  které mají
                součásti z "kompozitů",  schopné přenášet více než
                2 MW;
             e. Větrané nebo bazálně  ventilační vrtulové soustavy
                s jmenovitým výkonem větším než 2,5 MW;
          3. Systémy  tlumení  hluku  pro  použití  na  plavidlech
             s výtlakem 1000 tun nebo více:
             a. Systémy tlumení hluku,  které tlumí při kmitočtech
                pod  500 Hz  a sestávají  ze složených akustických
                montážních prvků pro  akustickou izolaci naftových
                motorů,   naftových    generátorových   soustrojí,
                spalovacích  turbín,  lodních  turbogenerátorových
                soustrojí,  propulsních  motorů  nebo  propulsních
                redukčních převodů, speciálně určených pro izolaci
                zvuku  nebo  chvění,  které  mají střední hmotnost
                větší  než  30  %  zařízení,  na  kterém  se  mají
                instalovat;
             b. Aktivní systémy tlumení  nebo eliminace hluku nebo
                magnetická  ložiska,  speciálně  konstruované  pro
                systémy   přenosu  výkonu   a  obsahující  systémy
                elektronického  řízení  schopné  aktivně  snižovat
                chvění  zařízení  generováním  protihlukových nebo
                protivibračních signálů přímo ke zdroji;
       p. Čerpadlové propulsní systémy  s výkonem přesahujícím 2,5
          MW, které používají techniky divergentní trysky a úpravy
          toku přes lopatky za účelem zlepšení propulsní účinnosti
          nebo  snížení propulsí  generovaného hluku  šířeného pod
          vodou.
q. Přenosné přístroje pro potápění a plavání pod vodou s uzavřeným nebo polouzavřeným dýchacím okruhem.

8B     ZKUŠEBNÍ, KONTROLNÍ A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

8B001  Vodní  tunely,  které  mají  hluk  pozadí  menší než 100 dB
       (referenční 1 mikropascal, 1 Hz) v kmitočtovém rozsahu 0 až
       500 Hz,   konstruované   pro    měření   akustických   polí
       generovaných  prouděním  kapalin  kolem  modelů propulsních
       systémů.

8C     MATERIÁLY

8C001  Syntaktická  pěna  pro  použití  pod  vodou  s oběma těmito
       charakteristikami:
       a. Určená  pro  mořské   hloubky  přesahující  1000  metrů;
          a zároveň
       b. S hustotou menší než 561 kg/m3.

       Technická poznámka:
       Syntaktická pěna  se skládá z dutých  kuliček z plastu nebo
       skla zalitých v pryskyřičné matrici.

8D     SOFTWARE

8D001  "Software"  speciálně navržený  nebo upravený  pro "vývoj",
       "výrobu"  nebo  "použití"   zařízení  kontrolovaných  podle
       odstavců 8A, 8B nebo 8C.

8D002  Specifický "software" speciálně  navržený nebo upravený pro
       "vývoj", "výrobu", prohlídky,  opravy nebo renovaci (opětné
       strojní  opracování)  vrtulí  speciálně  konstruovaných pro
       snížení hluku pod vodou.

8E     TECHNOLOGIE

8E001  "Technologie" potřebná  pro "vývoj"  nebo "výrobu" zařízení
       nebo  materiálů kontrolovaných  podle odstavců  8A, 8B nebo
       8C.

8E002  Jiné "technologie":
       a. "Technologie"  pro "vývoj",  "výrobu", prohlídky, opravy
          nebo   renovaci  (opětné   strojní  opracování)   vrtulí
          speciálně konstruovaných pro snížení hluku pod vodou;
       b. "Technologie"   pro  generální   opravy  nebo   renovace
          zařízení   kontrolovaných  položkami   8A001,  8A002.b.,
          8A002.j., 8A002.o. nebo 8A002.p..

KATEGORIE  9  -  POHONNÉ  SYSTÉMY,  KOSMICKÉ  DOPRAVNÍ  PROSTŘEDKY
A SOUVISEJÍCÍ VYBAVENÍ

9A     ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽNÍ CELKY A KOMPONENTY

       (Pro  pohonné   systémy  odolné  proti   neutronovému  nebo
       pronikavému  ionizujícímu  záření   viz  Seznam  vojenského
       materiálu)

9A001  Letecké turbínové motory, zahrnující některou z technologií
       uvedených v odstavci 9E003.a.:
       (Viz též položka 9A101)
       a. Necertifikované pro určité "civilní letadlo",  pro které
          jsou určené;
       b. Necertifikované  pro civilní  použití úřady  pro civilní
          letectví v "účastnickém státu";
       c. Konstruované  pro provoz  při rychlostech  přesahujících
          1,2 Mach po dobu více než 30 minut.

9A002  Lodní turbínové  motory s jmenovitým  trvalým výkonem podle
       ISO 24 245 kW nebo více a měrnou spotřebou paliva menší než
       0,219 kg/kWh kdekoli v rozmezí 35 až 100 % výkonu, a jejich
       speciálně konstruované montážní celky a součásti.

       Poznámka:
       Pojem lodní turbínové motory  zahrnuje i průmyslové nebo od
       leteckých odvozené  turbínové motory, uzpůsobené  pro pohon
       lodí nebo lodní zdroje energie.

9A003  Speciálně   konstruované   montážní   celky   a   součásti,
       zahrnující  některou  z  technologií  uvedených  v položce
       9E003.a., pro dále uvedené plynové pohonné systémy s turbínovým motorem:
       a. Specifikované v položce 9A001;
       b. Vyrobené  nebo zkonstruované v jiných  než "účastnických
          státech" nebo výrobci není znám jejich původ.

9A004  Kosmické nosné prostředky nebo  "kosmické lodi".
       (Viz též položka 9A104)

       Poznámka:
       1. Položka 9A004 nekontroluje užitečné náklady.
       2. Pro  kontrolní  režim  zboží  obsaženého  v  "kosmických
          lodích" jako  užitečný náklad platí  příslušné Kategorie
          tohoto Seznamu.

9A005  Raketové  pohonné  systémy  na  kapalná  paliva, obsahující
       některý z dílů uvedených v položce 9A006.
       (Viz též položky 9A105 a 9A119)

9A006  Systémy a díly speciálně  konstruované pro raketové pohonné
       systémy na kapalná paliva:
       (Viz též položky 9A106 a 9A108)
       a. Kryogenická   chladicí   zařízení,   odlehčené  Dewarovy
          nádoby, tepelné trubice  pro kryogeniku nebo kryogenické
          systémy speciálně konstruované  pro použití v kosmických
          nosných    prostředcích,     schopné    omezit    ztráty
          kryogenických kapalin na méně než 30 % za rok;
       b. Kryogenické zásobníky nebo chladicí zařízení s uzavřeným
          cyklem schopné  poskytovat teplotu 100  K (-173 oC) nebo
          nižší  pro "letadla"  schopná trvalé  provozní rychlosti
          nad   3  Mach,   "kosmické  lodě"   nebo  jejich   nosné
          prostředky;
       c. Uchovávací  a  čerpací  systémy  pro  vodík  v kašovitém
          skupenství;
       d. Vysokotlaká   (nad  17,5   MPa)  turbočerpadla,   jejich
          součásti   nebo   jejich   připojené   pohonné   systémy
          spalovacích   turbín  s   generátorovým  nebo  expanzním
          cyklem;
       e. Vysokotlaké  (nad  10,6  MPa)  pracovní  komory a jejich
          trysky;
       f. Systémy   zásobníků  paliva   na  principu   kapilárního
          vzlínání  nebo pozitivního  vytěsňování (tj.  s pružnými
          membránami).
       g. Vstřikovače   tekutého  paliva   s  jednotlivými  otvory
          o  průměru  0,381  mm  nebo  menšími  (s  plochou 1,14 x
          10-3cm2 nebo  menší při nekruhových  otvorech) speciálně
          konstruované pro raketové motory;
       h. Monolitické  spalovací  komory  nebo  kužele  výstupních
          trysek na  bázi uhlík-uhlík s  hustotou přesahující 1400
          kg/m3 a mezí pevnosti přesahující 48 MPa.

9A007  Raketové pohonné systémy na tuhá paliva s některou z těchto
       charakteristik:
       (Viz též položka 9A119)
       a. Celkový silový impuls větší než 1,1 MN.s; nebo
       b. Měrný silový  impuls 2,4 kN.s/kg nebo  větší, když proud
          spalin je expandován za  podmínek okolí hladiny moře při
          tlaku v pracovní komoře nastaveném na 7 MPa;
       c. Podíl  na hmotnosti  stupně přesahující  88 %  a zároveň
          palivo přesahuje 86 % z pevného nákladu;
       d. Obsahující některý z dílů uvedených v položce 9A008;
          nebo
       e. Pojivý systém mezi palivem a izolací používající přímého
          spojení  s  konstrukcí   motoru  pro  docílení  "pevného
          mechanického  spojení"  nebo  bariéry  proti  chemickému
          působení  mezi  tuhým  palivem  a  izolačním  materiálem
          skříně.

          Technická poznámka:
          V  položce  9A007.e. znamená  "pevné mechanické spojení"
          takové spojení,  jehož pevnost je stejná  nebo větší než
          pevnost paliva.

9A008  Díly speciálně konstruované pro raketové pohonné systémy na
       tuhá paliva:
       (Viz též položka 9A108)
       a. Pojivý  systém   mezi  palivem  a   izolací  používající
          mezivrstvy pro  docílení  "pevného mechanického spojení"
          nebo  bariéry  proti   chemickému  působení  mezi  tuhým
          palivem a izolačním materiálem zásobníku;

          Technická poznámka:
          V  položce  9A008.a. znamená  "pevné mechanické spojení"
          takové spojení,  jehož pevnost je stejná  nebo větší než
          pevnost paliva.

       b. Motorové  skříně   z  "kompozitů"  s   ovíjenými  vlákny
          o průměru větším než 0,61 m nebo mající poměr strukturní
          účinnosti (PV/W) přesahující 25 km;
          Technická poznámka:
          Poměr strukturní  účinnosti (PV/W) je  součin pracovního
          tlaku (P) a objemu nádoby  (V) dělený celkovou tíhou (W)
          tlakové nádoby.

       c. Trysky s tahem přesahujícím 45 kN nebo s erozním úbytkem
          ústí trysky menším než 0,075 mm/s;
       d. Systémy řízení vektoru tahu  s pohyblivými tryskami nebo
          se vstřikováním sekundární kapaliny, dosahující:
          1. Vychýlení ve všech směrech přesahující   5o;
          2. Úhlové  rychlosti  otáčení  vektoru  tahu  20o/s nebo
             větší; nebo
          3. Úhlového zrychlení  otáčení vektoru tahu  40o/s2 nebo
             větší.

9A009  Hybridní raketové pohonné systémy dosahující:
       (Viz též položka 9A109 a 9A119)
       a. Celkový silový impuls větší než 1,1 MN.s; nebo
       b. Tah přes 220 kN při okolním vakuu.

9A010  Speciálně  konstruované  díly  nebo  konstrukce  pro  nosné
       prostředky   nebo  pohonné   systémy  nosných   prostředků,
       nebo "kosmických lodí", dále uvedené:
       (Viz též položky 1A002 a 9A110)
       a. Konstrukce a díly o hmotnosti každého převyšující 10 kg,
          speciálně konstruované  pro nosné prostředky  a vyrobené
          za použití "kompozitů"  s kovovou "matricí", organických
          "kompozitů",   keramické    "matrice"   nebo   materiály
          s intermetalickou výztuží uvedené v položkách 1C007 nebo
          1C010;

          Poznámka:
          Hmotnostní limit není relevantní pro příďové kužele.

       b. Konstrukce  a  díly  speciálně  konstruované pro pohonné
          systémy  nosných  prostředků  specifikované  v  9A005 až
          9A009  a  vyrobené  za  použití  "kompozitů"  s  kovovou
          "matricí", organických  "kompozitů", keramické "matrice"
          nebo   materiály  s   intermetalickou  výztuží   uvedené
          v položkách 1C007 nebo 1C010;
       c. Konstrukční   prvky   a   izolační   systémy   speciálně
          konstruované  pro aktivní  řízení dynamické  odezvy nebo
          deformace konstrukcí "kosmických lodí";
       d. Pulsační  raketové motory  s poměrem  tahu ku  hmotnosti
          rovným  1  kN/kg  nebo  větším  a  s dobou odezvy (časem
          potřebným pro dosažení 90 % plného tahu od startu) menší
          než 30 ms.

9A011  Motory náporové, pulsační a s kombinovaným cyklem, a jejich
       speciálně konstruované součásti.
       (Viz též položky 9A111 a 9A118)

9A101  Lehké proudové turbokompresorové  a turbodmychadlové motory
       (včetně turbokompaundních motorů)  použitelné v "raketách",
       jiné než uvedené v odstavci 9A001:
       a. Motory s oběma těmito charakteristikami:
          1. Maximální   tah   větší    než   1000   N   (dosažený
             v nezamontovaném stavu)  s výjimkou motorů  s civilní
             certifikací, které mají maximální  tah větší než 8890
             N (dosažený v nezamontovaném stavu); a zároveň
          2. Měrná  spotřeba  paliva  0,13  kg/N/h  nebo  méně (za
             standardních podmínek v úrovni hladiny moře); nebo
       b. Motory konstruované nebo upravené pro "rakety".

9A104  Sondážní rakety, schopné doletu 300 km a více.
       (Viz též položka 9A004)

9A105  Raketové motory na kapalná paliva:
       (Viz též položka 9A119)
       a. Raketové    motory   na    kapalná   paliva   použitelné
          v "raketách",   jiné  než   uvedené  v   položce  9A005,
          s celkovým silovým impulsem 1,1 MN.s nebo větším;
      b. Raketové motory na kapalná paliva použitelné v kompletních raketových systémech nebo bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích schopných doletu 300 km, jiné než uvedené v položce 9A005 nebo 9A105.a., s celkovým silovým impulsem 0,841 MN.s nebo větším.

9A106  Systémy  nebo  díly,  jiné  než  uvedené  v  položce 9A006,
       použitelné   v  "raketách",   speciálně  konstruované   pro
       raketové motory na kapalná paliva:
       a. Ablativní  krycí  vrstvy  pro  spalovací  nebo  pracovní
          komory;
       b. Raketové trysky;
       c. Subsystémy pro řízení vektoru tahu;

          Technická poznámka:
          Příklady  metod pro  řízení vektoru  tahu podle  položky
          9A106.c.:
          1. Flexibilní trysky;
          2. Vstřikování tekutiny nebo druhotného plynu;
          3. Pohyblivý motor nebo tryska;
          4. Vychylování  proudu  spalin  (tryskové  lopatky  nebo
             odsávání); nebo
          5. Plošky pro nastavení tahu.

       d. Řídicí  systémy pro  kapalná a  suspenzní paliva (včetně
          oxidačních   činidel)   a   jejich   speciálně  navržené
          součásti,  navržené  nebo   modifikované  pro  práci  ve
          vibračním  prostředí o  více než  10 g  efektivních mezi
          20 Hz a 2000 Hz.
          Poznámka:
          Servoventily  a  čerpadla   podléhající  kontrole  podle
          položky 9A106.d. jsou pouze tyto:
          a. Servoventily  pro  průtoky  24  litrů  za minutu nebo
             větší při  absolutním tlaku 7 MPa  nebo větším, které
             mají dobu odezvy ovladače menší než 100 ms;
          b. Čerpadla  pro  kapalná   paliva,  která  mají  otáčky
             hřídele nejméně  8000 r/min nebo výtlačný  tlak 7 MPa
             nebo větší.

9A107 Raketové motory na tuhá paliva použitelné v kompletních raketových systémech nebo bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích schopných doletu 300 km, jiné než uvedené v položce 9A007, s celkovým silovým impulsem 0,841 MN.s nebo větším.

9A108  Díly   jiné  než   uvedené  v   položce  9A008,  použitelné
       v "raketách", speciálně konstruované pro raketové motory na
       tuhá paliva:
       a. Skříně  raketových  motorů  a  pro  ně  určené  "vnitřní
          mezivrstvy" a "izolace";
       b. Raketové trysky;
       c. Subsystémy pro řízení vektoru tahu.

          Technická poznámka:
          Příklady  metod pro  řízení vektoru  tahu podle  položky
          9A108.c.:
          1. Flexibilní trysky;
          2. Vstřikování tekutiny nebo druhotného plynu;
          3. Pohyblivý motor nebo tryska;
          4. Vychylování  proudu  spalin  (tryskové  lopatky  nebo
             odsávání); nebo
          5. Plošky pro nastavení tahu.

9A109  Hybridní raketové motory použitelné  v "raketách", jiné než
       uvedené  v položce  9A009, a  jejich speciálně konstruované
       součásti.
       (Viz též položka 9A119)

9A110  Kompozitní struktury,  lamináty a výrobky z  nich, jiné než
       uvedené  v položce  9A010, speciálně  navržené pro použití v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104   nebo
       v subsystémech   uvedených   v   položkách   9A005,  9A007,
       9A105.a.,  9A106, 9A107,  9A108, 9A116  nebo 9A119,  včetně
       vláknitých prepregů impregnovaných  pryskyřicí a polotovarů
       z vláken potažených  kovem, speciálně navržené  pro použití
       v těchto  systémech  a  subsystémech,  s organickou matricí
       nebo  kovovou  matricí  a  s  vláknitou  výztuží  s  měrnou
       pevností v tahu větší než 76,2 x 103 m  a s měrným  modulem
       větším než 3,18 x 106 m.
       (Viz též položka 1A002, 1C010 a 1C210)

       Poznámka:
       Vláknité  prepregy   impregnované  pryskyřicí  kontrolované
       položkou  9A110 jsou  pouze ty,  které používají pryskyřice
       s  teplotou  zeskelnění  (Tg)  převyšující  (po  vytvrzení)
       418 K  (145 oC),  stanovenou  podle  normy ASTM  D4065 nebo
       národními ekvivalenty.

9A111  Pulsační tryskové motory, použitelné v "raketách", a jejich
       speciálně konstruované součásti.
       (Viz též položky 9A011 a 9A118)

9A115  Vybavení  pro  odpalování,  konstruované  nebo upravené pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104:
       a. Přístrojové  vybavení pro  manipulaci, řízení,  aktivaci
          a odpalování;
       b. Mechanismy  pro  dopravu,  manipulaci,  řízení, aktivaci
          a odpalování.

9A116  Prostředky    pro   návrat    do   atmosféry,    použitelné
       v "raketách", a vybavení pro ně navržené nebo upravené:
       a. Kosmické  dopravní  prostředky   určené  pro  návrat  do
          atmosféry;
       b. Tepelné štíty  a jejich součásti  vyrobené z keramických
          nebo ablativních materiálů;
       c. Tepelné  jímky  a  jejich  součásti,  vyrobené z lehkého
          materiálu s vysokou tepelnou kapacitou;
       d. Elektronické vybavení speciálně  navržené pro prostředky
          pro návrat do atmosféry.
9A117  Mechanismy   raketových   stupňů,   odpojovací   mechanismy
       a mezistupně, použitelné v "raketách".

9A118  Přístroje  pro  regulaci  spalování  použitelné v motorech,
       které   jsou  použitelné   v  "raketách"   a  jsou  uvedeny
       v položkách 9A011 nebo 9A111.

9A119 Jednotlivé raketové stupně použitelné v kompletních raketových systémech nebo bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích schopných doletu 300 km, jiné než uvedené v položkách 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 a 9A109.

9B     ZKUŠEBNÍ, KONTROLNÍ A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

9B001  Speciálně  konstruovaná zařízení,  nástroje nebo  přípravky
       pro  výrobu  nebo  měření  odlitků  oběžných  a rozváděcích
       lopatek spalovacích turbín nebo jejich bandáží:
       a. Odlévací  zařízení  s  usměrněným  ochlazováním nebo pro
          monokrystaly;
       b. Keramická jádra nebo skořepiny;
       c. Nástroje nebo výrobní zařízení pro keramická jádra;
       d. Zařízení  pro  přípravu   voskových  modelů  keramických
          skořepin.

9B002  Řídicí  systémy  'on-line'  (v  reálném  čase), přístrojové
       vybavení  (včetně čidel)  nebo zařízení  pro automatizovaný
       sběr a  zpracování dat, speciálně  konstruované pro "vývoj"
       turbínových   motorů,  montážních   celků  nebo   součástí,
       zahrnující "technologie" uvedené v odstavci 9E003.a..

9B003  Zařízení  speciálně konstruovaná  pro výrobu  nebo zkoušení
       kartáčových ucpávek spalovacích  turbín určených pro provoz
       při   obvodových   rychlostech    přesahujících   335   m/s
       a teplotách vyšších než 773 K  (500 oC), a jejich speciálně
       konstruované části nebo příslušenství.

9B004  Nástroje,  lisovadla  nebo  přípravky  pro  nerozebíratelné
       spojování součástí z "vysoce legovaných slitin" nebo titanu
       nebo  pro  spoje  intermetalických  sestav  lopatek a disků
       spalovacích  turbín  popsané  v  položkách  9E003.a.3  nebo
       9E003.a.6..

9B005  Řídicí  systémy  'on-line'  (v  reálném  čase), přístrojové
       vybavení  (včetně čidel)  nebo zařízení  pro automatizovaný
       sběr a  zpracování dat, speciálně  konstruované pro použití
       s těmito aerodynamickými tunely nebo zařízeními:
       (Viz též položka 9B105)
       a. Aerodynamické  tunely navržené  pro rychlosti  minimálně
          1,2 Mach;
          kromě:
          těch, které  jsou speciálně určeny  pro vzdělávací účely
          a mají velikost  měřicího prostoru (měřeno  příčně) méně
          než 250 mm;

          Technická poznámka:
          Velikost měřicího prostoru v  položce 9B005.a. je průměr
          kružnice  nebo  strana   čtverce  nebo  nejdelší  strana
          obdélníku v největším průřezu měřicího prostoru.

       b. Zařízení   pro   simulaci   proudícího   prostředí   při
          rychlostech  přesahujících  5  Mach,  včetně průjezdných
          tunelů,  tunelů s  plazmovým obloukem,  rázových trubek,
          rázových  tunelů, plynových  tunelů a  lehkých plynových
          děl;
       c. Aerodynamické    tunely   nebo    zařízení,   jiné   než
          s dvourozměrným  měřicím  prostorem,  schopné  simulovat
          proudění o Reynoldsově číslu přes 25 x 106.

9B006  Speciálně   konstruovaná   zkušební   zařízení  akustických
       vibrací, schopná  vyvodit hladiny akustického  tlaku 160 dB
       nebo  více  (vztaženo  na  20  mikropascalů)  s  jmenovitým
       výkonem  4  kW  nebo  větším  při  zkušební  teplotě komory
       přesahující   1273 K   (1000 oC),    a   jejich   speciálně
       konstruované   měniče,    tenzometry,   měřiče   zrychlení,
       termočlánky nebo křemenné ohřívače.
       (Viz též položka 9B106)

9B007  Zařízení  speciálně  konstruovaná  pro  kontrolu  integrity
       raketových  motorů za  použití nedestruktivních  zkušebních
       metod  ('NDT'),  jiných  než  planárních  rentgenových nebo
       základních fyzikálních či chemických analýz.

9B008  Snímače speciálně konstruované pro přímé měření povrchového
       tření  zkušebního  toku  s  teplotou  stagnace  přesahující
       833 K (560 oC).
9B009  Nástroje speciálně konstruované pro výrobu součástí  rotorů
       turbínových  motorů práškovou  metalurgií, schopné pracovat
       při namáhání 60 % meze  pevnosti v tahu ('UTS') nebo vyšším
       a teplotách kovů 873 K (600 oC) nebo vyšší.

9B105  Aerodynamické  tunely pro  rychlosti 0,9  Mach nebo  vyšší,
       použitelné pro "rakety" a jejich subsystémy.
       (Viz též položka 9B005)

9B106  Klimatizační komory a bezdozvukové komory:
       a. Klimatizační   komory  schopné   simulovat  tyto  letové
          podmínky:
          1. Vibrační prostředí efektivní hodnoty  10 g nebo větší
             mezi 20 Hz  a 2000 Hz, vyvozující síly  5 kN a větší;
             a zároveň
          2. Nadmořskou výšku 15 000 metrů nebo větší; nebo
          3. Teplotu  od   méně  než  223  K   (-50 oC)  do  398 K
             (+125 oC);
       b. Bezdozvukové   komory  schopné   simulovat  tyto  letové
          podmínky:
          1. Akustická  prostředí  při  celkovém  akustickém tlaku
             140 dB  nebo více (vztaženo na  20 mikropascalů) nebo
             se jmenovitým výkonem 4 kW nebo více; a zároveň
          2. Nadmořskou výšku 15 000 metrů nebo větší; nebo
          3. Teplotu  od   méně  než  223  K   (-50 oC)  do  398 K
             (+125 oC).

9B115  Speciálně  konstruovaná  "výrobní  zařízení"  pro  systémy,
       subsystémy a  součásti uvedené v položkách  9A005 až 9A009,
       9A011, 9A101, 9A105 až 9A109, 9A111, 9A116 až 9A119.

9B116 Speciálně konstruované "výrobní celky" pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo systémy, subsystémy a součásti uvedené v položkách 9A005 až 9A009, 9A011, 9A101, 9A104 až 9A109, 9A111 nebo 9A116 až 9A119.

9B117  Zkušební stolice  pro rakety nebo  raketové motory na  tuhá
       nebo kapalná paliva s některou z těchto charakteristik:
       a. Schopnost zpracování tahu přes 90 kN; nebo
       b. Schopnost současně měřit složky tahu ve třech osách.

9C     MATERIÁLY

       (Žádné)

9D     SOFTWARE

9D001  "Software" speciálně navržený nebo přizpůsobený pro "vývoj" zařízení nebo "technologií"
       kontrolovaných podle odstavců 9A, 9B nebo položkou 9E003.

9D002  "Software" speciálně navržený nebo přizpůsobený pro  výrobu  zařízení  kontrolovaných
       podle odstavců 9A nebo 9B.
9D003  "Software" speciálně navržený nebo přizpůsobený pro  "používání" "číslicových  systémů
       automatického  řízení motorů  s plnou  autoritou" ('FADEC')
       pro  pohonné systémy  kontrolované podle  odstavce 9A  nebo
       zařízení podle odstavce 9B:
       a. "Software"   v  číslicových   elektronických  ovládacích
          prvcích pro pohonné  systémy, kosmická zkušební zařízení
          nebo  zkušební  zařízení  leteckých  motorů nasávajících
          vzduch;
       b. "Software" odolný  proti poruchám používaný  v systémech
          'FADEC'  pro   pohonné  systémy  a   připojená  zkušební
          zařízení.

9D004  Jiný "software", dále uvedený:
       a. Dvourozměrný   nebo   třírozměrný   viskózní  "software"
          ověřený  zkušebními daty  z aerodynamického  tunelu nebo
          letu potřebný pro podrobné modelování proudění v motoru;
       b. "Software"  pro zkoušení  leteckých turbínových  motorů,
          sestav nebo součástí, speciálně určený pro sběr, redukci
          a analýzu dat  v reálném čase  a schopný zpětnovazebního
          řízení,   včetně   dynamického   nastavování  zkušebních
          předmětů nebo zkušebních podmínek v průběhu zkoušky;
       c. "Software"  speciálně  navržený pro  řízení  usměrněného
          ochlazování odlitků nebo odlévání monokrystalů;
       d. "Software" ve  "zdrojovém kódu", "objektovém  kódu" nebo
          strojovém  kódu  "požadovaný"  pro  "použití"  aktivních
          kompenzačních   systémů   pro   řízení   obvodové  spáry
          rotorových lopatek.

          Poznámka:
          Položka  9D004.d.  nekontroluje  "software"  včleněný do
          nekontrolovaného  zařízení  nebo  potřebný  pro údržbové
          činnosti   spojené   s   kalibrací   nebo  opravou  nebo
          aktualizováním  aktivního  kompenzačního  systému řízení
          obvodové spáry.

9D101  "Software" speciálně navržený pro "použití" zboží uvedeného
       v položkách 9B105, 9B106, 9B116 nebo 9B117.

9D103  "Software" speciálně navržený pro modelování, simulaci nebo
       návrhovou  kompletaci kosmických nosných prostředků uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raket uvedených v položce 9A104,, nebo  subsystémů uvedených  v položkách 9A005,
       9A007, 9A105.a., 9A106, 9A108, 9A116 nebo 9A119.

       Poznámka:
       "Software  uvedený  v  položce  9D103  podléhá  kontrolnímu
       režimu i  v kombinaci se  speciálně konstruovaným hardwarem
       uvedeným v položce 4A102.

9E     TECHNOLOGIE

       Poznámka:
       "Technologie" pro "vývoj"  nebo  "výrobu"  uvedené v oddíle
       9E  pro  spalovací  turbínové  motory podléhají kontrolnímu
       režimu i  tehdy, jde-li o  technologie "použití" pro  běžné
       opravy, přestavby nebo celkové opravy.
       Kontrolnímu režimu nepodléhají:
       Technické  údaje,  výkresy  nebo  dokumentace  pro údržbové
       činnosti přímo spojené s  kalibrací, demontáží nebo výměnou
       poškozených  nebo neopravitelných  jednotek, včetně  výměny
       celých motorů nebo motorových modulů.

9E001  "Technologie" potřebná pro "vývoj" zařízení nebo "software"
       uvedených   v    položkách   9A001.c,   9A004    až   9A011
       a v odstavcích 9B nebo 9D.

9E002  "Technologie"  potřebná  pro  "výrobu"  zařízení  uvedených
       v položkách 9A001.c, 9A004 až 9A011 a v odstavci 9B.

       Poznámka:
       Pro   "technologie"   oprav   konstrukcí,   laminátů  nebo
       materiálů  podléhajících  kontrolnímu  režimu  viz  položka
       1E002.f..

9E003  Jiné technologie:
       a. "Technologie"  "potřebné"  pro   "vývoj"  nebo  "výrobu"
          těchto  součástí  nebo  systémů  spalovacích turbínových
          motorů:
          1. Lopatky nebo bandáže spalovacích turbín  vyrobené  ze
             slitin    s   usměrněným    tuhnutím   odlitku   nebo
             monokrystalových,  mající (ve  směru Millerova indexu
             001) životnost  do zničení přesahující  400 hodin při
             1273  K  (1000  oC)  a  namáhání  200  MPa, stanoveno
             z průměrných hodnot mechanických vlastností;
          2. Víceplamencové   spalovací   komory,   které  pracují
             s průměrnou teplotou na  výstupu z hořáku přesahující
             1813 K (1540 oC) nebo  spalovací zařízení, která mají
             tepelně  oddělené spalovací  vložky, nekovové  vložky
             nebo nekovové pláště;
          3. Komponenty  vyrobené   z  organických  "kompozitních"
             materiálů navržených  pro provozní teploty  nad 588 K
             (315 oC),   nebo   z   "kompozitů"   s  kovovou  nebo
             keramickou    "matricí",    intermetalických,    nebo
             intermetalických vyztužených materiálů kontrolovaných
             položkou 1A002 nebo 1C007;
          4. Nechlazené  turbínové  lopatky,   bandáže  nebo  jiné
             součásti  určené pro  práci při  teplotách v  plynové
             cestě 1323 K (1050 oC) nebo vyšší;
          5. Chlazené  turbínové  lopatky  nebo  bandáže, jiné než
             podle   položky    9E003.a.1.,   vystavené   teplotám
             v plynové cestě 1643 K (1370 oC) nebo větším;
          6. Sestavy  profilových  lopatek   a  disků  používající
             nerozebíratelné spoje;
          7. Komponenty  plynových turbínových  motorů používající
             "technologie" "difuzního spojování" uvedené v položce
             2E003.b.;
          8. Točivé   součásti  spalovacích   turbínových  motorů,
             odolné   proti   poškození,   používající   materiály
             připravené  práškovou  metalurgií  uvedené  v položce
             1C002.b.;
          9. "Číslicové automatické řídicí  systémy motorů s plnou
             autoritou"  ('FADEC') pro  spalovací turbínové motory
             a motory  s  kombinovaným  cyklem  a jejich příslušné
             diagnostické  prvky, čidla  a speciálně  konstruované
             součásti;
         10. Systémy  s  nastavitelnou   geometrií  plynové  cesty
             a související řídicí systémy pro:
             a. Turbíny generátoru plynů;
             b. Kompresorové nebo výkonové turbíny;
             c. Propulsní trysky;

             Poznámka 1:
             Systémy  s  nastavitelnou   geometrií  plynové  cesty
             a související  řídicí systémy  v položce  9E003.a.10.
             nezahrnují   vstupní   vodicí   lopatky,   stavitelné
             ventilátory,  stavitelné   statory  nebo  odlehčovací
             ventily pro kompresory.

             Poznámka 2:
             Položka  9E003.a.10.  nekontroluje  "technologie" pro
             "vývoj" nebo  "výrobu" plynové cesty  s nastavitelnou
             geometrií pro reverzní tah.

         11. Systémy   řízení   obvodové   spáry   lopatek  rotorů
             používající "technologii" aktivní  kompenzace skříně,
             omezeno na návrhovou a vývojovou databázi;
         12. Duté  ventilátorové  lopatky  s  širokým profilem bez
             rozpěrných prvků;
       b. "Technologie" "potřebné" pro "vývoj" nebo "výrobu":
          1. Modelů do aerodynamických tunelů vybavených čidly bez
             rušivého účinku na proudění  a schopných vysílat data
             z čidel do systému sběru dat;
          2. Vrtule  s  listy  z  "kompozitů"  nebo  oběžná  kola,
             schopné absorbovat  více než 2000  kW při rychlostech
             letu přesahujících 0,55 Mach.
       c. "Technologie"  "potřebné"  pro   "vývoj"  nebo  "výrobu"
          součástí turbínových  motorů při použití  procesů vrtání
          "laserem",  vodním   paprskem  nebo  elektromechanického
          ('ECM', 'EDM') pro otvory  s jednou nebo druhou skupinou
          parametrů:
          1. Všechny tyto charakteristiky:
             a. Hloubka větší než čtyřnásobek jejich průměru;
             b. Průměr menší než 0,76 mm; a zároveň
             c. Úhel sklonu osy 25o nebo menší; nebo
          2. Všechny tyto charakteristiky:
             a. Hloubce větší než je pětinásobek jejich průměru;
             b. Průměr menší než 0,4 mm; a zároveň
             c. Úhel sklonu osy větší než 25o;

          Technická poznámka:
          Pro  účely položky  9E003.c. se  úhel sklonu osy měří od
          roviny  tangenciální  k   povrchu  aerodynamické  plochy
          v bodě,  kde  osa  otvoru  protíná  povrch aerodynamické
          plochy.
       d. "Technologie"  "potřebné"  pro jeden z účelů:
          1. "Vývoj"  systémů  přenosu  výkonu  u  helikoptér nebo
             systémů  přenosu  výkonu  u  "letadel"  s  naklápěcím
             rotorem nebo naklápěcími křídly; nebo
          2. "Výrobu"  systémů  přenosu  výkonu  u helikoptér nebo
             systémů  přenosu  výkonu  u  "letadel"  s  naklápěcím
             rotorem nebo naklápěcími křídly;
       e. 1. "Technologie"  pro  "vývoj"  nebo  "výrobu" pohonných
             systémů   pozemních  vozidel   s  pístovým   naftovým
             motorem, které mají všechny tyto charakteristiky:
             a. Objem skříně 1,2 m3 nebo menší;
             b. Celkový    výkon   přesahující    750   kW   podle
                80/1269/EEC, ISO 2534 nebo ekvivalentních státních
                norem; a zároveň
             c. Hustotu  energie  větší  než  700  kW/m3  vztaženo
                k objemu skříně;

             Technická poznámka:
             Objem  skříně  je  dán  součinem  tří kolmých rozměrů
             měřených takto:
             Délka:   Délka  klikového  hřídele  od  čelní příruby
                      k čelu setrvačníku;
             Šířka:   Největší z těchto rozměrů:
                      a. Vnější  rozměr  od  víka  ventilu  k víku
                         ventilu;
                      b. Rozměr vnějších okrajů hlav válců; nebo
                      c. Průměr skříně setrvačníku;
             Výška:   Větší z těchto rozměrů:
                      a. Rozměr od  osy klikového hřídele  k horní
                         rovině   ventilového  víka   (nebo  hlavy
                         válce) plus dvakrát zdvih; nebo
                      b. Průměr skříně setrvačníku.

          2. "Technologie"   "potřebné"  pro   "výrobu"  speciálně
             konstruovaných součástí pro  naftové motory s vysokým
             výkonem:
             a. "Technologie"  "potřebná"   pro  "výrobu"  systémů
                motorů, které mají  všechny dále uvedené součásti,
                v nichž    jsou   použity    keramické   materiály
                uvedené v položce 1C007:
                1. Vložky válců;
                2. Písty;
                3. Hlavy válců; a zároveň
                4. Jednu nebo více  jiných dílů (včetně výfukových
                   kanálů,    turbodmychadel,    vedení   ventilů,
                   ventilových     sestav     nebo     izolovaných
                   vstřikovacích čerpadel);
             b. "Technologie"     "potřebné"      pro     "výrobu"
                turbodmychadlových   systémů,   s  jednostupňovými
                kompresory,     které     mají     všechny    tyto
                charakteristiky:
                1. Pracují   při  tlakových   poměrech  4:1   nebo
                   vyšších;
                2. Hmotový  průtok  v  rozmezí  30  až  130  kg za
                   minutu; a zároveň
                3. Schopnost měnit průtokovou  plochu v průtočných
                   průřezech kompresoru nebo turbíny.
             c. "Technologie"  "potřebné"   pro  "výrobu"  systémů
                vstřikování paliva, speciálně navržené pro možnost
                použití více paliv (například motorovou naftu nebo
                tryskové   palivo)  ve   viskozitním  rozmezí   od
                motorové  nafty [2,5  x  10-6 m2/s  (2,5  cSt) při
                310,8 K (37,8 oC)] až  po  benzín [0,5 x 10-6 m2/s
                (0,5  cSt)  při  310,8 K  (37,8 oC)],  které  mají
                obě tyto charakteristiky:
                1. Vstřikované množství větší než 230 mm3 na jeden
                   vstřik a válec; a zároveň
                2. Speciálně  konstruované  elektronické  ovládací
                   prvky pro  automatické přepínání charakteristik
                   regulátoru v závislosti  na vlastnostech paliva
                   pro    zajištění     stejných    charakteristik
                   krouticího momentu při použití vhodných čidel;
          3. "Technologie"  "potřebné"  pro  vývoj"  nebo "výrobu"
             naftových  motorů  vysokého  výkonu  pro mazání stěny
             válce  tuhým, plynným  nebo kapalinovým  filmem (nebo
             jejich  kombinací), umožňující  provoz při  teplotách
             přesahujících 723 K (450 oC), měřených na stěně válce
             na horní úvrati dráhy horního kroužku pístu.

             Technická poznámka:
             Naftové motory o vysokém  výkonu jsou vznětové motory
             se specifikovaným středním efektivním tlakem na brzdě
             1 8  MPa nebo  více při  2300 otáčkách  za minutu  za
             předpokladu, že jmenovité otáčky jsou 2300 r/min nebo
             více.

9E101  "Technologie"  potřebná  pro  "vývoj"  nebo  "výrobu" zboží
       uvedeného v  položkách 9A101, 9A104 až  9A111 nebo 9A115 až
       9A119.

9E102 "Technologie" potřebná pro "použití" kosmických nosných prostředků uvedených v položce 9A004 nebo zboží uvedeného v položkách 9A005 až 9A011, 9A101, 9A104 až 9A111, 9A115 až 9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 nebo 9D103.

VYSVĚTLIVKY K TECHNICKÝM TERMÍNŮM:

"Adaptivní řízení" (Kat. 2) - systém řízení, který upravuje odezvu
podle podmínek detekovaných během provozu (viz ISO 2800-1980).

"Aktivní obrazový prvek"  - 'pixel'  (Kat. 6,  8) - nejmenší prvek
matice  prvků v  pevné fázi,  který má  fotoelektrickou přenosovou
funkci, když je vystaven světelnému (elektromagnetickému) záření.

"Aktivní systémy  řízení letu" (Kat. 7)  - systémy, jejichž funkcí
je bránit  nežádoucím pohybům nebo  zatížením konstrukce "letadel"
a "raket" tím, že autonomně zpracovává  výstupy z více čidel a pak
poskytuje  nezbytné  preventivní   povely  v  rámci  automatického
řízení.

"Analyzátory   signálu"  (Kat.   3)  -   přístroje  schopné  měřit
a zobrazovat  základní  charakteristiky  jednofrekvenčních  složek
multifrekvenčních signálů.

"Analyzátory  signálu  (dynamické)"  -  viz "Dynamické analyzátory
signálu"

"Asymetrický algoritmus" (Kat. 5) - kryptografický algoritmus používající různé matematicky závislé klíče pro zašifrování a odšifrování.

Věcná poznámka:

Běžné použití "asymetrických algoritmů" je v klíčovém hospodářství.

"Asynchronní přenosový režim" - 'ATM'  (Kat. 5) - přenosový režim,
v němž jsou informace organizovány do  bloků; je asynchronní v tom
smyslu,  že  bloky  následují  v  závislosti  na  požadované  nebo
okamžité bitové rychlosti. (Doporučení CCITT L.113.)

"Automatické  sledování cíle"  (Kat. 6)  - technika  řízení, která
automaticky  stanovuje  a  poskytuje  jako  výstup  extrapolovanou
hodnotu nejpravděpodobnější polohy cíle v reálném čase.

"Bezpečnost  informací" (Kat.  5)  -  všechny prostředky  a funkce
ochraňující  přístup,  důvěrnost  nebo  integritu  informací  nebo
komunikací, vyjma  prostředků a funkcí určených  pro ochranu proti
špatné  funkci.  Patří  sem  "šifrování", "kryptoanalýza", ochrana
proti nežádoucím únikům a bezpečnost počítačů.
     Poznámka:
     "Kryptoanalýza"  -   šifrovací  analýza, analýza  šifrovacího
     systému  nebo  jeho  vstupů  a  výstupů  prováděná  za účelem
     odvození   utajovaných  proměnných   nebo  dat   obsahujících
     srozumitelný text.

'CE' - viz "Výpočetní prvek"

"Celková  čekací  doba  přerušení"  (Kat.  4)  -  doba,  za kterou
počítačový  systém  rozpozná  jakékoliv  přerušení  pocházející od
události, zabývá se jím a podle souvislosti přepne na alternativní
úlohu, rezidentní v paměti a čekající na přerušení.

"Celková  číslicová přenosová  rychlost" (Kat. 5) - celkový  počet
bitů,  včetně  linkového  kódování,  doplňkových  bitů  a  pod. za
časovou jednotku procházejících  příslušným zařízením v číslicovém
přenosovém systému.
(Viz též "Číslicová přenosová rychlost")

"Celková proudová  hustota" (Kat. 3)  - celkový počet  ampérzávitů
v cívce (tj. počet závitů násobený maximálním proudem protékajícím
každým  závitem) dělený  celkovým průřezem  cívky (sestávající  ze
supravodivých vláken, kovové matrice v níž jsou supravodivá vlákna
uložena, zalévacího materiálu, chladicích kanálů atd.).

'CEP' - viz "Kružnice stejné pravděpodobnosti"

"Civilní letadla"  (Kat. 1, 7,  9) - taková  "letadla", která jsou
podle  příslušných  ustanovení  uvedena  v  seznamech  certifikátů
letové způsobilosti  publikovaných úřady pro  civilní letectví pro
provoz  na  komerčních  civilních  vnitrostátních  a  zahraničních
linkách  nebo pro  použití  pro  legitimní civilní,  soukromé nebo
podnikatelské účely.
(Viz též "Letadlo")

'CTP' - viz "Složený teoretický výkon"

"Časová  konstanta"  (Kat.  6)  -  doba,  která uplyne od aplikace
světelného  stimulu  do  okamžiku,  kdy  přírůstek  proudu dosáhne
velikosti 1-1/e konečné hodnoty (tj. 63 % konečné hodnoty).

"Číslicová  přenosová  rychlost"  (Kat.  5)  -  celkový počet bitů
informace, přímo  přenášené za časovou  jednotku na jakýkoliv  typ
média.
(Viz též "Celková číslicová přenosová rychlost")

"Číslicové řízení" (Kat. 2)  - automatické řízení nějakého procesu
vykonávané  zařízením,   které  využívá  číslicová   data  obvykle
zaváděná během provádění operace (viz ISO 2382).
"Číslicový počítač"  (Kat. 4, 5)  - zařízení, které  je schopno ve
formě jedné nebo více diskrétních proměnných:
     a. Přijímat data;
     b. Uchovávat data  nebo instrukce v  pevných nebo měnitelných
        (tj. se schopností zápisu) paměťových zařízeních;
     c. Zpracovávat    data   prostřednictvím    uloženého   sledu
        instrukcí, který lze upravovat; a zároveň
     d. Zajišťovat výstup dat.
     Poznámka: Úpravy  uloženého sledu  instrukcí zahrnují  výměnu
     pevných paměťových  zařízení, ale ne  fyzickou změnu zapojení
     nebo vzájemného propojení.

"Číslicový systém automatického řízení motoru s plnou autoritou"
 - 'FADEC' (Kat.  7, 9) - elektronický řídicí  systém pro motory s
kombinovaným  cyklem nebo  spalovací turbinové  motory používající
číslicový počítač pro řízení tahu  motoru nebo výkonu na výstupním
hřídeli v celém pracovním rozsahu motoru od počátku dodávky paliva
až po uzavření přívodu paliva.

"Deformovatelná  zrcadla"  (Kat.  6)  -  zrcadla,  známá  též jako
adaptivní optická zrcadla, mající:
     a. jeden souvislý optický odrazný  povrch, který je dynamicky
        deformován aplikací  ojedinělých sil nebo  silových dvojic
        pro kompenzaci zkreslení  optických vlnoploch dopadajících
        na zrcadlo; nebo
     b. množství   opticky  odrazných   prvků,  které   mohou  být
        individuálně  dynamicky  přemísťovány  aplikací  sil  nebo
        silových   dvojic  pro   kompenzaci  zkreslení   optických
        vlnoploch dopadajících na zrcadlo.

"Difuzní spojování" (Kat. 1, 2, 9) - molekulární spojování v pevné
fázi alespoň dvou odlišných kovů  do jednoho dílu s pevností spoje
stejnou jako má nejméně pevný materiál.

"Diskrétní  součástka"   (definice  ke  kat.  3, 4, 5) - separátně
dodávaný "obvodový prvek" se svými vlastními vnějšími spoji.

"Doba přepínání kmitočtu" (Kat. 3, 5) - maximální doba (prodleva),
potřebná  pro  přepnutí  signálu  z  jednoho  zvoleného výstupního
kmitočtu na jiný zvolený výstupní kmitočet, aby bylo docíleno:
     a. Kmitočet v rozmezí do 100 Hz od konečného kmitočtu; nebo
     b. Úroveň  výstupu  v  rozmezí  do  1  dB od konečné výstupní
        úrovně.

"Doba  ustálení" (Kat. 3) - doba  potřebná k  tomu, aby  se výstup
dostal  do  své  konečné  hodnoty  s  tolerancí jednoho bitu, když
dochází k převodu mezi jakýmikoli dvěma úrovněmi převodníku.

"Doba  zpoždění  základního  hradla"   (Kat.  3)  -  hodnota  doby
zpoždění  odpovídající základnímu  hradlu v  "řadě" "monolitických
integrovaných obvodů". Pro danou "řadu" může být specifikována buď
jako  doba  zpoždění  pro  typické  hradlo  nebo jako typická doba
zpoždění vztažená na hradlo.
     Poznámka: "Doba   zpoždění   základního   hradla"   se  nesmí
     zaměňovat   za  dobu   zpoždění  mezi   vstupem  a   výstupem
     komplexního "monolitického integrovaného obvodu".

"Dosah  přístrojů" (Kat.  6) -  dosah, ve  kterém radar  poskytuje
jednoznačné zobrazení.

"Driftová rychlost"  (Kat. 7) - časová  závislost odchylky výstupu
gyroskopického přístroje od žádaného výstupu. Sestává z nahodilých
a systematických složek  a vyjadřuje se  jako ekvivalent vstupního
úhlového posunu vzhledem k inerciálnímu prostoru za jednotku času.

"Dynamické   adaptivní   směrování"   (Kat.   5)   -   automatické
přesměrování  provozu  založené  na  průběžném  snímání  a rozboru
aktuálních podmínek sítě.
     Poznámka: Nezahrnuje případy rozhodnutí o směrování přijímané
     na základě předem definované informace.

"Dynamické analyzátory signálu" (Kat.  3) - "analyzátory signálu",
které používají  metody číslicového vzorkování  a transformace pro
zobrazení Fourierova  spektra daného tvaru  kmitu včetně informace
o fázi a amplitudě.
(Viz též "Analyzátory signálu")

"Efektivní  gram" (Kat.  0) "zvláštního  štěpného materiálu"  nebo
"ostatního štěpného materiálu" je definován takto:
   a) Pro  izotopy plutonia  a  uranu-233  je to  hmotnost izotopu
      v gramech;
   b) Pro uran obohacený na 1  procento nebo více izotopu U-235 je
      to   hmotnost  prvku   v  gramech   násobená  čtvercem  jeho
      obohacení,   které  je   vyjádřeno  hmotnostním   desetinným
      zlomkem;
   c) Pro  uran obohacený  na méně  než 1  % izotopu  U-235 je  to
      hmotnost prvku v gramech násobená 0,0001;
   d) Pro americium-242m,  curium-245, curium-247, californium-249
      a californium-251 je to hmotnost  izotopu v gramech násobená
      10.

"Efektivní gram" (Kat. 0,1) "zvláštního štěpného materiálu" znamená:

a. pro izotopy plutonia a uran-233 - hmotnost v gramech;
b. pro uran obohacený izotopem U-235 o 1 % nebo více - hmotnost prvku násobená čtvercem jeho obohacení, vyjádřeným jako hmotnostní desetinný zlomek;
c. pro uran obohacený izotopem U-235 o méně než 1% - hmotnost prvku násobená 0,0001.

"Ekvivalentní  hustota" (Kat.  6)  -  hmotnost optiky  na jednotku
optické plochy promítnuté na optický povrch.

"Elektronická sestava"  (Kat. 3,  4,  5)  -  soubor  elektronických
součástek   (tj.  "obvodových   prvků",  "diskrétních  součástek",
integrovaných   obvodů,  atd.)   spojených  dohromady   za  účelem
vykonávání jedné  nebo více specifických  funkcí, vyměnitelný jako
jednotka a normálně schopný rozložení.

"Elektronicky  řiditelná sfázovaná  anténní soustava"  (Kat. 5, 6)
- anténa,  která vytváří  paprsek pomocí  spřažení fází,  tj. směr
paprsku  je  řízen  komplexem  budicích  součinitelů  vyzařovacích
prvků, přičemž směr tohoto paprsku jak pro vysílání tak pro příjem
je možné měnit v azimutu  nebo výškově, nebo v obojím, elektrickým
signálem.

"Elementární vlákno"  (Kat. 1) - nejtenčí vláknitá složka, obvykle
o průměru několika mikrometrů.

"Expertní systémy" (Kat. 4, 7) - systémy poskytující závěry pomocí
aplikace  pravidel  na  data,  která  jsou  uložena  nezávisle  na
"programu", přičemž mají některou ze schopností:
     a. Automaticky    modifikovat    "zdrojový    kód"   zavedený
        uživatelem;
     b. Poskytovat  znalosti  spojené  s  určitou  třídou problémů
        v kvázi-přirozeném jazyku; nebo
     c. Získávat znalosti požadované  pro svůj rozvoj  (symbolické
        učení).

'FADEC'  - viz  "Číslicový  systém  automatického řízení  motoru s
plnou autoritou"

"Geograficky rozptýlené" (Kat. 6) - čidla (snímače) se považují za
geograficky rozptýlená,  když je každé umístění  vzdálené jedno od
druhého více než 1500 metrů v jakémkoliv směru. Mobilní čidla jsou
vždy považována za geograficky rozptýlená.

"Gradiometr  s vlastní  magnetizací" (Kat.  6) -  jednotlivé čidlo
snímající  gradient  magnetického  pole  a  příslušná elektronika,
jejíž výstup je mírou gradientu magnetického pole.
(Viz též "Magnetický gradiometr")

"Hlavní paměť" (Kat. 4) -  primární paměť pro data nebo instrukce,
do které  má základní jednotka  ('CPU') rychlý přístup.  Skládá se
z vnitřní  paměti  "číslicového  počítače"  a  jakéhokoliv  jejího
hierarchického  rozšíření,  jako  je  například rychlá vyrovnávací
paměť nebo rozšířená paměť s nesekvenčním přístupem.

"Hlavní prvek" (Kat. 4) - prvek je pro účely kategorie 4 považován
za "hlavní  prvek", když jeho hodnota  při výměně představuje více
než 35 %  celkové hodnoty systému, jehož je  prvkem. Hodnota prvku
je cena zaplacená  za prvek výrobcem systému nebo  tím, kdo systém
kompletuje.  Celková  hodnota  je  normální  světová prodejní cena
běžným zákazníkům v místě výroby nebo skladu.

"Hybridní  integrovaný  obvod"   (Kat.  3)   -   jakýkoliv komplet
integrovaných  obvodů  nebo  integrovaného  obvodu  a  "obvodových
prvků"  nebo  "diskrétních  součástek"  spojených dohromady, který
vykonává  jednu nebo  více specifických  funkcí a  má všechny tyto
znaky:
     a. Obsahuje alespoň jednu nezapouzdřenou součástku;
     b. Je   propojen   za   použití   typických  výrobních  metod
        integrovaných obvodů;
     c. Je vyměnitelný jako jednotka a
     d. Normálně není schopný rozložení.

"Hybridní počítač" (Kat. 4) - zařízení, které je schopno:
     a. Přijímat data;
     b. Zpracovávat   data  v   analogovém  i   číslicovém  tvaru;
        a zároveň
     c. Poskytovat výstup dat.

"Chemický  laser" (Kat.  6) -  "laser", v  němž se vybuzená složka
tvoří v důsledku energie uvolněné z chemické reakce.
"Imunotoxin"   (Kat.  1)   -  konjugace   jednobuněčné  specifické
monoklonální protilátky  spolu s "toxinem"  nebo "složkou toxinu",
která selektivně zasahuje nakažené buňky.

"Integrovaný   obvod  vrstvového   typu"   (Kat. 3)   -   soustava
"obvodových  prvků"  a  kovových  propojení  vytvořená napařováním
tlusté nebo tenké vrstvy na izolační "podložku".

"Izolace" (Kat.  9) se rozumí pro  aplikaci na součásti raketového
motoru,  tj.  pláště,  trysky,  vtoky,  uzávěry  pláště a zahrnuje
vulkanizované  nebo polotvrzené  kompozitní pryžové  polotovary ve
formě plátů, obsahující izolační nebo žáruvzdorný materiál. Lze ji
také použít na obložení či vložky pro odstranění vnitřního pnutí.

"Izolované  živé  kultury"  (Kat. 1)  -  živé   kultury  ve  formě
vegetačního klidu a v sušených preparátech.

"Izostatické  lisy" (Kat.  2)  -  zařízení schopné  vyvozovat tlak
v uzavřené dutině  prostřednictvím různých médií  (plyn, kapalina,
tuhé  částice  atd.)  pro  docílení  stejnoměrného  tlaku ve všech
směrech, působícího na obrobek nebo materiál uvnitř dutiny.

"Izostatické zhutňování za tepla" (Kat. 2) - proces, při kterém je
odlitek  podroben všestrannému  tlaku při  teplotách přesahujících
375 K  (102 oC)  v uzavřené  dutině prostřednictvím  různých médií
(plyn, kapalina,  tuhé částice atd.) za  účelem vytvoření stejných
sil ve  všech směrech, aby se  zmenšila nebo odstranila pórovitost
odlitku.

"Jaderný reaktor"  (Kat. 0) zahrnuje položky,  které jsou umístěny
uvnitř reaktorové  nádoby nebo jsou  s ní přímo  spojené, zařízení
pro  řízení  výkonu  aktivní  zóny  a  díly,  které  za normálních
okolností  obsahují  chladicí  médium  primárního okruhu reaktoru,
přicházejí s ním do přímého kontaktu nebo řídí jeho oběh.

"Jednospektrální zobrazovací  snímače" (Kat. 6)  - snímače schopné
získávat obrazová data z jednoho diskrétního spektrálního pásma.

"Kabílek"   (Kat. 1)  -   svazek  "elementárních vláken",  obvykle
přibližně rovnoběžných.

"Kalení na  chlazenou kovovou desku"  (Kat. 1) -  proces používaný
pro  "rychlé  tuhnutí"  proudu  roztaveného  kovu  narážejícího na
chlazený blok, přičemž se tvoří vločkovitý produkt.

"Kmitočtový syntetizátor" (Kat. 3) - jakýkoliv typ zdroje kmitočtu
nebo  signálního  generátoru,  bez  ohledu  na  použitou techniku,
poskytující z  jednoho nebo více  výstupů několik současných  nebo
alternativních   výstupních  kmitočtů,   řízených  menším   počtem
standardních (základních) kmitočtů nebo od nich odvozených.

"Kombinovaný otočný  stůl" (Kat. 2) -  stůl, který umožňuje otáčet
a naklánět  obrobek  kolem  dvou   nerovnoběžných  os,  které  lze
současně koordinovat pro "řízení kopírování".

"Kompozit" (Kat. 1, 2, 6, 8, 9) - "matrice" a přídavná složka nebo
složky sestávající z částic, whiskerů, vláken nebo jakákoli jejich
kombinace, přítomné k jednomu nebo více specifickým účelům.

"Komprese  impulsů" (Kat.  6) -  kódování a  zpracování radarového
signálového  impulsu dlouhého  trvání na  kratší dobu  trvání, při
zachování všech výhod vysoké impulsní energie.

"Koncové   efektory"   (Kat.  2)  -   zahrnují  upínače,  "aktivní
nástrojové  jednotky"  a  jakékoliv   jiné  nástroje,  které  jsou
připevněny k upínací desce na konci ramena manipulátoru "robota".
     Poznámka:   "Aktivní  nástrojová   jednotka":  zařízení   pro
     aplikaci hnací síly, řezné síly nebo měření na obrobku.

"Konstanta stupnice"  (Kat. 7) -  u gyroskopického přístroje  nebo
měřiče zrychlení poměr změny výstupu  ke změně vstupu, který se má
měřit.  Tato konstanta  je obecně  vyjádřena jako  směrnice přímky
proložené vstupními a výstupními daty získanými cyklickými změnami
vstupu v rámci jeho rozsahu, určená metodou nejmenších čtverců.

"Kosmická  loď"  (Kat.  7,  9)  -  aktivní  nebo  pasivní  družice
a kosmické sondy.

"Kritická  teplota"   (Kat. 1, 3, 6)  -  (někdy   označovaná  jako
přechodová teplota) určitého "supravodivého" materiálu je teplota,
při  které  tento  materiál  ztrácí  veškerý  odpor  vůči průchodu
stejnosměrného elektrického proudu.

"Kružnice  stejné  pravděpodobnosti"  -  'CEP'  (Kat.  7)  - mírou
přesnosti je poloměr  této kružnice se středem ležícím  v cíli, do
které dopadne  50 % přepravovaného užitečného  nákladu při určitém
doletu.

"Laditelný" (Kat. 6) -  schopnost "laseru" vytvářet spojitý výstup
všech  vlnových délek  v rozmezí  několika "laserových"  přechodů.
"Laser"  s  volitelnou  čárou  produkuje  diskrétní  vlnové  délky
v jednom "laserovém" přechodu a není považován za "laditelný".

"Laser"   (Kat. 0, 2, 3, 5, 6, 9)  -  montážní celek,  vytvářející
prostorově  a  časově  koherentní   světlo,  které  je  zesilováno
stimulovanou emisí záření.
(Viz též "Chemický laser",  "Laser s modulací jakosti rezonátoru",
"Laser se supervysokým výkonem", "Přenosový laser")

"Laser s modulací  jakosti rezonátoru" (Kat. 6) -  "laser", v němž
se energie  uchovává v systému  inverzní populace nebo  v optickém
rezonátoru a následně vyzařuje v impulsu.

"Laser  se  supervysokým  výkonem"  -  'SHPL'  (Kat.  6) - "laser"
schopný dodávat  (celou nebo část) výstupní  energie přesahující 1
kJ v  průběhu 50 ms,  nebo který má  střední nebo 'CW'  (pro režim
spojité vlny) výkon větší než 20 kW.

"Letadlo"  (Kat. 1,  7, 9)  - vzduchem  nesený dopravní prostředek
s pevnými    křídly,    natáčecími    křídly,    točivými   křídly
(helikoptéry), překlopným rotorem nebo překlopnými křídly.
(Viz též "Civilní letadla")

"Linearita"  (Kat. 2)  -  (zpravidla  měřená  jako nelinearita) je
maximální   odchylka  skutečné   charakteristiky  (průměr   hodnot
odečtených ve směru nahoru a dolů v rozsahu stupnice), kladná nebo
záporná, od přímky proložené tak, aby vyrovnávala a minimalizovala
maximální odchylky.

"Lokální síť" (Kat. 4) - datový komunikační systém, který:
     a. Dovoluje   libovolnému    počtu   nezávislých   'datových
        zařízení' vzájemně přímo komunikovat; a zároveň
     b. Je  geograficky  omezen  na  území  areálu menší velikosti
        (například  administrativní  budova,  závod, vysokoškolský
        areál, skladiště).
     Poznámka:  'Datové zařízení':  zařízení schopné  vysílat nebo
     přijímat posloupnosti číslicových informací.

"Magnetický  gradiometr" (Kat.  6) -  přístroj určený  pro detekci
prostorových změn magnetických polí ze zdrojů nacházejících se vně
přístroje.   Skládá   se   z   více   "magnetometrů"  a  příslušné
elektroniky, jejíž výstup je mírou gradientu magnetického pole.
(Viz též "Gradiometr s vlastní magnetizací")

"Magnetometr" (Kat. 6) -  přístroj určený pro detekci magnetických
polí  ze  zdrojů  nacházejících  se  vně  magnetometru.  Skládá se
z jednoho   čidla   snímajícího   magnetické   pole   a  příslušné
elektroniky, jejíž výstup je mírou tohoto magnetického pole.

"Materiály odolné vůči UF6" (Kat. 0) mohou být podle typu separačního procesu: měď, korozivzdorná ocel, hliník, oxid hliníku, slitiny hliníku, nikl nebo slitiny niklu obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu a proti UF odolné fluorované uhlovodíkové polymery.

"Matrice" (Kat. 1, 2, 8, 9)  - spojitá pevná hmota, která vyplňuje
prostor mezi částicemi, whiskery nebo vlákny.

"Mechanické legování"   (Kat. 1) -  proces legování jako  důsledku
slepování, drcení  a opětného spojování výchozích  prášků a prášků
legur  mechanickým nárazem.  Do produktu  lze zapracovat  nekovové
částice přídavkem příslušných prášků.

"Měrná  pevnost v  tahu"  (Kat. 1) -  pevnost v  tahu v pascalech,
ekvivalentně N/m2, dělená měrnou tíhou  v N/m3, měřená při teplotě
296   2 K (23   2 oC) a relativní vlhkosti 50   5 %.

"Měrný modul"  (Kat. 1) - Youngův  modul v pascalech, ekvivalentně
N/m2, dělený  měrnou tíhou v  N/m3, měřený při  teplotě 296    2 K
(23   2 oC) a relativní vlhkosti 50   5 %.

"Měřiče tlaku"  (Kat. 2) - přístroje  převádějící hodnoty tlaku na
hodnoty elektrického signálu.

"Mikroorganismy"  (Kat.  1,  2)   -  bakterie,  viry,  mycoplasma,
ricketsie,  chlamydie  nebo  houby,  v  přírodním, zahuštěném nebo
modifikovaném stavu, buď ve formě izolované živé kultury nebo jako
substrát  obsahující živý  materiál, který  byl záměrně  naočkován
nebo nakažen takovou kulturou.

"Mikropočítačový mikroobvod"  (Kat. 3) -  "monolitický integrovaný
obvod"    nebo   "vícečipový    integrovaný   obvod",   obsahující
aritmetickou  logickou jednotku  ('ALU'), schopný  provádět obecné
instrukce z vnitřní paměti na data obsažená ve vnitřní paměti.
     Poznámka: Vnitřní paměť může být rozšířena vnější pamětí.

"Mikroprocesorový mikroobvod" (Kat.  3) - "monolitický integrovaný
obvod"    nebo   "vícečipový    integrovaný   obvod",   obsahující
aritmetickou  logickou  jednotku  ('ALU'),  schopný  provádět řady
obecných instrukcí z vnější paměti.
     Poznámka 1: "Mikroprocesorový mikroobvod" normálně neobsahuje
     vestavěnou paměť přístupnou uživateli,  i když paměť přítomná
     na čipu může být použita při vykonávání jeho logické funkce.
     Poznámka 2:  Patří  sem i  soustavy čipů,  které jsou  určeny
     k součinnosti  pro   zabezpečení  funkce  "mikroprocesorového
     mikroobvodu".

"Monolitický  integrovaný obvod"  (Kat. 3)  - kombinace  pasivních
nebo aktivních "obvodových prvků" nebo obou, které:
     a. Jsou  vytvořeny procesy  difuze, implantace  nebo nanášení
        uvnitř  nebo na  povrchu jednoho  polovodičového elementu,
        'čipu';
     b. Lze je považovat za nedělitelně sdružené; a zároveň
     c. Vykonávají jednu nebo více funkcí obvodu.

"Naklápěcí vřeteno"  (Kat. 2) - vřeteno  určené k upnutí nástroje,
které může během obráběcího procesu  změnit úhlovou polohu své osy
otáčení k některé jiné ose.

"Naváděcí  systém" (Kat.  7)  -  systém integrující  proces měření
a výpočtu polohy a rychlosti (tj. navigaci) s výpočtem a vysíláním
povelů letovým řídícím systémům ke korekci letové dráhy.

"Nejistota  měření" (Kat.  2) -  charakteristický parametr,  který
specifikuje v  jakém rozmezí kolem  výstupní hodnoty leží  správná
hodnota měřené  proměnné veličiny se  spolehlivostí 95 %. Zahrnuje
nekorigované   systematické  odchylky,   nekorigovaný  mrtvý  chod
a nahodilé odchylky (Viz ISO 10360-2 nebo VDI/VDE 2617).

"Neuronový  počítač"  (Kat.  4)  -  zařízení  pro  zpracování  dat
konstruované  nebo modifikované  pro napodobování  chování neuronu
nebo  souboru  neuronů,  tj.  zařízení,  které je charakteristické
schopností svého hardware modulovat váhy a počet propojení většího
množství strojových součástí na základě předchozích údajů.

"Objektový kód" (Kat. 4, 5, 9) - strojně proveditelná, spustitelná
forma  vhodného  popisu  jednoho  nebo  více  procesů ("zdrojového
kódu"), přeloženého programovacím systémem.

"Obvodový prvek" (definice  ke kat. 3, 4, 5)  - jednotlivý aktivní
nebo  pasivní   funkční  prvek  elektronického   obvodu,  jako  je
například  jedna  dioda,  jeden  tranzistor,  jeden  odpor,  jeden
kondenzátor atd.

"Odchylka úhlové polohy" (Kat. 2)  - maximální rozdíl mezi úhlovou
polohou a  skutečnou, velmi přesně změřenou  úhlovou polohou poté,
co byl obrobek upnutý na stole  vysunut ze své výchozí polohy (viz
VDI/VDE 2617, 'Rotary tables on coordinate measuring machines').

"Ohnisková  pole" (Kat.  6)  -  lineární nebo  dvourozměrné plošné
vrstvy, ev.  kombinace plošných vrstev  jednotlivých detektorových
prvků,  případně  s   vyhodnocovací  elektronikou,  které  pracují
v ohniskové rovině.
     Poznámka:  Nepatří  sem  sloupce  jednotlivých  detektorových
     prvků  ani dvou,  tří  nebo  čtyřprvkové detektory  s časovým
     zpožděním  a  bez  integrace  provedené  na  úrovni vlastních
     prvků.

"Ochuzený uran" (Kat. 0) - uran, jehož obsah izotopu 235 je snížen
pod úroveň vyskytující se v přírodě.

"Okamžitá šířka pásma"  (Kat. 3, 5) - šířka  pásma, v níž výstupní
výkon zůstává  konstantní s odchylkou 3  dB bez nastavování jiných
pracovních parametrů.

"Optické  přepojování"  (Kat.  5)  -  směrování  nebo  přepojování
signálů v optické formě bez přeměny na elektrické signály.

"Optické  zesílení"  (Kat.  5)  -   v  optické  komunikaci  je  to
zesilovací  technika,  která  provádí  zesílení  optických signálů
generovaných  určitým optickým  zdrojem bez  přeměny na elektrické
signály,  tj.  za  použití  polovodičových  optických  zesilovačů,
luminiscenčních zesilovačů s optickými vlákny.

"Optický  integrovaný obvod"  (Kat. 3)  - "monolitický integrovaný
obvod"  nebo "hybridní  integrovaný obvod",  obsahující jednu nebo
více  součástí určených  pro funkci  fotobuňky, světelného  zářiče
nebo  pro provádění  jedné či  více optických  či elektrooptických
funkcí.
"Optický   počítač"   (Kat.   4)   -   počítač  konstruovaný  nebo
modifikovaný  pro  použití  světla  k  reprezentaci  dat  a  jehož
výpočetní  logické   prvky  jsou  založeny   na  přímém  propojení
optických zařízení.

"Optimalizace  letové  dráhy"  (Kat.  7)  -  procedura zajišťující
minimalizaci  odchylek  od  požadované  čtyřrozměrné  letové dráhy
(v prostoru i čase) s cílem maximální efektivnosti nebo výkonnosti
při plnění letového úkolu.

"Optimalizace výkonu" (Kat. 7)  - změna energie vysílaného signálu
výškoměru tak, že přijímaná energie  ve výšce "letadla" je vždy na
minimu nezbytném pro určení výšky.

"Ovládání letu" (Kat. 7) - řízení stability nebo manévru "letadla"
prostřednictvím generátorů síly  nebo momentu, tj. aerodynamických
řídicích ploch nebo směrování vektoru tahu motoru.

"Pásek"  (Kat.  1)  -  materiál  sestávající  ze  souběžných  nebo
prostřídaných   "elementárních   vláken",   "proužků",   "přástů",
"kabílků", "příze" atd., obvykle předimpregnovaný pryskyřicí.
     Poznámka:   "Proužek"  -   svazek  (obvykle   více  než  200)
     "elementárních vláken", přibližně rovnoběžně uspořádaných.

"Personalizovaná  inteligentní  karta"  (Kat.  5)  - 'inteligentní
karta' obsahující  mikroobvod, v souladu s  ISO/IEC 781, který byl
naprogramován výdejcem a nemůže být uživatelem změněn.

"Personalizovaná inteligentní karta" (Kat. 5) - čipová karta obsahující mikroobvod, který byl naprogramován pro specifickou funkci a nemůže být uživatelem přeprogramován pro jinou funkci.

"Pevně nastavený"  (Kat. 5) - kódovací  nebo kompresní algoritmus,
který  nemůže   přijímat  zvenčí  dodávané   parametry  (například
šifrovací  nebo  klíčovací  proměnné)  a  nemůže  být  modifikován
uživatelem.

"Plné řízení  letu" (Kat. 7) -  plně automatické řízení proměnných
veličin stavu "letadla" a letové  dráhy pro splnění letového úkolu
odpovídající v reálném čase změněným údajům o vnějších podmínkách,
nebezpečí nebo jiných "letadlech".

"Plynová  atomizace" (Kat.  1) -  proces používaný  pro zpracování
proudu roztavené slitiny na kapičky  o průměru 500 mikrometrů nebo
menší pomocí vysokotlakého proudu plynu.

"Podložka"  (Kat. 3)  -  plochý  základní  materiál,  se soustavou
propojení nebo bez ní, na kterém nebo uvnitř kterého lze rozmístit
"diskrétní součástky" nebo integrované obvody nebo obojí.

"Polotovary z uhlíkových vláken" (Kat. 1) - soustava vláken s povlakem nebo bez něj uspořádaná tak, že vytváří kostru součásti před tím, než je vpravena "matrice" pro vytvoření "kompozitu".

"Potřebný"  (všechny  kategorie,  úvodní  poznámky)  -  v  případě
"technologie" nebo "software" se týká pouze té části "technologie"
nebo  "software",  která  bezprostředně  způsobuje  dosažení  nebo
přestoupení   kontrolovaných   výkonových   úrovní,   funkcí  nebo
charakteristik. Takové "potřebné" "technologie" nebo "software" se
mohou podílet na různém zboží.

"Použití" (všechny kategorie, úvodní poznámky) - provoz, instalace
(včetně  instalace  na  místě),  údržba,  běžné  a  celkové opravy
a renovace.

"Profil   s  měnitelnou   geometrií"  (Kat.7)   -  použití  klapek
v odtokové  hraně, náběžných  klapek nebo  nosových prvků, jejichž
polohu lze ovládat za letu.

"Program" (Kat. 2, 4, 5, 6) - sled instrukcí pro provádění procesu
ve formě  proveditelné elektronickým počítačem nebo  do této formy
převeditelný.

"Programovatelnost   přístupná   uživateli"   (Kat.   4,   5,   6)
- prostředky,  které  uživateli  umožňují  vkládat, upravovat nebo
vyměňovat "programy" jinak než:
    a. Fyzickou změnou zapojení nebo vzájemného propojení; nebo
    b. Nastavením řídicích funkcí zahrnujících zavádění parametrů.

"Protimomentové   cirkulační  systémy   nebo  cirkulační   systémy
směrového  řízení" (Kat. 7)   -  systémy  používající vzduch hnaný
přes aerodynamické plochy pro zvýšení nebo řízení sil vyvozovaných
těmito plochami.

"Přást"  (Kat. 1)   -   svazek  (obvykle   12  až  120)  přibližně
rovnoběžných "proužků".
     Poznámka:   "Proužek"  -   svazek  (obvykle   více  než  200)
     "elementárních vláken", přibližně rovnoběžně uspořádaných.

"Předem  separovaný" (Kat.  0, 1)  - upravený  aplikací jakéhokoli
procesu pro zvýšení koncentrace kontrolovaného izotopu.

"Přenosová  rychlost"   (Kat. 5)  -  rychlost,   jak  ji  definuje
Doporučení ITU 53-36 s ohledem na to, že při nebinární modulaci se
baud  nerovná  bitu  za  sekundu.  Bity  pro  kódovací,  kontrolní
a synchronizační funkce musí být též započteny.
     Poznámka 1: Při  určování  "přenosové   rychlosti"  je  třeba
     vyloučit servisní a administrativní kanály.
     Poznámka 2: Je   to  maximální  rychlost v jednom směru,  tj.
     maximální rychlost buď ve vysílání nebo v příjmu.

"Přenosový laser"  (Kat. 6) - "laser", v němž generující složka je
vybuzena  prostřednictvím  předání  energie  srážky negenerujícího
atomu nebo molekuly se složkou generující atomy nebo molekuly.

"Přesnost" (Kat. 2, 6) -  obvykle měřená ve formě nepřesnosti, což
je maximální odchylka, kladná  nebo záporná, indikované hodnoty od
přijaté konvenční hodnoty nebo skutečné hodnoty měřené veličiny.

"Přímočinné hydraulické lisování" (Kat. 2) - tvářecí proces, který
využívá   tekutinou  naplněný   pružný  vak   v  přímém   kontaktu
s obrobkem.

"Přírodní uran"  (Kat. 0) - uran obsahující směs  izotopů tak, jak
se vyskytuje v přírodě.

"Příze" (Kat. 1) - svazek zkroucených "proužků".
     Poznámka:   "Proužek"  -   svazek  (obvykle   více  než  200)
     "elementárních vláken", přibližně rovnoběžně uspořádaných.

"Přizpůsobení pro případ války"  (Kat. 1) - taková modifikace nebo
výběrová jakost (např. změna čistoty, skladovatelnosti, virulence,
roztrušovací   schopnosti  nebo   odolnosti  proti  ultrafialovému
záření), která je určena pro zvýšení efektivnosti v působení ztrát
na lidech nebo zvířatech, poškozování  techniky nebo škod na úrodě
nebo životním prostředí.

"Radar  s  rozprostřeným  spektrem"  -  viz "Rozprostřené spektrum
radaru"

"Rakety" (Kat.  1 - 7, 9)  - kompletní raketové systémy  a vzdušné
dopravní prostředky  bez posádky, schopné  doručit užitečný náklad 500 kg a více
do vzdálenosti alespoň 300 kilometrů.

"Robot"  (Kat. 2,  8) -  manipulační mechanismus,  který může  mít
spojitou nebo  krokovanou dráhu, může používat  čidla a má všechny
tyto charakteristiky:
     a. Je vícefunkční;
     b. Je  schopen  nastavovat  polohu  nebo orientovat materiál,
        díly,  nástroje  nebo speciální  zařízení  prostřednictvím
        měnitelných pohybů v trojrozměrném prostoru;
     c. Obsahuje  tři  nebo  více  servopohony  v  uzavřené  nebo
        otevřené  smyčce,   které  mohou  mít   krokové  motory;
        a zároveň
     d. Má "programovatelnost přístupnou  uživateli" pomocí metody
        'nauč/přehraj'    nebo    prostřednictvím   elektronického
        počítače,  což  může  být  programovatelná  logická řídicí
        jednotka, tj. bez mechanického zásahu.
     Poznámka:
     Tato definice nezahrnuje dále uvedená zařízení:
     1. Manipulační mechanismy, které lze ovládat jenom ručně nebo
        teleoperátorem;

     2. Manipulační  mechanismy  s  pevnou  posloupností, které se
        automaticky   pohybují  a   pracují  s   mechanicky  pevně
        naprogramovanými  pohyby.  Program  je  mechanicky vymezen
        pevnými narážkami, např. dorazy  nebo vačkami. Sled pohybů
        a volba dráhy  nebo úhlu nejsou  proměnlivé nebo měnitelné
        mechanickými, elektrickými nebo elektronickými prostředky;
     3. Mechanicky  ovládané manipulační  mechanismy s proměnlivou
        posloupností,  které  se  automaticky  pohybují  a pracují
        s mechanicky  pevně  naprogramovanými  pohyby.  Program je
        mechanicky  vymezen přestavitelnými  narážkami, jako  jsou
        přestavitelné kolíky nebo vačky. Sled pohybů a volba dráhy
        nebo úhlu jsou měnitelné v mezích naprogramované předlohy.
        Změny  nebo modifikace  naprogramované předlohy (například
        přestavení narážek nebo výměna  vaček) pro jednu nebo více
        os pohybu se docilují jenom mechanickými operacemi;
     4. Manipulační  mechanismy  s  proměnlivou  posloupností  bez
        servořízení,  které  se  automaticky  pohybují  a  pracují
        s mechanicky  pevně  naprogramovanými  pohyby.  Program je
        proměnný, ale  sled operací probíhá  jenom podle binárního
        signálu  z  mechanicky  fixovaných  elektrických binárních
        zařízení nebo přestavitelných zarážek;
     5. Zakládací   jeřáby,  definované   také  jako  souřadnicové
        manipulátorové  systémy,  vyráběné  jako  nedílná  součást
        vertikálních  sestav skladovacích  zásobníků a  určené pro
        zajištění přístupu do těchto  zásobníků za účelem ukládání
        nebo vyjímání.

"Rotační  atomizace"  (Kat.  1)  -  proces  zpracování proudu nebo
objemu roztaveného  kovu na kapičky o  průměru 500 mikrometru nebo
menší odstředivou silou.

"Rozlišovací  schopnost"  (Kat.  2)  -  nejmenší  přírůstek  údaje
měřicího přístroje; u číslicových přístrojů poslední významový bit
(viz: ANSI B-89.1.12).

"Rozmělňování" (Kat. 1)  - proces zpracování  materiálu na částice
drcením nebo mletím.

"Rozprostřené spektrum"  (Kat. 5) - technika, při které se energie
v komunikačním  kanálu s  relativně úzkým  pásmem rozprostírá přes
mnohem širší energetické spektrum.

"Rozprostřené  spektrum  radaru"  (Kat.  6)  - jakákoliv modulační
technika   pro   rozprostření   energie   pocházející  ze  signálu
s relativně  úzkým  frekvenčním  rozsahem  na  mnohem  širší pásmo
kmitočtů, použitím nahodilého nebo pseudonahodilého kódování.

"Rychlá přeladitelnost" (Kat. 5)  - kmitočtová agilita, kmitočtové
skákání  - forma  "rozprostřeného spektra",  při níž  je přenosový
kmitočet jednoho komunikačního kanálu měněn diskrétními kroky.
"Rychlá  přeladitelnost  radaru"  (Kat.  6)  - jakákoliv technika,
která  mění  v  pseudonahodilém  sledu  nosný  kmitočet impulsního
radarového  vysílače  mezi  dvěma  impulsy  nebo skupinami impulsů
o hodnotu rovnající se šířce pásma impulsu nebo větší.

"Rychlé  tuhnutí"  (definice  ke  kat.  1)  -  tuhnutí roztaveného
materiálu při rychlostech ochlazování vyšších než 1000 K/s.

"Rychlost  třírozměrných  vektorů"   (Kat. 4)  -  maximální  počet
vektorů generovaných za sekundu, tvořených úsečkami o 10 pixelech,
v hranicích grafické  oblasti nahodile orientovaných,  s hodnotami
souřadnic  X-Y-Z buď  v celých  číslech anebo  v pohyblivé  řádové
čárce.

"Řada" (Kat.3) - skupina mikroprocesorových nebo mikropočítačových
mikroobvodů, které mají:
     a. Stejnou architekturu;
     b. Stejný soubor základních instrukcí; a zároveň
     c. Stejnou  základní technologii  (například jenom  NMOS nebo
        CMOS).

"Řadič komunikačního  kanálu" (Kat. 5)  - fyzické rozhraní,  které
řídí  tok synchronních  nebo asynchronních  číslicových informací.
Jde   o   modul,   který   lze   integrovat   do   počítače   nebo
telekomunikačního zařízení pro zajištění komunikačního přístupu.

"Řadič  přístupu  do  sítě"  (Kat.  4,  5)  - fyzické rozhraní pro
distribuovanou  přepojovací  síť.  Používá  společné médium, které
pracuje se stejnou "číslicovou přenosovou rychlostí" a používá pro
přenos  rozhodování  (například   rozlišující  znak  nebo  detekci
vysílání).  Nezávisle vybírá  pakety nebo  skupiny dat  (například
IEEE  802),  které  jsou  mu  adresovány.  Jde  o modul, který lze
integrovat  do   počítače  nebo  telekomunikačního   zařízení  pro
zajištění komunikačního přístupu.

"Řízení kopírování"  (Kat. 2) -  dva nebo více  číslicově řízených
pohybů  pracujících  v  souladu  s  instrukcemi, které specifikují
další  požadovanou polohu  a požadované  rychlosti posuvu  do této
polohy. Tyto rychlosti posuvu se  mění ve vzájemném vztahu tak, že
se vytváří požadovaný obrys (viz: ISO/DIS 2806-1980).

"Řízení  uloženým programem"  (Kat. 2, 3, 5) -  řízení využívající
v elektronické paměti uložené instrukce, které je schopen provádět
procesor, aby ovlivňoval provádění předem stanovených funkcí.
     Poznámka : Zařízení může  mít "řízení uloženým programem", ať
     je elektronická paměť uvnitř nebo vně zařízení.

"Řízení letu  polem optických čidel" (Kat.  7) - síť dislokovaných
optických  čidel používající  "laserové" paprsky  pro  poskytování
dat v reálném čase pro zpracování palubním počítačem.

'SHPL' - viz "Laser  se  supervysokým  výkonem"

"Signalizace ve společném kanálu"  (Kat. 5) - signalizační metoda,
v níž jeden kanál mezi ústřednami sděluje, pomocí značených zpráv,
signalizační informace týkající se řady  obvodů nebo volání a jiné
informace jako  jsou například ty,  které se používají  pro řízení
sítě.

"Složený  teoretický výkon" - 'CTP' (Kat. 3, 4) - míra výpočetního
výkonu udávaná v milionech teoretických operací za sekundu (Mtops)
počítaná za použití seskupení "výpočetních  prvků" - 'CE'.
(Viz též Technická poznámka v Kategorii 4)
"Složka  toxinu"  (Kat.  1)  -  strukturně  a  funkčně vydělitelná
jednotka úplného "toxinu".

"Směs chemikálií"  (Kat. 1) -  látka v pevné,  kapalné nebo plynné
formě,  vyrobená ze  dvou nebo  více složek,  které spolu navzájem
nereagují za podmínek, při kterých je taková směs uchovávána.

"Směs  s toxiny"  (Kat. 1)  - látka  v pevné,  kapalné nebo plynné
formě,  vyrobená ze  dvou nebo  více složek,  které spolu navzájem
znatelně  nereagují  za  podmínek,  při  kterých  je  taková  směs
uchovávána,  přičemž jednu  nebo  více  složek takové  směsi tvoří
"toxiny".

"Směsový" (Kat. 1) -  materiál vzniklý promísením termoplastických
vláken  a vláken  výztuže s  cílem vytvořit  směs vláknové výztuže
s "matricí" ve výsledné vláknité podobě.

"Software" (všechny  kategorie, úvodní poznámky)  - soubor jednoho
nebo  více "programů"  nebo 'mikroprogramů'  uložený v  jakémkoliv
hmotném záznamovém médiu.
Poznámka:
'Mikroprogram'  -  sled  elementárních  instrukcí,  uchovávaný  ve
speciální  paměti, jehož  provádění je  iniciováno zavedením  jeho
referenční instrukce do registru instrukcí.

Obecná poznámka k software:

(Tato poznámka má přednost před ustanoveními sekcí D v kategoriích 0 až 9)

Podle kategorie 0 až 9 tohoto Seznamu nespadá pod kontrolu software, který je:

a. Obecně zpřístupněný veřejnosti tím, že je:

  1. Prodáván ze skladů v maloobchodním prodeji, bez jakéhokoliv omezení, prostřednictvím:

    a. Pultovního prodeje;
    b. Zásilkového prodeje; nebo
    c. Telefonickou objednávkou; a zároveň

  2. Je navržen tak, aby instalace byl schopen uživatel bez další podstatné podpory dodavatele; nebo

Poznámka:
Bod a. Obecné poznámky k software se nevztahuje k software specifikovanému v Kategorii 5 - část 2 (Bezpečnost informací).

 b. "Veřejně dostupný".

"Stabilita"  (Kat. 7)  -  standardní  odchylka (1  sigma) kolísání
určitého  parametru od  kalibrované hodnoty měřená za konstantních
teplotních podmínek. Může být vyjádřena jako funkce času.

"Substrátové polotovary"  (Kat. 6) - monolitické  slitky s rozměry
vhodnými pro výrobu optických prvků jako jsou zrcadla nebo optická
okna.

"Superplastické tváření" (Kat. 1, 2) - proces tváření za tepla pro
kovy,  jež   jsou  normálně  charakterizovány   nízkými  hodnotami
prodloužení  (méně než  20 %)  při bodu  lámavosti stanoveném  při
pokojové teplotě konvenční trhací  zkouškou, pro dosažení takového
prodloužení během zpracování, které je alespoň dvojnásobkem těchto
hodnot.

"Supravodivý"  (Kat. 1, 3, 6, 8) - je  takový materiál, t.j. kovy,
slitiny  nebo  sloučeniny,  který  je  způsobilý  ztratit  veškerý
elektrický  odpor,  tj.  získat  nekonečnou  elektrickou  vodivost
a vede pak velmi vysoké elektrické proudy bez Jouleova ohřevu.
     Poznámka  : "Supravodivý"  stav materiálu  je charakterizován
     "kritickou teplotou",  kritickým magnetickým polem,  které je
     funkcí  teploty,  a  kritickou  proudovou  hustotou, která je
     funkcí jak magnetického pole tak teploty.

"Symetrický algoritmus" (Kat. 5) - kryptografický algoritmus používající tentýž klíč jak pro zašifrování, tak pro odšifrování.

Věcná poznámka:
Běžné použití "symetrických algoritmů" je pro důvěrnost dat.

"Systematická  chyba" (Kat.  7)  -  výstup měřiče  zrychlení, když
žádné zrychlení nepůsobí.

"Systémové   stopy"  (Kat.  6)   -   zpracované,  korelované   (se
začleněnými  daty  cíle  z  radaru  do  polohy dle letového plánu)
a aktualizované   hlášení   letové   polohy   letadla,   které  je
k dispozici dispečerům střediska řízení letového provozu.

"Systolický počítač" (Kat.  4) - počítač, kde je  tok a modifikace
dat  dynamicky ovladatelný  uživatelem na  úrovni matice logických
hradel.

"Šifrování"  (Kat.  5)  -  disciplína,  která  zahrnuje  principy,
prostředky  a metody  pro transformaci  dat s  cílem skrýt  jejich
informační  obsah,  zabránit   jejich  nezjistitelné  úpravě  nebo
zabránit jejich  neoprávněnému použití. "Šifrování"  je omezeno na
přeměnu  (transformaci)  informací  za  použití  jednoho nebo více
tajných parametrů (např.  šifrovacích proměnných) nebo příslušného
klíče.
     Poznámka: Tajný parametr: konstanta  nebo klíč utajovaný před
     jinými nebo sdílený jenom ve skupině.
"Šířka pásma v reálném čase" (Kat. 3) - pro "dynamické analyzátory
signálu"  je  to  nejširší  kmitočtové  rozmezí,  které je schopen
analyzátor   zobrazit   nebo   uložit,   aniž  způsobí  jakoukoliv
diskontinuitu  analýzy vstupních  dat.  U  analyzátorů s  více než
jedním  kanálem se  musí  pro  výpočet použít  konfigurace kanálů,
která poskytuje největší "šířku pásma v reálném čase".

"Špičkový  výkon"   (Kat.  6)    -   energie  vztažená  na  impuls
v joulech dělená trváním impulsu v sekundách.

"Tavná extrakce" (Kat. 1) -  proces používaný pro "rychlé tuhnutí"
a extrakci  proužku  slitinového  produktu  tím,  že  se  do lázně
roztavené   kovové  slitiny   ponoří  krátký   segment  chlazeného
rotujícího kotouče.

"Tavné  zvlákňování"  (Kat.  1)  -  proces  používaný  pro "rychlé
tuhnutí" proudu roztaveného kovu narážejícího na rotující chlazený
blok, přičemž se vytváří vločkový, proužkový nebo tyčový produkt.

"Technologie"  (všechny kategorie,  úvodní poznámky)  - specifické
informace nutné  pro "vývoj", "výrobu" nebo  "použití" zboží. Tyto
informace mají formu "technických dat" nebo "technické pomoci".
Obecná poznámka k Technologii - sekce E kategorií 1 - 9:

Export "technologie", která je "potřebná" pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití" zboží kontrolovaného v kategoriích 1 až 9 je kontrolován v souladu s ustanoveními kategorií 1 až 9.

"Technologie", která je "potřebná" pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití" zboží podléhajícího kontrole zůstává pod kontrolou, i když ji lze uplatnit u nekontrolovaného zboží.

Kontrole nepodléhá taková "technologie", která je nezbytným minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu a opravy zboží, které nepodléhá kontrole nebo na jehož export byla udělena licence. Toto ustanovení se nevztahuje na "technologii", která je uvedená v položkách 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. a 8E002.b.

Kontrola transferu "technologie" se netýká informací "veřejně dostupných", pro "základní vědecký výzkum" nebo nezbytného minima informací pro přihlašování patentů.

"Toxiny"  (Kat.  1,  2)  -   bakteriální  jedy  ve  formě  záměrně
izolovaných   preparátů   nebo   směsí,   nikoli   tak   jak  byly
vyprodukovány  a jiné  než jedy  představující kontaminaci  jiných
látek  jako  např.  patologických  vzorků,  plodin,  potravin nebo
kultur mikroorganismů.

"Trvání  impulsu" (Kat.  6) -  trvání impulsu  "laseru" měřené při
úrovních poloviční intenzity plné šířky - 'FWHI'.

"Účastnický stát"  (Kat. 7, 9) -  účastnický stát ve Wassenaarském
ujednání.

"Uran obohacený izotopy  235 nebo 233" (Kat. 0)  - uran obsahující
izotopy 235 nebo 233 anebo oba v takovém množství, že poměr součtu
těchto izotopů k izotopu 238 je větší než nejbohatší poměr izotopu
235  k izotopu  238 tak,  jak se  vyskytuje v  přírodě (izotopický
poměr 0,72 %).

"Úroveň šumu"  (Kat. 6) -  elektrický signál vyjadřovaný  ve formě
výkonové  spektrální  hustoty.  Vztah  mezi  dvěma "úrovněmi šumu"
vyjádřené  mezi špičkami  je dán  vzorcem: S2pp = 8No(f2- f1), kde
Spp je mezišpičková hodnota signálu (například nanotesla),
No  je výkonová spektrální hustota (například nanotesla2/Hz) a
(f2- f1) definuje sledovanou pásmovou šířku.

"Vakcina"  (Kat. 1)  -  medicinální  produkt určený  pro stimulaci
obranného imunitního mechanismu v  lidském nebo zvířecím organismu
proti napadení chorobou.

"Vakuová  atomizace"  (Kat. 1)  -  proces  zpracování  roztaveného
proudu kovu na kapičky o průměru 500 mikrometrů nebo menší rychlým
uvolněním rozpuštěného plynu při vystavení účinkům vakua.

"Veřejně dostupný" (úvodní poznámky) -  ve vztahu k tomuto Seznamu
označení  pro "software"  nebo "technologie",  které byly  učiněny
dostupnými bez omezení uplatněných na jejich další šíření (omezení
daná  autorskými  právy  nezpůsobí   u  takového  "software"  nebo
"technologie" odejmutí označení za "veřejně dostupný".)

"Vhodný  pro  kosmické  aplikace"  (Kat.  3,  6)  -  třída výrobků
konstruovaných,   vyrobených  a   odzkoušených  tak,   že  splňují
speciální požadavky elektrické, mechanické nebo požadavky okolního
prostředí  pro použití  při vypouštění  a rozmísťování  kosmických
družic nebo výškových letových  systémů pracujících ve výškách 100
km nebo větších.

"Vícečipový  integrovaný   obvod"  (Kat.  3)   -  dva  nebo   více
"monolitických integrovaných obvodů" připojených do jedné společné
"podložky".

"Vícespektrální  zobrazovací  snímače"  (Kat.  6)  -  jsou schopné
současného nebo  následného získávání obrazových dat  ze dvou nebo
více diskrétních  spektrálních pásem. Snímače  s více než  dvaceti
diskrétními spektrálními  pásmy se někdy  nazývají hyperspektrální
zobrazovací snímače.

"Víceúrovňová  bezpečnost" (Kat.  5) -  třída systémů obsahujících
informace  s různou  citlivostí, která  současně umožňuje  přístup
uživatelům   s  různými   typy  povolení   přístupu  k  utajovaným
informacím, ale brání uživatelům v přístupu k informacím, na které
nemají oprávnění.
     Poznámka:  "Víceúrovňová  bezpečnost"  je  ochrana  počítače,
     nikoli  jeho  spolehlivost,  která  se  obecně  týká prevence
     poruchy nebo lidské chyby.

"Vláknité  materiály" (Kat. 0, 1, 8)  zahrnují:
     a. Souvislá "elementární vlákna";
     b. Souvislé "příze" a "přásty";
     c. "Pásky", plsti, tkaniny a šňůry;
     d. Sekaná vlákna, stříž a souvislá vláknitá rouna;
     e. Whiskery,   buď   monokrystalické   nebo  polykrystalické,
        jakékoliv délky;
     f. Vlákninu z aromatického polyamidu.

"Vnitřní mezivrstva"  (Kat. 9) - vhodné  vazné rozhraní mezi tuhou
pohonnou látkou  a pláštěm nebo  izolující vložkou. Obvykle  je to
disperze   na  bázi   kapalného  polymeru   a  žáruvzdorných  nebo
izolačních materiálů, např.  polybutadienu 'HTPB' plněného uhlíkem
nebo jiného polymeru s přidanými vytvrzovacími činidly, nastříkaná
nebo nanesená na vnitřním povrchu pláště.

"Výpočetní prvek"  - 'CE' (Kat. 4)  - nejmenší výpočetní jednotka,
která vytváří aritmetický nebo logický výsledek.

"Výroba"  (všechny  kategorie,  úvodní  poznámky)  -  všechny fáze
výroby,  jako  například   konstrukce,  příprava  výroby,  výrobní
provoz,  dílčí a  konečná montáž,  kontrola, zkoušení  a ověřování
jakosti výrobků.

"Výrobní  celek" (Kat.  9)  -  technologické vybavení  a příslušný
speciálně navržený software instalované  pro "vývoj" nebo jednu či
více fází "výroby".

"Výrobní  zařízení"   (Kat.  9)  -   obráběcí  nástroje,  šablony,
přípravky,   trny,   formy,    lisovadla,   upínadla,   seřizovací
mechanismy,   zkušební   zařízení    a   jiné   strojní   zařízení
a příslušenství, ale  pouze ty, které  jsou speciálně konstruované
nebo upravené pro "vývoj" nebo jednu či více fází "výroby".

"Vysoce legované  slitiny" (Kat. 2, 9)  - 'superslitiny' - slitiny
na bázi niklu,  kobaltu nebo železa, jejichž pevnost  je vyšší než
pevnost jakýchkoliv slitin řady AISI  300 při teplotách přes 922 K
(694 oC) při tvrdých podmínkách provozu a okolního prostředí.

"Vývoj"  (všechny  kategorie,  úvodní  poznámky)  -  je vztažen na
všechny předvýrobní  etapy, například návrh,  vývojová konstrukce,
analýzy  návrhů  a  konstrukčních   koncepcí,  montáž  a  zkoušení
prototypů,  schémata  poloprovozní  výroby,  návrhová data, proces
přeměny návrhových dat na  výrobek, konfigurační návrh, integrační
návrh, vnější úprava.

"Vzájemně  propojená  radarová  čidla"  (Kat.  6)  - dvě nebo více
radarových čidel je vzájemně  propojeno, když si navzájem vyměňují
data v reálném čase.

"Základní vědecký výzkum" (úvodní  poznámky) - experimentální nebo
teoretická práce podstoupená zejména pro dosažení nových vědomostí
o základních  principech  jevů  nebo  pozorovatelných skutečností,
která není v první řadě  vedena ke specifickému praktickému záměru
nebo cíli.

"Zdrojový kód"  (Kat. 4, 5)  - vhodné vyjádření  jednoho nebo více
procesů, které  může být přeloženo  nějakým programovacím systémem
do  strojně  proveditelné  formy  ("objektového  kódu",  strojního
kódu).

"Zlepšení obrazu" (Kat. 4) -  zpracování obrazů získaných z vnější
nosné  informace  pomocí  algoritmů  jako  jsou  časová  komprese,
filtrace, extrakce, selekce, korelace, konvoluce nebo transformace
mezi doménami (například  rychlá Fourierova transformace, Walshova
transformace).  Nepatří sem  algoritmy používající  pouze lineární
nebo  rotační  transformaci  jednoho  obrazu,  jako jsou například
posuv,  extrakce  charakteristických  rysů,  registrace nebo umělé
vybarvení.

"Zpracování  signálu" (Kat.  4, 5)  - zpracování  vnějších signálů
nesoucích  informace pomocí  algoritmů časové  komprese, filtrace,
extrakce,  selekce,  korelace,  konvoluce  nebo  transformace mezi
doménami (například  rychlá Fourierova transformace  nebo Walshova
transformace).

"Zpracování  v  reálném  čase"  (Kat.  2,  4,  6,  7) - počítačové
zpracování  dat vyvolaných  vnější událostí  v souladu  s časovými
nároky vyžadovanými vnější událostí.

"Zpracování vícenásobného toku dat" (Kat. 4) - "mikroprogram" nebo
technika  architektury  zařízení,  která  umožňuje zpracovávat dva
nebo  více  datových  sledů  při  řízení  jedním  nebo  více sledy
instrukcí a to prostředky jako jsou například:
     a. Jednoinstrukční    vícedatové   architektury    -   'SIMD'
        - například vektorové procesory nebo maticové procesory;
     b. Násobné jednoinstrukční vícedatové architektury - 'MSIMD';
     c. Víceinstrukční  vícedatové architektury  - 'MIMD',  včetně
        těch, které  jsou těsně spojeny,  úzce spojeny nebo  volně
        spojeny; nebo
     d. Strukturovaná  pole prvků  zpracování, včetně systolických
        polí.

"Zvláštní štěpný  materiál"  (Kat.  0)  -  plutonium-239,  "uran
obohacený izotopy  235 nebo 233"  a jakýkoliv materiál  obsahující
tyto látky.

"Zvláštní štěpný materiál" (Kat. 0) - plutonium-239, uran-233, "uran obohacený izotopy 235 nebo 233" a jakýkoli materiál obsahující tyto látky.

                           ČÁST   II.

Seznam chemických látek dle Úmluvy o zákazu chemických zbraní

II/1. VYSOCE NEBEZPEČNÉ LÁTKY

Poř.                 Název zboží                            Reg.číslo         Položka
 č.                                                             CAS           Celního
                                                                              sazebníku
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.    Alkyl (minC10, včetně cykloalkyl)-alkyl                               zrušena
        (Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)fosfonofluoridaty
        např. Sarin:
        Isopropyl-methylfosfonofluoridat                    (107-44-8)        zrušena
              Soman:
        (3,3-Dimethyl-2-butyl)-methylfosfonofluoridat       (96-64-0)         zrušena

1.2.    Alkyl (minC10, včetně cykloalkyl)-dialkyl                             zrušena
        (Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)fosforamidokyanidaty
        např. Tabun:
        Ethyl-dimethylfosforamidokyanidat                   (77-81-6)         zrušena

1.3.    Alkyl (H nebo minC10, včetně cykloalkyl)                              zrušena
        -S-(2-(dialkyl(Me,Et,n-Pr nebo i-Pr)ethyl-
        alkyl (Me,Et, n-Pr nebo i-Pr)fosfonothioaty a
        odpovídající alkylované a protonované soli
        např. VX:
        S-(2-(Diisopropylamino)ethyl)-O-ethyl-
        methylfosfonothioat                                 (50782-69-9)      zrušena

1.4.    Sirné yperity:
        a. 2-Chlorethyl(chlormethyl)sulfid                  (2625-76-5)       zrušena
        b. Yperit: Bis(2-chlorethyl)sulfid                  (505-60-2)        zrušena
        c. Bis((2-chlorethyl)thio)methan                    (63869-13-6)      zrušena
        d. Seskviyperit:
           1,2-Bis((2-chlorethyl)thio)ethan                 (3563-36-8)       zrušena
        e. 1,3-Bis((2-chlorethyl)thio)propan                (63905-10-2)      zrušena
        f. 1,4-Bis((2-chlorethyl)thio)butan                 (142868-93-7)     zrušena
        g. 1,5-Bis((2-chlorethyl)thio)pentan                (142868-94-8)     zrušena
        h. Bis((2-chlorethyl)thio)methyl)ether              (63918-90-1)      zrušena
        i. Kyslíkatý yperit:
           Bis-((2-chlorethyl)thio)ethyl)ether              (63918-89-8)      zrušena

1.5.    Lewisity:
        a. alfa-Lewisit:
           Dichlor(2-chlorvinyl)arsin                       (541-25-3)        zrušena
        b. beta-lewisit:
           Chlorbis(2-chlorvinyl)arsin                      (40334-69-8)      zrušena
        c. tau -lewisit:
           Tris(2-chlorvinyl)arsin                          (40334-70-1)      zrušena

1.6.    Dusíkaté yperity:
        a. HN1:
           N-Ethylbis(2-chlorethyl)amin                     (538-07-8)        zrušena
        b. HN2:
           N-Methylbis(2-chlorethyl)amin                    (51-75-2)         zrušena
        c. HN3:
           Tris(2-chlorethyl)amin                           (555-77-1)        zrušena

1.7.    Saxitoxin                                           (35523-89-8)      zrušena

1.8.    Ricin                                               (9009-86-3)       zrušena

1.9.    Alkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)                                         zrušena
        fosfonyldifluoridy
        např. DF: Methylfosfonyldifluorid                   (676-99-3)        zrušena

1.10.   Alkyl(H  nebo  C10, včetně cykloalkyl)                                zrušena
        -(2-(dialkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)amino)
        ethyl)-alkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr) fosfonity
        a odpovídající alkylované a protonované soli
        např. QL:
        (2-(Diisopropylamino)ethyl)-ethyl-methylfosfonit    (57856-11-8)      zrušena

1.11.   Chlorsarin:
        Isopropyl-methylfosfonochloridat                    (1445-76-7)       zrušena

1.12.   Chlorsoman:
        (3,3-Dimethyl-2-butyl)-methyl-fosfonochloridat      (7040-57-5)       zrušena

II/2. Nebezpečné látky

2.1.    Amiton:
        O,O-Diethyl-S-(2-(diethylamino)ethyl)-fosforothioat
        a odpovídající alkylované nebo protonované soli     (78-53-5)         zrušena

2.2.    PFIB:
        1,1,3,3,3-Pentafluor-2-(trifluormethyl)-1-propen    (382-21-8)        zrušena

2.3.    BZ:
        3-Chinuklidinyl-difenylhydroxyacetat                (6581-06-2)       zrušena

2.4.    Chemikálie, vyjma uvedených v Seznamu 1                               zrušena
        obsahující atom fosforu, na který je vázána
        jedna methylová, ethylová nebo propylová
        (normální nebo iso) skupina, ale ne další
        atomy uhlíku.
        např. Methylfosfonyldichlorid                       (676-97-1)        zrušena
              Dimethyl-methylfosfonat                       (756-79-6)        zrušena
        Výjimka: Fonofos:
                 O-ethyl-S-fenyl-ethylfosfono-dithioat      (944-22-9)        zrušena

2.5.    Dialkyl (Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)                                      zrušena
        fosforamidoyldihalidy

2.6.    Dialkyl (Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)-dialkyl                              zrušena
        (Me, Et, n-Pr nebo i-Pr) fosforamidaty

2.7.    Chlorid arsenitý                                    (7784-34-1)       zrušena

2.8. Difenylhydroxyoctová kyselina (76-93-7) 29181990

2.9.    Chinuklidin-3-ol                                    (1619-34-7)       zrušena

2.10.   N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)                                   zrušena
        -2-chlorethylaminy a odpovídající protonizované
        soli

2.11.   2-(N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)                                zrušena
        amino)ethanoly a odpovídající protonizované
        soli
        Výjimky:
        2-(N,N-Dimethylamino)ethanol                        (108-01-0)        zrušena
        a odpovídající protonizované soli
        2-(N,N-Diethylamino)ethanol                         (100-37-8)        zrušena
        a odpovídající protonizované soli

2.12.   2-(N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)                                zrušena
        amino)ethanthioly a odpovídající protonizované
        soli

2.13.   Thiodiglykol: 2,2'-Thiodiethanol                    (111-48-8)        zrušena

2.14.   Pinakolyl alkohol:
        3,3-Dimethylbutan-2-ol                              (464-07-3)        zrušena

II/3. Méně nebezpečné látky

3.1.    Fosgen: Karbonyldichlorid                           (75-44-5)         zrušena

3.2.    Chlorkyan                                           (506-77-4)        zrušena

3.3.    Kyanovodík                                          (74-90-8)         zrušena

3.4.    Chlorpikrin: Trichlornitromethan                    (76-06-2)         zrušena

3.5.    Oxychlorid fosforečný                               (10025-87-3)      zrušena

3.6.    Chlorid fosforitý                                   (7719-12-2)       zrušena

3.7.    Chlorid fosforečný                                  (10026-13-8)      zrušena

3.8.    Trimethylfosfit                                     (121-45-9)        zrušena

3.9.    Triethylfosfit                                      (122-52-1)        zrušena

3.10.   Dimethylfosfonat                                    (868-85-9)        zrušena

3.11.   Diethylfosfonat                                     (762-04-9)        zrušena

3.12.   Chlorid sirný                                       (10025-67-9)      zrušena

3.13.   Chlorid sirnatý                                     (10545-99-0)      zrušena

3.14.   Thionylchlorid                                      (7719-09-7)       zrušena

3.15.   2,2'-(Ethylimino)diethanol                          (139-87-7)        zrušena

3.16.   2,2'-(Methylimino)diethanol                         (105-59-9)        zrušena

3.17.   Triethanolamin                                      (102-71-6)        zrušena

                            ČÁST III

Seznam zboží a technologií kontrolovaných při vývozu do Iráku

Poznámka:
Při  vývozu do  Iráku jsou  kontrolovány všechny  položky uvedené
v části I. a II. tohoto seznamu.  Některé z nich mají ve vztahu k
Iráku odlišné parametry a jsou uvedeny v  části III/1.
Položky  kontrolované  pouze  při  vývozu  do  Iráku jsou uvedeny
v části III/2.

III/1. Položky uvedené  v části I. a II.  tohoto seznamu, u nichž
       se při vývozu do Iráku zpřísňují stanovené parametry

0B001    V části c. se vypouští bod 11.d.

0C001    Vypouští se slova
         "kromě:
         a.  Čtyř   nebo  méně  gramů   "přírodního  uranu"  nebo
             "ochuzeného  uranu", pokud  jsou obsaženy  v čidlech
             uvnitř přístrojů;
         b. "Ochuzený uran" speciálně připravený pro tyto civilní
            nejaderné aplikace:
            1. Stínění;
            2. Balení;
            3. Přítěž;
            4. Protizávaží.".

0C002    Vypouští se slova
         "kromě:
         čtyř nebo méně "efektivních  gramů", pokud jsou obsaženy
         v čidlech uvnitř přístrojů.".

1A102    Za slova
         "pro systémy podle položek 9A004 nebo 9A104"
         se doplňují slova
         "(bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu)".

1B115    Vypouští se znění poznámky 1.b. a poznámky 3..

1B201    Údaj
         "délkou 600 mm"
         se nahrazuje údajem
         "délkou 400 mm".

1B225    Údaj
         "250 g"
         se nahrazuje údajem
         "10 g".

1C101    Za slova
         "použitelné v "raketách" a jejich systémech"
         se doplňují slova
         "(bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu)".

1C111    V části a.2. se vypouští slova
         "d. Hořčík; nebo
          e. Slitiny kovů podle bodů a. až d.;"
         a nahrazují se slovy
         "d. Hořčík;
          e. Zinek;
          f. Slitiny kovů podle bodů a. až e.;
          g. Mischův kov;"

1C111    V části a.3. se doplňují slova
         "d. Inhibovaná červená dýmající kyselina dusičná;
          e. Sloučeniny sestávající z fluoru a jednoho nebo
             více jiných halogenů, kyslíku nebo dusíku;
          f. Peroxid vodíku s koncentrací větší než 70 %;"

1C111    V části b. se doplňují slova
         "5. Glycidylazidový  polymer (GAP);
          6. Oxetany včetně polymerů nitromethyl oxetanu (NIMMO)
             a 3,3 Bis (azidomethyl oxetanu)(BAMO);".

1C210    V části a. se vypouští slova
         "kromě:
         aramidových "vláknitých materiálů", které obsahují 0,25 %
         hmotnostních nebo více  povrchových  modifikátorů na bázi
         esterů;".

1C210    Doplňují  se slova
         "d. Kompozitní  struktury  ve  formě  trubek o  vnitřním
             průměru  větším  než  75  mm  a  menším  než  400 mm
             vyrobené   z    jakéhokoli   "vláknitého   materiálu
             uvedeného v bodech 1C210 a. a b."

1C226    Vypouští se slova
         "kromě:
         součástí   speciálně   navržených   jako   závaží   nebo
         kolimátory gama paprsků.".

1C227    Údaj
         "méně než 1/1000 (1000 ppm)"
         se nahrazuje údajem
         "0,2 % nebo méně"
         a údaj
         "méně než 10/106 (10 ppm)"
         se nahrazuje údajem
         "20 ppm".

1C228    Údaj
         "méně než 200/106 (200 ppm)"
         se nahrazuje údajem
         "0,2 % nebo méně"
         a údaj
         "10/106 (10 ppm)"
         se nahrazuje údajem
         "20 ppm".

1C232    Vypouští se slova
         "kromě:
         výrobků nebo přístrojů obsahujících méně než 1 g izotopu
         hélium-3.".

1C233    Vypouští se slova
         "kromě
         termoluminiscenčních dozimetrů.".

1C235    Vypouští se slova
         "kromě:
         látek nebo  přístrojů obsahujících ne více  než 1480 GBq
         (40 Ci) tritia v jakékoli formě.".

1C237    Vypouští se slova
         "kromě:
         b. Výrobků nebo přístrojů  obsahujících ne více než 0,37
            GBq (10 milicurie) radia-226 v jakékoli formě."

2A225    V bodech b. a c. se vypouští slova
         "o objemu mezi 50 ml a dvěma litry,".

2B007    V bodě c. se údaj
         "5000 Gy (Si)"
         mění na
         "50000 Gy (Si)".

2B116    V části a., c. a d. se údaj
         "50 kN"
         nahrazuje údajem
         "25 kN".

2B206    V části a.2. se údaj
         "(1,25 + L/1000) mikrometrů"
         nahrazuje údajem
         "(6   L/1000) mikrometrů".

2B229    Údaj
         "600 mm"
         se nahrazuje údajem
         "400 mm".

4A003    V části b. se údaj
         "710 milionů  složených teoretických operací  za sekundu
         ('Mtops')
         nahrazuje údajem
         "12,5 milionů složených teoretických operací za sekundu
         ('Mtops')".

4A101    Slova
         "pro použití v systémech podle položek 9A004 nebo 9A104"
         se nahrazují slovy
         "pro   použití  v   raketových  systémech   bez  omezení
         vzdálenosti a užitečného nákladu".

4A102    Za slova
         "systémů v položkách 9A004 nebo 9A104"
         se doplňují slova
         "(bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu)".

6A005    Znění bodu c.2.b.
         se nahrazuje zněním
         "Neodymem dopované "lasery" (jiné než skleněné)  uvedené
         dále:
         1. S  výstupní vlnovou délkou  větší než 100 nm a  menší
            než  1100  nm,  impulsně  buzené  "lasery  s modulací
            jakosti  rezonátoru",  které  mají  "trvání  impulsu"
            menší než 1 ns a mající buď:
            a. V jednopřechodovém modu výstup s průměrným výkonem
               větším než 40 W; nebo
            b. Ve vícepřechodovém modu výstup s průměrným výkonem
               větším než 50 W;
         2. Pracují s  vlnovou  délkou  mezi  1000 nm  a 1100 nm,
            mají  zdvojování  kmitočtu  a  jejich výstupní vlnová
            délka je větší než 500 nm a menší než 550 nm, přičemž
            střední výkon zdvojeného kmitočtu (nová vlnová délka)
            je vyšší než 40 W.".

6A108    V části b.1. se za slova
         "kódový translátor"
         doplňují slova
         "nebo transpondér".

6A226    Doplňují se slova
         "c. Pindomy;
          d. Schlieringovy systémy  pro měření  změn hustoty při
             explozi.".

7A101    Údaj
         "0,05 g"
         se nahrazuje údajem
         "0,5 g".

7A102    Znění
         "Všechny  druhy gyroskopů,  jiné než  uvedené v  položce
         7A002, použitelné v "raketách" s jmenovitou stabilitou
         driftové  rychlosti   menší  než  O,5o (1  sigma  nebo
         efektivní  hodnota)  za  hodinu  v  prostředí  1  g,  a
         speciálně konstruované součásti pro ně."
         se nahrazuje zněním
         "Všechny  druhy gyroskopů,  jiné než  uvedené v  položce
         7A002, použitelné v "raketách" bez omezení vzdálenosti
         a užitečného nákladu s jmenovitou stabilitou driftové
         rychlosti  menší  než  5o  za  hodinu  v  prostředí 1 g,
         a speciálně konstruované součásti pro ně.".

7A103    V části b. se slova
         "v systémech uvedených v položkách 9A004 nebo 9A104."
         nahrazují slovy
         "v  raketových  systémech   bez  omezení  vzdálenosti  a
         užitečného nákladu.".

7A105    Za slova
         "v systémech uvedených v položce 9A004 nebo 9A104"
         se doplňují slova
         "(bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu)".

7A116    Za slova
         "systémy uvedené v položkách 9A004 nebo 9A104"
         se doplňují slova
         "(bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu)".

7A117    Vypouští se slova
         ", schopné dosahovat přesnost systému max. 3,33 % doletu
         (např. "kružnice stejné  pravděpodobnosti" ('CEP') 10 km
         nebo méně při doletu 300 km)".

9A104    Údaj
         "300 km"
         se nahrazuje údajem
         "150 km".

9A106    Za slova
         "použitelné v "raketách""
         se doplňují slova
         "bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu".
         V části d. se údaj ve 4. řádce
         "10 g"
         nahrazuje údajem
         "5 g"
         a celá poznámka zní:
         "Poznámka:
         Servoventily  a  čerpadla  podléhající  kontrole  podle
         položky 9A106.d. jsou pouze tyto:
         a:  Servoventily pro  průtoky  5  litrů za  minutu nebo
             větší při absolutním tlaku 4 MPa nebo větším, které
             mají dobu odezvy ovladače menší než 100 ms;
         b:  Čerpadla  pro  kapalná  paliva,  která  mají otáčky
             hřídele  nejméně   6000  r/min   nebo výtlačný tlak
             větší  než 4  MPa nebo  průtok 200  litrů za minutu
             nebo větší v atmosférickém tlaku."

9A108    Za slova
         "použitelné v "raketách""
         se doplňují slova
         "bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu".

9A110    Za slova
         "v systémech podle položek 9A004 nebo 9A104"
         se doplňují slova
         "(bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu)".
9A115    Za slova
         "pro systémy uvedené v položkách 9A004 nebo 9A104"
         se doplňují slova
         "(bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu)".

9B105    Položka zní:
         "Aerodynamické   tunely   použitelné   pro  "rakety"(bez
         omezení  vzdálenosti  a  užitečného  nákladu)  a jejich
         subsystémy.
         (Viz též položka 9B005)".

9B117    V části a. se údaj
         "90 kN"
         nahrazuje údajem
         "10 kN".

II/1.6.  Znění položky se doplňuje slovy
         "a jejich protonizované soli".

II/1.11. Před slovo
         "Chlorsarin"
         se doplňují slova
         "O-Alkyl (C10, včetně cykloalkylu)
         alkyl (Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)-fosfonochloridaty,".

II/2.4.  Za slovo
         "Dimethyl-methylfosfonat"
         se doplňuje slovo
         "Methylthiofosfonylchlorid".

II/2.5.  Za slovo
         "fosforamidoyldihalidy"
         se doplňují slova
         "např. N,N-dimethylfosforoamidodichlorid".

II/2.6.  Za slovo
         "fosforamidaty"
         se doplňují slova
         "Dialkyl nebo dialkyl-substituované (Me, monochloro-M,
         Et, n-Pr nebo i-Pr)
         N,N-dialkyl nebo N,N-dialkyl-substituované (Me, Et,
         n-Pr nebo i-Pr)-fosforamidaty".

II/2.13. Za slovo
         "Thiodiethanol"
         se doplňují slova
         "Bis(2-hydroxyethyl)disulfid (Dithiodiglykol)".

III/2. Položky   neuvedené  v  části  I.  a  II.  tohoto seznamu,
       kontrolované pouze při vývozu do Iráku

2.1. Tantal
     Plechy z  tantalu o tloušťce 2,5  mm nebo větší, z  nichž je
     možné získat kruh o průměru 200 mm.
2.2. Systémy speciálně navržené  nebo připravené pro konverzi UO2
     na UCl4.
     Poznámka:
     Konverze UO2 na UCl4 se provádí reakcí UO2 s CCl4 při vysoké
     teplotě.

2.3. Vybavení a systémy pro reulaci obohacovacího procesu
     Přístroje pro monitorování teploty, tlaku, pH, výšky hladiny
     nebo rychlosti  toku, zvlášť navržené, aby  byly odolné vůči
     korozi  UF6  tím,  že  jsou  vyrobeny  nebo  chráněny jedním
     z následujících materiálů:
     a. Nerezavějící ocel;
     b. Hliník;
     c. Hliníkové slitiny;
     d. Nikl; a
     e. Slitiny obsahující 60 % nebo více niklu.

2.4. Kontejnery  pro  přepravu nebo  skladování jaderného  paliva
     nebo vyhořelých palivových článků.

2.5. Zařízení  pro  svařování  elektronovým  paprskem s velikostí
     komory 0.5 m3 nebo více.

2.6. Plasmové nástřiky při atmosferickém tlaku nebo ve vakuu.

2.7. Vakuové    oxidační    pece     se    všemi    následujícími
     charakteristikami:
     a. Mající dodávku páry schopnou zavádět mírně přehřátou páru
        na dno pece řízenou rychlostí;
     b. Schopnou  obsahovat  retortu o  pracovním průměru  600 mm
        nebo více a pracovní výšce 1200 mm nebo více; a
     c. Mající   radiální  zdroj  tepla zabezpečující stejnoměrné
        zahřívání retorty na teplotu 400oC nebo více.

     Technická poznámka:
     Oxidační  pece  se   používají  ke  kontrolovanému  nanášení
     oxidačních povlaků na povrchy součástí centrifugy vyrobené z
     oceli s vysokou pevností v tahu.

2.8. Roznětky pro rovnoměrnou iniciaci detonace na povrchu vysoce
     výbušné nálože.

2.9. Pulsní zesilovače  se zesílením větším  než 6 decibelů  a se
     šířkou  základního  pásma  větší   než  500  MHz  (mající  v
     nízkofrekvenční oblasti bod polovičního výkonu nejméně 1 MHz
     a ve  vysokofrekvenční oblasti bod  polovičního výkonu větší
     než 500  MHz) a výstupní  napětí větší než  2 V pro  55 Ohmů
     nebo méně (to odpovídá výstupu  většímu než 16 dBm v systému
     50 Ohmů).

2.10.Obráběcí stroje pro soustružení, frézování a broušení mající
     některou z těchto charakteristik:
     a. Vakuová   sklíčidla,  vhodná  pro  držení  polokulovitých
        součástí;
     b. Stroje   instalované  v  rukavicové  skříni nebo podobném
        prostoru;
     c. Nevýbušné provedení.

2.11.Elektronická zařízení generující časové zpoždění nebo určená
     pro měření časových intervalů:
     a. Digitální   generátory  časového  zpoždění  s rozlišovací
        schopností  50  ns  nebo menší  v časových  intervalech 1
         s nebo větších;
     b. Vícekanálové (tři kanály nebo více) nebo modulární měřiče
        časových  intervalů   a  časoměrná  zařízení   s  časovou
        rozlišovací  schopností menší  než 50  ns v  rozsahu času
        větším než 1  s.

2.12.Lasery:
     a. Alexandritové lasery se šířkou pásma 0.005 nm nebo menší,
        s opakovacím  kmitočtem  větším  než  125  Hz  a středním
        výkonem na  výstupu vyšším než 30  W při vlnových délkách
        větších než 720 nm a menších než 800 nm;
     b. Lasery  s impulzním buzením (XeF,  XeCl,KrF) s opakovacím
        kmitočtem  vyšším  než  250  Hz,  se  středním výkonem ve
        výstupu vyšším než  500 W a délkou impulsu  menší než 200
        ns, pracující s  vlnovou délkou větší než 240  nm a menší
        než 360 nm;
     c. Lasery s volnými elektrony.

3.1. Chemikálie:
     (Viz též část I Seznamu, položka 1C350 a část II Seznamu)

     1.  Chinuklidin-3-ol-hydrochlorid      6238-13-7
     2.  Diisopropylfosfit                  1809-20-7
     3.  Triisopropylfosfit                 116-17-6
     4.  Cyklohexanol                       108-93-0
     5.  O-Chlorbenzylidenmalononitril (CS) 2698-41-1
     6.  Sirovodík                          7783-06-4
     7.  Sirník uhličitý                    75-15-0
     8.  Isopropanol                        67-63-3
     9.  Diisopropylamin hydrochlorid       819-79-4
    10.  Methyl diethanolamin hydrochlorid  54060-15-0
    11.  Ethyl diethanolamin hydrochlorid   58901-15-8
    12.  O,O-Diethyl fosforothioat          2465-65-8
    13.  O,O-Diethyl fosforodithioat        298-06-6
    14.  Ethylen oxid                       75-21-8
    15.  Propylen oxid                      45-56-9
    16.  Hydroxy-1-methylpiperidin hydrochlorid 164-45-6
    17.  Chinuklidon hydrochlorid           1193-65-3
    18.  Fosfor                             7723-14-0
    19.  Síra                               7704-34-9
    20.  Chlorin                            7782-50-5
    21.  Fluorin                            7782-41-4

3.2. Zařízení a příslušenství pro chemickou výrobu:
     (Viz též část I Seznamu, položka 2B350)

Poznámka.
'Korozi odolné',  (viz dále) znamená,  že všechny povrchy,  které
přicházejí  přímo do  styku se  zpracovávanými chemikáliemi  jsou
vyrobeny z některého z následujících materiálů:
a) Sklo  (včetně  zeskelněného  nebo  smaltovaného  povrchu  nebo
   skleněného obložení);
b) Keramika;
c) Ferosilikáty;
d) Titan nebo  slitiny titanu (např.  Monel 10 nebo  11, Titan 20,
   Nitrid titanu 70 nebo 90);
e) Tantal nebo slitiny tantalu;
f) Zirkonium nebo slitiny zirkonia;
g) Nikl nebo  slitiny s  více než  40% hmot.  niklu (např. Alloy
   400, AMS  4675, ASME SB164-B, ASTM B127, DIN2,4375, EN60, FM60,
   IN60, Hastalloy, Monel, K500, UNS NO4400);
h) Slitiny s  více než 25% hmot. niklu a  20% hmot. chromu a/nebo
   mědi (např. Cunifer  30Cr, ENICu-7, IN 732 X,  Monel 67, Monel
   WE 187, UNS C71900);
i) Grafit;
j) Fluoropolymery (např. Aflex COP,  Aflon COP 88, F 40, Ftorlon,
   Ftoroplast,Neoflon,  ETFE, Teflon, PVDF, Tefzel, PTFE,  PE TFE
   500 LZ, Haller);
k) Přírodní nebo syntetické pryžové povlaky;
l) Vlákny vyztužené polymery včetně skla nebo grafitu; and
m) Stříbro.

     1. Korozi odolná chemická výrobní zařízení, a to:
        1. Reakční nádoby s kapacitou 0,050m3 nebo větší;
        2. Kondenzátory a tepelné výměníky;
        3. Destilační kolony;
        4. Scrubbery (pračky);
        5. Zásobníky a jiné skladovací nádoby včetně halogenových
           přepravních kontejnerů s objemem  0,05 m3 nebo větším;
           a
        6. Kryty  vyrobené z korozi  odolného kovu nebo  slitiny,
           které mají povrch větší než 1  m3 a tloušťku 4 mm nebo
           větší;
     2. Korozi  odolná  čerpadla s  maximálním průtokem  0,01m3/h
        nebo  větším (při  standartní  teplotě  293 K,  t.j. 20oC
        a   tlaku  101,3   kPa),  včetně   magnetických  čerpadel
        s  použitím  lisu  nebo  čerpadel  s  postupující dutinou
        v   hadici  (včetně   peristaltických  nebo   válečkových
        čerpadel,  kde  pouze  elastomerné  hadice  jsou z korozi
        odolného materiálu)  a korozi odolné  vývěvy s maximálním
        průtokem 0,08 m3/h nebo větším při stejných podmínkách;
     3. Korozi  odolné  potrubí s  vnitřním průměrem  12,5mm nebo
        větším a dvojnásobně chráněné potrubí s vnitřním průměrem
        12,5mm nebo větším;
     4. Korozi  odolné  ventily  s  nejmenším  vnitřním  průměrem
        12,5mm nebo větším;
     5. Korozi odolná dálkově ovládaná plnicí zařízení;
     6. Spalovací  zařízení pro likvidaci toxických  chemikálií s
        průměrnou   teplotou  ve   spalovací  komoře   přes  1273
        K  (1000oC)  nebo  s  katalytickým  spalováním  přes  623
        K (350oC);
     7. Zařízení a  příslušenství  (včetně  zařízení pro  detekci
        nebo   identifikaci  chemických   bojových  látek   kromě
        kouřových  detektorů nebo  běžných monitorovacích systémů
        určených  k  běžné  ochraně)  pro  detekci  a měření nebo
        zapisování  vzdušných  koncentrací  toxických organických
        látek nebo sloučenin, které obsahují chlór, fluor, fosfor
        nebo  síru s dolní mezí detekce 0,3mg/m3 nebo vhodné  pro
        detekci nebo  měření úrovní inhibitorů  cholinesterázy ve
        vzduchu.
     8. Ochranné  zařízení  sloužící  k  ochraně  před  toxickými
        látkami uvedenými v seznamu, a to:
        1. Zvenku  větrané  poloviční nebo  úplné ochranné osobní
           obleky;
        2. Autonomní respirátory; a
        3. Zařízení pro  filtraci  vzduchu  s  tekutým nebo tuhým
           absorbčním činidlem.

3.3. Lidské, rostlinné a živočišné patogeny a toxiny:
     (Viz  též  část  I  Seznamu,  položky  1C351, 1C352, 1C353 a
     1C354)
     1. Bakterie:
        1. Bacillus megaterium
        2. Actinobacillus actinomycetemcomitans
        3. Actinomadura madurae
        4. Actinomadura pelletieri
        5. Actinomyces gerencseriae
        6. Actinomyces israelii
        7. Actinomyces pyogenes
        8. Actinomyces spp
        9. Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)
       10. Bacillus cereus
       11. Bacillus subtilis
       12. Bacillus thuringensis
       13. Bacteriodes fragilis
       14. Bartonella bacilliformis
       15. Bordetella bronchiseptica
       16. Bordetella parapertussis
       17. Bordetella pertussis
       18. Borrelia burgdorferi
       19. Borrelia duttonii
       20. Borrelia recurrentis
       21. Borrelia spp
       22. Brucella canis
       23. Campylobacter jejuni
       24. Campylobacter spp
       25. Cardiobacterium hominis
       26. Clostridium perfringens
       27. Clostridium tetani
       28. Corynebacterium diphtheriae
       29. Corynebacterium minutissimum
       30. Corynebacterium spp
       31. Edwardsiella tarda
       32. Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)
       33. Ehrlichia spp
       34. Elkenella corrodens
       35. Enterobacter aerogenes/cloacae
       36. Enterobacter spp
       37. Enterococcus spp
       38. Erysipelothrix rhusiopathiae
       39. Escherichia coli (kromě nepathogenních kmenů)
       40. Flavobacterium meningosepticum
       41. Fluoribacter bozemanae (Legionella)
       42. Fusobacterium necrophorum
       43. Gardnerella vaginalis
       44. Haemophilus ducreyi
       45. Haemophilus influenzae
       46. Haemophilus spp
       47. Helicobacter pylori
       48. Chlamydia pneumoniae
       49. Chlamydia trachomatis
       50. Klebsiella oxytoca
       51. Klebsiella pneumoniae
       52. Klebsiella spp
       53. Legionella pneumophila
       54. Legionella spp
       55. Listeria ivanovii
       56. Morganella morganii
       57. Mycobacterium africanum
       58. Mycobacterium fortuitum
       59. Mycobacterium chelonae
       60. Mycobacterium kansasii
       61. Mycobacterium leprae
       62. Mycobacterium malmoense
       63. Mycobacterium marinum
       64. Mycobacterium microti
       65. Mycobacterium scrofulaceum
       66. Mycobacterium simiae
       67. Mycobacterium szulgai
       68. Mycobacterium tuberculosis
       69. Mycobacterium ulcerans
       70. Mycobacterium xenopl
       71. Mycoplasma pneumoniae
       72. Neisseria gonorrhoeae
       73. Neisseria meningitidis
       74. Nocardia asteroides
       75. Nocardia brasiliensis
       76. Nocardia farcinica
       77. Nocardia nova
       78. Nocardia otitidiscaviarum
       79. Pasteurella multocida
       80. Peptostreptococcus anaerobius
       81. Plesiomonas shigelloides
       82. Porphyromonas spp
       83. Proteus mirabilis
       84. Proteus penneri
       85. Proteus vulgaris
       86. Providencia alcalifaciens
       87. Providencia rettgeri
       88. Providencia spp
       89. Pseudomonas aeruginosa
       90. Rhodococcus egui
       91. Salmonella (jiné sérové druhy)
       92. Salmonella arizonae
       93. Salmonella enteritidis
       94. Salmonella paratyphi A,B,C
       95. Salmonella typhimurium
       96. Serpulina spp
       97. Serratia marcescens
       98. Shigella boydii
       99. Shigella flexneri
      100. Shigella sonnel
      101. Staphylococcus aureus
      102. Streptobacillus moniliformis
      103. Streptococcus pneumoniae
      104. Streptococcus pyogenes
      105. Streptococcus spp
      106. Treponema carateum
      107. Treponema pallidum
      108. Treponema pertenue
      109. Treponema spp
      110. Vibrio parahaemolyticus
      111. Vibrio spp
      112. Yersinia pseudotuberculosis
      113. Yersinia spp

     2. Rickettsie:
        1. Rickettsia akari
        2. Rickettsia canada
        3. Rickettsia conorii
        4. Rickettsia montana
        5. Rickettsia spp
        6. Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)
        7. Rickettsia tsutsugamushi

     3. Viry:
        1. Absettarov
        2. Acute haemorrhagic conjunctivitis virus
        3. Adenoviridae
        4. Astroviridae
        5. Australia encephalitis (Murray Valley encephalitis)
        6. BK and JC viruses
        7. Buffalo pox virus
        8. Bunyamwera virus
        9. California encephalitis virus
       10. Central  European tick-borne encephalitis  virus (virus
           encefalitidy detekovaný ve střední Evropě)
       11. Coltiviruses
       12. Coronaviridae
       13. Cow pox virus
       14. Coxsackie viruses
       15. Cytomega lovirus
       16. Echo viruses
       17. Elephant pox virus
       18. Epstein-Barr virus
       19. Hantaviruses
       20. Hanzalova
       21. Hazara virus
       22. Hepatitis A virus (lidský enterovirus, typ 72)
       23. Hepatitis B virus
       24. Hepatitis C virus
       25. Hepatitis D virus (Delta)
       26. Herpes simplex viruses typu 1 a 2
       27. Herpes virus simiae (b virus)
       28. Herpesvirus varicella-zoster
       29. Human B-lymphotropic virus
       30. Human influenza
       31. Human Papillomaviruses
       32. Human Parvovirus (B19)
       33. Human Rotaviruses
       34. Hypr
       35. Influenza viruses types A,B and C
       36. Jiné Bunvaviridae - pathogenické
       37. Jiné Caliciviridae
       38. Jiné Flaviviruses - pathogenické
       39. Jiné Hantaviruses
       40. Kumlinge
       41. Kyasanur Forest
       42. Louping I11
       43. Measles virus
       44. Milkers  node virus
       45. Mopeia virus a jiné Tacaribe viruses
       46. Mumps virus
       47. Norwalk virus
       48. Omsk
       49. Orbiviruses
       50. Orf virus
       51. Oropouche virus
       52. Parainfluenza viruses typu 1 až 4
       53. Polioviruses
       54. Powassan
       55. Prospect Hill virus
       56. Puumala virus
       57. Rabbit pox virus
       58. Reoviruses
       59. Respiratory syncytial virus
       60. Rhinoviruses
       61. Rocio
       62. Sandfly fever
       63. Seoul virus
       64. St. Louis Encephalitis
       65. Tick-borne Orthomyxoviridae: Dhori a Thogoto viruses
       66. Toscana virus
       67. Vaccinia virus
       68. Wesselsbron virus
       69. West Mile fever virus
       70. Yatapox virus (Tana  § Yaba)

     4. Toxiny:
        1. Abrin
        2. Diphteria exotoxin
        3. Modeccin
        4. Pseudomonas exotoxin
        5. Volkensin
        6. Toxiny  (  jiné  než  uvedené  v seznamu) s molekulární
           hmotností větší než 250 daltonů.

     5. Jiné živočišné patogeny:
        1. Actinomyces spp
        2. African horse sickness virus
        3. Anaplasma marginale
        4. Avian encephalomyelitis virus
        5. Avian infectious bronchitis virus
        6. Avian infectious laryngotracheitis virus
        7. Avian leucosis virus
        8. Babesia spp
        9. Bacteroides nodosus
       10. Bordetella bronchiseptica
       11. Borrelia anserina
       12. Bovine malignant catarrhal fever virus
       13. Bovine virus diarrhoea virus
       14. Campylobacter fetus
       15. Canine distemper virus
       16. Caprine arthritis/encephalitis virus
       17. Clostridium chauvoei
       18. Clostridium spp
       19. Coccidia spp
       20. Cochliomyia hominivorax
       21. Corynebacterium pseudotuberculosis
       22. Cowdria ruminantum
       23. Cysticercus bovis
       24. Cysticercus cellulosae
       25. Dermatophilus congolensiae
       26. Duck hepatitis virus
       27. Duck virus enteritis virus
       28. Echinococcus spp
       29. Enzootic bovine leucosis virus
       30. Equine herpesvirus 3
       31. Equine infectious anaemia virus
       32. Equine influenza virus typu A
       33. Equine rhinopneumonitis virus
       34. Erynipelou rhosiopathiae
       35. Fowl pox virus
       36. Haemophilus equigenitaliom
       37. Haemophilus paragallinarum
       38. Histoplasma jaraiminosom
       39. Horse pox virus
       40. Hypoderma spp
       41. Infectious arteritis virus
       42. Infectious bovine rhinotracheitis virus
       43. Infectious bursal disease virus
       44. Leishmania spp
       45. Leptospira spp
       46. Listeria monocytogenes
       47. Lumpy skin disease virus
       48. Maedi-visna virus
       49. Mareks disease virus
       50. Mycobacterium avium
       51. Mycobacterium bovis
       52. Mycobacterium paratuberculosis
       53. Mycoplasma agalactiae
       54. Mycoplasma capricolum var capripneumoniae
       55. Mycoplasma gallisepticum
       56. Myxomatosis virus
       57. Nairobi sheep disease virus (vir ovčí choroby)
       58. Pasteurella haemolytica
       59. Pasteurella multocida
       60. Pasteurella tularensis
       61. Porcine enteroviruses
       62. Psoroptes ovis
       63. Rabies  and  rabies   related  viruses  (vzteklina  a
           odpovídající viry)
       64. Salmonella abortus equi
       65. Salmonella abortus ovis
       66. Salmonella gallinarum
       67. Salmonella pullorum
       68. Salmonella spp
       69. Sheep pulmonary adenomatosis virus (ovčí vir)
       70. Streptococcus equi
       71. Agenty  Bovine Spongiforme encephalopathy
       72. Agenty  porcine reproductive respiratory syndrome
       73. Agenty  scrapie
       74. Agenty horse mange
       75. Theileria spp
       76. Toxoplasma gondii
       77. Transmissible gastroenteritis virus
       78. Trichinella spiralis
       79. Trichomonas fetus
       80. Trypanoroma evansi
       81. Trypanosoma spp
       82. Viral haemarrhagic disease of rabbits virus

     6. Rostlinné patogeny:
        1. Citrus greening bacterium
        2. Citrus tristeza closterovirus
        3. Fusarium oxysporum f.sp. albedinis
        4. Glomerella gossypii
        5. Phymatotrichopsis omnivora
        6. Pseudomonas solanacearum Race 2
        7. Thecaphora solani
        8. Tilletia indica
        9. Xanthomonas oryzae pvs oryzae & oryzicola
       10. včetně hub produkujících tricothecen:
           1. Fusarium poae
           2. Fusarium sporotrichioides
           3. Fusarium tricinctum
           4. Micronectriella nivalis, anamorph
           5. Microdochium nivale (Fusarium nivale)

     7. Jiné organismy:
        Eukariotické   (nemikrobiální)   organismy,  které  mohou
        produkovat jakýkoliv toxin uvedený v Seznamu.

     6. Geneticky  modifikované  mikroorganismy,  jiné  organismy
        a genetický materiál:
        1. Výše  uvedené  mikroorganismy,  které  byly  geneticky
           modifikovány;
        2. Jiné  geneticky   modifikované   mikroorganismy    nebo
           genetický   materiál,   obsahující   řetězce  nukleové
           kyseliny   odvozené   z   jakýchkoliv   mikroorganismů
           uvedených v seznamu,  nebo obsahující řetězce nukleové
           kyseliny   spojené    s   patogenicitou   determinantů
           jakéhokoliv  mikroorganismu uvedeného  v seznamu, nebo
           obsahující    řetězce   nukleové    kyseliny   spojené
           s jakýmkoliv toxinem, který je uveden v seznamu;
        3. Geneticky    modifikované    varianty    eukariotických
           (nemikrobiálních) organismů, které  produkují jakýkoliv
           toxin uvedený v seznamu.

Poznámky:
1. Pojem  'mikroorganismy'  viz.  definice  včetně  živých kultur
   v neaktivní formě nebo jako dehydratovaný materiál;
2. Jiné   organismy   a   toxiny   jsou   včetně   čistého   nebo
   nezpracovaného materiálu.

3.4. Biotechnologická zařízení:
     1. Bioriziková a dekontaminační zařízení:
        1. Zařízení,  prostory    nebo     jiná     příslušenství
          zkonstruovaná  tak,  aby  počet  částic  o  průměru 0,5
          mikronu ve vzduchu nepřesahoval 35000 částic v 1m3;
       2. Biologické  bezpečnostní schránky třídy I, II nebo III,
          specifikované  v   příručce WHO   Laboratory  Biosafety
          Manual,  včetně  pružných   izolátorů,  sušicích  boxů,
          rukávových   boxů,  anaerobních   komor,  propojovacích
          kabinových  linek,  izolátorových  linek  a  druhotných
          obalových systémů  určených jako příloha pro fermentory
          a k tomu speciálně určené součásti;
       3. HEPA filtry;

    Poznámka:
       WHO Laboratory Biosafety Manual  definuje HEPA filtry jako
       vysoce výkonné částicové vzduchové filtry.

       4. Pryžové rukavice   speciálně   určené    pro   práci   v
          bezpečnostních schránkách a  biologických bezpečnostních
          schránkách;
       5. Autoklávy  určené  pro sterilizaci infekčního materiálu
          s vnitřním obsahem 0,3m3 nebo větším a k tomu speciálně
          určené součásti; a
       6. Protichemické   obleky   s  přetlakem,  obleky  částečně
          chránící, helmy  a respirátory a k tomu speciálně určené
          součásti.
    2. Fermentační zařízení, a to:
       1. Fermentory,  bioreaktory,   chemostaty   a  kontinuální
          průtokové fermentační systémy a k tomu speciálně určené
          součásti;
       2. Jiné  nádoby   vhodné   ke   kultivaci   mikrorganismů,
          eukaryotických  buněk  nebo  k  tvorbě  toxinů, schopné
          provozu  bez uvolňování aerosolů a  schopné  'in  situ'
          sterilizace v uzavřeném stavu a k tomu speciálně určené
          součásti;
       3. Orbitální  nebo  kyvadlové  mísiče  s celkovým  objemem
          nádoby  větším  než  5 l  a  k  tomu  speciálně  určené
          součásti; a
       4. Mixační  inkubátory s celkovou  kapacitou nádoby  větší
          než 5 l a k tomu speciálně určené součásti;
    3. Zařízení použitelné pro výrobu, manipulaci, transport nebo
       skladování mikroorganismů, jejich produktů nebo komponent,
       vyjma  osobních a  domovních zařízení,  zahrnující i toxiny
       nebo jiný  biologický materiál (včetně  potravin) a k  tomu
       speciálně určené součásti:
       1. Odstředivky  nebo  dekantéry schopné  kontinuálního nebo
          polokontinuálního provozu;
       2. Kontinuální průtokové centrifugové rotory;
       3. Filtrační separátory s deskovým lisem;
       4. Zařízení  pro  příčnou  a podélnou  filtraci s filtrační
          plochou 0,5m2 nebo větší;
       5. Rozprašovací sušičky;
       6. Lyofilizační zařízení s kapacitou větší než 1 kg ledu za
          24 hod;
       7. Zařízení  pro  destrukci  buněk   včetně  ultrazvukových
          zařízení;
       8. Chromatografické  kolony  s  vnitřním obsahem větším než
          2  l  a  k  tomu  speciální  doplňky  včetně průtokových
          adaptérů pro takové kolony;
       9. Mlecí  zařízení schopné produkovat částice  o rozměru 10
          mikronů nebo menší;
      10. Bubnové sušičky;
      11. Isolační nádoby s dvojitými stěnami;
    4. Definovaná  prostředí   (půdy)  pro  růst   mikroorganismů;
    5. Detekční  a   měřící  systémy  pro  mikroorganismy,  toxiny
       nebo  genetický materiál uvedený v  tomto seznamu a k  tomu
       speciálně určena činidla, a to:
       1. Imunologické testovací systémy;
       2. Systémy pro zavádění genových sond;
       3. Detekční  systémy   zjišťování  biologických  prostředků
         určené jak pro civilní, tak pro vojenské obranné účely;
    6. Zařízení  a  prostředky  používané  v  molekulární biologii
       a k tomu speciálně určené součásti, a to:
       1. Zařízení pro sledování sekvence nukleové kyseliny;
       2. Syntetizátory nukleových kyselin;
       3. Zařízení     pro    syntézu    biologických   prostředků
          (elektrokorporace nebo biosekvence);
       4. Termální cyklovače;
       5. Automatické   systémy  sběrných  dat  speciálně  k  tomu
          určené;
       6. Transilluminátory;
       7. Elekroforetická zařízení;
       8. Derivatizované   pevné   základy  pro  stacionární  fázi
          nukleotidové syntézy;
       9. Dimethoxytrityl (DMT) -ribonukleové části; a
      10. Dimethoxytrityl (DMT) -deoxyribonukleové části.
    7. Zařízení  pro  tvorbu  aerosolů s průtokem přesahujícím 1 l
       tekuté suspenze  za  minutu nebo 10  g suchého materiálu za
       minutu, a to:
       1. Postřikovače;
       2. Letadlové rozprašovače a rozprašovací zásobníky;
       3. Jiné  typy  rozprašovačů, umožňující  připojení na různé
          typy letadel;
       4. Tryskové hnací diseminátory;
       5. Aerosolové diseminátory;
       6. Kapičkové diseminátory;
       7. Práškové  diseminátory   včetně   suchých   aerosolových
          diseminátorů,    rizikových     vzdušných     iniciátorů
          a mlhových rozprašovačů;
       8. Mlhové generátory; a
       9. Signální  rozprašovače   včetně  impulsních   tryskových
          diseminátorů.
    8. Zařízení,  použitelná   při   studiu   aerosolů  a  k  tomu
       speciálně  určené  součásti:
       1. Aerosolizační nádoby,  kabiny,  komory,  prostory   nebo
          jiné příslušenství;
       2. Pouze špičková aerosolizační  zařízení, ale  ne zařízení
          pro osobní ochranu nebo terapii pro lékařské účely;
       3. Aerodynamická   zařízení   pro    rozptyl   definovaných
          rozměrů.
    9. Zařízení určená k mikroenkapsulaci živých organismů, jejich
       produktů  nebo komponent  včetně  toxinů, nebo biologického
       materiálu.
   10. Vakcíny   proti  jakýmkoliv  mikroorganismům nebo   toxinům
       uvedených v tomto seznamu  (lidských nebo živočišních) a to
       nezávisle  na jejich  použití, ať  již povolené, nepovolené
       nebo experimentální.
   11. 'Dokumenty',  informace,  software   nebo  technologie  pro
       vývoj, výzkum, použití, skladování,  udržování nebo podporu
       výše   uvedených   položek,  biologických   zbraní,  jejich
       součástí  nebo  týkajících   se  obrany  proti  biologickým
       bojovým prostředkům.

      Poznámka:
      'Dokument'   znamená  náčrtky,   plány,  diagramy,  modely,
      vzorce,  tabulky,  inženýrské   nákresy  nebo  specifikace,
      manuály nebo instrukce a  jakoukoliv databázi nebo software
      týkající se mikroorganizmů, toxinů a genetického materiálu,
      uvedeného  v   tomto  seznamu,  kromě   obecných  informací
      určených pro veřejnost.

               Obsah seznamu kontrolovaného zboží

                             Část I.

Seznam   kontrolovaného   zboží  a  technologií  dle
mezinárodních kontrolních režimů:                       strana
                                                        seznamu:

Jaderné materiály, zařízení a příslušenství (Kat. 0)           1
Materiály, chemikálie, "mikroorganismy" a "toxiny" (Kat. 1)   13
Zpracování materiálů (Kat. 2)                                 43
Elektronika  (Kat. 3)                                         71
Počítače  (Kat. 4)                                            90
Telekomunikace a "bezpečnost informací" (Kat. 5)             101
Čidla a lasery (Kat. 6)                                      112
Navigace a letecká elektronika (Kat. 7)                      137
Námořní technika (Kat. 8)                                    146
Pohonné  systémy,  kosmické  dopravní prostředky
a související vybavení (Kat.9)                               154
Vysvětlivky k technickým termínům                            167

                            Část II.

Seznam  chemických  látek  dle  Úmluvy  o  zákazu
chemických  zbraní:

Vysoce nebezpečné látky (II/1)                               188
Nebezpečné látky (II/2)                                      189
Méně nebezpečné látky (II/3)                                 190

                           Část III.

 Seznam kontrolovaného zboží a technologií při vývozu
 do Iráku                                                    192