Příloha č. 3 k vyhlášce č. 151/2001 Sb.

Stanovení součinitele prostupu tepla vztaženého na jednotku délky

                                                               [W/mK]

kde
k	součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky	[W/mK]	
D	vnitřní průměr trubky	[mj	
d	vnější průměr trubky	[m]	
diz	vnější průměr izolace	[m]	
αiz	součinitel přestupu tepla na povrchu izolace	[W/m2K]	
αi	součinitel přestupu tepla na vnitřní straně trubky	[W/m2K]	
λiz	součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace	[W/m.K]	
λtr	součinitel tepelné vodivosti materiálu trubky	(W/mK]	
te	teplota okolního vzduchu	[°C]	
tiz	povrchová teplota tepelné izolace	[°C]	

Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně trubky se určí z odpovídajících kriteriálních rovnic respektujících rychlost proudění a další fyzikální veličiny a na vnější straně tepelné izolace se ještě respektuje sálavá složka.

αiz= αiz,K + αiz,S

kde
αiz,K 	součinitel přestupu tepla na povrchu izolace konvekcí	[W/m2.K]	
αiz,S	součinitel přestupu tepla na povrchu izolace sáláním	[W/m2.K]