Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

Měření prekurzorů ozonu

1. Cíle měření prekurzorů ozonu

Hlavními cíli těchto měření je analyzovat jakékoli trendy prekurzorů ozonu, kontrolovat účinnost strategií snižování emisí, kontrolovat konzistentnost emisních bilancí a pomoci přiřazovat  zdroje znečišťování ovzduší koncentracím znečišťujících látek.

Dalším cílem je podporovat porozumění procesům tvorby ozonu a rozptylování prekurzorů a aplikovat fotochemické modely.

2. Prekurzory ozonu

Měření prekurzorů ozonu musí zahrnovat minimálně oxid dusnatý a odpovídající těkavé organické látky (VOC). Seznam těkavých organických látek doporučených k měření

	1-Buten	Isopren	Ethylbenzen	
Ethan	Trans-2-Buten	n-Hexan	m,p-Xylen	
Ethylen	Cis-2-Buten	i-Hexen	o-Xylen	
Acetylen	1,3-Butadien	n-Heptan	1,2,4-Trimethylbenzen	
Propan	n-Pentan	n-Oktan	1,2,3-Trimethylbenzen 	
Propen	i-Pentan	i-Oktan	1,3,5-Trimethylbenzen	
n-Butan	1-Penten	Benzen	Formaldehyd	
i-Butan	2-Penten	Toluen	Ethyltolueny (o,m,p)	
Poznámka:
Referenční metoda pro měření koncentrací oxidů dusíku a benzenu je uvedena v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

3. Umísťování bodů vzorkování

Měření je třeba provádět zejména v městských a předměstských oblastech  v jakémkoli bodu vzorkování stanoveném v souladu s požadavky tohoto nařízení, které odpovídá cílům  měření uvedeným v bodu 1. 
Měření oxidu dusičitého musí být prováděno minimálně v 50 %  bodů vzorkování pro ozon. Měření oxidu dusičitého musí být kontinuální, vyjma venkovských pozaďových stanic, na kterých mohou být použity jiné měřicí metody.