Příloha č. 4 k vyhlášce č. 355/2002 Sb.

ROČNÍ HMOTNOSTNÍ BILANCE rozpouštědEl

1.Úvod

K celkovému posouzení dodržování emisních limitů je kromě výsledků měření emisí nutná znalost řady údajů vypočtených ze spotřeby organických rozpouštědel. Tyto údaje lze spolehlivě určit pouze na základě bilančních výpočtů. Tato příloha uvádí návod a metodiku výpočtu roční hmotnostní bilance organických rozpouštědel a některých emisních ukazatelů, které slouží ke kontrole dodržování stanovených požadavků a k vypracování redukčního plánu podle přílohy č. 3. tohoto nařízení vlády.

2. Roční hmotnostní bilance organických rozpouštědel slouží k splnění následujících úkolů:

	kontrola dodržování požadavků tohoto nařízení uvedených v § 10,
	zjištění dalších možností snižování emisí znečišťujících látek,
	informování veřejnosti o spotřebě rozpouštědel, o emisích těkavých organických látek a o plnění požadavků tohoto nařízení.

3.Veličiny hmotnostní bilance rozpouštědel

vstupy organických rozpouštědel (I)	
I1	celková hmotnost organických rozpouštědel včetně jejich obsahu v přípravcích, které jsou zakoupeny a použity jako vstupy do procesů v časovém rámci, ve kterém je vypočítávána tato hmotnostní bilance	
I2	celková hmotnost organických rozpouštědel včetně jejich obsahu v přípravcích, které jsou regenerovány a znovu (recyklovaně) použity jako vstupy do procesů v časovém rámci, ve kterém je vypočítávána tato hmotnostní bilance (recyklované rozpouštědlo se započítává pokaždé, kdy je využito pro danou činnost)	
výstupy organických rozpouštědel (O)	
O1	hmotnost organických rozpouštědel v odpadním plynu (v emisích)	
O2	hmotnost organických rozpouštědel obsažených v odpadní vodě; v některých případech je vhodné při výpočtu veličiny O5 brát v úvahu i způsob zpracování odpadních vod	
O3	hmotnost organických rozpouštědel obsažených jako rezidua v expedovaných produktech	
O4	hmotnost nezachycených organických rozpouštědel uvolněných do ovzduší vlivem větrání místností, kdy je pracovní ovzduší vypouštěno do atmosféry okny, dveřmi, ventilačními otvory apod.	
O5	hmotnost organických rozpouštědel spotřebovaných v průběhu chemických a fyzikálních procesů, například spalováním, sorpcí apod., pokud tato hmotnost nebyla započtena do veličin O6, O7 a O8	
O6	hmotnost organických rozpouštědel obsažených ve shromážděných odpadech	
O7	hmotnost organických rozpouštědel a hmotnost organických rozpouštědel obsažených v přípravcích expedovaných jako komerční produkt	
O8	hmotnost organických rozpouštědel obsažených v přípravcích a regenerovaných k opětovnému použití, pokud již nebyla započtena do položky O7	
O9	hmotnost organických rozpouštědel uvolněných do životního prostředí jiným způsobem	

4. Základní bilanční výpočty organických rozpouštědel

	Celková spotřeba organických rozpouštědel C se vypočítá ze vztahu:

C = I1 - O8 

	Celkové množství netěkavých látek N obsažených v materiálech s organickými rozpouštědly se vypočítá ze vztahu:

N = celková roční spotřeba materiálu • obsah netěkavých látek v materiálu

	Obsah netěkavých látek v materiálu je uveden na štítku a v průvodní dokumentaci.

	Fugitivní emise F se vypočtou podle některé z následujících rovnic:

F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8 	nebo	F = O2 + O3 + O4 + O9 

	Celkové emise E se vypočtou ze vztahu:

E = F + O1 

	Měrná výrobní emise fugitivních emisí se vypočte jako podíl množství fugitivních emisí a množství nebo velikosti produkce (uvádí se v g/kg nebo v g/m2).
	Měrná výrobní emise celkových emisí se vypočte jako podíl množství celkových emisí a množství nebo velikosti produkce (uvádí se v g/kg nebo v g/m2).
	Měrná výrobní emise fugitivních emisí se vypočte jako podíl množství fugitivních emisí a vstupního množství rozpouštědel I, kde I = I1 + I2 (uvádí se v %).
	Emisní limit celkových emisí se vypočte jako podíl množství celkových emisí a vstupního množství rozpouštědel (uvádí se v %).

Vyplněný bilanční list uživatele rozpouštědel se předává každoročně za předcházející rok příslušnému orgánu ochrany ovzduší k 15. únoru.