Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 170/1997 Sb.

NÁLEŽITOSTI A OBSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE

1) Technická výrobní dokumentace se vypracovává v českém jazyce a obsahuje zejména: 
a) celkový výkres strojního zařízení včetně schémat ovládacích obvodů, 
b) podrobné výkresy doplněné výpočty, výsledky zkoušek atd., nezbytné pro ověření shody strojního zařízení se základními požadavky uvedenými v příloze č. 1, 
c) seznam: 
1. základních požadavků, 
2. harmonizovaných českých technických norem a českých technických norem, 
3. ostatních technických požadavků, které byly použity při navrhování daného strojního zařízení, 
d) popis metod přijatých pro odstranění nebo omezení nebezpečí způsobovaných strojním zařízením, 
e) podle uvážení výrobce nebo dovozce technické zprávy nebo certifikáty získané od autorizované osoby nebo osoby akreditované podle zákona, 
f) technickou zprávu obsahující výsledky zkoušek provedených na základě vlastní volby buď samotným výrobcem nebo dovozcem, anebo autorizovanou osobou nebo osobou akreditovanou podle zákona, jestliže výrobce nebo dovozce prohlašuje shodu s harmonizovanou českou technickou normou, 
g) návod k používání strojního zařízení. 

2) V případě sériové výroby obsahuje technická dokumentace vnitropodniková opatření, která budou učiněna pro zajištění toho, aby strojní zařízení trvale dosahovalo shodu s ustanoveními tohoto nařízení.