Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 180/1999 Sb. <Notes:///C12566D400713E4F//9B916266F4FE08A7C12567CC0038BE89>

ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU
(§ 4 odst. 1 - modul B)

1.	ES přezkoušení typu je postup, při kterém autorizovaná osoba zjišťuje a osvědčuje, že vzorek představující předpokládanou výrobu splňuje příslušná ustanovení tohoto nařízení.
2.	Žádost o ES přezkoušení typu předkládá výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce autorizované osobě podle vlastní volby.
Žádost obsahuje:
a)	identifikační údaje o výrobci, tj. u právnických osob obchodní jméno a sídlo a u fyzických osob jméno, příjmení a bydliště. Jestliže žádost předkládá zplnomocněný zástupce nebo dovozce, obsahuje také jejich identifikační údaje,
b)	písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla předložena jiné autorizované osobě,
c)	technickou dokumentaci, jejíž obsah je uveden v bodu 3,
d)	vzorek předpokládané výroby (dále jen „typ“), přičemž autorizovaná osoba může požadovat další vzorky, jsou-li zapotřebí pro provedení programu zkoušek.
3.	Technická dokumentace zahrnuje údaje vztahující se k návrhu, výrobě a provozu kotle nutné k posouzení shody kotle s požadavky tohoto nařízení a obsahuje:
a)	všeobecný popis typu,
b)	koncepční návrh, výrobní výkresy, výkresy sestav, podsestav, obvodů, nutné k posouzení shody,
c)	popisy a vysvětlení nezbytná pro porozumění výkresům a grafům a provozu (činnosti) kotle,
d)	seznam harmonizovaných českých technických norem, použitých zcela nebo zčásti, a popisy řešení přijatých pro splnění základních požadavků tam, kde uvedené normy nebyly použity,
e)	výsledky provedených návrhových výpočtů nebo zkoušek,
f)	protokoly o přezkoušení.
4.	Autorizovaná osoba
4.1	Přezkoumá technickou dokumentaci, ověří, zda typ byl vyroben v souladu s touto dokumentací, a identifikuje prvky, které byly navrženy podle příslušných ustanovení technických norem podle § 3 odst. 5, jakož i součásti, které byly navrženy bez použití příslušných ustanovení těchto norem.
4.2	Provede nebo nechá provést příslušná ověření a nutné zkoušky pro zjištění, zda tam, kde nebyly použity technické normy podle § 3 odst. 5, řešení přijaté výrobcem splňuje základní požadavky.
4.3	Provede nebo nechá provést příslušná ověření a nutné zkoušky pro zjištění, zda tam, kde bylo zvoleno použití příslušných technických norem podle § 3 odst. 5, byly tyto skutečně použity.
4.4	Odsouhlasí s výrobcem nebo dovozcem místo, kde mají být ověření a potřebné zkoušky provedeny.
5. 	V případě, že typ splňuje příslušná ustanovení tohoto nařízení, autorizovaná osoba vystaví výrobci, popřípadě zplnomocněnému zástupci nebo dovozci certifikát podle § 4 odst. 2. Tento certifikát obsahuje identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, závěry zkoušky a nezbytné údaje pro identifikaci certifikovaného typu. K certifikátu se přikládá seznam příslušné části technické dokumentace, jejíž jedna kopie zůstává uložena u autorizované osoby.
Jestliže autorizovaná osoba odmítne výrobci, popřípadě zplnomocněnému zástupci nebo dovozci vystavit certifikát, sdělí mu podrobné důvody odmítnutí a poskytne mu možnost námitek proti odmítnutí.
6.	Žadatel, který vlastní uvedenou technickou dokumentaci k certifikovanému typu, informuje autorizovanou osobu o jakékoliv změně kotle nebo komponenty, která vyžaduje dodatečné schválení. Dodatečné schválení se potvrzuje formou dodatku k původnímu certifikátu. 
7.	Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce uchovávají spolu s technickou dokumentací také kopie certifikátů vydaných podle § 4 odst. 2 a jejich dodatků po dobu nejméně 10 let po datu poslední výroby dotyčného výrobku.
9.	Autorizovaná osoba poskytuje ostatním příslušným autorizovaným osobám a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) informace o certifikátech a jejich dodatcích, které vydala a zrušila. Musí jim být na žádost dány k dispozici také přílohy certifikátů.