Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 24/2003 Sb.

STROJE A ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉ SE TOTO NAŘÍZENÍ NEVZTAHUJE

Toto nařízení se nevztahuje na
1)	strojní zařízení, jejichž jediným zdrojem energie je přímo vynaložená lidská síla, pokud se nejedná o stroj pro zdvihání nebo spouštění břemen,
2)	zdravotnické prostředky,
3)	speciální zařízení určená k použití na výstavištích a/nebo v zábavních parcích,
4)	parní kotle, nádrže a tlakové nádoby,
5)	strojní zařízení speciálně konstruovaná nebo uváděná do provozu pro jaderné účely, kde případná porucha může mít za následek emisi radioaktivity,
7)	radioaktivní zdroje tvořící část stroje;
8)	palné zbraně,
9)	skladovací nádrže a potrubí na benzín, motorovou naftu, hořlavé kapaliny a nebezpečné látky,
10)	dopravní prostředky určené výhradně k přepravě osob letecky, po pozemních komunikacích, po dráhách nebo po vodě, a rovněž dopravní prostředky, které jsou určeny k přepravě zavazadel, věcí a živých zvířat letecky, po veřejných pozemních komunikacích, po dráhách (mimo dráhy důlní, průmyslové a přenosné) nebo po vodě, s výjimkou vozidel používaných v těžebním průmyslu,
11)	námořní plavidla a mobilní plovoucí jednotky spolu s jejich vybavením,
12)	lanové dráhy pozemní i visuté a lyžařské vleky, sloužící pro přepravu osob,
13)	zemědělské a lesnické traktory,
14)	stroje speciálně konstruované a vyráběné pro vojenské nebo policejní účely,
15)	výtahy, jejichž klece se trvale pohybují mezi pevně stanovenými úrovněmi budov a staveb mezi vodítky, která jsou tuhá a odkloněna od vodorovné roviny v úhlu větším než 15°, které jsou určeny pro přepravu
a)	osob,
b)	osob a nákladů nebo
c)	pouze nákladů, pokud lze do klece výtahu bez obtíží vstoupit a je opatřena ovládacím zařízením uvnitř klece nebo v dosahu osoby nacházející se uvnitř klece,
16)	prostředky pro přepravu osob používající vozidla s pohonem ozubnicí,
17)	důlní těžní zařízení,
18)	divadelní zdviže,
19)	staveništní výtahy určené pro zdvihání osob nebo osob a břemen.