Příloha č. 6 vyhlášky č. 209/2006 Sb.

Povinné údaje zkušebního protokolu
1.	INFORMACE O PROVEDENÍ ZKOUŠKY NRSC^1
1.1	Referenční palivo použité pro zkoušku
1.1.1 Cetanové číslo: 
1.1.2  Obsah síry: 
1.1.3  Hustota: 
1.2	Mazivo:
1.2.1 Značka (značky): 
1.2.2  Typ (typy): 
          (jestliže se do paliva přidává mazivo, uveďte procentní podíl oleje ve směsi)
1.3	Motorem poháněná zařízení (přicházejí-li v úvahu)
1.3.1 Výčet a identifikační údaje: 
1.3.2	Pohlcený výkon pomocných zařízení při udaných otáčkách motoru (podle údajů výrobce):
Zařízení | Výkon P_AE (kW) pohlcený při různých otáčkách motoru^1, se zřetelem k dodatku přílohy č. 3 směrnice 97/68/ES ve znění pozdějších novel
| Mezilehlé otáčky (přicházejí-li v úvahu) | Jmenovité otáčky
Celkem: | |
^1 V případě více motorů uveďte údaje pro každý z nich

1.4	Parametry motoru
1.4.1	Otáčky motoru:
volnoběžné:                   min^-1
mezilehlé:                      min^-1
jmenovité:                      min^-1
1.4.2	Výkon motoru^2
Podmínka | Nastavení výkonu (kW) při různých otáčkách motoru
| Mezilehlé otáčky (přicházejí-li v úvahu) | Jmenovité otáčky
Maximální výkon změřený při zkoušce (P_M) (kW) (a) | |
Celkový pohlcený výkon zařízení poháněných motorem podle bodu 1.3.2 tohoto dodatku nebo bodu 3.1 přílohy III (P_AE) (kW) (b) | |
Netto výkon motoru podle bodu 2.4 přílohy I (kW) (c) | |
c = a + b | |
1.5	Hodnoty emisí
1.5.1	Nastavení dynamometru (kW)
Procento zatížení | Nastavení dynamometru (kW) při různých otáčkách motoru
| Mezilehlé otáčky (přicházejí-li v úvahu) | Jmenovité otáčky
10 (přichází-li v úvahu) | |
25 (přichází-li v úvahu) | |
50 | |
75 | |
100 | |
1.5.2	Výsledné hodnoty emisí po zkoušce NRSC:
CO: 	 g/kWh
HC: 	 g/kWh
NO_x: 	 g/kWh
NMHC + NO_x: 	 g/kWh
Částice: 	 g/kWh

1.5.3	Systém odběru vzorků použitý při zkoušce NRSC:

1.5.3.1 Plynné emise^3: 
1.5.3.2 Částice^3: 
1.5.3.2.1 Metoda^4 (s jedním filtrem/s více filtry ): 
2.	INFORMACE O PROVEDENÍ ZKOUŠKY NRTC^5
2.1	Výsledné hodnoty emisí po zkoušce NRTC:

CO: 	 g/kWh
NMHC: 	 g/kWh
NO_x: 	 g/kWh
Částice: 	 g/kWh
NMHC + NO_x: 	 g/kWh
2.2	Systém odběru vzorků použitý při zkoušce NRTC:
Plynné emise: 
Částice: 
Metoda: jediný filtr/více filtrů