Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Závazná část

Poznámka: Číselné označení jednotlivých částí textu navazuje na číslování směrné části Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje.

Seznam zkratek:

Česká republika	ČR
Moravskoslezský kraj	MSK
Plán odpadového hospodářství	POH
Plán odpadového hospodářství České republiky	POH ČR
Plán odpadového hospodářství
Moravskoslezského kraje	POH MSK
Ministerstvo životního prostředí	MŽP
Státní fond životního prostředí České republiky	SFŽP ČR
Evropská unie	EU
Český statistický úřad	ČSÚ

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů	 zákon o odpadech

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů	 zákon o integrované prevenci

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů	 zákon o obalech

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů	zákon o ochraně ovzduší

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 	zákon č. 22/1997 Sb.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů	zákon č. 56/2001 Sb.

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitů odpadů	vyhláška č. 381/2001 Sb.

Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách využití upravených kalů na zemědělské půdě	 vyhláška č. 382/2001 Sb.

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady	vyhláška
č. 383/2001 Sb.

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB vyhláška č.	384/2001 Sb.

Strategické posuzování vlivu na životní prostředí 	SEA

Systém environmentálního řízení	 EMAS

Informační systém odpadového hospodářství	 ISOH

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka	 VÚV

Nejlepší dostupné technologie	 BAT

Čistírna odpadních vod	 ČOV

Fond národního majetku České republiky	 FNM

Nebezpečný odpad	 NO

Komunální odpad	 KO

Biologicky rozložitelný komunální odpad	 BRKO

PCB/PCT (polychlorované bifenyly, polychlorované terfenyly, monometyltetrachlor difenylmetan, monometyldichlordifenyl-metan, monometyldibromdifenylmetan a veškeré směsi obsahující kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50mg/kg)	 PCB

Polyaromatické uhlovodíky	 PAU

3. Závazná část

Závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje vychází z Plánu odpadového hospodářství České republiky a je v souladu s jeho závaznou částí podle požadavku zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, části sedmé, § 43 odst. 2. Závazná část POH MSK obsahuje všechny náležitosti stanovené v § 43 odst. 4 písm. a) až h) zákona o odpadech.

3.1 Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností

Obecná zásada
Předcházení vzniku odpadů je zakotveno jako přístup s nejvyšší prioritou již ve směrnici 75/442/EEC o odpadech a dále je rozváděno, nebo je součástí prakticky všech souvisejících směrnic EU.

Cíle
a) Snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu.
b) Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů.
c) Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady.

Obecná opatření
Opatření dle POH ČR
a) Iniciovat a podporovat všemi dostupnými prostředky změny výrobních postupů směrem k nízkoodpadovým až bezodpadovým technologiím a v případě vzniku odpadů k jejich vyššímu využití.
b) Zpracovat analýzy možnosti náhrady materiálů a výrobků, které po ukončení životnosti při následném využívání nebo odstraňování, by mohly mít nepříznivý vliv na zdraví lidí a životní prostředí.
c) Nahrazovat, za předpokladu, že je to technicky a ekonomicky možné, nebezpečné materiály a složky používané jako suroviny za méně nebezpečné.
d) Minimalizovat objem a hmotnost výrobků při zachování jejich funkčních vlastností.
e) Vytvářet podmínky k podpoře vratných, opakovaně použitelných obalů.
f) Podporovat všemi dostupnými prostředky zavedení systému environmentálního řízení, především systém Mezinárodní organizace pro normalizaci, Národní program zavedení systémů řízení podniku a auditů z hlediska ochrany životního prostředí.
g) Využívat v rámci jednotlivých odvětví Národní program čistší produkce a programy Státního fondu životního prostředí České republiky pro šíření a podporu preventivních postupů k omezení vzniku odpadů a jejich nebezpečných vlastností.
h) Usilovat na všech úrovních veřejné správy o efektivní změny v řízení odpadového hospodářství vedoucí ke zvýšení kvality řízení a odpovědnosti při rozhodování.
i) Usilovat o změnu chování podnikatelské i občanské sféry směrem k upřednostňování výrobků příznivých z hlediska jejich vlivu na zdraví lidí a životní prostředí.
j) Naplňovat program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro oblast odpadového hospodářství, včetně zlepšení přístupu veřejnosti k informacím o stavu odpadového hospodářství.
k) Podporovat všechny formy dobrovolných aktivit výrobní a nevýrobní sféry.
l) Zpracovat Realizační programy ČR pro specifické skupiny odpadů na základě analýz zpracovaných podle tohoto plánu.

Opatření na úrovni kraje
a) Usilovat na všech úrovních veřejné správy o efektivní změny v odpadovém hospodářství vedoucí ke zvýšení kvality řízení a odpovědnosti při rozhodování.
b) Usilovat o změnu chování podnikatelské i občanské sféry směrem k upřednostňování výrobků příznivých z hlediska jejich vlivu na zdraví lidí a životní prostředí.
c) Naplňovat program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro oblast odpadového hospodářství, včetně zlepšení přístupu veřejnosti k informacím o stavu odpadového hospodářství.
d) Podporovat dobrovolné aktivity k předcházení vzniku odpadů.
e) Zapracovat výstupy Realizačních programů ČR pro specifické skupiny odpadů do POH původců a dle potřeby i do POH MSK.

3.2 Podíl recyklovaných odpadů

Cíl
V zájmu dosažení cíle zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů o 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000.

Obecná opatření
Opatření dle POH ČR
a) Stanovit nástroje pro podporu zvýšení materiálového využití odpadů s upřednostněním jejich opětovného použití, pokud je to ekologicky a ekonomicky vhodné.
b) Zpracovat strategii na podporu trhu s recyklovanými výrobky.
c) Podporovat oddělený sběr a materiálové využití u všech skupin odpadů, kde je to s ohledem na ekologické, technické, ekonomické a sociální podmínky možné.
d) Podporovat rozvoj trhu s recyklovanými výrobky, upřednostnit výrobky z recyklovaných materiálů a ekologicky šetrné výrobky při zadávání zakázek na úrovni orgánů veřejné správy.
e) Požadovat při poskytování podpor uvolňovaných ze státních nebo komunálních rozpočtů v případech, kde je to vhodné, použití recyklovaných výrobků nebo výrobků vyrobených bezodpadovou nebo nízkoodpadovou technologií.
f) Zajistit zdravotní nezávadnost recyklovaných výrobků.
g) Analyzovat způsoby nakládání se stavebními a demoličními odpady za účelem vytvoření podmínek; pro splnění těchto cílů využívat 50 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31. prosince 2005 a 75 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31. prosince 2012.
h) Zvýšit úroveň sběru tříděných vyřazených elektrických a elektronických zařízení na 4 kg na osobu za rok z domácností do 31. prosince 2006.
i) Dosáhnout u velkých domácích spotřebičů a automatických výdejních stojanů využití minimálně 80 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a opětovně použít nebo recyklovat materiály, látky a součásti z nich v rozsahu minimálně 75 % průměrné hmotnosti spotřebiče do 31. prosince 2006.
j) Dosáhnout u zařízení informační technologie a komunikačních a spotřebitelských zařízení využití minimálně 75 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a opětovně použít nebo recyklovat materiály, látky a součásti z nich v rozsahu minimálně 65 % průměrné hmotnosti spotřebiče do 31. prosince 2006.
k) Dosáhnout u malých domácích spotřebičů, osvětlovacích zařízení, elektrických a elektronických nástrojů, hraček a přístrojů pro monitorování a regulaci využití minimálně 70 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a opětovně použít nebo recyklovat materiály, látky a součásti z nich v rozsahu minimálně 50 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče do 31. prosince 2006.
l) Dosáhnout opětovného použití nebo recyklace materiálů, látek a součástí z výbojek v rozsahu minimálně 80 % hmotnosti použitého spotřebiče do 31. prosince 2006.
m) Zajistit na základě analýzy zpracování Realizačního programu ČR pro vyřazená elektrická a elektronická zařízení za účelem vytvoření podmínek pro splnění cílů uvedených v písm. i) až l).

Opatření na úrovni kraje
a) Nástroje navržené na úrovni MŽP aplikovat při realizaci cíle materiálového využití v MSK.
b) Zapracovat výstupy z Realizačního programu ČR pro obaly a odpady z obalů komplexně řešící nakládání s obaly a odpady z obalů zejména s prioritou prevence, opakovaného použití a recyklace.
c) Uzavírat dobrovolné dohody na zvýšení využití odpadů, s původci takových odpadů, u kterých existuje potenciální možnost zvýšení jejich využití.
d) Podporovat dostupnými prostředky ty původce odpadů, kteří již v současné době zajišťují v maximální míře využití jimi produkovaných odpadů.
e) U velkoobjemových odpadů, které rozhodujícím způsobem ovlivní plnění cíle stanoveného na využití odpadů, vytvářet podmínky pro jejich aplikaci při veřejných zakázkách zadávaných krajem.
f) U stavebních a demoličních odpadů vyžadovat při povolování staveb jejich využití nejlépe přímo na místě vzniku, případně jinak ekonomicky přijatelně, hlavně s ohledem na logistiku.
g) Podporovat oddělený sběr a materiálové využití u všech skupin odpadů, kde je to s ohledem na environmentální, technické, ekonomické a sociální podmínky možné.
h) Upřednostnit výrobky z recyklovaných materiálů a ekologicky šetrné výrobky při zadávání veřejných zakázek.
i) Požadovat při poskytování podpor uvolňovaných ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů v případech, kde je to vhodné, použití recyklovaných výrobků nebo výrobků vyrobených bezodpadovou (nízkoodpadovou) technologií.
j) Zajišťovat potřebné kapacity pro zpracování vytříděných druhů odpadů iniciováním a podporováním ověřených zařízení. k) Podporovat vznik potřebných kapacit pro výrobu alternativních paliv pro následné energetické využití ve vhodných zařízeních.

3.3 Vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady a k jejich využívání

Cíl
Vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich propojení do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území.

Obecné zásady dle POH ČR
a) Vytvořit podmínky pro dobudování celostátní sítě zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.
b) Navrhovat nová zařízení v souladu s nejlepšími dostupnými technikami jako nedílnou součást integrovaného systému nakládání s odpady na daném území.
c) Využít stávající zařízení, která vyhovují požadované technické úrovni podle písm. b).
d) Podpořit výstavbu zařízení, u kterého bude ekonomicky a technicky prokázána účelnost jeho provozování na celostátní úrovni, vzhledem k přiměřenosti stávající sítě zařízení po předběžném projednání s kraji.
e) Upřednostňovat při výběru projektů odpadového hospodářství projekty infrastruktury pro odvozový systém sběru tříděného komunálního odpadu před ostatními projekty nakládání s odpady.
f) Požadovat ekonomickou rentabilitu navrhovaného zařízení vzhledem ke kapacitě a provozu zařízení za daných podmínek financování investice a provozu.
g) Zpracovat postupně požadavky na vytváření sítě zařízení do souboru výstupů územního plánování jako důležitý podklad pro rozhodování o dalším rozvoji zejména průmyslových zón.
h) Neohrožovat provozem zařízení a dopravou odpadů lidské zdraví a jednotlivé složky životního prostředí.
i) Nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků.
j) Nepodporovat výstavbu nových skládek odpadů ze státních prostředků.
k) Stanovit podmínky pro materiálové využívání odpadů v jiných vhodných zařízeních, která nejsou vedena jako zařízení na využívání odpadů ve smyslu zákona.
l) Zajistit tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu prostřednictvím dostatečně četné a dostupné sítě sběrných míst, za předpokladu využití existujících systémů sběru a shromažďování odpadů, a pokud je to možné, i systémů sběru vybraných výrobků, které jsou zajišťovány povinnými osobami, tj. výrobci, dovozci, distributory.
m) Zajistit potřebné kapacity pro úpravu odpadů vhodných pro zpracování na palivo, není-li vhodnější jejich materiálové využití.
n) Zajistit využití vhodných a dostupných technologií k využívání paliv vyrobených z odpadů.
o) Připravit návrh podpory pilotních projektů na ověření dosud v České republice neprovozovaných technologií a zařízení k nakládání s odpady.

Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Aktualizovat podrobnou analýzu současného stavu zařízení pro nakládání s odpady a zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech v MSK z hlediska plnění nových požadavků na ochranu životního prostředí (kapacity, technická a technologická úroveň a předpoklady jejich využití v dalších letech).
b) Propojovat stávající zařízení do integrovaného systému nakládání s odpady za předpokladu zajištění logistiky dopravy, vstupů a výstupů. Integrovat systémy nejen v rámci kraje, ale i mezikrajově.
c) Pro nakládání s nebezpečnými odpady pokud možno využívat kapacitní možnosti zařízení v MSK, která vyhovují nejpřísnějším požadavkům legislativních norem EU v oblasti ochrany životního prostředí.
d) Využívat v maximální možné míře stávající systémy nakládání s odpady, za předpokladu jejich souladu s platnou právní úpravou.
e) Při posuzování nově navrhovaného zařízení, případně novém posuzování stávajícího zařízení na nakládání s odpady, posuzovat zařízení z hlediska plnění environmentálních, ekonomických a sociálních hledisek, technické a technologické úrovně (BAT).
f) Opatření v jednotlivých skupinách odpadů:
- Skupina 01 - Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene
V rámci kompetencí státní správy usměrňovat a kontrolovat využití skrývkových hmot při povrchové těžbě nerostů na rekultivační akce, nejlépe přímo v místě těžby, v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí, a povolovat pouze takové akce, které těmto požadavkům plně vyhoví.
- Skupina 02 - Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin
Podporovat dostupnými prostředky ty zemědělské podniky, které řeší problematiku odpadového hospodářství moderními postupy s perspektivou zvýšení podílu využití odpadů.
- Skupina 03 - Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
Upřednostňovat materiálové využívání a podporovat možnosti energetického využívání těchto odpadů v rámci stávajících zařízení, popřípadě podporovat budování energetických zařízení schopných využívat tyto druhotné suroviny, ať už v rámci odpadového zákona nebo jejich přímé využití jako alternativní paliva.
- Skupina 07 - Odpady z organických chemických procesů
Preventivně při udělování povolení k provozu zařízení pro nakládání s odpady a důslednou kontrolní činností zajistit snížení, případně vyloučení skládkování odpadů této skupiny.
- Skupina 08 - Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev laků, smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev
Nepodporovat ukládání těchto odpadů na skládky.
- Skupina 10 - Odpady z tepelných procesů
Podporovat všechny aktivity směřující k maximalizaci materiálového využití odpadů skupiny 10, které představují rozhodující podíl na celkové produkci.
- Skupina 11 - Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů
Věnovat zvýšenou pozornost realizaci moderních technologií v metalurgických a strojírenských podnicích s cílem postupného snižování, případně eliminace rozhodujícího podílu nebezpečných odpadů této skupiny.
- Skupina 12 - Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů
Maximalizovat využití těchto odpadů.
- Skupina 14 - Odpady organických rozpouštědel, chladiva hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)
Odpady této skupiny převážně s obsahem halogenů odstraňovat v zařízeních, která vyhovují nejpřísnějším požadavkům legislativních norem EU v oblasti ochrany životního prostředí.

Opatření ve skupinách 15 - 19, týkající se sítě zařízení pro nakládání s vybranými odpady, jsou uvedena v závazné části v příslušných kapitolách pro vybrané odpady.

3.4 Ukládání odpadů na skládky

Cíl
Snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem dalšího postupného snižování.

Obecné zásady dle POH ČR
a) Zvýšit provozní a technologickou úroveň provozovaných skládek.
b) Ukládat odpady na skládky jen v případě, že s odpady nelze v daném místě a čase nakládat jiným způsobem.
c) Uzavřít a rekultivovat skládky, které nejsou dlouhodobě schopny plnit zákonné požadavky na provoz a technický stav; skládky odpadů, které nesplňují podmínky stanovené zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem, provozovat nejdéle do 16. července 2009 na základě rozhodnutí krajského úřadu v souladu se schváleným plánem úprav skládky.
d) Zajistit pravidelnou kontrolu plnění povinnosti postupného omezování celkového množství odpadů ukládaných na skládky a dodržování zákazu ukládání vybraných druhů odpadů na skládky.
e) Vyhodnocovat pravidelně plnění cílů postupného omezování odpadů ukládaných na skládky a zákazu ukládání vybraných druhů odpadů na skládky, v případě potřeby doplnit vyhodnocení o nápravná opatření.
f) Provést prověrku provozu a technického stavu všech provozovaných skládek odpadů v termínu do 31. prosince 2004.
g) Pravidelně kontrolovat opatření stanovená v plánu úprav skládky u provozovatelů skládek s cílem sladit provoz a technický stav skládek s podmínkami stanovenými zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy do 31. prosince 2009.
h) Podporovat přeměnu stávajících skládkových areálů na centra komplexního nakládání s odpady.

Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Zajistit dodržování zákazu ukládání vybraných druhů odpadů na skládky tak, jak je uvedeno v zákoně o odpadech a zákoně o obalech a v souvisejících právních předpisech.
b) Zajistit u původců odpadů a provozovatelů skládek pravidelnou kontrolu plnění povinností; postupně omezovat množství odpadů ukládaných na skládky.
c) Vyhodnocovat pravidelně plnění cílů postupného omezování odpadů ukládaných na skládky a zákazu ukládání vybraných druhů odpadů na skládky, v případě potřeby doplnit vyhodnocení o nápravná opatření.
d) Provést prověrku provozu a technického stavu všech provozovaných skládek odpadů.
e) Zajistit pravidelnou kontrolu opatření stanovených v plánu úprav skládky u provozovatelů skládek s cílem sladit provoz a technický stav skládek s podmínkami stanovenými zákonem.

3.5 Nebezpečné odpady

Cíl
Snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s předpokladem dalšího snižování.

Obecné zásady dle POH ČR
a) Zajistit na základě analýzy zpracování Realizačního programu ČR pro odpady ze zdravotnictví zohledňující možnosti zavádění nových ekologických technologií pro odstranění nebezpečných vlastností odpadů ze zdravotnictví.
b) Zajistit na základě analýzy zpracování Realizačního programu ČR snižování zdravotních rizik v souvislosti s nakládáním s nebezpečenými odpady.
c) Zpracovat návrh na kritéria pro předcházení vzniku omezování produkce nebezpečných odpadů pro strategické posuzování vlivu na životní prostředí.
d) Zajistit důsledné uplatňování kontroly výrobků a zařízení v souvislosti s omezováním jejich nebezpečných vlastností po celou dobu jejich životního cyklu.
e) Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálního odpadu.
f) Zajistit průběžné roční vyhodnocování systému nakládání s nebezpečnými odpady.

Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Podporovat restrukturalizační změny v těch oborech průmyslu, které produkují nebezpečné odpady, jejichž výsledkem jsou změny ve výrobních procesech, a technologie s menší produkcí odpadů, případně s menšími zdravotními riziky. Při koncipování průmyslových zón upřednostňovat právě tyto technologie.
b) Využít zákonných možností MSK při udělování souhlasu pro provoz zařízení pro nakládání s odpady, z hlediska optimalizace jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady.
c) Při vytváření jednotné a přiměřené sítě k nakládání s nebezpečnými odpady využít stávající zařízení na území MSK, které svým technologickým vybavením vyhovuje požadavkům BAT.
d) Vytvářet příznivé prostředí pro využívání ekonomických nástrojů (podpory ze strany státu, Evropské unie a bank) pro subjekty, které aplikují ve výrobním procesu nové technologie, snižující produkci odpadů nebo jejich nebezpečné vlastnosti, respektive investují do nových zařízení pro nakládání s odpady.
e) Výstupy Realizačního programu ČR pro nebezpečné odpady zapracovat do POH MSK.
f) Usilovat o změny výrobních procesů a technologií, které jsou zdrojem nebezpečných odpadů.
g) Zajistit na základě zpracovaného Realizačního programu ČR pro odpady ze zdravotnictví zohledňující možnosti zavádění nových ekologických technologií pro odstranění nebezpečných vlastností odpadů ze zdravotnictví.
h) Zajistit průběžné roční vyhodnocování systému nakládání s nebezpečnými odpady a ke zlepšení stavu navrhovat nové způsoby nakládání s nimi.
i) Motivovat veřejnost k třídění nebezpečných složek komunálního odpadu.

3.6 Vybrané výrobky, vybrané odpady a vybraná zařízení podle části čtvrté zákona o odpadech

3.6.1 Odpady s obsahem PCB/PCT a zařízení je obsahující

Cíl
Odstranění odpadů PCB/PCT a zařízení s obsahem PCB/PCT nebo jejich dekontaminace v co nejkratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010.

Poznámka: Transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50 až 500 mg/kg PCB/PCT, mohou jejich vlastníci, popřípadě provozovatelé dekontaminovat nebo odstranit až na konci jejich životnosti.

Obecné zásady dle POH ČR
a) Zajistit dokončení a vyhodnocení inventarizace zařízení s obsahem PCB větším než 5 dm3 a stanovit podmínky pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB o koncentraci vyšší než 50 mg/kg PCB.
b) Připravit plány dekontaminací nebo odstranění inventarizovaných zařízení a PCB v nich obsažených.
c) Vypracovat metodiku pro sběr a následné odstraňování zařízení s obsahem PCB, které nepodléhají inventarizaci.
d) Zpracovat návrh na provedení pasportizace míst na území České republiky kontaminovaných PCB.

Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Zajistit, aby do POH původců byly zapracovány harmonogramy odstranění odpadů PCB, dekontaminace zařízení s obsahem PCB a harmonogramy inventarizace zařízení, kde je potenciální možnost obsahu PCB.
b) Kontrolovat pravidelně nejméně jednou ročně plnění úkolu pod písm. a).
c) S ohledem na ekologickou bezpečnost a evidované náklady na odstranění odpadů PCB usilovat, aby odpady PCB, evidované u původců v průběhu inventarizace, byly předávány přímo subjektu, který má souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem na jejich odstranění.
d) Formou dobrovolných dohod mezi významnými původci odpadů s PCB a MSK časově koordinovat v rámci možností kapacit na odstranění PCB v MSK průběžné plnění stanoveného cíle.
e) V rozsahu svých kompetencí spoluzajišťovat a kontrolovat proces odstranění starých ekologických zátěží, které budou na základě provedené pasportizace lokalizovány jako místa kontaminovaná PCB, a to již od fáze návrhu řešení až do jeho dokončení.

3.6.2 Odpadní oleje

Cíl
Zajištění využití 38 % (50 %) hmotnostních z ročního množství olejů uvedených na trh do roku 2006 (2012) a zvyšovat množství zpětně odebraných odpadních olejů.

Obecné zásady dle POH ČR
a) Zabraňovat mísení odpadních olejů v místech jejich vzniku, soustřeďování a skladování, s ohledem na jejich následné využití.
b) Ukončit spalování odpadních olejů ve středních a malých stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší k 1. červnu 2004
c) Odpadní oleje nevhodné k materiálovému využití přednostně upravovat na paliva.

Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Zajistit důsledné plnění povinností vedení evidence a ohlašování odpadů a zařízení podle § 39 zákona o odpadech.
b) Využívat ve smyslu § 29 odst. 2 možnosti § 38 zákona o odpadech, který ukládá povinným osobám zajistit zpětný odběr odpadních olejů, včetně následných povinností, a to způsobem, který bude z hledisek environmentálních, ekonomických i sociálních optimální.
c) Zvýšit sběr odpadních olejů vybudováním dostatečné sítě sběru, technicky vybavené v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí.
d) Provádět třídění odpadních olejů.
e) Důsledně vyžadovat od původců odpadů přesné vedení evidence odpadních olejů, včetně povinnosti evidovat, kterému subjektu byly předány, s cílem identifikace konečného zpracovatele.
f) Souhlas pro zařízení pro sběr odpadních olejů vydávat pouze subjektům, které jsou vybaveny mobilními prostředky odpovídajícími dnešnímu stavu techniky a sklady s nádržovým parkem, který vyhovuje všem zákonným požadavkům.
g) Rozhodnutí pro zařízení pro sběr a skladování odpadních olejů podmiňovat povinností zajišťovat jejich třídění pro potřebu jejich dalšího zpracování.
h) Odpadní oleje s obsahem chloru > 0,2 % případně PCB > 10mg/kg odstraňovat nejlépe ve spalovnách nebezpečného odpadu s příslušným povolením.
i) Zabraňovat mísení odpadních olejů v místě jejich vzniku.
j) Ukončit spalování odpadních olejů ve středních a malých zdrojích znečišťování ovzduší v souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší.
k) Zajistit informační kampaň pro veřejnost o zásadách správného zacházení s odpadními oleji.
l) Přednostně zajišťovat materiálové využití odpadních olejů regenerací na základové oleje.
m) Zajistit ve spolupráci s prodejci a velkospotřebiteli evidenci spotřeby olejů v MSK.

3.6.3 Autovraky

Cíle
a) Pro vozidla vyrobená po 1. lednu 1980 nejpozději od 1. ledna 2006 opětovně použít a využít nejméně v míře 85 % průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok a opětovně použít a materiálově využít v míře nejméně 80 % průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok.
b) Pro vozidla vyrobená před 1. lednem 1980 je míra opětovného použití a využití stanovena na 75 % a míra opětovného použití a materiálového využití na 70 % průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok.
c) Nejpozději od 1. ledna 2015 opětovně použít a využít nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok a opětovně použít a materiálově využít v míře nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok.

Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Podporovat postupné budování dostatečně přístupné sítě schválených zařízení pro soustředění autovraků před jejich odvozem na konečné využití a likvidaci.
b) Schvalovat a provozovat jen taková výše uvedená zařízení, která budou schopna řešit problematiku komplexně a ve smyslu daných předpisů.
c) Zajistit důsledné plnění povinností vedení evidence a ohlašování odpadů a zařízení dle § 39 zákona o odpadech u všech subjektů účastnících se procesu nakládání s autovraky a jejich vyhodnocování tak, aby mohlo být kontrolováno především plnění legislativních limitů za MSK.
d) Zajistit propagaci výše uvedených zařízení pro širokou veřejnost.
e) Po zpracování a schválení Realizačního programu ČR - autovraky respektovat jeho výsledky a ty zapracovat do POH MSK.

3.6.4 Odpady z azbestu

Cíl
Omezení negativního vlivu azbestu na zdraví lidí a životního prostředí.

Obecné zásady dle POH ČR
a) Zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek životního prostředí.
b) Stanovit technické požadavky pro nakládání s odpady s obsahem azbestu při jejich ukládání na skládky.

3.6.5 Kaly z ČOV

Obecné zásady dle POH ČR
a) Podporovat energetické využití bioplynu z čistíren odpadních vod s odpovídající produkcí kalů.

Zásady
V současnosti, kdy nejsou dostatečně porovnány výhody a nevýhody všech metod zpracování kalů z čistíren není možno preferovat jeden nebo více způsobů, ale je možno stanovit následující zásady:
a) Kaly z čistíren průmyslových odpadních vod mají ve většině případů výrazně větší podíl anorganických látek a nakládání s nimi je řešeno původci ve smyslu požadavku zákona o odpadech a nevyžaduje konkrétní řešení.
b) Kaly z čistíren průmyslových odpadních vod s vysokým obsahem organických látek a s nízkým obsahem nebezpečných polutantů je možno v závislosti na jejich vlastnostech řešit společně s kaly z čistíren komunálních vod.
c) Kaly z čistíren komunálních odpadních vod, společně s kaly dle písmene b), se doporučuje řešit ve smyslu kapitoly 3.8.3., opatření č. 6 "Komplexní projekt hospodaření s biomasou v Moravskoslezském kraji".

Obecné požadavky
a) Snižovat množství sušiny a nebezpečných látek v odpadních vodách.
b) Zvyšovat podíl sušiny v kalech z ČOV, a tím i snižovat jejich množství.
c) Hygienizovat kaly již v samotném technologickém postupu.
d) Při použití kalů z ČOV na zemědělské půdě dodržovat ustanovení zákona o odpadech a vyhlášky č. 382/2001 Sb.

Cíl (MSK)
 Postupně zvyšovat podíl využívaných kalů z komunálních ČOV.

Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Iniciovat vypracování seznamu zemědělských ploch, kde je vhodné využívat kaly z ČOV, jako hlavní podklad pro intenzifikaci aplikace kalů na zemědělskou půdu.
b) Hledat možnosti oddělené produkce kalů z komunálních ČOV a průmyslových kalů u stávajících čistíren, kde se zpracovávají komunální i průmyslové odpadní vody.
c) Podporovat takové technologie zpracování kalů z ČOV, které budou doporučeny v rámci Realizačního programu ČR pro kaly z ČOV, například energetické využití bioplynu z ČOV.
d) Pro hledání optimálních řešení použít a zapracovat výstupy z Realizačního programu ČR na kaly z čistíren odpadních vod.

3.6.6 Baterie a akumulátory

Cíle
a) Dosáhnout u použitých průmyslových Ni-Cd akumulátorů úplného využití kovové substance do 31. prosince 2005.
b) Dosáhnout do roku 2006 sběru použitých přenosných baterií v množství 100 g za rok na obyvatele, z toho materiálově využívat minimálně 50 % hmotnostních.
c) Zajistit do roku 2005 sběr a materiálové využití 85 % hmotnostních z celkového množství olověných akumulátorů uvedených na trh.
d) Zajistit do roku 2012 sběr a materiálové využití 95 % hmotnostních z celkového množství olověných akumulátorů uvedených na trh.
e) Uplatňovat při sběru, shromažďování a třídění použitých baterií a akumulátorů postupy umožňující zvyšování účinnosti zpětného odběru a jejich využití.

Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Podporovat rozšíření zapojení povinných osob do celostátního sdruženého systému zpětného odběru, sběru a recyklace použitých baterií ECOBAT a propagovat tento systém u spotřebitelů v rámci práce s veřejností.
b) U Ni-Cd průmyslových akumulátorů podporovat zpětný odběr a recyklaci.
c) Podporovat aktivity v rámci MSK na intenzifikaci stávajícího systému sběru a recyklace olověných akumulátorů.

3.7 Další skupiny odpadů a zařízení stanovené v POH ČR nebo považované za významné z hlediska kraje

Zásady
a) Snižovat objem výrobků na jedno použití a upřednostňovat výrobky a zařízení s delší životností a možností opakovaného použití.
b) Uplatňovat při sběru, shromažďování a třídění upotřebených výrobků a zařízení postupy umožňující recyklaci jednotlivých materiálových složek.
c) Omezovat negativní dopady a vlivy jednotlivých složek, obsažených ve výrobcích a zařízeních, na zdraví lidí a životní prostředí.

3.7.1 Vyřazená elektrická a elektronická zařízení

Cíle
a) Zvýšení úrovně sběru tříděných vyřazených elektrických a elektronických zařízení na 4 kg na osobu za rok z domácností do 31. prosince 2006.
b) Zvýšení zpětného odběru použitých elektrických a elektronických spotřebičů a zařízení s tím, že nejpozději do 31. 12. 2006 bude u následujících toků odpadů odevzdaných do zpracovatelských zařízení dosaženo těchto uvedených cílů:
- U velkých domácích spotřebičů a automatických výdejních stojanů bude využito minimálně 80 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a materiály, látky a součásti z nich budou opakovaně použity nebo recyklovány v rozsahu minimálně 75 % průměrné hmotnosti spotřebiče.
- U zařízení informační a komunikační technologie a spotřebitelských zařízení bude využito minimálně 75 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a materiály, látky a součásti z nich budou opakovaně použity nebo recyklovány v rozsahu minimálně 65 % průměrné hmotnosti spotřebiče.
- U malých domácích spotřebičů, osvětlovacích zařízení, elektrických a elektronických nástrojů, hraček a přístrojů pro monitorování a regulaci bude využito minimálně 70 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a materiály, látky a součásti z nich budou opakovaně použity nebo recyklovány v rozsahu minimálně 50 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče.
- Materiály, látky a součásti z výbojek a zářivek budou opakovaně použity nebo recyklovány v rozsahu minimálně 80 % hmotnosti použitého spotřebiče.

Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Podporovat intenzifikaci sítě sběrných míst v systému organizovaném ve spolupráci výrobců a dovozců výbojek a zářivek.
b) Využívat v maximální míře stávajících kapacit v MSK pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů, zářivek a výbojek.
c) Konečné odstranění chlorfluoruhlovodíků (freony) ze zařízení, hlavně ledniček, koncentrovat především do zařízení v MSK, která vyhovují nejpřísnějším požadavkům legislativních norem EU v oblasti ochrany životního prostředí.
d) Zajistit rozšíření odběrových míst, respektive v rámci sběrných dvorů obcí odběr elektrotechnických a elektronických přístrojů a zařízení jako základní předpoklad plnění stanovených cílů.
e) Využívat kapacity na demontáž a recyklaci elektrotechnických a elektronických přístrojů a zařízení televizorů přednostně v chráněných dílnách.
f) Zapracovat výstupy z Realizačního programu ČR pro elektrická a elektronická zařízení do POH MSK.

3.7.2 Pneumatiky

Zvyšování zpětného odběru odpadních pneumatik s cílem jejich využití s upřednostněním materiálového využití.

Opatření na úrovni kraje
a) Nepovolovat skladování pneumatik mimo k tomu účelu vybavená zařízení s cílem omezit skladování a urychlit využití pneumatik.
b) Podporovat zpětný odběr pneumatik u subjektů, které provádí jejich výměnu a přímé předání pro jejich využití.
c) Podporovat, aby byly odpadní pneumatiky, na rozdíl od současného stavu, odebírány povinnou osobou prostřednictvím oprávněné osoby zdarma.

3.7.3 Odpady vzniklé následkem živelných pohrom

Definované zásady, cíle a opatření se vztahují na odpady všech druhů a kategorií, které vznikly v důsledku živelní pohromy a které je třeba podle rozhodnutí orgánu krizového řízení odvézt z místa živelní pohromy.

Zásady
a) Řídit práce po věcné a časové stránce podle pokynů a postupů orgánů krizového štábu.
b) Přijmout stanovený okruh odpadů, které se staly předmětem nakládání v rámci krizového řízení a příslušný orgán krizového řízení je takto určil.
c) Zajistit nakládání s odpady vzniklými v důsledku živelní pohromy v objektech k tomu dočasně nebo trvale určených (např. plochy, areály, sběrné dvory apod.), na které se odpady přemisťují a kde se s nimi provádějí základní operace podle pokynů orgánů krizového řízení.
d) Využívat seznam zařízení uvedených v krizovém plánu příslušného území, kterým budou určeny objekty k soustřeďování odpadů vzniklých v důsledku živelní pohromy.

Cíle
a) Zapracování zásad pro nakládání s odpady vzniklými v důsledku živelních pohrom do předpisů krizového řízení a systémů krizového řízení, aby byly po organizační a technické stránce připraveny organizovat a zajišťovat práce při bezprostředním nakládání s těmito odpady, v souladu s právními předpisy v odpadovém hospodářství.
b) Zajištění dovybavení objektů, které budou do systému nakládání s odpady vzniklými při živelních pohromách zařazeny.

Opatření
a) Zapracovat do POH MSK podmínky stanovené orgánem krizového řízení a uvedené v krizovém plánu MSK.
b) Uplatňovat požadavky platné právní úpravy z oblasti odpadového hospodářství při přípravě a projednávání předpisů krizového řízení.

3.8 Komunální odpady

Pod pojmem komunální odpad (KO) je myšlena celá skupina 20 katalogu odpadů.

Určitou zvláštností je zařazení odpadu - kalů ze septiků a žump, chemických toalet (kat. č. 20 03 04) do skupiny 20 - komunální odpady. Tyto kaly ze septiků jsou převáženy většinou do ČOV, kde vlastní převoz v podstatě nahrazuje scházející kanalizační potrubí, a celý proces by měl být proto posuzován podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kaly ze septiků následně přecházejí do kalů z ČOV kat. č. 19 08 05.

Z výše uvedených důvodů nebude kat. č. 20 03 04 začleňováno do algoritmu řešení BRKO.

3.8.1 Rozdělení zodpovědností

Zodpovědnosti jsou uvedeny pouze rámcově v komentáři k závazné části, konkrétní zodpovědnosti jsou uvedeny v příslušných opatřeních.

3.8.2 Obecné cíle a opatření

V této části jsou uvedeny obecné strategické cíle, zásady a opatření vyplývající především z POH ČR transformované na podmínky MSK. V následující kapitole 3.8.3 jsou uvedena konkrétní opatření zabezpečující plnění zde stanovených požadavků.

3.8.2.1 Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností

Cíle
a) Snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu.
b) Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů.
c) Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady.

Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Iniciovat a podporovat všemi dostupnými prostředky změny vedoucí k vyššímu využívání odpadů.
b) Usilovat na všech úrovních veřejné správy v MSK o efektivní změny v řízení odpadového hospodářství vedoucí ke zvýšení kvality řízení a odpovědnosti při rozhodování.
c) Usilovat o změnu chování podnikatelské i občanské sféry směrem k upřednostňování výrobků příznivých z hlediska jejich vlivu na zdraví a životní prostředí.
d) Uplatňovat program environmentálního vzdělávání a osvěty pro oblast odpadového hospodářství včetně zlepšení přístupu veřejnosti k informacím o stavu odpadového hospodářství.
e) Podporovat všechny formy dobrovolných aktivit výrobní i nevýrobní sféry v oblasti odpadového hospodářství.
f) Postupně zapracovávat při aktualizacích POH MSK výstupy Realizačních programů ČR pro specifické skupiny odpadů, které zpracovává MŽP.

3.8.2.2 Podíl recyklovaných odpadů

Cíl
Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů; do roku 2012 zvýšit materiálové využití komunálních odpadů o 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000.

Obecná opatření
Opatření dle POH ČR
a) Stanovit nástroje pro podporu zvýšení materiálového využití odpadů s upřednostněním jejich opětovného využití, pokud je to ekonomicky a ekologicky vhodné.
b) Podporovat oddělený sběr a materiálové využití u všech skupin odpadů, kde je to s ohledem na ekologické, technické, ekonomické a sociální podmínky možné.
c) Podporovat rozvoj trhu s recyklovanými výrobky, upřednostnit výrobky z recyklovaných materiálů a ekologicky šetrné výrobky při zadávání zakázek na úrovni orgánů veřejné správy.
d) Požadovat při poskytování podpor uvolňovaných z veřejných rozpočtů v případech, kde je to vhodné, použití recyklovaných výrobků, nebo výrobků vyrobených bezodpadovou nebo nízkoodpadovou technologií.

Opatření na úrovni kraje (vyplývající z POH ČR)
a) Zvýšit úroveň sběru tříděných vyřazených elektrických a elektronických zařízení na 4 kg na osobu za rok z domácností do 31.12.2006.
b) Dosáhnout u velkých domácích spotřebičů a automatických výdejních stojanů využití minimálně 80 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a opětovně použít, nebo recyklovat materiály, látky a součásti z nich v rozsahu minimálně 75 % průměrné hmotnosti spotřebiče do 31.12.2006.
c) Dosáhnout u zařízení informační technologie a komunikačních a spotřebitelských zařízení využití minimálně 75 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a opětovně použít nebo recyklovat materiály, látky a součásti z nich v rozsahu minimálně 65 % průměrné hmotnosti spotřebiče do 31. 12. 2006.
d) Dosáhnout u malých domácích spotřebičů, osvětlovacích zařízení, elektrických a elektronických nástrojů, hraček a přístrojů pro monitorování a regulaci, využití minimálně 70 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a opětovně použít nebo recyklovat materiály, látky a součásti z nich v rozsahu minimálně 50 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče do 31.12.2006.
e) Dosáhnout opětovného použití nebo recyklace materiálu, látek a součástí z výbojek v rozsahu minimálně 80 % hmotnosti použitého spotřebiče do 31.12.2006.
f) Zapracovat do POH MSK výstupy Realizačního programu ČR pro vyřazené elektrické a elektronické zařízení pro naplnění výše uvedených parametrů.
g) Zapracovat do POH MSK výstupy Realizačního programu ČR pro obaly a odpady z obalů.
h) Každoročně vyhodnocovat množství a úroveň separace jednotlivých komodit komunálního odpadu.

3.8.2.3 Vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady

Cíle
a) Vytvořit krajský integrovaný systém nakládání s komunálními odpady.
b) Zapojit tento systém do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady.

Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Vytvořit podmínky, iniciovat a řídit dobudování krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady.
b) Města a obce v rámci svých kompetencí budou zabezpečovat shromažďování a svoz komunálních odpadů včetně zabezpečení separace, dotřídění, provozu sběrných dvorů, sběru nebezpečných složek komunálních odpadů; obce a města budou zabezpečovat vybrané dílčí prvky sítě zařízení k nakládání s komunálními odpady.
c) Obce a města mohou za účelem hledání optimálních řešení realizovat společné dílčí subsystémy.
d) Navrhovaná nová řešení budou v souladu s nejlepšími dostupnými technikami a budou tvořit nedílnou součást integrovaného systému nakládání s komunálními odpady na území kraje.
e) Stávající zařízení intenzifikovat a modernizovat tak, aby vyhovovala současným požadavkům a aby mohla tvořit prvky sítě zařízení.
f) Podporovat výstavbu a modernizaci zařízení, u kterého bude ekonomicky a technicky prokázána účelnost jeho provozování na celokrajské úrovni.
g) Obecně upřednostňovat projekty infrastruktury pro systém sběru tříděného komunálního odpadu.
h) Při přípravě investic zařízení na zpracování odpadů požadovat ekonomickou rentabilitu.
i) Územní požadavky vyplývající z programu budování sítě zařízení postupně zapracovat do územně plánovací dokumentace pro rozhodování o dalším územním rozvoji, například ve vazbě na průmyslové zóny.
j) Minimalizovat vliv na lidské zdraví a jednotlivé složky životního prostředí z provozu zařízení a z dopravy.
k) Zabezpečit plošné rozšíření tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu prostřednictvím dostatečně četné a dostupné sítě sběrných míst případně i v kombinaci systému sběru vybraných výrobků (tzv. zpětné odběry) zajišťovaného povinnými osobami.
l) V integrovaném systému nakládání s KO zajistit potřebné kapacity pro využití vhodných odpadů při výrobě paliva (alternativní palivo).
m) Jako součást integrovaného systému nakládání s KO zabezpečit dostatečné kapacity na využití paliv vyrobených na bázi odpadů (alternativní palivo).
n) Připravit návrh pilotních projektů na ověření technologií v ČR dosud neprovozovaných.

3.8.2.4 Ukládání odpadů na skládky

Cíl
Snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování.
Poznámka: Tento cíl je obecně platný pro skládkování všech odpadů, pro komunální odpady bude naplněn souborem opatření motivovaných jinými cíli.

Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Zvýšit provozní a technologickou úroveň skládek tak, aby vyhovovaly zákonným požadavkům; skládky, které nejsou schopny plnit zákonné požadavky, provozovat nejdéle do 16. července 2009 na základě rozhodnutí krajského úřadu.
b) Ukládat odpady na skládky jen v případě, že s odpady nelze v daném místě a čase nakládat jiným způsobem, při dodržení všech legislativních požadavků a souladu s tímto POH MSK.
c) Zajistit pravidelnou kontrolu plnění úkolu postupného omezování celkového množství odpadů ukládaných na skládky a dodržování zákazu ukládání vybraných druhů odpadů na skládky.
d) Zabezpečit prověrku provozu a technického stavu všech provozovaných skládek odpadů.
e) Pravidelně kontrolovat opatření stanovená v plánu úprav skládek s cílem dodržení legislativních podmínek provozu a technického stavu skládek do 31.12.2009.
f) Nebudovat v MSK nové kapacity skládek komunálních odpadů. Výjimku tvoří pouze intenzifikace stávajících skládek, kde jsou již schváleny další etapy.

3.8.2.5 Snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky

Cíle
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen "BRKO") ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil:
a) v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995,
b) v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995,
c) výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995.

Obecná opatření
Opatření dle POH ČR
a) Vytvářet podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů biologicky rozložitelných odpadů vznikajících v domácnostech, živnostech, průmyslu a úřadech, mimo směsný odpad.
b) Omezovat znečišťování biologicky rozložitelných odpadů jinými odpady, zejména majícími nebezpečné vlastnosti.
c) Zvyšovat v maximální možné míře materiálové využití druhů odpadů tvořících BRKO vytříděných z komunálního odpadu, zejména papíru a lepenky.
d) Navrhovat a vytvářet ekonomicky a technicky zdůvodněná společná řešení, v rámci dvou i více krajů, za účelem docílení požadovaného snížení množství BRKO ukládaného na skládky.
e) Podpořit vytvoření sítě regionálních zařízení pro nakládání s komunálními odpady tak, aby bylo dosaženo postupného ;omezení BRKO ukládaných na skládky při vytváření regionální sítě se zaměřovat zejména na výstavbu kompostáren, zařízení pro anaerobní rozklad a mechanicko-biologickou úpravu těchto odpadů.
f) Zpracovat na základě dat a informací zejména z krajských koncepcí nakládání s odpady analýzu kapacit, provozních podmínek a technologického vybavení současných zařízení pro materiálové využití BRKO a případně stanovit opatření pro jejich uvedení do souladu s právním řádem České republiky.
g) Upřednostňovat kompostování a anaerobní rozklad biologicky rozložitelných odpadů kromě odpadů podle písm. c) s využitím výsledného produktu zejména v zemědělství, při ;rekultivacích, úpravách zeleně odpady, které nelze takto využít, upravovat na palivo a nebo energeticky využívat.
h) Dodržovat důsledně požadavek zákazu ukládat na skládky odděleně vytříděné biologicky rozložitelné odpady, s výjimkou řešení krizových situací způsobených živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi.

Opatření na úrovni kraje
a) Zařízení pro využívání odpadů dimenzovat na parametry roku 2013.
b) Vytvářet podmínky pro oddělené shromažďování biologicky rozložitelných odpadů z domácností (z údržby zeleně), ze živností, průmyslu, úřadů, z údržby měst a obcí tak, aby tento odpad nebyl součástí směsného zbytkového komunálního odpadu.
c) Vytvářet podmínky pro omezování znečištění odděleně sbíraného biologicky rozložitelného odpadu jinými odpady, zejména odpady nebezpečnými, které znehodnocují následné produkty vyrobené z biologicky rozložitelných odpadů.
d) V maximální míře zajišťovat materiálové využívání papíru a lepenky.
e) Zapracovat výstupy z Realizačního programu ČR pro biologicky rozložitelné odpady do POH MSK.
f) Při návrhu integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v MSK se při řešení poklesu BRKO ukládaného na skládky zaměřit v souladu s POH ČR na výstavbu kompostáren, zařízení na anaerobní rozklad a na mechanicko biologickou úpravu těchto odpadů, a dále:
- upřednostňovat separovaný sběr papíru a lepenky,
- upřednostňovat kompostování a anaerobní rozklad,
- upravovat odpady s energetickým obsahem na palivo (alternativní palivo),
- odpady přímo využívat energeticky.
g) Důsledně dodržovat zákaz ukládání na skládky odděleně vytříděných biologicky rozložitelných odpadů s výjimkou řešení krizových situací způsobených živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi.
h) Každoročně vyhodnocovat množství a úroveň snižování podílu BRKO ukládaného na skládky a stanovit případné opatření pro dosažení požadovaných změn.

3.8.2.6 Nebezpečné odpady - složky komunálních odpadů

Cíl
Snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s předpokladem dalšího snižování.

Poznámka: Tento strategický cíl je určen pro všechny nebezpečné odpady.

U komunálních odpadů bude záležet při jeho plnění na chování občanů, ale především na výrobcích, kteří musí již při výrobě dávat výrobkům takové vlastnosti, aby při vzniku odpadů tyto neměly nebezpečné vlastnosti.

Obecná opatření
Opatření na úrovni kraje
a) Zapracovat výsledky Realizačního programu ČR pro nakládání s nebezpečnými odpady do POH MSK.
b) Dále rozvíjet systém odděleného sběru nebezpečných složek komunálních odpadů.
c) Dále podporovat a rozvíjet systém sběru nepoužitelných léčiv v lékárnách.
d) Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálních odpadů.
e) Ročně vyhodnocovat systém nakládání s nebezpečnými složkami vyseparovanými z komunálních odpadů a v případě potřeby stanovit korekční opatření.

3.8.3 Konkrétní opatření pro splnění obecných cílů

Opatření č. 1: Zpracování Plánů odpadového hospodářství původců komunálních odpadů

Popis problematiky
Ve smyslu požadavků zákona o odpadech zpracují vybraní původci komunálních odpadů příslušné plány odpadového hospodářství, ve kterých budou zapracovány příslušné požadavky závazné části POH MSK a POH ČR.

Z důvodu zapojení všech obcí do krajského systému nakládání s komunálními odpady je žádoucí, aby se všechny obce zapojily do zpracování POH původců. Pro zjednodušení zpracování budou tyto plány vypracovány jako společné POH pro území spravované obcemi III. typu (obce s rozšířenou působností) na základě písemné dohody ve smyslu ustanovení § 44 odst. 8 zákona o odpadech.

Cíl opatření č. 1
Společné POH původců komunálních odpadů zpracovat minimálně pro území spravované obcemi III. typu (obce s rozšířenou působností); musí být v souladu se závaznou částí POH MSK a v souladu s metodickým pokynem MŽP, pokud tento bude vydán.

Termín realizace
Do jednoho roku od vyhlášení závazné části POH MSK.

Zodpovědnost
Všechny obce MSK.

Opatření č. 2: Výchova a vzdělávání občanů v oblasti odpadového hospodářství

Popis problematiky
Úspěch činnosti integrovaného systému nakládání s komunálními odpady je mimo jiné závislý na chování občanů, které musí být komplexně ovlivňováno cíleným systémem výchovy a vzdělávání občanů v oblasti odpadového hospodářství.

Cíl opatření č. 2
Realizovat systém výchovy a vzdělávání občanů v oblasti odpadového hospodářství ve smyslu zpracované samostatné koncepce "Environmentální výchovy a vzdělávání občanů".

Termín realizace
I. etapa - vysvětlení a účast při zpracování POH původců - v průběhu roku 2004 - 2005,
II. etapa - podpora při realizaci integrovaného systému nakládání s KO v MS kraji - trvalý úkol v rozmezí let 2005 - 2013

Zodpovědnost
MSK a všechny obce MSK.

Opatření č. 3: Rozvoj separace materiálově využitelných složek a nebezpečných složek komunálních odpadů

Popis problematiky
Prioritním strategickým cílem POH ČR je materiálové využívání odpadů, především jeho klasických využitelných složek, jako je papír a lepenka, sklo, plasty, kovy a bioodpady. Důležitým úkolem je separace nebezpečných složek KO.

Celková míra separace je vypočtena z citovaných požadavků a ze známé skladby komunálních odpadů a separovaných složek, tj. podílu obalových odpadů a ostatních odpadů v dané složce. Požadovaná množství v jednotlivých letech jsou přepočtena na jednoho obyvatele, což umožní v jednotlivých obcích snadno vypočítat celkové požadované množství vyseparovaných využitelných složek.

Cíle opatření č. 3
Docílit v daném čase množství separovaně sbíraných a materiálově využívaných vybraných složek komunálních odpadů (papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, bioodpady a nebezpečné složky) uvedených v tabulce č. 1 a v tabulce č. 2. V tabulkách se jedná o směrné hodnoty.

Odpovědnost
Za naplnění cíle opatření jsou zodpovědné jednotlivé obce a města a u vybraných složek komunálních odpadů obsahujících obalové odpady (papír a lepenka, sklo, kovy, plasty) společně s autorizovanou obalovou společností. Způsob zabezpečení bude řešen v příslušných POH původců.

Termín realizace
I. plošné zavedení separovaného sběru využitelných složek ve všech obcích MSK do 31.12.2006,
II. průběžné plnění separačních limitů ve smyslu tabulky č. 1 a č. 2.

Opatření č. 4: Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady a jeho provoz

Popis problematiky
Stávající systém nakládání s komunálními odpady v MSK bude rozšířen tak, aby vznikl ucelený integrovaný systém nakládání s komunálními odpady na území kraje.

Systém bude sestávat ze dvou základních částí:
Část "A" - systémy měst a obcí.
Část "B" - krajský systém sestávající z "Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů", jehož součástí bude energetický zdroj, a z příslušné, zejména dopravní infrastruktury.

Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady musí svou dimenzí a provozem zabezpečit docílení požadovaných parametrů uvedených v části 3.8.2 "Obecné cíle a opatření". Konkrétní parametry tohoto systému jsou uvedeny ve směrné části POH MSK.

Návrh systému vychází z předpokladu, že zbytkové směsné komunální odpady, vstupující do Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů, jsou z podstaty technologie využívány materiálově.

Cíle opatření č. 4
Veškeré parametry systému jsou nastaveny tak, aby bylo především docíleno:
- stanoveného zvýšení materiálového využívání komunálních odpadů,
- stanoveného poklesu biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky,
- separovaného sběru a materiálového využívání využitelných složek komunálních odpadů včetně separace a využívání obalových odpadů ve smyslu opatření č. 3,
- separovaného sběru a využívání vybraných biologicky rozložitelných odpadů ve smyslu opatření č. 3,
- separovaného sběru a využívání, případně odstranění nebezpečných složek komunálních odpadů ve smyslu opatření č. 3.

Odpovědnost
Obce a města MSK; za iniciaci vzniku a koordinaci celého systému MSK.

Termíny realizace
I. fáze - do 31.12.2006, v rozsahu plnění cílů opatření č. 3,
II. fáze - dle zpracovaného harmonogramu s úplným zprovozněním do 31.12.2009.

Opatření č. 5: Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů

Popis problematiky
Základem integrovaného systému nakládání s komunálními odpady je tzv. "Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů", které je principiálně popsáno ve směrné části POH MSK (kapitola 4.1.12) a jehož součástí bude energetický zdroj.

Cíl opatření č. 5
Především docílit:
- stanoveného zvýšení materiálového využívání komunálních odpadů,
- stanoveného poklesu biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky,
- v roce 2010 a dále zpracovávat prostřednictvím krajského integrovaného centra min. 97 000 t směsných KO z produkce MSK,
- v roce 2013 a dále zpracovávat min. 161 000 t směsných KO z produkce MSK.

Odpovědnost
Obce a města MSK; za iniciaci vzniku a koordinaci provozu integrovaného centra MSK.

Termín realizace
Dle harmonogramu v rámci zpracovaného projektu se zprovozněním do 31.12.2009.

Opatření č. 6: Komplexní projekt hospodaření s biomasou v Moravskoslezském kraji

Popis problematiky
Nakládání s bioodpady není možné řešit odděleně od hospodaření s ostatní biomasou včetně jejího pěstování pro energetické účely, kde je možno využít část kompostu vyrobeného z bioodpadů. Součástí řešení musí být i energetické využívání biomasy. Součástí tohoto projektu musí být i praktické ověřené možnosti odděleného sběru kuchyňských bioodpadů a jejich zpracování ve vybrané lokalitě, jako podklad pro rozhodnutí o jeho případném rozšíření.

Řešit tento projekt komplexně pro celé území MSK s dílčími lokálními realizacemi. Cílem je mimo jiné vytvořit trh s biopalivy.

Cíl opatření č. 6
Racionální využívání biomasy včetně bioodpadů v MSK.

Odpovědnost
Za zpracování projektu MSK, zodpovědnost za realizaci projektu bude stanovena v projektu.

Termín realizace
Zpracování projektu - 30.6.2005.
Vlastní realizace - dle harmonogramu uvedeného v projektu.

Tabulka č. 1: Množství separovaného komunálního odpadu v roce 2001 a prognóza na roky 2005 - 2020 
 
rok	2001			2005			
počet obyvatel	1 268 603			1 263 036			
komodita	množství (t)	% materiálového využití	kg/obyv./rok	množství (t)	% materiálového využití	kg/obyv./rok	
separovaný odpad							
papír a lepenka	29 261	7,80%	23,1	50 459	12,10%	40	
sklo	10 841	2,90%	8,5	26 323	6,30%	2,8	
plasty	9 228	2,50%	7,3	12 103	2,90%	9,6	
kovy	9 389	2,50%	7,4	11 743	2,80%	9,3	
textil	132	0,00%	0,1	454	0,10%	-	
nebezpečné složky	2 653	0,70%	2,1	798	0,20%	0,6	
sep. BRO	19 642	5,20%	15,5	21 719	5,20%	17,2	
součet	81 147	21,60%	64	12 360	29,70%	97,9	
Celkové množství KO a OP sk. 20 (bez 20 03 04 - kal ze septiků a/nebo žump)	375 376	-	295,9	416 511	-	329,8	
 
pokračování: 
2010			2013			
1 319 715			1 337 659			
množství (t)	% materiálového využití	kg/obyv./rok	množství (t)	% materiálového využití	kg/obyv./rok	
						
64 400	13,10%	48,8	64 400	13,10%	48,8	
27 666	5,60%	21	27 666	5,60%	21	
14 725	3,00%	11,2	14 725	3,00%	11,2	
11 743	2,40%	8,9	11 743	2,40%	8,9	
1 229	0,30%	0,9	1 229	0,30%	0,9	
997	0,20%	0,8	1 197	0,20%	0,8	
28 187	5,70%	21,4	29 948	6,10%	21,4	
148 947	30,30%	112,9	150 908	30,70%	112,9	
491 355	-	372,3	491 355	-	372,3	

pokračování: 

20102013						
1 319 715			1 337 659			
množství (t)	% materiálového	kg/obyv./rok	množství (t)	% materiálového	kg/obyv./rok	
	využití			využití		
						
64 400	13,10%	48,8	64 400	13,10%	48,8	
27 666	5,60%	21	27 666	5,60%	21	
14 725	3,00%	11,2	14 725	3,00%	11,2	
11 743	2,40%	8,9	11 743	2,40%	8,9	
1 229	0,30%	0,9	1 229	0,30%	0,9	
997	0,20%	0,8	1 197	0,20%	0,8	
28 187	5,70%	21,4	29 948	6,10%	21,4	
148 947	30,30%	112,9	150 908	30,70%	112,9	
491 355	-	372,3	491 355	-	372,3	

pokračování: 

2013			2020			
1 337 659			1 386 581			
množství (t)	% materiálového využití	kg/obyv./rok	množství (t)	% materiálového využití	kg/obyv./rok	
						
64 400	13,10%	48,1	64 400	13,10%	46,8	
27 666	5,60%	20,7	27 666	5,60%	20,1	
14 725	3,00%	11	14 725	3,00%	10,7	
11 743	2,40%	8,8	11 743	2,40%	8,5	
1 229	0,30%	0,9	1 229	0,30%	0,9	
1 197	0,20%	0,9	1 296	0,30%	0,9	
29 948	6,10%	22,4	32 591	0,60%	23,7	
150 908	30,70%	112,8	153 650	31,30%	111,6	
491 355	-	367,3	491 355	-	356,9	

Poznámky: složky sep. BRO: 20 01 07 - dřevo, 20 01 08 - organ. kompost. kuchyň. odpad, 20 01 09 - olej a/nebo tuk, 2002 01 - kompostovatelný odpad, BRO z SKO 
 
KO - komunální odpad 
SKO a OP - směsný komunální odpad a odpad podobný komunálnímu 

Tabulka č. 2: Množství separovaného komunálního odpadu občany (domovního odpadu) - pro původce - obce v roce 2001 a prognóza na roky 2005 - 2020.

rok	2001		2005		2010		
počet obyvatel	1 268 603		1 263 036		1 319 715		
komodita	množství (t)	kg/obyv./rok	množství (t)	kg/obyv./rok	množství (t)	kg/obyv./rok	
separovaný odpad							
papír a lepenka	17 557	13,8	20 184	16	25 760	19,5	
sklo	6 505	5,1	15 794	12,5	16 600	12,6	
plasty	5 537	4,4	7 262	5,7	8 835	6,7	
kovy	5 634	4,4	7 046	5,6	7 046	5,3	
textil	79	0,1	273	0,2	737	0,6	
nebezpečné složky	1 592	1,3	479	0,4	598	0,5	
sep. BRO	11 785	9,3	13 032	10,3	16 912	12,8	
součet	48 688	38,4	64 068	50,7	76 488	58	
Celkové množství KO a OP sk. 20 (bez 20 03 04 - kal ze septiků a/nebo žump)	375 376	295,9	416 511	329,8	491 355	372,3	

pokračování: 
 
2013		2020		
1 337 659		1 376 581		
množství (t)	kg/obyv./rok	množství (t)	kg/obyv./rok	
				
25 760	19,3	25 760	18,7	
16 600	12,4	16 600	12,1	
8 835	6,6	8 835	6,4	
7 046	5,3	7 046	5,1	
737	0,6	737	0,5	
718	0,5	778	0,6	
17 969	13,4	19 554	14,2	
77 665	58,1	79 310	57,6	
491 355	367,3	491 355	356,9	

Poznámky: složky sep. BRO: 20 01 07 - dřevo, 20 01 08 - organ. kompost. kuchyň. odpad, 20 01 09 - olej a/nebo tuk, 2002 01 - kompostovatelný odpad, BRO z SKO 
 
KO - komunální odpad, SKO a OP - směsný komunální odpad a odpad podobný komunálnímu (z živností, úřadů apod.) 
 
Množství separovaných složek občany (plasty, sklo, kovy a BRO) tvoří 60 % z celkového množství daných separovaných složek z KO a OP. 
Množství separovaných složek papíru občany 40 % z celkového množství separovaného papíru z KO a OP. 
Separace textilu jen ve vybraných dvorech.