Příloha č. 6 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení

I.	Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Dům				nepodsklepený					podsklepený
Chalupa			nebo podsklepený 
Domek				do poloviny zastavěné 
se sklonitou			plochy 1. nadzemního 
střechou			podlaží				
		
			s jedním x)		se dvěma x)    		s jedním x)		se dvěma x)
			nadzemním	 	nadzemními		nadzemním  		nadzemními	
			podlažím   	  	podlažími   		podlažím    		podlažími

			Typ  	Cena  		Typ  	Cena  		Typ  	Cena  		Typ  	Cena
Konstrukce
- zděná			A	2290	  	B  	1975   		C	2130   		D   1900

- ŽB mono-
 litická			E	2495	  	F    	2140   		G	2340   		H   2065

- ŽB
  montovaná		CH	2390	  	I   	2050   		J   	2235   		K   1975

- dřevěná		L	2080	  	M 	1780   		N   	1925   		O   1705

x)	do uvedeného počtu podlaží není započteno podkroví
ŽB	=  železobetonová

Základní ceny se vynásobí koeficienty vyjadřujícími náklady
na účelové využití podkroví:

								Dům
						s jedním		se dvěma
						nadzemním		nadzemními
						podlažím		podlažími
					
a)	podkroví do 1/3
	zastavěné plochy
	1. nadzemního
	podlaží					1,05			1,04

b)	podkroví nad 1/3
	do 2/3 
	zastavěné plochy
	1. nadzemního
	podlaží					1,09			1,075

c)	podkroví nad 2/3
	zastavěné plochy
	1. nadzemního
	podlaží					1,12			1.100	

Dům				nepodsklepený				podsklepený
Chalupa			nebo podsklepený 
Domek				do poloviny zastavěné 
s plochou			plochy 1. nadzemního 
střechou			podlaží				
		
		  	s jedním 		se dvěma   	    	s jedním 		se dvěma 
		  	nadzemním  		nadzemními 		nadzemním  		nadzemními
         	  		podlažím   		podlažími		podlažím   		podlažími

			Typ 	Cena  		Typ  	Cena  		Typ  	Cena  		Typ  	Cena

Konstrukce
- zděná			A	2495	  	B   	2150   		C	2320		D	2070

- ŽB
 monolitická		E	2720	  	F	 2330   	G   	2550		H	2250

- ŽB
 montovaná		CH	2605   		I   	2235   		J   	2435 		K	2150
- dřevěná

Základní ceny se vynásobí koeficienty u řadových domů

		a)	vnitřních			0,90
		b)	koncových			0,95

II.	Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků:

Typy			Konstrukce a vybavení

všechny		základy		běžné zakládání s izolací
			(u podsklepených 
			objektů i svislé)

A, B, C, D		zdivo			zdivo v průměrné tl. 45 cm

E, F, G, H					monolitický železobeton s tepelnou izolací, jakékoliv
						výplňové zdivo

CH, I, J, K		zdivo			montovaný (prefa železobeton), s tepelnou izolací, jakékoliv
						výplňové zdivo

L, M, N, O		zdivo			montované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou izolací

všechny		stropy			jakékoliv s rovným podhledem

všechny		střecha			jakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha

všechny		krytina			pálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živičná svařovaná

všechny		klempířské		úplné z pozinkovaného plechu
			konstrukce		včetně parapetů

všechny 		vnitřní 			vápenné štukové
kromě			omítky
L, M, N, O

L, M, N, O		vnitřní			malby, tapety
			omítky

všechny		fasádní			vápenné štukové, břízolit,
kromě			omítky			nástřiky umělé
L, M, N, O

L, M, N, O		fasádní			nátěry, nástřiky, popř. omítky 
			omítky			na pletivo

všechny		vnější			pouze sokl z kabřince apod.
			obklady

všechny		vnitřní			koupelny, vany, WC, kuchyně
			obklady

všechny		schody			s jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím

všechny		dveře			hladké plné nebo prosklené, popř.
kromě						náplňové
L, M, N, O

L, M, N, O		dveře			hladké plné nebo prosklené

všechny		okna			dřevěná dvojitá špaletová nebo zdvojená
kromě
L, M, N, O

L, M, N, O		okna			dřevěná zdvojená

všechny		podlahy		PVC, vlýsky, textilní krytiny
			obytných
			místností

všechny		podklady		keramické dlažby, PVC, teraco
kromě			ostatních
L, M, N, O		místností

L, M, N, O		podlahy		keramické dlažby, PVC
			ostatních
			místností

všechny		vytápění		ústřední s kotlem na tuhá paliva,

všechny		elektro-		světelný i motorový proud, 
			instalace		pojistkové automaty
všechny		bleskosvod		ano

všechny		rozvod vody		studená a teplá

všechny		zdroj teplé 		bojler, karma
			vody

všechny		instalace		zemní plyn nebo PB
			plynu

všechny		kanalizace		odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC

všechny		vybavení		plynový sporák
			kuchyně

všechny		vnitřní			vana ocelová, umyvadlo, popř.
			vybavení		sprchový kout

všechny		záchod			standardní splachovací

všechny		ostatní 		krb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, odvětrávání prostoru ventilátory, rozvod antén pod omítkou, okenice, mříže