Příloha č. 7 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Základní ceny za m^3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za m3. obestavěného prostoru.

svislá nosná konstrukce | nepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1.nadzemního podlaží | podsklepené
| Typ | Cena | Typ | Cena
zděná v tl. nad 15 cm | A,B | 1 750,- | A,B | 1650,-
dřevěná srubová | C,D | 1 360,- | C,D | 1260,-
dřevěná oboustranně obíjená, zdivo tl. do 15 cm | E,F | 1 280,- | E,F | 1310,-
montovaná na bázi dřevní hmoty | G,H | 1 400,- | G,H | 1440,-
dřevěná jednostranně obíjená | CH | 850,- | CH | 930,-

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví: 
a) podkroví do 1/3 zast.plochy 1.nadzemního podlaží . . . . . 1,05
b) podkroví do 2/3 zast.plochy 1.nadzemního podlaží . . . . . 1,09
c) podkroví do 3/3 zast.plochy 1.nadzemního podlaží . . . . . 1,12

Vysvětlivky:
Typ	A	:	Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
	B	:	Svislé konstrukce zděné s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkroví
	C	:	Svislé konstrukce dřevěné srubové, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
	D	:	Svislé konstrukce dřevěné srubové, s plochou střechou, resp. krovem, neumožňujícím zřízení podkroví
	E	:	Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
	F	:	Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, s plochou  střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
	G	:	Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
	H	:	Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
	CH	:	Svislé konstrukce dřevěné - jednostranně obíjené s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení rekreačních chat a zahrádkářských chat

Konstrukce a vybavení | typy
| A | B | C | D | E | F | G | H | CH
Základy | izolované | neizolované | izolované | neizolov.
Podezdívka | jakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m | neuvažuje se
Obvodové stěny | zděné v tl. 25-30 cm | dřevěné - srubové | oboustr. obité zdivo do tl. 15 cm | montované na bázi dřevní hmoty | jednodtr. pobité
Stropy | jakékoli spalné, polospalné, nespalné | dřevěné, spalné | na bázi dřevní hmoty | dřevěné spalné
Zastřešení | jekékoliv umožňující podkroví | bez krovu neumož. podkroví | jakékoliv umožňující podkroví | bez krovu neumož. podkroví | jakékoliv umožňující podkroví | bez krovu neumož. podkroví | jakékoliv umožňující podkroví | bez krovu neumož. podkroví | bez krovu neumož. podkroví
Krytina | plechová, pozinkovaná, osinkocementová, asfalt. svař. pásy | plechová asfalt. pásy
Klempířské konstrukce | úplné z pozink. plechu | žlaby a svody z pozink. plechu | úplné z pozink. plechu | žlaby a svody z poz. pl.
Úprava povrchů | omítky vnitřní štukové vnější štukové, břízolit | nátěry nebo impregnace | nátěry, impregnace nebo jakákoli omítka | nátěry, nástřiky nebo omítka na pletivo | nátěry impregnace
Schodiště | jakékoli dřevěné | není | jakékoli dřevěné | není | jakékoli dřevěné | není | jekékoli dřevěné | n e n í
Dveře | dřevěné plné nebo náplňové | jakékoliv dřevěné
Okna | dřevěná zdvojená | dřevěná jednoduchá | dřevěná zdvojená | jednoduchá
Podlahy | PVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska
Vytápění | jakékoliv lokální
Elektroinstalace | světelná a motorová | světelná
Rozvod vody | studené i teplé | neuvažuje se | studené | neuvažuje se
Zdroj teplé vody | bojler | neuvažuje se
Rozvod propan-butanu | ano | neuvažuje se | ano | neuvažuje se
Kanalizace | kuchyně, WC, umyvadla, příp. sprchy | neuvažuje se | z kuchyně WC, umyvad. | z kuchyně | neuvažuje se
Záchod | splachovací | splachovací i suchý | suchý
Okenice | ano
Vnitřní vybavení | umyvadlo, příp. sprcha | umyvadlo