Příloha č. 8 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Základní ceny za m^3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a
jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za m^3 obestavěného prostoru

svislá nosná konstrukce | nepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1.nadzemního podlaží | podsklepené
| Typ | Cena | Typ | Cena
zděná v tl. nad 15 cm | A,B | 1 250,- | A,B | 1 140,-
dřevěná oboustranně obitá, zdivo do tl. 15 cm | C,D | 1 055,- | C,D | 1 015,-
dřevěná jednostranně obíjená nebo kovová | E,F | 970,- | E,F | 950,-
přístřešky | G,H | 750,- | G,H | 780,-

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:
a) do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží . . . . . . . 1,05
b) do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží . . . . . . . 1,09
a) do 3/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží . . . . . . . 1,12

Vysvětlivky:
Typ	A	:	svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
	B	:	svislé konstrukce zděné, s plochou střechou - krovem  neumožňujícím zřízení podkroví
	C	:	svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm se střechou - krovem umožňujícím zřízení  podkroví
	D	:	svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm s plochou střechou - krovem, neumožňujícím zřízení podkroví
	E	:	svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
	F	:	svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené, s plochou střechou - krovem, neumožňujícím zřízení  podkroví
	G	:	přístřešky - jakákoliv svislá pilířková konstrukce s plochou střechou - krovem, neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení vedlejších staveb

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ | typy
| A | B | C | D | E | F | G
Základy | základové pásy | základové patky
Obvodové stěny | zděné, betonové tl. 15-30 cm | zděné, betonové tl. 15-30 cm | oboustranně obíjené, zdivo tl. do 15 cm | jednostranně obíjené | pilířky z jakéhokoli materiálu
Stropy | jakékoliv bez rozlišení druhu materiálu | dřevěné, popř. kovové | neuvažují se
Krov | jakýkoliv, umožňující podkroví | bez krovu neumožňující podkroví | jakýkoliv umožňující podkroví | bez krovu neumožňující podkroví | jakýkoliv umožňující podkroví | bez krovu neumožňující podkroví | jakýkoliv bez podkroví
Krytina | plech. pozink., asfalt. pásy | jakákoliv kromě měděné
Klempířské práce | žlaby, svody z pozinkovaného plechu
Úprava povrchů | jakékoliv omítky | nátěry, impregnace, popř. omítka | nátěry, impregnace | nátěr, popř. omítka pilířků
Schodiště | dřevěné | neuvažuje se | dřevěné | neuvažuje se | dřevěné | neuvažuje se | neuvažuje se
Dveře | dřevěné, náplň. nebo kovové dřevěné, náplň., svlakové | svlakové, kovové | neuvažuje se
Okna | zdvojená, popř. jednoduchá | jednoduchá | neuvažuje se
Podlahy | betonové, dlažby | neuvažuje se
Elektroinstalace | světelná a motorová | světelná, popř. motorová | světelná | neuvažuje se