Příloha č. 5 k vyhlášce č. 102/1995 Sb.

PŘEHLED NÁZVŮ, DAT ÚČINNOSTI A APLIKACE JEDNOTNÝCH HOMOLOGAČNÍCH
PŘEDPISŮ OSN EHK A POVĚŘENÝCH ZKUŠEBEN V ČR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| OSN | Homologační Předpis OSN EHK                                                       |  Účinnost  |     ČR     |   Pověřená  |
| EHK |                                                                                   |  1. znění  |  aplikuje  | homologační |
|  č. | Jednotná ustanovení pro homologaci ...                                            |     od     |     od     |   zkušebna  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|  1  | světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím a/nebo dálkovým           |            |            |             |
|     | světlem s žárovkami kategorie R2                                                  | 08.08.1960 | 08.05.1961 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|  2  | elektrických žárovek do světlometů s asymetrickým nebo potkávacím                 |            |            |             |
|     | světlem nebo do obou                                                              | 08.08.1960 | 08.05.1961 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|  3  | odrazek pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla                            | 01.11.1963 | 16.02.1964 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|  4  | zařízení pro osvětlení zadní registračních tabulek mot. vozidel                   |            |            |             |
|     | (s výjimkou motocyklů) a jejich příp. vozidel                                     | 15.04.1964 | 17.06.1969 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|  5  | světlometů "sealed beam" (SB) mot. vozidel s evropským potkávacím nebo            |            |            |             |
|     | dálkovým světlem nebo obou                                                        | 30.09.1967 | 15.04.1968 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|  6  | směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel                 | 15.10.1967 | 17.06.1969 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|  7  | předních a zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen a doplňkových          |            |            |             |
|     | obrysových svítilen mot. vozidel (s výjimkou motocyklů) a jejich                  |            |            |             |
|     | přípojných vozidel                                                                | 15.10.1967 | 17.06.1969 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|  8  | světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím nebo dálkovým             |            |            |             |
|     | světlem nebo obou, vybavených halogenovými žárovkami                              |            |            |             |
|     | (žárovky H1, H2, H3, HB3, HB4 a/nebo H7)                                          | 15.11.1967 | 17.06.1969 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|  9  | tříkolových vozidel z hlediska hluku                                              | 01.03.1969 | 01.03.1969 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 10  | vozidel z hlediska radiového odrušení                                             | 01.04.1969 | 15.07.1969 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 11  | vozidel z hlediska zámků a závěsů dveří                                           | 01.06.1969 | 14.04.1972 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 12  | vozidel z hlediska ochrany řidiče proti mechanismu řízení v případě               |            |            |             |
|     | nárazu                                                                            | 01.06.1969 | 14.04.1972 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 13  | vozidel kategorií M, N a O z hlediska brzdění                                     | 01.06.1970 | 18.09.1982 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 14  | vozidel z hlediska kotevních míst bezpečnostních pásů v osobních                  |            |            |             |
|     | vozidlech                                                                         | 01.04.1970 | 14.04.1972 |     ÚVMV    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| OSN | Homologační Předpis OSN EHK                                                       |  Účinnost  |     ČR     |   Pověřená  |
| EHK |                                                                                   |  1. znění  |  aplikuje  | homologační |
|  č. | Jednotná ustanovení pro homologaci ...                                            |     od     |     od     |   zkušebna  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 15  | vozidel se zážehovým nebo vznětovým motorem z hlediska emisí plynných             |            | odstoupila |             |
|     | škodlivin motoru                                                                  | 01.08.1970 |    1992    |     ----    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 16  | bezpečnostních pásů a zádržných systémů pro dospělé osoby v motorových            |            |            |             |
|     | vozidlech                                                                         | 01.12.1970 | 14.04.1972 |     ÚSMD    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 17  | vozidel z hlediska sedadel, jejich úchytů a opěrek hlavy                          | 01.03.1970 | 14.04.1972 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 18  | motorových vozidel z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému užití            | 01.03.1970 | 14.04.1972 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 19  | mlhových světlometů motorových vozidel                                            | 01.03.1970 | 14.04.1972 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 20  | světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím nebo dálkovým             |            |            |             |
|     | světlem nebo obou, vybavených halogenovými žárovkami (žárovky H4)                 | 01.05.1971 | 14.04.1972 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 21  | vozidel z hlediska jejich vnitřních výčnělků                                      | 01.12.1971 | 30.07.1972 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 22  | ochranných přileb a jejich hledí pro řidiče a cestující na motocyklech            |            |            |             |
|     | a mopedech                                                                        | 01.06.1972 | 26.05.1995 |     ÚSMD    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 23  | zpětných světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel                | 01.12.1971 | 30.07.1972 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 24  | vznětových motorů z hlediska emise viditelných nečistot                           | 01.12.1971 | 09.12.1975 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 25  | opěrek hlavy, které jsou anebo nejsou spojené se sedadly vozidla                  | 01.03.1972 | 09.12.1975 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 26  | vozidel z hlediska jejich vnějších výčnělků                                       | 01.07.1972 | 09.12.1975 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 27  | výstražných trojúhelníků                                                          | 15.09.1972 | 26.05.1995 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 28  | zvukových výstražných zařízení a motorových vozidel z hlediska jejich             |            |            | část  I  EZÚ|
|     | zvukové signalizace                                                               | 15.01.1973 | 03.11.1985 | část II ÚVMV|
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 29  | vozidel z hlediska ochrany cestujících v budce nákladního automobilu              | 15.06.1974 |    ----    |     ----    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 30  | pneumatik motorových vozidel a jejich přípojných vozidel                          | 01.04.1975 | 26.09.1977 |     IGTT    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 31  | halogenových světlometů "sealed beam" (HSB) mot. vozidel s potkávacím             |            |            |             |
|     | nebo dálkovým světlem nebo obou                                                   | 01.05.1975 |    ----    |     ----    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 32  | vozidel z hlediska chování nosné konstrukce naraženého vozidla při                |            |            |             |
|     | nárazu zezadu                                                                     | 01.07.1975 | 17.09.1976 |     ÚVMV    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| OSN | Homologační Předpis OSN EHK                                                       |  Účinnost  |     ČR     |   Pověřená  |
| EHK |                                                                                   |  1. znění  |  aplikuje  | homologační |
|  č. | Jednotná ustanovení pro homologaci ...                                            |     od     |     od     |   zkušebna  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 33  | vozidel z hlediska chování nosné konstrukce vozidla při jeho čelním               |            |            |             |
|     | nárazu                                                                            | 01.07.1975 | 17.09.1976 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 34  | vozidel z hlediska ochrany proti nebezpečí požáru                                 | 01.07.1975 | 18.09.1982 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 35  | vozidel z hlediska uspořádání nožních ovládacích orgánů                           | 10.11.1975 | 18.09.1982 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 36  | autobusů z hlediska jejich celkové konstrukce                                     | 01.03.1976 | 10.02.1992 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 37  | žárovek k užití v homologovaných světlech motorových vozidel a jejich             |            |            |             |
|     | přípojných vozidel                                                                | 01.02.1978 | 11.11.1980 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 38  | zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných                  |            |            |             |
|     | vozidel                                                                           | 01.08.1978 | 20.07.1981 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 39  | vozidel z hlediska jejich vybavení rychloměrem včetně jeho montáže                | 20.11.1978 | 29.12.1981 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 40  | motocyklů vybavených zážehovým motorem z hlediska emisí plynných                  |            |            |             |
|     | škodlivin z motoru                                                                | 01.09.1979 | 18.09.1982 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 41  | motocyklů z hlediska hluku                                                        | 01.06.1980 | 01.06.1980 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 42  | vozidel z hlediska jejich předních a zadních nárazníků                            | 01.06.1980 | 18.09.1982 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 43  | bezpečnostních skel a zasklívacích materiálů                                      | 15.02.1981 | 12.09.1981 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 44  | zádržných zařízení pro dětské cestující v motorových vozidlech                    | 01.02.1981 | 17.11.1982 | část  I ÚSMD|
|     |                                                                                   |            |            | část II ÚVMV|
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 45  | čističů světlometů a motorových vozidel z hlediska čističů světlometů             | 01.07.1981 | 03.11.1985 | část  I EZÚ |
|     |                                                                                   |            |            | část II ÚVMV|
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 46  | zpětných zrcátek a automobilů z hlediska montáže zpětných zrcátek                 | 01.09.1981 | 18.09.1982 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 47  | mopedů vybavených zážehovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin           |            |            |             |
|     | z motoru                                                                          | 01.11.1981 | 18.09.1982 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 48  | vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou                     |            |            |             |
|     | signalizaci                                                                       | 01.01.1982 | 18.09.1982 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 49  | vznětových motorů a vozidel vybavených vznětovými motory z hlediska               |            |            |             |
|     | emisí plynných škodlivin z motoru                                                 | 15.04.1982 | 15.04.1982 |     ÚVMV    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| OSN | Homologační Předpis OSN EHK                                                       |  Účinnost  |     ČR     |   Pověřená  |
| EHK |                                                                                   |  1. znění  |  aplikuje  | homologační |
|  č. | Jednotná ustanovení pro homologaci ...                                            |     od     |     od     |   zkušebna  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 50  | předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen, brzdových              |            |            |             |
|     | svítilen, směrových svítilen a zařízení k osvětlení zadní registrační             |            |            |             |

|     | tabulky pro mopedy, motocykly a podobná vozidla                                   | 01.06.1982 | 18.12.1983 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 51  | automobilů s nejméně čtyřmi koly z hlediska emisí jejich hluku                    | 15.07.1982 | 04.01.1983 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 52  | nízkokapacitních autobusů z hlediska jejich celkové konstrukce                    | 01.11.1982 | 10.02.1992 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 53  | motocyklů z hlediska montáže jejich zařízení pro osvětlení a světelnou            |            |            |             |
|     | signalizaci                                                                       | 01.02.1983 | 30.07.1984 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 54  | pneumatik užitkových vozidel a jejich přípojných vozidel                          | 01.03.1983 | 18.12.1983 |     IGTT    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 55  | mechanických spojovacích součástí souprav vozidel                                 | 01.03.1983 | 03.11.1985 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 56  | světlometů mopedů a shodně posuzovaných vozidel                                   | 15.06.1983 | 18.12.1983 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 57  | světlometů motocyklů a shodně posuzovaných vozidel                                | 15.06.1983 | 18.12.1983 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 58  | zadních ochranných zařízení proti podjetí                                         | 01.07.1983 | 03.11.1985 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 59  | náhradních systémů tlumení hluku výfuku                                           | 01.10.1983 | 18.10.1992 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 60  | dvoukolových motocyklů a mopedů z hlediska řidičem ovládaných ovladačů,           |            |            |             |
|     | včetně identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů                              | 01.07.1984 | 01.07.1984 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 61  | nákladních automobilů z hlediska jejich vnějších výčnělků před zadním             |            |            |             |
|     | panelem kabiny                                                                    | 15.07.1984 | 03.11.1985 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 62  | motorových vozidel s řídítky z hlediska jejich ochrany proti                      |            |            |             |
|     | neoprávněnému užívání                                                             | 01.09.1984 | 18.10.1992 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 63  | mopedů z hlediska hluku                                                           | 15.08.1985 | 15.08.1985 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 64  | vozidel, vybavených náhradními koly/pneumatikami pro dočasné užití                | 01.10.1985 | 18.10.1992 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 65  | zvláštních výstražných světel motorových vozidel                                  | 15.06.1986 | 26.05.1995 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 66  | velkých autobusů z hlediska pevnosti jejich nosné konstrukce                      | 01.12.1986 | 26.05.1995 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 67  | specifického vybavení motorových vozidel, užívajících ve svém pohonném            |            |            |             |
|     | systému zkapalněné ropné plyny                                                    | 01.06.1987 | 25.08.1991 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 68  | motorových vozidel z hlediska maximální rychlosti                                 | 01.05.1987 |    ----    |     ----    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| OSN | Homologační Předpis OSN EHK                                                       |  Účinnost  |     ČR     |   Pověřená  |
| EHK |                                                                                   |  1. znění  |  aplikuje  | homologační |
|  č. | Jednotná ustanovení pro homologaci ...                                            |     od     |     od     |   zkušebna  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 69  | desek zadního značení pomalých vozidel (konstrukčně) a jejich přípojných          |            |            |             |
|     | vozidel                                                                           | 15.05.1987 |    ----    |     ----    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 70  | desek zadního značení těžkých a dlouhých vozidel                                  | 15.05.1987 |    ----    |     ----    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 71  | zemědělských traktorů z hlediska pole výhledu řidiče                              | 01.08.1987 | 18.10.1992 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 72  | světlometů motocyklů s asymetrickým potkávacím nebo dálkovým světlem,             |            |            |             |
|     | vybavených halogenovými žárovkami (HS1)                                           | 15.02.1988 |    ----    |     ----    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 73  | nákladních automobilů, přívěsů a návěsů z hlediska jejich boční ochrany           | 01.01.1988 | 09.06.1991 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 74  | mopedů z hlediska montáže jejich zařízení pro osvětlení a světelnou               |            |            |             |
|     | signalizaci                                                                       | 15.06.1988 | 15.06.1988 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 75  | pneumatik motocyklů a mopedů                                                      | 01.04.1988 | 01.04.1988 |     IGTT    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 76  | světlometů mopedů s dálkovým a potkávacím světlem                                 | 01.07.1988 |    ----    |     ----    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 77  | parkovacích svítilen motorových vozidel                                           | 30.09.1988 |    ----    |     ----    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 78  | vozidel kategorie L z hlediska brzdění                                            | 15.10.1988 | 01.01.1990 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 79  | vozidel z hlediska systému řízení                                                 | 01.12.1988 | 09.06.1991 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 80  | sedadel autobusů a autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich                  |            |            |             |
|     | ukotvení                                                                          | 23.02.1989 |      [1995]|     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 81  | zpětných zrcátek a homologaci motorových vozidel se dvěma koly s                  |            |            |             |
|     | postranním přívěsným vozíkem nebo bez postranního přívěsného vozíku z             |            |            |             |
|     | hlediska montáže zpětných zrcátek na řídítku                                      | 01.03.1989 | 18.11.1992 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 82  | světlometů mopedů s halogenovými žárovkami (HS2)                                  | 17.03.1989 |    ----    |     ----    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 83  | vozidel z hlediska emisí škodlivin dle požadavků na motorové palivo               | 05.11.1989 | 10.08.1990 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 84  | osobních automobilů se spalovacím motorem z hlediska měření spotřeby              |            |            |             |
|     | paliva                                                                            | 15.07.1990 | 27.08.1991 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 85  | spalovacích motorů, určených k pohonu automobilů kategorií M a N,                 |            |            |             |
|     | z hlediska měření netto výkonu                                                    | 15.09.1990 | 27.08.1991 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 86  | zemědělských a lesnických traktorů z hlediska montáže zařízení pro                |            |            |             |
|     | osvětlení a světelnou signalizaci                                                 | 01.08.1990 | 18.10.1992 |     ÚVMV    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| OSN | Homologační Předpis OSN EHK                                                       |  Účinnost  |     ČR     |   Pověřená  |
| EHK |                                                                                   |  1. znění  |  aplikuje  | homologační |
|  č. | Jednotná ustanovení pro homologaci ...                                            |     od     |     od     |   zkušebna  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 87  | denních svítilen motorových vozidel                                               | 01.11.1990 |    ----    |     ----    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 88  | reflexních pneumatik pro dvoukolová vozidla                                       | 10.04.1991 |    ----    |     ----    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 89  | vozidel z hlediska omezení jejich maximální rychlosti                             | 01.10.1992 | 26.05.1995 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 90  | souprav náhradního brzdového obložení pro motorová vozidla a jejich               |            |            |             |
|     | přípojná vozidla                                                                  | 01.11.1992 | 26.05.1995 |     ÚVMV    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 91  | bočních obrysových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných                |            |            |             |
|     | vozidel                                                                           | 15.10.1993 | 26.05.1995 |     EZÚ     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 92  | náhradních výfukových systémů pro motocykly                                       | 01.11.1993 |    ----    |     ----    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 93  | zařízení proti podjetí zepředu                                                    | 27.02.1994 |    ----    |     ----    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 94  | vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu                          | 01.10.1995 |    ----    |     ----    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 95  | vozidel z hlediska ochrany cestujících při bočním nárazu                          |            |    ----    |     ----    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názvy a adresy pověřených mezinárodních homologačních zkušeben v ČR :

-------- Ústav pro výzkum motorových vozidel - Consulting, a.s.
| ÚVMV |   Lihovarská 12
--------   180 68  Praha 9

-------- Ústav silniční a městské dopravy, a.s.
| ÚSMD |   Jánský vršek 11
--------   118 20  Praha 1

-------- Elektrotechnický zkušební ústav
| EZÚ  |   Pod lisem 129
--------   171 02  Praha 7

-------- Institut gumárenské technologie a testování, a.s.
| IGTT |   tř. Tomáše Bati 299
--------   764 22  Zlín 4 - Louky

HOMOLOGACE VOZIDEL KATEGORIE M, N A O,
JEJICH SOUČÁSTÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Předpis |       Předmět                                 | Zkušebna |      Platí pro kategorie vozidel      | Pro info |
| OSN EHK |                                               | homol./  |---------------------------------------| Směrnice |
|    č.   |                                               | pověřená | M1| M2| M3| N1| N2| N3| O1| O2| O3| O4|  EU/EHS  |
|---------|-----------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
|    1    | Světlomety s dálk. a asym. potk. světlem      |   EZÚ    | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  76/761  |
|    2    | Žárovky pro světlomety dle EHK 1              |   EZÚ    | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  76/761  |
|    3    | Odrazky                                       |   EZÚ    | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  76/757  |
|    4    | Svítilny pro osvětlení z. reg. tabulky        |   EZÚ    | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  76/760  |
|    5    | Světlomety "Sealed beam"                      |   EZÚ    | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  76/761  |
|    6    | Směrovky                                      |   EZÚ    | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  76/759  |
|    7    | Svítilny obrysové a brzdové                   |   EZÚ    | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  76/758  |
|    8    | Světlomety H1, H2, H3                         |   EZÚ    | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  76/761  |
|   10    | Odrušení vozidel se zážehovými motory         |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  72/245  |
|   11    | Zámky a závěsy dveří                          |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  70/387  |
|   12    | Bezpečnostní mechanismus řízení               |   ÚVMV   | x |   |   | x |   |   |   |   |   |   |  74/297  |
|   13    | Brzdění                                       |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  71/320  |
|   14    | Kotevní úchyty bezpečnostních pásů            |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  76/115  |
|   16    | Bezpečnostní pásy                             |   ÚSMD   | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  77/541  |
|   17    | Pevnost sedadel                               |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  74/408  |
|   17    | Opěrky hlavy                                  |   ÚVMV   | x |   |   | x |   |   |   |   |   |   |  78/932  |
|   18    | Zařízení proti zneužití vozidla               |   EZÚ    | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  74/ 61  |
|   20    | Světlomety H4                                 |   EZÚ    | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  76/761  |
|   21    | Vnitřní výčnělky ve vozidlech                 |   ÚVMV   | x | P | P | P | P | P |   |   |   |   |  74/ 60  |
|   23    | Zpětné světlomety                             |   EZÚ    | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  77/539  |
|   24    | Kouř vznětových motorů                        |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  72/306  |
|   25    | Opěrky hlavy                                  |   ÚVMV   | x | P | P | x | P | P |   |   |   |   |  78/932  |
|   26    | Vnější výčnělky vozidel                       |   ÚVMV   | x | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  74/483  |
|   28    | Zvuková výstražná zařízení                    |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  70/388  |
|   29    | Pevnost kabin nákl. automobilů                |   ÚVMV   |   |   |   |   | x | x |   |   |   |   |          |
|   30    | Pneumatiky                                    |   IGTT   | x |   |   | x |   |   | x | x |   |   |  92/ 23  |
|   32    | Náraz na vozidlo zezadu                       |   ÚVMV   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   33    | Náraz na vozidlo zepředu                      |   ÚVMV   | x |   |   | P |   |   |   |   |   |   |          |
|   34    | Snížení rizika požáru                         |   ÚVMV   | x | P | P | P | P | P |   |   |   |   |          |
|   35    | Rozmístění nožních ovladačů                   |   ÚVMV   | x | P | P | x | P | P |   |   |   |   |          |
|   36    | Autobusy                                      |   ÚVMV   |   | x | x |   |   |   |   |   |   |   |  XX/X    |
|   37    | Žárovky pro homol. světlomety a svít.         |   EZÚ    | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  76/761  |
|   38    | Mlhovky zadní                                 |   EZÚ    | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  77/538  |
|   39    | Rychloměr (v EHS též zpětný chod)             |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  75/443  |
|   42    | Přední a zadní nárazníky                      |   ÚVMV   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   43    | Bezpečnostní skla                             |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  92/ 22  |
|   46    | Zpětná zrcátka, výhled dozadu                 |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  71/127  |
|   48    | Montáž světelné techniky na vozidlo           |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  76/756  |
|   49    | Emise vznětových motorů                       |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  88/ 77  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Předpis |       Předmět                                 | Zkušebna |      Platí pro kategorie vozidel      | Pro info |
| OSN EHK |                                               | homol./  |---------------------------------------| Směrnice |
|    č.   |                                               | pověřená | M1| M2| M3| N1| N2| N3| O1| O2| O3| O4|  EU/EHS  |
|---------|-----------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
|   51    | Vnější hluk                                   |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  70/157  |
|   52    | Malé autobusy                                 |   ÚVMV   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   54    | Pneumatiky                                    |   IGTT   |   | x | x |   | x | x |   |   | x | x |  92/ 23  |
|   58    | Zadní ochrana proti podjetí                   |   ÚVMV   |   |   |   |   | x | x |   |   | x | x |  70/221  |
|   59    | Náhradní výfukové systémy                     |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  70/157  |
|   61    | Vnější výčnělky kabin                         |   ÚVMV   |   |   |   | x | x | x |   |   |   |   |  92/114  |
|   66    | Pevnost karosérie autobusu                    |   ÚVMV   |   | x | x |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   67    | Pohon zkapal. rop. plyny                      |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |          |
|   73    | Boční ochrana                                 |   ÚVMV   |   |   |   |   | x | x |   |   | x | x |  89/297  |
|   77    | Svítilny parkovací                            |   EZÚ    | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  77/540  |
|   79    | Řízení vozidel                                |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  70/311  |
|   83    | Emise - M1, N1                                |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  70/220  |
|   84    | Spotřeba paliva M1, N1                        |   ÚVMV   | x |   |   | x |   |   |   |   |   |   |  80/1268 |
|   85    | Výkon motoru                                  |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  80/1269 |
|   89    | Omez. rychlosti - montáž na vozidlo           |   ÚVMV   |   |   | X |   | X | X |   |   |   |   |  92/6    |
|   89    | Omez. rychlosti (N2, M3) > 10 t, N3           |   ÚVMV   |   |   | X |   | X | X |   |   |   |   |  92/24   |
|   90    | Náhradní brzdová obložení                     |   ÚVMV   | x | x |   | x | x |   |   |   |   |   |          |
|   91    | Boční obrys. svítilny (vozidla > 6 m)         |   EZÚ    | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |          |
|   93    | Zařízení proti podjetí zepředu                |   ÚVMV   |   |   |   |   | x | x |   |   |   |   |          |
|         | Palivové nádrže                               |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  70/221  |
|         | Místo pro zadní registr. tabulku              |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  70/222  |
|         | Povinné štítky                                |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  76/114  |
|         | Úchyty pro odtažení vozidel                   |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  77/389  |
|         | Výhled dopředu                                |   ÚVMV   | x | P | P | P | P | P |   |   |   |   |  77/649  |
|         | Označení ovladačů                             |   ÚVMV   | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  78/316  |
|         | Odmrazování/odmlžování                        |   ÚVMV   | x | P | P | P | P | P |   |   |   |   |  78/317  |
|         | Ostřik/stírání                                |   ÚVMV   | x | P | P | P | P | P |   |   |   |   |  78/318  |
|         | Vytápěcí soustavy                             |   ÚVMV   | x | P | P | P | P | P |   |   |   |   |  78/548  |
|         | Kryty kol                                     |   ÚVMV   | x | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  78/549  |
|         | Hmotnosti a rozměry (mimo M1)                 |   ÚVMV   |   | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  85/3    |
|         | Zařízení proti rozstřiku                      |   ÚVMV   |   |   |   |   | x | x |   |   | x | x |  91/226  |
|         | Hmotnosti a rozměry M1                        |   ÚVMV   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  92/21   |
|         | Hořlavost materiálů interiérů vozidel         |   ÚVMV   |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |  XX/X    |
|         | Tachograf (M3, N2, N3) > 7 t                  |   ÚVMV   |   |   | x |   | x | x |   |   |   |   |3821/85   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Výklad tabulky

a) x značí, že Předpis OSN EHK nebo Směrnice EU/EHS se na daný typ plně
vztahuje P značí přiměřenou aplikaci Předpisu/Směrnice,
b) požadují se jednotlivé homologace dle Předpisů OSN EHK uvedených v
seznamu,
c) jednotlivými Předpisy OSN EHK ve výše uvedeném seznamu se rozumějí vždy
Předpisy v jejich nejposlednějším znění. Pro termíny uplatňování změn
platí ustanovení obsažená v příslušné změně. Pokud změna určitého Předpisu
neobsahuje přechodná ustanovení, vstupuje poslední změna v platnost :
- pro nové homologace od data platnosti změny,
- pro uvedení vozidel do provozu po uplynutí jednoho roku ode dne vstupu
změny v platnost,
d) jednotlivými Směrnicemi EU/EHS ve výše uvedeném seznamu se rozumějí vždy
základní Směrnice se všemi Směrnicemi, které ji upravují až do
nejnovějšího data. V seznamu jsou, z důvodu přehlednosti a úprav Směrnic,
k nimž může dojít po vydání vyhlášky, uvedeny jen základní Směrnice.

2. Pokud jsou na vozidle součásti a příslušenství, které nejsou mezi
povinnými položkami v tabulce v odst. 1, musí takové součásti a
příslušenství být homologovány dle Předpisů OSN EHK nebo Směrnic EU/EHS
nebo schváleny dle Směrnic EU/EHS, které se týkají daného případu a které
jsou uvedeny v následující tabulce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Předpis |       Předmět                                 |      Platí pro kategorie vozidel      | Pro info |
| OSN EHK |                                               |---------------------------------------| Směrnice |
|    č.   |                                               | M1| M2| M3| N1| N2| N3| O1| O2| O3| O4|  EU/EHS  |
|---------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
|   19    | Přední mlhovky                                | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  76/762  |
|   44    | Dětská zádržná zařízení                       | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|   45    | Zařízení pro čištění světlometů               | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |          |
|   55    | Zařízení pro mechanická spojení vozidel       | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |  94/20   |
|   64    | Náhradní kola pro dočasné užití               | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  92/23   |
|   65    | Zvláštní výstražná světla                     | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I zde platí ustanovení pod písm. a) až c) odstavce 1. této přílohy.

HOMOLOGACE VOZIDEL KATEGORIE L,
JEJICH SOUČÁSTÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Předpis |                                                | Zkušebna |     Platí pro     | Pro info |
| OSN EHK |                  Předmět                       | homol./  |-------------------| Směrnice |
|    č.   |                                                | pověřená | L1| L2| L3| L4| L5|  EU/EHS  |
|---------|------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------|
|    3    | Odrazky                                        |   EZÚ    | x | x | x | x | x |  76/757  |
|    6    | Směrovky                                       |   EZÚ    | x | x | x | x | x |  76/759  |
|    9    | Vnější hluk tříkolových vozidel                |   ÚVMV   |   |   |   |   | x |  XX/X    |
|   10    | Odrušení                                       |   ÚVMV   | x | x | x | x | x |          |
|   28    | Zvuková výstražná zařízení                     |   EZÚ    | x | x | x | x | x |  93/30   |
|   37    | Žárovky pro hom. světlomety a svítilny         |   EZÚ    | x | x | x | x | x |  76/761  |
|   38    | Mlhovky zadní                                  |   EZÚ    | x | x | x | x | x |  77/538  |
|   39    | Rychloměr                                      |   ÚVMV   | x | x | x | x | x |  75/443  |
|   40    | Plynné škodliviny motocyklů                    |   ÚVMV   |   |   | x | x | x |  XX/X    |
|   41    | Vnější hluk motocyklů                          |   ÚVMV   |   |   | x | x | x |  78/1015 |
|   47    | Plynné škodliviny mopedů                       |   ÚVMV   | x | x |   |   |   |  XX/X    |
|   50    | Obrysová, brzdová světla, směrovky             |   EZÚ    | x | x | x | x | x |  XX/X    |
|         | a osvětlení zadní registrační tabulky          |          |   |   |   |   |   |          |
|   53    | Montáž zařízení pro osvětlení a světel.        |   ÚVMV   |   |   | x | x | x |  93/92   |
|         | signalizaci motocyklů                          |          |   |   |   |   |   |          |
|   56    | Světlomety mopedů                              |   EZÚ    | x | x |   |   |   |  XX/X    |
|   57    | Světlomety motocyklů                           |   EZÚ    |   |   | x | x | x |  XX/X    |
|   60    | Ovladače, identifikace ovladačů, sdělovačů     |   ÚVMV   | x | x | x | x | x |  93/29   |
|         | a indikátorů                                   |          |   |   |   |   |   |          |
|   62    | Zařízení proti zneužití                        |   ÚVMV   | x | x | x | x | x |  93/33   |
|   63    | Vnější hluk mopedů                             |   ÚVMV   | x | x |   |   |   |  XX/X    |
|   72    | Světlomety halog. HS1 motocyklů                |   EZÚ    |   |   | x | x | x |          |
|   74    | Montáž zařízení pro osvětlení a světel.        |   ÚVMV   | x | x |   |   |   |  93/92   |
|         | signalizaci mopedů                             |          |   |   |   |   |   |          |
|   75    | Pneumatiky motocyklů                           |   IGTT   |   |   | x | x | x |  XX/X    |
|   76    | Světlomety mopedů                              |   EZÚ    | x | x |   |   |   |  XX/X    |
|   78    | Brzdění                                        |   ÚVMV   | x | x | x | x | x |  93/14   |
|   81    | Zpětná zrcátka                                 |   ÚVMV   | x | x | x | x | x |  80/780  |
|   92    | Náhradní výfukové systémy motocyklů            |   ÚVMV   |   |   | x |   |   |          |
|---------|------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------|
|         | Hmotnosti a rozměry vozidel                    |   ÚVMV   | x | x | x | x | x |  93/93   |
|         | Stojánky dvoukolových mot. vozidel             |   ÚVMV   | x |   | x |   |   |  93/31   |
|         | Montáž zadní registrační tabulky               |   ÚVMV   | x | x | x | x | x |  93/94   |
|         | Povinné štítky a značky                        |   ÚVMV   | x | x | x | x | x |  93/34   |
|         | Držadla spolujezdců na dvoukolových vozidlech  |   ÚVMV   | x |   | x |   |   |  93/32   |
|         | Max. konstr. rychlost, moment a výkon motoru   |   ÚVMV   | x | x | x | x | x |  XX/X    |
|         | Opatření proti neoprávněnému seřizování motoru |   ÚVMV   | x | x | x | x | x |  XX/X    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Předpis |                                                | Zkušebna |     Platí pro     | Pro info |
| OSN EHK |                  Předmět                       | homol./  |-------------------| Směrnice |
|    č.   |                                                | pověřená | L1| L2| L3| L4| L5|  EU/EHS  |
|---------|------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------|
|         | Palivová nádrž                                 |   ÚVMV   | x | x | x | x | x |  XX/X    |
|         | Závěsná zařízení a jejich úchyty               |   ÚVMV   |   |   | x | x | x |  XX/X    |
|         | Vnější výčnělky                                |   ÚVMV   | x | x | x | x | x |  XX/X    |
|         | Okna, stírání a omývání, odmrazování           |   ÚVMV   |   | x |   |   | x |  XX/X    |
|         | a odmlžování tříkolových vozidel s karosérií   |          |   |   |   |   |   |          |
|         | Kotevní úchyty bezpečnostních pásů tříkolových |   ÚVMV   |   | x |   |   | x |  XX/X    |
|         | vozidel s karosérií                            |          |   |   |   |   |   |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Požadují se jednotlivé homologace jak je uvedeno na straně 7.

HOMOLOGACE VOZIDEL KATEGORIE T,
JEJICH SOUČÁSTÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

---------------------------------------------------------------------------------------
| Předpis |                                                     | Zkušebna | Pro info |
| OSN EHK |                  Předmět                            | homol./  | Směrnice |
|    č.   |                                                     | pověřená |  EU/EHS  |
|---------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
|   71    | Výhled z místa řidiče                               |   ÚVMV   |  74/347  |
|   86    | Montáž zařízení pro osvětlení a světel. signaliz.   |   ÚVMV   |  78/933  |
|         | Určité části a charakteristiky traktorů             |   ÚVMV   |  74/151  |
|         | Max. konstr. rychlost a plošiny pro náklad          |   ÚVMV   |  74/152  |
|         | Zpětná zrcátka                                      |   ÚVMV   |  74/346  |
|         | Systém řízení                                       |   ÚVMV   |  75/321  |
|         | Odrušení traktorů se zážehovými motory              |   ÚVMV   |  75/322  |
|         | Elektrické přípojky pro nářadí a přípojná vozidla   |   EZÚ    |  75/323  |
|         | Brzdová zařízení a brzdění                          |   ÚVMV   |  76/432  |
|         | Sedadla spolujezdců                                 |   ÚVMV   |  76/763  |
|         | Hluk působící na řidiče                             |   ÚVMV   |  77/311  |
|         | Ochranné rámy účinné při převrácení                 |   ÚVMV   |  77/536  |
|         | Emise škodlivin ze vznětových motorů                |   ÚVMV   |  77/537  |
|         | Sedadlo řidiče                                      |   ÚVMV   |  78/764  |
| 1,2,3,4 |                                                     |          |          |
| 6,7,19, | Jednotlivá zařízení pro osvětlení a světelnou       |          |          |
| 23, 38, | signalizaci určená pro traktory                     |   EZÚ    |  79/532  |
|   77    |                                                     |          |          |
|         | Zařízení pro spojení vozidel a pro jízdu dozadu     |   ÚVMV   |  79/533  |
|         | Ochran. rámy účinné při převrácení (stat. zkoušky)  |   ÚVMV   |  79/622  |
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
| Předpis |                                                     | Zkušebna | Pro info |
| OSN EHK |                  Předmět                            | homol./  | Směrnice |
|    č.   |                                                     | pověřená |  EU/EHS  |
|---------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
|         | Pracovní prostor, přístup k místu řidiče, dveře     |          |          |
|         | a okna traktorů                                     |   ÚVMV   |  80/720  |
|         | Vývody pro odběr výkonu                             |   ÚVMV   |  86/297  |
|         | Ochranné rámy účinné při převrácení traktorů        |          |          |
|         | s úzkým rozchodem kol                               |   ÚVMV   |  86/298  |
|         | Instalace, umístění, ovládání a identif. ovladačů   |   ÚVMV   |  86/415  |
|         | Ochranné rámy účinné při převrácení traktorů        |          |          |
|         | s úzkým rozchodem kol, umístěné před sedadlem       |          |          |
|         | řidiče                                              |   ÚVMV   |  87/402  |
|         | Určité části a charakteristiky traktorů             |   ÚVMV   |  89/173  |
---------------------------------------------------------------------------------------

1. Ve výše uvedeném seznamu Směrnice EU/EHS č. 74/151 "Určité části charakteristiky traktorů" obsahuje ustanovení pro tyto předměty : - maximální hmotnost v zatíženém stavu, - umístění a montáž zadní tabulky státní poznávací značky, - palivové nádrže, - přídavná závaží, - zvuková signalizace, - vnější hluk a výfukový systém.

Směrnice EU/EHS č. 89/173 "Určité části a charakteristiky traktorů" obsahuje ustanovení pro tyto předměty :
- rozměry a hmotnosti,
- regulátory otáček,
- krytí části pohonu,
- výčnělky a kola,
- ovládání brzd přípojných vozidel,
- mechanická zařízení pro spojení s přípojnými vozidly,
- čelní skla a ostatní okna,
- umístění a montáž povinných štítků a označení.

2. Jednotlivé Předpisy OSN EHK nebo Směrnice EU/EHS, jejichž rozsah platnosti je omezen na určité druhy traktorů se užijí jen pro tyto druhy traktorů.

3. Jednotlivé homologace, příp. schválení dle Směrnic EU/EHS,) dle výše uvedeného seznamu, se požadují tak, jak je uvedeno v příloze 1, odst. 1 písm. b) až d).

NÁZVY DOPORUČENÝCH TECHNICKÝCH NOREM POUŽÍVANÝCH
V ODKAZECH VYHLÁŠKY

------------------------------------------------------------------------------
| Číslo normy  |           Název doporučené technické normy                  |
|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ČSN 30 0026  | -   Základní automobilové názvosloví. Rozměry               |
|              |     vozidel. Definice základních pojmů                      |
|              |                                                             |
| ČSN 28 0312  | -   Obrysy pro kolejová vozidla s rozchodem 1435 mm         |
|              |     a 1520 mm. Technické předpisy.                          |
|              |                                                             |
| ČSN 30 0552  | -   Zjišťování stopových a obrysových průměrů               |
|              |     zatáčení a průjezdnosti kruhových oblouků               |
|              |     silničních vozidel pro motorovou dopravu.               |
|              |                                                             |
| ČSN ISO 3583 | -   Silniční vozidla. Přípojky pro tlakové zkoušky          |
|              |     brzdových zařízení a stlačený vzduch.                   |
|              |                                                             |
| ČSN 30 2008  | -   Motory automobilové. Zkoušky na brzdovém                |
|              |     stanovišti.                                             |
|              |                                                             |
| ČSN ISO 2280 | -   Zemědělské traktory a stroje. Zkoušky motoru            |
|              |     na zkušebním stavu. Výkon netto. (ČSN 30 0410)          |
|              |                                                             |
| ČSN 27 7521  | -   Stavební stroje. Stroje na kolovém podvozku.            |
|              |     Zkoušky ovládání řízení.                                |
|              |                                                             |
| ČSN 30 0029  | -   Základní automobilové názvosloví. Údaje                 |
|              |     o vozidle. Názvosloví.                                  |
|              |                                                             |
| ČSN 27 8009  | -   Stavební stroje a zařízení. Výhledový prostor           |
|              |     z pracovního místa. Hodnoty a metody měření.            |
|              |                                                             |
| ČSN 27 7012  | -   Lopatová rýpadla a nakládače. Provoz, údržba            |
|              |     a opravy.                                               |
|              |                                                             |
| ČSN ISO 3457 | -   Stroje pro zemní práce a lopatová rýpadla.              |
|              |     Kryty a štíty. Názvosloví a technické                   |
|              |     požadavky. (27 7523)                                    |
|              |                                                             |
| ČSN 64 0001  | -   Plastikářské a gumárenské názvosloví.                   |
|              |                                                             |
| ČSN 63 1910  | -   Protektorování a opravy diagonálních plášťů             |
|              |     pro motorová vozidla.                                   |
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
| Číslo normy  |           Název doporučené technické normy :                |
|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ČSN 63 1912  | -   Opravy pneumatik. Protektorování a opravy               |
|              |     radiálních plášťů pro motorová vozidla.                 |
|              |                                                             |
| ČSN ISO 3795 | -   Silniční vozidla. Traktory, zemědělské a                |
|              |     lesnické stroje. Stanovení hořlavosti                   |
|              |     materiálů použitých v interiéru vozidla.                |
|              |                                                             |
| ČSN 30 0725  | -   Silniční vozidla. Figurina a kreslící šablona.          |
|              |                                                             |
| ČSN 65 6507  | -   Biopalivo pro vznětové motory. Metylestery              |
|              |     řepkového oleje. Technické požadavky.                   |
|              |                                                             |
| ČSN 65 6482  | -   Propan - butan.                                         |
|              |                                                             |
| ČSN 47 0004  | -   Zemědělské stroje. Držáky přenosné soupravy             |
|              |     světelných zařízení pro zemědělské stroje               |
|              |     a nářadí. Rozměry a volný prostor.                      |
|              |                                                             |
| ČSN 34 2875  | -   Předpisy pro odrušení motorových vozidel a              |
|              |     jiných zařízení se spalovacím motorem.                  |
|              |                                                             |
| ČSN ISO 6489 | -   (30 7054) Zemědělská vozidla. Mechanická                |
|              |     závěsná zařízení na tažných vozidlech. Rozměry.         |
|              |                                                             |
| ČSN ISO 1726 | -   (30 3605) Silniční vozidla. Mechanické spojení          |
|              |     tahačů a návěsů. Zaměnitelnost.                         |
|              |                                                             |
| ČSN 30 3665  | -   Návěsné čepy automobilových návěsů. Typy a              |
|              |     základní rozměry.                                       |
|              |                                                             |
| ČSN 30 0417  | -   Zemědělské a lesnické traktory. Metody                  |
|              |     zkoušení ochranné kabiny nebo rámu dynamickým           |
|              |     zatěžováním. Bezpečnost práce.                          |
|              |                                                             |
| ČSN 30 0418  | -   Zemědělské a lesnické traktory. Metody                  |
|              |     zkoušení ochranné kabiny nebo rámu statickým            |
|              |     zatěžováním. Bezpečnost práce.                          |
|              |                                                             |
| ČSN 30 0421  | -   Zemědělské a lesnické traktory. Metody                  |
|              |     zkoušení ochranného oblouku. Bezpečnost práce.          |
|              |                                                             |
| ČSN 30 0422  | -   Zemědělské a lesnické úzkorozchodné traktory.           |
|              |     Metody zkoušení přední ochranné konstrukce              |
|              |     proti převrácení. Bezpečnost práce.                     |
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
| Číslo normy  |           Název doporučené technické normy :                |
|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ČSN 30 0423  | -   Zemědělské a lesnické úzkorozchodné traktory.           |
|              |     Metody zkoušení zadní ochranné konstrukce               |
|              |     proti převrácení. Bezpečnost práce.                     |
|              |                                                             |
| ČSN ISO 3450 | -   (27 8150) Stroje pro zemní práce. Brzdové               |
|              |     systémy. Technické požadavky. Metody zkoušení.          |
|              |                                                             |
| ČSN ISO      | -   (47 0064) Zemědělské a lesnické stroje a                |
| 4254-1       |     traktory. Technické prostředky pro zajištění            |
|              |     bezpečnosti.                                            |
|              |                                                             |
| ČSN EN 23411 | -   (27 8007) Stroje pro zemní práce. Tělesné               |
|              |     rozměry řidičů a minimální obklopující prostor.         |
|              |                                                             |
| ČSN 83 2046  | -   Pracovní ochrana. Kabiny výrobních zařízení.            |
|              |     Všeobecné bezpečnostní požadavky.                       |
|              |                                                             |
| ČSN 27 7012  | -   Stavební, zemní stroje a rýpadla. Provoz a              |
|              |     údržba. Bezpečnost práce a ochrana zdraví.              |
|              |                                                             |
| ČSN 27 8015  | -   Stavební stroje a zařízení. Osvětlení pracovní          |
|              |     zóny. Hodnoty a metody měření.                          |
|              |                                                             |
| ČSN 27 8012  | -   Stavební stroje a zařízení. Sedadla obsluhy.            |
|              |     Ergonomické požadavky.                                  |
|              |                                                             |
| ČSN ISO 6683 | -   (27 7539) Stroje pro zemní práce. Bezpečnostní          |
|              |     sedadlové pásy a jejich kotevní úchyty.                 |
|              |                                                             |
| EN 474-1     | -   Stroje pro zemní práce. Bezpečnost. část 1 -            |
|              |     všeobecné požadavky.                                    |
|              |                                                             |
| ČSN 47 0004  | -   Zemědělské stroje. Držáky přenosné soupravy             |
|              |     světelných zařízení pro zemědělské stroje               |
|              |     a nářadí. Rozměry a volný prostor.                      |
|              |                                                             |
| EN 1078      | -   Přilby pro cyklisty                                     |
|              |                                                             |
-----------------------------------------------------------------------------