Příloha č. 3 vyhlášky č. 184/1997 Sb.

Konverzní faktory příjmu    radionuklidů a objemových aktivit  (k  § 19 vyhlášky)        

Tabulka č. 1 

Konverzní  faktory   pro     přepočet  objemových   aktivit     vzácných radioaktivních  plynů  na     příkon   efektivní  dávky  u  dospělých    jednotlivců z obyvatelstva i u    pracovníků se zdroji    

----			+-----------------------
             		|konverzní faktor
Nuklid  		|[Sv.d na -1/
Bq.m na -3]
-------		+-----------------------  

Ar-37   		|4,1.10 na -15 
Ar-39   		|1,1.10 na -11
Ar-41   		|5,3.10 na -9 
Kr-74   		|4,5.10 na -9 
Kr-76   		|1,6.10 na -9 
Kr-77   		|3,9.10 na -9 
Kr-79  		|9,7.10 na -10
Kr-81   		|2,1.10 na -11 
Kr-83m		|2,1.10 na -13 
Kr-85   		|2,2.10 na -11 
Kr-85m 		|5,9.10 na -10 
Kr-87   		|3,4.10 na -9      
Kr-88   		|8,4.10 na -9 
Xe-120  		|1,5.10 na -9 
Xe-121  		|7,5.10 na -9 
Xe-122  		|1,9.10 na -10 
Xe-123  		|2,4.10 na -9      
Xe-125  		|9,3.10 na -10 
Xe-127  		|9,7.10 na -10 
Xe-129m		|8,1.10 na -11 
Xe-131m 		|3,2.10 na -11 
Xe-133m 		|1,1.10 na -10      
Xe-133  		|1,2.10 na -10 
Xe-135m 		|1,6.10  na -9 
Xe-135  		|9,6.10 na -10 
Xe-138       		|4,7.10 na -9      
--------		+-----------------------           

Tabulka č. 2 
Typ  absorpce  v  trávicím       ústrojí  pro  různé  chemických  látky      a sloučeniny (použito v tabulkách č. 4      a 5). 

Absorpce   v  trávícím   ústrojí       je   vyjádřena  koeficientem  f1      charakterizujícím  v modelových       výpočtech frakci,  která přechází v      trávícím ústrojí do tělesných tekutin.     
------------	+-----------------------------------------		+-------
prvek          	|chemická látka, sloučenina               	 	| f1
------------	+-----------------------------------------		+-------
vodík          	|tritiovaná voda (požitajako tekutina)   	| 1,00                   
	     	|organicky vázané tritium                       	| 1,00       
berylium   	|všechny sloučeniny                             	| 0,005       
uhlík           	|značené organické sloučeniny                 	| 1,00        
fluor           	|všechny       sloučeniny                       	| 1,00       
sodík          	symbol 239 \f "Symbol" \
		s 10všechny sloučeniny                             	| 1,00 
hořčík         	|všechny sloučeniny                             	| 0,50 
hliník          	|všechny       sloučeniny                       	| 0,01       
křemík        	|všechny sloučeniny                             	| 0,01 
fosfor         	|všechny sloučeniny                             	| 0,80 
síra             	|anorganické       sloučeniny                   	| 0,80                   
                    	|element.síra                                   		| 0,10                   
                    	|organické sloučeniny síry                      	| 1,00       
chlór           	|všechny sloučeniny                             	| 1,00 
draslík        	|všechny sloučeniny                             	| 1,00 
vápník         	|všechny       sloučeniny                       	| 0,30       
skandium    	|všechny sloučeniny                             	| 0,0001 
titan             	|všechny sloučeniny                             	| 0,01 
vanad           	|všechny       sloučeniny                       	| 0,01       
chróm          	|sloučeniny šestimocného       chrómu	| 0,10                   
                     	|sloučeniny trojmocného       chrómu   	| 0,01      
mangan        	|všechny sloučeniny                             	| 0,10 
železo           	|všechny sloučeniny                             	| 0,10 
kobalt      	|všechny       nespecifikované sloučeniny  	| 0,10       
nikl        	|všechny sloučeniny                             	| 0,05 
měď               	|všechny sloučeniny                             	| 0,50 
zinek       	|všechny       sloučeniny                       	| 0,50       
galium      	|všechny sloučeniny                             	| 0,001 
germanium    	|všechny sloučeniny                             	| 1,00 
arzén       	|všechny       sloučeniny                       	| 0,50       
selen       	|všechny nespecifikované       sloučeniny   	| 0,80                   
		|element.selen a selenany                       	| 0,05       
bróm        	|všechny sloučeniny                             	| 1,00 
rubidium         |všechny sloučeniny                             	| 1,00 
stroncium   	|všechny       nespecifikované sloučeniny 	| 0,30                   
		|titaničitan strontnatý       (SrTiO3)          	| 0,01       
ytrium      	|všechny sloučeniny                             	| 0,0001 
zirkon            	|všechny sloučeniny                             	| 0,002 
niob        	|všechny       sloučeniny                       	| 0,01       
molybden    	|všechny nespecifikované       sloučeniny  	| 0,80                   
		|sirník molybdenový                             	| 0,05       
technecium  	|všechny sloučeniny                             	| 0,80 
ruthenium      	|všechny sloučeniny                             	| 0,05 
rhodium     	|všechny       sloučeniny                       	| 0,05       
paládium    	|všechny sloučeniny                             	| 0,005 
stříbro           	|všechny sloučeniny                             	| 0,05 
kadmium     	|všechny       anorganické sloučeniny           	| 0,05       
indium      	|všechny sloučeniny                             	| 0,02 
cín               	symbol 239 \f "Symbol" \
		s 10všechny sloučeniny                             	| 0,02 
antimon     	|všechny       sloučeniny                       	| 0,10       
telur       	|všechny sloučeniny                             	| 0,30 
jód               	|všechny sloučeniny                             	| 1,00 
cesium      	|všechny       sloučeniny                       	| 1,00       
baryum      	|všechny sloučeniny                             	| 0,10 
lantan            	|všechny sloučeniny                             	| 0,0005 
cér         	|všechny       sloučeniny                       	| 0,0005 
prazeodym   	|všechny sloučeniny                             	| 0,0005 
neodym         	|všechny sloučeniny                             	| 0,0005 
prometium   	|všechny       sloučeniny                       	| 0,0005 
samarium    	|všechny sloučeniny                             	| 0,0005 
europium       	|všechny sloučeniny                             	| 0,0005 
gadolinium  	|všechny       sloučeniny                       	| 0,0005 
terbium     	|všechny sloučeniny                             	| 0,0005       
dysprozium  	|všechny sloučeniny                             	| 0,0005 
holmium         	|všechny sloučeniny                             	| 0,0005 
erbium      	|všechny       sloučeniny                       	| 0,0005 
tulium      	|všechny sloučeniny                             	| 0,0005 
yterbium        	|všechny sloučeniny                             	| 0,0005 
lutecium    	|všechny       sloučeniny                       	| 0,0005 
hafnium     	|všechny sloučeniny                             	| 0,002 
tantal            	|všechny sloučeniny                             	| 0,001 
wolfram     	|všechny       nespecifikované sloučeniny   	| 0,30                   
		|kyselina wolframová                            	| 0,01       
rhenium     	|všechny sloučeniny                             	| 0,80 
osmium          	|všechny sloučeniny                             	| 0,01 
iridium     	|všechny       sloučeniny                       	| 0,01       
platina     	|všechny sloučeniny                             	| 0,01 
zlato             	|všechny sloučeniny                             	| 0,10 
rtuť        	|všechny       anorganické sloučeniny           	| 0,02                   
		|methylrtuť                                     		| 1,00                   
		|všechny nespecifikované       organické    	| 0,40                   
		|   sloučeniny                                  		|       
talium      	|všechny sloučeniny                             	| 1,00 
olovo             	|všechny sloučeniny                             	| 0,20 
vizmut      	|všechny       sloučeniny                       	| 0,05       
polonium    	|všechny sloučeniny                             	| 0,10 
astat             	|všechny sloučeniny                             	| 1,00 
francium    	|všechny       sloučeniny                       	| 1,00       
radium      	|všechny sloučeniny                             	| 0,20 
aktinium         	|všechny sloučeniny                             	| 0,0005 
thorium     	|všechny       nespecifikované sloučeniny  	| 0,0005 
thorium     	|oxidy a hydroxidy                              		| 0,0002       
protaktinium	|všechny sloučeniny                             	| 0,0005 
uran              	|všechny nespecifikované sloučeniny        	| 0,02                   
		|většina sloučenin       čtyřmocného uranu, 	| 0,002                   
		|   např. 
UO2, 
U3O8, 
U
F4                    |       
neptunium   	|všechny sloučeniny                             	| 0,0005 
plutonium      	|všechny nespecifikované sloučeniny         	| 0,0005                  
 		|dusičnany                                      		| 0,0001                   
		|nerozpustné oxidy                              		| 0,0001       
americium   	|všechny sloučeniny                             	| 0,0005 
curium            	|všechny sloučeniny                             	| 0,0005 
berkelium   	|všechny       sloučeniny                       	| 0,0005 
kalifornium 	|všechny sloučeniny                             	| 0,0005       
einsteinium 	|všechny sloučeniny                             	| 0,0005 
fermium          	|všechny sloučeniny                             	| 0,0005 
mendelevium |všechny       sloučeniny                       	| 0,0005      
 ------------	+-----------------------------------------	+-------              

Tabulka č. 3              
Typ  absorpce v  plicích pro  různé  chemických  látky a sloučeniny (použito v tabulkách č. 4 a 6). 

Absorpce   v          plicích   je   vyjádřena    typem   
F,         M    nebo S charakterizujícím  v        modelových  výpočtech  rychlost, se       kterou látka  přechází   z  plic  do        tělesných   tekutin  (
F  -  rychle, M -        středně, S  -  pomalu),  a       koeficientem  f1 charakterizujícím       frakci, která přechází z plic do       trávícího ústrojí.       

 -------------	-------------------------------------------		+---	+------        
prvek        	chemická látka,        sloučenina                 		|typ	|f1        
-------------	+-------------------------------------------		+---	+------        
berylium     	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|M  	|0,005                     
		|oxidy, halogenidy a        dusičnany              		|S  	|0,005        
fluor        	|určeno slučujícím        kationem                 		|F  	|1,00                     
		|určeno slučujícím        kationem                 		|M  	|1,00                     
		|určeno slučujícím        kationem                 		|S  	|1,00        
sodík        	|všechny sloučeniny                                		|F  	|1,00 
hořčík             	|všechny nespecifikované sloučeniny                	|F  	|0,50                     	
		|oxidy, hydroxidy,        karbidy, halogenidy a    	|M  	|0,50                     
		|dusičnany                                         		  	|               | 
hliník       	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,01                     		
		|oxidy, hydroxidy,        karbidy, halogenidy,     	|M  	|0,01                     
		|dusičnany a kovový hliník                         		|   	|        
křemík       	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,01                     
		|oxidy, hydroxidy, karbidy        a dusičnany      	|M  	|0,01                     
		|hlinitokřemitý sklený        aerosol               		|S  	|0,01        
fosfor       	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,80                     
		|fosfáty: určeno        slučujícím kationem        		|M  	|0,80        
síra         	|sirníky a sírany: určeno        slučujícím        		|F  	|0,80                     
		|kationem                                          			|   	|                     
		|element.síra,  sirníky a        sírany: určeno    		|M  	|0,80                     
		|slučujícím kationem                               		|   	|        
chlór        	|určeno slučujícím        kationem                 		|F  	|1,00                     
		|určeno slučujícím        kationem                 		|M  	|1,00        
draslík      	|všechny sloučeniny                                		|F  	|1,00 
vápník            	|všechny sloučeniny                                		|M  	|0,30 
skandium     	|všechny        sloučeniny                         		|S         	|0,0001 
titan        	|všechny        nespecifikované sloučeniny         	|F         	|0,01                     
		|oxidy, hydroxidy,        karbidy, halogenidy a    	|M  	|0,01                     
		|dusičnany                                         			|   	|                     
		|titaničitan strontnatý        (SrTiO3)            		|S  	|0,01        
vanad        	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,01                     
		|oxidy, hydroxidy, karbidy        a halogenidy     	|M  	|0,01        
chróm        	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,10                     
		|halogenidy a dusičnany                            		|M  	|0,10                     
		|oxidy a hydroxidy                                 		|S  	|0,10        
mangan       	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,10                     
		|oxidy, hydroxidy,        halogenidy a dusičnany   	|M  	|0,10        
železo       	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,10                     
		|oxidy, hydroxidy a        halogenidy              		|M  	|0,10        
kobalt       	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|M  	|0,10                     
		|oxidy, hydroxidy,        halogenidy a dusičnany   	|S  	|0,05        
nikl         	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,05                     
		|oxidy, hydroxidy a        karbidy                 		|M  	|0,05        
měď          	|všechny nespecifikované        anorganické        	|F  	|0,50                     
		|sloučeniny                                        			|   	|                     		
		|sirníky, halogenidy a        dusičnany            		|M  	|0,50                     
		|oxidy a hydroxidy                                 		|S  	|0,50        
zinek        	|všechny sloučeniny                                		|S  	|0,50 
galium              	|všechny nespecifikované sloučeniny             	|F  	|0,001                     
		|oxidy, hydroxidy,        karbidy, halogenidy a    	|M  	|0,001                     
		|dusičnany                                         			|   	|        
germanium    	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|1,00                     
		|oxidy, sirníky a        halogenidy                		|M  	|1,00        
arzén        	|všechny sloučeniny                                		|M  	|0,50 
selen              	|všechny nespecifikované anorganické           		|F  	|0,80                     
		|sloučeniny                                        			|   	|                     
		|element.selenium, oxidy,        hydroxidy a      	 	|M  	|0,80                     
		|karbidy                                           			|   	|        
bróm         	|určeno slučujícím        kationem                 		|F  	|1,00                     
		|určeno slučujícím        kationem                 		|M  	|1,00        
rubidium     	|všechny sloučeniny                                		|F  	|1,00 
stroncium      	|všechny nespecifikované sloučeniny                	|F 	|0,30                     
		|titaničitan strontnatý        (SrTiO3)            		|S  	|0,01        
ytrium       	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|M  	|0,0001                     
		|oxidy a hydroxidy                                 		|S  	|0,0001        
zirkon       	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,002                     
		|oxidy, hydroxidy,        halogenidy a dusičnany   	|M  	|0,002                     
		|karbid zirkoničitý                                			|S  	|0,002        
niob         	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|M  	|0,01                     
		|oxidy a hydroxidy                                 		|S  	|0,01        
molybden     	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,80                     
		|sirník molybdenový, oxidy        a hydroxidy      	|S  	|0,05        
technecium   	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,80                     
		|oxidy, hydroxidy,        halogenidy a dusičnany   	|M  	|0,80        
ruthenium    	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,05                     
		|halogenidy                                        			|M  	|0,05                     
		|oxidy a hydroxidy                                 		|S  	|0,05        
rhodium      	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,05                     
		|halogenidy                                        			|M  	|0,05                     
		|oxidy a hydroxidy                                 		|S  	|0,05        
paládium     	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,005                     
		|dusičnany a halogenidy                            		|M  	|0,005                     
		|oxidy a hydroxidy                                 		|S  	|0,005        
stříbro      	|všechny nespecifikované        sloučeniny a kovové	|F  	|0,05                     
		|stříbro                                           			|   	|                     
		|dusičnany a sirníky                               		|M  	|0,05                     
		|oxidy, hydroxidy a        karbidy                 		|S  	|0,05        
kadmium      	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,05                     
		|sirníky, halogenidy a        dusičnany            		|M  	|0,05                     
		|oxidy a hydroxidy                                 		|S  	|0,05        
indium       	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,02                     
		|oxidy, hydroxidy,        halogenidy a dusičnany   	|M  	|0,02        
cín          	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	F  	|0,02                     
		|fosforečnan ciničitý,        sirníky, oxidy,      		|M  	|0,02                     
		|hydroxidy, halogenidy a        dusičnany          	|   	|       
 antimon      	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,10                     
		|oxidy, hydroxidy,        halogenidy, sirníky,     		|M  	|0,01                     
		|sirnany a dusičnany                               		|   	|        
telur        	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,30                     
		|oxidy, hydroxidy a        dusičnany               		|M  	|0,30        
jód          	|všechny sloučeniny                                		|F  	|1,00 
cesium            |všechny sloučeniny                                		|F  	|1,00 
baryum       	|všechny        sloučeniny                         		|F         	|0,10 
lantan       	|všechny        nespecifikované sloučeniny         	|F         	|0,0005                     
		|oxidy a hydroxidy                                 		|M  	|0,0005        
cér          	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|M  	|0,0005                     
		|oxidy, hydroxidy a        fluoridy                		|S  	|0,0005       
prazeodym    	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|M  	|0,0005                     
		|oxidy, hydroxidy, karbidy        a fluorides      		|S  	|0,0005        
neodym       	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|M  	|0,0005                     
		|oxidy, hydroxidy, karbidy        a fluoridy       		|S  	|0,0005        
prometium    	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|M  	|0,0005                     
		|oxidy, hydroxidy, karbidy        a fluoridy       		|S  	|0,0005        
samarium     	|všechny sloučeniny                                		|M  	|0,0005 
europium       	|všechny sloučeniny                                		|M  	|0,0005 
gadolinium   	|všechny        nespecifikované sloučeniny         	|F         	|0,0005                     
		|oxidy, hydroxidy a        fluoridy                		|M  	|0,0005        
terbium      	|všechny sloučeniny                                		|M  	|0,0005 
dysprozium   	|všechny sloučeniny                                		|M  	|0,0005 
holmium      	|všechny        nespecifikované sloučeniny         	|M         	|0,0005 
erbium       	|všechny        sloučeniny                         		|M         	|0,0005 
tulium       	|všechny        sloučeniny                         		|M         	|0,0005 
yterbium     	|všechny        nespecifikované sloučeniny         	|M         	|0,0005                     
		|oxidy, hydroxidy a        fluoridy                		|S  	|0,0005        
lutecium     	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|M  	|0,0005                     
		|oxidy, hydroxidy a        fluoridy                		|S  	|0,0005        
hafnium      	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,002                     
		|oxidy, hydroxidy,        halogenidy, karbidy a    	|M  	|0,002                     
		|dusičnany                                         			|    	|        
tantal       	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|M  	|0,001 l                   
		|element.tantal, oxidy, hydroxidy,                 		|S  	|0,001                     
		|halogenidy, karbidy,        dusičnany a nitridy   	|   	|        
wolfram      	|všechny sloučeniny                                		|F  	|0,30 
rhenium             	|všechny nespecifikované sloučeniny             	|F  	|0,80                     
		|oxidy, hydroxidy,        halogenidy a dusičnany   	|M  	|0,80        
osmium       	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,01                     
		|halogenidy a dusičnany                            		|M  	|0,01                     
		|oxidy a hydroxidy                                 		|S  	|0,01        
iridium      	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,01                     
		|kovové iridium,        halogenidy a dusičnany     	|M  	|0,01                     
		symbol 239 \f "Symbol" \s 10oxidy a hydroxidy             |S  	|0,01        
platina      	|všechny sloučeniny                                		|F  	|0,01 
zlato               	|všechny nespecifikované sloučeniny                	|F  	|0,10                     
		|halogenidy a dusičnany                            		|M  	|0,10                     
		|oxidy a hydroxidy                                 		|S  	|0,10        
rtuť         	|sirnany                                           			|F  	|0,02                     
		|oxidy, hydroxidy,        halogenidy, dusičnany a  	|M  	|0,02                     
		|sirníky                                           			|   	|                     
		|všechny organické        sloučeniny               		|F  	|0,40        
talium       	|všechny sloučeniny                                		|F  	|1,00 
olovo              |všechny sloučeniny                                		|F  	|0,20 
vizmut       	|dusičnan        vizmutitý                         		|F         	|0,05                     
		|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|M  	|0,05        
polonium     	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|F  	|0,10                     
		|oxidy, hydroxidy a        dusičnany               		|M  	|0,10        
stat        	|určeno slučujícím        kationem                 		|F  	|1,00                    
		|určeno slučujícím        kationem                 		|M  	|1,00        
francium     	|všechny sloučeniny                                		|F  	|1,00 
radium            	|všechny sloučeniny                                		|M  	|0,20 
aktinium    	|všechny        nespecifikované sloučeniny         	|F         	|0,0005                     
		|halogenidy a dusičnany                            		|M  	|0,0005                     
		|oxidy a hydroxidy                                 		|S  	|0,0005        
thorium      	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|M  	|0,0005                     
		|oxidy a hydroxidy                                 		|S  	|0,0002        
protaktinium 	|všechny nespecifikované        sloučeniny         	|M  	|0,0005                     
		|oxidy a hydroxidy                                 		|S  	|0,0005        
uran         	|většina šestimocných        sloučenin, např. UF6 ,	|F  	|0,02                     
		|UO2F2 a UO2(NO3)2                                 		|   	|                     
		|málo rozpustné        sloučeniny, např. UO3, UF4, 	|M  	|0,02                     
		 UCl4 a většina jiných        šestimocných         	|   	|                     
		|sloučenin                                         			|   	|                     
		|vysoce nerozpustné        sloučeniny, např. UO2 a 	|S  	|0,002                     
		|U3O8                                              			|   	|        
neptunium    	|všechny sloučeniny                                		|M  	|0,0005 
plutonium      	|všechny nespecifikované sloučeniny                	|M  	|0,0005                     
		|nerozpustné oxidy                                 		|S  	|0,00001        
americium    	|všechny sloučeniny                                		|M  	|0,0005 
curium            	|všechny sloučeniny                                		|M  	|0,0005 
berkelium    	|všechny        sloučeniny                         		|M         	|0,0005 
kalifornium  	|všechny        sloučeniny                         		|M         	|0,0005 
einsteinium  	|všechny        sloučeniny                         		|M         	|0,0005 
fermium      	|všechny        sloučeniny                         		|M         	|0,0005 
mendelevium  |všechny        sloučeniny                         		|M         	|0,0005       
 -------------	+-------------------------------------------			+---	+------                

Tabulka č. 4                

Konverzní  faktory h     a h     pro        přepočet  příjmu radionuklidů    inh     ing    vdechnutím   aerosolů  a   požitím  na          úvazek  efektivní   dávky u pracovníků        se zdroji.                

Konverzní  faktory hinh  pro  příjem      vdechnutím jsou  pro aerosol s d   =1        mikrom a pro aerosol s d   =5 mikrom  uvedeny v závislosti   ama  ama na         typu absorpce  v plicích. 
Příslušné         parametry pro  jednotlivé chemické         látky  a  sloučeniny  jsou  uvedeny  v        tabulce č. 3 této přílohy.                
Konverzní   faktory   hing   pro          příjem   požitím  jsou  uvedeny v        závislosti  na  typu   absorpce  v        trávícím  ústrojí.  
Příslušné parametry        pro jednotlivé chemické  látky a        sloučeniny jsou uvedeny v tabulce č. 2        této přílohy.                

---------------------------------------------------------------------------------------        
prvek                     	inhalace                                          			ingesce              
nuklid        	---------------------------------------------          	-------------------------                        
			typ    f1            	h              [Sv/
Bq]             		f1          		h          	 [Sv/
Bq]                                                      
				           	 inh                                                              ing                               
				 ---------------------------------------------                                          
				d   =1         mikrom d   =5 mikrom                                           
				  ama                       ama         
---------------------------------------------------------------------------------------         

vodík               

H-3 	(tritiovaná voda)                                            				1                    	1,8.10na-11                   
	(organicky vázané tritium)                                   			1                    	4,2.10na-11         

berylium               

Be-7			M         	0,005     4,8.10na-11   	4,3.10na-11   	0,005                	2,8.10na-11                         
			S    	0,005     5,2.10na-11  	4,6.10na-11                         

Be-10     		M    	0,005     9,1.10na-9    	6,7.10na-9    	0,005                	1,1.10na-9                                   				S    	0,005     3,2.10na-8    	1,9.10na-8         

uhlík                

C-11                                                              					1                     2,4.10na-11                

C-14                                                              					1                     5,8.10na-10 

fluor                

F-18      			
			F    	1            	3,0.10na-11   	5,4.10na-11   	1                     4,9.10na-11                   
			M            1           	5,7.10na-11   	8,9.10na-11                          
			S    	1          	6,0.10na-11   	9,3.10na-11          

sodík                

Na-22     		
			F    	1          	1,3.10na-9    	2,0.10na-9   	1                     3,2.10na-9                

Na-24     		
			F    	1          	2,9.10na-10   	5,3.10na-10   	1                     4,3.10na-10 

hořčík                
Mg-28     		
			F    	0,5  	1,4.10na-10   	1,1.10na-9    	0,5                   2,2.10na-9         
                		M           0,5      	1,2.10na-9    	1,7.10na-9          

hliník                

Al-26     		
			F    	0,01   	1,1.10na-8    	1,4.10na-8    	0,01   		3,5.10na-9                          	
			M           0,01       	1,8.10na-8    	1,2.10na-8          

křemík                
Si-31     		
			F          	0,01  	2,9.10na-11   	5,1.10na-11   	0,01                  	1,6.10na-10                          					M           	0,01      	7,5.10na-11   	1,1.10na-10                          			
			S             0,01      	8,0.10na-11   	1,1.10na-10                
Si-32     		
			F             0,01      	3,2.10na-9    	3,7.10na-9    	0,01                  	5,6.10na-10                          					M           0,01       	1,5.10na-8    	9,6.10na-9                          			
			S             0,01      	1,1.10na-7    	5,5.10na-8          

fosfor                      

P-32      		
			F            	0,8         8,0.10na-10   	1,1.10na-9    	0,8                  	 2,4.10na-9                          		      			M         	0,8     	3,2.10na-9    	2,9.10na-9                      

P-33      		
			F             	0,8         	9,6.10na-11   	1,4.10na-10   	0,8                   	2,4.10na-10                          	      				M           	 0,8         	1,4.10na-9    	1,3.10na-9                      

síra        
S-35        		
			F        	0,8        	5,3.10na-11        	8,0.10na-11        	0,8        		1,4.10na-10        
			M        	0,8        	1,3.10na-9        	1,1.10na-9        	0,1        		1,9.10na-10        
S-35        								1        		7,7.10na-10        

chlór        

Cl-36        		
			F        	1        	3,4.10na-10        	4,9.10na-10        	1        	9,3.10na-10        
			M        	1        	6,9.10na-9        	5,1.10na-9        

Cl-38        		
			F        	1        	2,7.10na-11        4,6.10na-11        	1        	1,2.10na-10        
			M        	1        	4,7.10na-11        7,3.10na-11        

Cl-39        		
			F        	1        	2,7.10na-11        4,8.10na-11        	1        	8,5.10na-11        
			M        	1        	4,8.10na-11        7,6.10na-11        

draslík        

K-40        		
			F        1        	2,1.10na-9          3,0.10na-9          1        	6,2.10na-9        

K-42        		
			F        1        	1,3.10na-10        2,0.10na-10        1        	4,3.10na-10        

K-43        		
			F        1        	1,5.10na-10        2,6.10na-10        1        	2,5.10na-10        

K-44        		
			F        1        	2,1.10na-11        3,7.10na-11        1        	8,4.10na-11        

K-45        		
			F        1        	1,6.10na-11        2,8.10na-11        1        	5,4.10na-11        

vápník        

Ca-41        		M        0,3        	1,7.10na-10        1,9.10na-10        	0,3        	2,9.10na-10        

Ca-45        		M        0,3        	2,7.10na-9        	2,3.10na-9        	0,3        	7,6.10na-10        

Ca-47        		M        0,3        	1,8.10na-9        	2,1.10na-9        	0,3        	1,6.10na-9        

skandium       
Sc-43        		S        1,0.10na-4        1,2.10na-10     1,8.10na-10        1,0.10na-4        1,9.10na-10        
Sc-44        		S        1,0.10na-4        1,9.10na-10     3,0.10na-10        1,0.10na-4        3,5.10na-10        
Sc-44m        		S        1,0.10na-4        1,5.10na-9        2,0.10na-9          1,0.10na-4        2,4.10na-9        
Sc-46        		S        1,0.10na-4        6,4.10na-9        4,8.10na-9          1,0.10na-4        1,5.10na-9        
Sc-47        		S        1,0.10na-4        7,0.10na-10      7,3.10na-10        1,0.10na-4        5,4.10na-10        
Sc-48        		S        1,0.10na-4        1,1.10na-9        1,6.10na-9           1,0.10na-4        1,7.10na-9        
Sc-49        		S        1,0.10na-4        4,1.10na-11      6,1.10na-11        1,0.10na-4        8,2.10na-11        

titan        
Ti-44        		
			F        	0,01        	6,1.10na-8        	7,2.10na-8        0,01       	5,8.10na-9        
			M            0,01        	4,0.10na-8        	2,7.10na-8 
	       		S            0,01        	1,2.10na-7        	6,2.10na-8        
Ti-45        		
			F        	0,01        	4,6.10na-11       	 8,3.10na-11      0,01        	1,5.10na-10        
			M          	0,01        	9,1.10na-11       	 1,4.10na-10
	        		S           	0,01        	9,6.10na-11        	1,5.10na-10        

vanad        

V-47        		
			F        	0,01        	1,9.10na-11        	3,2.10na-11       	 0,01        6,3.10na-11        
			M           0,01        	3,1.10na-11        	5,0.10na-11        

V-48        		
			F        	0,01        	1,1.10na-9        	1,7.10na-9        	0,01        2,0.10na-9        
			M           0,01        	2,3.10na-9        	2,7.10na-9        

V-49        		
			F        	0,01        	2,1.10na-11        	2,6.10na-11        	0,01        1,8.10na-11        
			M            0,01        	3,2.10na-11        	2,3.10na-11        

chróm       

Cr-48       		
			F        	0,1       1,0.10na-10        1,7.10na-10       	 0,1        	2,0.10na-10        
			M       	0,1       2,0.10na-10        2,3.10na-10       	 0,01        2,0.10na-10        	
			S           	0,1       2,2.10na-10        2,5.10na-10        

Cr-49       		
			F        	0,1      2,0.10na-11        3,5.10na-11        	0,1        	6,1.10na-11        
			M         	0,1       3,5.10na-11        5,6.10na-11        	0,01        6,1.10na-11        	
			S           	0,1       3,7.10na-11        5,9.10na-11        

Cr-51        		
			F        	0,1        2,1.10na-11        3,0.10na-11        	0,1        	3,8.10na-11        
			M         	0,1        3,1.10na-11        3,4.10na-11       	0,01        3,7.10na-11        	
			S           	0,1        3,6.10na-11        3,6.10na-11       

mangan        
Mn-51        		
			F        	0,1       2,4.10na-11        4,2.10na-11        	0,1        	9,3.10na-11        
			M        	0,1       4,3.10na-11        6,8.10na-11        
Mn-52        		
			F        	0,1      9,9.10na-10        1,6.10na-9        	0,1       	1,8.10na-9        
			M        	0,1      1,4.10na-9          				1,8.10na-9        
Mn-52m		
			F        	0,1       2,0.10na-11        3,5.10na-11        	0,1        	6,9.10na-11        
			M        	0,1       3,0.10na-11        5,0.10na-11        
Mn-53        		
			F        	0,1       2,9.10na-11        3,6.10na-11        	0,1        	3,0.10na-11        
			M        	0,1        5,2.10na-11        				3,6.10na-11        
Mn-54        		
			F        	0,1      8,7.10na-10        	1,1.10na-9        	0,1        7,1.10na-10        
			M        	0,1       1,5.10na-9        	1,2.10na-9        
Mn-56        		
			F        	0,1      6,9.10na-11        	1,2.10na-10       	 0,1        2,5.10na-10        
			M        	0,1      1,3.10na-10       	 2,0.10na-10        

železo        

Fe-52        		
			F        	0,1        4,1.10na-10             6,9.10na-10        	0,1        	1,4.10na-9        
			M      	0,1        6,3.10na-10        	9,5.10na-10        

Fe-55        		
			F        	0,1        7,7.10na-10        	9,2.10na-10        	0,1        	3,3.10na-10        
			M      	0,1        3,7.10na-10        	3,3.10na-10        

Fe-59        		
			F        	0,1        2,2.10na-9        	3,0.10na-9        	0,1        	1,8.10na-9        
			M      	0,1        3,5.10na-9        	3,2.10na-9        

Fe-60        		
			F        	0,1        2,8.10na-7        	3,3.10na-7        	0,1        	1,1.10na-7        
			M         	0,1        1,3.10na-7        	1,2.10na-7        

kobalt        

Co-55        		M        	0,1        	5,1.10na-10        7,8.10na-10        	0,1        	1,0.10na-9        
			S          	0,05      	5,5.10na-10        8,3.10na-10        	0,05       1,1.10na-9        

Co-56        		M        	0,1        	4,6.10na-9        	4,0.10na-9        	0,1        	2,5.10na-9        	
			S          	0,05       6,3.10na-9        	4,9.10na-9        	0,05       2,3.10na-9  
 
Co-57        		M         	0,1        	5,2.10na-10        3,9.10na-10        	0,1        	2,1.10na-10        
			S           	0,05      	9,4.10na-10        6,0.10na-10        	0,05       1,9.10na-10        

Co-58        		M        	0,1        	1,5.10na-9        	1,4.10na-9        	0,1        	7,4.10na-10      
	  		S           	0,05     	2,0.10na-9        	1,7.10na-9        	0,05       7,0.10na-10        

Co-58m        		M         	0,1        	1,3.10na-11        1,5.10na-11        	0,1        	2,4.10na-11      
	  		S          	0,05     	1,6.10na-11        1,7.10na-11        	0,05        2,4.10na-11        

Co-60        		M        	0,1        	9,6.10na-9        	7,1.10na-9        	0,1        	3,4.10na-9        	
			S          	0,05     	2,9.10na-8        	1,7.10na-8        	0,05      	2,5.10na-9        

Co-60m        		M         	0,1        	1,1.10na-12        1,2.10na-12        	0,1        	1,7.10na-12        
			S            	0,05      	1,3.10na-12        1,2.10na-12        	0,05      	1,7.10na-12        

Co-61        		M        	0,1        	4,8.10na-11        7,1.10na-11        	0,1        	7,4.10na-11     
	   		S           	0,05     	5,1.10na-11        7,5.10na-11        	0,05      	7,4.10na-11        

Co-62m      		M         	0,1        	2,1.10na-11        3,6.10na-11        	0,1        	4,7.10na-11      
	  		S         	0,05      	2,2.10na-11        3,7.10na-11        	0,05      	4,7.10na-11        

nikl        

Ni-56        		
			F        	0,05        5,1.10na-10        7,9.10na-10        0,05        8,6.10na-10        
			M          	0,05        8,6.10na-10        9,6.10na-10        

Ni-57        		
			F        	0,05        2,8.10na-10        5,0.10na-10        0,05        8,7.10na-10        
			M        	0,05        5,1.10na-10        7,6.10na-10        

Ni-59        		
			F        	0,05        1,8.10na-10        2,2.10na-10        0,05        6,3.10na-11        
			M     	0,05        1,3.10na-10        9,4.10na-11        

Ni-63        		
F        	0,05        4,4.10na-10        5,2.10na-10        0,05        1,5.10na-10        
			M          	0,05        4,4.10na-10        3,1.10na-10        

Ni-65        		
F        	0,05        4,4.10na-11        7,5.10na-11        0,05        1,8.10na-10        
			M          	0,05        8,7.10na-11        1,3.10na-10        

Ni-66        		
			F        	0,05        4,5.10na-10        7,6.10na-10        0,05   3,0.10na-9        
			M         	0,05        1,6.10na-9        			1,9.10na-9        

měď        

Cu-60        		
			F        	0,5        2,4.10na-11        4,4.10na-11        0,5        7,0.10na-11        
			M           0,5        3,5.10na-11        6,0.10na-11 
	       		S           	0,5        3,6.10na-11        6,2.10na-11        

Cu-61       		
			F        	0,5        4,0.10na-11        7,3.10na-11        0,5        1,2.10na-10        
			M         	0,5        7,6.10na-11        1,2.10na-10     
   			S         	0,5        8,0.10na-11        1,2.10na-10        

Cu-64        		
			F        	0,5        3,8.10na-11        6,8.10na-11        0,5        1,2.10na-10        
			M        	0,5        1,1.10na-10        1,5.10na-10       
	 		S         	0,5        1,2.10na-10        1,5.10na-10        

Cu-67        		
			F        	0,5        1,1.10na-10        1,8.10na-10        0,5        3,4.10na-10        
			M       	0,5        5,2.10na-10        5,3.10na-10        	
			S         	0,5        5,8.10na-10        5,8.10na-10        

zinek        
Zn-62        		S              0,5        4,7.10na-10        6,6.10na-10        0,5        9,4.10na-10        
Zn-63        		S              0,5        3,8.10na-11        6,1.10na-11        0,5        7,9.10na-11        
Zn-65        		S              0,5        2,9.10na-9          2,8.10na-9          0,5        3,9.10na-9        
Zn-69        		S              0,5        2,8.10na-11        4,3.10na-11        0,5        3,1.10na-11        
Zn-69m        		S              0,5        2,6.10na-10        3,3.10na-10        0,5        3,3.10na-10        
Zn-71m        		S              0,5        1,6.10na-10        2,4.10na-10        0,5        2,4.10na-10        
Zn-72        		S              0,5        1,2.10na-9          1,5.10na-9          0,5        1,4.10na-9        

galium        

Ga-65        		
			F        	0,001        1,2.10na-11        2,0.10na-11        0,001        3,7.10na-11        
			M         	0,001        1,8.10na-11        2,9.10na-11        

Ga-66        		
			F        	0,001        2,7.10na-10        4,7.10na-10        0,001        1,2.10na-9        
			M         	0,001        4,6.10na-10        7,1.10na-10        

Ga-67        		
			F        	0,001        6,8.10na-11        1,1.10na-10        0,001        1,9.10na-10        
			M          	0,001        2,3.10na-10        2,8.10na-10        

Ga-68        		
			F        	0,001        2,8.10na-11        4,9.10na-11        0,001        1,0.10na-10        
			M        	0,001        5,1.10na-11        8,1.10na-11        

Ga-70        		
			F        	0,001        9,3.10na-12        1,6.10na-11        0,001        3,1.10na-11        
			M          	0,001        1,6.10na-11        2,6.10na-11        

Ga-72        		
			F        	0,001        3,1.10na-10        5,6.10na-10        0,001        1,1.10na-9        
			M           0,001        5,5.10na-10        8,4.10na-10        

Ga-73        		
			F        	0,001        5,8.10na-11        1,0.10na-10        0,001        2,6.10na-10        
			M           0,001        1,5.10na-10        2,0.10na-10        

germanium               

Ge-66        		
			F        		1        5,7.10na-11        9,9.10na-11        1        1,0.10na-10        
			M                	1        9,2.10na-11        1,3.10na-10        

Ge-67        		
			F        		1        1,6.10na-11        2,8.10na-11        1        6,5.10na-11        
			M                	1        2,6.10na-11        4,2.10na-11        

Ge-68        		
			F        		1        5,4.10na-10        8,3.10na-10        1        1,3.10na-9        
			M                	1        1,3.10na-8          7,9.10na-9        

Ge-69        		
			F        		1        1,4.10na-10        2,5.10na-10        1        2,4.10na-10        
			M                	1        2,9.10na-10        3,7.10na-10        

Ge-71        		
			F        		1        5,0.10na-12        7,8.10na-12        1        1,2.10na-11        
			M                	1        1,0.10na-11        1,1.10na-11        

Ge-75        		
			F        		1        1,6.10na-11        2,7.10na-11        1        4,6.10na-11        
			M                	1        3,7.10na-11        5,4.10na-11        

Ge-77        		
			F        		1        1,5.10na-10        2,5.10na-10        1        3,3.10na-10        
			M                	1        3,6.10na-10        4,5.10na-10        

Ge-78        		
			F        		1        4,8.10na-11        8,1.10na-11        1        1,2.10na-10        
			M                	1        9,7.10na-11        1,4.10na-10        

arzén        

As-69        		M        0,5        2,2.10na-11        3,5.10na-11        0,5        5,7.10na-11        

As-70        		M        0,5        7,2.10na-11        1,2.10na-10        0,5        1,3.10na-10        

As-71        		M        0,5        4,0.10na-10        5,0.10na-10        0,5        4,6.10na-10        

As-72        		M        0,5        9,2.10na-10        1,3.10na-9          0,5        1,8.10na-9        

As-73        		M        0,5        9,3.10na-10        6,5.10na-10        0,5        2,6.10na-10        

As-74        		M        0,5        2,1.10na-9          1,8.10na-9          0,5        1,3.10na-9        

As-76        		M        0,5        7,4.10na-10        9,2.10na-10        0,5        1,6.10na-9        

As-77        		M        0,5        3,8.10na-10        4,2.10na-10        0,5        4,0.10na-10        

As-78        		M        0,5        9,2.10na-11        1,4.10na-10        0,5        2,1.10na-10        

selen        
Se-70        		
			F        		0,8        4,5.10na-11        	8,2.10na-11        0,8        	1,2.10na-10        
			M                	0,8        7,3.10na-11        	1,2.10na-10        0,05        	1,4.10na-10        
Se-73        		
			F        		0,8        8,6.10na-11        	1,5.10na-10        0,8        	2,1.10na-10        
			M                	0,8        1,6.10na-10        	2,4.10na-10        0,05        	3,9.10na-10        
Se-73m		        	
			F        		0,8        9,9.10na-12        	1,7.10na-11        0,8        	2,8.10na-11        
			M                	0,8        1,8.10na-11        	2,7.10na-11        0,05        	4,1.10na-11        
Se-75        		
			F        		0,8        1,0.10na-9        	1,4.10na-9        0,8        	2,6.10na-9        
			M                	0,8        1,4.10na-9        	1,7.10na-9        0,05        	4,1.10na-10        
Se-79        		
			F        		0,8        1,2.10na-9        	1,6.10na-9        0,8        	2,9.10na-9        
			M                	0,8        2,9.10na-9        	3,1.10na-9        0,05        	3,9.10na-10        
Se-81        		
			F        		0,8        8,6.10na-12        	1,4.10na-11        0,8        	2,7.10na-11        
			M                	0,8        1,5.10na-11        	2,4.10na-11        0,05        	2,7.10na-11        
Se-81m			
			F        		0,8        1,7.10na-11        	3,0.10na-11        0,8        	5,3.10na-11        
			M                	0,8        4,7.10na-11        	6,8.10na-11        0,05        	5,9.10na-11        
Se-83        		
			F        		0,8        1,9.10na-11        	3,4.10na-11        0,8        	4,7.10na-11        
			M                	0,8        3,3.10na-11        	5,3.10na-11        0,05       	 5,1.10na-11        

bróm      

Br-74        		
			F        		1        2,8.10na-11        5,0.10na-11        	1        8,4.10na-11        
			M                	1        4,1.10na-11        6,8.10na-11        

Br-74m		        	
			F        		1        4,2.10na-11        7,5.10na-11       	 1        1,4.10na-10        
			M                	1        6,5.10na-11        1,1.10na-10        

Br-75        		
			F        		1        3,1.10na-11        5,6.10na-11        	1        7,9.10na-11        
			M                	1        5,5.10na-11        8,5.10na-11        

Br-76        		
			F        		1        2,6.10na-10        4,5.10na-10       	 1        4,6.10na-10        
			M                	1        4,2.10na-10        5,8.10na-10        

Br-77        		
			F        		1        6,7.10na-11        1,2.10na-10        	1        9,6.10na-11        
			M                	1        8,7.10na-11        1,3.10na-10        

Br-80        		
			F        		1        6,3.10na-12        1,1.10na-11        	1        3,1.10na-11        
			M                	1        1,0.10na-11        1,7.10na-11        

Br-80m			
			F        		1        3,5.10na-11        5,8.10na-11       	 1        1,1.10na-10        
			M                	1        7,6.10na-11        1,0.10na-10        

Br-82        		
			F        		1        3,7.10na-10        6,4.10na-10        	1        5,4.10na-10        
			M                	1        6,4.10na-10        8,8.10na-10        

Br-83        		
			F        		1        1,7.10na-11        2,9.10na-11       	 1        4,3.10na-11        
			M                	1        4,8.10na-11        6,7.10na-11        

Br-84        		
			F        		1        2,3.10na-11        4,0.10na-11        	1        8,8.10na-11        
			M                	1        3,9.10na-11        6,2.10na-11        

rubidium        

Rb-79        		
			F        1        1,7.10na-11        3,0.10na-11        1        5,0.10na-11        

Rb-81        		
			F        1        3,7.10na-11        6,8.10na-11        1        5,4.10na-11        

Rb-81m			
			F        1        7,3.10na-12        1,3.10na-11        1        9,7.10na-12        

Rb-82m			
			F        1        1,2.10na-10        2,2.10na-10        1        1,3.10na-10        

Rb-83        		
			F        1        7,1.10na-10        1,0.10na-9          1        1,9.10na-9        

Rb-84        		
			F        1        1,1.10na-9        .  1,5.10na-9          1        2,8.10na-9        

Rb-86        		
			F        1        9,6.10na-10        1,3.10na-9          1        2,8.10na-9        

Rb-87        		
			F        1        5,1.10na-10        7,6.10na-10        1        1,5.10na-9        

Rb-88        		
			F        1        1,7.10na-11        2,8.10na-11        1        9,0.10na-11       

Rb-89        		
			F        1        1,4.10na-11        2,5.10na-11        1        4,7.10na-11        

stroncium        
Sr-80        	
		F        		0,3        	7,6.10na-11        1,3.10na-10        0,3        	3,4.10na-10        		
		S              	0,01        	1,4.10na-10        2,1.10na-10        0,01        	3,5.10na-10        
Sr-81        	
		F        		0,3        	2,2.10na-11        3,9.10na-11        0,3        	7,7.10na-11        		
		S              	0,01        	3,8.10na-11        6,1.10na-11        0,01       	 7,8.10na-11        
Sr-82        	
		F        		0,3        	2,2.10na-9        	3,3.10na-9       0,3        	6,1.10na-9        		
		S              	0,01        	1,0.10na-8        	7,7.10na-9       0,01      	6,0.10na-9        
Sr-83        	
		F        		0,3        	1,7.10na-10        3,0.10na-10        0,3        	4,9.10na-10        		
		S              	0,01        	3,4.10na-10        4,9.10na-10        0,01        	5,8.10na-10        
Sr-85        	
		F        		0,3        	3,9.10na-10        5,6.10na-10        0,3        	5,6.10na-10        		
		S              	0,01        	7,7.10na-10        6,4.10na-10        0,01        	3,3.10na-10        
Sr-85m        	
		F        		0,3        	3,1.10na-12        5,6.10na-12        0,3        	6,1.10na-12        
		S        		0,01        	4,5.10na-12        7,4.10na-12        0,01        	6,1.10na-12        
Sr-87m        	
		F        		0,3        	1,2.10na-11        2,2.10na-11        0,3        	3,0.10na-11        
		S        		0,01        	2,2.10na-11        3,5.10na-11        0,01        	3,3.10na-11        
Sr-89        	
		F        		0,3        	1,0.10na-9        	1,4.10na-9     0,3        	2,6.10na-9        
		S        		0,01       	 7,5.10na-9        	5,6.10na-9     0,01       	 2,3.10na-9        
Sr-90        	
		F        		0,3        	2,4.10na-8        	3,0.10na-8    0,3        	2,8.10na-8        
		S        		0,01        	1,5.10na-7        	7,7.10na-8    0,01      	 2,7.10na-9        
Sr-91        	
		F        		0,3        	1,7.10na-10        2,9.10na-10     0,3        	6,5.10na-10        
		S        		0,01        	4,1.10na-10        5,7.10na-10      0,01        	7,6.10na-10        
Sr-92        	
		F        		0,3        	1,1.10na-10        1,8.10na-10     0,3        	4,3.10na-10        
		S        		0,01        	2,3.10na-10        3,4.10na-10      0,01        	4,9.10na-10        

ytrium       

Y-86        	M                	1,0.10na-4        4,8.10na-10        8,0.10na-10        1,0.10na-4        9,6.10na-10        
		S        		1,0.10na-4        4,9.10na-10        8,1.10na-10        

Y-86m 	M                	1,0.10na-4        2,9.10na-11        4,8.10na-11        1,0.10na-4        5,6.10na-11        
		S        		1,0.10na-4        3,0.10na-11        4,9.10na-11        

Y-87        	M        		1,0.10na-4        3,8.10na-10        5,2.10na-10        1,0.10na-4        5,5.10na-10        
		S        		1,0.10na-4        4,0.10na-10        5,3.10na-10        

Y-88        	M        		1,0.10na-4        3,9.10na-9          3,3.10na-9           1,0.10na-4        1,3.10na-9        
		S        		1,0.10na-4        4,1.10na-9          3,0.10na-9        

Y-90        	M        		1,0.10na-4        1,4.10na-9          1,6.10na-9           1,0.10na-4        2,7.10na-9        
		S        		1,0.10na-4        1,5.10na-9          1,7.10na-9        

Y-90m             M                	1,0.10na-4        9,6.10na-11        1,3.10na-10        1,0.10na-4        1,7.10na-10        
		S        		1,0.10na-4        1,0.10na-10        1,3.10na-10        

Y-91        	M        		1,0.10na-4        6,7.10na-9          5,2.10na-9            1,0.10na-4        2,4.10na-9        
		S        		1,0.10na-4        8,4.10na-9          6,1.10na-9        

Y-91                M        		1,0.10na-4        1,0.10na-11        1,4.10na-11        1,0.10na-4        1,1.10na-11        
		S        		1,0.10na-4        1,1.10na-11        1,5.10na-11        

Y-92        	M        		1,0.10na-4        1,9.10na-10        2,7.10na-10        1,0.10na-4        4,9.10na-10        
		S        		1,0.10na-4        2,0.10na-10        2,8.10na-10        

Y-93        	M        		1,0.10na-4        4,1.10na-10        5,7.10na-10        1,0.10na-4        1,2.10na-9        
		S        		1,0.10na-4        4,3.10na-10        6,0.10na-10        

Y-94        	M        		1,0.10na-4        2,8.10na-11        4,4.10na-11        1,0.10na-4        8,1.10na-11        
		S        		1,0.10na-4        2,9.10na-11        4,6.10na-11        

Y-95        	M        		1,0.10na-4        1,6.10na-11        2,5.10na-11        1,0.10na-4        4,6.10na-11        
		S        		1,0.10na-4        1,7.10na-11        2,6.10na-11        

zirkon        
Zr-86        		
			F        	0,002        3,0.10na-10        	5,2.10na-10        0,002        8,6.10na-10        
			M          	0,002        4,3.10na-10        	6,8.10na-10        
			S        	0,002        4,5.10na-10        	7,0.10na-10        
Zr-88        		
			F        	0,002        3,5.10na-9        	4,1.10na-9        0,002        3,3.10na-10        
			M           0,002        2,5.10na-9        	1,7.10na-9        
			S        	0,002        3,3.10na-9        	1,8.10na-9        
Zr-89        		
			F        	0,002        3,1.10na-10        	5,2.10na-10        0,002        7,9.10na-10        
			M          	0,002        5,3.10na-10        	7,2.10na-10        
			S        	0,002        5,5.10na-10        	7,5.10na-
Zr-93        		
			F        	0,002        2,5.10na-8        	2,9.10na-8        0,002        2,8.10na-10        
			M           0,002        9,6.10na-9        	6,6.10na-9        
			S        	0,002        3,1.10na-9        	1,7.10na-9        
Zr-95        		
			F        	0,002        2,5.10na-9        	3,0.10na-9        0,002        8,8.10na-10        
			M          	0,002        4,5.10na-9        	3,6.10na-9        
			S        	0,002        5,5.10na-9        	4,2.10na-9        
Zr-97        		
			F        	0,002        4,2.10na-10        	7,4.10na-10        0,002        2,1.10na-9        
			M         	0,002        9,4.10na-10        	1,3.10na-9        
			S        	0,002        1,0.10na-9        	1,4.10na-9        

niob        

Nb-88        	M        	0,01        2,9.10na-11        4,8.10na-11        0,01        6,3.10na-11        
		S        	0,01        3,0.10na-11        5,0.10na-11        

Nb-89        	M        	0,01        1,2.10na-10        1,8.10na-10        0,01        3,0.10na-10        
		S        	0,01        1,3.10na-10        1,9.10na-10        

Nb-89        	M        	0,01        7,1.10na-11        1,1.10na-10        0,01        1,4.10na-10        
		S        	0,01        7,4.10na-11        1,2.10na-10        

Nb-90        	M        	0,01        6,6.10na-10        1,0.10na-9          0,01          1,2.10na-9        
		S        	0,01        6,9.10na-10        1,1.10na-9        

Nb-93m	M         	0,01        4,6.10na-10        2,9.10na-10        0,01        1,2.10na-10        
		S        	0,01        1,6.10na-9          8,6.10na-10        

Nb-94        	M        	0,01        1,0.10na-8        	7,2.10na-9   0,01        1,7.10na-9        
		S        	0,01        4,5.10na-8        	2,5.10na-8        

Nb-95        	M        	0,01        1,4.10na-9        	1,3.10na-9    0,01        5,8.10na-10        
		S        	0,01        1,6.10na-9        	1,3.10na-9        

Nb-95m	M        	0,01        7,6.10na-10        7,7.10na-10        0,01        5,6.10na-10        
		S        	0,01        8,5.10na-10        8,5.10na-10        

Nb-96        	M        	0,01        6,5.10na-10        9,7.10na-10        0,01        1,1.10na-9        
		S        	0,01        6,8.10na-10        1,0.10na-9        

Nb-97        	M        	0,01        4,4.10na-11        6,9.10na-11        0,01        6,8.10na-11        
		S        	0,01        4,7.10na-11        7,2.10na-11        

Nb-98        	M        	0,01        5,9.10na-11        9,6.10na-11        0,01        1,1.10na-10        
		S        	0,01        6,1.10na-11        9,9.10na-11        

molybden        
Mo-90        	
		F        0,8        	1,7.10na-10        2,9.10na-10        	0,8        3,1.10na-10        
		S        0,05        	3,7.10na-10        5,6.10na-10        	0,05        6,2.10na-10        
Mo-93        	
		F        0,8        	1,0.10na-9        	1,4.10na-9        	0,8        2,6.10na-9        
		S        0,05        	2,2.10na-9        	1,2.10na-9        	0,05        2,0.10na-10        
Mo-93m	
		F        0,8        	1,0.10na-10        1,9.10na-10        	0,8        1,6.10na-10        
		S        0,05        	1,8.10na-10        3,0.10na-10        	0,05        2,8.10na-10        
Mo-99        	
		F        0,8        	2,3.10na-10        3,6.10na-10        	0,8        7,4.10na-10        
		S        0,05        	9,7.10na-10        1,1.10na-9        	0,05        1,2.10na-9        
Mo-101        	
		F        0,8        	1,5.10na-11        2,7.10na-11        	0,8        4,2.10na-11        
		S        0,05        	2,7.10na-11        4,5.10na-11        	0,05        4,2.10na-11        

technecium        
Tc-93        		
			F        		0,8        3,4.10na-11        6,2.10na-11        0,8        4,9.10na-11        
			M                	0,8        3,6.10na-11        6,5.10na-11        
Tc-93m			
			F        		0,8        1,5.10na-11        2,6.10na-11        0,8        2,4.10na-11        
			M                	0,8        1,7.10na-11        3,1.10na-11        
Tc-94        		
			F        		0,8        1,2.10na-10        2,1.10na-10        0,8        1,8.10na-10        
			M                	0,8        1,3.10na-10        2,2.10na-10        
Tc-94m			
			F        		0,8        4,3.10na-11        6,9.10na-11        0,8        1,1.10na-10        
			M                	0,8        4,9.10na-11        8,0.10na-11        
Tc-95        		
			F        		0,8        1,0.10na-10        1,8.10na-10        0,8        1,6.10na-10        
			M                	0,8        1,0.10na-10        1,8.10na-10        
Tc-95m		       	
			F        		0,8        3,1.10na-10        4,8.10na-10        0,8        6,2.10na-10        
			M                	0,8        8,7.10na-10        8,6.10na-10        
Tc-96        		
			F        		0,8        6,0.10na-10        9,8.10na-10        0,8        1,1.10na-9        
			M                	0,8        7,1.10na-10        1,0.10na-9        
Tc-96m		        	
			F        		0,8        6,5.10na-12        1,1.10na-11        0,8        1,3.10na-11        
			M                	0,8        7,7.10na-12        1,1.10na-11        
Tc-97        		
			F        		0,8        4,5.10na-11        7,2.10na-11        0,8        8,3.10na-11        
			M                	0,8        2,1.10na-10        1,6.10na-10        
Tc-97m			
			F        		0,8        2,8.10na-10        4,0.10na-10        0,8        6,6.10na-10        
			M                	0,8        3,1.10na-9        2,7.10na-9        
Tc-98        		
			F        		0,8        1,0.10na-9        1,5.10na-9        0,8        2,3.10na-9        
			M		0,8        8,1.10na-9        6,1.10na-9        
Tc-99        		
			F        		0,8        2,9.10na-10        4,0.10na-10        0,8        7,8.10na-10        
			M                	0,8        3,9.10na-9        3,2.10na-9        
Tc-99m			
			F        		0,8        1,2.10na-11        2,0.10na-11        0,8        2,2.10na-11        
			M                	0,8        1,9.10na-11        2,9.10na-11        
Tc-101        		
			F        		0,8        8,7.10na-12        1,5.10na-11        0,8        1,9.10na-11        
			M                	0,8        1,3.10na-11        2,1.10na-11        
Tc-104        		
			F        		0,8        2,4.10na-11        3,9.10na-11        0,8        8,1.10na-11        
			M                	0,8        3,0.10na-11        4,8.10na-11        

ruthenium      

Ru-94        		
			F        		0,05        2,7.10na-11        4,9.10na-11        0,05        9,4.10na-11        
			M                	0,05        4,4.10na-11        7,2.10na-11        
			S        		0,05        4,6.10na-11        7,4.10na-11        

Ru-97        		
			F        		0,05        6,7.10na-11        1,2.10na-10        0,05        1,5.10na-10        
			M                	0,05        1,1.10na-10        1,6.10na-10        
			S        		0,05        1,1.10na-10        1,6.10na-10        

Ru-103        		
			F        		0,05        4,9.10na-10        6,8.10na-10        0,05        7,3.10na-10        
			M                	0,05        2,3.10na-9          1,9.10na-9        
			S        		0,05        2,8.10na-9          2,2.10na-9        

Ru-105        		
			F        		0,05        7,1.10na-11        1,3.10na-10        0,05        2,6.10na-10        
			M                	0,05        1,7.10na-10        2,4.10na-10        
			S        		0,05        1,8.10na-10        2,5.10na-10        

Ru-106        		
			F        		0,05        8,0.10na-9        	9,8.10na-9        0,05        7,0.10na-9        
			M                	0,05        2,6.10na-8        	1,7.10na-8        
			S        		0,05        6,2.10na-8        	3,5.10na-8       

rhodium

Rh-99        		
			F        		0,05        3,3.10na-10        4,9.10na-10        0,05        5,1.10na-10        
			M                	0,05        7,3.10na-10        8,2.10na-10        
			S        		0,05        8,3.10na-10        8,9.10na-10        

Rh-99m			
			F        		0,05        3,0.10na-11        5,7.10na-11        0,05        6,6.10na-11        
			M                	0,05        4,1.10na-11        7,2.10na-11        
			S        		0,05        4,3.10na-11        7,3.10na-11        

Rh-100        		
			F        		0,05        2,8.10na-10        5,1.10na-10        0,05        7,1.10na-10        
			M                	0,05        3,6.10na-10        6,2.10na-10        
			S        		0,05        3,7.10na-10        6,3.10na-10        

Rh-101        		
			F        		0,05        1,4.10na-9        	1,7.10na-9        0,05        5,5.10na-10        
			M                	0,05        2,2.10na-9        	1,7.10na-9        
			S        		0,05        5,0.10na-9        	3,1.10na-9        

Rh-101m		
			F        		0,05        1,0.10na-10        1,7.10na-10        0,05        2,2.10na-10        
			M                	0,05        2,0.10na-10        2,5.10na-10        
			S       		0,05        2,1.10na-10        2,7.10na-10        

Rh-102        		
			F        		0,05        7,3.10na-9        	8,9.10na-9        0,05        2,6.10na-9        
			M                	0,05        6,5.10na-9        	5,0.10na-9        
			S        		0,05        1,6.10na-8        	9,0.10na-9        

Rh-102m		
			F        		0,05        1,5.10na-9        	1,9.10na-9        0,05        1,2.10na-9        
			M                	0,05        3,8.10na-9        	2,7.10na-9        
			S        		0,05        6,7.10na-9        	4,2.10na-9        

Rh-103m		
			F        		0,05        8,6.10na-13        1,2.10na-12        0,05        3,8.10na-12        
			M                	0,05        2,3.10na-12        2,4.10na-12        
			S        		0,05        2,5.10na-12        2,5.10na-12        

Rh-105        		
			F        		0,05        8,7.10na-11        1,5.10na-10        0,05        3,7.10na-10        
			M                	0,05        3,1.10na-10        4,1.10na-10        
			S        		0,05        3,4.10na-10        4,4.10na-10        

Rh-106m		
			F        		0,05        7,0.10na-11        1,3.10na-10        0,05        1,6.10na-10        
			M                	0,05        1,1.10na-10        1,8.10na-10        
			S        		0,05        1,2.10na-10        1,9.10na-10        

Rh-107        		
			F        		0,05        9,6.10na-12        1,6.10na-11        0,05        2,4.10na-11        
			M                	0,05        1,7.10na-11        2,7.10na-11        
			S        		0,05        1,7.10na-11        2,8.10na-11       

paládium,        

Pd-100        		
			F        		0,005        4,9.10na-10        7,6.10na-10        0,005        9,4.10na-10        
			M                	0,005        7,9.10na-10        9,5.10na-10        
			S        		0,005        8,3.10na-10        9,7.10na-10        

Pd-101        		
			F        		0,005        4,2.10na-11        7,5.10na-11        0,005        9,4.10na-11        
			M                	0,005        6,2.10na-11        9,8.10na-11        
			S        		0,005        6,4.10na-11        1,0.10na-10        

Pd-103        		
			F        		0,005        9,0.10na-11        1,2.10na-10        0,005        1,9.10na-10        
			M                	0,005        3,5.10na-10        3,0.10na-10        
			S        		0,005        4,0.10na-10        2,9.10na-10        

Pd-107        		
			F      		0,005        2,6.10na-11        3,3.10na-11        0,005        3,7.10na-11        
			M                	0,005        8,0.10na-11        5,2.10na-11        
			S        		0,005        5,5.10na-10        2,9.10na-10        

Pd-109        		
			F        		0,005        1,2.10na-10        2,1.10na-10        0,005        5,5.10na-10        
			M                	0,005        3,4.10na-10        4,7.10na-10        
			S        		0,005        3,6.10na-10        5,0.10na-10        

stříbro        

Ag-102        		
			F        		0,05        1,4.10na-11        2,4.10na-11        0,05        4,0.10na-11        
			M                	0,05        1,8.10na-11        3,2.10na-11        
			S        		0,05        1,9.10na-11        3,2.10na-11        

Ag-103        		
			F        		0,05        1,6.10na-11        2,8.10na-11        0,05        4,3.10na-11        
			M                	0,05        2,7.10na-11        4,3.10na-11        
			S        		0,05        2,8.10na-11        4,5.10na-11        

Ag-104        		
			F        		0,05        3,0.10na-11        5,7.10na-11        0,05        6,0.10na-11        
			M                	0,05        3,9.10na-11        6,9.10na-11        
			S        		0,05        4,0.10na-11        7,1.10na-11        

Ag-104m		
			F        		0,05        1,7.10na-11        3,1.10na-11        0,05        5,4.10na-11        
			M                	0,05        2,6.10na-11        4,4.10na-11        
			S        		0,05        2,7.10na-11        4,5.10na-11        

Ag-105        		
			F        		0,05        5,4.10na-10        8,0.10na-10        0,05        4,7.10na-10        
			M                	0,05        6,9.10na-10        7,0.10na-10        
			S        		0,05        7,8.10na-10        7,3.10na-10        

Ag-106        		
			F        		0,05        9,8.10na-12        1,7.10na-11        0,05        3,2.10na-11        
			M                	0,05        1,6.10na-11        2,6.10na-11        
			S        		0,05        1,6.10na-11        2,7.10na-11        

Ag-106m		
			F        		0,05        1,1.10na-9        	1,6.10na-9        0,05        1,5.10na-9        
			M                	0,05        1,1.10na-9        	1,5.10na-9        
			S        		0,05        1,1.10na-9        	1,4.10na-9        

Ag-108m		
			F        		0,05        6,1.10na-9        	7,3.10na-9        0,05        2,3.10na-9        
			M                	0,05        7,0.10na-9        	5,2.10na-9        
			S        		0,05        3,5.10na-8        	1,9.10na-8        

Ag-110m		
			F        		0,05        5,5.10na-9        	6,7.10na-9        0,05        2,8.10na-9        
			M                	0,05        7,2.10na-9        	5,9.10na-9        
			S        		0,05        1,2.10na-8        	7,3.10na-9        

Ag-111        		
			F        		0,05        4,1.10na-10        	5,7.10na-10        0,05        1,3.10na-9        
			M                	0,05        1,5.10na-9        	1,5.10na-9        
			S        		0,05        1,7.10na-9        	1,6.10na-9        

Ag-112        		
			F        		0,05        8,2.10na-11        1,4.10na-10        0,05        4,3.10na-10        
			M                	0,05        1,7.10na-10        2,5.10na-10        
			S        		0,05        1,8.10na-10        2,6.10na-10        

Ag-115        		
			F        		0,05        1,6.10na-11        2,6.10na-11        0,05        6,0.10na-11        
			M                	0,05        2,8.10na-11        4,3.10na-11        
			S        		0,05        3,0.10na-11        4,4.10na-11        

kadmium        

Cd-104        		
			F        		0,05        2,7.10na-11        5,0.10na-11        0,05        5,8.10na-11        
			M                	0,05        3,6.10na-11        6,2.10na-11        
			S        		0,05        3,7.10na-11        6,3.10na-11        

Cd-107        		
			F        		0,05        2,3.10na-11        4,2.10na-11        0,05        6,2.10na-11        
			M                	0,05        8,1.10na-11        1,0.10na-10        
			S        		0,05        8,7.10na-11        1,1.10na-10        

Cd-109        		
			F        		0,05        8,1.10na-9        	9,6.10na-9        0,05        2,0.10na-9        
			M                	0,05        6,2.10na-9        	5,1.10na-9        
			S        		0,05        5,8.10na-9        	4,4.10na-9        

Cd-113        		
			F        		0,05        1,2.10na-7        	1,4.10na-7        0,05        2,5.10na-8        
			M                	0,05        5,3.10na-8        	4,3.10na-8        
			S        		0,05        2,5.10na-8        	2,1.10na-8        

Cd-113m		
			F        		0,05        1,1.10na-7        	1,3.10na-7        0,05        2,3.10na-8        
			M                	0,05        5,0.10na-8        	4,0.10na-8        
			S        		0,05        3,0.10na-8        	2,4.10na-8        

Cd-115        		
			F        		0,05        3,7.10na-10       	 5,4.10na-10        0,05        1,4.10na-9        
			M                	0,05        9,7.10na-10        	1,2.10na-9        
			S        		0,05        1,1.10na-9        	1,3.10na-9        

Cd-115m		
			F        		0,05        5,3.10na-9        	6,4.10na-9        0,05        3,3.10na-9        
			M                	0,05        5,9.10na-9        	5,5.10na-9        
			S        		0,05        7,3.10na-9        	5,5.10na-9        

Cd-117        		
			F        		0,05        7,3.10na-11        1,3.10na-10        0,05        2,8.10na-10        
			M                	0,05        1,6.10na-10        2,4.10na-10        
			S        		0,05        1,7.10na-10        2,5.10na-10        

Cd-117m		
			F        		0,05        1,0.10na-10        1,9.10na-10        0,05        2,8.10na-10        
			M               	0,05        2,0.10na-10        3,1.10na-10        
			S        		0,05        2,1.10na-10        3,2.10na-10        

indium       

In-109        		
			F        		0,02        3,2.10na-11        5,7.10na-11        0,02        6,6.10na-11        
			M                	0,02        4,4.10na-11        7,3.10na-11        

In-110        		
			F        		0,02        1,2.10na-10        2,2.10na-10        0,02        2,4.10na-10        
			M                	0,02        1,4.10na-10        2,5.10na-10        

In-110        		
			F        		0,02        3,1.10na-11        5,5.10na-11        0,02        1,0.10na-10        
			M                	0,02        5,0.10na-11        8,1.10na-11        

In-111        		
			F        		0,02        1,3.10na-10        2,2.10na-10        0,02        2,9.10na-10        
			M                	0,02        2,3.10na-10        3,1.10na-10        

In-112       		 
			F        		0,02        5,0.10na-12        8,6.10na-12        0,02        1,0.10na-11        
			M                	0,02        7,8.10na-12        1,3.10na-11        

In-113m		
			F        		0,02        1,0.10na-11        1,9.10na-11        0,02        2,8.10na-11        
			M                	0,02        2,0.10na-11        3,2.10na-11        

In-114m               	
			F       		0,02        9,3.10na-9        	1,1.10na-8        0,02        4,1.10na-9        
			M                	0,02        5,9.10na-9        	5,9.10na-9        

In-115        		
			F        		0,02        3,9.10na-7        	4,5.10na-7      0,02        3,2.10na-8        
			M                	0,02        1,5.10na-7        	1,1.10na-7        

In-115m		
			F        		0,02        2,5.10na-11        4,5.10na-11        0,02        8,6.10na-11        
			M        		0,02        6,0.10na-11        8,7.10na-11        

In-116m		
			F        		0,02        3,0.10na-11        5,5.10na-11        0,02        6,4.10na-11        
			M                	0,02        4,8.10na-11        8,0.10na-11        

In-117        		
			F        		0,02        1,6.10na-11        2,8.10na-11        0,02        3,1.10na-11        
			M                	0,02        3,0.10na-11        4,8.10na-11        

In-117m		
			F        		0,02        3,1.10na-11        5,5.10na-11        0,02        1,2.10na-10        
			M                	0,02        7,3.10na-11        1,1.10na-10        

In-119m		
			F        		0,02        1,1.10na-11        1,8.10na-11        0,02        4,7.10na-11        
			M                	0,02        1,8.10na-11        2,9.10na-11        

cín        
Sn-110        		
			F        		0,02        1,1.10na-10        1,9.10na-10        0,02        3,5.10na-10        
			M                	0,02        1,6.10na-10        2,6.10na-10        
Sn-111        		
			F        		0,02        8,3.10na-12        1,5.10na-11        0,02        2,3.10na-11        
			M                	0,02        1,4.10na-11        2,2.10na-11        
Sn-113        		
			F        		0,02        5,4.10na-10        7,9.10na-10        0,02        7,3.10na-10        
			M                	0,02        2,5.10na-9          1,9.10na-9        
Sn-117m		
			F        		0,02        2,9.10na-10        3,9.10na-10        0,02        7,1.10na-10        
			M                	0,02        2,3.10na-9        2,2.10na-9        
Sn-119m		
			F        		0,02        2,9.10na-10        3,6.10na-10        0,02        3,4.10na-10        
			M                	0,02        2,0.10na-9        1,5.10na-9        
Sn-121        		
			F        		0,02        6,4.10na-11        1,0.10na-10        0,02        2,3.10na-10        
			M                	0,02        2,2.10na-10        2,8.10na-10        
Sn-121m		
			F        		0,02        8,0.10na-10        9,7.10na-10        0,02        3,8.10na-10        
			M                	0,02        4,2.10na-9          3,3.10na-9        
Sn-123        		
			F        		0,02        1,2.10na-9         1,6.10na-9       0,02        2,1.10na-9        
			M                	0,02        7,7.10na-9         5,6.10na-9        
Sn-123m		
			F        		0,02        1,4.10na-11        2,4.10na-11        0,02        3,8.10na-11        
			M                	0,02        2,8.10na-11        4,4.10na-11        
Sn-125        		
			F        		0,02        9,2.10na-10        1,3.10na-9          0,02        3,1.10na-9        
			M                	0,02        3,0.10na-9          2,8.10na-9        
Sn-126        		
			F        		0,02        1,1.10na-8        1,4.10na-8    	      0,02        4,7.10na-9        
			M                	0,02        2,7.10na-8        1,8.10na-8        
Sn-127        		
			F        		0,02        6,9.10na-11        1,2.10na-10        0,02        2,0.10na-10        
			M                	0,02        1,3.10na-10        2,0.10na-10        
Sn-128        		
			F        		0,02        5,4.10na-11        9,5.10na-11        0,02        1,5.10na-10        
			M                	0,02        9,6.10na-11        1,5.10na-10        

antimon        
Sb-115        		
			F        		0,1        	9,2.10na-12        1,7.10na-11        0,1        2,4.10na-11        
			M                	0,01       1,4.10na-11        2,3.10na-11        
Sb-116        		
			F        		0,1        	9,9.10na-12        1,8.10na-11        0,1        2,6.10na-11        
			M                	0,01       1,4.10na-11          2,3.10na-11        
Sb-116m		
			F        		0,1        	3,5.10na-11        6,4.10na-11        0,1        6,7.10na-11        
			M                	0,01       5,0.10na-11          8,5.10na-11        
Sb-117        		
			F        		0,1        	9,3.10na-12        1,7.10na-11        0,1        1,8.10na-11        
			M                	0,01       1,7.10na-11          2,7.10na-11        
Sb-118m		
			F        		0,1        	1,0.10na-10        1,9.10na-10        0,1        2,1.10na-10        
			M                	0,01       1,3.10na-10          2,3.10na-10        
Sb-119        		
			F        		0,1        	2,5.10na-11        4,5.10na-11        0,1        8,1.10na-11        
			M                	0,01       3,7.10na-11          5,9.10na-11        
Sb-120        		
			F        		0,1        	5,9.10na-10           9,8.10na-10        0,1        1,2.10na-9        
			M                	0,01       1,0.10na-9        	1,3.10na-9        
Sb-120        		
			F        		0,1        	4,9.10na-12        8,5.10na-12        0,1        1,4.10na-11        
			M                	0,01       7,4.10na-12         1,2.10na-11        
Sb-122        		
			F        		0,1        	3,9.10na-10        6,3.10na-10        0,1        1,7.10na-9        
			M                	0,01       1,0.10na-9        	1,2.10na-9        
Sb-124        		
			F        		0,1        	1,3.10na-9        	1,9.10na-9        0,1        2,5.10na-9        
			M                	0,01        6,1.10na-9        	4,7.10na-9        
Sb-124m		
			F        		0,1        	3,0.10na-12        5,3.10na-12        0,1        8,0.10na-12        
			M                	0,01        5,5.10na-12        8,3.10na-12        
Sb-125        		
			F        		0,1        	1,4.10na-9        	1,7.10na-9        0,1        1,1.10na-9        
			M                	0,01       4,5.10na-9        	3,3.10na-9        
Sb-126        		
			F        		0,1        	1,1.10na-9        	1,7.10na-9        0,1        2,4.10na-9        
			M                	0,01         2,7.10na-9        	3,2.10na-9        
Sb-126m		
			F        		0,1        	1,3.10na-11           2,3.10na-11        0,1        3,6.10na-11        
			M                	0,01         2,0.10na-11           3,3.10na-11        
Sb-127        		
			F        		0,1        	4,6.10na-10            7,4.10na-10        0,1        1,7.10na-9        
			M                	0,01         1,6.10na-9        	1,7.10na-9        
Sb-128        		
			F       	 	0,1        	2,5.10na-10        4,6.10na-10        0,1        7,6.10na-10        
			M                	0,01        4,2.10na-10        6,7.10na-10        
Sb-128        		
			F        		0,1        	1,1.10na-11        1,9.10na-11        0,1        3,3.10na-11        
			M                	0,01         1,5.10na-11        2,6.10na-11        
Sb-129        		
			F        		0,1        	1,1.10na-10        2,0.10na-10        0,1        4,2.10na-10        
			M                	0,01         2,4.10na-10        3,5.10na-10        
Sb-130        		
			F        		0,1        	3,5.10na-11        6,3.10na-11        0,1        9,1.10na-11        
			M                	0,01         5,4.10na-11        9,1.10na-11        
Sb-131        		
			F        		0,1        	3,7.10na-11        5,9.10na-11        0,1        1,0.10na-10        
			M                	0,01          5,2.10na-11        8,3.10na-11        

telur        
Te-116        		
			F        		0,3        6,3.10na-11        	1,2.10na-10        0,3        1,7.10na-10        
			M                	0,3        1,1.10na-10        	1,7.10na-10        
Te-121        		
			F        		0,3        2,5.10na-10        	3,9.10na-10        0,3        4,3.10na-10        
			M                	0,3        3,9.10na-10        	4,4.10na-10        
Te-121m		
			F        		0,3        1,8.10na-9        	2,3.10na-9        0,3        2,3.10na-9        
			M                	0,3        4,2.10na-9        	3,6.10na-9        
Te-123        		
			F        		0,3        4,0.10na-9        	5,0.10na-9        0,3        4,4.10na-9        
			M                	0,3        2,6.10na-9        	2,8.10na-9        
Te-123m		
			F        		0,3        9,7.10na-10        	1,2.10na-9        0,3        1,4.10na-9        
			M                	0,3        3,9.10na-9        	3,4.10na-9        
Te-125m		
			F        		0,3        5,1.10na-10        	6,7.10na-10        0,3        8,7.10na-10        
			M                	0,3        3,3.10na-9        	2,9.10na-9        
Te-127        		
			F        		0,3        4,2.10na-11        	7,2.10na-11        0,3        1,7.10na-10        
			M                	0,3        1,2.10na-10        	1,8.10na-10        
Te-127m		
			F        		0,3        1,6.10na-9        	2,0.10na-9        0,3        2,3.10na-9        
			M                	0,3        7,2.10na-9        	6,2.10na-9        
Te-129        		
			F        		0,3        1,7.10na-11        	2,9.10na-11        0,3        6,3.10na-11        
			M                	0,3        3,8.10na-11        	5,7.10na-11        
Te-129m		
			F        		0,3        1,3.10na-9        	1,8.10na-9        0,3        3,0.10na-9        
			M                	0,3        6,3.10na-9        	5,4.10na-9        
Te-131        		
			F        		0,3        2,3.10na-11        	4,6.10na-11        0,3        8,7.10na-11        
			M                	0,3        3,8.10na-11        	6,1.10na-11        
Te-131m		
			F        		0,3        8,7.10na-10        	1,2.10na-9        0,3        1,9.10na-9        
			M                	0,3        1,1.10na-9        	1,6.10na-9        
Te-132        		
			F        		0,3        1,8.10na-9        	2,4.10na-9        0,3        3,7.10na-9        
			M                	0,3        2,2.10na-9        	3,0.10na-9        
Te-133        		
			F        		0,3        2,0.10na-11        	3,8.10na-11        0,3        7,2.10na-11        
			M                	0,3        2,7.10na-11        	4,4.10na-11        
Te-133        		
			F        		0,3        8,4.10na-11        	1,2.10na-10        0,3        2,8.10na-10        
			M                	0,3        1,2.10na-10        	1,9.10na-10        
Te-134        		 
			F      		0,3        5,0.10na-11        	8,3.10na-11        0,3        1,1.10na-10        
			M                	0,3        7,1.10na-11        	1,1.10na-10        

jód        

I-120        
			F        1        1,0.10na-10        1,9.10na-10        	1        3,4.10na-10        

I-120m	   
			F        1        8,7.10na-11        1,4.10na-10        	1        2,1.10na-10        

I-121        
			F        1        2,8.10na-11        3,9.10na-11        	1        8,2.10na-11        

I-123        
			F        1        7,6.10na-11        1,1.10na-10        	1        2,1.10na-10        

I-124        
			F        1        4,5.10na-9          6,3.10na-9        	1        1,3.10na-8        

I-125        
			F        1        5,3.10na-9          7,3.10na-9        	1        1,5.10na-8        

I-126        
			F        1        1,0.10na-8          1,4.10na-8        	1        2,9.10na-8        

I-128        
			F        1        1,4.10na-11        2,2.10na-11        	1        4,6.10na-11        

I-129        
			F        1        3,7.10na-8          5,1.10na-8        	1        1,1.10na-7        

I-130        
			F        1        6,9.10na-10        9,6.10na-10        	1        2,0.10na-9        

I-131        
			F        1        7,6.10na-9           1,1.10na-8        	1        2,2.10na-8        

I-132        
			F        1        9,6.10na-11        2,0.10na-10        	1        2,9.10na-10        

I-132m	   
			F        1        8,1.10na-11        1,1.10na-10        	1        2,2.10na-10        

I-133        
			F        1        1,5.10na-9           2,1.10na-9        	1        4,3.10na-9        

I-134        
			F        1        4,8.10na-11        7,9.10na-11        	1        1,1.10na-10        

I-135        
			F        1        3,3.10na-10        4,6.10na-10        	1        9,3.10na-10        

cesium     

Cs-125        
			F        1        1,3.10na-11        	2,3.10na-11        1        3,5.10na-11        

Cs-127        
			F        1        2,2.10na-11        	4,0.10na-11        1        2,4.10na-11        

Cs-129        
			F        1        4,5.10na-11        	8,1.10na-11        1        6,0.10na-11        

Cs-130        
			F        1        8,4.10na-12        	1,5.10na-11        1        2,8.10na-11        

Cs-131        
			F        1        2,8.10na-11        	4,5.10na-11        1        5,8.10na-11        

Cs-132        
			F        1        2,4.10na-10        	3,8.10na-10        1        5,0.10na-10        

Cs-134        
			F        1        6,8.10na-9        		9,6.10na-9        	1        1,9.10na-8        

Cs-134m     
			F        1        1,5.10na-11        	2,6.10na-11        1        2,0.10na-11        

Cs-135        
			F        1        7,1.10na-10        	9,9.10na-10        1        2,0.10na-9        

Cs-135m     
			F        1        1,3.10na-11        	2,4.10na-11        1        1,9.10na-11        

Cs-136        
			F        1        1,3.10na-9        	1,9.10na-9        	1        3,0.10na-9        

Cs-137        
			F        1        4,8.10na-9        	6,7.10na-9        	1        1,3.10na-8        

Cs-138        
			F        1        2,6.10na-11        4,6.10na-11        1        9,2.10na-11        

baryum       

Ba-126        
			F        0,1        7,8.10na-11        1,2.10na-10        0,1        2,6.10na-10        

Ba-128        
			F        0,1        8,0.10na-10        1,3.10na-9        	0,1        2,7.10na-9        

Ba-131        
			F        0,1        2,3.10na-10        3,5.10na-10        0,1        4,5.10na-10        

Ba-131m     
			F        0,1        4,1.10na-12        6,4.10na-12        0,1        4,9.10na-12        

Ba-133        
			F        0,1        1,5.10na-9          1,8.10na-9        	0,1        1,0.10na-9        

Ba-133m     
			F        0,1        1,9.10na-10        2,8.10na-10        0,1        5,5.10na-10        

Ba-135m     
			F        0,1        1,5.10na-10        2,3.10na-10        0,1        4,5.10na-10        

Ba-139        
			F        0,1        3,5.10na-11        5,5.10na-11        0,1        1,2.10na-10        

Ba-140        
			F        0,1        1,0.10na-9          1,6.10na-9        	0,1        2,5.10na-9        

Ba-141        
			F        0,1        2,2.10na-11        3,5.10na-11        0,1        7,0.10na-11        

Ba-142        
			F        0,1        1,6.10na-11        2,7.10na-11        0,1        3,5.10na-11        

lantan        

La-131        		
			F        	5,0.10na-4        1,4.10na-11        2,4.10na-11        	5,0.10na-4        3,5.10na-11        
			M        	5,0.10na-4        2,3.10na-11        3,6.10na-11        

La-132        		
			F        	5,0.10na-4        1,1.10na-10        2,0.10na-10        	5,0.10na-4        3,9.10na-10        
			M          	5,0.10na-4        1,7.10na-10        2,8.10na-10        

La-135        		
			F        	5,0.10na-4        1,1.10na-11        2,0.10na-11        	5,0.10na-4        3,0.10na-11        
			M           5,0.10na-4        1,5.10na-11        2,5.10na-11        

La-137        		
			F        	5,0.10na-4        8,6.10na-9          1,0.10na-8          	5,0.10na-4        8,1.10na-11        
			M           5,0.10na-4        3,4.10na-9          2,3.10na-9        

La-138        		
			F        	5,0.10na-4        1,5.10na-7          1,8.10na-7        		5,0.10na-4        1,1.10na-9        
			M           5,0.10na-4        6,1.10na-8          4,2.10na-8        

La-140        		
			F        	5,0.10na-4        6,0.10na-10        1,0.10na-9        		5,0.10na-4        2,0.10na-9        
			M           5,0.10na-4        1,1.10na-9          1,5.10na-9        

La-141        		
			F        	5,0.10na-4        6,7.10na-11        1,1.10na-10        	5,0.10na-4        3,6.10na-10        
			M           5,0.10na-4        1,5.10na-10        2,2.10na-10        

La-142        		
			F        	5,0.10na-4        5,6.10na-11        1,0.10na-10        	5,0.10na-4        1,8.10na-10        
			M           5,0.10na-4        9,3.10na-11        1,5.10na-10        

La-143        		
			F        	5,0.10na-4        1,2.10na-11        2,0.10na-11        	5,0.10na-4        5,6.10na-11        
			M     	5,0.10na-4        2,2.10na-11        3,3.10na-11        

cér        

Ce-134        	M        	5,0.10na-4        1,3.10na-9        	1,5.10na-9        5,0.10na-4        	2,5.10na-9        
		S        	5,0.10na-4        1,3.10na-9        	1,6.10na-9        

Ce-135        	M        	5,0.10na-4        4,9.10na-10        	7,3.10na-10        5,0.10na-4        	7,9.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        5,1.10na-10        	7,6.10na-10        

Ce-137        	M        	5,0.10na-4        1,0.10na-11        	1,8.10na-11        5,0.10na-4        	2,5.10na-11        
		S        	5,0.10na-4        1,1.10na-11        	1,9.10na-11        

Ce-137m	M        	5,0.10na-4        4,0.10na-10        	5,5.10na-10        5,0.10na-4        	5,4.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        4,3.10na-10        	5,9.10na-10        

Ce-139        	M        	5,0.10na-4        1,6.10na-9        	1,3.10na-9        5,0.10na-4        	2,6.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        1,8.10na-9        	1,4.10na-9        

Ce-141        	M        	5,0.10na-4        3,1.10na-9        	2,7.10na-9        5,0.10na-4        	7,1.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        3,6.10na-9        	3,1.10na-9        

Ce-143        	M        	5,0.10na-4        7,4.10na-10        	9,5.10na-10        5,0.10na-4        	1,1.10na-9        
		S        	5,0.10na-4        8,1.10na-10        	1,0.10na-9        

Ce-144        	M        	5,0.10na-4        3,4.10na-8        	2,3.10na-8        5,0.10na-4        	5,2.10na-9        
		S        	5,0.10na-4        4,9.10na-8        	2,9.10na-8        

prazeodym       

Pr-136        	M        	5,0.10na-4        1,4.10na-11        2,4.10na-11        5,0.10na-4        3,3.10na-11        
		S        	5,0.10na-4        1,5.10na-11        2,5.10na-11        

Pr-137        	M        	5,0.10na-4        2,1.10na-11        3,4.10na-11        5,0.10na-4        4,0.10na-11        
		S        	5,0.10na-4        2,2.10na-11        3,5.10na-11        

Pr-138m	M        	5,0.10na-4        7,6.10na-11        1,3.10na-10        5,0.10na-4        1,3.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        7,9.10na-11        1,3.10na-10        

Pr-139        	M        	5,0.10na-4        1,9.10na-11        2,9.10na-11        5,0.10na-4        3,1.10na-11        
		S        	5,0.10na-4        2,0.10na-11        3,0.10na-11        

Pr-142        	M        	5,0.10na-4        5,3.10na-10        7,0.10na-10        5,0.10na-4        1,3.10na-9        
		S        	5,0.10na-4        5,6.10na-10        7,4.10na-10        

Pr-142m	M        	5,0.10na-4        6,7.10na-12        8,9.10na-12        5,0.10na-4        1,7.10na-11        
		S        	5,0.10na-4        7,1.10na-12        9,4.10na-12        

Pr-143        	M        	5,0.10na-4        2,1.10na-9          1,9.10na-9        5,0.10na-4        1,2.10na-9        
		S        	5,0.10na-4        2,3.10na-9           2,2.10na-9        

Pr-144        	M        	5,0.10na-4        1,8.10na-11        2,9.10na-11        5,0.10na-4        5,0.10na-11        
		S        	5,0.10na-4        1,9.10na-11        3,0.10na-11        

Pr-145        	M        	5,0.10na-4        1,6.10na-10        2,5.10na-10        5,0.10na-4        3,9.10na-10        
		S       	 5,0.10na-4        1,7.10na-10        2,6.10na-10        

Pr-147        	M        	5,0.10na-4        1,8.10na-11        2,9.10na-11        5,0.10na-4        3,3.10na-11        
		S        	5,0.10na-4        1,9.10na-11        3,0.10na-11        

neodym

Nd-136        	M        	5,0.10na-4        5,3.10na-11        8,5.10na-11        5,0.10na-4        9,9.10na-11        
		S        	5,0.10na-4        5,6.10na-11        8,9.10na-11        

Nd-138        	M        	5,0.10na-4        2,4.10na-10        3,7.10na-10        5,0.10na-4        6,4.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        2,6.10na-10        3,8.10na-10        

Nd-139        	M        	5,0.10na-4        1,0.10na-11        1,7.10na-11        5,0.10na-4        2,0.10na-11        
		S        	5,0.10na-4        1,1.10na-11        1,7.10na-11        

Nd-139 m	M        	5,0.10na-4        1,5.10na-10        2,5.10na-10        5,0.10na-4        2,5.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        1,6.10na-10        2,5.10na-10        

Nd-141        	M        	5,0.10na-4        5,1.10na-12        8,5.10na-12        5,0.10na-4        8,3.10na-12        
		S        	5,0.10na-4        5,3.10na-12        8,8.10na-12        

Nd-147        	M       	5,0.10na-4        2,0.10na-9          1,9.10na-9          5,0.10na-4        1,1.10na-9        
		S        	5,0.10na-4        2,3.10na-9          2,1.10na-9        

Nd-149        	M        	5,0.10na-4        8,5.10na-11        1,2.10na-10        5,0.10na-4        1,2.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        9,0.10na-11        1,3.10na-10        

Nd-151        	M        	5,0.10na-4        1,7.10na-11        2,8.10na-11        5,0.10na-4        3,0.10na-11        
		S        	5,0.10na-4        1,8.10na-11        2,9.10na-11        

prometium     

Pm-141        	M        	5,0.10na-4        1,5.10na-11        	2,4.10na-11        5,0.10na-4        3,6.10na-11        
		S        	5,0.10na-4        1,6.10na-11        	2,5.10na-11        

Pm-143        	M        	5,0.10na-4        1,4.10na-9        	9,6.10na-10        5,0.10na-4        2,3.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        1,3.10na-9        	8,3.10na-10        

Pm-144        	M        	5,0.10na-4        7,8.10na-9        	5,4.10na-9        5,0.10na-4        9,7.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        7,0.10na-9       	3,9.10na-9        

Pm-145        	M        	5,0.10na-4        3,4.10na-9        	2,4.10na-9        5,0.10na-4        1,1.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        2,1.10na-9        	1,2.10na-9        

Pm-146        	M        	5,0.10na-4        1,9.10na-8        	1,3.10na-8        5,0.10na-4        9,0.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        1,6.10na-8        	9,0.10na-9        

Pm-147        	M        	5,0.10na-4        4,7.10na-9        	3,5.10na-9        5,0.10na-4        2,6.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        4,6.10na-9        	3,2.10na-9        

Pm-148        	M        	5,0.10na-4        2,0.10na-9        	2,1.10na-9        5,0.10na-4        2,7.10na-9        
		S        	5,0.10na-4        2,1.10na-9        	2,2.10na-9        

Pm-148m	M        	5,0.10na-4        4,9.10na-9        	4,1.10na-9        5,0.10na-4        1,8.10na-9        
		S        	5,0.10na-4        5,4.10na-9        	4,3.10na-9        

Pm-149        	M        	5,0.10na-4        6,6.10na-10        	7,6.10na-10        5,0.10na-4        9,9.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        7,2.10na-10        	8,2.10na-10        

Pm-150        	M        	5,0.10na-4        1,3.10na-10        	2,0.10na-10        5,0.10na-4        2,6.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        1,4.10na-10        	2,1.10na-10       

Pm-151        	M        	5,0.10na-4        4,2.10na-10        	6,1.10na-10        5,0.10na-4        7,3.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        4,5.10na-10        	6,4.10na-10        

samarium  
Sm-141        M        5,0.10na-4        1,6.10na-11        2,7.10na-11        5,0.10na-4        3,9.10na-11        
Sm-141m     M        5,0.10na-4        3,4.10na-11        5,6.10na-11        5,0.10na-4        6,5.10na-11        
Sm-142        M        5,0.10na-4        7,4.10na-11        1,1.10na-10        5,0.10na-4        1,9.10na-10        
Sm-145        M        5,0.10na-4        1,5.10na-9        	1,1.10na-9        5,0.10na-4        2,1.10na-10        
Sm-146        M        5,0.10na-4        9,9.10na-6        	6,7.10na-6        5,0.10na-4        5,4.10na-8        
Sm-147        M        5,0.10na-4        8,9.10na-6        	6,1.10na-6        5,0.10na-4        4,9.10na-8        
Sm-151        M        5,0.10na-4        3,7.10na-9        	2,6.10na-9        5,0.10na-4        9,8.10na-11        
Sm-153        M        5,0.10na-4        6,1.10na-10        6,8.10na-10        5,0.10na-4        7,4.10na-10        
Sm-155        M        5,0.10na-4        1,7.10na-11        2,8.10na-11        5,0.10na-4        2,9.10na-11        
Sm-156        M        5,0.10na-4        2,1.10na-10        2,8.10na-10        5,0.10na-4        2,5.10na-10        

europium       

Eu-145        M        5,0.10na-4        5,6.10na-10        7,3.10na-10        	5,0.10na-4        7,5.10na-10        

Eu-146        M        5,0.10na-4        8,2.10na-10        1,2.10na-9        	5,0.10na-4        1,3.10na-9        

Eu-147        M        5,0.10na-4        1,0.10na-9        	1,0.10na-9        	5,0.10na-4        4,4.10na-10        

Eu-148        M        5,0.10na-4        2,7.10na-9        	2,3.10na-9        	5,0.10na-4        1,3.10na-9        

Eu-149        M        5,0.10na-4        2,7.10na-10        2,3.10na-10        	5,0.10na-4        1,0.10na-10        

Eu-150        M        5,0.10na-4        5,0.10na-8       	3,4.10na-8        	5,0.10na-4        1,3.10na-9        

Eu-150        M        5,0.10na-4        1,9.10na-10        2,8.10na-10        	5,0.10na-4        3,8.10na-10        

Eu-152        M        5,0.10na-4        3,9.10na-8        	2,7.10na-8        	5,0.10na-4        1,4.10na-9        

Eu-152m     M        5,0.10na-4        2,2.10na-10        3,2.10na-10       	 5,0.10na-4        5,0.10na-10        

Eu-154        M        5,0.10na-4        5,0.10na-8        	3,5.10na-8        	5,0.10na-4        2,0.10na-9        

Eu-155        M        5,0.10na-4        6,5.10na-9        	4,7.10na-9        	5,0.10na-4        3,2.10na-10        

Eu-156        M        5,0.10na-4        3,3.10na-9        	3,0.10na-9        	5,0.10na-4        2,2.10na-9        

Eu-157        M        5,0.10na-4        3,2.10na-10        4,4.10na-10        	5,0.10na-4        6,0.10na-10        

Eu-158        M        5,0.10na-4        4,8.10na-11        7,5.10na-11        	5,0.10na-4        9,4.10na-11        

gadolinium    

Gd-145        		
			F        		5,0.10na-4        1,5.10na-11        	2,6.10na-11        5,0.10na-4        4,4.10na-11        
			M                	5,0.10na-4        2,1.10na-11        	3,5.10na-11        

Gd-146        		
			F        		5,0.10na-4        4,4.10na-9        	5,2.10na-9        	5,0.10na-4        9,6.10na-10        
			M                	5,0.10na-4        6,0.10na-9        	4,6.10na-9        

Gd-147        		
			F        		5,0.10na-4        2,7.10na-10        	4,5.10na-10        5,0.10na-4        6,1.10na-10        
			M                	5,0.10na-4        4,1.10na-10        	5,9.10na-10        

Gd-148        		
			F        		5,0.10na-4        2,5.10na-5        	3,0.10na-5        	5,0.10na-4        5,5.10na-8        
			M                	5,0.10na-4        1,1.10na-5        	7,2.10na-6        

Gd-149        		
			F        		5,0.10na-4        2,6.10na-10        	4,5.10na-10        5,0.10na-4        4,5.10na-10        
			M                	5,0.10na-4        7,0.10na-10        	7,9.10na-10        

Gd-151        		
			F        		5,0.10na-4        7,8.10na-10        	9,3.10na-10        5,0.10na-4        2,0.10na-10        
			M                	5,0.10na-4        8,1.10na-10        	6,5.10na-10        

Gd-152        		
			F        		5,0.10na-4        1,9.10na-5        	2,2.10na-5        	5,0.10na-4        4,1.10na-8        
			M                	5,0.10na-4        7,4.10na-6        	5,0.10na-6        

Gd-153        		
			F        		5,0.10na-4        2,1.10na-9        	2,5.10na-9        	5,0.10na-4        2,7.10na-10        
			M                	5,0.10na-4        1,9.10na-9        	1,4.10na-9        

Gd-159        		
			F        		5,0.10na-4        1,1.10na-10        	1,8.10na-10        5,0.10na-4        4,9.10na-10        
			M                	5,0.10na-4        2,7.10na-10        	3,9.10na-10        

terbium
Tb-147        M        5,0.10na-4        7,9.10na-11        1,2.10na-10        5,0.10na-4        1,6.10na-10        
Tb-149        M        5,0.10na-4        4,3.10na-9        	3,1.10na-9      5,0.10na-4        2,5.10na-10        
Tb-150        M        5,0.10na-4        1,1.10na-10        1,8.10na-10        5,0.10na-4        2,5.10na-10        
Tb-151        M        5,0.10na-4        2,3.10na-10        3,3.10na-10        5,0.10na-4        3,4.10na-10        
Tb-153        M        5,0.10na-4        2,0.10na-10        2,4.10na-10        5,0.10na-4        2,5.10na-10        
Tb-154        M        5,0.10na-4        3,8.10na-10        6,0.10na-10        5,0.10na-4        6,5.10na-10        
Tb-155        M        5,0.10na-4        2,1.10na-10        2,5.10na-10        5,0.10na-4        2,1.10na-10        
Tb-156        M        5,0.10na-4        1,2.10na-9        	1,4.10na-9      5,0.10na-4        1,2.10na-9        
Tb-156m     M        5,0.10na-4        2,0.10na-10        2,3.10na-10        5,0.10na-4        1,7.10na-10        
Tb-156m     M        5,0.10na-4        9,2.10na-11        1,3.10na-10        5,0.10na-4        8,1.10na-11        
Tb-157        M        5,0.10na-4        1,1.10na-9        	7,9.10na-10    5,0.10na-4        3,4.10na-11        
Tb-158        M        5,0.10na-4        4,3.10na-8        	3,0.10na-8       5,0.10na-4        1,1.10na-9        
Tb-160        M        5,0.10na-4        6,6.10na-9        	5,4.10na-9       5,0.10na-4        1,6.10na-9        
Tb-161        M        5,0.10na-4        1,2.10na-9        	1,2.10na-9       5,0.10na-4        7,2.10na-10        

dysprozium

Dy-155        M        5,0.10na-4        8,0.10na-11        1,2.10na-10        5,0.10na-4        1,3.10na-10        

Dy-157        M        5,0.10na-4        3,2.10na-11        5,5.10na-11        5,0.10na-4        6,1.10na-11        

Dy-159        M        5,0.10na-4        3,5.10na-10        2,5.10na-10        5,0.10na-4        1,0.10na-10        

Dy-165        M        5,0.10na-4        6,1.10na-11        8,7.10na-11        5,0.10na-4        1,1.10na-10        

Dy-166        M        5,0.10na-4        1,8.10na-9        	1,8.10na-9        5,0.10na-4        1,6.10na-9        

holmium       

Ho-155        M        5,0.10na-4        2,0.10na-11        3,2.10na-11        5,0.10na-4        3,7.10na-11       

Ho-157        M        5,0.10na-4        4,5.10na-12        7,6.10na-12        5,0.10na-4        6,5.10na-12        

Ho-159        M        5,0.10na-4        6,3.10na-12        1,0.10na-11        5,0.10na-4        7,9.10na-12        

Ho-161        M        5,0.10na-4        6,3.10na-12        1,0.10na-11        5,0.10na-4        1,3.10na-11        

Ho-162        M        5,0.10na-4        2,9.10na-12        4,5.10na-12        5,0.10na-4        3,3.10na-12        

Ho-162m     M        5,0.10na-4        2,2.10na-11        3,3.10na-11        5,0.10na-4        2,6.10na-11        

Ho-164        M        5,0.10na-4        8,6.10na-12        1,3.10na-11        5,0.10na-4        9,5.10na-12        

Ho-164m     M        5,0.10na-4        1,2.10na-11        1,6.10na-11        5,0.10na-4        1,6.10na-11        

Ho-166        M        5,0.10na-4        6,6.10na-10        8,3.10na-10        5,0.10na-4        1,4.10na-9        

Ho-166m     M        5,0.10na-4        1,1.10na-7        	 7,8.10na-8          5,0.10na-4        2,0.10na-9        

Ho-167        M        5,0.10na-4        7,1.10na-11        1,0.10na-10        5,0.10na-4        8,3.10na-11        

erbium       
.10r-161        M        	5,0.10na-4        5,1.10na-11        	8,5.10na-11        5,0.10na-4        8,0.10na-11        
.10r-165        M        	5,0.10na-4        8,3.10na-12        	1,4.10na-11        5,0.10na-4        1,9.10na-11        
.10r-169        M                5,0.10na-4        9,8.10na-10        	9,2.10na-10        5,0.10na-4        3,7.10na-10        
.10r-171        M                5,0.10na-4        2,2.10na-10        	3,0.10na-10        5,0.10na-4        3,6.10na-10        
.10r-172        M                5,0.10na-4        1,1.10na-9        	1,2.10na-9          5,0.10na-4        1,0.10na-9        

tulium
Tm-162        M        5,0.10na-4        1,6.10na-11        2,7.10na-11        5,0.10na-4        2,9.10na-11        
Tm-166        M        5,0.10na-4        1,8.10na-10        2,8.10na-10        5,0.10na-4        2,8.10na-10        
Tm-167        M        5,0.10na-4        1,1.10na-9        	1,0.10na-9        5,0.10na-4        5,6.10na-10        
Tm-170        M        5,0.10na-4        6,6.10na-9        	5,2.10na-9        5,0.10na-4        1,3.10na-9        
Tm-171        M        5,0.10na-4        1,3.10na-9        	9,1.10na-10      5,0.10na-4        1,1.10na-10        
Tm-172        M        5,0.10na-4        1,1.10na-9        	1,4.10na-9        5,0.10na-4        1,7.10na-9        
Tm-173        M        5,0.10na-4        1,8.10na-10        2,6.10na-10        5,0.10na-4        3,1.10na-10        
Tm-175        M        5,0.10na-4        1,9.10na-11        3,1.10na-11        5,0.10na-4        2,7.10na-11        

yterbium     

Yb-162        	M        	5,0.10na-4        1,4.10na-11        	2,2.10na-11        5,0.10na-4        2,3.10na-11        
		S        	5,0.10na-4        1,4.10na-11        	2,3.10na-11        

Yb-166        	M        	5,0.10na-4        7,2.10na-10        	9,1.10na-10        5,0.10na-4        9,5.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        7,6.10na-10        	9,5.10na-10        

Yb-167       	M        	5,0.10na-4        6,5.10na-12        	9,0.10na-12        5,0.10na-4        6,7.10na-12        
		S        	5,0.10na-4        6,9.10na-12        	9,5.10na-12        

Yb-169        	M        	5,0.10na-4        2,4.10na-9        	2,1.10na-9          5,0.10na-4        7,1.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        2,8.10na-9        	2,4.10na-9        

Yb-175        	M        	5,0.10na-4        6,3.10na-10        	6,4.10na-10        5,0.10na-4        4,4.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        7,0.10na-10        	7,0.10na-10        

Yb-177        	M        	5,0.10na-4        6,4.10na-11        	8,8.10na-11        5,0.10na-4        9,7.10na-11        
		S        	5,0.10na-4        6,9.10na-11        	9,4.10na-11        

Yb-178        	M        	5,0.10na-4        7,1.10na-11        	1,0.10na-10        5,0.10na-4        1,2.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        7,6.10na-11        	1,1.10na-10        

lutecium

Lu-169        	M        	5,0.10na-4        3,5.10na-10        	4,7.10na-10        5,0.10na-4        4,6.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        3,8.10na-10        	4,9.10na-10        

Lu-170        	M        	5,0.10na-4        6,4.10na-10        	9,3.10na-10        5,0.10na-4        9,9.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        6,7.10na-10        	9,5.10na-10        

Lu-171        	M        	5,0.10na-4        7,6.10na-10        	8,8.10na-10        5,0.10na-4        6,7.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        8,3.10na-10        	9,3.10na-10        

Lu-172        	M        	5,0.10na-4        1,4.10na-9          	1,7.10na-9        	5,0.10na-4        1,3.10na-9        
		S        	5,0.10na-4        1,5.10na-9        	1,8.10na-9        

Lu-173        	M        	5,0.10na-4        2,0.10na-9        	1,5.10na-9        	5,0.10na-4        2,6.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        2,3.10na-9        	1,4.10na-9        

Lu-174        	M        	5,0.10na-4        4,0.10na-9        	2,9.10na-9        	5,0.10na-4        2,7.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        3,9.10na-9        	2,5.10na-9        

Lu-174m	M        	5,0.10na-4        3,4.10na-9        	2,4.10na-9        	5,0.10na-4        5,3.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        3,8.10na-9        	2,6.10na-9        

Lu-176        	M        	5,0.10na-4        6,6.10na-8        	4,6.10na-8        	5,0.10na-4        1,8.10na-9        
		S        	5,0.10na-4        5,2.10na-8        	3,0.10na-8        

Lu-176m	M        	5,0.10na-4        1,1.10na-10        	1,5.10na-10            5,0.10na-4        1,7.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        1,2.10na-10        	1,6.10na-10        

Lu-177        	M        	5,0.10na-4        1,0.10na-9        	1,0.10na-9        	5,0.10na-4        5,3.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        1,1.10na-9        	1,1.10na-9        

Lu-177m	M        	5,0.10na-4        1,2.10na-8        	1,0.10na-8        	5,0.10na-4        1,7.10na-9        
		S        	5,0.10na-4        1,5.10na-8        	1,2.10na-8        

Lu-178        	M        	5,0.10na-4        2,5.10na-11        	3,9.10na-11        5,0.10na-4        4,7.10na-11        
		S        	5,0.10na-4        2,6.10na-11        	4,1.10na-11        

Lu-178m	M        	5,0.10na-4        3,3.10na-11        	5,4.10na-11        5,0.10na-4        3,8.10na-11        
		S        	5,0.10na-4        3,5.10na-11        	5,6.10na-11        

Lu-179        	M        	5,0.10na-4        1,1.10na-10        	1,6.10na-10        5,0.10na-4        2,1.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        1,2.10na-10        	1,6.10na-10        

hafnium

Hf-170        	
		F        	0,002        1,7.10na-10        	2,9.10na-10        0,002        4,8.10na-10        
		M        	0,002        3,2.10na-10        	4,3.10na-10        

Hf-172       	 
		F        	0,002        3,2.10na-8        	3,7.10na-8         0,002        1,0.10na-9        
		M        	0,002        1,9.10na-8        	1,3.10na-8        

Hf-173        	
		F        	0,002        7,9.10na-11        	1,3.10na-10        0,002        2,3.10na-10        
		M        	0,002        1,6.10na-10        	2,2.10na-10        

Hf-175        	
		F        	0,002        7,2.10na-10        	8,7.10na-10        0,002        4,1.10na-10        
		M        	0,002        1,1.10na-9        	8,8.10na-10        

Hf-177m     	
		F        	0,002        4,7.10na-11        	8,4.10na-11        0,002        8,1.10na-11        
		M        	0,002        9,2.10na-11        	1,5.10na-10        

Hf-178m     	
		F        	0,002        2,6.10na-7        	3,1.10na-7        	0,002        4,7.10na-9        
		M        	0,002        1,1.10na-7        	7,8.10na-8        

Hf-179m     	
		F       	0,002        1,1.10na-9        	1,4.10na-9        	0,002        1,2.10na-9        
		M        	0,002        3,6.10na-9        	3,2.10na-9        

Hf-180m     	
		F        	0,002        6,4.10na-11        	1,2.10na-10        0,002        1,7.10na-10        
		M        	0,002        1,4.10na-10        	2,0.10na-10        

Hf-181        	
		F        	0,002        1,4.10na-9        	1,8.10na-9        	0,002        1,1.10na-9        
		M        	0,002        4,7.10na-9        	4,1.10na-9        

Hf-182        	
		F        	0,002        3,0.10na-7        	3,6.10na-7        	0,002        3,0.10na-9        
		M        	0,002        1,2.10na-7        	8,3.10na-8        

Hf-182m     	
		F        	0,002        4,7.10na-11        	7,1.10na-11        

Hf-183        	
		F        	0,002        2,6.10na-11        	4,4.10na-11        0,002        7,3.10na-11        
		M        	0,002        5,8.10na-11        	8,3.10na-11        

Hf-184        	
		F        	0,002        1,3.10na-10        	2,3.10na-10        0,002        5,2.10na-10        
		M        	0,002        3,3.10na-10        	4,5.10na-10        

tantal        
Ta-172        	M        	0,001        3,4.10na-11        5,5.10na-11        0,001        5,3.10na-11        
		S        	0,001        3,6.10na-11        5,7.10na-11        
Ta-173        	M        	0,001        1,1.10na-10        1,6.10na-10        0,001        1,9.10na-10        
		S        	0,001        1,2.10na-10        1,6.10na-10        
Ta-174        	M        	0,001        4,2.10na-11        6,3.10na-11        0,001        5,7.10na-11        
		S        	0,001        4,4.10na-11        6,6.10na-11        
Ta-175        	M        	0,001        1,3.10na-10        2,0.10na-10        0,001        2,1.10na-10        
		S        	0,001        1,4.10na-10        2,0.10na-10        
Ta-176        	M        	0,001        2,0.10na-10        3,2.10na-10        0,001        3,1.10na-10        
		S        	0,001        2,1.10na-10        3,3.10na-10        
Ta-177        	M        	0,001        9,3.10na-11        1,2.10na-10        0,001        1,1.10na-10        
		S        	0,001        1,0.10na-10        1,3.10na-10        
Ta-178        	M        	0,001        6,6.10na-11        1,0.10na-10        0,001        7,8.10na-11        
		S        	0,001        6,9.10na-11        1,1.10na-10        
Ta-179        	M        	0,001        2,0.10na-10        1,3.10na-10        0,001        6,5.10na-11        
		S        	0,001        5,2.10na-10        2,9.10na-10        
Ta-180        	M        	0,001        6,0.10na-9          4,6.10na-9          0,001        8,4.10na-10        
		S        	0,001        2,4.10na-8          1,4.10na-8        
Ta-180m	M        	0,001        4,4.10na-11        5,8.10na-11        0,001        5,4.10na-11        
		S        	0,001        4,7.10na-11        6,2.10na-11        
Ta-182        	M        	0,001        7,2.10na-9          5,8.10na-9          0,001        1,5.10na-9        
		S        	0,001        9,7.10na-9          7,4.10na-9        
Ta-182m	M        	0,001        2,1.10na-11        3,4.10na-11        0,001        1,2.10na-11        
		S        	0,001        2,2.10na-11        3,6.10na-11        
Ta-183        	M        	0,001        1,8.10na-9          1,8.10na-9         0,001        1,3.10na-9        
		S        	0,001        2,0.10na-9          2,0.10na-9        
Ta-184        	M        	0,001        4,1.10na-10        6,0.10na-10        0,001        6,8.10na-10        
		S        	0,001        4,4.10na-10        6,3.10na-10        
Ta-185        	M        	0,001        4,6.10na-11        6,8.10na-11        0,001        6,8.10na-11        
		S        	0,001        4,9.10na-11        7,2.10na-11        
Ta-186        	M        	0,001        1,8.10na-11        3,0.10na-11        0,001        3,3.10na-11        
		S        	0,001        1,9.10na-11        3,1.10na-11        

wolfram     

W-176        
		F        0,3        4,4.10na-11        7,6.10na-11        0,3        1,0.10na-10        0,01        1,1.10na-10        

W-177        
		F        0,3        2,6.10na-11        4,6.10na-11        0,3        5,8.10na-11        0,01        6,1.10na-11        

W-178        
		F        0,3        7,6.10na-11        1,2.10na-10        0,3        2,2.10na-10        0,01        2,5.10na-10        

W-179        
		F        0,3        9,9.10na-13        1,8.10na-12        0,3        3,3.10na-12        0,01        3,3.10na-12        

W-181        
		F        0,3        2,8.10na-11        4,3.10na-11        0,3        7,6.10na-11        0,01        8,2.10na-11        

W-185        
		F        0,3        1,4.10na-10        2,2.10na-10        0,3        4,4.10na-10        0,01        5,0.10na-10        

W-187        
		F        0,3        2,0.10na-10        3,3.10na-10        0,3        6,3.10na-10        0,01        7,1.10na-10        

W-188        
		F        0,3        5,9.10na-10        8,4.10na-10        0,3        2,1.10na-9           0,01        2,3.10na-9        

rhenium       

Re-177       	
		F        	0,8        1,0.10na-11        1,7.10na-11        0,8        2,2.10na-11        
		M       	 0,8        1,4.10na-11        2,2.10na-11        

Re-178       	 
		F        	0,8        1,1.10na-11        1,8.10na-11        0,8        2,5.10na-11        
		M        	0,8        1,5.10na-11        2,4.10na-11        

Re-181       	 
		F        	0,8        1,9.10na-10        3,0.10na-10        0,8        4,2.10na-10        
		M        	0,8        2,5.10na-10        3,7.10na-10        

Re-182        	
		F        	0,8        6,8.10na-10        1,1.10na-9        0,8        1,4.10na-9        
		M        	0,8        1,3.10na-9        1,7.10na-9        

Re-182        	
		F        	0,8        1,5.10na-10        2,4.10na-10        0,8        2,7.10na-10        
		M        	0,8        2,0.10na-10        3,0.10na-10        

Re-184        	
		F        	0,8        4,6.10na-10        7,0.10na-10        0,8        1,0.10na-9        
		M        	0,8        1,8.10na-9        1,8.10na-9        

Re-184m	
		F        	0,8        6,1.10na-10        8,8.10na-10        0,8        1,5.10na-9        
		M        	0,8        6,1.10na-9        4,8.10na-9        

Re-186        	
		F        	0,8        5,3.10na-10        	7,3.10na-10        0,8        1,5.10na-9        
		M        	0,8        1,1.10na-9        	1,2.10na-9        

Re-186m	
		F        	0,8        8,5.10na-10        	1,2.10na-9        	0,8        2,2.10na-9        
		M        	0,8        1,1.10na-8        	7,9.10na-9        

Re-187        	
		F        	0,8        1,9.10na-12        	2,6.10na-12        0,8        5,1.10na-12       
 		M       	 0,8        6,0.10na-12        	4,6.10na-12        

Re-188        	
		F        	0,8        4,7.10na-10        	6,6.10na-10        0,8        1,4.10na-9        
		M        	0,8        5,5.10na-10        	7,4.10na-10        

Re-188m	
		F        	0,8        1,0.10na-11        	1,6.10na-11        0,8        3,0.10na-11        
		M        	0,8        1,4.10na-11        	2,0.10na-11        

Re-189        	
		F        	0,8        2,7.10na-10        	4,3.10na-10        0,8        7,8.10na-10        
		M        	0,8        4,3.10na-10        	6,0.10na-10        

osmium
Os-180        	
		F        	0,01        8,8.10na-12        1,6.10na-11        0,01        1,7.10na-11        
		M        	0,01        1,4.10na-11        2,4.10na-11        
		S        	0,01        1,5.10na-11        2,5.10na-11        
Os-181        	
		F        	0,01        3,6.10na-11        6,4.10na-11        0,01        8,9.10na-11        
		M        	0,01        6,3.10na-11        9,6.10na-11        
		S        	0,01        6,6.10na-11        1,0.10na-10        
Os-182        	
		F        	0,01        1,9.10na-10        3,2.10na-10        0,01        5,6.10na-10        
		M        	0,01        3,7.10na-10        5,0.10na-10        
		S        	0,01        3,9.10na-10        5,2.10na-10        
Os-185        	
		F        	0,01        1,1.10na-9        1,4.10na-9           0,01        5,1.10na-10        
		M        	0,01        1,2.10na-9        1,0.10na-9        
		S        	0,01        1,5.10na-9       1,1.10na-9        
Os-189m	
		F        	0,01        2,7.10na-12        5,2.10na-12        0,01        1,8.10na-11        
		M        	0,01        5,1.10na-12        7,6.10na-12        
		S        	0,01        5,4.10na-12        7,9.10na-12        
Os-191        	
		F        	0,01        2,5.10na-10       3,5.10na-10        0,01        5,7.10na-10        
		M        	0,01        1,5.10na-9        1,3.10na-9        
		S        	0,01        1,8.10na-9        1,5.10na-9        
Os-191m	
		F        	0,01        2,6.10na-11        4,1.10na-11        0,01        9,6.10na-11        
		M        	0,01        1,3.10na-10        1,3.10na-10        
		S        	0,01        1,5.10na-10        1,4.10na-10       
 Os-193        	
		F        	0,01        1,7.10na-10        2,8.10na-10        0,01        8,1.10na-10        
		M        	0,01        4,7.10na-10        6,4.10na-10        
		S        	0,01        5,1.10na-10        6,8.10na-10        
Os-194        	
		F        	0,01        1,1.10na-8        1,3.10na-8             0,01        2,4.10na-9        
		M        	0,01        2,0.10na-8        1,3.10na-8        
		S        	0,01        7,9.10na-8        4,2.10na-8        

iridium      

Ir-182        	
		F       	0,01        1,5.10na-11        2,6.10na-11        0,01        4,8.10na-11        
		M        	0,01        2,4.10na-11        3,9.10na-11        
		S        	0,01        2,5.10na-11        4,0.10na-11        

Ir-184        	
		F        	0,01        6,7.10na-11        1,2.10na-10        0,01        1,7.10na-10        
		M        	0,01        1,1.10na-10        1,8.10na-10        
		S        	0,01        1,2.10na-10        1,9.10na-10        

Ir-185        	
		F        	0,01        8,8.10na-11        1,5.10na-10        0,01        2,6.10na-10        
		M        	0,01        1,8.10na-10        2,5.10na-10        
		S        	0,01        1,9.10na-10        2,6.10na-10        

Ir-186        	
		F        	0,01        1,8.10na-10        3,3.10na-10        0,01        4,9.10na-10        
		M        	0,01        3,2.10na-10        4,8.10na-10        
		S        	0,01        3,3.10na-10        5,0.10na-10        

Ir-186        	
		F        	0,01        2,5.10na-11        4,5.10na-11        0,01        6,1.10na-11        
		M        	0,01        4,3.10na-11        6,9.10na-11        
		S        	0,01        4,5.10na-11        7,1.10na-11        

Ir-187        	
		F        	0,01        4,0.10na-11        7,2.10na-11        0,01        1,2.10na-10        
		M        	0,01        7,5.10na-11        1,1.10na-10        
		S        	0,01        7,9.10na-11        1,2.10na-10        

Ir-188        	
		F        	0,01        2,6.10na-10        4,4.10na-10        0,01        6,3.10na-10        
		M        	0,01        4,1.10na-10        6,0.10na-10        
		S        	0,01        4,3.10na-10        6,2.10na-10        

Ir-189        	
		F        	0,01        1,1.10na-10        1,7.10na-10        0,01        2,4.10na-10        
		M        	0,01        4,8.10na-10        4,1.10na-10        
		S        	0,01        5,5.10na-10        4,6.10na-10        

Ir-190        	
		F        	0,01        7,9.10na-10      1,2.10na-9        0,01        1,2.10na-9        
		M        	0,01        2,0.10na-9        2,3.10na-9        
		S        	0,01        2,3.10na-9        2,5.10na-9        

Ir-190m		
		F        	0,01        5,3.10na-11        9,7.10na-11        0,01        1,2.10na-10        
		M        	0,01        8,3.10na-11        1,4.10na-10        
		S        	0,01        8,6.10na-11        1,4.10na-10        

Ir-190m		
		F        	0,01        3,7.10na-12        5,6.10na-12        0,01        8,0.10na-12        
		M        	0,01        9,0.10na-12        1,0.10na-11        
		S        	0,01        1,0.10na-11        1,1.10na-11        

Ir-192        	
		F        	0,01        1,8.10na-9        	2,2.10na-9        0,01        1,4.10na-9        
		M        	0,01        4,9.10na-9        	4,1.10na-9        
		S        	0,01        6,2.10na-9        	4,9.10na-9        

Ir-192m		
		F        	0,01        4,8.10na-9        	5,6.10na-9        0,01        3,1.10na-10        
		M        	0,01        5,4.10na-9        	3,4.10na-9        
		S        	0,01        3,6.10na-8        	1,9.10na-8        

Ir-193m		
		F        	0,01        1,0.10na-10       	 1,6.10na-10        0,01        2,7.10na-10        
		M        	0,01        1,0.10na-9        	9,1.10na-10        
		S        	0,01        1,2.10na-9        	1,0.10na-9        

Ir-194        	
		F        	0,01        2,2.10na-10        	3,6.10na-10        0,01        1,3.10na-9        
		M        	0,01        5,3.10na-10        	7,1.10na-10        
		S        	0,01        5,6.10na-10        	7,5.10na-10        

Ir-194m		
		F        	0,01        5,4.10na-9        	6,5.10na-9        0,01        2,1.10na-9        
		M        	0,01        8,5.10na-9        	6,5.10na-9        
		S        	0,01        1,2.10na-8        	8,2.10na-9        

Ir-195        	
		F        	0,01        2,6.10na-11        4,5.10na-11        0,01        1,0.10na-10        
		M        	0,01        6,7.10na-11        9,6.10na-11        
		S        	0,01        7,2.10na-11        1,0.10na-10        

Ir-195m		
		F        	0,01        6,5.10na-11        1,1.10na-10        0,01        2,1.10na-10        
		M        	0,01        1,6.10na-10        2,3.10na-10        
		S        	0,01        1,7.10na-10        2,4.10na-10        

platina        

Pt-186        
		F        0,01        3,6.10na-11        6,6.10na-11        0,01        9,3.10na-11        

Pt-188        
		F        0,01        4,3.10na-10        6,3.10na-10        0,01        7,6.10na-10        

Pt-189        
		F        0,01        4,1.10na-11        7,3.10na-11        0,01        1,2.10na-10        

Pt-191        
		F        0,01        1,1.10na-10        1,9.10na-10        0,01        3,4.10na-10        

Pt-193        
		F        0,01        2,1.10na-11        2,7.10na-11        0,01        3,1.10na-11        

Pt-193m     
		F        0,01        1,3.10na-10        2,1.10na-10        0,01        4,5.10na-10        

Pt-195m     
		F        0,01        1,9.10na-10        3,1.10na-10        0,01        6,3.10na-10        

Pt-197        
		F        0,01        9,1.10na-11        1,6.10na-10        0,01        4,0.10na-10        

Pt-197m     
		F        0,01        2,5.10na-11        4,3.10na-11        0,01        8,4.10na-11        

Pt-199        
		F        0,01        1,3.10na-11        2,2.10na-11        0,01        3,9.10na-11        

Pt-200        
		F        0,01        2,4.10na-10        4,0.10na-10        0,01        1,2.10na-9        

zlato        

Au-193        	
		F        	0,1        3,9.10na-11        7,1.10na-11        0,1        1,3.10na-10        
		M       	0,1        1,1.10na-10        1,5.10na-10        
		S        	0,1        1,2.10na-10        1,6.10na-10        

Au-194        	
		F        	0,1        1,5.10na-10        2,8.10na-10        0,1        4,2.10na-10        
		M        	0,1        2,4.10na-10        3,7.10na-10        
		S        	0,1        2,5.10na-10        3,8.10na-10        

Au-195        	
		F        	0,1        7,1.10na-11        1,2.10na-10        0,1        2,5.10na-10        
		M        	0,1        1,0.10na-9          8,0.10na-10        
		S        	0,1        1,6.10na-9          1,2.10na-9        

Au-198        	
		F        	0,1        2,3.10na-10        3,9.10na-10        0,1        1,0.10na-9        
		M      	0,1        7,6.10na-10        9,8.10na-10        
		S        	0,1        8,4.10na-10        1,1.10na-9        

Au-198m	
		F        	0,1        3,4.10na-10        5,9.10na-10        0,1        1,3.10na-9        
		M        	0,1        1,7.10na-9          2,0.10na-9        
		S        	0,1        1,9.10na-9          1,9.10na-9        

Au-199        	
		F        	0,1        1,1.10na-10        1,9.10na-10        0,1        4,4.10na-10        
		M        	0,1        6,8.10na-10        6,8.10na-10        
		S        	0,1        7,5.10na-10        7,6.10na-10        

Au-200       	
		F        	0,1        1,7.10na-11        3,0.10na-11        0,1        6,8.10na-11        
		M        	0,1        3,5.10na-11        5,3.10na-11        
		S        	0,1        3,6.10na-11        5,6.10na-11        

Au-200m	
		F        	0,1        3,2.10na-10        5,7.10na-10        0,1        1,1.10na-9        
		M        	0,1        6,9.10na-10        9,8.10na-10        
		S        	0,1        7,3.10na-10        1,0.10na-9        

Au-201        	
		F        	0,1        9,2.10na-12        1,6.10na-11        0,1        2,4.10na-11        
		M        	0,1        1,7.10na-11        2,8.10na-11        
		S        	0,1        1,8.10na-11        2,9.10na-11        

rtuť        

Hg-193        	
		F        0,4        	2,6.10na-11        4,7.10na-11        1        	3,1.10na-11        0,4        6,6.10na-11        

Hg-193        	
		F        0,02        	2,8.10na-11        5,0.10na-11        0,02        	8,2.10na-11        
		M       0,02        	7,5.10na-11        1,0.10na-10        

Hg-193m	
		F        0,4        	1,1.10na-10        2,0.10na-10        1        	1,3.10na-10        0,4        3,0.10na-10        

Hg-193m	
		F        0,02        	1,2.10na-10        2,3.10na-10        0,02        4,0.10na-10        
		M       0,02        	2,6.10na-10        3,8.10na-10        

Hg-194        	
		F        0,4        	1,5.10na-8        	1,9.10na-8        1        	5,1.10na-8        0,4        2,1.10na-8        

Hg-194        	
		F        0,02        	1,3.10na-8        	1,5.10na-8        0,02        1,4.10na-9        
		M       0,02        	7,8.10na-9        	5,3.10na-9        

Hg-195        	
		F        0,4        	2,4.10na-11        4,4.10na-11        1        	3,4.10na-11        0,4        7,5.10na-11        

Hg-195        	
		F        0,02        	2,7.10na-11        4,8.10na-11        0,02        9,7.10na-11        
		M       0,02        	7,2.10na-11        9,2.10na-11        

Hg-195m	
		F        0,4        	1,3.10na-10        2,2.10na-10        1        	2,2.10na-10        0,4        4,1.10na-10        

Hg-195m	
		F        0,02        	1,5.10na-10        2,6.10na-10        0,02        5,6.10na-10        
		M       0,02        	5,1.10na-10        6,5.10na-10        

Hg-197        	
		F        0,4        	5,0.10na-11        8,5.10na-11        1        	9,9.10na-11        0,4        1,7.10na-10        

Hg-197        	
		F        0,02        	6,0.10na-11        1,0.10na-10        0,02        2,3.10na-10        
		M       0,02       	 2,9.10na-10        2,8.10na-10        

Hg-197m	
		F        0,4        	1,0.10na-10        1,8.10na-10        1        	1,5.10na-10        0,4        3,4.10na-10        

Hg-197m	
		F        0,02        	1,2.10na-10        2,1.10na-10        0,02        	4,7.10na-10       
 		M       0,02        	5,1.10na-10        6,6.10na-10        

Hg-199m	
		F        0,4        	1,6.10na-11        2,7.10na-11        1        	2,8.10na-11        0,4        3,1.10na-11        

Hg-199m	
		F        0,02        	1,6.10na-11        2,7.10na-11        0,02       	 3,1.10na-11        
		M       0,02        	3,3.10na-11        5,2.10na-11        

Hg-203        	
		F        0,4        	5,7.10na-10        7,5.10na-10        1        	1,9.10na-9        0,4        1,1.10na-9        

Hg-203        	
		F        0,02        	4,7.10na-10        5,9.10na-10        0,02        	5,4.10na-10        
		M        0,02          2,3.10na-9          1,9.10na-9        

talium       
Tl-194        
		F        1        4,8.10na-12        8,9.10na-12        1        8,1.10na-12        
Tl-194m     
		F        1        2,0.10na-11        3,6.10na-11        1        4,0.10na-11        
Tl-195        
		F        1        1,6.10na-11        3,0.10na-11        1        2,7.10na-11        
Tl-197        
		F        1        1,5.10na-11        2,7.10na-11        1        2,3.10na-11        
Tl-198        
		F        1        6,6.10na-11        1,2.10na-10        1        7,3.10na-11        
Tl-198m     
		F        1        4,0.10na-11        7,3.10na-11        1        5,4.10na-11        
Tl-199        
		F        1        2,0.10na-11        3,7.10na-11        1        2,6.10na-11        
Tl-200        
		F        1        1,4.10na-10        2,5.10na-10        1        2,0.10na-10        
Tl-201        
		F        1        4,7.10na-11        7,6.10na-11        1        9,5.10na-11        
Tl-202        
		F        1        2,0.10na-10        3,1.10na-10        1        4,5.10na-10        
Tl-204        
		F        1        4,4.10na-10        6,2.10na-10        1        1,3.10na-9        

olovo        

Pb-195m     
		F        0,2        1,7.10na-11        3,0.10na-11        0,2        2,9.10na-11        

Pb-198        
		F        0,2        4,7.10na-11        8,7.10na-11        0,2        1,0.10na-10        

Pb-199        
		F        0,2        2,6.10na-11        4,8.10na-11        0,2        5,4.10na-11        

Pb-200        
		F        0,2        1,5.10na-10        2,6.10na-10        0,2        4,0.10na-10        

Pb-201        
		F        0,2        6,5.10na-11        1,2.10na-10        0,2        1,6.10na-10        

Pb-202        
		F        0,2        1,1.10na-8          1,4.10na-8           0,2        8,7.10na-9        

Pb-202m     
		F        0,2        6,7.10na-11        1,2.10na-10        0,2        1,3.10na-10        

Pb-203        
		F        0,2        9,1.10na-11        1,6.10na-10        0,2        2,4.10na-10        

Pb-205        
		F        0,2        3,4.10na-10        4,1.10na-10        0,2        2,8.10na-10        

Pb-209        
		F        0,2        1,8.10na-11        3,2.10na-11        0,2        5,7.10na-11        

Pb-210        
		F        0,2        8,9.10na-7          1,1.10na-6           0,2        6,8.10na-7        

Pb-211        
		F        0,2        3,9.10na-9          5,6.10na-9           0,2        1,8.10na-10        

Pb-212        
		F        0,2        1,9.10na-8          3,3.10na-8           0,2        5,9.10na-9        

Pb-214        
		F        0,2        2,9.10na-9          4,8.10na-9           0,2        1,4.10na-10        

vizmut        

Bi-200        	
		F        	0,05        2,4.10na-11        4,2.10na-11        0,05        5,1.10na-11        
		M        	0,05        3,4.10na-11        5,6.10na-11        

Bi-201        	
		F        	0,05        4,7.10na-11        8,3.10na-11        0,05        1,2.10na-10        
		M        	0,05        7,0.10na-11        1,1.10na-10        

Bi-202        	
		F        	0,05        4,6.10na-11        8,4.10na-11        0,05        8,9.10na-11        
		M        	0,05        5,8.10na-11        1,0.10na-10        

Bi-203        	
		F        	0,05        2,0.10na-10        3,6.10na-10        0,05        4,8.10na-10        
		M        	0,05        2,8.10na-10        4,5.10na-10        

Bi-205        	
		F        	0,05        4,0.10na-10        6,8.10na-10        0,05        9,0.10na-10        
		M        	0,05        9,2.10na-10        1,0.10na-9        

Bi-206        	
		F        	0,05        7,9.10na-10        1,3.10na-9        0,05        1,9.10na-9        
		M       	0,05        1,7.10na-9          2,1.10na-9        

Bi-207        	
		F        	0,05        5,2.10na-10        8,4.10na-10        0,05        1,3.10na-9        
		M        	0,05        5,2.10na-9          3,2.10na-9        

Bi-210        	
		F        	0,05        1,1.10na-9        	1,4.10na-9        0,05        1,3.10na-9        
		M        	0,05        8,4.10na-8        	6,0.10na-8        

Bi-210m	
		F        	0,05        4,5.10na-8        	5,3.10na-8        0,05        1,5.10na-8        
		M        	0,05        3,1.10na-6        	2,1.10na-6        

Bi-212        	
		F        	0,05        9,3.10na-9        	1,5.10na-8        0,05        2,6.10na-10        
		M        	0,05        3,0.10na-8        	3,9.10na-8        

Bi-213        	
		F        	0,05        1,1.10na-8        	1,8.10na-8        0,05        2,0.10na-10        
		M        	0,05        2,9.10na-8        	4,1.10na-8        

Bi-214        	
		F        	0,05        7,2.10na-9        	1,2.10na-8        0,05        1,1.10na-10        
		M        	0,05        1,4.10na-8        	2,1.10na-8        

polonium       

Po-203        	
		F        	0,1        2,5.10na-11        4,5.10na-11        0,1        5,2.10na-11        
		M        	0,1        3,6.10na-11        6,1.10na-11        

Po-205        	
		F        	0,1        3,5.10na-11        6,0.10na-11        0,1        5,9.10na-11        
		M        	0,1        6,4.10na-11        8,9.10na-11        

Po-207        	
		F        	0,1        6,3.10na-11        1,2.10na-10        0,1        1,4.10na-10        
		M        	0,1        8,4.10na-11        1,5.10na-10        

Po-210        	
		F        	0,1        6,0.10na-7        7,1.10na-7        0,1        2,4.10na-7        
		M        	0,1        3,0.10na-6        2,2.10na-6        

astat        

At-207        	
		F        	1        3,5.10na-10        	4,4.10na-10        1        2,3.10na-10        
		M        	1        2,1.10na-9        	1,9.10na-9        

At-211        	
		F        	1        1,6.10na-8        	2,7.10na-8        	1        1,1.10na-8        
		M        	1        9,8.10na-8        	1,1.10na-7        

francium      

Fr-222        
		F        1        1,4.10na-8        	2,1.10na-8        1        7,1.10na-10        

Fr-223        
		F        1        9,1.10na-10       1,3.10na-9        1        2,3.10na-9        

radium       

Ra-223        M        0,2        6,9.10na-6        	5,7.10na-6        0,2        1,0.10na-7        

Ra-224        M        0,2        2,9.10na-6        	2,4.10na-6        0,2        6,5.10na-8        

Ra-225        M        0,2        5,8.10na-6        	4,8.10na-6        0,2        9,5.10na-8        

Ra-226        M        0,2        3,2.10na-6        	2,2.10na-6        0,2        2,8.10na-7        

Ra-227        M        0,2        2,8.10na-10       2,1.10na-10     0,2        8,4.10na-11        

Ra-228        M        0,2        2,6.10na-6        1,7.10na-6         0,2        6,7.10na-7        

aktinium      

Ac-224        	
		F        	5,0.10na-4        1,1.10na-8        1,3.10na-8        5,0.10na-4        7,0.10na-10        
		M        	5,0.10na-4        1,0.10na-7        8,9.10na-8        
		S        	5,0.10na-4        1,2.10na-7        9,9.10na-8        

Ac-225       	
		F        	5,0.10na-4        8,7.10na-7        1,0.10na-6        5,0.10na-4        2,4.10na-8        
		M        	5,0.10na-4        6,9.10na-6        5,7.10na-6        
		S        	5,0.10na-4        7,9.10na-6        6,5.10na-6        

Ac-226        	
		F        	5,0.10na-4        9,5.10na-8        2,2.10na-7        5,0.10na-4        1,0.10na-8        
		M        	5,0.10na-4        1,1.10na-6        9,2.10na-7        
		S        	5,0.10na-4        1,2.10na-6        1,0.10na-6        

Ac-227        	
		F        	5,0.10na-4        5,4.10na-4        6,3.10na-4        5,0.10na-4        1,1.10na-6        
		M        	5,0.10na-4        2,1.10na-4        1,5.10na-4        
		S        	5,0.10na-4        6,6.10na-5        4,7.10na-5        

Ac-228        	
		F        	5,0.10na-4        2,5.10na-8        2,9.10na-8        5,0.10na-4        4,3.10na-10        
		M        	5,0.10na-4        1,6.10na-8        1,2.10na-8        
		S        	5,0.10na-4        1,4.10na-8        1,2.10na-8        

thoriu m      
Th-226        	M        	5,0.10na-4        5,5.10na-8        7,4.10na-8        5,0.10na-4        3,5.10na-10        
		S        	2,0.10na-4        5,9.10na-8        7,8.10na-8        2,0.10na-4        3,6.10na-10        
Th-227        	M        	5,0.10na-4        7,8.10na-6        6,2.10na-6        5,0.10na-4        8,9.10na-9        
		S        	2,0.10na-4        9,6.10na-6        7,6.10na-6        2,0.10na-4        8,4.10na-9        
Th-228        	M        	5,0.10na-4        3,1.10na-5        2,3.10na-5        5,0.10na-4        7,0.10na-8        
		S        	2,0.10na-4        3,9.10na-5        3,2.10na-5        2,0.10na-4        3,5.10na-8        
Th-229        	M        	5,0.10na-4        9,9.10na-5        6,9.10na-5        5,0.10na-4        4,8.10na-7        
		S        	2,0.10na-4        6,5.10na-5        4,8.10na-5        2,0.10na-4        2,0.10na-7        
Th-230        	M        	5,0.10na-4        4,0.10na-5        2,8.10na-5        5,0.10na-4        2,1.10na-7        
		S        	2,0.10na-4        1,3.10na-5        7,2.10na-6        2,0.10na-4        8,7.10na-8        
Th-231        	M        	5,0.10na-4        2,9.10na-10      3,7.10na-10      5,0.10na-4        3,4.10na-10        
		S        	2,0.10na-4        3,2.10na-10      4,0.10na-10      2,0.10na-4        3,4.10na-10        
Th-232        	M        	5,0.10na-4        4,2.10na-5        2,9.10na-5        5,0.10na-4        2,2.10na-7        
		S        	2,0.10na-4        2,3.10na-5        1,2.10na-5        2,0.10na-4        9,2.10na-8        
Th-234        	M        	5,0.10na-4        6,3.10na-9        5,3.10na-9        5,0.10na-4        3,4.10na-9        
		S        	2,0.10na-4        7,3.10na-9        5,8.10na-9        2,0.10na-4        3,4.10na-9        

protaktinium        

Pa-227        	M        	5,0.10na-4        7,0.10na-8        9,0.10na-8        5,0.10na-4        4,5.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        7,6.10na-8        9,7.10na-8        

Pa-228        	M        	5,0.10na-4        5,9.10na-8        4,6.10na-8        5,0.10na-4        7,8.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        6,9.10na-8        5,1.10na-8        

Pa-230        	M        	5,0.10na-4        5,6.10na-7        4,6.10na-7        5,0.10na-4        9,2.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        7,1.10na-7        5,7.10na-7        

Pa-231        	M        	5,0.10na-4        1,3.10na-4        8,9.10na-5        5,0.10na-4        7,1.10na-7        
		S        	5,0.10na-4        3,2.10na-5        1,7.10na-5        

Pa-232        	M        	5,0.10na-4        9,5.10na-9        6,8.10na-9        5,0.10na-4        7,2.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        3,2.10na-9        2,0.10na-9        

Pa-233        	M        	5,0.10na-4        3,1.10na-9        2,8.10na-9        5,0.10na-4        8,7.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        3,7.10na-9        3,2.10na-9        

Pa-234        	M        	5,0.10na-4        3,8.10na-10        5,5.10na-10        5,0.10na-4        5,1.10na-10        
		S        	5,0.10na-4        4,0.10na-10        5,8.10na-10        

uran        

U-230        	
		F        	0,02        	3,6.10na-7        	4,2.10na-7        0,02         5,5.10na-8        
		M        	0,02        	1,2.10na-5        	1,0.10na-5        0,002        2,8.10na-8        
		S        	0,002       1,5.10na-5        	1,2.10na-5        

U-231        	
		F        	0,02        	8,3.10na-11        1,4.10na-10        0,02          2,8.10na-10        
		M        	0,02        	3,4.10na-10        3,7.10na-10        0,002        2,8.10na-10        
		S        	0,002      	3,7.10na-10        4,0.10na-10        

U-232        	
		F        	0,02        	4,0.10na-6        	4,7.10na-6        0,02          3,3.10na-7        
		M        	0,02        	7,2.10na-6        	4,8.10na-6        0,002        3,7.10na-8        
		S        	0,002      	3,5.10na-5        	2,6.10na-5        

U-233        	
		F        	0,02        	5,7.10na-7        	6,6.10na-7        0,02        5,0.10na-8        
		M        	0,02        	3,2.10na-6        	2,2.10na-6        0,002        8,5.10na-9        
		S        	0,002        8,7.10na-6        	6,9.10na-6        

U-234        	
		F        	0,02        	5,5.10na-7        	6,4.10na-7        0,02        4,9.10na-8        
		M       	 0,02        3,1.10na-6        	2,1.10na-6        0,002        8,3.10na-9        
		S        	0,002       8,5.10na-6        	6,8.10na-6        

U-235        	
		F       	0,02        	5,1.10na-7        	6,0.10na-7        0,02        4,6.10na-8        
		M        	0,02        	2,8.10na-6        	1,8.10na-6        0,002        8,3.10na-9        
		S        	0,002      	7,7.10na-6        	6,1.10na-6        

U-236        	
		F        	0,02        	5,2.10na-7        	6,1.10na-7        0,02        4,6.10na-8        
		M        	0,02        	2,9.10na-6        	1,9.10na-6        0,002        7,9.10na-9        
		S        	0,002       7,9.10na-6        	6,3.10na-6        

U-237        	
		F        	0,02        	1,9.10na-10      	3,3.10na-10        0,02        7,6.10na-10        
		M        	0,02        	1,6.10na-9        	1,5.10na-9        0,002        7,7.10na-10        
		S        	0,002        1,8.10na-9        	1,7.10na-9        

U-238        	
		F        	0,02        	4,9.10na-7        	5,8.10na-7        0,02        4,4.10na-8        
		M        	0,02        	2,6.10na-6        	1,6.10na-6        0,002        7,6.10na-9        
		S        	0,002       7,3.10na-6        	5,7.10na-6        

U-239        	
		F        	0,02        	1,1.10na-11        1,8.10na-11        0,02        2,7.10na-11        
		M        	0,02        	2,3.10na-11        3,3.10na-11        0,002        2,8.10na-11        
		S        	0,002       2,4.10na-11        3,5.10na-11        

U-240        	
		F        	0,02        	2,1.10na-10        3,7.10na-10        0,02        1,1.10na-9        
		M        	0,02        	5,3.10na-10        7,9.10na-10        0,002        1,1.10na-9        
		S        	0,002       5,7.10na-10        8,4.10na-10        

neptunium      

Np-232        M        5,0.10na-4        4,7.10na-11        3,5.10na-11        5,0.10na-4        9,7.10na-12        

Np-233        M        5,0.10na-4        1,7.10na-12          3,010-12            5,0.10na-4        2,2.10na-12        

Np-234        M        5,0.10na-4        5,4.10na-10        7,3.10na-10         5,0.10na-4        8,1.10na-10        

Np-235        M        5,0.10na-4        4,0.10na-10        2,7.10na-10         5,0.10na-4        5,3.10na-11        

Np-236        M        5,0.10na-4        3,0.10na-6        	2,0.10na-6        5,0.10na-4        1,7.10na-8        
 
Np-236        M        5,0.10na-4        5,0.10na-9        	3,6.10na-9        5,0.10na-4        1,9.10na-10        

Np-237        M        5,0.10na-4        2,1.10na-5        	1,5.10na-5        5,0.10na-4        1,1.10na-7        

Np-238        M        5,0.10na-4        2,0.10na-9        	1,7.10na-9        5,0.10na-4        9,1.10na-10        

Np-239        M        5,0.10na-4        9,0.10na-10        1,1.10na-9          5,0.10na-4        8,0.10na-10        

Np-240        M        5,0.10na-4        8,7.10na-11        1,3.10na-10        5,0.10na-4        8,2.10na-11        

plutonium        

Pu-234        	M        	5,0.10na-4        1,9.10na-8        1,6.10na-8        5,0.10na-4        1,6.10na-10        
		S        	1,0.10na-5        2,2.10na-8        1,8.10na-8        1,0.10na-5        1,5.10na-10        1,0.10na-4        1,6.10na-10        
Pu-235        	M        	5,0.10na-4        1,5.10na-12      2,5.10na-12      5,0.10na-4        2,1.10na-12        
		S        	1,0.10na-5        1,6.10na-12      2,6.10na-12      1,0.10na-5        2,1.10na-12        1,0.10na-4        2,1.10na-12        
Pu-236        	M       	 5,0.10na-4        1,8.10na-5       1,3.10na-5        5,0.10na-4        8,6.10na-8        
		S       	1,0.10na-5        9,6.10na-6        7,4.10na-6        1,0.10na-5        6,3.10na-9           1,0.10na-4        2,1.10na-8        

Pu-237        	M        	5,0.10na-4        3,3.10na-10      2,9.10na-10      5,0.10na-4        1,0.10na-10        
		S        	1,0.10na-5        3,6.10na-10      3,0.10na-10      1,0.10na-5        1,0.10na-10        1,0.10na-4        1,0.10na-10        
Pu-238        	M       	5,0.10na-4        4,3.10na-5        3,0.10na-5        5,0.10na-4        2,3.10na-7        
		S        	1,0.10na-5        1,5.10na-5        1,1.10na-5        1,0.10na-5        8,8.10na-9        1,0.10na-4        4,9.10na-8        

Pu-239        	M        	5,0.10na-4        4,7.10na-5        3,2.10na-5        5,0.10na-4        2,5.10na-7        
		S        	1,0.10na-5        1,5.10na-5        8,3.10na-6        1,0.10na-5        9,0.10na-9        1,0.10na-4        5,3.10na-8        

Pu-240        	M        	5,0.10na-4        4,7.10na-5        3,2.10na-5        5,0.10na-4        2,5.10na-7        
		S        	1,0.10na-5        1,5.10na-5        8,3.10na-6        1,0.10na-5        9,0.10na-9        1,0.10na-4        5,3.10na-8        

Pu-241        	M        	5,0.10na-4        8,5.10na-7        5,8.10na-7        5,0.10na-4        4,7.10na-9        
		S        	1,0.10na-5        1,6.10na-7        8,4.10na-8        1,0.10na-5        1,1.10na-10        1,0.10na-4        9,6.10na-10        
Pu-242        	M        	5,0.10na-4        4,4.10na-5        3,1.10na-5        5,0.10na-4        2,4.10na-7        
		S        	1,0.10na-5        1,4.10na-5        7,7.10na-6        1,0.10na-5        8,6.10na-9        1,0.10na-4        5,0.10na-8        

Pu-243        	M        	5,0.10na-4        8,2.10na-11      1,1.10na-10      5,0.10na-4        8,5.10na-11        
		S        	1,0.10na-5        8,5.10na-11      1,1.10na-10      1,0.10na-5        8,5.10na-11        1,0.10na-4        8,5.10na-11        
Pu-244        	M        	5,0.10na-4        4,4.10na-5        3,0.10na-5        5,0.10na-4        2,4.10na-7        
		S        	1,0.10na-5        1,3.10na-5        7,4.10na-6        1,0.10na-5        1,1.10na-8          1,0.10na-4        5,2.10na-8        

Pu-245        	M        	5,0.10na-4        4,5.10na-10      6,1.10na-10      5,0.10na-4        7,2.10na-10        
		S        	1,0.10na-5        4,8.10na-10      6,5.10na-10      1,0.10na-5        7,2.10na-10        1,0.10na-4        7,2.10na-10        
Pu-246        	M        	5,0.10na-4        7,0.10na-9        6,5.10na-9        5,0.10na-4        3,3.10na-9        
		S        	1,0.10na-5        7,6.10na-9        7,0.10na-9        1,0.10na-5        3,3.10na-9          1,0.10na-4        3,3.10na-9        

americium      

Am-237        M        5,0.10na-4        2,5.10na-11        3,6.10na-11        5,0.10na-4        1,8.10na-11        

Am-238        M        5,0.10na-4        8,5.10na-11        6,6.10na-11        5,0.10na-4        3,2.10na-11        

Am-239        M        5,0.10na-4        2,2.10na-10        2,9.10na-10        5,0.10na-4        2,4.10na-10        

Am-240        M        5,0.10na-4        4,4.10na-10        5,9.10na-10        5,0.10na-4        5,8.10na-10        

Am-241        M        5,0.10na-4        3,9.10na-5        	 2,7.10na-5          5,0.10na-4        2,0.10na-7        

Am-242        M        5,0.10na-4        1,6.10na-8          1,2.10na-8          5,0.10na-4        3,0.10na-10        

Am-242m     M        5,0.10na-4        3,5.10na-5          2,4.10na-5          5,0.10na-4        1,9.10na-7        

Am-243        M        5,0.10na-4        3,9.10na-5          2,7.10na-5          5,0.10na-4        2,0.10na-7        

Am-244        M        5,0.10na-4        1,9.10na-9          1,5.10na-9          5,0.10na-4        4,6.10na-10        

Am-244m     M        5,0.10na-4        7,9.10na-11        6,2.10na-11        5,0.10na-4        2,9.10na-11        

Am-245        M        5,0.10na-4        5,3.10na-11        7,6.10na-11        5,0.10na-4        6,2.10na-11        

Am-246        M        5,0.10na-4        6,8.10na-11        1,1.10na-10        5,0.10na-4        5,8.10na-11        

Am-246m     M        5,0.10na-4        2,3.10na-11        3,8.10na-11        5,0.10na-4        3,4.10na-11        

curium

Cm-238        M        5,0.10na-4        4,1.10na-9        4,8.10na-9        5,0.10na-4        8,0.10na-11        

Cm-240        M        5,0.10na-4        2,9.10na-6        2,3.10na-6        5,0.10na-4        7,6.10na-9        

Cm-241        M        5,0.10na-4        3,4.10na-8        2,6.10na-8        5,0.10na-4        9,1.10na-10        

Cm-242        M        5,0.10na-4        4,8.10na-6        3,7.10na-6        5,0.10na-4        1,2.10na-8        

Cm-243        M        5,0.10na-4        2,9.10na-5        2,0.10na-5        5,0.10na-4        1,5.10na-7        

Cm-244        M        5,0.10na-4        2,5.10na-5        1,7.10na-5        5,0.10na-4        1,2.10na-7        

Cm-245        M        5,0.10na-4        4,0.10na-5        2,7.10na-5        5,0.10na-4        2,1.10na-7        

Cm-246        M        5,0.10na-4        4,0.10na-5        2,7.10na-5        5,0.10na-4        2,1.10na-7        

Cm-247        M        5,0.10na-4        3,6.10na-5        2,5.10na-5        5,0.10na-4        1,9.10na-7        

Cm-248        M        5,0.10na-4        1,4.10na-4        9,5.10na-5        5,0.10na-4        7,7.10na-7        

Cm-249        M        5,0.10na-4        3,2.10na-11      5,1.10na-11      5,0.10na-4       3,1.10na-11        

Cm-250        M        5,0.10na-4        7,9.10na-4        5,4.10na-4        5,0.10na-4        4,4.10na-6        

berkelium     

Bk-245        M        5,0.10na-4        2,0.10na-9        	1,8.10na-9        	5,0.10na-4        5,7.10na-10        

Bk-246        M        5,0.10na-4        3,4.10na-10          4,6.10na-10             5,0.10na-4        4,8.10na-10        

Bk-247        M        5,0.10na-4        6,5.10na-5        	4,5.10na-5        	5,0.10na-4        3,5.10na-7        

Bk-249        M        5,0.10na-4        1,5.10na-7        	1,0.10na-7        	5,0.10na-4        9,7.10na-10        

Bk-250        M        5,0.10na-4        9,6.10na-10        7,1.10na-10               5,0.10na-4        1,4.10na-10        

kalifornium       

Cf-244        M        5,0.10na-4        1,3.10na-8        1,8.10na-8        5,0.10na-4        7,0.10na-11        

Cf-246        M        5,0.10na-4        4,2.10na-7        3,5.10na-7        5,0.10na-4        3,3.10na-9        

Cf-248        M        5,0.10na-4        8,2.10na-6        6,1.10na-6        5,0.10na-4        2,8.10na-8        

Cf-249        M        5,0.10na-4        6,6.10na-5        4,5.10na-5        5,0.10na-4        3,5.10na-7        

Cf-250        M        5,0.10na-4        3,2.10na-5        2,2.10na-5        5,0.10na-4        1,6.10na-7        

Cf-251        M        5,0.10na-4        6,7.10na-5        4,6.10na-5        5,0.10na-4        3,6.10na-7        

Cf-252        M        5,0.10na-4        1,8.10na-5        1,3.10na-5        5,0.10na-4        9,0.10na-8        

Cf-253        M        5,0.10na-4        1,2.10na-6        1,0.10na-6        5,0.10na-4        1,4.10na-9        

Cf-254        M        5,0.10na-4        3,7.10na-5        2,2.10na-5        5,0.10na-4        4,0.10na-7        

einsteinium       

Es-250        M        5,0.10na-4        5,9.10na-10        4,2.10na-10        	5,0.10na-4        2,1.10na-11        

Es-251        M        5,0.10na-4        2,0.10na-9        	1,7.10na-9        	5,0.10na-4        1,7.10na-10        

Es-253        M        5,0.10na-4        2,5.10na-6        	2,1.10na-6        	5,0.10na-4        6,1.10na-9        

Es-254        M        5,0.10na-4        8,0.10na-6        	6,0.10na-6        	5,0.10na-4        2,8.10na-8        

Es-254m     M        5,0.10na-4        4,4.10na-7        	3,7.10na-7        	5,0.10na-4        4,2.10na-9        

fermium      

Fm-252        M        5,0.10na-4        3,0.10na-7        2,6.10na-7        5,0.10na-4        2,7.10na-9        

Fm-253        M        5,0.10na-4        3,7.10na-7        3,0.10na-7        5,0.10na-4        9,1.10na-10        

Fm-254        M        5,0.10na-4        5,6.10na-8        7,7.10na-8        5,0.10na-4        4,4.10na-10        

Fm-255        M        5,0.10na-4        2,5.10na-7        2,6.10na-7        5,0.10na-4        2,5.10na-9        

Fm-257        M        5,0.10na-4        6,6.10na-6        5,2.10na-6        5,0.10na-4        1,5.10na-8        

mendelevium
Md-257        M        5,0.10na-4        2,3.10na-8        2,0.10na-8        5,0.10na-4        1,2.10na-10        
Md-258        M        5,0.10na-4        5,5.10na-6        4,4.10na-6        5,0.10na-4        1,3.10na-8        

Tabulka        č.        5        

Konverzní        faktory        h        pro        přepočet        příjmu        radionuklidů        požití        M        na        ing        úvazek        efektivní        dávky        u        jednotlivců        z        obyvatelstva.        

Konverzní        faktory        hing        pro        příje        M        požití        M        jsou        uvedeny        v        závislosti        na        typu        absorpce        v        trávící        M        ústrojí.        
Příslušné        parametry        pro        jednotlivé        chemické        látky        a        sloučeniny        jsou        uvedeny        v        tabulce        č.        2        této        přílohy.        
Jsou        uvedeny        konverzní        faktory        pro        věkové        skupiny        do        1        roku,        1        až        2        roky,        2        až        7        let,        7        až        12        let,        12        až        17        let        a        starší        17        let,        což        je        i        konverzní        faktor        pro        osoby        dospělé.        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
 prvek        věk        <        1        rok        			f1        			h        [Sv/
Bq]        
nuklid        									ing        
--------------------        ---------------------------------------------------------------        
f1        h        >       1        rok      	1      -      2        	2     -     7        7     -      12      12      -      17       >       17        
ing        											(dospělí)        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

vodík        
H-3    
(voda)        	1,000        6,4.10na-11        1,000        4,8.10na-11        3,1.10na-11        2,3.10na-11        1,8.10na-11        1,8.10na-11        
H-3        	1,000        1,2.10na-10        1,000        1,2.10na-10        7,3.10na-11        5,7.10na-11        4,2.10na-11        4,2.10na-11        (organicky        vázané        tritium)        

berylium        
Be-7        	0,020        1,8.10na-10  	0,005        1,3.10na-10        7,7.10na-11        5,3.10na-11        3,5.10na-11        2,8.10na-11        
Be-10        	0,020        1,4.10na-8      	0,005        8,0.10na-9           4,1.10na-9          2,4.10na-9          1,4.10na-9           1,1.10na-9        

uhlík        
C-11        1,000        2,6.10na-10        	1,000        1,5.10na-10        7,3.10na-11        4,3.10na-11        3,0.10na-11        2,4.10na-11        
C-14        1,000        1,4.10na-9        	1,000        1,6.10na-9           9,9.10na-10        8,0.10na-10        5,7.10na-10        5,8.10na-

fluor        
F-18        1,000        5,2.10na-10        1,000        3,0.10na-10        1,5.10na-10        9,1.10na-11        6,2.10na-11        4,9.10na-11        

sodík        
Na-22        1,000        2,1.10na-8        1,000        1,5.10na-8        8,4.10na-9        5,5.10na-9           3,7.10na-9        3,2.10na-9        
Na-24        1,000        3,5.10na-9        1,000        2,3.10na-9        1,2.10na-9        7,7.10na-10        5,2.10na-10        4,3.10na-10        

hořčík        
Mg-28        1,000        1,2.10na-8        0,500        1,4.10na-8        7,4.10na-9        4,5.10na-9        2,7.10na-9        2,2.10na-9        

hliník        
Al-26        0,020        3,4.10na-8        0,010        2,1.10na-8        1,1.10na-8        7,1.10na-9        4,3.10na-9        3,5.10na-9        

křemík        
Si-31        0,020        1,9.10na-9        0,010        1,0.10na-9        5,1.10na-10        3,0.10na-10        1,8.10na-10        1,6.10na-10        
Si-32        0,020        7,3.10na-9        0,010        4,1.10na-9        2,0.10na-9           1,2.10na-9          7,0.10na-10        5,6.10na-10        

fosfor        
P-32        1,000        3,1.10na-8        0,800        1,9.10na-8        9,4.10na-9           5,3.10na-9           3,1.10na-9          2,4.10na-9        
P-33        1,000        2,7.10na-9        0,800        1,8.10na-9        9,1.10na-10         5,3.10na-10        3,1.10na-10        2,4.10na-10        

síra        
S-35        0,800        1,3.10na-9        0,800        8,7.10na-10        4,4.10na-10        2,7.10na-10        1,6.10na-10        1,3.10na-10        
S-35        1,000        7,7.10na-9        1,000        5,4.10na-9           2,7.10na-9          1,6.10na-9          9,5.10na-10        7,7.10na-10        

chlór        
Cl-36        1,000        9,8.10na-9        1,000        6,3.10na-9           3,2.10na-9         1,9.10na-9           1,2.10na-9          9,3.10na-10        
Cl-38        1,000        1,4.10na-9        1,000        7,7.10na-10        3,8.10na-10        2,2.10na-10        1,5.10na-10        1,2.10na-10        
Cl-39        1,000        9,7.10na-10      1,000        5,5.10na-10        2,7.10na-10        1,6.10na-10        1,1.10na-10        8,5.10na-11        

draslík        
K-40        1,000        6,2.10na-8        1,000        4,2.10na-8        	2,1.10na-8        1,3.10na-8        	7,6.10na-9        	6,2.10na-9        
K-42        1,000        5,1.10na-9        1,000        3,0.10na-9        	1,5.10na-9        8,6.10na-10        	5,4.10na-10        	4,3.10na-10        
K-43        1,000        2,3.10na-9        1,000        1,4.10na-9        	7,6.10na-10        4,7.10na-10        	3,0.10na-10       	 2,5.10na-10        
K-44        1,000        1,0.10na-9        1,000        5,5.10na-10        	2,7.10na-10        1,6.10na-10       	1,1.10na-10        	8,4.10na-11        
K-45        1,000        6,2.10na-10      1,000        3,5.10na-10        	1,7.10na-10        9,9.10na-11        	6,8.10na-11        	5,4.10na-11        

vápník        
Ca-41        0,600        1,2.10na-9        0,300        5,2.10na-10        3,9.10na-10        4,8.10na-10        5,0.10na-10        1,9.10na-10        
Ca-45        0,600        1,1.10na-8        0,300        4,9.10na-9          2,6.10na-9          1,8.10na-9           1,3.10na-9          7,1.10na-10        
Ca-47        0,600        1,3.10na-8        0,300        9,3.10na-9           4,9.10na-9          3,0.10na-9          1,8.10na-9          1,6.10na-9        

skandium
Sc-43        0,001        1,8.10na-9        1,0.10na-4        1,2.10na-9        6,1.10na-10     3,7.10na-10        	2,3.10na-10        1,9.10na-10        
Sc-44        0,001        3,5.10na-9        1,0.10na-4        2,2.10na-9        1,2.10na-9       7,1.10na-10       	 4,4.10na-10        3,5.10na-10        
Sc-44m     0,001        2,4.10na-8        1,0.10na-4        1,6.10na-8        8,3.10na-9        5,1.10na-9        	3,1.10na-9        2,4.10na-9        
Sc-46        0,001        1,1.10na-8        1,0.10na-4        7,9.10na-9        4,4.10na-9        2,9.10na-9        	1,8.10na-9        1,5.10na-
Sc-47        0,001        6,1.10na-9        1,0.10na-4        3,9.10na-9        2,0.10na-9        1,2.10na-9        	6,8.10na-10        5,4.10na-10        
Sc-48        0,001        1,3.10na-8        1,0.10na-4        9,3.10na-9        5,1.10na-9        3,3.10na-9        	2,1.10na-9        1,7.10na-9       
Sc-49        0,001        1,0.10na-9        1,0.10na-4        5,7.10na-10      2,8.10na-10      1,6.10na-10            1,0.10na-10        8,2.10na-11        

titan        
Ti-44        0,020        5,5.10na-8        0,010        3,1.10na-8        1,7.10na-8        	1,1.10na-8          6,9.10na-9          5,8.10na-9        
Ti-45        0,020        1,6.10na-9        0,010        9,8.10na-10        5,0.10na-10        	3,1.10na-10        1,9.10na-10        1,5.10na-10        

vanad        
V-47        0,020        7,3.10na-10        0,010        4,1.10na-10        2,0.10na-10        1,2.10na-10        8,0.10na-11        6,3.10na-11        
V-48        0,020        1,5.10na-8          0,010        1,1.10na-8           5,9.10na-9          3,9.10na-9           2,5.10na-9          2,0.10na-9        
V-49        0,020        2,2.10na-10        0,010        1,4.10na-10        6,9.10na-11        4,0.10na-11        2,3.10na-11        1,8.10na-11        

chróm
Cr-48        	0,200        1,4.10na-9          0,100        9,9.10na-10        5,7.10na-10        3,8.10na-10        2,5.10na-10        2,0.10na-10        			0,020        1,4.10na-9          0,010        9,9.10na-10        5,7.10na-10        3,8.10na-10        2,5.10na-10        2,0.10na-10        
Cr-49        	0,200        6,8.10na-10        0,100        3,9.10na-10        2,0.10na-10        1,1.10na-10        7,7.10na-11        6,1.10na-11        			0,020        6,8.10na-10        0,010        3,9.10na-10        2,0.10na-10        1,1.10na-10        7,7.10na-11        6,1.10na-11        
Cr-51        	0,200        3,5.10na-10        0,100        2,3.10na-10        1,2.10na-10        7,8.10na-11        4,8.10na-11        3,8.10na-11        			0,020        3,3.10na-10        0,010        2,2.10na-10        1,2.10na-10        7,5.10na-11        4,6.10na-11        3,7.10na-11        

mangan        
Mn-51        0,200        1,1.10na-9          0,100        6,1.10na-10        3,0.10na-10        1,8.10na-10        1,2.10na-10        9,3.10na-11        
Mn-52        0,200        1,2.10na-8          0,100        8,8.10na-9           5,1.10na-9          3,4.10na-9           2,2.10na-9         1,8.10na-9        
Mn-52m     0,200        7,8.10na-10        0,100        4,4.10na-10        2,2.10na-10        1,3.10na-10        8,8.10na-11        6,9.10na-11      
Mn-53        0,200        4,1.10na-10        0,100        2,2.10na-10        1,1.10na-10        6,5.10na-11        3,7.10na-11        3,0.10na-11       
Mn-54        0,200        5,4.10na-9           0,100        3,1.10na-9          1,9.10na-9          1,3.10na-9          8,7.10na-10        7,1.10na-10        
Mn-56        0,200        2,7.10na-9           0,100        1,7.10na-9          8,5.10na-10        5,1.10na-10        3,2.10na-10        2,5.10na-10        

železo        
Fe-52        0,600        1,3.10na-8        0,100        9,1.10na-9        4,6.10na-9        2,8.10na-9        1,7.10na-9          1,4.10na-9        
Fe-55        0,600        7,6.10na-9        0,100        2,4.10na-9        1,7.10na-9        1,1.10na-9        7,7.10na-10        3,3.10na-10        
Fe-59        0,600        3,9.10na-8        0,100        1,3.10na-8        7,5.10na-9        4,7.10na-9        3,1.10na-9          1,8.10na-9        
Fe-60        0,600        7,9.10na-7        0,100        2,7.10na-7        2,7.10na-7        2,5.10na-7        2,3.10na-7          1,1.10na-7        

kobalt        
Co-55        0,600        6,0.10na-9        0,100        5,5.10na-9        	2,9.10na-9         1,8.10na-9        1,1.10na-9        1,0.10na-9        
Co-56        0,600        2,5.10na-8        0,100        1,5.10na-8        	8,8.10na-9          5,8.10na-9        3,8.10na-9        2,5.10na-9        
Co-57        0,600        2,9.10na-9        0,100        1,6.10na-9       	8,9.10na-10        5,8.10na-10      3,7.10na-10     2,1.10na-10        
Co-58        0,600        7,3.10na-9        0,100         4,4.10na-9       	 2,6.10na-9          1,7.10na-9        1,1.10na-9       7,4.10na-10        
Co-58m     0,600        2,0.10na-10      0,100        1,5.10na-10       7,8.10na-11         4,7.10na-11     2,8.10na-11     2,4.10na-11        
Co-60        0,600        5,4.10na-8        0,100         2,7.10na-8       	1,7.10na-8           1,1.10na-8        7,9.10na-9        3,4.10na-9        
Co-60m     0,600        2,2.10na-11      0,100        1,2.10na-11      	5,7.10na-12        3,2.10na-12        2,2.10na-12     1,7.10na-12        
Co-61        0,600        8,2.10na-10      0,100        5,1.10na-10      	2,5.10na-10        1,4.10na-10        9,2.10na-11     7,4.10na-11        
Co-62m     0,600        5,3.10na-10      0,100        3,0.10na-10      	1,5.10na-10        8,7.10na-11        6,0.10na-11     4,7.10na-11        

nikl        
Ni-56        0,100        5,3.10na-9        0,050        4,0.10na-9        	2,3.10na-9        	1,6.10na-9        1,1.10na-9        8,6.10na-10        
Ni-57        0,100        6,8.10na-9        0,050        4,9.10na-9        	2,7.10na-9        	1,7.10na-9        1,1.10na-9        8,7.10na-10        
Ni-59        0,100        6,4.10na-10     0,050        3,4.10na-10        	1,9.10na-10        	1,1.10na-10      7,3.10na-11      6,3.10na-11        
Ni-63        0,100        1,6.10na-9        0,050        8,4.10na-10       	4,6.10na-10        	2,8.10na-10      1,8.10na-10      1,5.10na-10        
Ni-65        0,100        2,1.10na-9        0,050        1,3.10na-9        	6,3.10na-10        	3,8.10na-10       2,3.10na-10     1,8.10na-10        
Ni-66        0,100        3,3.10na-8        0,050        2,2.10na-8        	1,1.10na-8        	6,6.10na-9        3,7.10na-9        3,0.10na-9        

měď        
Cu-60        1,000        7,0.10na-10        0,500        4,2.10na-10        2,2.10na-10        1,3.10na-10        8,9.10na-11        7,0.10na-11        
Cu-61        1,000        7,1.10na-10        0,500        7,5.10na-10        3,9.10na-10        2,3.10na-10        1,5.10na-10        1,2.10na-10        
Cu-64        1,000        5,2.10na-10        0,500        8,3.10na-10        4,2.10na-10        2,5.10na-10        1,5.10na-10        1,2.10na-10        
Cu-67        1,000        2,1.10na-9          0,500        2,4.10na-9          1,2.10na-9           7,2.10na-10        4,2.10na-10        3,4.10na-10        

zinek        
Zn-62        1,000        4,2.10na-9        0,500        6,5.10na-9          3,3.10na-9          2,0.10na-9           1,2.10na-9          9,4.10na-10        
Zn-63        1,000        8,7.10na-10      0,500        5,2.10na-10        2,6.10na-10        1,5.10na-10        1,0.10na-10        7,9.10na-11        
Zn-65        1,000        3,6.10na-8        0,500        1,6.10na-8          9,7.10na-9           6,4.10na-9          4,5.10na-9          3,9.10na-9        
Zn-69        1,000        3,5.10na-10      0,500        2,2.10na-10        1,1.10na-10        6,0.10na-11        3,9.10na-11        3,1.10na-11        
Zn-69m     1,000        1,3.10na-9        0,500        2,3.10na-9          1,2.10na-9           7,0.10na-10        4,1.10na-10        3,3.10na-10        
Zn-71m     1,000        1,4.10na-9        0,500        1,5.10na-9          7,8.10na-10        4,8.10na-10        3,0.10na-10        2,4.10na-10        
Zn-72        1,000        8,7.10na-9        0,500        8,6.10na-9          4,5.10na-9           2,8.10na-9          1,7.10na-9          1,4.10na-9        

galiu m       
Ga-65        0,010        4,3.10na-10      0,001        2,4.10na-10        1,2.10na-10        6,9.10na-11        4,7.10na-11        3,7.10na-11        
Ga-66        0,010        1,2.10na-8        0,001        7,9.10na-9           4,0.10na-9          2,5.10na-9          1,5.10na-9          1,2.10na-9        
Ga-67        0,010        1,8.10na-9        0,001        1,2.10na-9           6,4.10na-10        4,0.10na-10        2,4.10na-10        1,9.10na-10        
Ga-68        0,010        1,2.10na-9        0,001        6,7.10na-10        3,4.10na-10        2,0.10na-10        1,3.10na-10        1,0.10na-10        
Ga-70        0,010        3,9.10na-10      0,001        2,2.10na-10        1,0.10na-10        5,9.10na-11        4,0.10na-11        3,1.10na-11        
Ga-72        0,010        1,0.10na-8        0,001        6,8.10na-9           3,6.10na-9          2,2.10na-9          1,4.10na-9          1,1.10na-9        
Ga-73        0,010        3,0.10na-9        0,001        1,9.10na-9           9,3.10na-10        5,5.10na-10        3,3.10na-10        2,6.10na-10        

germanium     
Ge-66        1,000        8,3.10na-10      1,000        5,3.10na-10        2,9.10na-10        1,9.10na-10        1,3.10na-10        1,0.10na-10        
Ge-67        1,000        7,7.10na-10      1,000        4,2.10na-10        2,1.10na-10        1,2.10na-10        8,2.10na-11        6,5.10na-11        
Ge-68        1,000        1,2.10na-8        1,000        8,0.10na-9          4,2.10na-9           2,6.10na-9          1,6.10na-9           1,3.10na-9        
Ge-69        1,000        2,0.10na-9        1,000        1,3.10na-9           7,1.10na-10        4,6.10na-10        3,0.10na-10        2,4.10na-10        
Ge-71        1,000        1,2.10na-10      1,000        7,8.10na-11        4,0.10na-11        2,4.10na-11        1,5.10na-11        1,2.10na-11        
Ge-75        1,000        5,5.10na-10      1,000        3,1.10na-10        1,5.10na-10        8,7.10na-11        5,9.10na-11        4,6.10na-11        
Ge-77        1,000        3,0.10na-9        1,000        1,8.10na-9           9,9.10na-10        6,2.10na-10        4,1.10na-10        3,3.10na-10        
Ge-78        1,000        1,2.10na-9        1,000        7,0.10na-10        3,6.10na-10        2,2.10na-10        1,5.10na-10        1,2.10na-10        

arzén        
As-69        1,000        6,6.10na-10     0,500        3,7.10na-10       1,8.10na-10        1,1.10na-10        7,2.10na-11        5,7.10na-11        
As-70        1,000        1,2.10na-9        0,500        7,8.10na-10      4,1.10na-10        2,5.10na-10        1,7.10na-10        1,3.10na-10        
As-71        1,000        2,8.10na-9        0,500        2,8.10na-9        1,5.10na-9          9,3.10na-10        5,7.10na-10        4,6.10na-10        
As-72        1,000        1,1.10na-8        0,500        1,2.10na-8        6,3.10na-9          3,8.10na-9           2,3.10na-9          1,8.10na-9        
As-73        1,000        2,6.10na-9        0,500        1,9.10na-9        9,3.10na-10        5,6.10na-10        3,2.10na-10        2,6.10na-10        
As-74        1,000        1,0.10na-8        0,500        8,2.10na-9        4,3.10na-9          2,6.10na-9           1,6.10na-9         1,3.10na-9        
As-76        1,000        1,0.10na-8        0,500        1,1.10na-8        5,8.10na-9          3,4.10na-9            2,0.10na-9        1,6.10na-9        
As-77        1,000        2,7.10na-9        0,500        2,9.10na-9        1,5.10na-9           8,7.10na-10        5,0.10na-10        4,0.10na-10        
As-78        1,000        2,0.10na-9        0,500        1,4.10na-9        7,0.10na-10        4,1.10na-10        2,7.10na-10        2,1.10na-10        

selen        
Se-70        1,000        1,0.10na-9          0,800        7,1.10na-10        3,6.10na-10        2,2.10na-10        1,5.10na-10        1,2.10na-10        
Se-73        1,000        1,6.10na-9          0,800        1,4.10na-9           7,4.10na-10        4,8.10na-10        2,5.10na-10        2,1.10na-10        
Se-73m     1,000        2,6.10na-10        0,800        1,8.10na-10        9,5.10na-11        5,9.10na-11        3,5.10na-11        2,8.10na-11        
Se-75        1,000        2,0.10na-8          0,800        1,3.10na-8           8,3.10na-9          6,0.10na-9          3,1.10na-9          2,6.10na-9        
Se-79        1,000        4,1.10na-8          0,800        2,8.10na-8           1,9.10na-8          1,4.10na-8          4,1.10na-9          2,9.10na-9        
Se-81        1,000        3,4.10na-10        0,800        1,9.10na-10        9,0.10na-11        5,1.10na-11        3,4.10na-11        2,7.10na-11        
Se-81m     1,000        6,0.10na-10        0,800        3,7.10na-10        1,8.10na-10        1,1.10na-10        6,7.10na-11        5,3.10na-11        
Se-83        1,000        4,6.10na-10        0,800        2,9.10na-10        1,5.10na-10        8,7.10na-11        5,9.10na-11        4,7.10na-11        

bróm       
Br-74        1,000        9,0.10na-10        1,000        5,2.10na-10        2,6.10na-10        1,5.10na-10        1,1.10na-10        8,4.10na-11        
Br-74m     1,000        1,5.10na-9          1,000        8,5.10na-10        4,3.10na-10        2,5.10na-10        1,7.10na-10        1,4.10na-10        
Br-75        1,000        8,5.10na-10        1,000        4,9.10na-10        2,5.10na-10        1,5.10na-10        9,9.10na-11        7,9.10na-11        
Br-76        1,000        4,2.10na-9          1,000        2,7.10na-9          1,4.10na-9           8,7.10na-10        5,6.10na-10        4,6.10na-10        
Br-77        1,000        6,3.10na-10        1,000        4,4.10na-10        2,5.10na-10        1,7.10na-10        1,1.10na-10        9,6.10na-11        
Br-80        1,000        3,9.10na-10        1,000        2,1.10na-10        1,0.10na-10        5,8.10na-11        3,9.10na-11        3,1.10na-11        
Br-80m     1,000        1,4.10na-9          1,000        8,0.10na-10        3,9.10na-10        2,3.10na-10        1,4.10na-10        1,1.10na-10        
Br-82        1,000        3,7.10na-9          1,000        2,6.10na-9           1,5.10na-9          9,5.10na-10        6,4.10na-10        5,4.10na-10        
Br-83        1,000        5,3.10na-10        1,000        3,0.10na-10        1,4.10na-10        8,3.10na-11        5,5.10na-11        4,3.10na-11        
Br-84        1,000        1,0.10na-9          1,000        5,8.10na-10        2,8.10na-10        1,6.10na-10        1,1.10na-10        8,8.10na-11        

rubidium       
Rb-79        1,000        5,7.10na-10        1,000        3,2.10na-10        1,6.10na-10        9,2.10na-11        6,3.10na-11        5,0.10na-11        
Rb-81        1,000        5,4.10na-10        1,000        3,2.10na-10       1,6.10na-10        1,0.10na-10        6,7.10na-11        5,4.10na-11        
Rb-81m     1,000        1,1.10na-10        1,000        6,2.10na-11      3,1.10na-11        1,8.10na-11        1,2.10na-11        9,7.10na-12        
Rb-82m     1,000        8,7.10na-10        1,000        5,9.10na-10      3,4.10na-10        2,2.10na-10        1,5.10na-10        1,3.10na-10        
Rb-83        1,000        1,1.10na-8          1,000        8,4.10na-9        3,9.10na-9          3,2.10na-9           2,2.10na-9          1,9.10na-9        
Rb-84        1,000        2,0.10na-8          1,000        1,4.10na-8        7,9.10na-9          5,0.10na-9           3,3.10na-9           2,8.10na-9        
Rb-86        1,000        3,1.10na-8           1,000        2,0.10na-8        9,9.10na-9         5,9.10na-9           3,5.10na-9           2,8.10na-9        
Rb-87        1,000        1,5.10na-8           1,000        1,0.10na-8       5,2.10na-9          3,1.10na-9           1,8.10na-9           1,5.10na-9        
Rb-88        1,000        1,1.10na-9           1,000        6,2.10na-10      3,0.10na-10        1,7.10na-10        1,2.10na-10         9,0.10na-11        
Rb-89        1,000        5,4.10na-10        1,000        3,0.10na-10       1,5.10na-10        8,6.10na-11        5,9.10na-11          4,7.10na-11        

stroncium       
Sr-80        0,600        3,7.10na-9          0,300        2,3.10na-9        	1,1.10na-9          6,5.10na-10         4,2.10na-10        3,4.10na-10        
Sr-81        0,600        8,4.10na-10        0,300        4,9.10na-10        	2,4.10na-10        1,4.10na-10         9,6.10na-11        7,7.10na-11        
Sr-82        0,600        7,2.10na-8          0,300        4,1.10na-8        	2,1.10na-8           1,3.10na-8           8,7.10na-9          6,1.10na-9        
Sr-83        0,600        3,4.10na-9          0,300        2,7.10na-9        	1,4.10na-9            9,1.10na-10        5,7.10na-10        4,9.10na-10        
Sr-85        0,600        7,7.10na-9          0,300        3,1.10na-9        	1,7.10na-9           1,5.10na-9            1,3.10na-9          5,6.10na-10        
Sr-85m     0,600        4,5.10na-11        0,300        3,0.10na-11        	1,7.10na-11        1,1.10na-11           7,8.10na-12        6,1.10na-12        
Sr-87m     0,600        2,4.10na-10        0,300        1,7.10na-10        	9,0.10na-11        5,6.10na-11           3,6.10na-11        3,0.10na-11        
Sr-89        0,600        3,6.10na-8          0,300        1,8.10na-8        	8,9.10na-9           5,8.10na-9            4,0.10na-9           2,6.10na-9        
Sr-90        0,600        2,3.10na-7          0,300        7,3.10na-8        	4,7.10na-8           6,0.10na-8            8,0.10na-8          2,8.10na-8        
Sr-91        0,600        5,2.10na-9          0,300        4,0.10na-9        	2,1.10na-9           1,2.10na-9            7,4.10na-10        6,5.10na-10        
Sr-92        0,600        3,4.10na-9          0,300        2,7.10na-9        	1,4.10na-9           8,2.10na-10          4,8.10na-10        4,3.10na-10        

ytrium
Y-86        0,001        7,6.10na-9           1,0.10na-4        5,2.10na-9        2,9.10na-9        	1,9.10na-9           1,2.10na-9          9,6.10na-10        
Y-86m     0,001        4,5.10na-10        1,0.10na-4        3,1.10na-10        1,7.10na-10       	1,1.10na-10        7,1.10na-11        5,6.10na-11        
Y-87        0,001        4,6.10na-9           1,0.10na-4        3,2.10na-9        1,8.10na-9        	1,1.10na-9           7,0.10na-10        5,5.10na-10        
Y-88        0,001        8,1.10na-9           1,0.10na-4        6,0.10na-9        3,5.10na-9        	2,4.10na-9           1,6.10na-9           1,3.10na-9        
Y-90        0,001        3,1.10na-8           1,0.10na-4        2,0.10na-8        1,0.10na-8        	5,9.10na-9           3,3.10na-9           2,7.10na-9        
Y-90m    0,001        1,8.10na-9           1,0.10na-4        1,2.10na-9        6,1.10na-10        	3,7.10na-10        2,2.10na-10         1,7.10na-10        
Y-91        0,001        2,8.10na-8           1,0.10na-4        1,8.10na-8        8,8.10na-9        	5,2.10na-9           2,9.10na-9           2,4.10na-9        
Y-91m    0,001        9,2.10na-11          1,0.10na-4        6,0.10na-11        3,3.10na-11     	 2,1.10na-11        1,4.10na-11        1,1.10na-11        
Y-92        0,001        5,9.10na-9           1,0.10na-4        3,6.10na-9        1,8.10na-9        	1,0.10na-9           6,2.10na-10         4,9.10na-10        
Y-93        0,001        1,4.10na-8           1,0.10na-4        8,5.10na-9        4,3.10na-9        	2,5.10na-9           1,4.10na-9           1,2.10na-9        
Y-94        0,001        9,9.10na-10        1,0.10na-4        5,5.10na-10        2,7.10na-10       	1,5.10na-10        1,0.10na-10         8,1.10na-11        
Y-95        0,001        5,7.10na-10        1,0.10na-4        3,1.10na-10        1,5.10na-10     	  8,7.10na-11        5,9.10na-11         4,6.10na-11        

zirkon        
Zr-86        0,020        6,9.10na-9        0,010        4,8.10na-9        2,7.10na-9        1,7.10na-9        1,1.10na-9        8,6.10na-10        
Zr-88        0,020        2,8.10na-9        0,010        2,0.10na-9        1,2.10na-9        8,0.10na-10      5,4.10na-10      4,5.10na-10        
Zr-89        0,020        6,5.10na-9        0,010        4,5.10na-9        2,5.10na-9        1,6.10na-9        9,9.10na-10      7,9.10na-10        
Zr-93        0,020        1,2.10na-9        0,010        7,6.10na-10      5,1.10na-10      5,8.10na-10      8,6.10na-10     1,1.10na-9        
Zr-95        0,020        8,5.10na-9        0,010        5,6.10na-9        3,0.10na-9        1,9.10na-9        1,2.10na-9        9,5.10na-10        
Zr-97        0,020        2,2.10na-8        0,010        1,4.10na-8        7,3.10na-9        4,4.10na-9        2,6.10na-9        2,1.10na-9        

niob        
Nb-88        0,020        6,7.10na-10      0,010        3,8.10na-10        1,9.10na-10        1,1.10na-10       7,9.10na-11        6,3.10na-11        
Nb-89        0,020        3,0.10na-9        0,010        2,0.10na-9           1,0.10na-9          6,0.10na-10       3,4.10na-10        2,7.10na-10        
Nb-89        0,020        1,5.10na-9        0,010        8,7.10na-10         4,4.10na-10        2,7.10na-10      1,8.10na-10        1,4.10na-10        
Nb-90        0,020        1,1.10na-8        0,010        7,2.10na-9           3,9.10na-9           2,5.10na-9        1,6.10na-9          1,2.10na-9        
Nb-93m     0,020        1,5.10na-9        0,010        9,1.10na-10         4,6.10na-10        2,7.10na-10      1,5.10na-10        1,2.10na-10        
Nb-94        0,020        1,5.10na-8        0,010        9,7.10na-9           5,3.10na-9           3,4.10na-9        2,1.10na-9          1,7.10na-9        
Nb-95        0,020        4,6.10na-9        0,010        3,2.10na-9           1,8.10na-9           1,1.10na-9        7,4.10na-10        5,8.10na-10        
Nb-95m     0,020        6,4.10na-9        0,010        4,1.10na-9           2,1.10na-9           1,2.10na-9        7,1.10na-10        5,6.10na-10        
Nb-96        0,020        9,2.10na-9        0,010        6,3.10na-9           3,4.10na-9           2,2.10na-9        1,4.10na-9          1,1.10na-9        
Nb-97        0,020        7,7.10na-10      0,010        4,5.10na-10        2,3.10na-10         1,3.10na-10       8,7.10na-11       6,8.10na-11        
Nb-98        0,020        1,2.10na-9        0,010        7,1.10na-10        3,6.10na-10         2,2.10na-10        ,4.10na-10        1,1.10na-10        

molybden        
Mo-90        1,000        1,7.10na-9        1,000        1,2.10na-9        6,3.10na-10        4,0.10na-10        2,7.10na-10        2,2.10na-10        
Mo-93        1,000        7,9.10na-9        1,000        6,9.10na-9        5,0.10na-9          4,0.10na-9           3,4.10na-9          3,1.10na-9        
Mo-93m     1,000        8,0.10na-10      1,000        5,4.10na-10     3,1.10na-10        2,0.10na-10        1,4.10na-10        1,1.10na-10        
Mo-99        1,000        5,5.10na-9        1,000        3,5.10na-9        1,8.10na-9           1,1.10na-9         7,6.10na-10        6,0.10na-10        
Mo-101      1,000        4,8.10na-10      1,000        2,7.10na-10     1,3.10na-10        7,6.10na-11        5,2.10na-11        4,1.10na-11        

techneciu m         
Tc-93        1,000        2,7.10na-10        	0,500        2,5.10na-10        1,5.10na-10        9,8.10na-11        6,8.10na-11        5,5.10na-11        
Tc-93m     1,000        2,0.10na-10        	0,500        1,3.10na-10        7,3.10na-11        4,6.10na-11        3,2.10na-11        2,5.10na-11        
Tc-94        1,000        1,2.10na-9        	0,500        1,0.10na-9          5,8.10na-10        3,7.10na-10        2,5.10na-10        2,0.10na-10        
Tc-94m     1,000        1,3.10na-9        	0,500        6,5.10na-10        3,3.10na-10        1,9.10na-10        1,3.10na-10        1,0.10na-10        
Tc-95        1,000        9,9.10na-10        	0,500        8,7.10na-10        5,0.10na-10        3,3.10na-10        2,3.10na-10        1,8.10na-10        
Tc-95m     1,000        4,7.10na-9        	0,500        2,8.10na-9          1,6.10na-9          1,0.10na-9          7,0.10na-10        5,6.10na-10        
Tc-96        1,000        6,7.10na-9        	0,500        5,1.10na-9          3,0.10na-9          2,0.10na-9          1,4.10na-9           1,1.10na-9        
Tc-96m     1,000        1,0.10na-10        	0,500        6,5.10na-11        3,6.10na-11        2,3.10na-11        1,6.10na-11        1,2.10na-11        
Tc-97        1,000        9,9.10na-10        	0,500        4,9.10na-10        2,4.10na-10        1,4.10na-10        8,8.10na-11        6,8.10na-11        
Tc-97m     1,000        8,7.10na-9        	0,500        4,1.10na-9          2,0.10na-9          1,1.10na-9           7,0.10na-10        5,5.10na-10        
Tc-98        1,000        2,3.10na-8        	0,500        1,2.10na-8          6,1.10na-9          3,7.10na-9           2,5.10na-9           2,0.10na-9        
Tc-99        1,000        1,0.10na-8        	0,500        4,8.10na-9          2,3.10na-9           1,3.10na-9          8,2.10na-10        6,4.10na-10        
Tc-99m      1,000        2,0.10na-10        	0,500        1,3.10na-10        7,2.10na-11        4,3.10na-11        2,8.10na-11        2,2.10na-11        
Tc-101        1,000        2,4.10na-10        	0,500        1,3.10na-10        6,1.10na-11        3,5.10na-11        2,4.10na-11        1,9.10na-11        
Tc-104        1,000        1,0.10na-9        	0,500        5,3.10na-10        2,6.10na-10        1,5.10na-10        1,0.10na-10        8,0.10na-11        

ruthenium        
Ru-94          0,100        9,3.10na-10        	0,050        5,9.10na-10        3,1.10na-10        1,9.10na-10        1,2.10na-10        9,4.10na-11        
Ru-97          0,100        1,2.10na-9        	0,050        8,5.10na-10        4,7.10na-10        3,0.10na-10        1,9.10na-10        1,5.10na-10        
Ru-103        0,100        7,1.10na-9        	0,050        4,6.10na-9          2,4.10na-9           1,5.10na-9          9,2.10na-10        7,3.10na-10        
Ru-105        0,100        2,7.10na-9        	0,050        1,8.10na-9          9,1.10na-10        5,5.10na-10        3,3.10na-10        2,6.10na-10        
Ru-106        0,100        8,4.10na-8        	0,050        4,9.10na-8           2,5.10na-8          1,5.10na-8          8,6.10na-9          7,0.10na-9        

rhodium        
Rh-99          0,100        4,2.10na-9        0,050        2,9.10na-9        1,6.10na-9        1,0.10na-9          6,5.10na-10        5,1.10na-10        
Rh-99m       0,100        4,9.10na-10      0,050        3,5.10na-10      2,0.10na-10     1,3.10na-10        8,3.10na-11        6,6.10na-11        
Rh-100        0,100        4,9.10na-9        0,050        3,6.10na-9        2,0.10na-9        1,4.10na-9          8,8.10na-10        7,1.10na-10        
Rh-101        0,100        4,9.10na-9        0,050        2,8.10na-9        1,6.10na-9        1,0.10na-9          6,7.10na-10        5,5.10na-10        
Rh-101m     0,100        1,7.10na-9        0,050        1,2.10na-9        6,8.10na-10      4,4.10na-10        2,8.10na-10        2,2.10na-10        
Rh-102        0,100        1,9.10na-8        0,050        1,0.10na-8        6,4.10na-9         4,3.10na-9          3,0.10na-9          2,6.10na-9        
Rh-102m     0,100        1,2.10na-8        0,050        7,4.10na-9        3,9.10na-9        2,4.10na-9           1,4.10na-9          1,2.10na-9        
Rh-103m     0,100        4,7.10na-11      0,050        2,7.10na-11     1,3.10na-11       7,4.10na-12        4,8.10na-12        3,8.10na-12        
Rh-105        0,100        4,0.10na-9        0,050        2,7.10na-9        1,3.10na-9        8,0.10na-10         4,6.10na-10        3,7.10na-10        
Rh-106m     0,100        1,4.10na-9        0,050        9,7.10na-10      5,3.10na-10       3,3.10na-10        2,0.10na-10        1,6.10na-10        
Rh-107        0,100        2,9.10na-10      0,050        1,6.10na-10      7,9.10na-11       4,5.10na-11        3,1.10na-11        2,4.10na-11        

paládium        
Pd-100        0,050        7,4.10na-9        0,005        5,2.10na-9        2,9.10na-9        1,9.10na-9          1,2.10na-9          9,4.10na-10        
Pd-101        0,050        8,2.10na-10      0,005        5,7.10na-10     3,1.10na-10      1,9.10na-10        1,2.10na-10        9,4.10na-11        
Pd-103        0,050        2,2.10na-9        0,005        1,4.10na-9        7,2.10na-10      4,3.10na-10        2,4.10na-10        1,9.10na-10        
Pd-107        0,050        4,4.10na-10      0,005        2,8.10na-10     1,4.10na-10      8,1.10na-11        4,6.10na-11        3,7.10na-11        
Pd-109        0,050        6,3.10na-9        0,005        4,1.10na-9        2,0.10na-9        1,2.10na-9          6,8.10na-10        5,5.10na-10        

stříbro        
Ag-102        0,100        4,2.10na-10        0,050        2,4.10na-10        1,2.10na-10        7,3.10na-11        5,0.10na-11        4,0.10na-11        
Ag-103        0,100        4,5.10na-10        0,050        2,7.10na-10        1,4.10na-10        8,3.10na-11        5,5.10na-11        4,3.10na-11        
Ag-104        0,100        4,3.10na-10        0,050        2,9.10na-10        1,7.10na-10        1,1.10na-10        7,5.10na-11        6,0.10na-11        
Ag-104m     0,100        5,6.10na-10        0,050        3,3.10na-10        1,7.10na-10        1,0.10na-10        6,8.10na-11        5,4.10na-11        
Ag-105        0,100        3,9.10na-9          0,050        2,5.10na-9           1,4.10na-9          9,1.10na-10        5,9.10na-10        4,7.10na-10        
Ag-106        0,100        3,7.10na-10        0,050        2,1.10na-10        1,0.10na-10        6,0.10na-11        4,1.10na-11        3,2.10na-11        
Ag-106m     0,100        9,7.10na-9          0,050        6,9.10na-9           4,1.10na-9          2,8.10na-9          1,8.10na-9          1,5.10na-9        
Ag-108m     0,100        2,1.10na-8          0,050        1,1.10na-8           6,5.10na-9          4,3.10na-9          2,8.10na-9          2,3.10na-9        
Ag-110m     0,100        2,4.10na-8          0,050        1,4.10na-8           7,8.10na-9          5,2.10na-9          3,4.10na-9          2,8.10na-9        
Ag-111        0,100        1,4.10na-8          0,050        9,3.10na-9           4,6.10na-9          2,7.10na-9          1,6.10na-9          1,3.10na-9        
Ag-112        0,100        4,9.10na-9          0,050        3,0.10na-9           1,5.10na-9          8,9.10na-10        5,4.10na-10        4,3.10na-10        
Ag-115        0,100        7,2.10na-10        0,050        4,1.10na-10        2,0.10na-10        1,2.10na-10        7,7.10na-11        6,0.10na-11      

kadmium       
Cd-104        0,100        4,2.10na-10        	0,050        2,9.10na-10      1,7.10na-10      1,1.10na-10      7,2.10na-11      5,4.10na-11        
Cd-107        0,100        7,1.10na-10        	0,050        4,6.10na-10      2,3.10na-10      1,3.10na-10      7,8.10na-11      6,2.10na-11        
Cd-109        0,100        2,1.10na-8        	0,050        9,5.10na-9        5,5.10na-9        3,5.10na-9        2,4.10na-9        2,0.10na-9        
Cd-113        0,100        1,0.10na-7        	0,050        4,8.10na-8        3,7.10na-8        3,0.10na-8        2,6.10na-8        2,5.10na-8        
Cd-113m     0,100        1,2.10na-7        	0,050        5,6.10na-8        3,9.10na-8        2,9.10na-8        2,4.10na-8        2,3.10na-8        
Cd-115        0,100        1,4.10na-8        	0,050        9,7.10na-9        4,9.10na-9        2,9.10na-9        1,7.10na-9        1,4.10na-9        
Cd-115m     0,100        4,1.10na-8        	0,050        1,9.10na-8        9,7.10na-9        6,9.10na-9        4,1.10na-9        3,3.10na-9        
Cd-117        0,100        2,9.10na-9        	0,050        1,9.10na-9        9,5.10na-10      5,7.10na-10      3,5.10na-10      2,8.10na-10        
Cd-117m     0,100        2,6.10na-9        	0,050        1,7.10na-9        9,0.10na-10      5,6.10na-10      3,5.10na-10      2,8.10na-10        

indium
In-109        0,040        5,2.10na-10        	0,020        3,6.10na-10        2,0.10na-10        1,3.10na-10        8,2.10na-11        6,6.10na-11        
In-110        0,040        1,5.10na-9        	0,020        1,1.10na-9          6,5.10na-10        4,4.10na-10        3,0.10na-10        2,4.10na-10        
In-110        0,040        1,1.10na-9        	0,020        6,4.10na-10        3,2.10na-10        1,9.10na-10        1,3.10na-10        1,0.10na-10        
In-111        0,040        2,4.10na-9        	0,020        1,7.10na-9          9,1.10na-10        5,9.10na-10        3,7.10na-10        2,9.10na-10        
In-112        0,040        1,2.10na-10        	0,020        6,7.10na-11        3,3.10na-11        1,9.10na-11        1,3.10na-11        1,0.10na-11        
In-113m     0,040        3,0.10na-10        	0,020        1,8.10na-10        9,3.10na-11        6,2.10na-11        3,6.10na-11        2,8.10na-11        
In-114m     0,040        5,6.10na-8        	0,020        3,1.10na-8          1,5.10na-8           9,0.10na-9          5,2.10na-9          4,1.10na-9        
In-115        0,040        1,3.10na-7        	0,020        6,4.10na-8          4,8.10na-8           4,3.10na-8          3,6.10na-8          3,2.10na-8        
In-115m     0,040        9,6.10na-10        	0,020        6,0.10na-10        3,0.10na-10        1,8.10na-10        1,1.10na-10        8,6.10na-11        
In-116m     0,040        5,8.10na-10        	0,020        3,6.10na-10        1,9.10na-10        1,2.10na-10        8,0.10na-11        6,4.10na-11        
In-117        0,040        3,3.10na-10        	0,020        1,9.10na-10        9,7.10na-11        5,8.10na-11        3,9.10na-11        3,1.10na-11        
In-117m     0,040        1,4.10na-9        	0,020        8,6.10na-10        4,3.10na-10        2,5.10na-10        1,6.10na-10        1,2.10na-10        
In-119m     0,040        5,9.10na-10        	0,020        3,2.10na-10        1,6.10na-10        8,8.10na-11        6,0.10na-11        4,7.10na-11        

cín        
Sn-110        0,040        3,5.10na-9        	0,020        2,3.10na-9        1,2.10na-9        7,4.10na-10     4,4.10na-10        3,5.10na-10        
Sn-111        0,040        2,5.10na-10        	0,020        1,5.10na-10      7,4.10na-11      4,4.10na-11     3,0.10na-11        2,3.10na-11        
Sn-113        0,040        7,8.10na-9        	0,020        5,0.10na-9        2,6.10na-9        1,6.10na-9        9,2.10na-10        7,3.10na-10        
Sn-117m     0,040        7,7.10na-9        	0,020        5,0.10na-9        2,5.10na-9        1,5.10na-9        8,8.10na-10        7,1.10na-10        
Sn-119m     0,040        4,1.10na-9        	0,020        2,5.10na-9        1,3.10na-9        7,5.10na-10      4,3.10na-10        3,4.10na-10        
Sn-121        0,040        2,6.10na-9        	0,020        1,7.10na-9        8,4.10na-10      5,0.10na-10      2,8.10na-10        2,3.10na-10        
Sn-121m     0,040        4,6.10na-9        	0,020        2,7.10na-9        1,4.10na-9        8,2.10na-10      4,7.10na-10        3,8.10na-10        
Sn-123        0,040        2,5.10na-8        	0,020        1,6.10na-8        7,8.10na-9        4,6.10na-9        2,6.10na-9          2,1.10na-9        
Sn-123m     0,040        4,7.10na-10        	0,020        2,6.10na-10      1,3.10na-10      7,3.10na-11      4,9.10na-11       3,8.10na-11        
Sn-125        0,040        3,5.10na-8        	0,020        2,2.10na-8        1,1.10na-8        6,7.10na-9        3,8.10na-9          3,1.10na-9        
Sn-126        0,040        5,0.10na-8        	0,020        3,0.10na-8        1,6.10na-8        9,8.10na-9        5,9.10na-9          4,7.10na-9        
Sn-127        0,040        2,0.10na-9        	0,020        1,3.10na-9        6,6.10na-10      4,0.10na-10       2,5.10na-10       2,0.10na-10        
Sn-128        0,040        1,6.10na-9        	0,020        9,7.10na-10      4,9.10na-10      3,0.10na-10      1,9.10na-10       1,5.10na-10        

antimon        

Sb-115        0,200        2,5.10na-10        0,100        1,5.10na-10        7,5.10na-11        4,5.10na-11        3,1.10na-11        2,4.10na-11        
Sb-116        0,200        2,7.10na-10        0,100        1,6.10na-10        8,0.10na-11        4,8.10na-11        3,3.10na-11        2,6.10na-11        
Sb-116m     0,200        5,0.10na-10        0,100        3,3.10na-10        1,9.10na-10        1,2.10na-10        8,3.10na-11        6,7.10na-11        
Sb-117        0,200        1,6.10na-10        0,100        1,0.10na-10        5,6.10na-11        3,5.10na-11        2,2.10na-11        1,8.10na-11        
Sb-118m     0,200        1,3.10na-9          0,100        1,0.10na-9           5,8.10na-10        3,9.10na-10        2,6.10na-10        2,1.10na-10        
Sb-119        0,200        8,4.10na-10        0,100        5,8.10na-10        3,0.10na-10        1,8.10na-10        1,0.10na-10        8,0.10na-11        
Sb-120        0,200        8,1.10na-9          0,100        6,0.10na-9           3,5.10na-9          2,3.10na-9          1,6.10na-9          1,2.10na-9        
Sb-120        0,200        1,7.10na-10        0,100        9,4.10na-11         4,6.10na-11        2,7.10na-11        1,8.10na-11       1,4.10na-11        
Sb-122        0,200        1,8.10na-8          0,100        1,2.10na-8           6,1.10na-9          3,7.10na-9           2,1.10na-9        1,7.10na-9        
Sb-124        0,200        2,5.10na-8          0,100        1,6.10na-8           8,4.10na-9          5,2.10na-9           3,2.10na-9        2,5.10na-9        
Sb-124m     0,200        8,5.10na-11        0,100        4,9.10na-11        2,5.10na-11        1,5.10na-11        1,0.10na-11      8,0.10na-12        
Sb-125        0,200        1,1.10na-8          0,100        6,1.10na-9           3,4.10na-9          2,1.10na-9          1,4.10na-9        1,1.10na-9        
Sb-126        0,200        2,0.10na-8          0,100        1,4.10na-8           7,6.10na-9          4,9.10na-9          3,1.10na-9        2,4.10na-9        
Sb-126 m    0,200        3,9.10na-10        0,100        2,2.10na-10        1,1.10na-10        6,6.10na-11        4,5.10na-11      3,6.10na-11        
Sb-127        0,200        1,7.10na-8          0,100        1,2.10na-8           5,9.10na-9          3,6.10na-9          2,1.10na-9        1,7.10na-9        
Sb-128        0,200        6,3.10na-9          0,100        4,5.10na-9           2,4.10na-9          1,5.10na-9          9,5.10na-10       7,6.10na-10        
Sb-128        0,200        3,7.10na-10        0,100        2,1.10na-10        1,0.10na-10        6,0.10na-11        4,1.10na-11       3,3.10na-11        
Sb-129        0,200        4,3.10na-9          0,100        2,8.10na-9           1,5.10na-9          8,8.10na-10        5,3.10na-10       4,2.10na-10        
Sb-130        0,200        9,1.10na-10        0,100        5,4.10na-10        2,8.10na-10        1,7.10na-10        1,2.10na-10       9,1.10na-11        
Sb-131        0,200        1,1.10na-9          0,100        7,3.10na-10        3,9.10na-10        2,1.10na-10        1,4.10na-10        1,0.10na-10        

telur        
Te-116        0,600        1,4.10na-9        0,300        1,0.10na-9        5,5.10na-10        3,4.10na-10        2,1.10na-10        1,7.10na-10        
Te-121        0,600        3,1.10na-9        0,300        2,0.10na-9        1,2.10na-9          8,0.10na-10        5,4.10na-10        4,3.10na-10        
Te-121m     0,600        2,7.10na-8        0,300        1,2.10na-8        6,9.10na-9        4,2.10na-9        2,8.10na-9        2,3.10na-9        
Te-123        0,600        2,0.10na-8        0,300        9,3.10na-9        6,9.10na-9        5,4.10na-9        4,7.10na-9        4,4.10na-9        
Te-123m     0,600        1,9.10na-8        0,300        8,8.10na-9        4,9.10na-9        2,8.10na-9        1,7.10na-9        1,4.10na-9        
Te-125m     0,600        1,3.10na-8        0,300        6,3.10na-9        3,3.10na-9        1,9.10na-9        1,1.10na-9        8,7.10na-10        
Te-127        0,600        1,5.10na-9        0,300        1,2.10na-9        6,2.10na-10        3,6.10na-10        2,1.10na-10        1,7.10na-10        
Te-127m     0,600        4,1.10na-8        0,300        1,8.10na-8        9,5.10na-9        5,2.10na-9        3,0.10na-9        2,3.10na-9        
Te-129        0,600        7,5.10na-10      0,300        4,4.10na-10      2,1.10na-10        1,2.10na-10        8,0.10na-11        6,3.10na-11        
Te-129m     0,600        4,4.10na-8        0,300        2,4.10na-8        1,2.10na-8        6,6.10na-9        3,9.10na-9        3,0.10na-9        
Te-131        0,600        9,0.10na-10      0,300        6,6.10na-10      3,5.10na-10        1,9.10na-10        1,2.10na-10        8,7.10na-11        
Te-131m     0,600        2,0.10na-8        0,300        1,4.10na-8        7,8.10na-9        4,3.10na-9        2,7.10na-9        1,9.10na-9        
Te-132        0,600        4,8.10na-8        0,300        3,0.10na-8        1,6.10na-8        8,3.10na-9        5,3.10na-9        3,8.10na-9        
Te-133        0,600        8,4.10na-10      0,300        6,3.10na-10      3,3.10na-10        1,6.10na-10        1,1.10na-10        7,2.10na-11        
Te-133m     0,600        3,1.10na-9        0,300        2,4.10na-9        1,3.10na-9        6,3.10na-10        4,1.10na-10        2,8.10na-10        
Te-134        0,600        1,1.10na-9        0,300        7,5.10na-10      3,9.10na-10        2,2.10na-10        1,4.10na-10        1,1.10na-10        

jód        
I-120        1,000        3,9.10na-9        1,000        2,8.10na-9        1,4.10na-9        	7,2.10na-10      4,8.10na-10      3,4.10na-10        
I-120m     1,000        2,3.10na-9        1,000        1,5.10na-9        7,8.10na-10        	4,2.10na-10      2,9.10na-10      2,1.10na-10        
I-121        1,000        6,2.10na-10      1,000        5,3.10na-10      3,1.10na-10        	1,7.10na-10      1,2.10na-10      8,2.10na-11        
I-123        1,000        2,2.10na-9        1,000        1,9.10na-9        1,1.10na-9        	4,9.10na-10      3,3.10na-10      2,1.10na-10        
I-124        1,000        1,2.10na-7        1,000        1,1.10na-7        6,3.10na-8        	3,1.10na-8        2,0.10na-8        1,3.10na-8        
I-125        1,000        5,2.10na-8        1,000        5,7.10na-8        4,1.10na-8        	3,1.10na-8        2,2.10na-8        1,5.10na-8        
I-126        1,000        2,1.10na-7        1,000        2,1.10na-7        1,3.10na-7       	 6,8.10na-8        4,5.10na-8        2,9.10na-8        
I-128        1,000        5,7.10na-10      1,000        3,3.10na-10      1,6.10na-10        	8,9.10na-11      6,0.10na-11      4,6.10na-11        
I-129        1,000        1,8.10na-7        1,000        2,2.10na-7        1,7.10na-7        	1,9.10na-7        1,4.10na-7        1,1.10na-7        
I-130        1,000        2,1.10na-8        1,000        1,8.10na-8        9,8.10na-9        	4,6.10na-9        3,0.10na-9        2,0.10na-9        
I-131        1,000        1,8.10na-7        1,000        1,8.10na-7        1,0.10na-7        	5,2.10na-8        3,4.10na-8        2,2.10na-8        
I-132        1,000        3,0.10na-9        1,000        2,4.10na-9        1,3.10na-9        	6,2.10na-10       4,1.10na-10     2,9.10na-10        
I-132m     1,000        2,4.10na-9        1,000        2,0.10na-9        1,1.10na-9        	5,0.10na-10      3,3.10na-10      2,2.10na-10        
I-133        1,000        4,9.10na-8        1,000        4,4.10na-8        2,3.10na-8        	1,0.10na-8        6,8.10na-9        4,3.10na-9        
I-134        1,000        1,1.10na-9        1,000        7,5.10na-10      3,9.10na-10        	2,1.10na-10      1,4.10na-10      1,1.10na-10        
I-135        1,000        1,0.10na-8        1,000        8,9.10na-9        4,7.10na-9        	2,2.10na-9        1,4.10na-9        9,3.10na-10        

cesium        
Cs-125        1,000        3,9.10na-10        1,000        2,2.10na-10        1,1.10na-10        6,5.10na-11        4,4.10na-11        3,5.10na-11        
Cs-127        1,000        1,8.10na-10        1,000        1,2.10na-10        6,6.10na-11        4,2.10na-11        2,9.10na-11        2,4.10na-11        
Cs-129        1,000        4,4.10na-10        1,000        3,0.10na-10        1,7.10na-10        1,1.10na-10        7,2.10na-11        6,0.10na-11        
Cs-130        1,000        3,3.10na-10        1,000        1,8.10na-10        9,0.10na-11        5,2.10na-11        3,6.10na-11        2,8.10na-11        
Cs-131        1,000        4,6.10na-10        1,000        2,9.10na-10        1,6.10na-10        1,0.10na-10        6,9.10na-11        5,8.10na-11        
Cs-132        1,000        2,7.10na-9          1,000        1,8.10na-9          1,1.10na-9           7,7.10na-10        5,7.10na-10        5,0.10na-10        
Cs-134        1,000        2,6.10na-8          1,000        1,6.10na-8          1,3.10na-8           1,4.10na-8          1,9.10na-8          1,9.10na-8        
Cs-134m     1,000        2,1.10na-10        1,000        1,2.10na-10        5,9.10na-11        3,5.10na-11        2,5.10na-11        2,0.10na-11        
Cs-135        1,000        4,1.10na-9          1,000        2,3.10na-9          1,7.10na-9            1,7.10na-9         2,0.10na-9          2,0.10na-9        
Cs-135m     1,000        1,3.10na-10        1,000        8,6.10na-11        4,9.10na-11        3,2.10na-11        2,3.10na-11        1,9.10na-11        
Cs-136        1,000        1,5.10na-8           1,000        9,5.10na-9         6,1.10na-9           4,4.10na-9          3,4.10na-9          3,0.10na-9        
Cs-137        1,000        2,1.10na-8          1,000        1,2.10na-8          9,6.10na-9           1,0.10na-8          1,3.10na-8          1,3.10na-8        
Cs-138        1,000        1,1.10na-9          1,000        5,9.10na-10        2,9.10na-10        1,7.10na-10        1,2.10na-10        9,2.10na-11        

baryum        
Ba-126        0,600        2,7.10na-9        	0,200        1,7.10na-9        8,5.10na-10        5,0.10na-10      3,1.10na-10        2,6.10na-10        
Ba-128        0,600        2,0.10na-8        	0,200        1,7.10na-8        9,0.10na-9         5,2.10na-9         3,0.10na-9       	 2,7.10na-9        
Ba-131        0,600        4,2.10na-9        	0,200        2,6.10na-9        1,4.10na-9        9,4.10na-10        6,2.10na-10        4,5.10na-10        
Ba-131m    0,600        5,8.10na-11        	0,200        3,2.10na-11      1,6.10na-11      9,3.10na-12        6,3.10na-12        4,9.10na-12        
Ba-133        0,600        2,2.10na-8        	0,200        6,2.10na-9        3,9.10na-9        4,6.10na-9          7,3.10na-9        	1,5.10na-9        
Ba-133m     0,600        4,2.10na-9        	0,200        3,6.10na-9        1,8.10na-9        1,1.10na-9          5,9.10na-10        5,4.10na-10        
Ba-135m    0,600        3,3.10na-9        	0,200        2,9.10na-9        1,5.10na-9        8,5.10na-10        4,7.10na-10        4,3.10na-10        
Ba-139        0,600        1,4.10na-9        	0,200        8,4.10na-10       4,1.10na-10     2,4.10na-10        1,5.10na-10        1,2.10na-10        
Ba-140        0,600        3,2.10na-8          	   0,200        1,8.10na-8        9,2.10na-9        5,8.10na-9          3,7.10na-9        	2,6.10na-9        
Ba-141        0,600        7,6.10na-10       	0,200        4,7.10na-10       2,3.10na-10     1,3.10na-10        8,6.10na-11        7,0.10na-11        
Ba-142        0,600        3,6.10na-10      	0,200        2,2.10na-10       1,1.10na-10     6,6.10na-11        4,3.10na-11        3,5.10na-11        

lantan        
La-131        0,005        3,5.10na-10        	5,0.10na-4        2,1.10na-10      1,1.10na-10        6,6.10na-11        4,4.10na-11        3,5.10na-11        
La-132        0,005        3,8.10na-9        	5,0.10na-4        2,4.10na-9        1,3.10na-9          7,8.10na-10        4,8.10na-10        3,9.10na-10        
La-135        0,005        2,8.10na-10         	5,0.10na-4        1,9.10na-10      1,0.10na-10        6,4.10na-11        3,9.10na-11        3,0.10na-11        
La-137        0,005        1,1.10na-9        	5,0.10na-4        4,5.10na-10      2,5.10na-10        1,6.10na-10        1,0.10na-10        8,1.10na-11        
La-138        0,005        1,3.10na-8        	5,0.10na-4        4,6.10na-9        2,7.10na-9          1,9.10na-9          1,3.10na-9          1,1.10na-9        
La-140        0,005        2,0.10na-8        	5,0.10na-4        1,3.10na-8        6,8.10na-9          4,2.10na-9          2,5.10na-9          2,0.10na-9        
La-141        0,005        4,3.10na-9        	5,0.10na-4        2,6.10na-9        1,3.10na-9          7,6.10na-10        4,5.10na-10        3,6.10na-10        
La-142        0,005        1,9.10na-9        	5,0.10na-4        1,1.10na-9        5,8.10na-10        3,5.10na-10        2,3.10na-10        1,8.10na-10        
La-143        0,005        6,9.10na-10        	5,0.10na-4        3,9.10na-10       1,9.10na-10        1,1.10na-10        7,1.10na-11        5,6.10na-11        

cér        
Ce-134        0,005        2,8.10na-8        5,0.10na-4        1,8.10na-8        9,1.10na-9        5,5.10na-9        3,2.10na-9        2,5.10na-9        
Ce-135        0,005        7,0.10na-9        5,0.10na-4        4,7.10na-9        2,6.10na-9        1,6.10na-9        1,0.10na-9        7,9.10na-10        
Ce-137        0,005        2,6.10na-10      5,0.10na-4        1,7.10na-10      8,8.10na-11      5,4.10na-11      3,2.10na-11     2,5.10na-11        
Ce-137m     0,005        6,1.10na-9        5,0.10na-4        3,9.10na-9        2,0.10na-9        1,2.10na-9        6,8.10na-10      5,4.10na-10        
Ce-139        0,005        2,6.10na-9        5,0.10na-4        1,6.10na-9        8,6.10na-10      5,4.10na-10      3,3.10na-10      2,6.10na-10        
Ce-141        0,005        8,1.10na-9        5,0.10na-4        5,1.10na-9        2,6.10na-9        1,5.10na-9        8,8.10na-10      7,1.10na-10        
Ce-143        0,005        1,2.10na-8        5,0.10na-4        8,0.10na-9        4,1.10na-9        2,4.10na-9        1,4.10na-9        1,1.10na-9        
Ce-144        0,005        6,6.10na-8        5,0.10na-4        3,9.10na-8        1,9.10na-8        1,1.10na-8        6,5.10na-9        5,2.10na-9        

prazeodym        
Pr-136        0,005        3,7.10na-10        	5,0.10na-4        2,1.10na-10        1,0.10na-10        6,1.10na-11        4,2.10na-11        3,3.10na-11        
Pr-137        0,005        4,1.10na-10        	5,0.10na-4        2,5.10na-10        1,3.10na-10        7,7.10na-11        5,0.10na-11        4,0.10na-11        
Pr-138m    0,005        1,0.10na-9        	5,0.10na-4        7,4.10na-10        4,1.10na-10        2,6.10na-10        1,6.10na-10        1,3.10na-10        
Pr-139        0,005        3,2.10na-10        	5,0.10na-4        2,0.10na-10        1,1.10na-10        6,5.10na-11        4,0.10na-11        3,1.10na-11        
Pr-142        0,005        1,5.10na-8        	5,0.10na-4        9,8.10na-9          4,9.10na-9           2,9.10na-9          1,6.10na-9          1,3.10na-9        
Pr-142m     0,005        2,0.10na-10        	5,0.10na-4        1,2.10na-10        6,2.10na-11        3,7.10na-11        2,1.10na-11        1,7.10na-11        
Pr-143        0,005        1,4.10na-8        	5,0.10na-4        8,7.10na-9          4,3.10na-9           2,6.10na-9         1,5.10na-9           1,2.10na-9        
Pr-144        0,005        6,4.10na-10        	5,0.10na-4        3,5.10na-10        1,7.10na-10        9,5.10na-11        6,5.10na-11        5,0.10na-11        
Pr-145        0,005        4,7.10na-9        	5,0.10na-4        2,9.10na-9          1,4.10na-9           8,5.10na-10        4,9.10na-10        3,9.10na-10        
Pr-147        0,005        3,9.10na-10        	5,0.10na-4        2,2.10na-10        1,1.10na-10        6,1.10na-11        4,2.10na-11        3,3.10na-11        

neodym       
Nd-136        0,005        1,0.10na-9        5,0.10na-4        6,1.10na-10      3,1.10na-10        1,9.10na-10        1,2.10na-10        9,9.10na-11        
Nd-138        0,005        7,2.10na-9        5,0.10na-4        4,5.10na-9        2,3.10na-9           1,3.10na-9          8,0.10na-10        6,4.10na-10        
Nd-139        0,005        2,1.10na-10      5,0.10na-4        1,2.10na-10      6,3.10na-11        3,7.10na-11        2,5.10na-11        2,0.10na-11        
Nd-139m     0,005        2,1.10na-9        5,0.10na-4        1,4.10na-9        7,8.10na-10        5,0.10na-10        3,1.10na-10        2,5.10na-10        
Nd-141        0,005        7,8.10na-11      5,0.10na-4        5,0.10na-11      2,7.10na-11        1,6.10na-11        1,0.10na-11        8,3.10na-12        
Nd-147        0,005        1,2.10na-8        5,0.10na-4        7,8.10na-9        3,9.10na-9           2,3.10na-9          1,3.10na-9          1,1.10na-9        
Nd-149        0,005        1,4.10na-9        5,0.10na-4        8,7.10na-10      4,3.10na-10        2,6.10na-10        1,6.10na-10        1,2.10na-10        
Nd-151        0,005        3,4.10na-10      5,0.10na-4        2,0.10na-10      9,7.10na-11        5,7.10na-11        3,8.10na-11        3,0.10na-11        

prometiu m       
Pm-141        0,005        4,2.10na-10      5,0.10na-4        2,4.10na-10      1,2.10na-10        6,8.10na-11        4,6.10na-11        3,6.10na-11        
Pm-143        0,005        1,9.10na-9        5,0.10na-4        1,2.10na-9        6,7.10na-10        4,4.10na-10        2,9.10na-10        2,3.10na-10        
Pm-144        0,005        7,6.10na-9        5,0.10na-4        4,7.10na-9        2,7.10na-9          1,8.10na-9          1,2.10na-9           9,7.10na-10        
Pm-145        0,005        1,5.10na-9        5,0.10na-4        6,8.10na-10      3,7.10na-10        2,3.10na-10        1,4.10na-10        1,1.10na-10        
Pm-146        0,005        1,0.10na-8        5,0.10na-4        5,1.10na-9        2,8.10na-9          1,8.10na-9           1,1.10na-9           9,0.10na-10        
Pm-147        0,005        3,6.10na-9        5,0.10na-4        1,9.10na-9        9,6.10na-10        5,7.10na-10        3,2.10na-10        2,6.10na-10        
Pm-148        0,005        3,0.10na-8        5,0.10na-4        1,9.10na-8        9,7.10na-9          5,8.10na-9           3,3.10na-9          2,7.10na-9        
Pm-148m     0,005        1,5.10na-8        5,0.10na-4        1,0.10na-8        5,5.10na-9          3,5.10na-9           2,2.10na-9         1,7.10na-9        
Pm-149        0,005        1,2.10na-8        5,0.10na-4        7,4.10na-9        3,7.10na-9          2,2.10na-9           1,2.10na-9          9,9.10na-10        
Pm-150        0,005        2,8.10na-9        5,0.10na-4        1,7.10na-9        8,7.10na-10        5,2.10na-10        3,2.10na-10        2,6.10na-10        
Pm-151        0,005        8,0.10na-9        5,0.10na-4        5,1.10na-9        2,6.10na-9          1,6.10na-9           9,1.10na-10        7,3.10na-10        

Samarium        
Sm-141        0,005        4,5.10na-10      5,0.10na-4        2,5.10na-10        1,3.10na-10        7,3.10na-11        5,0.10na-11        3,9.10na-11        
Sm-141m     0,005        7,0.10na-10      5,0.10na-4        4,0.10na-10        2,0.10na-10        1,2.10na-10        8,2.10na-11        6,5.10na-11        
Sm-142        0,005        2,2.10na-9        5,0.10na-4        1,3.10na-9          6,2.10na-10        3,6.10na-10        2,4.10na-10        1,9.10na-10        
Sm-145        0,005        2,4.10na-9        5,0.10na-4        1,4.10na-9          7,3.10na-10        4,5.10na-10        2,7.10na-10        2,1.10na-10        
Sm-146        0,005        1,5.10na-6        5,0.10na-4        1,5.10na-7          1,0.10na-7          7,0.10na-8          5,8.10na-8          5,4.10na-8        
Sm-147        0,005        1,4.10na-6        5,0.10na-4        1,4.10na-7          9,2.10na-8          6,4.10na-8          5,2.10na-8           4,9.10na-8        
Sm-151        0,005        1,5.10na-9        5,0.10na-4        6,4.10na-10        3,3.10na-10        2,0.10na-10        1,2.10na-10        9,8.10na-11        
Sm-153        0,005        8,4.10na-9        5,0.10na-4        5,4.10na-9          2,7.10na-9          1,6.10na-9          9,2.10na-10        7,4.10na-10        
Sm-155        0,005        3,6.10na-10      5,0.10na-4        2,0.10na-10        9,7.10na-11        5,5.10na-11        3,7.10na-11        2,9.10na-11        
Sm-156        0,005        2,8.10na-9        5,0.10na-4        1,8.10na-9          9,0.10na-10        5,4.10na-10        3,1.10na-10        2,5.10na-10        

europium      
Eu-145        0,005        5,1.10na-9        5,0.10na-4        3,7.10na-9        2,1.10na-9        1,4.10na-9        9,4.10na-10        7,5.10na-10        
Eu-146        0,005        8,5.10na-9        5,0.10na-4        6,2.10na-9        3,6.10na-9        2,4.10na-9        1,6.10na-9          1,3.10na-9        
Eu-147        0,005        3,7.10na-9        5,0.10na-4        2,5.10na-9        1,4.10na-9        8,9.10na-10      5,6.10na-10        4,4.10na-10        
Eu-148        0,005        8,5.10na-9        5,0.10na-4        6,0.10na-9        3,5.10na-9        2,4.10na-9        1,6.10na-9          1,3.10na-9        
Eu-149        0,005        9,7.10na-10      5,0.10na-4        6,3.10na-10      3,4.10na-10      2,1.10na-10      1,3.10na-10        1,0.10na-10        
Eu-150        0,005        1,3.10na-8        5,0.10na-4        5,7.10na-9        3,4.10na-9        2,3.10na-9        1,5.10na-9          1,3.10na-9        
Eu-150        0,005        4,4.10na-9        5,0.10na-4        2,8.10na-9        1,4.10na-9        8,2.10na-10      4,7.10na-10        3,8.10na-10        
Eu-152        0,005        1,6.10na-8        5,0.10na-4        7,4.10na-9        4,1.10na-9        2,6.10na-9        1,7.10na-9          1,4.10na-9        
Eu-152m     0,005        5,7.10na-9        5,0.10na-4        3,6.10na-9        1,8.10na-9        1,1.10na-9        6,2.10na-10        5,0.10na-10        
Eu-154        0,005        2,5.10na-8        5,0.10na-4        1,2.10na-8        6,5.10na-9        4,1.10na-9        2,5.10na-9          2,0.10na-9        
Eu-155        0,005        4,3.10na-9        5,0.10na-4        2,2.10na-9        1,1.10na-9        6,8.10na-10      4,0.10na-10        3,2.10na-10        
Eu-156        0,005        2,2.10na-8        5,0.10na-4        1,5.10na-8        7,5.10na-9        4,6.10na-9        2,7.10na-9          2,2.10na-9        
Eu-157        0,005        6,7.10na-9        5,0.10na-4        4,3.10na-9        2,2.10na-9        1,3.10na-9        7,5.10na-10        6,0.10na-10        
Eu-158        0,005        1,1.10na-9        5,0.10na-4        6,2.10na-10      3,1.10na-10      1,8.10na-10      1,2.10na-10        9,4.10na-11        

gadolinium      
Gd-145        0,005        4,5.10na-10      5,0.10na-4        2,6.10na-10      1,3.10na-10      8,1.10na-11      5,6.10na-11     4,4.10na-11        
Gd-146        0,005        9,4.10na-9        5,0.10na-4        6,0.10na-9        3,2.10na-9        2,0.10na-9        1,2.10na-9        9,6.10na-10        
Gd-147        0,005        4,5.10na-9        5,0.10na-4        3,2.10na-9        1,8.10na-9        1,2.10na-9        7,7.10na-10       6,1.10na-10        
Gd-148        0,005        1,7.10na-6        5,0.10na-4        1,6.10na-7        1,1.10na-7        7,3.10na-8        5,9.10na-8        5,6.10na-8        
Gd-149        0,005        4,0.10na-9        5,0.10na-4        2,7.10na-9        1,5.10na-9        9,3.10na-10      5,7.10na-10    4,5.10na-10        
Gd-151        0,005        2,1.10na-9        5,0.10na-4        1,3.10na-9        6,8.10na-10      4,2.10na-10     2,4.10na-10     2,0.10na-10        
Gd-152        0,005        1,2.10na-6        5,0.10na-4        1,2.10na-7        7,7.10na-8        5,3.10na-8        4,3.10na-8       4,1.10na-8        
Gd-153        0,005        2,9.10na-9        5,0.10na-4        1,8.10na-9        9,4.10na-10      5,8.10na-10      3,4.10na-10     2,7.10na-10        
Gd-159        0,005        5,7.10na-9        5,0.10na-4        3,6.10na-9        1,8.10na-9        1,1.10na-9        6,2.10na-10     4,9.10na-10        

terbium        
Tb-147        0,005        1,5.10na-9        5,0.10na-4        1,0.10na-9        5,4.10na-10        3,3.10na-10        2,0.10na-10        1,6.10na-10        
Tb-149        0,005        2,4.10na-9        5,0.10na-4        1,5.10na-9        8,0.10na-10        5,0.10na-10        3,1.10na-10        2,5.10na-10        
Tb-150        0,005        2,5.10na-9        5,0.10na-4        1,6.10na-9        8,3.10na-10        5,1.10na-10        3,2.10na-10        2,5.10na-10        
Tb-151        0,005        2,7.10na-9        5,0.10na-4        1,9.10na-9        1,0.10na-9          6,7.10na-10        4,2.10na-10        3,4.10na-10        
Tb-153        0,005        2,3.10na-9        5,0.10na-4        1,5.10na-9        8,2.10na-10        5,1.10na-10        3,1.10na-10        2,5.10na-10        
Tb-154        0,005        4,7.10na-9        5,0.10na-4        3,4.10na-9        1,9.10na-9          1,3.10na-9           8,1.10na-10        6,5.10na-10        
Tb-155        0,005        1,9.10na-9        5,0.10na-4        1,3.10na-9        6,8.10na-10        4,3.10na-10        2,6.10na-10        2,1.10na-10        
Tb-156        0,005        9,0.10na-9        5,0.10na-4        6,3.10na-9        3,5.10na-9          2,3.10na-9           1,5.10na-9          1,2.10na-9        
Tb-156m    0,005        1,5.10na-9        5,0.10na-4        1,0.10na-9        5,6.10na-10        3,5.10na-10        2,2.10na-10        1,7.10na-10        
Tb-156 m   0,005         8,0.10na-10     5,0.10na-4        5,2.10na-10      2,7.10na-10        1,7.10na-10        1,0.10na-10        8,1.10na-11        
Tb-157        0,005        4,9.10na-10     5,0.10na-4        2,2.10na-10      1,1.10na-10        6,8.10na-11        4,1.10na-11        3,4.10na-11        
Tb-158        0,005        1,3.10na-8        5,0.10na-4        5,9.10na-9        3,3.10na-9          2,1.10na-9          1,4.10na-9           1,1.10na-9        
Tb-160        0,005        1,6.10na-8        5,0.10na-4        1,0.10na-8        5,4.10na-9          3,3.10na-9          2,0.10na-9          1,6.10na-9        
Tb-161        0,005        8,3.10na-9        5,0.10na-4        5,3.10na-9        2,7.10na-9          1,6.10na-9          9,0.10na-10        7,2.10na-10        

dysprozium        
Dy-155        0,005        9,7.10na-10        5,0.10na-4      6,8.10na-10        3,8.10na-10        2,5.10na-10       1,6.10na-10       1,3.10na-10        
Dy-157        0,005        4,4.10na-10      5,0.10na-4        3,1.10na-10        1,8.10na-10        1,2.10na-10        7,7.10na-11        6,1.10na-11        
Dy-159        0,005        1,0.10na-9        5,0.10na-4        6,4.10na-10        3,4.10na-10        2,1.10na-10        1,3.10na-10        1,0.10na-10        
Dy-165        0,005        1,3.10na-9        5,0.10na-4        7,9.10na-10        3,9.10na-10        2,3.10na-10        1,4.10na-10        1,1.10na-10        
Dy-166        0,005        1,9.10na-8        5,0.10na-4        1,2.10na-8          6,0.10na-9           3,6.10na-9          2,0.10na-9         1,6.10na-9        

holmium        
Ho-155        0,005        3,8.10na-10        5,0.10na-4        2,3.10na-10        1,2.10na-10        7,1.10na-11        4,7.10na-11        3,7.10na-11        
Ho-157        0,005        5,8.10na-11        5,0.10na-4        3,6.10na-11        1,9.10na-11        1,2.10na-11        8,1.10na-12        6,5.10na-12        
Ho-159        0,005        7,1.10na-11        5,0.10na-4        4,3.10na-11        2,3.10na-11        1,4.10na-11        9,9.10na-12        7,9.10na-12        
Ho-161        0,005        1,4.10na-10        5,0.10na-4        8,1.10na-11        4,2.10na-11        2,5.10na-11        1,6.10na-11        1,3.10na-11        
Ho-162        0,005        3,5.10na-11        5,0.10na-4        2,0.10na-11        1,0.10na-11        6,0.10na-12        4,2.10na-12        3,3.10na-12        
Ho-162m     0,005        2,4.10na-10        5,0.10na-4        1,5.10na-10        7,9.10na-11        4,9.10na-11        3,3.10na-11        2,6.10na-11        
Ho-164        0,005        1,2.10na-10        5,0.10na-4        6,5.10na-11        3,2.10na-11        1,8.10na-11        1,2.10na-11        9,5.10na-12        
Ho-164m    0,005        2,0.10na-10        5,0.10na-4        1,1.10na-10        5,5.10na-11        3,2.10na-11        2,1.10na-11        1,6.10na-11        
Ho-166        0,005        1,6.10na-8          5,0.10na-4        1,0.10na-8          5,2.10na-9          3,1.10na-9          1,7.10na-9           1,4.10na-9        
Ho-166m     0,005        2,6.10na-8          5,0.10na-4        9,3.10na-9          5,3.10na-9          3,5.10na-9           2,4.10na-9          2,0.10na-9        
Ho-167        0,005        8,8.10na-10        5,0.10na-4        5,5.10na-10        2,8.10na-10        1,7.10na-10        1,0.10na-10        8,3.10na-11        

erbium       
Er-161        0,005        6,5.10na-10        5,0.10na-4        4,4.10na-10        2,4.10na-10        1,6.10na-10        1,0.10na-10        8,0.10na-11        
Er-165        0,005        1,7.10na-10        5,0.10na-4        1,1.10na-10        6,2.10na-11        3,9.10na-11        2,4.10na-11        1,9.10na-11        
Er-169        0,005        4,4.10na-9          5,0.10na-4        2,8.10na-9        1,4.10na-9            8,2.10na-10        4,7.10na-10        3,7.10na-10        
Er-171        0,005        4,0.10na-9          5,0.10na-4        2,5.10na-9        1,3.10na-9            7,6.10na-10        4,5.10na-10        3,6.10na-10        
Er-172        0,005        1,0.10na-8          5,0.10na-4        6,8.10na-9        3,5.10na-9            2,1.10na-9           1,3.10na-9          1,0.10na-9        

tulium        
Tm-162        0,005        2,9.10na-10      5,0.10na-4        1,7.10na-10      8,7.10na-11        5,2.10na-11        3,6.10na-11        2,9.10na-11        
Tm-166        0,005        2,1.10na-9        5,0.10na-4        1,5.10na-9        8,3.10na-10        5,5.10na-10        3,5.10na-10        2,8.10na-10        
Tm-167        0,005        6,0.10na-9        5,0.10na-4        3,9.10na-9        2,0.10na-9          1,2.10na-9           7,0.10na-10        5,6.10na-10        
Tm-170        0,005        1,6.10na-8        5,0.10na-4        9,8.10na-9        4,9.10na-9          2,9.10na-9           1,6.10na-9          1,3.10na-9        
Tm-171        0,005        1,5.10na-9        5,0.10na-4        7,8.10na-10      3,9.10na-10        2,3.10na-10        1,3.10na-10        1,1.10na-10        
Tm-172        0,005        1,9.10na-8        5,0.10na-4        1,2.10na-8        6,1.10na-9          3,7.10na-9           2,1.10na-9          1,7.10na-9        
Tm-173        0,005        3,3.10na-9        5,0.10na-4        2,1.10na-9        1,1.10na-9          6,5.10na-10        3,8.10na-10        3,1.10na-10        
Tm-175        0,005        3,1.10na-10      5,0.10na-4        1,7.10na-10      8,6.10na-11        5,0.10na-11        3,4.10na-11        2,7.10na-11        

yterbium      
Yb-162        0,005        2,2.10na-10      5,0.10na-4        1,3.10na-10      6,9.10na-11        4,2.10na-11        2,9.10na-11        2,3.10na-11        
Yb-166        0,005        7,7.10na-9        5,0.10na-4        5,4.10na-9        2,9.10na-9           1,9.10na-9          1,2.10na-9          9,5.10na-10        
Yb-167        0,005        7,0.10na-11      5,0.10na-4        4,1.10na-11      2,1.10na-11        1,2.10na-11        8,4.10na-12        6,7.10na-12        
Yb-169        0,005        7,1.10na-9        5,0.10na-4        4,6.10na-9        2,4.10na-9          1,5.10na-9           8,8.10na-10        7,1.10na-10        
Yb-175        0,005        5,0.10na-9        5,0.10na-4        3,2.10na-9        1,6.10na-9           9,5.10na-10        5,4.10na-10        4,4.10na-10        
Yb-177        0,005        1,0.10na-9        5,0.10na-4        6,8.10na-10      3,4.10na-10        2,0.10na-10        1,1.10na-10        8,8.10na-11        
Yb-178        0,005        1,4.10na-9        5,0.10na-4        8,4.10na-10      4,2.10na-10        2,4.10na-10        1,5.10na-10        1,2.10na-10        

lutecium       
Lu-169        0,005        3,5.10na-9        5,0.10na-4        2,4.10na-9        1,4.10na-9        8,9.10na-10        5,7.10na-10        4,6.10na-10        
Lu-170        0,005        7,4.10na-9        5,0.10na-4        5,2.10na-9        2,9.10na-9        1,9.10na-9          1,2.10na-9          9,9.10na-10        
Lu-171        0,005        5,9.10na-9        5,0.10na-4        4,0.10na-9        2,2.10na-9        1,4.10na-9          8,5.10na-10        6,7.10na-10        
Lu-172        0,005        1,0.10na-8        5,0.10na-4        7,0.10na-9        3,9.10na-9        2,5.10na-9         1,6.10na-9            1,3.10na-9        
Lu-173        0,005        2,7.10na-9        5,0.10na-4        1,6.10na-9        8,6.10na-10      5,3.10na-10        3,2.10na-10        2,6.10na-10        
Lu-174        0,005        3,2.10na-9        5,0.10na-4        1,7.10na-9        9,1.10na-10      5,6.10na-10        3,3.10na-10        2,7.10na-10        
Lu-174m    0,005        6,2.10na-9        5,0.10na-4        3,8.10na-9        1,9.10na-9        1,1.10na-9           6,6.10na-10        5,3.10na-10        
Lu-176        0,005        2,4.10na-8        5,0.10na-4        1,1.10na-8        5,7.10na-9        3,5.10na-9          2,2.10na-9           1,8.10na-9        
Lu-176m     0,005        2,0.10na-9        5,0.10na-4        1,2.10na-9        6,0.10na-10     3,5.10na-10        2,1.10na-10        1,7.10na-10        
Lu-177        0,005        6,1.10na-9        5,0.10na-4        3,9.10na-9        2,0.10na-9        1,2.10na-9          6,6.10na-10        5,3.10na-10        
Lu-177m     0,005        1,7.10na-8        5,0.10na-4        1,1.10na-8        5,8.10na-9        3,6.10na-9           2,1.10na-9        1,7.10na-9        
Lu-178        0,005        5,9.10na-10      5,0.10na-4        3,3.10na-10      1,6.10na-10      9,0.10na-11        6,1.10na-11        4,7.10na-11        
Lu-178m     0,005        4,3.10na-10      5,0.10na-4        2,4.10na-10      1,2.10na-10      7,1.10na-11        4,9.10na-11        3,8.10na-11        
Lu-179        0,005        2,4.10na-9        5,0.10na-4        1,5.10na-9        7,5.10na-10       4,4.10na-10        2,6.10na-10        2,1.10na-10        

hafnium       
Hf-170        0,020        3,9.10na-9        0,002        2,7.10na-9        1,5.10na-9        9,5.10na-10      6,0.10na-10        	4,8.10na-10        
Hf-172        0,020        1,9.10na-8        0,002        6,1.10na-9        3,3.10na-9        2,0.10na-9        1,3.10na-9        	1,0.10na-9        
Hf-173        0,020        1,9.10na-9        0,002        1,3.10na-9        7,2.10na-10      4,6.10na-10      2,8.10na-10        	2,3.10na-10        
Hf-175        0,020        3,8.10na-9        0,002        2,4.10na-9        1,3.10na-9        8,4.10na-10      5,2.10na-10        	4,1.10na-10        
Hf-177m     0,020        7,8.10na-10      0,002        4,7.10na-10      2,5.10na-10      1,5.10na-10     1,0.10na-10        	8,1.10na-11        
Hf-178m     0,020        7,0.10na-8        0,002        1,9.10na-8        1,1.10na-8        7,8.10na-9        5,5.10na-9        	4,7.10na-9        
Hf-179m     0,020        1,2.10na-8        0,002        7,8.10na-9        4,1.10na-9        2,6.10na-9        1,6.10na-9        	1,2.10na-9        
Hf-180m     0,020        1,4.10na-9        0,002        9,7.10na-10      5,3.10na-10     3,3.10na-10      2,1.10na-10        	1,7.10na-10        
Hf-181        0,020        1,2.10na-8        0,002        7,4.10na-9        3,8.10na-9        2,3.10na-9        1,4.10na-9        	1,1.10na-9        
Hf-182        0,020        5,6.10na-8        0,002        7,9.10na-9        5,4.10na-9        4,0.10na-9        3,3.10na-9        	3,0.10na-9        
Hf-182m     0,020        4,1.10na-10      0,002        2,5.10na-10     1,3.10na-10      7,8.10na-11      5,2.10na-11        	4,2.10na-11        
Hf-183        0,020        8,1.10na-10      0,002        4,8.10na-10      2,4.10na-10      1,4.10na-10      9,3.10na-11        	7,3.10na-11        
Hf-184        0,020        5,5.10na-9        0,002        3,6.10na-9        1,8.10na-9        1,1.10na-9        6,6.10na-10        	5,2.10na-10        

tantal        
Ta-172        0,010        5,5.10na-10        	0,001        3,2.10na-10        1,6.10na-10        9,8.10na-11        6,6.10na-11        5,3.10na-11        
Ta-173        0,010        2,0.10na-9        	0,001        1,3.10na-9          6,5.10na-10        3,9.10na-10        2,4.10na-10        1,9.10na-10        
Ta-174        0,010        6,2.10na-10        	0,001        3,7.10na-10        1,9.10na-10        1,1.10na-10        7,2.10na-11        5,7.10na-11        
Ta-175        0,010        1,6.10na-9        	0,001        1,1.10na-9          6,2.10na-10        4,0.10na-10        2,6.10na-10        2,1.10na-10        
Ta-176        0,010        2,4.10na-9        	0,001        1,7.10na-9          9,2.10na-10        6,1.10na-10        3,9.10na-10        3,1.10na-10        
Ta-177        0,010        1,0.10na-9        	0,001        6,9.10na-10        3,6.10na-10        2,2.10na-10        1,3.10na-10        1,1.10na-10        
Ta-178        0,010        6,3.10na-10        	0,001        4,5.10na-10        2,4.10na-10        1,5.10na-10        9,1.10na-11        7,2.10na-11        
Ta-179        0,010        6,2.10na-10        	0,001        4,1.10na-10        2,2.10na-10        1,3.10na-10        8,1.10na-11        6,5.10na-11        
Ta-180        0,010        8,1.10na-9        	0,001        5,3.10na-9          2,8.10na-9          1,7.10na-9          1,1.10na-9          8,4.10na-10        
Ta-180m     0,010        5,8.10na-10        	0,001        3,7.10na-10        1,9.10na-10        1,1.10na-10        6,7.10na-11        5,4.10na-11        
Ta-182        0,010        1,4.10na-8        	0,001        9,4.10na-9          5,0.10na-9          3,1.10na-9          1,9.10na-9          1,5.10na-9        
Ta-182m     0,010        1,4.10na-10        	0,001        7,5.10na-11        3,7.10na-11        2,1.10na-11        1,5.10na-11        1,2.10na-11        
Ta-183        0,010        1,4.10na-8        	0,001        9,3.10na-9          4,7.10na-9          2,8.10na-9          1,6.10na-9          1,3.10na-9        
Ta-184        0,010        6,7.10na-9        	0,001        4,4.10na-9          2,3.10na-9          1,4.10na-9          8,5.10na-10        6,8.10na-10        
Ta-185        0,010        8,3.10na-10        	0,001        4,6.10na-10        2,3.10na-10        1,3.10na-10        8,6.10na-11        6,8.10na-11        
Ta-186        0,010        3,8.10na-10        	0,001        2,1.10na-10        1,1.10na-10        6,1.10na-11        4,2.10na-11        3,3.10na-11        

wolfram        
W-176        0,600        6,8.10na-10        	0,300        5,5.10na-10        3,0.10na-10        2,0.10na-10        1,3.10na-10        1,0.10na-10        
W-177        0,600        4,4.10na-10        	0,300        3,2.10na-10        1,7.10na-10        1,1.10na-10        7,2.10na-11        5,8.10na-11        
W-178        0,600        1,8.10na-9        	0,300        1,4.10na-9          7,3.10na-10        4,5.10na-10        2,7.10na-10        2,2.10na-10        
W-179        0,600        3,4.10na-11        	0,300        2,0.10na-11        1,0.10na-11        6,2.10na-12        4,2.10na-12        3,3.10na-12        
W-181        0,600        6,3.10na-10        	0,300        4,7.10na-10        2,5.10na-10        1,6.10na-10        9,5.10na-11        7,6.10na-11        
W-185        0,600        4,4.10na-9        	0,300        3,3.10na-9          1,6.10na-9          9,7.10na-10        5,5.10na-10        4,4.10na-10        
W-187        0,600        5,5.10na-9        	0,300        4,3.10na-9          2,2.10na-9           1,3.10na-9         7,8.10na-10        6,3.10na-10        
W-188        0,600        2,1.10na-8        	0,300        1,5.10na-8          7,7.10na-9          4,6.10na-9          2,6.10na-9           2,1.10na-9        

rhenium        
Re-177        1,000        2,5.10na-10        	0,800        1,4.10na-10      7,2.10na-11        4,1.10na-11        2,8.10na-11        2,2.10na-11        
Re-178        1,000        2,9.10na-10        	0,800        1,6.10na-10      7,9.10na-11        4,6.10na-11        3,1.10na-11        2,5.10na-11        
Re-181        1,000        4,2.10na-9        	0,800        2,8.10na-9        1,4.10na-9          8,2.10na-10        5,4.10na-10        4,2.10na-10        
Re-182        1,000        1,4.10na-8        	0,800        8,9.10na-9        4,7.10na-9          2,8.10na-9          1,8.10na-9          1,4.10na-9        
Re-182        1,000        2,4.10na-9        	0,800        1,7.10na-9        8,9.10na-10        5,2.10na-10        3,5.10na-10        2,7.10na-10        
Re-184        1,000        8,9.10na-9        	0,800        5,6.10na-9        3,0.10na-9          1,8.10na-9          1,3.10na-9          1,0.10na-9        
Re-184m     1,000        1,7.10na-8        	0,800        9,8.10na-9        4,9.10na-9          2,8.10na-9          1,9.10na-9          1,5.10na-9        
Re-186        1,000        1,9.10na-8        	0,800        1,1.10na-8        5,5.10na-9          3,0.10na-9          1,9.10na-9          1,5.10na-9        
Re-186 m    1,000        3,0.10na-8        	0,800        1,6.10na-8        7,6.10na-9          4,4.10na-9          2,8.10na-9          2,2.10na-9        
Re-187        1,000        6,8.10na-11        	0,800        3,8.10na-11      1,8.10na-11        1,0.10na-11        6,6.10na-12        5,1.10na-12        
Re-188        1,000        1,7.10na-8        	0,800        1,1.10na-8        5,4.10na-9          2,9.10na-9          1,8.10na-9          1,4.10na-9        
Re-188m     1,000        3,8.10na-10        	0,800        2,3.10na-10      1,1.10na-10        6,1.10na-11        4,0.10na-11        3,0.10na-11        
Re-189        1,000        9,8.10na-9        	0,800        6,2.10na-9        3,0.10na-9          1,6.10na-9          1,0.10na-9          7,8.10na-10        

osmium        
Os-180        0,020        1,6.10na-10        	0,010        9,8.10na-11        5,1.10na-11        3,2.10na-11        2,2.10na-11        1,7.10na-11        Os-181        0,020        7,6.10na-10        	0,010        5,0.10na-10        2,7.10na-10        1,7.10na-10        1,1.10na-10        8,9.10na-11        Os-182        0,020        4,6.10na-9        	0,010        3,2.10na-9          1,7.10na-9          1,1.10na-9           7,0.10na-10        5,6.10na-10        
Os-185        0,020        3,8.10na-9        	0,010        2,6.10na-9          1,5.10na-9          9,8.10na-10        6,5.10na-10        5,1.10na-10        
Os-189m     0,020        2,1.10na-10        	0,010        1,3.10na-10        6,5.10na-11        3,8.10na-11        2,2.10na-11        1,8.10na-11        Os-191        0,020        6,3.10na-9        	0,010        4,1.10na-9          2,1.10na-9          1,2.10na-9           7,0.10na-10        5,7.10na-10        
Os-19m       0,020        1,1.10na-9        	0,010        7,1.10na-10        3,5.10na-10        2,1.10na-10        1,2.10na-10        9,6.10na-11        
Os-193        0,020        9,3.10na-9        	0,010        6,0.10na-9          3,0.10na-9          1,8.10na-9           1,0.10na-9          8,1.10na-10        
Os-194        0,020        2,9.10na-8        	0,010        1,7.10na-8          8,8.10na-9          5,2.10na-9           3,0.10na-9          2,4.10na-9        

iridium        
Ir-182        0,020        5,3.10na-10        	0,010        3,0.10na-10        1,5.10na-10        8,9.10na-11        6,0.10na-11        4,8.10na-11        
Ir-184        0,020        1,5.10na-9        	0,010        9,7.10na-10        5,2.10na-10        3,3.10na-10        2,1.10na-10        1,7.10na-10        
Ir-185        0,020        2,4.10na-9        	0,010        1,6.10na-9          8,6.10na-10        5,3.10na-10        3,3.10na-10        2,6.10na-10        
Ir-186        0,020        3,8.10na-9        	0,010        2,7.10na-9          1,5.10na-9           9,6.10na-10        6,1.10na-10        4,9.10na-10        
Ir-186        0,020        5,8.10na-10        	0,010        3,6.10na-10        2,1.10na-10        1,3.10na-10        7,7.10na-11        6,1.10na-11        
Ir-187        0,020        1,1.10na-9        	0,010        7,3.10na-10        3,9.10na-10        2,5.10na-10        1,5.10na-10        1,2.10na-10        
Ir-188        0,020        4,6.10na-9        	0,010        3,3.10na-9           1,8.10na-9          1,2.10na-9          7,9.10na-10        6,3.10na-10        
Ir-189        0,020        2,5.10na-9        	0,010        1,7.10na-9           8,6.10na-10        5,2.10na-10        3,0.10na-10        2,4.10na-10        
Ir-190        0,020        1,0.10na-8        	0,010        7,1.10na-9           3,9.10na-9          2,5.10na-9          1,6.10na-9           1,2.10na-9        
Ir-190m     0,020        9,4.10na-10        	0,010        6,4.10na-10        3,5.10na-10        2,3.10na-10        1,5.10na-10        1,2.10na-10        
Ir-190m     0,020        7,9.10na-11        	0,010        5,0.10na-11        2,6.10na-11        1,6.10na-11        1,0.10na-11        8,0.10na-12        
Ir-192        0,020        1,3.10na-8        	0,010        8,7.10na-9          4,6.10na-9           2,8.10na-9          1,7.10na-9          1,4.10na-9        
Ir-192m     0,020        2,8.10na-9        	0,010        1,4.10na-9          8,3.10na-10        5,5.10na-10        3,7.10na-10        3,1.10na-10        
Ir-193m     0,020        3,2.10na-9        	0,010        2,0.10na-9          1,0.10na-9          6,0.10na-10        3,4.10na-10        2,7.10na-10        
Ir-194        0,020        1,5.10na-8        	0,010        9,8.10na-9          4,9.10na-9          2,9.10na-9          1,7.10na-9           1,3.10na-9        
Ir-194m     0,020        1,7.10na-8        	0,010        1,1.10na-8          6,4.10na-9          4,1.10na-9           2,6.10na-9           2,1.10na-9        
Ir-195        0,020        1,2.10na-9        	0,010        7,3.10na-10        3,6.10na-10        2,1.10na-10        1,3.10na-10        1,0.10na-10        
Ir-195m     0,020        2,3.10na-9        	0,010        1,5.10na-9          7,3.10na-10        4,3.10na-10        2,6.10na-10        2,1.10na-10    

platina        
Pt-186        0,020        7,8.10na-10        	0,010        5,3.10na-10        2,9.10na-10        1,8.10na-10        1,2.10na-10        9,3.10na-11        
Pt-188        0,020        6,7.10na-9        	0,010        4,5.10na-9          2,4.10na-9           1,5.10na-9          9,5.10na-10        7,6.10na-10        
Pt-189        0,020        1,1.10na-9        	0,010        7,4.10na-10        3,9.10na-10        2,5.10na-10        1,5.10na-10        1,2.10na-10        
Pt-191        0,020        3,1.10na-9        	0,010        2,1.10na-9          1,1.10na-9          6,9.10na-10         4,2.10na-10        3,4.10na-10        
Pt-193        0,020        3,7.10na-10        	0,010        2,4.10na-10        1,2.10na-10        6,9.10na-11        3,9.10na-11        3,1.10na-11        
Pt-193m     0,020        5,2.10na-9        	0,010        3,4.10na-9          1,7.10na-9           9,9.10na-10        5,6.10na-10        4,5.10na-10        
Pt-195m     0,020        7,1.10na-9        	0,010        4,6.10na-9          2,3.10na-9           1,4.10na-9          7,9.10na-10        6,3.10na-10        
Pt-197        0,020        4,7.10na-9        	0,010        3,0.10na-9          1,5.10na-9           8,8.10na-10        5,1.10na-10        4,0.10na-10        
Pt-197m     0,020        1,0.10na-9        	0,010        6,1.10na-10        3,0.10na-10        1,8.10na-10        1,1.10na-10        8,4.10na-11        
Pt-199        0,020        4,7.10na-10        	0,010        2,7.10na-10        1,3.10na-10        7,5.10na-11        5,0.10na-11        3,9.10na-11        
Pt-200        0,020        1,4.10na-8                   0,010        8,8.10na-9          4,4.10na-9           2,6.10na-9         1,5.10na-9           1,2.10na-9        

zlato        
Au-193        0,200        1,2.10na-9        	0,100        8,8.10na-10      4,6.10na-10        2,8.10na-10        1,7.10na-10        1,3.10na-10        
Au-194        0,200        2,9.10na-9        	0,100        2,2.10na-9        1,2.10na-9          8,1.10na-10        5,3.10na-10        4,2.10na-10        
Au-195        0,200        2,4.10na-9        	0,100        1,7.10na-9        8,9.10na-10        5,4.10na-10        3,2.10na-10        2,5.10na-10        
Au-198        0,200        1,0.10na-8        	0,100        7,2.10na-9        3,7.10na-9           2,2.10na-9          1,3.10na-9          1,0.10na-9        
Au-198m     0,200        1,2.10na-8        	0,100        8,5.10na-9        4,4.10na-9           2,7.10na-9          1,6.10na-9           1,3.10na-9        
Au-199        0,200        4,5.10na-9        	0,100        3,1.10na-9        1,6.10na-9           9,5.10na-10        5,5.10na-10        4,4.10na-10        
Au-200        0,200        8,3.10na-10        	0,100        4,7.10na-10      2,3.10na-10        1,3.10na-10        8,7.10na-11        6,8.10na-11        
Au-200m     0,200        9,2.10na-9        	0,100        6,6.10na-9        3,5.10na-9          2,2.10na-9           1,3.10na-9           1,1.10na-9        
Au-201        0,200        3,1.10na-10        	0,100        1,7.10na-10      8,2.10na-11        4,6.10na-11        3,1.10na-11        2,4.10na-11     

rtuť        
Hg-193        	1,000        3,3.10na-10      1,000        1,9.10na-10        9,8.10na-11        5,8.10na-11        3,9.10na-11        3,1.10na-11        	0,800        4,7.10na-10      0,400        4,4.10na-10        2,2.10na-10        1,4.10na-10        8,3.10na-11        6,6.10na-11        
Hg-193        	0,040        8,5.10na-10      0,020        5,5.10na-10        2,8.10na-10        1,7.10na-10        1,0.10na-10        8,2.10na-11        
Hg-193m        	1,000        1,1.10na-9        1,000        6,8.10na-10        3,7.10na-10        2,3.10na-10        1,5.10na-10        1,3.10na-10        	0,800        1,6.10na-9        0,400        1,8.10na-9          9,5.10na-10        6,0.10na-10        3,7.10na-10        3,0.10na-10        
Hg-193m        	0,040        3,6.10na-9        0,020        2,4.10na-9          1,3.10na-9          8,1.10na-10        5,0.10na-10        4,0.10na-10        
Hg-194        	1,000        1,3.10na-7        1,000        1,2.10na-7          8,4.10na-8          6,6.10na-8          5,5.10na-8          5,1.10na-8        
	0,800        1,1.10na-7        0,400        4,8.10na-8          3,5.10na-8          2,7.10na-8          2,3.10na-8          2,1.10na-8        
Hg-194        	0,040        7,2.10na-9        0,020        3,6.10na-9          2,6.10na-9          1,9.10na-9          1,5.10na-9           1,4.10na-9        
Hg-195        	1,000        3,0.10na-10      1,000        2,0.10na-10        1,0.10na-10        6,4.10na-11        4,2.10na-11        3,4.10na-11        	0,800        4,6.10na-10      0,400        4,8.10na-10        2,5.10na-10        1,5.10na-10        9,3.10na-11        7,5.10na-11        
Hg-195        	0,040        9,5.10na-10      0,020        6,3.10na-10        3,3.10na-10        2,0.10na-10        1,2.10na-10        9,7.10na-11        
Hg-195m        	1,000        2,1.10na-9        1,000        1,3.10na-9          6,8.10na-10        4,2.10na-10        2,7.10na-10        2,2.10na-10        	0,800        2,6.10na-9        0,400        2,8.10na-9          1,4.10na-9          8,7.10na-10        5,1.10na-10        4,1.10na-10        
Hg-195m        	0,040        5,8.10na-9        0,020        3,8.10na-9          2,0.10na-9          1,2.10na-9          7,0.10na-10        5,6.10na-10        
Hg-197        	1,000        9,7.10na-10      1,000        6,2.10na-10        3,1.10na-10        1,9.10na-10        1,2.10na-10        9,9.10na-11        	0,800        1,3.10na-9        0,400        1,2.10na-9          6,1.10na-10        3,7.10na-10        2,2.10na-10        1,7.10na-10        
Hg-197        	0,040        2,5.10na-9        0,020        1,6.10na-9          8,3.10na-10        5,0.10na-10        2,9.10na-10        2,3.10na-10        
Hg-197m        	1,000        1,5.10na-9        1,000        9,5.10na-10        4,8.10na-10        2,9.10na-10        1,8.10na-10        1,5.10na-10        	0,800        2,2.10na-9        0,400        2,5.10na-9          1,2.10na-9          7,3.10na-10        4,2.10na-10        3,4.10na-10        
Hg-197m        	0,040        5,2.10na-9        0,020        3,4.10na-9          1,7.10na-9          1,0.10na-9          5,9.10na-10        4,7.10na-10        
Hg-199m        	1,000        3,4.10na-10      1,000        1,9.10na-10        9,3.10na-11        5,3.10na-11        3,6.10na-11        2,8.10na-11        	0,800        3,6.10na-10      0,400        2,1.10na-10        1,0.10na-10        5,8.10na-11        3,9.10na-11        3,1.10na-11        
Hg-199m        	0,040        3,7.10na-10      0,020        2,1.10na-10        1,0.10na-10        5,9.10na-11        3,9.10na-11        3,1.10na-11        
Hg-203        	1,000        1,5.10na-8        1,000        1,1.10na-8         5,7.10na-9           3,6.10na-9           2,3.10na-9          1,9.10na-9        
	0,800        1,3.10na-8        0,400        6,4.10na-9          3,4.10na-9          2,1.10na-9           1,3.10na-9          1,1.10na-9        
Hg-203        	0,040        5,5.10na-9        0,020        3,6.10na-9          1,8.10na-9          1,1.10na-9           6,7.10na-10        5,4.10na-10        

talium        
Tl-194        1,000        6,1.10na-11        1,000        3,9.10na-11        2,2.10na-11        1,4.10na-11        1,0.10na-11        8,1.10na-12        
Tl-194m     1,000        3,8.10na-10        1,000        2,2.10na-10        1,2.10na-10        7,0.10na-11        4,9.10na-11        4,0.10na-11        
Tl-195        1,000        2,3.10na-10        1,000        1,4.10na-10        7,5.10na-11        4,7.10na-11        3,3.10na-11        2,7.10na-11        
Tl-197        1,000        2,1.10na-10        1,000        1,3.10na-10        6,7.10na-11        4,2.10na-11        2,8.10na-11        2,3.10na-11        
Tl-198        1,000        4,7.10na-10        1,000        3,3.10na-10        1,9.10na-10        1,2.10na-10        8,7.10na-11        7,3.10na-11        
Tl-198m     1,000        4,8.10na-10        1,000        3,0.10na-10        1,6.10na-10        9,7.10na-11        6,7.10na-11        5,4.10na-11        
Tl-199        1,000        2,3.10na-10        1,000        1,5.10na-10        7,7.10na-11        4,8.10na-11        3,2.10na-11        2,6.10na-11        
Tl-200        1,000        1,3.10na-9          1,000        9,1.10na-10        5,3.10na-10        3,5.10na-10        2,4.10na-10        2,0.10na-10        
Tl-201        1,000        8,4.10na-10        1,000        5,5.10na-10        2,9.10na-10        1,8.10na-10        1,2.10na-10        9,5.10na-11        
Tl-202        1,000        2,9.10na-9          1,000        2,1.10na-9          1,2.10na-9           7,9.10na-10        5,4.10na-10        4,5.10na-10        
Tl-204        1,000        1,3.10na-8          1,000        8,5.10na-9          4,2.10na-9           2,5.10na-9          1,5.10na-9          1,2.10na-9        

olovo        
Pb-195m     0,600        2,6.10na-10         0,200        1,6.10na-10        8,4.10na-11        5,2.10na-11        3,5.10na-11        2,9.10na-11        
Pb-198        0,600        5,9.10na-10         0,200        4,8.10na-10        2,7.10na-10        1,7.10na-10        1,1.10na-10        1,0.10na-10        
Pb-199        0,600        3,5.10na-10         0,200        2,6.10na-10        1,5.10na-10        9,4.10na-11        6,3.10na-11        5,4.10na-11        
Pb-200        0,600        2,5.10na-9           0,200        2,0.10na-9           1,1.10na-9          7,0.10na-10        4,4.10na-10        4,0.10na-10        
Pb-201        0,600        9,4.10na-10         0,200        7,8.10na-10        4,3.10na-10        2,7.10na-10        1,8.10na-10        1,6.10na-10        
Pb-202        0,600        3,4.10na-8           0,200        1,6.10na-8           1,3.10na-8          1,9.10na-8           2,7.10na-8         8,8.10na-9        
Pb-202m     0,600        7,6.10na-10        0,200        6,1.10na-10        3,5.10na-10          2,3.10na-10       1,5.10na-10        1,3.10na-10        
Pb-203        0,600        1,6.10na-9           0,200        1,3.10na-9           6,8.10na-10        4,3.10na-10        2,7.10na-10        2,4.10na-10        
Pb-205        0,600        2,1.10na-9           0,200        9,9.10na-10        6,2.10na-10        6,1.10na-10        6,5.10na-10        2,8.10na-10        
Pb-209        0,600        5,7.10na-10        0,200        3,8.10na-10         1,9.10na-10        1,1.10na-10        6,6.10na-11        5,7.10na-11        
Pb-210        0,600        8,4.10na-6           0,200        3,6.10na-6           2,2.10na-6           1,9.10na-6        1,9.10na-6           6,9.10na-7        
Pb-211        0,600        3,1.10na-9           0,200        1,4.10na-9           7,1.10na-10        4,1.10na-10       2,7.10na-10        1,8.10na-10        
Pb-212        0,600        1,5.10na-7           0,200        6,3.10na-8           3,3.10na-8          2,0.10na-8         1,3.10na-8           6,0.10na-9        
Pb-214        0,600        2,7.10na-9           0,200        1,0.10na-9          5,2.10na-10        3,1.10na-10        2,0.10na-10        1,4.10na-10        

vizmut        
Bi-200        0,100        4,2.10na-10      0,050        2,7.10na-10      1,5.10na-10      9,5.10na-11      6,4.10na-11      5,1.10na-11        
Bi-201        0,100        1,0.10na-9        0,050        6,7.10na-10      3,6.10na-10      2,2.10na-10      1,4.10na-10      1,2.10na-10        
Bi-202        0,100        6,4.10na-10      0,050        4,4.10na-10      2,5.10na-10      1,6.10na-10      1,1.10na-10      8,9.10na-11        
Bi-203        0,100        3,5.10na-9        0,050        2,5.10na-9        1,4.10na-9        9,3.10na-10      6,0.10na-10      4,8.10na-10        
Bi-205        0,100        6,1.10na-9        0,050        4,5.10na-9        2,6.10na-9        1,7.10na-9        1,1.10na-9        9,0.10na-10        
Bi-206        0,100        1,4.10na-8        0,050        1,0.10na-8        5,7.10na-9        3,7.10na-9        2,4.10na-9        1,9.10na-9        
Bi-207        0,100        1,0.10na-8        0,050        7,1.10na-9        3,9.10na-9        2,5.10na-9        1,6.10na-9        1,3.10na-9        
Bi-210        0,100        1,5.10na-8        0,050        9,7.10na-9        4,8.10na-9        2,9.10na-9        1,6.10na-9        1,3.10na-9        
Bi-210m     0,100        2,1.10na-7        0,050        9,1.10na-8        4,7.10na-8        3,0.10na-8        1,9.10na-8        1,5.10na-8        
Bi-212        0,100        3,2.10na-9        0,050        1,8.10na-9        8,7.10na-10      5,0.10na-10      3,3.10na-10      2,6.10na-10        
Bi-213        0,100        2,5.10na-9        0,050        1,4.10na-9        6,7.10na-10      3,9.10na-10      2,5.10na-10      2,0.10na-10        
Bi-214        0,100        1,4.10na-9        0,050        7,4.10na-10      3,6.10na-10      2,1.10na-10      1,4.10na-10      1,1.10na-10        

polonium        
Po-203        1,000        2,9.10na-10        0,500        2,4.10na-10        1,3.10na-10        8,5.10na-11        5,8.10na-11        4,6.10na-11        
Po-205        1,000        3,5.10na-10        0,500        2,8.10na-10        1,6.10na-10        1,1.10na-10        7,2.10na-11        5,8.10na-11        
Po-207        1,000        4,4.10na-10        0,500        5,7.10na-10        3,2.10na-10        2,1.10na-10        1,4.10na-10        1,1.10na-10        
Po-210        1,000        2,6.10na-5          0,500        8,8.10na-6           4,4.10na-6          2,6.10na-6          1,6.10na-6          1,2.10na-6        

astat        
At-207        1,000        2,5.10na-9        1,000        1,6.10na-9        8,0.10na-10        4,8.10na-10        2,9.10na-10        2,4.10na-10        
At-211        1,000        1,2.10na-7        1,000        7,8.10na-8        3,8.10na-8           2,3.10na-8          1,3.10na-8          1,1.10na-8        

francium        
Fr-222        1,000        6,2.10na-9        1,000        3,9.10na-9        2,0.10na-9        1,3.10na-9        8,5.10na-10        7,2.10na-10        
Fr-223        1,000        2,6.10na-8        1,000        1,7.10na-8        8,3.10na-9        5,0.10na-9        2,9.10na-9           2,4.10na-9        

radium        
Ra-223        0,600        5,3.10na-6        0,200        1,1.10na-6        5,7.10na-7        4,5.10na-7        3,7.10na-7        1,0.10na-7        
Ra-224        0,600        2,7.10na-6        0,200        6,6.10na-7        3,5.10na-7        2,6.10na-7        2,0.10na-7        6,5.10na-8        
Ra-225        0,600        7,1.10na-6        0,200        1,2.10na-6        6,1.10na-7        5,0.10na-7        4,4.10na-7        9,9.10na-8        
Ra-226        0,600        4,7.10na-6        0,200        9,6.10na-7        6,2.10na-7        8,0.10na-7        1,5.10na-6        2,8.10na-7        
Ra-227        0,600        1,1.10na-9        0,200        4,3.10na-10      2,5.10na-10     1,7.10na-10      1,3.10na-10      8,1.10na-11        
Ra-228        0,600        3,0.10na-5        0,200        5,7.10na-6        3,4.10na-6        3,9.10na-6        5,3.10na-6        6,9.10na-7        

aktinium        
Ac-224        0,005        1,0.10na-8        5,0.10na-4        5,2.10na-9        2,6.10na-9        1,5.10na-9        8,8.10na-10      7,0.10na-10        
Ac-225        0,005        4,6.10na-7        5,0.10na-4        1,8.10na-7        9,1.10na-8        5,4.10na-8        3,0.10na-8        2,4.10na-8        
Ac-226        0,005        1,4.10na-7        5,0.10na-4        7,6.10na-8        3,8.10na-8        2,3.10na-8        1,3.10na-8        1,0.10na-8        
Ac-227        0,005        3,3.10na-5        5,0.10na-4        3,1.10na-6        2,2.10na-6        1,5.10na-6        1,2.10na-6        1,1.10na-6        
Ac-228        0,005        7,4.10na-9        5,0.10na-4        2,8.10na-9        1,4.10na-9        8,7.10na-10      5,3.10na-10      4,3.10na-10        

thorium        
Th-226        0,005        4,4.10na-9        5,0.10na-4        2,4.10na-9        1,2.10na-9        6,7.10na-10      4,5.10na-10      3,5.10na-10        
Th-227        0,005        3,0.10na-7        5,0.10na-4        7,0.10na-8        3,6.10na-8        2,3.10na-8        1,5.10na-8        8,8.10na-9        
Th-228        0,005        3,7.10na-6        5,0.10na-4        3,7.10na-7        2,2.10na-7        1,5.10na-7        9,4.10na-8        7,2.10na-8        
Th-229        0,005        1,1.10na-5        5,0.10na-4        1,0.10na-6        7,8.10na-7        6,2.10na-7        5,3.10na-7        4,9.10na-7        
Th-230        0,005        4,1.10na-6        5,0.10na-4        4,1.10na-7        3,1.10na-7        2,4.10na-7        2,2.10na-7        2,1.10na-7        
Th-231        0,005        3,9.10na-9        5,0.10na-4        2,5.10na-9        1,2.10na-9        7,4.10na-10      4,2.10na-10      3,4.10na-10        
Th-232        0,005        4,6.10na-6        5,0.10na-4        4,5.10na-7        3,5.10na-7        2,9.10na-7        2,5.10na-7        2,3.10na-7        
Th-234        0,005        4,0.10na-8        5,0.10na-4        2,5.10na-8        1,3.10na-8        7,4.10na-9        4,2.10na-9        3,4.10na-9        

protaktinium        
Pa-227        0,005        5,8.10na-9        5,0.10na-4        3,2.10na-9        1,5.10na-9        8,7.10na-10      5,8.10na-10      4,5.10na-10        
Pa-228        0,005        1,2.10na-8        5,0.10na-4        4,8.10na-9        2,6.10na-9        1,6.10na-9        9,7.10na-10      7,8.10na-10        
Pa-230        0,005        2,6.10na-8        5,0.10na-4        5,7.10na-9        3,1.10na-9        1,9.10na-9        1,1.10na-9        9,2.10na-10        
Pa-231        0,005        1,3.10na-5        5,0.10na-4        1,3.10na-6        1,1.10na-6        9,2.10na-7        8,0.10na-7        7,1.10na-7        
Pa-232        0,005        6,3.10na-9        5,0.10na-4        4,2.10na-9        2,2.10na-9        1,4.10na-9        8,9.10na-10      7,2.10na-10        
Pa-233        0,005        9,7.10na-9        5,0.10na-4        6,2.10na-9        3,2.10na-9        1,9.10na-9        1,1.10na-9        8,7.10na-10        
Pa-234        0,005        5,0.10na-9        5,0.10na-4        3,2.10na-9        1,7.10na-9        1,0.10na-9        6,4.10na-10      5,1.10na-10        

uran        
U-230        0,040        7,9.10na-7        0,020        3,0.10na-7        1,5.10na-7        1,0.10na-7        6,6.10na-8        5,6.10na-8        
U-231        0,040        3,1.10na-9        0,020        2,0.10na-9        1,0.10na-9        6,1.10na-10      3,5.10na-10      2,8.10na-10        
U-232        0,040        2,5.10na-6        0,020        8,2.10na-7        5,8.10na-7        5,7.10na-7        6,4.10na-7        3,3.10na-7        
U-233        0,040        3,8.10na-7        0,020        1,4.10na-7        9,2.10na-8        7,8.10na-8        7,8.10na-8        5,1.10na-8        
U-234        0,040        3,7.10na-7        0,020        1,3.10na-7        8,8.10na-8        7,4.10na-8        7,4.10na-8        4,9.10na-8        
U-235        0,040        3,5.10na-7        0,020        1,3.10na-7        8,5.10na-8        7,1.10na-8        7,0.10na-8        4,7.10na-8        
U-236        0,040        3,5.10na-7        0,020        1,3.10na-7        8,4.10na-8        7,0.10na-8        7,0.10na-8        4,7.10na-8        
U-237        0,040        8,3.10na-9        0,020        5,4.10na-9        2,8.10na-9        1,6.10na-9        9,5.10na-10      7,6.10na-10        
U-238        0,040        3,4.10na-7        0,020        1,2.10na-7        8,0.10na-8        6,8.10na-8        6,7.10na-8        4,5.10na-8        
U-239        0,040        3,4.10na-10      0,020        1,9.10na-10      9,3.10na-11      5,4.10na-11      3,5.10na-11     2,7.10na-11        
U-240        0,040        1,3.10na-8        0,020        8,1.10na-9        4,1.10na-9        2,4.10na-9        1,4.10na-9        1,1.10na-9        

neptunium        
Np-232        0,005        8,7.10na-11        5,0.10na-4        5,1.10na-11      2,7.10na-11        1,7.10na-11        1,2.10na-11        9,7.10na-12        
Np-233        0,005        2,1.10na-11        5,0.10na-4        1,3.10na-11      6,6.10na-12        4,0.10na-12        2,8.10na-12        2,2.10na-12        
Np-234        0,005        6,2.10na-9          5,0.10na-4        4,4.10na-9        2,4.10na-9          1,6.10na-9          1,0.10na-9           8,1.10na-10        
Np-235        0,005        7,1.10na-10        5,0.10na-4        4,1.10na-10      2,0.10na-10        1,2.10na-10        6,8.10na-11        5,3.10na-11        
Np-236        0,005        1,9.10na-7          5,0.10na-4        2,4.10na-8        1,8.10na-8          1,8.10na-8           1,8.10na-8           1,7.10na-8        
Np-236        0,005        2,5.10na-9          5,0.10na-4        1,3.10na-9        6,6.10na-10        4,0.10na-10        2,4.10na-10        1,9.10na-10        
Np-237        0,005        2,0.10na-6          5,0.10na-4        2,1.10na-7        1,4.10na-7          1,1.10na-7           1,1.10na-7          1,1.10na-7        
Np-238        0,005        9,5.10na-9          5,0.10na-4        6,2.10na-9        3,2.10na-9          1,9.10na-9          1,1.10na-9          9,1.10na-10        
Np-239        0,005        8,9.10na-9          5,0.10na-4        5,7.10na-9        2,9.10na-9          1,7.10na-9          1,0.10na-9          8,0.10na-10        
Np-240        0,005        8,7.10na-10        5,0.10na-4        5,2.10na-10      2,6.10na-10        1,6.10na-10       1,0.10na-10        8,2.10na-11        

plutonium        
Pu-234        0,005        2,1.10na-9        5,0.10na-4        1,1.10na-9        5,5.10na-10      3,3.10na-10      2,0.10na-10     1,6.10na-10        
Pu-235        0,005        2,2.10na-11      5,0.10na-4        1,3.10na-11      6,5.10na-12      3,9.10na-12      2,7.10na-12     2,1.10na-12        
Pu-236        0,005        2,1.10na-6        5,0.10na-4        2,2.10na-7        1,4.10na-7        1,0.10na-7        8,5.10na-8        8,7.10na-8        
Pu-237        0,005        1,1.10na-9        5,0.10na-4        6,9.10na-10      3,6.10na-10      2,2.10na-10     1,3.10na-10      1,0.10na-10        
Pu-238        0,005        4,0.10na-6        5,0.10na-4        4,0.10na-7        3,1.10na-7        2,4.10na-7        2,2.10na-7        2,3.10na-7        
Pu-239        0,005        4,2.10na-6        5,0.10na-4        4,2.10na-7        3,3.10na-7        2,7.10na-7        2,4.10na-7        2,5.10na-7        
Pu-240        0,005        4,2.10na-6        5,0.10na-4        4,2.10na-7        3,3.10na-7        2,7.10na-7        2,4.10na-7        2,5.10na-7        
Pu-241        0,005        5,6.10na-8        5,0.10na-4        5,7.10na-9        5,5.10na-9        5,1.10na-9        4,8.10na-9        4,8.10na-9        
Pu-242        0,005        4,0.10na-6        5,0.10na-4        4,0.10na-7        3,2.10na-7        2,6.10na-7        2,3.10na-7        2,4.10na-7        
Pu-243        0,005        1,0.10na-9        5,0.10na-4        6,2.10na-10      3,1.10na-10      1,8.10na-10      1,1.10na-10     8,5.10na-11        
Pu-244        0,005        4,0.10na-6        5,0.10na-4        4,1.10na-7        3,2.10na-7        2,6.10na-7        2,3.10na-7        2,4.10na-7        
Pu-245        0,005        8,0.10na-9        5,0.10na-4        5,1.10na-9        2,6.10na-9        1,5.10na-9        8,9.10na-10      7,2.10na-10        
Pu-246        0,005        3,6.10na-8        5,0.10na-4        2,3.10na-8        1,2.10na-8        7,1.10na-9        4,1.10na-9        3,3.10na-9        

americium        
Am-237        0,005        1,7.10na-10        5,0.10na-4        1,0.10na-10        5,5.10na-11        3,3.10na-11        2,2.10na-11        1,8.10na-11        
Am-238        0,005        2,5.10na-10        5,0.10na-4        1,6.10na-10        9,1.10na-11        5,9.10na-11        4,0.10na-11        3,2.10na-11        
Am-239        0,005        2,6.10na-9          5,0.10na-4        1,7.10na-9          8,4.10na-10        5,1.10na-10        3,0.10na-10        2,4.10na-10        
Am-240        0,005        4,7.10na-9          5,0.10na-4        3,3.10na-9          1,8.10na-9          1,2.10na-9          7,3.10na-10        5,8.10na-10        
Am-241        0,005        3,7.10na-6          5,0.10na-4        3,7.10na-7          2,7.10na-7          2,2.10na-7          2,0.10na-7          2,0.10na-7        
Am-242        0,005        5,0.10na-9          5,0.10na-4        2,2.10na-9          1,1.10na-9          6,4.10na-10        3,7.10na-10        3,0.10na-10        
Am-242m     0,005        3,1.10na-6          5,0.10na-4        3,0.10na-7          2,3.10na-7          2,0.10na-7          1,9.10na-7          1,9.10na-7        
Am-243        0,005        3,6.10na-6          5,0.10na-4        3,7.10na-7          2,7.10na-7          2,2.10na-7          2,0.10na-7           2,0.10na-7        
Am-244        0,005        4,9.10na-9          5,0.10na-4        3,1.10na-9          1,6.10na-9          9,6.10na-10        5,8.10na-10        4,6.10na-10        
Am-244m     0,005        3,7.10na-10        5,0.10na-4        2,0.10na-10        9,6.10na-11        5,5.10na-11        3,7.10na-11        2,9.10na-11        
Am-245        0,005        6,8.10na-10        5,0.10na-4        4,5.10na-10        2,2.10na-10        1,3.10na-10        7,9.10na-11        6,2.10na-11        
Am-246        0,005        6,7.10na-10        5,0.10na-4        3,8.10na-10        1,9.10na-10        1,1.10na-10        7,3.10na-11        5,8.10na-11        
Am-246m     0,005        3,9.10na-10        5,0.10na-4        2,2.10na-10        1,1.10na-10        6,4.10na-11        4,4.10na-11        3,4.10na-11        

curium        
Cm-238        0,005        7,8.10na-10      5,0.10na-4        4,9.10na-10      2,6.10na-10      1,6.10na-10      1,0.10na-10      8,0.10na-11        
Cm-240        0,005        2,2.10na-7        5,0.10na-4        4,8.10na-8        2,5.10na-8        1,5.10na-8        9,2.10na-9        7,6.10na-9        
Cm-241        0,005        1,1.10na-8        5,0.10na-4        5,7.10na-9        3,0.10na-9        1,9.10na-9        1,1.10na-9        9,1.10na-10        
Cm-242        0,005        5,9.10na-7        5,0.10na-4        7,6.10na-8        3,9.10na-8        2,4.10na-8        1,5.10na-8        1,2.10na-8        
Cm-243        0,005        3,2.10na-6        5,0.10na-4        3,3.10na-7        2,2.10na-7        1,6.10na-7        1,4.10na-7        1,5.10na-7        
Cm-244        0,005        2,9.10na-6        5,0.10na-4        2,9.10na-7        1,9.10na-7        1,4.10na-7        1,2.10na-7        1,2.10na-7        
Cm-245        0,005        3,7.10na-6        5,0.10na-4        3,7.10na-7        2,8.10na-7        2,3.10na-7        2,1.10na-7        2,1.10na-7        
Cm-246        0,005        3,7.10na-6        5,0.10na-4        3,7.10na-7        2,8.10na-7        2,2.10na-7        2,1.10na-7        2,1.10na-7        
Cm-247        0,005        3,4.10na-6        5,0.10na-4        3,5.10na-7        2,6.10na-7        2,1.10na-7        1,9.10na-7        1,9.10na-7        
Cm-248        0,005        1,4.10na-5        5,0.10na-4        1,4.10na-6        1,0.10na-6        8,4.10na-7        7,7.10na-7        7,7.10na-7        
Cm-249        0,005        3,9.10na-10      5,0.10na-4        2,2.10na-10      1,1.10na-10      6,1.10na-11      4,0.10na-11      3,1.10na-11        
Cm-250        0,005        7,8.10na-5        5,0.10na-4        8,2.10na-6        6,0.10na-6        4,9.10na-6        4,4.10na-6        4,4.10na-6        

berkelium        
Bk-245        0,005        6,1.10na-9        5,0.10na-4        3,9.10na-9        2,0.10na-9        1,2.10na-9        7,2.10na-10      5,7.10na-10        
Bk-246        0,005        3,7.10na-9        5,0.10na-4        2,6.10na-9        1,4.10na-9        9,4.10na-10      6,0.10na-10      4,8.10na-10        
Bk-247        0,005        8,9.10na-6        5,0.10na-4        8,6.10na-7        6,3.10na-7        4,6.10na-7        3,8.10na-7        3,5.10na-7        
Bk-249        0,005        2,2.10na-8        5,0.10na-4        2,9.10na-9        1,9.10na-9        1,4.10na-9        1,1.10na-9        9,7.10na-10        
Bk-250        0,005        1,5.10na-9        5,0.10na-4        8,5.10na-10      4,4.10na-10      2,7.10na-10      1,7.10na-10     1,4.10na-10        

kalifornium        
Cf-244        0,005        9,8.10na-10      5,0.10na-4       4,8.10na-10      2,4.10na-10      1,3.10na-10      8,9.10na-11     7,0.10na-11        
Cf-246        0,005        5,0.10na-8        5,0.10na-4        2,4.10na-8        1,2.10na-8        7,3.10na-9        4,1.10na-9        3,3.10na-9        
Cf-248        0,005        1,5.10na-6        5,0.10na-4        1,6.10na-7        9,9.10na-8        6,0.10na-8        3,3.10na-8        2,8.10na-8        
Cf-249        0,005        9,0.10na-6        5,0.10na-4        8,7.10na-7        6,4.10na-7        4,7.10na-7        3,8.10na-7        3,5.10na-7        
Cf-250        0,005        5,7.10na-6        5,0.10na-4        5,5.10na-7        3,7.10na-7        2,3.10na-7        1,7.10na-7        1,6.10na-7        
Cf-251        0,005        9,1.10na-6        5,0.10na-4        8,8.10na-7        6,5.10na-7        4,7.10na-7        3,9.10na-7        3,6.10na-7        
Cf-252        0,005        5,0.10na-6        5,0.10na-4        5,1.10na-7        3,2.10na-7        1,9.10na-7        1,0.10na-7        9,0.10na-8        
Cf-253        0,005        1,0.10na-7        5,0.10na-4        1,1.10na-8        6,0.10na-9        3,7.10na-9        1,8.10na-9        1,4.10na-9        
Cf-254        0,005        1,1.10na-5        5,0.10na-4        2,6.10na-6        1,4.10na-6        8,4.10na-7        5,0.10na-7        4,0.10na-7        

einsteinium        
Es-250        0,005        2,3.10na-10      5,0.10na-4        9,9.10na-11      5,7.10na-11      3,7.10na-11      2,6.10na-11      2,1.10na-11        
Es-251        0,005        1,9.10na-9        5,0.10na-4        1,2.10na-9        6,1.10na-10      3,7.10na-10      2,2.10na-10      1,7.10na-10        
Es-253        0,005        1,7.10na-7        5,0.10na-4        4,5.10na-8        2,3.10na-8        1,4.10na-8        7,6.10na-9        6,1.10na-9        
Es-254        0,005        1,4.10na-6        5,0.10na-4        1,6.10na-7        9,8.10na-8        6,0.10na-8        3,3.10na-8        2,8.10na-8        
Es-254m      0,005        5,7.10na-8       5,0.10na-4        3,0.10na-8        1,5.10na-8        9,1.10na-9        5,2.10na-9        4,2.10na-9        

fermiu m        
Fm-252        0,005        3,8.10na-8        5,0.10na-4        2,0.10na-8        9,9.10na-9        5,9.10na-9        3,3.10na-9        2,7.10na-9        
Fm-253        0,005        2,5.10na-8        5,0.10na-4        6,7.10na-9        3,4.10na-9        2,1.10na-9        1,1.10na-9        9,1.10na-10        
Fm-254        0,005        5,6.10na-9        5,0.10na-4        3,2.10na-9        1,6.10na-9        9,3.10na-10      5,6.10na-10      4,4.10na-10        
Fm-255        0,005        3,3.10na-8        5,0.10na-4        1,9.10na-8        9,5.10na-9        5,6.10na-9        3,2.10na-9        2,5.10na-9        
Fm-257        0,005        9,8.10na-7        5,0.10na-4        1,1.10na-7        6,5.10na-8        4,0.10na-8        1,9.10na-8        1,5.10na-8      

mendelevium        
Md-257        0,005        3,1.10na-9        5,0.10na-4        8,8.10na-10        4,5.10na-10        2,7.10na-10        1,5.10na-10        1,2.10na-10        Md-258        0,005        6,3.10na-7        5,0.10na-4        8,9.10na-8          5,0.10na-8           3,0.10na-8          1,6.10na-8           1,3.10na-8        

Tabulka        č.        6        
Konverzní        faktory        h        pro        přepočet        příjmu        radionuklidů        inh        vdechnutí        M        aerosolů        na        úvazek        efektivní        dávky        u        jednotlivců        obyvatelstva.        

Konverzní        faktory        h        pro        příjem        vdechnutím        jsou        uvedeny        inh        v        závislosti        na        typu        absorpce        v        plicích.        
Příslušné        parametry        pro        jednotlivé        chemické        látky        a        sloučeniny        jsou        uvedeny        v        tabulce        č.        3        této        přílohy.        
Jsou        uvedeny        konverzní        faktory        pro        věkové        skupiny        do        1        roku,        1        až        2        roky,        2        až        7        let,        7        až        12        let,        12        až        17        let        a        starší        17        let,        což        je        i        konverzní        faktor        pro        osoby        dospělé.       

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
prvek        		věk        <        1        rok        	f1        			h        [sv/
											Bq]        
nuklid        inh        -----------------------        - --------------------------------------------------------------        
typ        			f1       	 h >  1 rok           1    -   2        2   -  7        7  -   12        1 2   -   17      > 17        
						inh        							          (dospělí)        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

vodík        
H-3      	F        1,000        2,6.10na-11        1,000        2,0.10na-11        1,1.10na-11        8,2.10na-12        5,9.10na-12        6,2.10na-12        		M       0,200        3,4.10na-10        0,100        2,7.10na-10        1,4.10na-10        8,2.10na-11        5,3.10na-11        4,5.10na-11        		S        0,020        1,2.10na-9          0,010         1,0.10na-9         6,3.10na-10        3,8.10na-10        2,8.10na-10        2,6.10na-10        

berylium        
Be-7     	M       0,020        2,5.10na-10        0,005        2,1.10na-10        1,2.10na-10        8,3.10na-11        6,2.10na-11        5,0.10na-11        		S        0,020        2,8.10na-10        0,005        2,4.10na-10        1,4.10na-10        9,6.10na-11        6,8.10na-11        5,5.10na-11        
Be-10   	M       0,020        4,1.10na-8        0,005        3,4.10na-8           2,0.10na-8          1,3.10na-8          1,1.10na-8          9,6.10na-9        
		S         0,020        9,9.10na-8        0,005        9,1.10na-8           6,1.10na-8          4,2.10na-8          3,7.10na-8          3,5.10na-8        

uhlík        
C-11    	F         1,000        1,0.10na-10        1,000        7,0.10na-11        3,2.10na-11        2,1.10na-11        1,3.10na-11        1,1.10na-11        		M        0,200        1,5.10na-10        0,100        1,1.10na-10        4,9.10na-11        3,2.10na-11        2,1.10na-11        1,8.10na-11        		S         0,020        1,6.10na-10        0,010        1,1.10na-10        5,1.10na-11        3,3.10na-11        2,2.10na-11        1,8.10na-11       
C-14   	F         1,000        6,1.10na-10        1,000        6,7.10na-10        3,6.10na-10        2,9.10na-10        1,9.10na-10        2,0.10na-10        		M        0,200        8,3.10na-9          0,100        6,6.10na-9          4,0.10na-9          2,8.10na-9          2,5.10na-9          2,0.10na-9        
		S         0,020        1,9.10na-8          0,010        1,7.10na-8          1,1.10na-8          7,4.10na-9           6,4.10na-9          5,8.10na-9        

fluor        
F-18      	F        1,000        2,6.10na-10        1,000        1,9.10na-10        9,1.10na-11        5,6.10na-11         3,4.10na-11        2,8.10na-11        		M        1,000        4,1.10na-10        1,000        2,9.10na-10      1,5.10na-10        9,7.10na-11          6,9.10na-11        5,6.10na-11        		S        1,000        4,2.10na-10        1,000        3,1.10na-10        1,5.10na-10        1,0.10na-10          7,3.10na-11        5,9.10na-11        

sodík        
Na-22        F        1,000        9,7.10na-9        1,000        7,3.10na-9        3,8.10na-9           2,4.10na-9        1,5.10na-9           1,3.10na-9        
Na-24        F        1,000        2,3.10na-9        1,000        1,8.10na-9        9,3.10na-10        5,7.10na-10        3,4.10na-10        2,7.10na-10        

hořčík        
Mg-28    	F        1,000        5,3.10na-9        0,500        4,7.10na-9        2,2.10na-9        1,3.10na-9        7,3.10na-10        6,0.10na-10        
		M        1,000        7,3.10na-9        0,500        7,2.10na-9        3,5.10na-9        2,3.10na-9        1,5.10na-9          1,2.10na-9        

hliník        
Al-26    	 F         0,020        8,1.10na-8        0,010        6,2.10na-8        3,2.10na-8        2,0.10na-8        1,3.10na-8        1,1.10na-8        
		M        0,020        8,8.10na-8        0,010        7,4.10na-8        4,4.10na-8        2,9.10na-8        2,2.10na-8        2,0.10na-8        

křemík        
Si-31     	F        0,020        3,6.10na-10        0,010        2,3.10na-10        9,5.10na-11        5,9.10na-11        3,2.10na-11        2,7.10na-11        		M       0,020        6,9.10na-10        0,010        4,4.10na-10        2,0.10na-10        1,3.10na-10        8,9.10na-11        7,4.10na-11        
		S        0,020        7,2.10na-10        0,010        4,7.10na-10        2,2.10na-10        1,4.10na-10        9,5.10na-11        7,9.10na-11        
Si-32    	 F        0,020        3,0.10na-8          0,10          2,3.10na-8           1,1.10na-8          6,4.10na-9          3,8.10na-9           3,2.10na-9        
		M       0,020        7,1.10na-8          0,010        6,0.10na-8          3,6.10na-8          2,4.10na-8          1,9.10na-8           1,7.10na-8        
		S        0,020        2,8.10na-7          0,010        2,7.10na-7           1,9.10na-7          1,3.10na-7          1,1.10na-7           1,1.10na-7        

fosfor        
P-32       	F        1,000        1,2.10na-8        0,800        7,5.10na-9        3,2.10na-9        1,8.10na-9        9,8.10na-10      7,7.10na-10        
		M        1,000        2,2.10na-8        0,800        1,5.10na-8        8,0.10na-9        5,3.10na-9        4,0.10na-9        3,4.10na-9        
P-33      	F        1,000        1,2.10na-9         0,800        7,8.10na-10      3,0.10na-10      2,0.10na-10      1,1.10na-10      9,2.10na-11        	
		M        1,000        6,1.10na-9        0,800        4,6.10na-9        2,8.10na-9        2,1.10na-9        1,9.10na-9        1,5.10na-9        

síra        
S-35      	F        1,000        5,5.10na-10      0,800        3,9.10na-10     1,8.10na-10      1,1.10na-10      6,0.10na-11      5,1.10na-11        
(inorg.) 	M       0,200        5,9.10na-9        0,100        4,5.10na-9        2,8.10na-9        2,0.10na-9        1,8.10na-9        1,4.10na-9        
		S        0,020        7,7.10na-9        0,010        6,0.10na-9        3,6.10na-9        2,6.10na-9        2,3.10na-9        1,9.10na-9        

chlór        
Cl-36 	F        1,000        3,9.10na-9        	1,000        2,6.10na-9          1,1.10na-9           7,1.10na-10        3,9.10na-10        3,3.10na-10    	M       1,000        3,1.10na-8        	1,000        2,6.10na-8           1,5.10na-8          1,0.10na-8          8,8.10na-9           7,3.10na-9        
Cl-38 	F        1,000        2,9.10na-10        1,000        1,9.10na-10        8,4.10na-11        5,1.10na-11        3,0.10na-11        2,5.10na-11        		M       1,000        4,7.10na-10        1,000        3,0.10na-10        1,4.10na-10        8,5.10na-11        5,4.10na-11        4,5.10na-11        
Cl-39 	F        1,000        2,7.10na-10        1,000        1,8.10na-10        8,4.10na-11        5,1.10na-11        3,1.10na-11        2,5.10na-11        		M       1,000        4,3.10na-10        1,000        2,8.10na-10        1,3.10na-10        8,5.10na-11        5,6.10na-11        4,6.10na-11        

draslík        
K-40        F        1,000        2,4.10na-8        1000         1,7.10na-8          7,5.10na-9          4,5.10na-9          2,5.10na-9          2,1.10na-9        
K-42        F        1,000        1,6.10na-9        1,000        1,0.10na-9          4,4.10na-10        2,6.10na-10        1,5.10na-10        1,2.10na-10        
K-43        F        1,000        1,3.10na-9        1,000        9,7.10na-10        4,7.10na-10        2,9.10na-10        1,7.10na-10        1,4.10na-10        
K-44        F        1,000        2,2.10na-10      1,000        1,4.10na-10        6,5.10na-11        4,0.10na-11        2,4.10na-11        2,0.10na-11        
K-45        F        1,000        1,5.10na-10      1,000        1,0.10na-10        4,8.10na-11        3,0.10na-11        1,8.10na-11        1,5.10na-11        

vápník        
Ca-41   	 F        0,600        6,7.10na-10        0,300        3,8.10na-10      2,6.10na-10     3,3.10na-10      3,3.10na-10      1,7.10na-10        	
		M       0,200        4,2.10na-10        0,100        2,6.10na-10      1,7.10na-10     1,7.10na-10      1,6.10na-10      9,5.10na-11        
		S        0,020        6,7.10na-10        0,010        6,0.10na-10      3,8.10na-10      2,4.10na-10     1,9.10na-10      1,8.10na-10        
Ca-45    	F        0,600        5,7.10na-9        0,300        3,0.10na-9        1,4.10na-9        1,0.10na-9        7,6.10na-10      4,6.10na-10        
		M       0,200        1,2.10na-8        0,100        8,8.10na-9        5,3.10na-9        3,9.10na-9        3,5.10na-9        2,7.10na-9        
		S        0,020        1,5.10na-8        0,010        1,2.10na-8        7,2.10na-9        5,1.10na-9        4,6.10na-9        3,7.10na-9        
Ca-47    	F        0,600        4,9.10na-9        0,300        3,6.10na-9        1,7.10na-9        1,1.10na-9        6,1.10na-10      5,5.10na-10        
		M       0,200        1,0.10na-8      0,100        7,7.10na-9        4,2.10na-9        2,9.10na-9        2,4.10na-9        1,9.10na-9        
		S        0,020        1,2.10na-8      0,010        8,5.10na-9        4,6.10na-9        3,3.10na-9        2,6.10na-9        2,1.10na-9        

skandium
Sc-43        S        0,001        9,3.10na-10      1,0.10na-4        6,7.10na-10      3,3.10na-10     2,2.10na-10      1,4.10na-10      1,1.10na-10        
Sc-44        S        0,001        1,6.10na-9        1,0.10na-4        1,2.10na-9        5,6.10na-10      3,6.10na-10      2,3.10na-10      1,8.10na-10        
Sc-44m     S        0,001        1,1.10na-8        1,0.10na-4        8,4.10na-9        4,2.10na-9        2,8.10na-9        1,7.10na-9        1,4.10na-9        
Sc-46        S        0,001        2,8.10na-8        1,0.10na-4        2,3.10na-8        1,4.10na-8        9,8.10na-9        8,4.10na-9        6,8.10na-9        
Sc-47        S        0,001        4,0.10na-9        1,0.10na-4        2,8.10na-9        1,5.10na-9        1,1.10na-9        9,2.10na-10      7,3.10na-10        
Sc-48        S        0,001        7,8.10na-9        1,0.10na-4        5,9.10na-9        3,1.10na-9        2,0.10na-9        1,4.10na-9        1,1.10na-9        
Sc-49        S        0,001        3,9.10na-10      1,0.10na-4        2,4.10na-10      1,1.10na-10     7,1.10na-11      4,7.10na-11      4,0.10na-11        

titan        
Ti-44    	 F        0,020        3,1.10na-7       0,010        2,6.10na-7        1,5.10na-7         9,6.10na-8           6,6.10na-8           6,1.10na-8        
		M       0,020        1,7.10na-7       0,010        1,5.10na-7        9,2.10na-8         5,9.10na-8           4,6.10na-8           4,2.10na-8        
		S        0,020        3,2.10na-7        0,010        3,1.10na-7        2,1.10na-7         1,5.10na-7           1,3.10na-7           1,2.10na-7        
Ti-45     	F        0,020        4,4.10na-10     0,010        3,2.10na-10      1,5.10na-10        9,1.10na-11        5,1.10na-11        4,2.10na-11        			M       0,020        7,4.10na-10     0,010        5,2.10na-10      2,5.10na-10        1,6.10na-10        1,1.10na-10        8,8.10na-11        
		S        0,020        7,7.10na-10      0,010        5,5.10na-10      2,7.10na-10        1,7.10na-10        1,1.10na-10        9,3.10na-11        

vanad        
V-47      	F        0,020        1,8.10na-10        0,010        1,2.10na-10        5,6.10na-11        3,5.10na-11        2,1.10na-11        1,7.10na-11        		M       0,020        2,8.10na-10        0,010        1,9.10na-10        8,6.10na-11        5,5.10na-11        3,5.10na-11        2,9.10na-11       
V-48      	F        0,020        8,4.10na-9          0,010        6,4.10na-9           3,3.10na-9          2,1.10na-9          1,3.10na-9          1,1.10na-9        
		M       0,020        1,4.10na-8          0,010        1,1.10na-8           6,3.10na-9          4,3.10na-9          2,9.10na-9          2,4.10na-9        
V-49     	 F        0,020        2,0.10na-10        0,010        1,6.10na-10        7,7.10na-11        4,3.10na-11        2,5.10na-11        2,1.10na-11        		M       0,020        2,8.10na-10        0,010        2,1.10na-10        1,1.10na-10        6,3.10na-11        4,0.10na-11        3,4.10na-11        

chróm        
Cr-48     	F        0,200        7,6.10na-10       0,100        6,0.10na-10        3,1.10na-10        2,0.10na-10        1,2.10na-10        9,9.10na-11        		M        0,200       1,1.10na-9        0,100        9,1.10na-10        5,1.10na-10        3,4.10na-10        2,5.10na-10        2,0.10na-10        
		S        0,200        1,2.10na-9        0,100        9,8.10na-10        5,5.10na-10        3,7.10na-10        2,8.10na-10        2,2.10na-10        
Cr-49     	F        0,200       1,9.10na-10       0,100        1,3.10na-10        6,0.10na-11        3,7.10na-11        2,2.10na-11        1,9.10na-11        		M        0,200       3,0.10na-10       0,100        2,0.10na-10        9,5.10na-11        6,1.10na-11        4,0.10na-11        3,3.10na-11        
		S        0,200        3,1.10na-10        0,100        2,1.10na-10        9,9.10na-11        6,4.10na-11        4,2.10na-11        3,5.10na-11        
Cr-51    	 F        0,200        1,7.10na-10       0,100        1,3.10na-10        6,3.10na-11        4,0.10na-11        2,4.10na-11        2,0.10na-11        		M        0,200        2,6.10na-10       0,100        1,9.10na-10        1,0.10na-10        6,4.10na-11        3,9.10na-11        3,2.10na-11       
		S        0,200        2,6.10na-10        0,100        2,1.10na-10        1,0.10na-10        6,6.10na-11        4,5.10na-11        3,7.10na-11       

 mangan        
Mn-51    	F       0,200        2,5.10na-10      0,100        1,7.10na-10        7,5.10na-11        4,6.10na-11        2,7.10na-11        2,3.10na-11        			M       0,200        4,0.10na-10      0,100        2,7.10na-10        1,2.10na-10        7,8.10na-11        5,0.10na-11        4,1.10na-11        
Mn-52  	 F        0,200        7,0.10na-9        0,100        5,5.10na-9           2,9.10na-9          1,8.10na-9          1,1.10na-9          9,4.10na-10        
		M       0,200        8,6.10na-9        0,100        6,8.10na-9           3,7.10na-9          2,4.10na-9          1,7.10na-9           1,4.10na-9        
Mn-52m	F        0,200        1,9.10na-10      0,100        1,3.10na-10        6,1.10na-11        3,8.10na-11        2,2.10na-11        1,9.10na-11        
		M       0,200        2,8.10na-10      0,100        1,9.10na-10        8,7.10na-11        5,5.10na-11        3,4.10na-11        2,9.10na-11        
Mn-53   	F        0,200        3,2.10na-10      0,100        2,2.10na-10        1,1.10na-10        6,0.10na-11        3,4.10na-11        2,9.10na-11        		M       0,200        4,6.10na-10      0,100        3,4.10na-10        1,7.10na-10        1,0.10na-10        6,4.10na-11        5,4.10na-11        
Mn-54   	F        0,200        5,2.10na-9        0,100        4,1.10na-9           2,2.10na-9          1,5.10na-9          9,9.10na-10        8,5.10na-10        
		M       0,200        7,5.10na-9        0,100        6,2.10na-9          3,8.10na-9           2,4.10na-9          1,9.10na-9          1,5.10na-9        
Mn-56   	F        0,200        6,9.10na-10      0,100        4,9.10na-10        2,3.10na-10        1,4.10na-10        7,8.10na-11        6,4.10na-11        		M       0,200        1,1.10na-9        0,100        7,8.10na-10        3,7.10na-10        2,4.10na-10        1,5.10na-10        1,2.10na-10        

železo        
Fe-52     	F        0,600        5,2.10na-9        0,100        3,6.10na-9        1,5.10na-9        8,9.10na-10      4,9.10na-10        3,9.10na-10        	
		M        0,200        5,8.10na-9        0,100        4,1.10na-9        1,9.10na-9        1,2.10na-9        7,4.10na-10        6,0.10na-10        
		S         0,020        6,0.10na-9        0,010        4,2.10na-9        2,0.10na-9        1,3.10na-9        7,7.10na-10        6,3.10na-10        
Fe-55     	F        0,600        4,2.10na-9        0,100        3,2.10na-9        2,2.10na-9        1,4.10na-9        9,4.10na-10        7,7.10na-10        
		M        0,200        1,9.10na-9        0,100        1,4.10na-9        9,9.10na-10      6,2.10na-10      4,4.10na-10        3,8.10na-10        
		S         0,020        1,0.10na-9        0,010        8,5.10na-10      5,0.10na-10      2,9.10na-10      2,0.10na-10        1,8.10na-10        
Fe-59     	F        0,600        2,1.10na-8        0,100        1,3.10na-8        7,1.10na-9        4,2.10na-9        2,6.10na-9          2,2.10na-9        
		M        0,200        1,8.10na-8        0,100        1,3.10na-8        7,9.10na-9        5,5.10na-9        4,6.10na-9          3,7.10na-9        
		S         0,020        1,7.10na-8        0,010        1,3.10na-8        8,1.10na-9        5,8.10na-9        5,1.10na-9          4,0.10na-9        
Fe-60     	F        0,600        4,4.10na-7        0,100        3,9.10na-7        3,5.10na-7        3,2.10na-7        2,9.10na-7          2,8.10na-7        
		M        0,200        2,0.10na-7        0,100        1,7.10na-7        1,6.10na-7        1,4.10na-7        1,4.10na-7          1,4.10na-7        
		S         0,020        9,3.10na-8        0,010        8,8.10na-8        6,7.10na-8        5,2.10na-8        4,9.10na-8          4,9.10na-8        

kobalt        
Co-55   	 F        0,600        2,2.10na-9        0,100        1,8.10na-9        9,0.10na-10      	5,5.10na-10        3,1.10na-10        2,7.10na-10        		M       0,200        4,1.10na-9        0,100        3,1.10na-9        1,5.10na-9        	9,8.10na-10        6,1.10na-10        5,0.10na-10       
		S        0,020         4,6.10na-9        0,010        3,3.10na-9        1,6.10na-9        	1,1.10na-9        6,6.10na-10        5,3.10na-10        
Co-56    	F        0,600        1,4.10na-8        0,100        1,0.10na-8        5,5.10na-9        	3,5.10na-9        2,2.10na-9        1,8.10na-9        
		M       0,200        2,5.10na-8        0,100        2,1.10na-8        1,1.10na-8        	7,4.10na-9        5,8.10na-9        4,8.10na-9        
		S        0,020        2,9.10na-8         0,010        2,5.10na-8        1,5.10na-8        	1,0.10na-8        8,0.10na-9        6,7.10na-9        
Co-57    	F        0,600        1,5.10na-9        0,100        1,1.10na-9        5,6.10na-10      	3,7.10na-10        2,3.10na-10        1,9.10na-10        		M       0,200        2,8.10na-9        0,100        2,2.10na-9        1,3.10na-9        	8,5.10na-10        6,7.10na-10        5,5.10na-10       
		S        0,020        4,4.10na-9         0,010        3,7.10na-9        2,3.10na-9        	1,5.10na-9        1,2.10na-9        1,0.10na-9        
Co-58    	F        0,600        4,0.10na-9        0,100        3,0.10na-9        1,6.10na-9        	1,0.10na-9        6,4.10na-10        5,3.10na-10       
 		M       0,200        7,3.10na-9        0,100        6,5.10na-9        3,5.10na-9        	2,4.10na-9        2,0.10na-9        1,6.10na-9        
		S        0,020        9,0.10na-9         0,010        7,5.10na-9        4,5.10na-9       	 3,1.10na-9        2,6.10na-9        2,1.10na-9        
Co-58m	F        0,600        4,8.10na-11        0,100       3,6.10na-11      1,7.10na-11         1,1.10na-11        5,9.10na-12        5,2.10na-12        		M       0,200        1,1.10na-10        0,100       7,6.10na-11      3,8.10na-11         2,4.10na-11        1,6.10na-11        1,3.10na-11        
		S        0,020        1,3.10na-10        0,010       9,0.10na-11      4,5.10na-11         3,0.10na-11        2,0.10na-11        1,7.10na-11        
Co-60    	F        0,600        3,0.10na-8         0,100       2,3.10na-8        1,4.10na-8        	8,9.10na-9        6,1.10na-9        5,2.10na-9        
		M       0,200        4,2.10na-8         0,100       3,4.10na-8        2,1.10na-8        	1,5.10na-8        1,2.10na-8        1,0.10na-8        
		S        0,020        9,2.10na-8         0,010        8,6.10na-8        5,9.10na-8        	4,0.10na-8        3,4.10na-8        3,1.10na-8        
Co-60m	F        0,600        4,4.10na-12        0,100       2,8.10na-12      1,5.10na-12      1,0.10na-12        8,3.10na-13        6,9.10na-13        
		M       0,200        7,1.10na-12        0,100       4,7.10na-12      2,7.10na-12      1,8.10na-12        1,5.10na-12        1,2.10na-12        
		S        0,020        7,6.10na-12        0,010        5,1.10na-12      2,9.10na-12      2,0.10na-12        1,7.10na-12        1,4.10na-12        
Co-61    	F        0,600        2,1.10na-10        0,100        1,4.10na-10      6,0.10na-11      3,8.10na-11        2,2.10na-11        1,9.10na-11        			M       0,200        4,0.10na-10        0,100        2,7.10na-10      1,2.10na-10       8,2.10na-11        5,7.10na-11        4,7.10na-11        
		S        0,020        4,3.10na-10        0,010        2,8.10na-10        1,3.10na-10      8,8.10na-11        6,1.10na-11        5,1.10na-11        
Co-62m	F        0,600        1,4.10na-10        0,100        9,5.10na-11        4,5.10na-10      8,8.10na-11        1,7.10na-11        1,4.10na-11        		M       0,200        1,9.10na-10        0,100        1,3.10na-10        6,1.10na-11      3,8.10na-11        2,4.10na-11        2,0.10na-11        
		S        0,020        2,0.10na-10        0,010        1,3.10na-10        6,3.10na-11      4,0.10na-11        2,5.10na-11        2,1.10na-11        

nikl        
Ni-56       	 F       0,100        3,3.10na-9       0,050        2,8.10na-9        1,5.10na-9        9,3.10na-10      5,8.10na-10       4,9.10na-10        			M       0,100        4,9.10na-9       0,050        4,1.10na-9        2,3.10na-9        1,5.10na-9        1,1.10na-9        8,7.10na-10        
		S        0,020        5,5.10na-9        0,010        4,6.10na-9        2,7.10na-9        1,8.10na-9        1,3.10na-9        1,0.10na-9        
Ni-57        	F        0,100        2,2.10na-9        0,050        1,8.10na-9        8,9.10na-10      5,5.10na-10      3,1.10na-10      2,5.10na-10        			M       0,100        3,6.10na-9        0,050        2,8.10na-9        1,5.10na-9        9,5.10na-10      6,2.10na-10      5,0.10na-10        
		S        0,020        3,9.10na-9        0,010        3,0.10na-9        1,5.10na-9        1,0.10na-9        6,6.10na-10       5,3.10na-10        
Ni-59        	F        0,100        9,6.10na-10      0,050        8,1.10na-10      4,5.10na-10      2,8.10na-10      1,9.10na-10      1,8.10na-10        			M        0,100        7,9.10na-10    0,050        6,2.10na-10      3,4.10na-10      2,1.10na-10       1,4.10na-10        1,3.10na-10        
		S        0,020        1,7.10na-9        0,010        1,5.10na-9        9,5.10na-10        5,9.10na-10     4,6.10na-10        4,4.10na-10        
Ni-63        	F        0,100        2,3.10na-9        0,050        2,0.10na-9        1,1.10na-9        6,7.10na-10        4,6.10na-10        4,4.10na-10        			M       0,100        2,5.10na-9        0,050        1,9.10na-9        1,1.10na-9        7,0.10na-10       5,3.10na-10        4,8.10na-10        
		S        0,020        4,8.10na-9        0,010        4,3.10na-9        2,7.10na-9        1,7.10na-9         1,3.10na-9        1,3.10na-9        
Ni-65        	F        0,100        4,4.10na-10      0,050        3,0.10na-10      1,4.10na-10      8,5.10na-11        4,9.10na-11        4,1.10na-11        			M        0,100      7,7.10na-10      0,050        5,2.10na-10       2,4.10na-10     1,6.10na-10        1,0.10na-10        8,5.10na-11        
		S        0,020        8,1.10na-10     0,010        5,5.10na-10     2,6.10na-10        1,7.10na-10        1,1.10na-10        9,0.10na-11        
Ni-66        	F        0,100        5,7.10na-9        0,050        3,8.10na-9        1,6.10na-9        1,0.10na-9        5,1.10na-10        4,2.10na-10        
		M        0,100       1,3.10na-8        0,050        9,4.10na-9        4,5.10na-9        2,9.10na-9        2,0.10na-9        1,6.10na-9        
		S        0,020        1,5.10na-8        0,010        1,0.10na-8        5,0.10na-9        3,2.10na-9        2,2.10na-9        1,8.10na-9        

měď        
Cu-60     	F        1,000        2,1.10na-10       0,500        1,6.10na-10        7,5.10na-11        4,6.10na-11        2,8.10na-11        2,3.10na-11        		M        1,000        3,0.10na-10       0,500        2,2.10na-10        1,0.10na-10        6,5.10na-11        4,0.10na-11        3,3.10na-11       
		S        1,000        3,1.10na-10        0,500        2,2.10na-10        1,1.10na-10        6,7.10na-11        4,2.10na-11        3,4.10na-11        
Cu-61    	F        1,000        3,1.10na-10        0,500        2,7.10na-10        1,3.10na-10        7,9.10na-11        4,5.10na-11        3,7.10na-11        		M        1,000        4,9.10na-10       0,500        4,4.10na-10        2,1.10na-10        1,4.10na-10        9,1.10na-11        7,4.10na-11       
		S        1,000        5,1.10na-10        0,500        4,5.10na-10        2,2.10na-10        1,4.10na-10        9,6.10na-11        7,8.10na-11        
Cu-64    	 F        1,000        2,8.10na-10       0,500        2,7.10na-10        1,2.10na-10        7,6.10na-11        4,2.10na-11        3,5.10na-11        		M        1,000        5,5.10na-10       0,500        5,4.10na-10        2,7.10na-10        1,9.10na-10        1,4.10na-10        1,1.10na-10       
		S        1,000        5,8.10na-10        0,500        5,7.10na-10        2,9.10na-10        2,0.10na-10        1,3.10na-10        1,2.10na-10        
Cu-67    	F        1,000        9,5.10na-10        0,500        8,0.10na-10        3,5.10na-10        2,2.10na-10        1,2.10na-10        1,0.10na-10        		M        1,000        2,3.10na-9         0,500        2,0.10na-9          1,1.10na-9          8,1.10na-10        6,9.10na-10        5,5.10na-10       
		S        1,000        2,5.10na-9           0,500        2,1.10na-9          1,2.10na-9          8,9.10na-10        7,7.10na-10        6,1.10na-10        

zinek        
Zn-62     	F        1,000        1,7.10na-9        0,500        1,7.10na-9        7,7.10na-10      4,6.10na-10      2,5.10na-10      2,0.10na-10        	
		M        0,200        4,5.10na-9        0,100        3,5.10na-9        1,6.10na-9        1,0.10na-9        6,0.10na-10      5,0.10na-10        
		S        0,020        5,1.10na-9          0,010        3,4.10na-9        1,8.10na-9        1,1.10na-9        6,6.10na-10      5,5.10na-10        
Zn-63     	F        1,000        2,1.10na-10      0,500        1,4.10na-10      6,5.10na-11      4,0.10na-11      2,4.10na-11     2,0.10na-11        	
		M        0,200        3,4.10na-10     0,100        2,3.10na-10       1,0.10na-10      6,6.10na-11      4,2.10na-11     3,5.10na-11        
		S        0,020        3,6.10na-10       0,010        2,4.10na-10      1,1.10na-10      6,9.10na-11      4,4.10na-11      3,7.10na-11        
Zn-65     	F        1,000        1,5.10na-8        0,500        1,0.10na-8        5,7.10na-9        3,8.10na-9        2,5.10na-9        2,2.10na-9        
		M        0,200        8,5.10na-9        0,100        6,5.10na-9        3,7.10na-9        2,4.10na-9        1,9.10na-9        1,6.10na-9        
		S        0,020        7,6.10na-9          0,010        6,7.10na-9        4,4.10na-9        2,9.10na-9        2,4.10na-9        2,0.10na-9        
Zn-69     	F        1,000        1,1.10na-10       0,500        7,4.10na-11      3,2.10na-11      2,1.10na-11      1,2.10na-11     1,1.10na-11        
		M        0,200        2,2.10na-10      0,100        1,4.10na-10      6,5.10na-11      4,4.10na-11      3,1.10na-11      2,6.10na-11        
		S        0,020        2,3.10na-10       0,010        1,5.10na-10      6,9.10na-11       4,7.10na-11      3,4.10na-11      2,8.10na-11        
Zn-69m	F        1,000        6,6.10na-10        0,500        6,7.10na-10      3,0.10na-10       1,8.10na-10      9,9.10na-11      8,2.10na-11        
		M        0,200        2,1.10na-9        0,100        1,5.10na-9        7,5.10na-10       5,0.10na-10        3,0.10na-10      2,4.10na-10        
		S        0,020        2,2.10na-9          0,010        1,7.10na-9        8,2.10na-10       5,4.10na-10        3,3.10na-10      2,7.10na-10       
 Zn-71m	F        1,000        6,2.10na-10        0,500        5,5.10na-10       2,6.10na-10      1,6.10na-10        9,1.10na-11      7,4.10na-11        			M        0,200        1,3.10na-9        0,100        9,4.10na-10       4,6.10na-10      2,9.10na-10        1,9.10na-10      1,5.10na-10        
		S        0,020        1,4.10na-9          0,010        1,0.10na-9        4,9.10na-10      3,1.10na-10        2,0.10na-10      1,6.10na-10        
Zn-72    	F        1,000        4,3.10na-9          0,500        3,5.10na-9        1,7.10na-9        1,0.10na-9        5,9.10na-10        4,9.10na-10        
		M        0,200        8,8.10na-9        0,100        6,5.10na-9        3,4.10na-9        2,3.10na-9        1,5.10na-9        	1,2.10na-9        
		S        0,020        9,7.10na-9          0,010        7,0.10na-9        3,6.10na-9        2,4.10na-9        1,6.10na-9        	1,3.10na-9        

galium      
Ga-65    	 F        0,010        1,1.10na-10      0,001        7,3.10na-11        3,4.10na-11        2,1.10na-11        1,3.10na-11        1,1.10na-11        		M        0,010        1,6.10na-10      0,001        1,1.10na-10        4,8.10na-11        3,1.10na-11        2,0.10na-11        1,7.10na-11        
Ga-66    	F        0,010        2,8.10na-9        0,001        2,0.10na-9        9,2.10na-10           5,7.10na-10        3,0.10na-10        2,5.10na-10    
		M        0,010        4,5.10na-9        0,001        3,1.10na-9        1,5.10na-9             9,2.10na-10        5,3.10na-10        4,4.10na-10       
Ga-67    	F        0,010        6,4.10na-10       0,001        4,6.10na-10        2,2.10na-10        1,4.10na-10        7,7.10na-11        6,4.10na-11        		M        0,010        1,4.10na-9        0,001        1,0.10na-9        5,0.10na-10           3,6.10na-10        3,0.10na-10        2,4.10na-10       
Ga-68    	F        0,010        2,9.10na-10       0,001        1,9.10na-10        8,8.10na-11        5,4.10na-11        3,1.10na-11        2,6.10na-11        		M        0,010        4,6.10na-10       0,001        3,1.10na-10        1,4.10na-10        9,2.10na-11        5,9.10na-11        4,9.10na-11       
Ga-70    	F        0,010        9,5.10na-11       0,001        6,0.10na-11        2,6.10na-11        1,6.10na-11        1,0.10na-11        8,8.10na-12        		M        0,010        1,5.10na-10      0,001        9,6.10na-11        4,3.10na-11        2,8.10na-11        1,8.10na-11        1,6.10na-11        
Ga-72    	F        0,010        2,9.10na-9        0,001        2,2.10na-9        1,0.10na-9             6,4.10na-10        3,6.10na-10        2,9.10na-10        		M        0,010        4,5.10na-9        0,001        3,3.10na-9        1,6.10na-9             1,0.10na-9         6,5.10na-10        5,3.10na-10        
Ga-73   	 F        0,010        6,7.10na-10      0,001        4,5.10na-10        2,0.10na-10        1,2.10na-10        6,4.10na-11        5,4.10na-11        		M        0,010        1,2.10na-9        0,001        8,4.10na-10        4,0.10na-10        2,6.10na-10        1,7.10na-10        1,4.10na-10        

germanium        
Ge-66    	F        1,000        4,5.10na-10        1,000        3,5.10na-10        1,8.10na-10        1,1.10na-10        6,7.10na-11        5,4.10na-11        		M       1,000        6,4.10na-10        1,000        4,8.10na-10        2,5.10na-10        1,6.10na-10        1,1.10na-10        9,1.10na-11        
Ge-67    	F        1,000        1,7.10na-10        1,000        1,1.10na-10        4,9.10na-11        3,1.10na-11        1,8.10na-11        1,5.10na-11        		M       1,000        2,5.10na-10        1,000        1,6.10na-10        7,3.10na-11        4,6.10na-11        2,9.10na-11        2,5.10na-11        
Ge-68    	F        1,000        5,4.10na-9          1,000        3,8.10na-9          1,8.10na-9          1,1.10na-9          6,3.10na-10        5,2.10na-10        
		M       1,000        6,0.10na-8          1,000        5,0.10na-8           3,0.10na-8          2,0.10na-8          1,6.10na-8          1,4.10na-8        
Ge-69    	F        1,000        1,2.10na-9          1,000        9,0.10na-10        4,6.10na-10        2,8.10na-10        1,7.10na-10        1,3.10na-10        		M       1,000        1,8.10na-9          1,000        1,4.10na-9           7,4.10na-10        4,9.10na-10        3,6.10na-10        2,9.10na-10        
Ge-71    	F        1,000        6,0.10na-11        1,000        4,3.10na-11        2,0.10na-11        1,1.10na-11        6,1.10na-12        4,8.10na-12        		M       1,000        1,2.10na-10        1,000        8,6.10na-11        4,1.10na-11        2,4.10na-11        1,3.10na-11        1,1.10na-11        
Ge-75    	F        1,000        1,6.10na-10        1,000        1,0.10na-10        4,3.10na-11        2,8.10na-11        1,7.10na-11        1,5.10na-11        		M       1,000        2,9.10na-10        1,000        1,9.10na-10        8,9.10na-11        6,1.10na-11        4,4.10na-11        3,6.10na-11        
Ge-77    	F        1,000        1,3.10na-9          1,000        9,5.10na-10        4,7.10na-10        2,9.10na-10        1,7.10na-10        1,4.10na-10        		M       1,000        2,3.10na-9           1,000        1,7.10na-9         8,8.10na-10        6,0.10na-10        4,5.10na-10        3,7.10na-10        
Ge-78    	F        1,000        4,3.10na-10        1,000        2,9.10na-10        1,4.10na-10        8,9.10na-11        5,5.10na-11        4,5.10na-11        		M       1,000        7,3.10na-10        1,000        5,0.10na-10        2,5.10na-10        1,6.10na-10        1,2.10na-10        9,5.10na-11        

arzén        
As-69        M        1,000        2,1.10na-10      0,500        1,4.10na-10      6,3.10na-11      4,0.10na-11      2,5.10na-11     2,1.10na-11        
As-70        M        1,000        5,7.10na-10      0,500        4,3.10na-10      2,1.10na-10      1,3.10na-10      8,3.10na-11    6,7.10na-11        
As-71        M        1,000        2,2.10na-9        0,500        1,9.10na-9        1,0.10na-9        6,8.10na-10      5,0.10na-10      4,0.10na-10        
As-72        M        1,000        5,9.10na-9        0,500        5,7.10na-9        2,7.10na-9        1,7.10na-9        1,1.10na-9        9,0.10na-10        
As-73        M        1,000        5,4.10na-9        0,500        4,0.10na-9        2,3.10na-9        1,5.10na-9        1,2.10na-9        1,0.10na-9        
As-74        M        1,000        1,1.10na-8        0,500        8,4.10na-9        4,7.10na-9        3,3.10na-9        2,6.10na-9        2,1.10na-9        
As-76        M        1,000        5,1.10na-9        0,500        4,6.10na-9        2,2.10na-9        1,4.10na-9        8,8.10na-10      7,4.10na-10        
As-77        M        1,000        2,2.10na-9        0,500        1,7.10na-9        8,9.10na-10      6,2.10na-10      5,0.10na-10      3,9.10na-10        
As-78        M        1,000        8,0.10na-10      0,500        5,8.10na-10      2,7.10na-10      1,7.10na-10      1,1.10na-10     8,9.10na-11        

selen        
Se-70    	F        1,000        3,9.10na-10        0,800        3,0.10na-10        1,5.10na-10        9,0.10na-11        5,1.10na-11        4,2.10na-11        		M       0,200        6,5.10na-10        0,100        4,7.10na-10        2,3.10na-10        1,4.10na-10        8,9.10na-11        7,3.10na-11        
		S        0,020        6,8.10na-10        0,010        4,8.10na-10        2,3.10na-10        1,5.10na-10        9,4.10na-11        7,6.10na-11        
Se-73    	F        1,000        7,7.10na-10        0,800        6,5.10na-10        3,3.10na-10        2,1.10na-10        1,0.10na-10        8,0.10na-11        		M       0,200        1,6.10na-9          0,100        1,2.10na-9          5,9.10na-10        3,8.10na-10        2,4.10na-10        1,9.10na-10       
		S        0,020        1,8.10na-9          0,010        1,3.10na-9          6,3.10na-10        4,0.10na-10        2,6.10na-10        2,1.10na-10        
Se-73m 	F        1,000        9,3.10na-11        0,800        7,2.10na-11        3,5.10na-11        2,3.10na-11        1,1.10na-11        9,2.10na-12        
		M       0,200        1,8.10na-10        0,100        1,3.10na-10        6,1.10na-11        3,9.10na-11        2,5.10na-11        2,0.10na-11       
		S        0,020        1,9.10na-10        0,010        1,3.10na-10        6,5.10na-11        4,1.10na-11        2,6.10na-11        2,2.10na-11        
Se-75     	F       1,000        7,8.10na-9          0,800        6,0.10na-9          3,4.10na-9          2,5.10na-9          1,2.10na-9           1,0.10na-9        
		M       0,200        5,4.10na-9          0,100        4,5.10na-9          2,5.10na-9        1,7.10na-9            1,3.10na-9          1,1.10na-9        
		S        0,020        5,6.10na-9          0,010        4,7.10na-9          2,9.10na-9         2,0.10na-9            1,6.10na-9         1,3.10na-9        
Se-79    	F        1,000        1,6.10na-8          0,800        1,3.10na-8          7,7.10na-9         5,6.10na-9           1,5.10na-9         1,1.10na-9        
		M       0,200        1,4.10na-8          0,100        1,1.10na-8          6,9.10na-9         4,9.10na-9          3,3.10na-9          2,6.10na-9        
		S        0,020        2,3.10na-8          0,010        2,0.10na-8          1,3.10na-8          8,7.10na-9          7,6.10na-9           6,8.10na-9        
Se-81    	F        1,000        8,6.10na-11        0,800        5,4.10na-11        2,3.10na-11        1,5.10na-11        9,2.10na-12        8,0.10na-12        		M       0,200        1,3.10na-10        0,100        8,5.10na-11        3,8.10na-11        2,5.10na-11        1,6.10na-11        1,4.10na-11       
		S        0,020        1,4.10na-10        0,010        8,9.10na-11        3,9.10na-11        2,6.10na-11        1,7.10na-11        1,5.10na-11        
Se-81m 	F        1,000        1,8.10na-10        0,800        1,2.10na-10        5,4.10na-11        3,4.10na-11        1,9.10na-11        1,6.10na-11        
		M       0,200        3,8.10na-10        0,100        2,5.10na-10        1,2.10na-10        8,0.10na-11        5,8.10na-11        4,7.10na-11        		S        0,020        4,1.10na-10        0,010        2,7.10na-10        1,3.10na-10        8,5.10na-11        6,2.10na-11        5,1.10na-11        
Se-83    	F        1,000        1,7.10na-10        0,800        1,2.10na-10        5,8.10na-11        3,6.10na-11        2,1.10na-11        1,8.10na-11        		M       0,200        2,7.10na-10        0,100        1,9.10na-10        9,2.10na-11        5,9.10na-11        3,9.10na-11        3,2.10na-11       		S        0,020        2,8.10na-10        0,010        2,0.10na-10        9,6.10na-11        6,2.10na-11        4,1.10na-11        3,4.10na-11        

bróm
Br-74     	F        1,000        2,5.10na-10        1,000        1,8.10na-10        8,6.10na-11        5,3.10na-11        3,2.10na-11        2,6.10na-11        		M        1,000        3,6.10na-10        1,000        2,5.10na-10        1,2.10na-10        7,5.10na-11        4,6.10na-11        3,8.10na-11        
Br-74m 	F         1,000        4,0.10na-10        1,000        2,8.10na-10        1,3.10na-10        8,1.10na-11        4,8.10na-11        3,9.10na-11        		M        1,000        5,9.10na-10        1,000        4,1.10na-10        1,9.10na-10        1,2.10na-10        7,5.10na-11        6,2.10na-11        
Br-75     	F        1,000        2,9.10na-10        1,000        2,1.10na-10        9,7.10na-11        5,9.10na-11        3,5.10na-11        2,9.10na-11        		M        1,000        4,5.10na-10        1,000        3,1.10na-10        1,5.10na-10        9,7.10na-11        6,5.10na-11        5,3.10na-11        
Br-76     	F        1,000        2,2.10na-9           1,000        1,7.10na-9          8,4.10na-10        5,1.10na-10        3,0.10na-10        2,4.10na-10        		M        1,000        3,0.10na-9          1,000        2,3.10na-9          1,2.10na-9           7,5.10na-10        5,0.10na-10        4,1.10na-10        
Br-77     	F        1,000        5,3.10na-10        1,000        4,4.10na-10        2,2.10na-10        1,3.10na-10        7,7.10na-11        6,2.10na-11        		M        1,000        6,3.10na-10        1,000        5,1.10na-10        2,7.10na-10        1,6.10na-10        1,1.10na-10        8,4.10na-11        
Br-80     	F        1,000        7,1.10na-11        1,000        4,4.10na-11        1,8.10na-11        1,2.10na-11        6,9.10na-12        5,9.10na-12        		M        1,000        1,1.10na-10        1,000        6,5.10na-11        2,8.10na-11        1,8.10na-11        1,1.10na-11        9,4.10na-12        
Br-80 m 	F        1,000        4,3.10na-10        1,000        2,8.10na-10        1,2.10na-10        7,2.10na-11        4,0.10na-11        3,3.10na-11        		M        1,000        6,8.10na-10        1,000        4,5.10na-10        2,1.10na-10        1,4.10na-10        9,3.10na-11        7,6.10na-11        
Br-82     	F        1,000        2,7.10na-9          1,000        2,2.10na-9          1,2.10na-9           7,0.10na-10        4,2.10na-10        3,5.10na-10        		M        1,000        3,8.10na-9          1,000        3,0.10na-9          1,7.10na-9          1,1.10na-9          7,9.10na-10        6,3.10na-10        
Br-83    	 F        1,000        1,7.10na-10        1,000        1,1.10na-10        4,7.10na-11        3,0.10na-11        1,8.10na-11        1,6.10na-11        		M        1,000        3,5.10na-10        1,000        2,3.10na-10        1,1.10na-10        7,7.10na-11        5,9.10na-11        4,8.10na-11        
Br-84     	F        1,000        2,4.10na-10        1,000        1,6.10na-10        7,1.10na-11        4,4.10na-11        2,6.10na-11        2,2.10na-11        		M        1,000        3,7.10na-10        1,000        2,4.10na-10        1,1.10na-10        6,9.10na-11        4,4.10na-11        3,7.10na-11       

 rubidium        
Rb-79        F        1,000        1,6.10na-10        1,000        1,1.10na-10        5,0.10na-11        3,2.10na-11        1,9.10na-11        1,6.10na-11        
Rb-81        F        1,000        3,2.10na-10        1,000        2,5.10na-10        1,2.10na-10        7,1.10na-11        4,2.10na-11        3,4.10na-11        
Rb-81m     F        1,000        6,2.10na-11        1,000        4,6.10na-11        2,2.10na-11        1,4.10na-11        8,5.10na-12        7,0.10na-12        
Rb-82m     F        1,000        8,6.10na-10        1,000        7,3.10na-10        3,9.10na-10        2,3.10na-10        1,4.10na-10        1,1.10na-10        
Rb-83        F        1,000        4,9.10na-9          1,000        3,8.10na-9          2,0.10na-9          1,3.10na-9          7,9.10na-10         6,9.10na-10        
Rb-84        F        1,000        8,6.10na-9          1,000        6,4.10na-9          3,1.10na-9          2,0.10na-9          1,2.10na-9          1,0.10na-9        
Rb-86        F        1,000        1,2.10na-8          1,000        7,7.10na-9          3,4.10na-9          2,0.10na-9          1,1.10na-9          9,3.10na-10        
Rb-87        F        1,000        6,0.10na-9          1,000        4,1.10na-9          1,8.10na-9          1,1.10na-9          6,0.10na-10        5,0.10na-10        
Rb-88        F        1,000        1,9.10na-10        1,000        1,2.10na-10        5,2.10na-11        3,2.10na-11        1,9.10na-11        1,6.10na-11        
Rb-89        F        1,000        1,4.10na-10        1,000        9,3.10na-11        4,3.10na-11        2,7.10na-11        1,6.10na-11        1,4.10na-11        

Stroncium       
Sr-80      	F       0,600        7,8.10na-10      0,300        5,4.10na-10      2,4.10na-10      1,4.10na-10        7,9.10na-11        7,1.10na-11        			M       0,200        1,4.10na-9        0,100        9,0.10na-10      4,1.10na-10      2,5.10na-10        1,5.10na-10        1,3.10na-10        
		S        0,020        1,5.10na-9        0,010        9,4.10na-10      4,3.10na-10       2,7.10na-10        1,6.10na-10        1,4.10na-10        
Sr-81   	F       0,600        2,1.10na-10       0,300        1,5.10na-10      6,7.10na-11      4,1.10na-11        2,4.10na-11        2,1.10na-11        			M      0,200        3,3.10na-10       0,100        2,2.10na-10      1,0.10na-10      6,6.10na-11        4,2.10na-11        3,5.10na-11        
		S        0,020        3,4.10na-10       0,010        2,3.10na-10     1,1.10na-10      6,9.10na-11        4,4.10na-11        3,7.10na-11        
Sr-82     	F        0,600        2,8.10na-8        0,300        1,5.10na-8        6,6.10na-9        4,6.10na-9          3,2.10na-9           2,1.10na-9        
		M       0,200        5,5.10na-8        0,100        4,0.10na-8        2,1.10na-8        1,4.10na-8          1,0.10na-8           8,9.10na-9        
		S        0,020        6,1.10na-8        0,010        4,6.10na-8        2,5.10na-8        1,7.10na-8           1,2.10na-8          1,1.10na-8        
Sr-83     	F        0,600        1,4.10na-9        0,300        1,1.10na-9        5,5.10na-10      3,4.10na-10        2,0.10na-10        1,6.10na-10        			M       0,200        2,5.10na-9        0,100        1,9.10na-9        9,5.10na-10      6,0.10na-10        3,9.10na-10        3,1.10na-10        
		S        0,020        2,8.10na-9        0,010        2,0.10na-9        1,0.10na-9        6,5.10na-10        4,2.10na-10        3,4.10na-10        
Sr-85     	F        0,600        4,4.10na-9        0,300        2,3.10na-9        1,1.10na-9        9,6.10na-10        8,3.10na-10        3,8.10na-10        
		M       0,200        4,3.10na-9        0,100        3,1.10na-9        1,8.10na-9        1,2.10na-9          8,8.10na-10        6,4.10na-10        
		S        0,020        4,4.10na-9        0,010        3,7.10na-9        2,2.10na-9        1,3.10na-9          1,0.10na-9          8,1.10na-10        
Sr-85m  	F        0,600        2,4.10na-11      0,300        1,9.10na-11      9,6.10na-12      6,0.10na-12        3,7.10na-12        2,9.10na-12        
		M       0,200        3,1.10na-11      0,100        2,5.10na-11      1,3.10na-11      8,0.10na-12        5,1.10na-12        4,1.10na-12        
		S        0,020        3,2.10na-11      0,010        2,6.10na-11      1,3.10na-11      8,3.10na-12        5,4.10na-12        4,3.10na-12        
Sr-87m  	F       0,600        9,7.10na-11      0,300        7,8.10na-11       3,8.10na-11      2,3.10na-11        1,3.10na-11        1,1.10na-11        
		M       0,200        1,6.10na-10      0,100        1,2.10na-10      5,9.10na-11      3,8.10na-11        2,5.10na-11        2,0.10na-11        
		S        0,020        1,7.10na-10      0,010        1,2.10na-10      6,2.10na-11      4,0.10na-11        2,6.10na-11        2,1.10na-11        
Sr-89      	F       0,600        1,5.10na-8        0,300        7,3.10na-9        3,2.10na-9        2,3.10na-9          1,7.10na-9          1,0.10na-9        
		M       0,200        3,3.10na-8        0,100        2,4.10na-8        1,3.10na-8        9,1.10na-9          7,3.10na-9          6,1.10na-9        
		S        0,020        3,9.10na-8        0,010        3,0.10na-8        1,7.10na-8        1,2.10na-8          9,3.10na-9           7,9.10na-9        
Sr-90     	F       0,600        1,3.10na-7        0,300        5,2.10na-8        3,1.10na-8        4,1.10na-8          5,3.10na-8           2,4.10na-8        
		M       0,200        1,5.10na-7        0,100        1,1.10na-7        6,5.10na-8        5,1.10na-8          5,0.10na-8          3,6.10na-8        
		S        0,020        4,2.10na-7        0,010        4,0.10na-7        2,7.10na-7        1,8.10na-7          1,6.10na-7           1,6.10na-7        
Sr-91     	F        0,600        1,4.10na-9        0,300        1,1.10na-9        5,2.10na-10      3,1.10na-10        1,7.10na-10        1,6.10na-10        
		M       0,200        3,1.10na-9        0,100        2,2.10na-9        1,1.10na-9        6,9.10na-10        4,4.10na-10        3,7.10na-10        
		S        0,020        3,5.10na-9        0,010        2,5.10na-9        1,2.10na-9        7,7.10na-10        4,9.10na-10        4,1.10na-10        
Sr-92     	F        0,600        9,0.10na-10      0,300        7,1.10na-10      3,3.10na-10     2,0.10na-10        1,0.10na-10        9,8.10na-11        
		M       0,200        1,9.10na-9        0,100        1,4.10na-9        6,5.10na-10      4,1.10na-10        2,5.10na-10        2,1.10na-10        
		S        0,020        2,2.10na-9        0,010        1,5.10na-9        7,0.10na-10      4,5.10na-10        2,7.10na-10        2,3.10na-10        

ytrium      
Y-86     	M       0,001        3,7.10na-9        1,0.10na-4        2,9.10na-9        1,5.10na-9        9,3.10na-10      5,6.10na-10        4,5.10na-10       
		S        0,001        3,8.10na-9        1,0.10na-4        3,0.10na-9        1,5.10na-9        9,6.10na-10      5,8.10na-10        4,7.10na-10       
Y-86m 	M       0,001        2,2.10na-10      1,0.10na-4        1,7.10na-10      8,7.10na-11      5,6.10na-11      3,4.10na-11      2,7.10na-11        
		S        0,001        2,3.10na-10      1,0.10na-4        1,8.10na-10      9,0.10na-11      5,7.10na-11      3,5.10na-11      2,8.10na-11        
Y-87     	M       0,001        2,7.10na-9        1,0.10na-4        2,1.10na-9        1,1.10na-9        7,0.10na-10      4,7.10na-10       3,7.10na-10        
		S        0,001        2,8.10na-9        1,0.10na-4        2,2.10na-9        1,1.10na-9        7,3.10na-10      5,0.10na-10       3,9.10na-10        
Y-88     	M       0,001        1,9.10na-8        1,0.10na-4        1,6.10na-8        1,0.10na-8        6,7.10na-9        4,9.10na-9          4,1.10na-9        
		S        0,001        2,0.10na-8        1,0.10na-4        1,7.10na-8        9,8.10na-9        6,6.10na-9        5,4.10na-9          4,4.10na-9        
Y-90    	M        0,001        1,3.10na-8        1,0.10na-4        8,4.10na-9        4,0.10na-9        2,6.10na-9        1,7.10na-9         1,4.10na-9        
		S        0,001        1,3.10na-8        1,0.10na-4        8,8.10na-9        4,2.10na-9        2,7.10na-9        1,8.10na-9         1,5.10na-9        
Y-90m 	M        0,001        7,2.10na-10      1,0.10na-4       5,7.10na-10     2,8.10na-10      1,8.10na-10      1,1.10na-10        9,5.10na-11        
		S        0,001        7,5.10na-10      1,0.10na-4       6,0.10na-10      2,9.10na-10      1,9.10na-10      1,2.10na-10        1,0.10na-10        
Y-91     	M       0,001        3,9.10na-8        1,0.10na-4       3,0.10na-8        1,6.10na-8        1,1.10na-8         8,4.10na-9          7,1.10na-9        
		S        0,001        4,3.10na-8        1,0.10na-4       3,4.10na-8        1,9.10na-8        1,3.10na-8         1,0.10na-8          8,9.10na-9        
Y-91m 	M       0,001        7,0.10na-11      1,0.10na-4       5,5.10na-11      2,9.10na-11       1,8.10na-11      1,2.10na-11       1,0.10na-11        
		S        0,001        7,4.10na-11     1,0.10na-4        5,9.10na-11      3,1.10na-11      2,0.10na-11       1,4.10na-11       1,1.10na-11        
Y-92     	M      0,001        1,8.10na-9        1,0.10na-4        1,2.10na-9        5,3.10na-10      3,3.10na-10       2,0.10na-10       1,7.10na-10        
		S       0,001        1,9.10na-9        1,0.10na-4        1,2.10na-9        5,5.10na-10      3,5.10na-10       2,1.10na-10       1,8.10na-10        
Y-93     	M      0,001        4,4.10na-9        1,0.10na-4        2,9.10na-9        1,3.10na-9        8,1.10na-10        4,7.10na-10        4,0.10na-10      
		S       0,001        4,6.10na-9        1,0.10na-4        3,0.10na-9        1,4.10na-9        8,5.10na-10        5,0.10na-10        4,2.10na-10      
Y-94     	M      0,001        2,8.10na-10      1,0.10na-4        1,8.10na-10      8,1.10na-11      5,0.10na-11        3,1.10na-11        2,7.10na-11      
		S       0,001        2,9.10na-10      1,0.10na-4        1,9.10na-10      8,4.10na-11      5,2.10na-11        3,3.10na-11        2,8.10na-11      
Y-95     	M        0,001      1,5.10na-10     1,0.10na-4        9,8.10na-11       4,4.10na-11      2,8.10na-11        1,8.10na-11        1,5.10na-11      
		S        0,001        1,6.10na-10     1,0.10na-4        1,0.10na-10       4,5.10na-11      2,9.10na-11        1,8.10na-11        1,6.10na-11        

zirkon        
Zr-86    	 F        0,020        2,4.10na-9        0,002        1,9.10na-9        9,5.10na-10     5,9.10na-10        3,4.10na-10        2,7.10na-10        			M       0,020        3,4.10na-9        0,002        2,6.10na-9        1,3.10na-9        8,4.10na-10        5,2.10na-10        4,2.10na-10        
		S        0,020        3,5.10na-9        0,002        2,7.10na-9        1,4.10na-9        8,7.10na-10        5,4.10na-10        4,3.10na-10        
Zr-88    	 F       0,020        6,9.10na-9        0,002        8,3.10na-9        5,6.10na-9        4,7.10na-9          3,6.10na-9        	3,5.10na-9        
		M       0,020        8,5.10na-9        0,002        7,8.10na-9        5,1.10na-9        3,6.10na-9          3,0.10na-9        	2,6.10na-9        
		S        0,020        1,3.10na-8        0,002        1,2.10na-8        7,7.10na-9        5,2.10na-9          4,3.10na-9        	3,6.10na-9        
Zr-89    	 F        0,020        2,6.10na-9        0,002        2,0.10na-9        9,9.10na-10      6,1.10na-10        3,6.10na-10        2,9.10na-10        			M       0,020        3,7.10na-9        0,002        2,8.10na-9        1,5.10na-9        9,6.10na-10        6,5.10na-10        5,2.10na-10        
		S        0,020        3,9.10na-9        0,002        2,9.10na-9        1,5.10na-9        1,0.10na-9          6,8.10na-10        5,5.10na-10        
Zr-93     	F       0,020        3,5.10na-9        0,002        4,8.10na-9        5,3.10na-9        9,7.10na-9          1,8.10na-8        	2,5.10na-8        
		M       0,020        3,3.10na-9        0,002        3,1.10na-9        2,8.10na-9        4,1.10na-9          7,5.10na-9        	1,0.10na-8        
		S        0,020        7,0.10na-9        0,002        6,4.10na-9        4,5.10na-9        3,3.10na-9         3,3.10na-9        	3,3.10na-9        
Zr-95    	 F        0,020        1,2.10na-8        0,002        1,1.10na-8        6,4.10na-9        4,2.10na-9        2,8.10na-9        	2,5.10na-9        
		M       0,020        2,0.10na-8        0,002        1,6.10na-8        9,7.10na-9        6,8.10na-9        5,9.10na-9        	4,8.10na-9        
		S        0,020        2,4.10na-8        0,002        1,9.10na-8        1,2.10na-8        8,3.10na-9        7,3.10na-9        	5,9.10na-9        
Zr-97     	F        0,020        5,0.10na-9        0,002        3,4.10na-9        1,5.10na-9        9,1.10na-10      4,8.10na-10        	3,9.10na-10        			M       0,020        7,8.10na-9        0,002        5,3.10na-9        2,8.10na-9        1,8.10na-9        1,1.10na-9      	9,2.10na-10        
		S        0,020        8,2.10na-9        0,002        5,6.10na-9        2,9.10na-9        1,9.10na-9        1,2.10na-9        	8,9.10na-10        

niob        
Nb-88    	F        0,020        1,8.10na-10      0,010        1,3.10na-10        6,3.10na-11        3,9.10na-11        2,4.10na-11        1,9.10na-11        		M       0,020        2,5.10na-10      0,010        1,8.10na-10        8,5.10na-11        5,3.10na-11        3,3.10na-11        2,7.10na-11        
		S        0,020         2,6.10na-10      0,010        1,8.10na-10        8,7.10na-11        5,5.10na-11        3,5.10na-11        2,8.10na-11        
Nb-89   	 F       0,020         7,0.10na-10      0,010        4,8.10na-10        2,2.10na-10        1,3.10na-10        7,4.10na-11        6,1.10na-11        		M       0,020        1,1.10na-9        0,010        7,6.10na-10        3,6.10na-10        2,2.10na-10        1,4.10na-10        1,1.10na-10        
		S        0,020         1,2.10na-9        0,010        7,9.10na-10        3,7.10na-10        2,3.10na-10        1,5.10na-10        1,2.10na-10        
Nb-89    	F       0,020         4,0.10na-10      0,010        2,9.10na-10        1,4.10na-10        8,3.10na-11        4,8.10na-11        3,9.10na-11        		M       0,020        6,2.10na-10      0,010        4,3.10na-10        2,1.10na-10        1,3.10na-10        8,2.10na-11        6,8.10na-11        
		S        0,020         6,4.10na-10      0,010        4,4.10na-10        2,1.10na-10       1,4.10na-10        8,6.10na-11        7,1.10na-11        
Nb-90    	F       0,020         3,5.10na-9        0,010        2,7.10na-9           1,3.10na-9         8,2.10na-10        4,7.10na-10       3,8.10na-10        			M       0,020        5,1.10na-9        0,010        3,9.10na-9           1,9.10na-9        1,3.10na-9           7,8.10na-10        6,3.10na-10        
		S        0,020         5,3.10na-9        0,010        4,0.10na-9          2,0.10na-9        1,3.10na-9           8,1.10na-10        6,6.10na-10        
Nb-93m 	F       0,020        1,8.10na-9        0,010        1,4.10na-9           7,0.10na-10      4,4.10na-10        2,7.10na-10        2,2.10na-10        
		M        0,020        3,1.10na-9       0,010        2,4.10na-9           1,3.10na-9        8,2.10na-10        5,9.10na-10        5,1.10na-10        
		S        0,020        7,4.10na-9        0,010        6,5.10na-9           4,0.10na-9        2,5.10na-9           1,9.10na-9         1,8.10na-9        
Nb-94   	 F        0,020        3,1.10na-8        0,010        2,7.10na-8          1,5.10na-8        1,0.10na-8          6,7.10na-9           5,8.10na-9        
		M        0,020        4,3.10na-8       0,010        3,7.10na-8          2,3.10na-8        1,6.10na-8          1,3.10na-8          1,1.10na-8        
		S        0,020        1,2.10na-7        0,010        1,2.10na-7          8,3.10na-8        5,8.10na-8           5,2.10na-8          4,9.10na-8        
Nb-95   	 F        0,020        4,1.10na-9        0,010        3,1.10na-9          1,6.10na-9        1,2.10na-9          7,5.10na-10        5,7.10na-10        
		M        0,020        6,8.10na-9       0,010        5,2.10na-9          3,1.10na-9        2,2.10na-9          1,9.10na-9          1,5.10na-9        
		S        0,020        7,7.10na-9        0,010        5,9.10na-9          3,6.10na-9        2,5.10na-9           2,2.10na-9         1,8.10na-9        
Nb-95m 	F        0,020        2,3.10na-9       0,010        1,6.10na-9          7,0.10na-10      4,2.10na-10        2,4.10na-10        2,0.10na-10        
		M        0,020        4,3.10na-9       0,010        3,1.10na-9          1,7.10na-9        1,2.10na-9          1,0.10na-9          7,9.10na-10        
		S        0,020        4,6.10na-9        0,010        3,4.10na-9          1,9.10na-9        1,3.10na-9           1,1.10na-9        8,8.10na-10        
Nb-96    	F        0,020        3,1.10na-9        0,010        2,4.10na-9         1,2.10na-9        7,3.10na-10        4,2.10na-10        3,4.10na-10        
		M       0,020        4,7.10na-9       0,010        3,6.10na-9          1,8.10na-9        1,2.10na-9          7,8.10na-10        6,3.10na-10        
		S        0,020        4,9.10na-9        0,010        3,7.10na-9          1,9.10na-9        1,2.10na-9         8,3.10na-10        6,6.10na-10        
Nb-97    	F       0,020        2,2.10na-10      0,010        1,5.10na-10        6,8.10na-11      4,2.10na-11        2,5.10na-11        2,1.10na-11        			M       0,020        3,7.10na-10      0,010        2,5.10na-10        1,2.10na-10      7,7.10na-11        5,2.10na-11        4,3.10na-11        
		S        0,020        3,8.10na-10      0,010        2,6.10na-10        1,2.10na-10      8,1.10na-11        5,5.10na-11        4,5.10na-11        
Nb-98   	F        0,020        3,4.10na-10      0,010        2,4.10na-10        1,1.10na-10      6,9.10na-11        4,1.10na-11        3,3.10na-11        			M       0,020        5,2.10na-10      0,010        3,6.10na-10        1,7.10na-10      1,1.10na-10        6,8.10na-11        5,6.10na-11        
		S        0,020        5,3.10na-10      0,010        3,7.10na-10        1,8.10na-10      1,1.10na-10        7,1.10na-11        5,8.10na-11        

molybden        
Mo-90    	F        1,000        1,2.10na-9       0,800        1,1.10na-9        5,3.10na-10      3,2.10na-10      1,9.10na-10        1,5.10na-10        	
		M        0,200        2,6.10na-9       0,100        2,0.10na-9        9,9.10na-10      6,5.10na-10      4,2.10na-10        3,4.10na-10        
		S          0,020        2,8.10na-9       0,010        2,1.10na-9        1,1.10na-9        6,9.10na-10      4,5.10na-10        3,6.10na-10        
Mo-93   	F        1,000        3,1.10na-9        0,800        2,6.10na-9        1,7.10na-9        1,3.10na-9        1,1.10na-9            1,0.10na-9        
		M        0,200        2,2.10na-9        0,100        1,8.10na-9        1,1.10na-9        7,9.10na-10     6,6.10na-10         5,9.10na-10        
		S         0,020        6,0.10na-9        0,010        5,8.10na-9        4,0.10na-9        2,8.10na-9        2,4.10na-9           2,3.10na-9        
Mo-93m	F        1,000        7,3.10na-10      0,800        6,4.10na-10      3,3.10na-10      2,0.10na-10      1,2.10na-10        9,6.10na-11        	
		M        0,200        1,2.10na-9        0,100        9,7.10na-10      5,0.10na-10      3,2.10na-10        2,0.10na-10       1,6.10na-10        
		S         0,020        1,3.10na-9        0,010        1,0.10na-9        5,2.10na-10      3,4.10na-10        2,1.10na-10        1,7.10na-10        Mo-99   	F        1,000        2,3.10na-9        0,800        1,7.10na-9        7,7.10na-10       4,7.10na-10        2,6.10na-10        2,2.10na-10        			M        0,200        6,0.10na-9        0,100        4,4.10na-9        2,2.10na-9        1,5.10na-9          1,1.10na-9          8,9.10na-10        
		S         0,020        6,9.10na-9        0,010        4,8.10na-9        2,4.10na-9        1,7.10na-9            1,2.10na-9         9,9.10na-10        
Mo-101	 F        1,000        1,4.10na-10      0,800        9,7.10na-11      4,4.10na-11      2,8.10na-11        1,7.10na-11        1,4.10na-11        			M        0,200        2,2.10na-10      0,100        1,5.10na-10      7,0.10na-11      4,5.10na-11        3,0.10na-11        2,5.10na-11        
		S         0,020        2,3.10na-10       0,010        1,6.10na-10      7,2.10na-11      4,7.10na-11        3,1.10na-11        2,6.10na-11        

technecium      
Tc-93     	F        1,000        2,4.10na-10        0,800        2,1.10na-10        1,1.10na-10        6,7.10na-11        4,0.10na-11        3,2.10na-11        		M        0,200        2,7.10na-10        0,100        2,3.10na-10        1,2.10na-10        7,5.10na-11        4,4.10na-11        3,5.10na-11      
		S        0,020        2,8.10na-10        0,010        2,3.10na-10        1,2.10na-10        7,6.10na-11        4,5.10na-11        3,5.10na-11        
Tc-93m 	F        1,000        1,2.10na-10        0,800        9,8.10na-11        4,9.10na-11        2,9.10na-11        1,8.10na-11        1,4.10na-11        		M        0,200        1,4.10na-10        0,100       1,1.10na-10        5,4.10na-11        3,4.10na-11        2,1.10na-11        1,7.10na-11       
		S        0,020        1,4.10na-10        0,010        1,1.10na-10        5,4.10na-11        3,4.10na-11        2,1.10na-11        1,7.10na-11        
Tc-94    	F        1,000        8,9.10na-10        0,800        7,5.10na-10        3,9.10na-10        2,3.10na-10        1,4.10na-10        1,1.10na-10        		M        0,200        9,8.10na-10        0,100       8,1.10na-10        4,2.10na-10        2,6.10na-10        1,6.10na-10        1,2.10na-10       
		S        0,020        9,9.10na-10        0,010        8,2.10na-10        4,3.10na-10        2,7.10na-10        1,6.10na-10        1,3.10na-10        
Tc-94m 	F        1,000        4,8.10na-10        0,800        3,4.10na-10        1,6.10na-10        8,6.10na-11        5,2.10na-11        4,1.10na-11        		M        0,200        4,4.10na-10      0,100       3,0.10na-10        1,4.10na-10        8,8.10na-11        5,5.10na-11        4,5.10na-11        
		S        0,020        4,3.10na-10       0,010        3,0.10na-10        1,4.10na-10        8,8.10na-11        5,6.10na-11        4,6.10na-11        
Tc-95    	F        1,000        7,5.10na-10       0,800        6,3.10na-10        3,3.10na-10        2,0.10na-10        1,2.10na-10        9,6.10na-11        		M        0,200        8,3.10na-10      0,100       6,9.10na-10        3,6.10na-10        2,2.10na-10        1,3.10na-10        1,0.10na-10        
		S        0,020        8,5.10na-10       0,010        7,0.10na-10        3,6.10na-10        2,3.10na-10        1,4.10na-10        1,1.10na-10        
Tc-95m 	F        1,000        2,4.10na-9        0,800        1,8.10na-9           9,3.10na-10        5,7.10na-10        3,6.10na-10        2,9.10na-10        
		M        0,200        4,9.10na-9       0,100        4,0.10na-9           2,3.10na-9         1,5.10na-9           1,1.10na-9         8,8.10na-10        
		S        0,020        6,0.10na-9         0,010        5,0.10na-9          2,7.10na-9          1,8.10na-9          1,5.10na-9          1,2.10na-9        
Tc-96     	F        1,000        4,2.10na-9        0,800        3,4.10na-9          1,8.10na-9          1,1.10na-9          7,0.10na-10        5,7.10na-10        
		M        0,200        4,7.10na-9        0,100        3,9.10na-9          2,1.10na-9          1,3.10na-9          8,6.10na-10        6,8.10na-10        
		S        0,020        4,8.10na-9         0,010        3,9.10na-9          2,1.10na-9          1,4.10na-9          8,9.10na-10        7,0.10na-10        
Tc-96m 	F        1,000        5,3.10na-11       0,800        4,1.10na-11        2,1.10na-11        1,3.10na-11        7,7.10na-12        6,2.10na-12        		M        0,200        5,6.10na-11      0,100        4,4.10na-11        2,3.10na-11        1,4.10na-11        9,3.10na-12        7,4.10na-12        
		S        0,020        5,7.10na-11       0,010        4,4.10na-11        2,3.10na-11        1,5.10na-11        9,5.10na-12        7,5.10na-12        
Tc-97    	 F        1,000        5,2.10na-10      0,800        3,7.10na-10      1,7.10na-10     9,4.10na-11        5,6.10na-11        4,3.10na-11        			M       0,200        1,2.10na-9        0,100        1,0.10na-9        5,7.10na-10      3,6.10na-10        2,8.10na-10        2,2.10na-10        
		S        0,020        5,0.10na-9         0,010        4,8.10na-9        3,3.10na-9        2,2.10na-9        1,9.10na-9            1,8.10na-9        
Tc-97m 	F        1,000        3,4.10na-9        0,800        2,3.10na-9        9,8.10na-10      5,6.10na-10        3,0.10na-10        2,7.10na-10        
		M       0,200        1,3.10na-8        0,100        1,0.10na-8        6,1.10na-9        4,4.10na-9          4,1.10na-9        	3,2.10na-9        
		S        0,020        1,6.10na-8        0,010        1,3.10na-8        7,8.10na-9        5,7.10na-9          5,2.10na-9       	 4,1.10na-9        
Tc-98     	F       1,000        1,0.10na-8        0,800        6,8.10na-9        3,2.10na-9        1,9.10na-9          1,2.10na-9        	9,7.10na-10        
		M       0,200        3,5.10na-8        0,100        2,9.10na-8        1,7.10na-8        1,2.10na-8          1,0.10na-8        	8,3.10na-9        
		S        0,020        1,1.10na-7        0,010        1,1.10na-7        7,6.10na-8        5,4.10na-8          4,8.10na-8        	4,5.10na-8        
Tc-99   	F        1,000        4,0.10na-9        0,800         2,5.10na-9        1,0.10na-9        5,9.10na-10        3,6.10na-10     	2,9.10na-10        			M       0,200        1,7.10na-8        0,100        1,3.10na-8        8,0.10na-9        5,7.10na-9          5,0.10na-9          4,0.10na-9        
		S        0,020        4,1.10na-8        0,010        3,7.10na-8        2,4.10na-8        1,7.10na-8          1,5.10na-8          1,3.10na-8        
Tc-99m 	F        1,000        1,2.10na-10       0,800       8,7.10na-11      4,1.10na-11      2,4.10na-11      1,5.10na-11         1,2.10na-11        			M       0,200        1,3.10na-10      0,100        9,9.10na-11      5,1.10na-11      3,4.10na-11       2,4.10na-11        1,9.10na-11        
		S        0,020        1,3.10na-10       0,010        1,0.10na-10      5,2.10na-11      3,5.10na-11        2,5.10na-11       2,0.10na-11        
Tc-101   	F        1,000        8,5.10na-11      0,800        5,6.10na-11      2,5.10na-11      1,6.10na-11        9,7.10na-12       8,2.10na-12        			M        0,200        1,1.10na-10      0,100        7,1.10na-11      3,2.10na-11      2,1.10na-11        1,4.10na-11       1,2.10na-11        
		S        0,020        1,1.10na-10       0,010        7,3.10na-11      3,3.10na-11       2,2.10na-11        1,4.10na-11       1,2.10na-11        
Tc-104  	F        1,000        2,7.10na-10       0,800        1,8.10na-10       8,0.10na-11      4,6.10na-11        2,8.10na-11       2,3.10na-11        			M        0,200        2,9.10na-10      0,100        1,9.10na-10       8,6.10na-11      5,4.10na-11        3,3.10na-11        2,8.10na-11        
		S        0,020        2,9.10na-10       0,010        1,9.10na-10       8,7.10na-11      5,4.10na-11        3,4.10na-11       2,9.10na-11        

ruthenium      
Ru-94    	F        0,100        2,5.10na-10      0,050        1,9.10na-10        9,0.10na-11        5,4.10na-11        3,1.10na-11        2,5.10na-11        		M       0,100        3,8.10na-10      0,050        2,8.10na-10        1,3.10na-10        8,4.10na-11        5,2.10na-11        4,2.10na-11        
		S        0,020        4,0.10na-10      0,010        2,9.10na-10        1,4.10na-10        8,7.10na-11        5,4.10na-11        4,4.10na-11        
Ru-97    	F        0,100        5,5.10na-10      0,050        4,4.10na-10        2,2.10na-10        1,3.10na-10        7,7.10na-11        6,2.10na-11        		M       0,100        7,7.10na-10      0,050        6,1.10na-10        3,1.10na-10        2,0.10na-10        1,3.10na-10        1,0.10na-10        
		S        0,020        8,1.10na-10      0,010        6,3.10na-10        3,3.10na-10        2,1.10na-10        1,4.10na-10        1,1.10na-10        
Ru-103  	F       0,100        4,2.10na-9        0,050        3,0.10na-9          1,5.10na-9          9,3.10na-10        5,6.10na-10         4,8.10na-10        		M       0,100        1,1.10na-8        0,050        8,4.10na-9          5,0.10na-9          3,5.10na-9          3,0.10na-9          2,4.10na-9        
		S        0,020        1,3.10na-8        0,010        1,0.10na-8          6,0.10na-9           4,2.10na-9         3,7.10na-9           3,0.10na-9        
Ru-105  	F        0,100        7,1.10na-10     0,050        5,1.10na-10        2,3.10na-10        1,4.10na-10        7,9.10na-11        6,5.10na-11        			M        0,100        1,3.10na-9       0,050        9,2.10na-10        4,5.10na-10        3,0.10na-10        2,0.10na-10       1,7.10na-10        
		S        0,020        1,4.10na-9        0,010        9,8.10na-10        4,8.10na-10        3,2.10na-10        2,2.10na-10       1,8.10na-10        
Ru-106  	F        0,100        7,2.10na-8       0,050        5,4.10na-8          2,6.10na-8          1,6.10na-8           9,2.10na-9        7,9.10na-9       
		M        0,100        1,4.10na-7       0,050        1,1.10na-7          6,4.10na-8          4,1.10na-8          3,1.10na-8        2,8.10na-8        
		S        0,020        2,6.10na-7        0,010        2,3.10na-7          1,4.10na-7          9,1.10na-8          7,1.10na-8        6,6.10na-8        

rhodium        
Rh-99    	F        0,100        2,6.10na-9        0,050        2,0.10na-9        9,9.10na-10        6,2.10na-10       3,8.10na-10        3,2.10na-10        			M        0,100        4,5.10na-9        0,050        3,5.10na-9        2,0.10na-9        1,3.10na-9         9,6.10na-10        7,7.10na-10        
		S        0,100        4,9.10na-9          0,050        3,8.10na-9        2,2.10na-9         1,3.10na-9        1,1.10na-9        8,7.10na-10        
Rh-99m 	F        0,100        2,4.10na-10      0,050        2,0.10na-10      1,0.10na-10        6,1.10na-11      3,5.10na-11      2,8.10na-11        	
		M        0,100        3,1.10na-10      0,050        2,5.10na-10      1,3.10na-10        8,0.10na-11      4,9.10na-11      3,9.10na-11        
		S        0,100        3,2.10na-10        0,050        2,6.10na-10     1,3.10na-10        8,2.10na-11      5,1.10na-11      4,0.10na-11        
Rh-100  	F        0,100        2,1.10na-9         0,050        1,8.10na-9        9,1.10na-10        5,6.10na-10      3,3.10na-10      2,6.10na-10        			M        0,100        2,7.10na-9        0,050        2,2.10na-9        1,1.10na-9          7,1.10na-10      4,3.10na-10      3,4.10na-10        
		S        0,100        2,8.10na-9         0,050        2,2.10na-9        1,2.10na-9          7,3.10na-10       4,4.10na-10      3,5.10na-10        
Rh-101 	 F        0,100        7,4.10na-9        0,050        6,1.10na-9        3,5.10na-9          2,3.10na-9        1,5.10na-9        1,4.10na-9        
		M        0,100        9,8.10na-9        0,050        8,0.10na-9        4,9.10na-9          3,4.10na-9        2,8.10na-9        2,3.10na-9        
		S        0,100        1,9.10na-8         0,050        1,7.10na-8        1,1.10na-8          7,4.10na-9        6,2.10na-9        5,4.10na-9        
Rh-101m	F        0,100        8,4.10na-10     0,050        6,6.10na-10      3,3.10na-10        2,0.10na-10      1,2.10na-10      9,7.10na-11        
		M        0,100        1,3.10na-9        0,050        9,8.10na-10      5,2.10na-10        3,5.10na-10      2,5.10na-10     1,9.10na-10        
		S        0,100        1,3.10na-9          0,050        1,0.10na-9        5,5.10na-10        3,7.10na-10      2,7.10na-10     2,1.10na-10        
Rh-102  	F        0,100        3,3.10na-8          0,050        2,8.10na-8        1,7.10na-8         1,1.10na-8        7,9.10na-9        7,3.10na-9        
		M        0,100        3,0.10na-8        0,050        2,5.10na-8        1,5.10na-8          1,0.10na-8        7,9.10na-9        6,9.10na-9        
		S        0,100        5,4.10na-8          0,050        5,0.10na-8        3,5.10na-8          2,4.10na-8        2,0.10na-8        1,7.10na-8        
Rh-102m	F        0,100        1,2.10na-8        0,050        8,7.10na-9        4,4.10na-9          2,7.10na-9        1,7.10na-9        1,5.10na-9        
		M        0,100        2,0.10na-8        0,050        1,6.10na-8        9,0.10na-9          6,0.10na-9        4,7.10na-9        4,0.10na-9        
		S        0,100        3,0.10na-8          0,050        2,5.10na-8        1,5.10na-8          1,0.10na-8        8,2.10na-9        7,1.10na-9        
Rh-103m	F        0,100        8,6.10na-12      0,050        5,9.10na-12      2,7.10na-12        1,6.10na-12      1,0.10na-12     8,6.10na-13       	
		M        0,100        1,9.10na-11      0,050        1,2.10na-11       6,3.10na-12        4,0.10na-12      3,0.10na-12     2,5.10na-12        
		S        0,100        2,0.10na-11        0,050        1,3.10na-11      6,7.10na-12        4,3.10na-12      3,2.10na-12      2,7.10na-12        
Rh-105  	F        0,100        1,0.10na-9        0,050        6,9.10na-10        3,0.10na-10        1,8.10na-10      9,6.10na-11     8,2.10na-11        			M        0,100        2,2.10na-9        0,050        1,6.10na-9          7,4.10na-10        5,2.10na-10      4,1.10na-10      3,2.10na-10        
		S        0,100        2,4.10na-9          0,050        1,7.10na-9           8,0.10na-10       5,6.10na-10      4,5.10na-10          3,5.10na-10        
Rh-106 	F        0,100        5,7.10na-10        0,050        4,5.10na-10        2,2.10na-10        1,4.10na-10        8,0.10na-11        6,5.10na-11        		M        0,100       8,2.10na-10        0,050        6,3.10na-10        3,2.10na-10        2,0.10na-10        1,3.10na-10        1,1.10na-10       
		S        0,100        8,5.10na-10        0,050        6,5.10na-10        3,3.10na-10        2,1.10na-10        1,4.10na-10        1,1.10na-10        
Rh-107  	F        0,100        8,9.10na-11        0,050        5,9.10na-11        2,6.10na-11        1,7.10na-11        1,0.10na-11        9,0.10na-12        		M        0,100       1,4.10na-10        0,050        9,3.10na-11        4,2.10na-11        2,8.10na-11        1,9.10na-11        1,6.10na-11       
		S        0,100        1,5.10na-10        0,050        9,7.10na-11        4,4.10na-11        2,9.10na-11        1,9.10na-11        1,7.10na-11        

paládium       
Pd-100   	F        0,050        3,9.10na-9       	0,005        3,0.10na-9          1,5.10na-9        9,7.10na-10        5,8.10na-10        4,7.10na-10        		M        0,050        5,2.10na-9        	0,005        4,0.10na-9          2,2.10na-9        1,4.10na-9          9,9.10na-10        8,0.10na-10 
		S        0,050        5,3.10na-9        	0,005        4,1.10na-9          2,2.10na-9        1,5.10na-9           1,0.10na-9        8,5.10na-10 
Pd-101   	F        0,050        3,6.10na-10    	0,005        2,9.10na-10        1,4.10na-10      8,6.10na-11        4,9.10na-11      3,9.10na-11        		M        0,050        4,8.10na-10    	0,005        3,8.10na-10        1,9.10na-10      1,2.10na-10        7,5.10na-11      5,9.10na-11   
		S        0,050        5,0.10na-10     	 0,005        3,9.10na-10        2,0.10na-10      1,2.10na-10        7,8.10na-11      6,2.10na-11  
Pd-103   	F        0,050        9,7.10na-10     	0,005        6,5.10na-10        3,0.10na-10      1,9.10na-10        1,1.10na-10       8,9.10na-11        		M        0,050        2,3.10na-9        	0,005        1,6.10na-9           9,0.10na-10       5,9.10na-10        4,5.10na-10      3,8.10na-10        		S        0,050        2,5.10na-9        	0,005        1,8.10na-9           1,0.10na-9        6,8.10na-10        5,3.10na-10       4,5.10na-10 
Pd-107   	F        0,050        2,6.10na-10   	0,005        1,8.10na-10        8,2.10na-11        5,2.10na-11        3,1.10na-11      2,5.10na-11        		M        0,050        6,5.10na-10    	0,005        5,0.10na-10        2,6.10na-10       1,5.10na-10        1,0.10na-10       8,5.10na-11        		S        0,050        2,2.10na-9        	0,005        2,0.10na-9           1,3.10na-9        7,8.10na-10        6,2.10na-10       5,9.10na-10 
Pd-109  	F        0,050        1,5.10na-9        	0,005        9,9.10na-10        4,2.10na-10       2,6.10na-10        1,4.10na-10       1,2.10na-10        		M        0,050        2,6.10na-9        	0,005        1,8.10na-9          8,8.10na-10        5,9.10na-10        4,3.10na-10       3,4.10na-10        		S        0,050        2,7.10na-9        	0,005        1,9.10na-9          9,3.10na-10        6,3.10na-10        4,6.10na-10       3,7.10na-10        

Stříbro        
Ag-102 	 F        0,100        1,2.10na-10        0,050        8,6.10na-11        4,2.10na-11        2,6.10na-11        1,5.10na-11       1,3.10na-11        		M       0,100        1,6.10na-10       0,050        1,1.10na-10        5,5.10na-11        3,4.10na-11        2,1.10na-11        1,7.10na-11        
		S        0,020        1,6.10na-10        0,010        1,2.10na-10        5,6.10na-11        3,5.10na-11        2,2.10na-11        1,8.10na-11        
Ag-103  	F        0,100        1,4.10na-10       0,050        1,0.10na-10        4,9.10na-11        3,0.10na-11        1,8.10na-11        1,4.10na-11        		M       0,100        2,2.10na-10       0,050        1,6.10na-10        7,6.10na-11        4,8.10na-11        3,2.10na-11        2,6.10na-11        
		S        0,020        2,3.10na-10        0,010        1,6.10na-10        7,9.10na-11        5,1.10na-11        3,3.10na-11        2,7.10na-11        
Ag-104  	F        0,100        2,3.10na-10       0,050        1,9.10na-10        9,8.10na-11        5,9.10na-11        3,5.10na-11        2,8.10na-11        		M       0,100        2,9.10na-10       0,050        2,3.10na-10        1,2.10na-10        7,4.10na-11        4,5.10na-11        3,6.10na-11        
		S        0,020        2,9.10na-10        0,010        2,4.10na-10        1,2.10na-10        7,6.10na-11        4,6.10na-11        3,7.10na-11        
Ag-104m	F      0,100        1,6.10na-10       0,050        1,1.10na-10        5,5.10na-11        3,4.10na-11        2,0.10na-11        1,6.10na-11        
		M       0,100        2,3.10na-10       0,050        1,6.10na-10        7,7.10na-11        4,8.10na-11        3,0.10na-11        2,5.10na-11        
		S        0,020        2,4.10na-10        0,010        1,7.10na-10        8,0.10na-11        5,0.10na-11      3,1.10na-11        2,6.10na-11        
Ag-105   	F       0,100        3,9.10na-9         0,050        3,4.10na-9          1,7.10na-9          1,0.10na-9        6,4.10na-10         5,4.10na-10        			M       0,100        4,5.10na-9         0,050        3,5.10na-9          2,0.10na-9          1,3.10na-9        9,0.10na-10         7,3.10na-10        
		S        0,020        4,5.10na-9          0,010        3,6.10na-9         2,1.10na-9           1,3.10na-9        1,0.10na-9           8,1.10na-10        
Ag-106 	F        0,100        9,4.10na-11        0,050        6,4.10na-11        2,9.10na-11        1,8.10na-11     1,1.10na-11        9,1.10na-12        			M       0,100        1,4.10na-10       0,050        9,5.10na-11        4,4.10na-11        2,8.10na-11     1,8.10na-11        1,5.10na-11        
		S        0,020        1,5.10na-10        0,010        9,9.10na-11        4,5.10na-11        2,9.10na-11    1,9.10na-11        1,6.10na-11        
Ag-106m	F       0,100        7,7.10na-9         0,050        6,1.10na-9          3,2.10na-9          2,1.10na-9      1,3.10na-9       	 1,1.10na-9        	
		M       0,100        7,2.10na-9         0,050        5,8.10na-9          3,2.10na-9          2,1.10na-9       1,4.10na-9        1,1.10na-9    
		S        0,020        7,0.10na-9          0,010        5,7.10na-9          3,2.10na-9        2,1.10na-9        1,4.10na-9        1,1.10na-9        
Ag-108m	F       0,100        3,5.10na-8         0,050        2,8.10na-8          1,6.10na-8        1,0.10na-8        6,9.10na-9        	6,1.10na-9        
		M       0,100        3,3.10na-8         0,050        2,7.10na-8          1,7.10na-8        1,1.10na-8        8,6.10na-9        7,4.10na-9        
		S        0,020        8,9.10na-8         0,010        8,7.10na-8          6,2.10na-8        4,4.10na-8        3,9.10na-8        	3,7.10na-8        
Ag-110M	F      0,100        3,5.10na-8         0,050        2,8.10na-8         1,5.10na-8          9,7.10na-9        6,3.10na-9        	5,5.10na-9        
		M       0,100        3,5.10na-8        0,050        2,8.10na-8           1,7.10na-8         1,2.10na-8          9,2.10na-9       7,6.10na-9        
		S        0,020        4,6.10na-8         0,010        4,1.10na-8        2,6.10na-8           1,8.10na-8          1,5.10na-8       1,2.10na-8        
Ag-111  	F        0,100        4,8.10na-9         0,050        3,2.10na-9        1,4.10na-9        8,8.10na-10        4,8.10na-10        4,0.10na-10        
		M       0,100        9,2.10na-9         0,050        6,6.10na-9        3,5.10na-9        2,4.10na-9        1,9.10na-9        	1,5.10na-9        
		S        0,020        9,9.10na-9          0,010        7,1.10na-9        3,8.10na-9        2,7.10na-9        2,1.10na-9        	1,7.10na-9        
Ag-112 	 F        0,100        9,8.10na-10        0,050        6,4.10na-10     2,8.10na-10        1,7.10na-10        9,1.10na-11  7,6.10na-11        	
		M       0,100        1,7.10na-9         0,050        1,1.10na-9        5,1.10na-10     3,2.10na-10        2,0.10na-10       1,6.10na-10        
		S        0,020        1,8.10na-9         0,010        1,2.10na-9        5,4.10na-10        3,4.10na-10        2,1.10na-10        1,7.10na-10        
Ag-115  	F        0,100        1,6.10na-10        0,050        1,0.10na-10     4,6.10na-11        2,9.10na-11        1,7.10na-11    1,5.10na-11        			M       0,100        2,5.10na-10        0,050        1,7.10na-10      7,6.10na-11        4,9.10na-11        3,2.10na-11     2,7.10na-11        
		S        0,020        2,7.10na-10        0,010        1,7.10na-10      8,0.10na-11        5,2.10na-11        3,4.10na-11     2,9.10na-11        

kadmium       
Cd-104  	F        0,100        2,0.10na-10        0,050        1,7.10na-10       8,7.10na-11      5,2.10na-11      3,1.10na-11     2,4.10na-11        	
		M       0,100        2,6.10na-10        0,050        2,1.10na-10       1,1.10na-10      6,9.10na-11      4,2.10na-11      3,4.10na-11        
		S        0,100        2,7.10na-10        0,050        2,2.10na-10        1,1.10na-10      7,0.10na-11      4,4.10na-11     3,5.10na-11        
Cd-107  	F        0,100        2,3.10na-10        0,050        1,7.10na-10       7,4.10na-11      4,6.10na-11      2,5.10na-11     2,1.10na-11        
		M       0,100        5,2.10na-10        0,050        3,7.10na-10       2,0.10na-10      1,3.10na-10      8,8.10na-11     8,3.10na-11        
		S        0,100        5,5.10na-10        0,050        3,9.10na-10        2,1.10na-10     1,4.10na-10      9,7.10na-11     7,7.10na-11        
Cd-109 	 F        0,100        4,5.10na-8          0,050        3,7.10na-8        2,1.10na-8        1,4.10na-8        9,3.10na-9        8,1.10na-9        
		M       0,100        3,0.10na-8          0,050        2,3.10na-8        1,4.10na-8        9,5.10na-9        7,8.10na-9        6,6.10na-9        
		S        0,100        2,7.10na-8          0,050        2,1.10na-8        1,3.10na-8        8,9.10na-9        7,6.10na-9        6,2.10na-9        
Cd-113  	F        0,100        2,6.10na-7          0,050        2,4.10na-7        1,7.10na-7        1,4.10na-7        1,2.10na-7        1,2.10na-7        
		M       0,100        1,2.10na-7          0,050        1,0.10na-7        7,6.10na-8        6,1.10na-8        5,7.10na-8        5,5.10na-8        
		S        0,100        7,8.10na-8          0,050        5,8.10na-8        4,1.10na-8        3,0.10na-8        2,7.10na-8        2,6.10na-8        Cd-113m	F       0,100        3,0.10na-7          0,050        2,7.10na-7        1,8.10na-7        1,3.10na-7        1,1.10na-7        1,1.10na-7        	
		M       0,100        1,4.10na-7          0,050        1,2.10na-7        8,1.10na-8        6,0.10na-8        5,3.10na-8        5,2.10na-8        
		S        0,100        1,1.10na-7          0,050        8,4.10na-8        5,5.10na-8        3,9.10na-8        3,3.10na-8        3,1.10na-8        
Cd-115 	 F        0,100        4,0.10na-9          0,050        2,6.10na-9        1,2.10na-9        7,5.10na-10      4,3.10na-10      3,5.10na-10        	
		M       0,100        6,7.10na-9          0,050        4,8.10na-9        2,4.10na-9        1,7.10na-9        1,2.10na-9        9,8.10na-10        
		S        0,100        7,2.10na-9          0,050        5,1.10na-9        2,6.10na-9        1,8.10na-9        1,3.10na-9        1,1.10na-9