Příloha č. 9 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

SKP 46.21.19.9

	nepodsklepené nebo
	podsklepené do poloviny
svislá nosná konstrukce garáží	zastavěné plochy	podsklepené
		1. nadzemního podlaží
	
	Typ	Cena	Typ	Cena

zděná v tl. nad 15 cm, montovaně	A, B	1 375,-	A, B	1 235,-
kovová, plechová	C	1 045,-	C	990,-

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

a)	podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží	1,05
b)	podkroví nad 1/3 do 53 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží	1,09
c)	podkroví nad 53 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží	1,12

Typ	A: 	Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
	B:	Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
	C:	Svislé konstrukce kovové plechové, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

 	Číslo	Konstrukce	t y p y
položky	a
	vybavení	A	B	C

1		Základy	základové pásy a patky

			zděné, betonové	zděné, betonové	kovová kostra
2		Obvodové stěny	tl. 15-20 cm	tl. 15-30 cm	opláštěná plechem

3		Stropy	jakékoliv, bez rozlišení druhu a materiálu	neuvažuje se
					(funkci plní krov)

			jakýkoliv umožňující	bez krovu	jakýkoliv kovový
4		Krov	zřízení podkroví		bez podkroví

5		Krytina	plechová pozinkovaná, asfalt. pásy	plechová

6		Klempířské konstrukce	žlaby a svody z pozinkovaného plechu

7		Úpravy povrchů	jakékoliv omítky, spárované zdivo	nátěry

8		Dveře	jakékoliv dřevěné nebo kovové	kovové

9		Okna	jednoduchá

10		Vrata	jakákoliv standardní, roleta		plechová

11		Podlahy	betonové, dlažba		betonové

12		Elektroinstalace	světelná, popř. motorová		neuvažuje se