Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Nejvyšší přípustné vážené hladiny a hodnoty zrychlení vertikálních vibrací
o kmitočtu nižším než 0,5 Hz

Doba denní (směnové) expozice | L_awp | a_wp
/min/ | /dB/ | /m.^s-2/
do 120 | 120 | 1
120 až 480 | 114 | 0,5