Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Kmitočtová pásma, ve kterých je třeba hodnotit vibrace
s ohledem na jejich působení na člověka

Způsob nebo podmínky přenosu vibrací | Střední kmitočty krajních třetinooktávových pásem vymezujících sledovanou kmitočtovou oblast /Hz/
celkové vibrace | 0,5 až 80, popř. 1000^1)
vibrace přenášené na ruce^2) | 8 až 1000
vibrace přenášené zvláštním způsobem | 1 až 1000
celkové vibrace ve stavbách | 1 až 80
celkové vertikální vibrace o kmitočtu nižším než 0,5 Hz | 0,1 až 0,4

^1) Přenášejí-li se celkové vibrace z pevných předmětů s tuhým povrchem přímo na páteř nebo hlavu je třeba sledovanou kmitočtovou oblast rozšířit až do 1000 Hz.
^2) Vibrace přenášené na nezatížené nohy sedící nebo ležící osoby se hodnotí stejným způsobem jako vibrace přenášené na ruce.