Příloha č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů

1. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu předcházející jeho přijetí následující činnosti:
a)	kontrolu dokumentace o odpadu dle bodu 2 této přílohy,
b)	vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,
c)	namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s popisem uvedeným v dokumentech předložených vlastníkem odpadu,
d)	zaznamenání množství a charakteristik odpadu přijatého k nakládání. Záznam obsahuje kód druhu odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti odpadu, jeho původu, datu dodávky, totožnosti původce, vlastníka (dodavatele) odpadu nebo v případě komunálního odpadu totožnost firmy, která provádí jeho shromažďování (svoz), při dodávkách nebezpečného odpadu i údaj o nebezpečných vlastnostech,
e)	vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení,
f)	u skládek kontrolu vzájemné mísitelnosti odpadů.

2. Informace a doklady o kvalitě odpadu, které musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce jsou následující:
a)	identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno),
b)	identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno),
c)	kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku,
d)	protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, pokud přejímací podmínky budou požadovat informace získatelné pouze formou zkoušek, 
e)	protokol o vlastnostech odpadu (výsledky zkoušek), zaměřený zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 1 rok
f)	předpokládané množství odpadu v dodávce,
g)	předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok.

3. Další podrobnosti o činnosti provozovatele skládky (příjemce) při přijímání odpadu na jednotlivé skupiny skládek.

3.1. Pro skládky skupiny S - inertní odpad příjemce ověří:
a)	zda se nejedná o odpad, který je zakázáno ukládat na skládky všech skupin dle přílohy č. 8 této vyhlášky (zejména na základě vizuální kontroly, prohlášení původce, protokolu o zkoušce - analýzy sušiny zaměřené na ukazatele uvedené v bodu 1 přílohy č. 8),
b)	kategorii přijímaného odpadu (zejména na základě prohlášení původce nebo dodavatele odpadu nebo průvodní dokumentace odpadu),
c)	zda vodný výluh odpadu nepřekračuje limitní hodnoty ukazatelů stanovených pro II. třídu vyluhovatelnosti - na základě protokolu o zkoušce,
d)	podíl biologicky rozložitelné složky v odpadu - zejména na základě prohlášení původce, protokolu o zkoušce, vizuální kontroly, 
e)	zda se nejedná o odpad, který vyhovuje podmínce dle bodu 7 přílohy č. 9 (zejména na základě protokolu o zkoušce - analýzy sušiny odpadu nebo prohlášení původce odpadu).

3.2. Pro skládky skupiny S - ostatní odpad příjemce ověří:
a)	zda se nejedná o odpad, který je zakázáno ukládat na skládky všech skupin dle přílohy č. 8 této vyhlášky (zejména na základě vizuální kontroly, prohlášení původce, protokolu o zkoušce - analýzy sušiny zaměřené na ukazatele uvedené v bodu 1 přílohy č. 8),
b)	kategorii přijímaného odpadu (zejména na základě prohlášení původce nebo dodavatele odpadu nebo průvodní dokumentace odpadu),
c)	zda vodný výluh odpadu nepřekračuje limitní hodnoty ukazatelů stanovených pro III. třídu vyluhovatelnosti - na základě protokolu o zkoušce,
d)	podíl biologicky rozložitelné složky v odpadu (zejména na základě prohlášení původce, protokolu o zkoušce nebo vizuální kontroly),
e)	zda se nejedná o odpad, který vyhovuje podmínce dle bodu 7 přílohy č. 9 (zejména na základě protokolu o zkoušce - analýzy sušiny odpadu nebo prohlášení původce).

3.3. Pro skládky skupiny S - nebezpečný odpad - příjemce ověří:
a)	zda se nejedná o odpad, který je zakázáno ukládat na skládky všech skupin dle přílohy č. 8 této vyhlášky (zejména na základě vizuální kontroly, prohlášení původce, protokolu o zkoušce - analýza sušiny zaměřená na ukazatele uvedené v bodu 1 přílohy č. 8),
b)	podíl biologicky rozložitelné složky v odpadu (zejména na základě prohlášení původce, protokolu o zkoušce nebo vizuální kontroly),
c)	zda se nejedná o odpad, který vyhovuje podmínce dle bodu 7 přílohy č. 9 (zejména na základě protokolu o zkoušce - analýzy sušiny odpadu nebo prohlášení původce).