Příloha č. 5 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Analytické metody pro rozbory vodných výluhů odpadů
Třída vyluhovatelnosti	I.	II. a III.	
Ukazatel 	Norma	Norma	
pH	ČSN ISO 10 523 (75 7365)	ČSN ISO 10 523 (75 7365)	
Konduktivita	ČSN EN 27 888 (75 7344)	ČSN EN 27 888 (75 7344)	
Ekotoxicita	metodický návod MŽP (Zpravodaj MŽP 12/1998)	metodický návod MŽP (Zpravodaj MŽP 12/1998)	
DOC (rozpuštěný organický uhlík)	ČSN EN 1484 (75 7516)	ČSN EN 1484 (75 7516)	
Fenolový index	ČSN ISO 6439 (75 7528)	ČSN ISO 6439 (75 7528)	
Amonné ionty	ČSN ISO 7150-1 (75 7451) ČSN EN ISO 11 732 (75 7454) 	ČSN ISO 5664 (75 7449) ČSN EN ISO 11 732 (75 7454)	
Anionaktivní tenzidy	ČSN EN 903 (75 7534)		
Dusičnany	ČSN ISO 7890-3 (75 7453) ČSN EN ISO 13 395 (75 7456) ČSN ISO 10304-2 (75 7391)		
Dusitany	ČSN EN 26777 (75 7452) ČSN EN ISO 13 395 (75 7456)	ČSN EN 26777 (75 7452) ČSN EN ISO 13 395 (75 7456)	
Fluoridy	ČSN ISO 10 359-2 (75 7430) ČSN ISO 10304-2 (75 7391)	ČSN ISO 10 359-2 (75 7430) ČSN ISO 10304-2 (75 7391)	
Chloridy	ČSN ISO 9297 (75 7420) ČSN ISO 10304-2 (75 7391)		
Kyanidy celkové	ČSN ISO 6703-1 (75 7414)	ČSN ISO 6703-1 (75 7414)	
Kyanidy snadno uvolnitelné	ČSN ISO 6703-2 (75 7414)	ČSN ISO 6703-2 (75 7414)	
Sírany	ČSN ISO 9280 (75 7476) ČSN ISO 10304-2 (75 7391)		
Ag	ČSN 75 7400 ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	ČSN 75 7400 ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	
Al	ČSN ISO 10566 (75 7401) ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	ČSN ISO 10 566 (75 7401) ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	
As	ČSN EN ISO 11 969 (75 7403)	ČSN EN ISO 11 969(75 7403)	
B	ČSN ISO 9390 (75 7406) ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	ČSN ISO 9390 (75 7406) ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	
Ba	TNV 75 7408 ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	TNV 75 74 08 ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	
Be	DIN 38 406 - E 19-3		
Cd	ČSN EN ISO 5961 (75 7418)	ČSN EN ISO 5961 (75 7418) ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	
Co	ČSN ISO 8288 (75 7382) TNV 75 7422 ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	ČSN ISO 8288 (75 7382) TNV 75 7422 ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	
Cr celkový	ČSN EN 1233 (75 7425) ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	ČSN EN 1233 (75 7425) ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	
Cu	TNV 75 7426 ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	ČSN ISO 8288 (75 7382) ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	
Fe	ČSN ISO 6332 (75 7433) ČSN EN ISO 11885 (75 7387)		
Hg	ČSN EN 1483 (75 7439) TNV 75 7440	ČSN EN 1483 (70 7539) TNV 75 7440	
Mn	ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	ČSN EN ISO 11885 (75 7387) ČSN ISO 6333 (75 7447)	
Ni	TNV 75 7461 ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	ČSN ISO 8288 (75 7382) ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	
Pb	TNV 75 7467	ČSN ISO 8288 (75 7382) ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	
Sb	DIN 38 405 - D 18	ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	
Se	ČSN ISO 9965 (75 7480)	ČSN ISO 9965 (75 7480) ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	
V	DIN 38 406 - E 19-3 ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	DIN 38 406 - E 19-3 ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	
Zn	ČSN EN ISO 11885 (75 7387) ČSN ISO 8288(75 7382) TNV 75 7497	ČSN ISO 8288 (75 7382) ČSN EN ISO 11885 (75 7387) TNV 75 7497	

Vysvětlivky:
TNV = odvětvová technická norma vodního hospodářství
TNO = odvětvová technická norma odpadového hospodářství

Názvy norem:
TNV 75 7408	Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové absorpční spektrometrie
TNV 75 7422	Jakost vod - Stanovení kobaltu bezplamenovou technikou AAS
TNV 75 7426	Jakost vod - Stanovení mědi bezplamenovou technikou AAS
TNV 75 7440	Jakost vod - Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým atomovým absorpčním spektrometrem
TNV 75 7461	Jakost vod - Stanovení niklu bezplamenovou technikou AAS
TNV 75 7467	Jakost vod - Stanovení olova bezplamenovou technikou AAS

Distribuci TNV a TNO zabezpečuje : Hydroprojekt a.s., Praha
Oddělení technické normalizace Táborská 31, 140 16 Praha 4