Příloha č. 6 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Třídy vyluhovatelnosti

Tabulka č. 6.1
Třída vyluhovatelnosti I

Ukazatel	Jednotka	Limitní hodnota	
pH 		5,5 - 11	
Konduktivita	mS/m	250	
Ekotoxicita	ml/l	negativní	
DOC (rozpuštěný organický uhlík)	mg/l	10,0	
Fenolový index	mg/l	0,1	
Amonné ionty	mg/l	3,0	
Chloridy	mg/l	500	
Dusičnany	mg/l	100	
Dusitany	mg/l	1,0	
Fluoridy	mg/l	3,0	
Kyanidy celkové	mg/l	0,1	
Kyanidy snadno uvolnitelné	mg/l	0,02	
Sírany	mg/l	500	
Ag	mg/l	0,1	
Al	mg/l	2,0	
As	mg/l	0,05	
B	mg/l	1,0	
Ba	mg/l	1,0	
Be	mg/l	0,005	
Cd	mg/l	0,005	
Co	mg/l	0,1	
Cr celkový	mg/l	0,1	
Cu	mg/l	0,5	
Fe	mg/l	5,0	
Hg	mg/l	0,002	
Mn	mg/l	1,0	
Ni	mg/l	0,1	
Pb	mg/l	0,1	
Sb	mg/l	0,05	
Se	mg/l	0,05	
V	mg/l	0,2	
Zn	mg/l	5,0	

Tabulka č. 6.2
Třída vyluhovatelnosti II

UkazatelJednotkaLimitní hodnota			
pH		5,5 - 12	
Konduktivita	mS/m	600	
Ekotoxicita	ml/l	100	
DOC (rozpuštěný organický uhlík)	mg/l	30,0	
Fenolový index 	mg/l	1,0	
Amonné ionty	mg/l	5,0	
Dusitany	mg/l	1,0	
Fluoridy	mg/l	5,0	
Kyanidy celkové	mg/l	0,5	
Kyanidy snadno uvolnitelné	mg/l	0,1	
Ag	mg/l	0,1	
Al	mg/l	10,0	
As	mg/l	0,1	
B	mg/l	3,0	
Ba	mg/l	10,0	
Cd	mg/l	0,05	
Co	mg/l	0,5	
Cr celkový	mg/l	1,0	
Cu	mg/l	1,0	
Hg	mg/l	0,005	
Mn	mg/l	10,0	
Ni	mg/l	0,5	
Pb	mg/l	0,5	
Sb	mg/l	0,1	
Se	mg/l	0,1	
V	mg/l	0,2	
Zn	mg/l	5,0	

Tabulka č. 6.3
Třída vyluhovatelnosti III

UkazatelJednotkaLimitní hodnota			
pH		5,5 - 13	
Konduktivita	mS/m	2 000	
Fenolový index	mg/l	100	
Kyanidy celkové	mg/l	20,0	
Kyanidy snadno uvolnitelné	mg/l	10,0	
As	mg/l	5,0	
Cd	mg/l	0,5	
Cr celkový	mg/l	50,0	
Hg	mg/l	0,05	
Ni	mg/l	50	
Pb	mg/l	10,0	
Se	mg/l	5,0