Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

SKP 46.21.19.9

  svislá nosná konstrukce vedlejších staveb	nepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží	podsklepené 	
	Typ	Cena	Typ	Cena	
zděná v tl. nad 15 cm	A, B	1 250.-	A, B	1 140,-	
dřevěná oboustranně obíjená, zdivo tl. do 15 cm	C, D	1 055,-	C, D	1 015,-	
dřevěná jednostranně obíjené nebo kovová	E, F	970,-	E, F	950,-	
přístřešky	G	750,-	G	780,-	

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

a)	podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží	1,05	
b)	podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží	1,09	
c)	podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží	1,12	

Typ A: Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
B: Svislé konstrukce zděné s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
C: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm, se střechou - krovem umožňujícím
zřízení podkroví
D: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm s plochou střechou - krovem
neumožňujícím zřízení podkroví
E: Svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví 
F: Svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené s plochou střechou - krovem neumožňujícím
 zřízení podkroví
G: Přístřešky - jakákoliv svislá pilířková konstrukce s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení vedlejších staveb

Číslo položky	Konstrukce a vybavení	t y p y	
		A	B	C	D	E	F	G	
1	Základy	základové pásy a patky	základové patky	
2	Obvodové stěny	zděné,betonové tl. 15-30 cm	zděné,betonové tl. 15-30 cm	oboustranně obíjené,  zdivo tl. do 15 cm	jednostranně obíjené	pilířky z jakéhokoli materiálu	
3	Stropy	jakékoliv bez rozlišení druhu materiálu	dřevěné, popř. kovové	neuvažují se	
4	Krov	jakýkoliv umožňující podkroví	bez krovu neumož. podkroví	jakýkoliv umožňující podkroví	bez krovu neumožňující podkroví	jakýkoliv umožňující podkroví	bez krovu neumož. podkroví	jakýkoliv bez podkroví	
5	Krytina	jakákoliv kromě měděné	
6	Klempířské práce	žlaby, svody z pozinkovaného plechu	
7	Úprava povrchů	jakákoliv omítky	nátěry, impregnace, popř. omítka	nátěry, impregnace	nátěr, popř. omítka pilířků	
8	Schodiště	dřevěné	neuvažuje se	dřevěné	neuvažuje se	dřevěné	neuvažuje se	neuvažuje se	
9	Dveře	dřevěné nebo kovové kromě svlakových	dřevěné nebo kovové	neuvažují se	
10	Okna	zdvojená, popř. jednoduchá	jednoduchá	neuvažují se	
11	Podlahy	betonové, dlažby	neuvažují se	
12	Elektro-instalace	světelná a motorová	světelná, popř. motorová	světelná	neuvažuje se