Příloha č. 9 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.
Základní ceny za m^3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m^3 obestavěného prostoru: 
CZ - CC 1274	SKP 46.21.19.9
Svislá nosná konstrukce garáži | Garáže nepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží | Garáže podsklepené
| Typ | Cena | Typ | Cena
zděná v tl. nad 15 cm, montovaná | A,B | 1 375,- | A,B | 1 235,‑
kovová, plechová | C | 1 045,- | C | 990,‑

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

a) | podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží | 1,05
b) | podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží | 1,09
c) | podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží | 1,12

Typ A:	Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
B:	Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
C:	Svislé konstrukce kovové - plechové, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízeni podkroví

II. Standardní vybavení garáží

Čís.
pol.

Konstrukce
a vybavení

Typy

| | A | B | C
1 | Základy | základové pásy a patky

2

Obvodové stěny

zděné, betonové 
tl. 15 - 20 cm

zděné, betonové 
tl.15 - 30 cm

kovová kostra opláštěná plechem

3

Stropy

jakékoliv, bez rozlišení druhu a materiálu

neuvažuje se
(funkci plní krov)

4

Krov

jakýkoliv umožňující
zřízení podkroví

bez krovu

jakýkoliv kovový
bez podkroví

5 | Krytina | plechová pozinkovaná, asfalt. pásy | plechová

6

Klempířské
konstrukce

žlaby a svody z pozinkovaného plechu

7 | Úpravy povrchů | jakékoliv omítky, spárované zdivo | nátěry
8 | Dveře | jakékoliv dřevěné nebo kovové | kovové
9 | Okna | jednoduchá
10 | Vrata | jakákoliv standardní, roleta | plechová
11 | Podlahy | betonové, dlažba | betonové
12 | Elektroinstalace | světelná, popř. motorová | neuvažuje se