Příloha k vyhlášce č. 144/1978 Sb.

Roční směrná čísla spotřeby vody

------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Roční
                                                                  směrné č.
Položka    Druh spotřeby vody                 popř. jiný
č.                                                               ukazatel
                                                                  spotř. vody
------------------------------------------------------------------------------
                               I. BYTOVÝ FOND

byty
na jednoho obyvatele bytu
1. v domech pouze s výtoky 16 m3
2. v domech pouze s výtoky a společnými WC (pavlačový typ) 25 m3
3. je-li v bytě výtok a WC (bez koupelny, sprchového nebo vanového koutu) 31 m3
4. je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s kamny na pevná paliva 41 m3
5. je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým bojlerem 46 m3
6. je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s centrální přípravou teplé vody 56 m3
7. rekreační chaty na jednoho obyvatele rekreační chaty spotřeba se vypočte jako u položek 1 až 6 s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku užívána

II. VEŘEJNÉ BUDOVY

(kancelářské budovy, školy, mateřské školy, družiny mládeže, internáty, učňovské domovy, studentské koleje)

kancelářské budovy na jednoho pracovníka
8. v budově pouze s výtoky a WC 14 m3
9. v budově s umyvadly, WC a s centrální přípravou teplé vody nebo průtokovými ohřívači, popř. bojlery 20 m3

	 školy na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů
10. v budově pouze s výtoky 4 m3
11. v budově pouze s výtoky a WC 6 m3

	 mateřské školy s denním provozem na jednu osobu (učitele, pracovníka, dítě)
12. v objektech pouze s výtoky a WC 8 m3
13. v objektech s WC, kuchyní a umývárnou s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchováni 16 m3
14. družiny mládeže (pouze s výtoky a WC) na jednu osobu včetně pracovníků 4 m3
 internáty, učňovské domovy, studentské koleje na jednu osobu včetně pracovníků
15. v budovách s umyvadly, WC a umývárnou s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování 20 m3
16. v budovách s umyvadly, WC, umývárnou s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování a kuchyní 32 m3

 ve veřejných budovách, kde jsou byty, připočte se roční směrné číslo podle vybavení bytu

III. HOTELY A UBYTOVNY

hotely s restaurací na jedno lůžko
17. v budovách, kde většina pokojů je vybavena WC a koupelnami (sprchami) 360 m3 
18. v budovách, kde většina pokojů je bez koupelen (sprch) nebo WC 180 m3 
19. v budovách, kde jsou pokoje bez koupelen (sprch) a WC 60 m3
 20. hotely bez restaurace (WC a koupelny-sprchy jsou na chodbě společné) na jedno lůžko 36 m3
	 ubytovny (umyvadla, WC, bez koupelen či sprch) na jedno lůžko
21. do 5 hostinských pokojů 18 m3 
22. do 20 hostinských pokojů 24 m3 
23. nad 20 hostinských pokojů 30 m3
v případě, že je možno použít koupelny, připočítá se k jednotlivým směrným číslům na jedno lůžko 10 m3

IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

24. Zdravotnická střediska, ambulatoria, lékařské ordinace (umyvadla,	 WC)
	 na jednoho pracovníka 18 m3 na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru 2 m3 
25. jesle s denním provozem (WC, kuchyň a umývárna s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování)
	 na jednoho pracovníka 18 m3 na jedno lůžko 12 m3
	 lékárny (WC, umyvadla) na jednoho pracovníka
26. s destilačním přístrojem 30 m3 
27. bez destilačního přístroje 20 m3
28. hygienicko-epidemiologické stanice (WC, umyvadla) na jednoho pracovníka 20 m3 na jednu vyšetřovanou osobu v denním průměru 4 m3
29. zubní střediska s celoročním provozem (WC, umyvadla) na jednoho pracovníka 38 m3 na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru 2 m3 očistné lázně s celoročním provozem
30. vanová lázeň na 1 koupel 240 l
31. sprchová lázeň na jedno sprchování 120 l

V. KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY

32. kina a divadla s celoročním provozem (WC, umyvadla) na jedno sedadlo při jednom představení denně 0,6 m3 
33. klubovny, spolkové nebo kulturní místnosti (WC a umývadla k dispozici) 10 m3 
34. přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea (WC a umyvadla k dispozici) na jednoho stálého pracovníka 20 m3 na jednoho návštěvníka v denním průměru 2 m3

VI. PROVOZOVNY, PRODEJNY A VÝROBNY

pohostinství - restaurace (WC, umyvadla) na jednoho pracovníka v jedné směně
35. kde je jen výčep 30 m3 
36. kde je výčep a podávání studených jídel 50 m3 
37. kde je výčep, podávání studených a teplých jídel 80 m3 
38. výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min. (připočítává se k položkám 35-37) na jednu směnu ročně 450 m3 
39. jídelny závodního stravování, kde se jídlo dováží, (WC, umyvadla)
 na jednoho strávníka v denním průměru 6 m3 
40. závodní kuchyně a jídelny (WC, umyvadla) na jednoho strávníka v denním průměru 12 m3 provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě na jednoho pracovníka v jedné směně
41. pouze s výtoky 6 m3 
42. s výtoky a WC 16 m3 
43. s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) 20 m3 
44. s výtoky, WC, přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností sprchování teplou vodu 30 m3 
45. s výtoky, WC, přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností sprchování teplou vodou u provozoven s nečistým provozem (kominíci, horké a prašné provozy apod.) 40 m3
46. samostatné prádelny (zakázkové) na 1 q vypraného prádla (tzv. technologická voda) 6 m3 na jednoho pracovníka v jedné směně podle položek 41-45 holičství a kadeřnictví (WC, umyvadla) na jednoho pracovníka
47. v pánské provozovně bez přípravy teplé vody (bez průtokového ohřívače, bojleru apod.) 16 m3 
48. v pánské provozovně s přípravou teplé vody 40 m3 
49. v pánské a dámské provozovně s přípravou teplé vody 48 m3 
50. v dámské provozovně s přípravou teplé vody 60 m3
51. fotografické provozovny do 5 výrobních pracovníků (WC, umyvadla, příprava teplé vody, laboratoř)
na jednoho výrobního pracovníka 200 m3 na jednoho nevýrobního pracovníka 16 m3 v provozovnách s více než 5 výrobními pracovníky se provádí individuálně technický výpočet spotřeby vody
52. potravinářské prodejny (WC, umyvadla) na jednoho pracovníka 20 m3 kde je chladicí zařízení s kompresorem chlazeným vodou bez recirkulace vody, vypočte se spotřeba vody individuálně
53. prodejny ryb, drůbeže a zvěřiny (WC, umyvadla) na jednoho pracovníka 20 m3 na 100 kg prodaných živých ryb 34 m3
54. prodej ryb v jiné prodejně nebo jen v sádce na volném prostranství na 100 kg živých ryb 6 m3
55. ostatní prodejny a sběrny služeb (WC, umyvadla) na jednoho pracovníka 16 m3
56. potravinářské výrobny místního významu jako řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod. (WC, umyvadla)
na jednoho pracovníka 36 m3 spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení prodejny

VII. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ

 hospodářská zvířata na jeden kus
57. dojnice včetně ošetřování mléka 22 m3 z toho spotřeba vody pro mléčnici 4 m3 
58. býk 18 m3 
59. tele, ovce, koza, vepř 4 m3 
60. prasnice 8 m3 
61. kůň 16 m3 drůbež na 100 ks
62. slepice, perličky, krůty 16 m3 
63. husy, kachny 48 m3

VIII. RŮZNÉ

64. zahrady okrasné nebo osázené zeleninou na jeden ar 16 m3 
65. zahrady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na jeden ar 4 m3 
66. osobní nebo dodávkové auto (stříkání a umývání) 30 m3 autobus nebo nákladní auto (stříkání a umývání)
67. do tří tun nosnosti 60 m3 
68. nad tři tuny nosnosti 80 m3