Příloha č. 4 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce – K_1

Číslo
položky

Konstrukce

Koeficient K_1 pro

| | budovy | haly
1 | zděné | 0,939 | 1,075
2 | monolitické betonové tyčové | 1,158 | 1,040
3 | monolitické betonové plošné | 1,132 | 1,132
4 | montované z dílců betonových tyčových | 0,993 | 0,998
5 | montované z dílců betonových plošných | 1,037 | 1,003
6 | montované z prostorových buněk | 1,241 | 0,728
7 | kovové | 1,032 | 0,948
8 | dřevěné na bázi dřevní hmoty | 1,029 | 0,936