Příloha k vyhlášce č. 590/2002 Sb.

Požadovaná míra bezpečnosti vodních děl při povodni

Skupina 
vodních děl

Označení výše škody

Kategorie vodního díla^9a)

Hodnotící hlediska

Požadovaná míra bezpečnosti vodního díla

| | | | P= 1/N | N

A

Velmi 
vysoké

I. – II.

II.

Očekávají se značné ztráty na lidských životech
Ztráty na lidských životech jsou nepravděpodobné

0, 0001

0, 0005

10 000

2 000

B

Vysoké

III. - IV.

Očekávají se ztráty na jednotlivých lidských životech 
Ztráty na lidských životech  jsou nepravděpodobné

0,001

0,005

1 000

200

C

Nízké

IV.

Škody pod vodním dílem a ztráty z užitku
Ztráty jsou jen u vlastníka, ostatní škody jsou nevýznamné

0,01

0,02 až 0,05

100

50 až 20

Vysvětlivka:   N – doba opakování povodně vyjádřená v letech.