Příloha č. 6 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny za m^3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m^2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

I. Základní cena v Kč za 1 m^3 obestavěného prostoru:

CZ - CC 111 a 112
SKP 46.21.11
Rodinný dům Rekreační chalupa Rekreační domek | Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží | Podsklepený
se šikmou nebo strmou střechou | s jedním *) nadzemním podlažím | se dvěma *) nadzemními podlažími | s jedním *) nadzemním podlažím | se dvěma *) nadzemními podlažími
Konstrukce | Typ | Cena | Typ | Cena | Typ | Cena | Typ | Cena
zděná | A | 2 290,- | B | 1 975,- | C | 2 130,- | D | 1 900,-
železobetonová - monolitická | E | 2 495,- | F | 2 140,- | G | 2 340,- | H | 2 065,-
železobetonová - montovaná | CH | 2 390,- | I | 2 050.- | J | 2 235,- | K | 1 975,-
dřevěná | L | 2 080,- | M | 1 780,- | N | 1 925,- | O | 1 705,-
*) do uvedeného počtu podlaží není započteno podkroví

Základní ceny se vynásobí koeficienty vyjadřujícími náklady na účelové využití podkroví:

Stavba | s jedním nadzemním podlažím | se dvěma nadzem. podlažími
a) podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží | 1,05 | 1,04
b) podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží | 1,09 | 1,075
c) podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží | 1,12 | 1,100

Rodinný dům Rekreační chalupa Rekreační domek | nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží | | podsklepený |
s plochou střechou | s jedním nadzemním podlažím | se dvěma nadzemními podlažími | s jedním nadzemním podlažím | se dvěma nadzemními podlažími
Konstrukce | Typ | Cena | Typ | Cena | Typ | Cena | Typ | Cena
zděná | A | 2 495,- | B | 2 150,- | C | 2 320,- | D | 2 070,-
železobetonová monolitická | E | 2 720,- | F | 2 330,- | G | 2 550,- | H | 2 250,-
železobetonová montovaná | CH | 2 605,- | I | 2 235,- | 1 | 2 435,- | K | 2 150,-
dřevěná | L | 2 280,- | M | 2 000,- | N | 2 125,- | O | 1 905,-

Základní cena za 1 m^2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru v rodinném domě se stanoví jako násobek ZC za m^3 obestavěného prostoru dle typu rodinného domu, ve kterém se byt nebo nebytový prostor nachází, a koeficientu 4,6. 
Typ A: Svislé konstrukce zděné, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
B: Svislé konstrukce zděné, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
C: Svislé konstrukce zděné, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený
D: Svislé konstrukce zděné, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený
E: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
F: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
G: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený
H: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený
CH: Svislé konstrukce železobetonové montované, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
I: Svislé konstrukce železobetonové montované, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
J: Svislé konstrukce železobetonové montované, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený
K: Svislé konstrukce železobetonové montované, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený
L: Svislé konstrukce dřevěné, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
M: Svislé konstrukce dřevěné, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží
N: Svislé konstrukce dřevěné, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený
O: Svislé konstrukce dřevěné, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený

II. Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků:

Číslo položky | Typy domů, chalup a domků | Konstrukce a vybavení | Popis standardu
1 | všechny | základy | běžné zakládáni s izolací (u podsklepených objektů i svislé)
2 | A,B,C,D,E,F,G,H | zdivo | zdivo s tepelnou izolační schopností klasického cihelného zdiva z plných cihel tl. 45 cm, monolitický železobeton s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové zdivo
| CH,I,J,K | zdivo | montovaný (prefa železobeton), s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové zdivo
| L,M,N,O | zdivo | montované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou izolací
3 | všechny | stropy | jakékoliv s rovným podhledem
4 | všechny | střecha | jakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha
5 | všechny | krytina | pálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živičná svařovaná
6 | všechny | klempířské konstrukce | úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů
7 | všechny kromě L,M,N,O | vnitřní omítky | vápenné štukové
| L,M,N,O | vnitřní omítky | malby, tapety
8 | všechny kromě L,M,N,O | fasádní omítky | vápenné štukové, břízolit, nástřiky umělé
| L,M,N,O | fasádní omítky | nátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo
9 | všechny | vnější obklady | pouze sokl z kabřince apod.
10 | všechny | vnitřní obklady | koupelny, vany, WC, kuchyně
11 | všechny | schody | s jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím
12 | všechny kromě L,M,N,O | dveře | hladké plné nebo prosklené, popř. náplňové
| L,M,N,O | dveře | hladké plné nebo prosklené
13 | všechny kromě L,M,N,O | okna | dvojitá špaletová nebo zdvojená
| L,M,N,O | okna | zdvojená
14 | všechny | podlahy obytných místností | PVC, vlýsky, textilní krytiny, dřevěné-palubkové
15 | všechny kromě L,M,N,O | podlahy ostatních místností | keramické dlažby, PVC, teraco
| L,M,N,O | podlahy ostatních místností | keramické dlažby, PVC
16 | všechny | vytápění | ústřední s kotlem na tuhá paliva, plyn nebo elektrickou energii
17 | všechny | elektroinstalace | světelný i motorový proud, pojistkové automaty
18 | všechny | bleskosvod | ano
19 | všechny | rozvod vody | studená a teplá
20 | všechny | zdroj teplé vody | bojler, karma
21 | všechny | instalace plynu | zemní plyn nebo PB
22 | všechny | kanalizace | odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC
23 | všechny | vybavení kuchyně | plynový sporák
24 | všechny | vnitřní vybavení | vana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový kout
25 | všechny | záchod | standardní splachovací
26 | všechny | ostatní | krb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, odvětrávání prostoru ventilátory, rozvod antén pod omítkou, okenice, mříže