Příloha č. 8 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru: 
CZ - CC 1274
S K P 46.21.19.9
Svislá nosná konstrukce
vedlejších staveb	Nepodsklepené nebo
podsklepené do poloviny
zastavěné plochy
1 .nadzemního podlaží	Podsklepené	
	Typ I	Cena	Typ II	Cena	
zděná v tl. nad 15 cm	A,B	1 250,-	A,B	1 140,‑	
dřevěná oboustranně obíjená,
zdivo tl. do 15 cm	C,D	1 055,-	C,D	1 015,‑	
dřevěná jednostranně obíjená
nebo kovová	E,F	970,-	E,F	950,‑	
přístřešky	G	750,-	G	780,‑	

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

a)	podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží	1,05	
b)	podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží	1,09	
c)	podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží	1,12	

Typ A:	Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
B:	Svislé konstrukce zděné s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
C:	Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
D:	Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
E:	Svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
F:	Svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
G:	Přístřešky - jakákoliv svislá pilířková konstrukce s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení vedlejších staveb

Číslo
položky	Konstrukce
a vybavení	Typy	
		A	B	C	D	
1	Základy	základové pásy a patky	
2	Obvodové stěny	zděné, betonové 
tl. 15-30 cm	zděné, betonové
tl. 15-30 cm	oboustranně obíjené,
zdivo tl. do 15 cm	
3	Stropy	jakékoliv bez rozlišení druhu materiálu	
4	Krov	Jakýkoliv umožňující podkroví	bez krovu neumožňující podkroví	Jakýkoliv umožňující podkroví	bez krovu neumožňující podkroví	
5	Krytina	jakákoliv kromě měděné	
6	Klempířské konstrukce	žlaby, svody z pozinkovaného plechu	
7	Úprava povrchů	jakékoliv omítky	nátěry, impregnace, popř. omítka	
8	Schodiště	dřevěné	neuvažuje se	dřevěné	neuvažuje se	
9	Dveře	dřevěné nebo kovové kromě svlakových	dřevěné nebo kovové	
10	Okna	zdvojená, popř. jednoduchá	
11	Podlahy	betonové, dlažby	
12	Elektroinstalace	světelná a motorová	světelná, popř. motorová	

Číslo
položky	Konstrukce
a vybavení	Typy	
		E	F	G	
1	Základy	základové pásy a patky	základové patky	
2	Obvodové stěny	jednostranně obíjené	pilířky z jakéhokoli materiálu	
3	Stropy	dřevěné, popř. kovové	neuvažují se	
4	Krov	jakýkoliv umožňující podkroví	bez krovu neumožňující podkroví	jakýkoliv bez podkroví	
5	Krytina	jakákoliv kromě měděné	
6	Klempířské konstrukce	žlaby, svody z pozinkovaného plechu	
7	Úprava povrchů	nátěry, impregnace	nátěr, popř. omítka pilířků	
8	Schodiště	dřevěné	neuvažuje se	neuvažuje se	
9	Dveře	dřevěné nebo kovové	neuvažují se	
10	Okna	jednoduchá	neuvažují se	
11	Podlahy	betonové, dlažby	neuvažují se	
12	Elektroinstalace	světelná	neuvažuje se