1. Tabulka barev značek a světelných signálů

barva	význam nebo účel	pokyny a informace	
červená	značka zákazu	nebezpečné chování	
	signalizace nebezpečí	zastavit přerušit práci bezpečnostní pojistka  opustit prostor	
	věcné prostředky požární ochrany a bezpečnostně požární  zařízení	označení a umístění	
žlutá nebo oranžovánebo zelenožlutá	značka výstrahy	buď opatrný připrav se ověř si	
modrá	značka příkazu	určité chování nebo postup použij osobní ochranné pracovní prostředky	
zelená	značka nouzového východu, značka první pomoci	označení dveří, východů, cest, zařízení, vybavení	
	bezpečí	návrat k běžnému stavu	

2. Barevné vyznačení značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo pádu osob

   	Při použití barev černé a žluté  Při použití barev červené a bílé 	

3. Značky  zákazu

			
Kouření zakázáno	Zákaz  výskytu otevřeného ohně	Průchod pro pěší  zakázán	

Zákaz použití vody pro hašení	Voda nevhodná k pití	Nepovolaným vstup zakázán 	

Zákaz provozu - průjezdu motorových vozíků	Nedotýkat se	

4. Značky výstrahy

			
Výstraha, požárně nebezpečné látky	Výstraha, riziko exploze 	Výstraha, riziko toxicity	
			
Výstraha, riziko koroze nebo poleptání 	Nebezpečné radioaktivní látky 	Pozor na  zavěšené břemeno	
			
Nebezpečí střetu      s vozíkem	Nebezpečí - elektřina	Varování, výstraha, riziko, nebezpečí	
			
Nebezpečné laserové záření	Nebezpečné oxidující látky	Nebezpečné neionizující záření	
			
Nebezpečí - silné magnetické pole	Nebezpečí zakopnutí	Nebezpečí pádu	
			
Nebezpečí - biologické  riziko	Nebezpečí - nízká teplota	Nebezpečné nebo dráždivé látky 	
Nebezpečí - výbušné prostředí

5. Značky příkazu

			
Příkaz  k nošení ochrany očí	Příkaz k nošení ochrany hlavy	Příkaz k nošení ochrany  sluchu	
			
Příkaz k nošení respirátoru	Příkaz k nošení ochrany nohou	Příkaz k ochraně rukou	
			
Příkaz k nošení ochranného pracovního oděvu	Příkaz k nasazení  ochrany obličeje	Příkaz k nasazení výstroje k  upoutání	

			
Příkaz -  pěší musí použít tuto cestu		Obecné  vyjádření příkazu; přikázaný stav nebo činnost (ke které se v případě nutnosti připojí jiná značka) 	

6.  Informativní značky  pro označení únikové cesty a nouzového východu  nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci 

 Únikový východ (vlevo) 		 Únikový východ (dolů)	
			
Nouzový východ / úniková cesta	

				
Směrovka (dolů, vlevo, vpravo, nahoru) k zařízení pro přivolání první pomoci  (lze použít s dodatkovou tabulkou) 	
				
Místo první pomoci	Nosítka	Bezpečnostní sprcha	Výplach očí	

	Pohotovostní telefon pro první pomoc nebo únik		

7. Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty

				
Požární hadice	Požární žebřík	Hasicí přístroj	Ohlašovna požáru 	
				
	Směrovka(dolů, vlevo, vpravo nahoru) k zařízení požární ochrany (lze použít s dodatkovou tabulkou)		

Požární výtah

8.   Kódy zvukových signálů, signály rukou a hlasové signály

Základní znaky:

Signál pro opuštění prostoru musí být nepřerušovaný.

Použije-li se hlasový signál  namísto signálu rukou  nebo spolu s ním, kód se použije  takto:
start               k označení začátku povelu,
stůj                k přerušení nebo ukončení pohybu,
konec            k zastavení operace,
nahoru          ke zvedání zátěže,
dolů               ke spouštění zátěže,
vpřed,
vzad              ve spojení s příslušným signálem rukou,
vpravo,
vlevo,
stop              pro nouzové zastavení,
rychle           pro zrychlení pohybu z bezpečnostních důvodů,
pomalu         při přiblížení k překážce nebo hrozí-li jiné nebezpečí.

Kódované signály

Význam	Popis	Vyobrazení	
	    A. Všeobecné signály	
 START Pozor  Začátek povelu	 Obě paže jsou rozpaženy, dlaně obráceny kupředu 	  	
 STŮJ Přerušení Konec řízeného  pohybu	 Pravá paže směřuje vzhůru, s dlaní obrácenou dopředu 		
 KONEC operace	 Obě paže složeny ve výši prsou 		

Význam	Popis	Vyobrazení	
	B. Svislé přemisťování		
 NAHORU	 Pravá paže směřuje vzhůru s dlaní obrácenou dopředu a pomalu krouží  	 	
 STOP Přerušení Konec řízeného  pohybu	 Pravá paže směřuje dolů s dlaní obrácenou k tělu a pomalu krouží  	 	
 SVISLÁ VZDÁLENOST	 Ruce udávají příslušnou  vzdálenost    	 	

Význam	Popis	Vyobrazení	
	C. Vodorovné přemísťování	
 POHYB VPŘED	 Obě paže jsou ohnuty  s dlaněmi obrácenými vzhůru a předloktí se pomalu pohybuje směrem k tělu 	  	
 POHYB VZAD	 Obě paže jsou ohnuty  s dlaněmi obrácenými dolů a předloktí se pomalu pohybuje směrem od těla 	 	
 VPRAVO od signalisty	 Pravá paže je vodorovně  upažena s dlaní obrácenou dolů a  pohybuje se pomalými pohyby vpravo 	  	
 VLEVO od signalisty	 Levá paže je vodorovně upažena s dlaní obrácenou dolů a  pohybuje se pomalými  pohyby vlevo 	  	
 VODOROVNÁ VZDÁLENOST	 Ruce udávají příslušnou vzdálenost    	  	
	          D. Nebezpečí	
 STOP Nouzové zastavení	 Obě paže směřují vzhůru s dlaněmi obrácenými kupředu  	  	
 RYCHLE	 Všechny pohyby rychleji  		
 POMALU 	 Všechny pohyby pomaleji