Příloha č. 9 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Základní ceny za m^3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

I.	Základní cena v Kč za m^3 obestavěného prostoru

svislá nosná			nepodsklepené nebo		podsklepené
konstrukce			podsklepené do 
				poloviny zastavěné
				plochy 1. nadzemního
				podlaží

				Typ		Cena		  Typ	    Cena

zděná tl. 
nad 15 cm,			A, B		1375,-	  	A, B	    1235,-
montovaná

kovová,
plechová			C		1045,-	  	C	    990,-

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

a)	do 1/3 zastavěné plochy 
	1. nadzemního podlaží ................... 1,05

b)	nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy
	1. nadzemního podlaží ................... 1,09

c)	nad 1/3 zastavěné plochy
	1. nadzemního podlaží ................... 1,12

Vysvětlivky:

Typ	A	:	svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se střechou-krovem umožňujícím zřízení podkroví

	B	:	Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou-krovem, neumožňujícím zřízení podkroví

	C	:	svislé konstrukce kovové - plechové, s plochou střechou-krovem neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení garáží

Konstrukce  					typy					 
a vybavení  
		   	 	A	  		B	  		C		 

Základy	   		základové pásy	a patky		           

Obvodové	   		zděné,	  		zděné,	  		kovová          
stěny	   			betonové	  	betonové	  	kostra,         
		  	 	tl. 15-20 cm		tl. 15-30 cm		opláštěná plechem         

Stropy	   			jakékoliv, bez rozlišení	    			neuvažuje       
		   		druhu a materiálu		  		se (funkci plní krov)      

Krov	   			jakýkoliv	  	bez krovu	  	jakýkoliv       
		   		umožňující  			  		kovový bez      
			   	zřízení podkroví		  		podkroví        

Krytina	   			plechová, pozinkovaná 				plechová        
		   		asfalt. pásy                            

Klempířské konstrukce  	žlaby a svody z pozinkovaného plechu	 

Úpravy	   			jakékoliv omítky,	  			nátěry          
povrchů	   		spárované zdivo                         

Dveře	   			jakékoliv dřevěné	  			kovové          
		   		nebo kovové                             

Okna	   			jednoduchá                     

Vrata	   			jakákoliv standardní, 				plechová        
		   		roleta                                  

Podlahy	   		betonové, dlažba	  			betonové        

Elektro-	   		světelná, popř.	  				neuvažuje se    
instalace   			motorová