Příloha k zákonu č. 222/1994 Sb.

Bezpečnostní pásma plynových zařízení

druh zařízení | velikost pásma
Podzemní zásobníky | 250 m
Tlakové zásobníky zkapalněných plynů do vnitřního obsahu nad 5 m^3 do 20 m^3 | 20 m
nad 20 m^3 do 100 m^3 | 40 m
nad 100 m^3 do 250 m^3 | 60 m
nad 250 m^3 do 500 m^3 | 100 m
nad 500 m^3 do 1000 m^3 | 150 m
nad 1000 m^3 do 3000 m^3 | 200 m
nad 3000 m^3 | 300 m
Plynojemy |
do 100 m^3 | 30 m
nad 100 m^3 | 50 m
Plnírny plynů (od technologie) | 100 m
Zkapalňovací stanice stlačených plynů | 100 m
Odpařovací stanice zkapalněných plynů | 100 m
Kompresorové stanice (od technologie) | 200 m
Regulační stanice vysokotlaké | 10 m
Regulační stanice velmi vysokotlaké | 20 m
Vysokotlaké plynovody |
do DN 100 | 15 m
do DN 250 | 20 m
nad DN 250 | 40 m
Velmi vysokotlaké plynovody |
do DN 300 | 100 m
do DN 500 | 150 m
nad DN 500 | 200 m