Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Korekce pro stanovení hodnot hluku v stavbách pro bydlení
a ve stavbách občanského vybavení

Druh chráněné místnosti

Korekce
/dB/

Nemocniční pokoje | 6.00 až 22.00 h | -5
| 22.00 až 6,00 h | - 15
Lékařské vyšetřovny, ordinace | po dobu používání | - 5
Operační sály | po dobu používání | 0
Obytné místnosti včetně kuchyní, hotelové pokoje | 6.00 až 22.00 h | 0
| 22.00 až 6.00 h | - 10
Přednáškové síně, učebny a ostatní místnosti škol, předškolních zařízení a školních zařízení, koncertní síně, kulturní střediska | po dobu používání | + 10
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení, kavárny, restaurace | po dobu používání | + 15
Prodejny, sportovní haly | po dobu používání | + 20

Pro jiné prostory. v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.
Způsob užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti (například hluk hostů).
Nechráněné místnosti staveb jsou skladovací a komunikační prostory, sociální příslušenství (například záchody, koupelny, komory) šatny, archivy, haly a vestibuly dopravních zařízení a další prostory staveb.