Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Korekce na využití prostoru ve stavbách a chráněném vnitřním prostoru staveb, 
denní dobu a povahu vibrací

Druh chráněného vnitřního prostoru | Denní doba | Povaha vibrací
| | Přerušované a nepřerušované vibrace | Opakující se otřesy
| | Korekce
| | dB | (1) | dB | (1)
1. Operační sály | den noc | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1
2. Obytné místnosti | den noc | 6 3 | 2 1,41 | 24 3 | 16 1,41
3. Pokoje pro pacienty v sanatoriích a v nemocnicích | den noc | 6 3 | 2 1,41 | 24 3 | 16 1,41
4. Učebny a pobytové místnosti jeslí, mateřských škol a školských zařízení | den noc | 6 3 | 2 1,41 | 24 3 | 16 1,41
5. Ostatní chráněné vnitřní prostory staveb | nepřetržitě | 12 | 4 | 42 | 128

Maximálně jsou přípustné 1 až 3 výskyty otřesů za den.