Příloha č. 7 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat
a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

1. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru: 

CZ CC 111	SKP 46.21.11. 4.
Svislá nosná konstrukce chat	Nepodsklepené nebo
podsklepené do poloviny
zastavěné plochy
1.nadzemního podlaží	Podsklepené	
	Typ I	Cena	Typ II	Cena	
zděná v tl. nad 15 cm	A,B	1 750,-	A,B	1 650,‑	
dřevěná srubová	C,D	1 360,-	C,D	1 260,‑	
dřevěná oboustranně obíjená,
zdivo tl. do 15 cm	E,F	1 280,-	E,F	1 310,‑	
montovaná na bázi dřevní hmoty	G,H	1 400,-	G,H	1 440,‑	
dřevěná jednostranně obíjená	I	850,-		I	930,‑	

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

a)	podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží	1,05	
b)	podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží	1,09	
c)	podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží	1,12	

Typ A:	Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
B:	Svislé konstrukce zděné s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkroví
C:	Svislé konstrukce dřevěné srubové, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
D:	Svislé konstrukce dřevěné srubové, s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkroví
E:	Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
F:	Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
G:	Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví
H:	Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví
L:	Svislé konstrukce dřevěné - jednostranně obíjené s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

Standardní vybavení rekreačních chat a zahrádkářských chat

Čís.
pol.	Konstrukce
a vybavení	Typy	
		A	B	C	D	
1	Základy	izolované	neizolované	
2	Podezdívka jen u typu I	jakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m	
3	Obvodové stěny	zděné v tl. 25-30 cm	dřevěné - srubové tl. 16 cm	
4	Stropy	jakékoli spalné, polospalné, nespalné	dřevěné, spalné	
5	Zastřešení	jakékoliv umožňující
podkroví	bez krovu neumož.
podkroví	jakékoliv umožňující
podkroví	bez krovu neumož.
podkroví	
6	Krytina	plechová pozinkovaná, osinkocementová, asfaltové svařované pásy	
7	Klempířské konstrukce	úplné z pozink. plechu	žlaby a svody z pozinkovaného plechu	
8	Úprava povrchu	omítky vnitřní štukové vnější štukové, břizolit	nátěry nebo impregnace	
9	Schodiště	jakékoli kromě žebříkového	
10	Dveře	dřevěné plné nebo náplňové	jakékoli dřevěné	
11	Okna	zdvojená	jednoduchá	
12	Podlahy	PVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba	
13	Vytápění	jakékoliv lokální	
14	Elektroinstalace	světelná a motorová	
15	Rozvod vody	studené i teplé	neuvažuje se	
16	Zdroj teplé vody	bojler	neuvažuje se	
17	Rozvod propan-butanu	ano	neuvažuje se	
18	Kanalizace	z kuchyně, WC, umyvadla, příp. sprchy	neuvažuje se	
19	Záchod	splachovací	splachovací i suchý	
20	Okenice	ano	
21	Vnitřní vybavení	umyvadlo, sprcha	umyvadlo	
22	Ostatní	krb, mříže, vestavěné skříně, kuchyňský sporák	krb, mříže, vestavěné skříně, uhelný sporák	

Čís.
pol.	Konstrukce
a vybavení	Typy	
		E	F	G	H	I	
1	Základy	neizolované	izolované	neizolované	
2	Podezdívka	jakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m	
3	Obvodové stěny	oboustranně obité,
zdivo do tl. 15 cm	montované na bázi
dřevní hmot	jednostranně
obité	
4	Stropy	dřevěné, spalné	na bázi dřevní hmoty	dřevěné spalné	
5	Zastřešení	jakékoliv
umožňující
podkroví	bez krovu nemnož.
podkroví	jakékoliv
umožňující
podkroví	bez krovu neumož.
podkroví	bez krovu neumnož.
podkroví	
6	Krytina	plechová pozinkovaná, osinkocementová,
asfaltové svařované pásu	plechová,
asfaltové pásy	
7	Klempířské konstrukce	žlaby a svody
z pozinkovaného plechu	úplné z pozink. plechu	žlaby
a svody
z poz.plechu	
8	Úprava povrchů	nátěry, impregnace
nebo jakákoli omítka	nátěry, nástřiky nebo
omítka na pletivo	nátěry,
impregnace	
9	Schodiště	jakékoli kromě žebříkového	není	
10	Dveře	jakékoliv dřevěné	
11	Okna	jednoduchá	zdvojená	jednoduchá	
I2	Podlahy	PVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba	
13	Vytápění	jakékoliv lokální	
14	Elektroinstalace	světelná a motorová	světelná	
15	Rozvod vody	neuvažuje se	studené	neuvažuje se	
16	Zdroj teplé vody	neuvažuje se	
17	Rozvod propan-butanu	neuvažuje se	ano	neuvažuje se	
18	Kanalizace	neuvažuje se	z kuchyně, WC,
umyvadlo	z kuchyně	neuvažuje se	
19	Záchod	splachovací i suchý	suchý	
20	Okenice	ano	
21	Vnitřní vybavení	umyvadlo	
22	Ostatní	krb, mříže, vestavěné skříně, uhelný sporák