Title: Příloha č
Author: lucie-talackova
Company: Nakladatelství C.H.Beck

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 138/2000 Sb.

Kmitočtové kanály radiotelefonní služby na vodních cestách vyhrazené k používání 
v České republice

Kmitočtové kanály jednotlivých kategorií služeb radiotelefonní  služby na vodních cestách vyhrazené k používání v České republice jsou uvedeny v tabulce 1. Pro stanovení vysílacích kmitočtů kanálů uveených v tabulce 1 platí tabulka 1 přílohy č. 1
Tab.1
Kmitočtové kanály radiotelefonní služby na vodních cestách vyhrazené k používání v
České republice

Kategorie služby | Kmitočtové kanály
plavidlo - plavidlo | 10(S), 13(S)
plavební informace | 08 (S), 09 (S), 14 (S), 80 (D),
plavební informace - tísňový a bezpečnostní systém | 16 (S)
plavidlo - přístavní správa | 11 (S), 71 (S), 72 (S), 74 (S)
komunikace na plavidle | 15 (S), 17 (S)

Poznámky:	Kmitočtové kanály se simplexním provozem jsou označeny (S).
Kmitočtové  kanály s duplexním provozem jsou označeny (D).
Výstupní výkony radiových stanic povolené pro vysílání v radiotefonní službě na vodních cestách  v kategoriích  služeb uvedených v tab. 1 jsou souhrně uvedeny v příloze č. 5. Požadavky na redukci těchto výkonů za provozu jsou uvedeny v této vyhlášce u jednotlivých kategorií služeb.